"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 			
			Заказчик	 	
	/		/			/		/	
"		"			г.		''		"			г.	
Наименование стройки: ремонт дома	
	
Локальная смета № 02-01-01	
	
 ремонт фасада	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
	Сметная стоимость	913,13	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	748,10	чел.час	
				
Составлен(а) в уровне цен на  4 квартал 2011 года	
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы		
												машинистов	
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.			
												на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
    Раздел   5 Ремонт балконов	
1	ФЕР 46-03-009-04 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 шт.	0,460	2 797,11	2 180,03		2 177,34	326,44	1 153,24		67,22	35,56	
					617,08	212,37				112,34		21,11	12,82	
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=99%)=434,39  СП(=60%)=263,27  	
2	ФЕР 46-04-002-02 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Разборка монолитных перекрытий железобетонных 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	1 м3	8,900	497,99	367,80	22,45	7 399,79	1 102,72	3 764,43	199,81	12,16	124,46	
					107,74	35,61				364,47		3,54	41,59	
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=99%)=1 452,52  СП(=60%)=880,31  	
3	ФЕР 46-03-017-03 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	1 м3 заделки	0,440	2 336,31	37,87	1 687,00	1 562,76	309,39	19,16	742,28	75,58	38,24	
					611,44									
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=99%)=306,30  СП(=60%)=185,63  	
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ФЕР 09-03-030-01 
МДС35 п.4.7.	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	1 т конструкций	6,300	1 085,15	637,44	88,50	77 476,13	2 602,48	5 019,84	557,55	39,13	283,50	
					359,21	63,91				503,29		4,72	46,39	
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,063	9 040,00	-	9 040,00	569,52	-	-	569,52	-	-	
	201-0648	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	6,3	10 154,75	-	10 154,75	63 974,92	-	-	63 974,92	-	-	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  НР(=81%)=2 515,67  СП(=72%)=2 236,15  	
5	ФЕР 15-04-030-02 
МДС35 п.4.7.	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,580	644,41	2,93	533,30	1 324,42	196,56	5,79	842,61	12,21	22,19	
					108,18	0,12				0,24		0,01	0,02	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  НР(=95%)=186,96  СП(=47%)=92,50  	
6	ФЕР 15-01-061-02 
МДС35 п.4.7.	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя 
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м2 поверхности облицовки	1,080	52 073,95	192,80	50 825,36	58 332,50	1 311,29	260,28	54 891,39	115,01	142,84	
					1 055,79	3,92				5,29		0,29	0,49	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  НР(=95%)=1 250,75  СП(=47%)=618,79  	
	Прямые затраты по разделу						73 305,26						
	Накладные расходы по разделу						6 146,59						
	Сметная прибыль по разделу						4 276,65						
	Итого по разделу						148 272,94						
	Зарплата по смете					5 848,88						
	Машины и механизмы по смете					10 222,74						
	Зарплата машинистов по смете					985,63						
	Материалы по смете					-7 310,80						
	Неучтенные ресурсы(справочно)					64 544,44						
	Накладные расходы по смете					6 146,59						
	Сметная прибыль по смете					4 276,65						
	Итого по смете					148 272,94						
	Временные здания и сооружения				0,9	1 334,46						
	Итого					149 607,40						
	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Зимнее удорожание				1,82	2 722,85						
	Итого					152 330,25						
	Строительный контроль, содержание службы технического надзора				2,14	3 259,87						
	Итого					155 590,12						
	Экспертиза сметной документации				0,76	1 395,33						
	Итого					156 985,45						
	Итого с индексом пересчета в цены 4 квартала 2011 года				5,08	773 837,67						
	НДС				18	139 290,78						
	Всего по смете					913 128,45						
	
Составил	/			
Проверил	/			
		
3 из 3