Приложение	
 	к письму Госстроя Украины	
 	от 24.02.2005 № 7/8-134	
 	и Госжилкоммунхоза Украины	
 	от 24.02.2005 № 4/3-260	

 	( Название утверждающей организации )	
 	 	
 	УТВЕРЖДЕНО	
 	_____ ______________________________200_ г.	

Дефектный акт	
 	 	
На ремонт 	
 	 	
Условия выполнения работ 	
 	 	
Объемы выполнения работ	
№
п/п	
Наименование работ и затрат	Единица
измерения	  Количество	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров
толщиной до 4 см	  100м2	0,036	 	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунта 2	  100м3	1,053	 	
3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без
креплений, масса 1 м до 6 кг (демонтаж)	  100 м	1,43	 	
4	Устройство постели при одном кабеле в траншее	  100 м	0,345	 	
5	Добавлять к норме 8-142-1 на каждый последующий
кабель при устройстве постели	  100 м	1,035	 	
6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без
креплений, масса 1 м до 6 кг	  100 м	1,38	 	
7	Четырехжильный кабель сечением 3х120+1х70мм2
АВБбШв	  1000м	0,05	 	
8	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, изоляция из
поливинилхлоридного пластиката, защтный покров
типа БбШв, на напряжение 1000 В, марка  АВБбШв,
число жил и сечение 4х70 мм2.	  1000м	0,13	 	
9	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, изоляция из
поливинилхлоридного пластиката, защтный покров
типа БбШв, на напряжение 1000 В, марка  АВБбШв,
число жил и сечение 4х240 мм2.	  1000м	0,101	 	
10	Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением
250х250 мм в железобетонных и бетонных стенах и
полах	  10шт	0,2	 	
11	Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине
стены в 1,5 кирпича	  100шт	0,04	 	
12	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м до 6 кг	  100 м	0,56	 	
13	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в
траншее	  100 м	0,345	 	
14	Добавлять к норме 8-143-1 на каждый последующий
кабель при покрытии его кирпичом	  100 м	1,035	 	
15	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей
до 35 кВ внутри и снаружи зданий
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  100 м	0,36	 	
16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по всей длине,
масса 1 м до 6 кг
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  100 м	1,6	 	

1	2	3	4	5	
17	Полка-кронштейн кабельных конструкций из угловой
стали
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  т	0,01788	 	
18	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей
до 35 кВ внутри и снаружи зданий
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  100 м	0,23	 	
19	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м до 2 кг
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  100 м	0,3	 	
20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м до 1 кг
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  100 м	0,3	 	
21	Пятижильный кабель напряжением до 660в сечением
5х16мм2 ВВГнг	  1000м	0,03	 	
22	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в
кирпичных стенах	  100шт	0,04	 	
23	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в
бетонных перекрытиях	  100шт	0,02	 	
24	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунта 1	  100м3	0,9414	 	
25	Монтаж муфты соединительной свинцовой с защитным
кожухом без заливки кожуха массой для кабеля
напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
[при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	  шт	2	 	
26	Муфта соединительная термоусаживаемая 4Стп-В-
70/120	  шт	2	 	
27	Гильза соединительная ГА 70	  100шт	0,02	 	
28	Гильза соединительная ГА 120	  100шт	0,06	 	
29	Заделка концевая с термоусаживающимися
полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы
до 120 мм2	  шт	6	 	
30	Заделка концевая с термоусаживающимися
полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной
изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы
до 240 мм2	  шт	2	 	
 	
                  Составил  ______________________________________
                                                            должность, подпись	
                  Проверил  ______________________________________ 
                                                                                     должность, подпись