Раздел 7. Проемы		
7.1	Е56-01-002-2	Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж
ОЗ=451.88*0.8=361.5
ЗМ=12.11*0.8=9.69
ЭМ=0.8*(24.54-12.11)+12.11*0.8=19.63
МР=0*0=0	100м2 	0.33	381.13
361.5	19.63
9.69	126	119	6
3	36.89
0.74	12.17
0.25	
7.2	Е56-01-001-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Демонтаж
ОЗ=1284.73*0.8=1027.78
ЗМ=26.69*0.8=21.35
ЭМ=0.8*(97.69-26.69)+26.69*0.8=78.15
МР=0*0=0	100шт 	0.28	1105.93
1027.78	78.15
21.35	310	288	22
6	103.00
1.72	28.84
0.48	
7.3	Е56-01-010-1	Снятие дверных полотен
Демонтаж
ОЗ=352.28*0.8=281.82
ЗМ=0*0.8=0
ЭМ=0.8*(0-0)+0*0.8=0
МР=0*0=0	100м2 	0.09	281.82
281.82	0
0	25	25	–  
–  	29.02
–  	2.61
–  	
7.4	Е56-01-009-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
Демонтаж
ОЗ=1757.14*0.8=1405.71
ЗМ=48.12*0.8=38.5
ЭМ=0.8*(216.91-48.12)+48.12*0.8=173.53
МР=0*0=0	100шт 	0.06	1579.24
1405.71	173.53
38.5	95	84	10
2	143.40
3.18	8.60
0.19	
7.5	Е56-01-020-2	Демонтаж ворот
Демонтаж
ОЗ=2242.63*0.8=1794.1
ЗМ=0*0.8=0
ЭМ=0.8*(19.3-0)+0*0.8=15.44
МР=3201.7*0=0	100м2 	0.15	1809.54
1794.1	15.44
0	271	269	2
–  	169.90
–  	25.49
–  	
	Раздел 8. Стены		
8.1	Е53-01-002-1	Разборка кладки стен из: кирпича
Демонтаж
ОЗ=2191.65*0.8=1753.32
ЗМ=191.93*0.8=153.54
ЭМ=0.8*(933.27-191.93)+191.93*0.8=746.62
МР=0*0=0	10м3 	25.2	2499.94
1753.32	746.62
153.54	62 998	44 184	18 815
3 869	169.90
12.28	4 281.48
309.46	
	Раздел 9. Полы		
9.1	Е57-01-001-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги
Демонтаж
ОЗ=83.01*0.8=66.41
ЗМ=0*0.8=0
ЭМ=0.8*(0-0)+0*0.8=0
МР=0*0=0	100м2 	0.47	66.41
66.41	0
0	31	31	–  
–  	6.97
–  	3.28
–  	
9.2	Е57-01-001-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
Демонтаж
ОЗ=73.1*0.8=58.48
ЗМ=0*0.8=0
ЭМ=0.8*(0-0)+0*0.8=0
МР=0*0=0	100м2 	0.47	58.48
58.48	0
0	27	27	–  
–  	6.14
–  	2.88
–  	
9.3	Е57-01-002-9	Разборка покрытий полов: дощатых
Демонтаж
ОЗ=365*0.8=292
ЗМ=11.2*0.8=8.96
ЭМ=0.8*(22.7-11.2)+11.2*0.8=18.16
МР=0*0=0	100м2 	0.47	310.16
292	18.16
8.96	146	137	9
4	30.64
0.69	14.40
0.32