ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на прокладку трубопроводов первой, второй магистрали 	
 Основание Спецификация	Сметная стоимость - 	11559,168 тыс.руб	
 Чертежи № 09.2010-ТС.С 	Нормативная трудоемкость - 	3373,99 чел-ч	
 ГосЭталон	Сметная заработная плата - 	440,460 тыс.руб	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июнь 2011 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 Наружные сети	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕР24-01-020-05	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. с, диаметр труб: 125 мм	1,595	124339,8745	15293,7375	97767,65	198322,1	17989,19	24393,51	155939,4	930,5685	1484,26	
 	(0) 	V=1595/1000; ЗП=9807,38*1,15; ЭММ=12234,99*1,25; ЗПм=1188,94*1,25; ТЗТ=809,19*1,15; ТЗТм=85,66*1,25	1 км трубопроводов	11278,487	1486,175				2370,45		107,075	170,78	
 2	Прайс "Микрофлекс-Н	Трубопровод Microflex DUO 125/2x32/2,9	1541		0	1625,25			2504510,25		
 		Цед=1917,8/1,18	м								
 3	Прайс "Микрофлекс-Н	Усадочный колпачок MICROFLEX 125/32х32	75		0	6777,12			508284		
 		Цед=7997/1,18	шт								
 4	Прайс "Микрофлекс-Н	Изоляционный комплект для удлинения кожуха 125мм	6		0	2878,81			17272,86		
 		Цед=3397/1,18	шт								
 5	Прайс "Микрофлекс-Н	Кольцо уплотнения (на кожух 125мм) для отверстия в стене 175-180 мм	73		0	4883,05			356462,65		
 		Цед=5762/1,18	шт								
 6	ТЕР24-01-020-07	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. с, диаметр труб: 200 мм	1,171	156659,6545	25893,8	117122,22	183448,46	15976,7	30321,64	137150,12	1125,712	1318,21	
 	(0) 	V=(180+518+267+206)/1000; ЗП=11864,03*1,15; ЭММ=20715,04*1,25; ЗПм=2048,88*1,25; ТЗТ=978,88*1,15; ТЗТм=140,46*1,25	1 км трубопроводов	13643,6345	2561,1				2999,05		175,575	205,6	
 7	Прайс "Микрофлекс-Н	Трубопровод Microflex UNO 160/90x8,2	178		0	2915,25			518914,5		
 		Цед=3440/1,18	м								
 8	Прайс "Микрофлекс-Н	Трубопровод Microflex DUO 160/2x50/4,6	518		0	2915,25			1510099,5		
 		Цед=3440/1,18	м								
 9	Прайс "Микрофлекс-Н	Трубопровод Microflex DUO 160/2x40/3,7	213		0	1931,36			411379,68		
 		Цед=2279/1,18	м								
 10	Прайс "Микрофлекс-Н	Трубопровод Microflex DUO 200/2x63/5,8	206		0	3851,78			793466,68		
 		Цед=4545,10/1,18	м								
 11	Прайс "Микрофлекс-Н	Усадочный колпачок MICROFLEX 160/2x40	14		0	4591,53			64281,42		
 		Цед=5418/1,18	шт								
 12	Прайс "Микрофлекс-Н	Усадочный колпачок MICROFLEX 160-200/2x50	15		0	4992,37			74885,55		
 		Цед=5891/1,18	шт								
 13	Прайс "Микрофлекс-Н	Усадочный колпачок MICROFLEX 160/63-75-90	4		0	2040,68			8162,72		
 		Цед=2408/1,18	шт								
 14	Прайс "Микрофлекс-Н	Усадочный колпачок MICROFLEX 200/2х63	5		0	5138,14			25690,7		
 		Цед=6063/1,18	шт								
 15	Прайс "Микрофлекс-Н	Изоляционный комплект для удлинения кожуха 160мм	5		0	3716,95			18584,75		
 		Цед=4386/1,18	шт								
 16	Прайс "Микрофлекс-Н	Изоляционный комплект для удлинения кожуха 200мм	1		0	4664,41			4664,41		
 		Цед=5504/1,18	шт								
 17	Прайс "Микрофлекс-Н	Кольцо уплотнения (на кожух 160мм) для отверстия в стене 240-245мм.	23		0	8927,97			205343,31		
 		Цед=10535/1,18	шт								
 18	Прайс "Микрофлекс-Н	Кольцо уплотнения (на кожух 200мм) для отверстия в стене 275-282мм	3		0	10166,95			30500,85		
 		Цед=11997/1,18	шт								
 Итого	381770,56	33965,89	54715,15	293089,52	2802,47	
 			5369,5		376,38	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.21. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: теплоснабжения. ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)	
 Зарплата	33965,89*10,585	10,585	359528,95	
 Машины и механизмы	54715,15*5,317	5,317	290920,45	
 Материалы	293089,52*3,611	3,611	1058346,26	
 Итого		1708795,66	
 Накладные расходы	(33965,89+5369,5)*10,585*1,3	1,3	541274,63	
 Сметная прибыль	(33965,89+5369,5)*10,585*0,76	0,76	316437,48	
 Итого		2566507,77	
 Итого		2566507,77	
 Итого по неучтенным материалам		7052503,83	
 Итого		9619011,6	
 	
 №2 Камеры	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 УТ1	
 1	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	0,486	41,295	14,3625	0,54	20,07	12,83	6,98	0,26	2,645	1,29	
 	(0) 	V=1,8*1,8*0,15; ЗП=22,95*1,15; ЭММ=11,49*1,25; ЗПм=2,55*1,25; ТЗТ=2,3*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	1 м3 основания	26,3925	3,1875				1,55		0,2625	0,13	
 1.1	408-9040-007	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами из карьера на расстояние 80 км)	0,5346			469,84			251,18		
 			м3								
 2	ТЕР07-06-002-01	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	0,0972	26863,627	10783,325	4118,37	2611,14	1162,7	1048,14	400,31	1065,176	103,54	
 	(0) 	V=(1,8*1,8*3)/100; ЗП=10401,68*1,15; ЭММ=8626,66*1,25; ЗПм=1262,7*1,25; ТЗТ=926,24*1,15; ТЗТм=80,65*1,25	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	11961,932	1578,375				153,42		100,8125	9,8	
 3	440-9001-874	Камеры теплофикационные 1,8х1,8х2,0 м, альбом 36-83 кж (1,8*1,8*3)	1		0	55388,81			55388,81		
 			комплект								
 4	ТЕР23-04-011-01	Установка люка	1	22,4145	6	0,51	22,41	15,9	6	0,51	1,5065	1,51	
 	(0) 	ЗП=13,83*1,15; ЭММ=4,8*1,25; ЗПм=0,8*1,25; ТЗТ=1,31*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	1 шт.	15,9045	1				1		0,0875	0,09	
 5	103-0754-008	Люки чугунные тяжелые "тс" ГОСТ 3634-99	1		0	2836,65			2836,65		
 			шт.								
 6	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	0,07	911,63	499,22	0	63,81	28,87	34,95	0	35,43	2,48	
 	(0) 		100 отверстий	412,41	108,96				7,63		8,99	0,63	
 7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная)	0,2484	357,8105	74,025	0	88,88	70,49	18,39	0	24,38	6,06	
 	(0) 	ЗП=246,77*1,15; ЭММ=59,22*1,25; ЗПм=2,3*1,25; Мат=1207,66*0; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	283,7855	2,875				0,71		0,25	0,06	
 8	Прайс (СПб)	Гидроизоляция "АкваНаст-А" (средний расход при двухслойном нанесении 1,5кг/м2)	37,26		0	14,41			536,92		
 		V=24,84*1,5; Цед=17/1,18	кг								
 9	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная)	0,2484	357,8105	74,025	0	88,88	70,49	18,39	0	24,38	6,06	
 	(0) 	ЗП=246,77*1,15; ЭММ=59,22*1,25; ЗПм=2,3*1,25; Мат=1207,66*0; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	283,7855	2,875				0,71		0,25	0,06	
 10	Прайс (СПб)	Гидроизоляция проникающая "АкваНаст-У" (средний расход при двухслойном нанесении 1кг/м2)	24,84		0	14,41			357,94		
 		V=24,84*1; Цед=17/1,18	кг								
 11	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т (Т3.01-2шт, Т3.06-2шт)	0,00164	1807,646	471,2	312,44	2,96	1,68	0,77	0,51	92,253	0,15	
 	(0) 	V=(0,33*2+0,49*2)/1000; ЗП=890,44*1,15; ЭММ=376,96*1,25; ЗПм=3,58*1,25; ТЗТ=80,22*1,15; ТЗТм=0,27*1,25	1 т конструкций	1024,006	4,475				0,01		0,3375	0	
 11.1	201-9027	Опоры трубопроводов неподвижные	0,00164			59669,68			97,86		
 			т								
 12	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т (Стойки)	0,075	1807,646	471,2	312,44	135,57	76,8	35,34	23,43	92,253	6,92	
 	(0) 	V=(25*3)/1000; ЗП=890,44*1,15; ЭММ=376,96*1,25; ЗПм=3,58*1,25; ТЗТ=80,22*1,15; ТЗТм=0,27*1,25	1 т конструкций	1024,006	4,475				0,34		0,3375	0,03	
 13	201-9212	Стойки металлические опорные	3		0	600,75			1802,25		
 			шт.								
 Трубы, арматура	
 14	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	0,05	608,8865	60,05	47,08	30,44	25,09	3	2,35	42,6305	2,13	
 	(0) 	ЗП=436,31*1,15; ЭММ=48,04*1,25; ЗПм=7,43*1,25; ТЗТ=37,07*1,15; ТЗТм=0,59*1,25	100 м трубопровода	501,7565	9,2875				0,46		0,7375	0,04	
 14.1	103-9011-171	Трубы бесшовные холоднодеформированные 25х2.5 мм	5			109,39			546,95		
 			м								
 15	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,04082	893,9805	37,4625	613,73	36,49	9,91	1,53	25,05	21,62	0,88	
 	(0) 	ЗП=211,12*1,15; ЭММ=29,97*1,25; ЗПм=4,6*1,25; ТЗТ=18,8*1,15; ТЗТм=0,4*1,25	1 м3 изоляции	242,788	5,75				0,23		0,5	0,02	
 16	104-9093-004	Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 40 мм, д. 28 мм	5		0	170,25			851,25		
 			м								
 17	ТЕР26-01-056-01	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором	0,008	3922,856	197,1125	2458,8	31,38	10,14	1,58	19,67	122,6475	0,98	
 	(0) 	V=(0,16*5)/100; ЗП=1101,69*1,15; ЭММ=157,69*1,25; ЗПм=26,45*1,25; ТЗТ=106,65*1,15; ТЗТм=2,3*1,25	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1266,9435	33,0625				0,26		2,875	0,02	
 17.1	101-1586	Сетки плетеные из оцинкованной проволоки д. 2 мм	0,84			80,96			68,01		
 			м2								
 17.2	113-0315	Ткань стеклянная т-11-гсв-9	0,84			0			0		
 			м2								
 18	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021	0,008	376,3235	7,2125	289,6	3,01	0,64	0,06	2,32	6,1065	0,05	
 	(0) 	ЗП=69,14*1,15; ЭММ=5,77*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	79,511	0,3				0		0,025	0	
 19	ТЕРм12-12-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мПа. Диаметр условного прохода, мм: 25  (Кран шаровой стальной фланцевый)	4	38,4006	0	3,0906	153,6	141,24	0	12,36	3	12	
 	(0) 	Мат=3,03*1,02	шт.	35,31	0				0		0	0	
 20	300-9230-293	Краны 11с64п д. 25 мм 2.5 МПа шаровые, фланцевые	4		0	1537,73			6150,92		
 			шт.								
 21	ТЕРм12-12-001-05	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 (Кран шаровой стальной фланцевый)	2	41,3014	0	3,6414	82,6	75,32	0	7,28	3,2	6,4	
 	(0) 	Мат=3,57*1,02	шт.	37,66	0				0		0	0	
 22	300-9230-294	Краны 11с64п д. 32 мм 2.5 МПа	2		0	1907,71			3815,42		
 			шт.								
 23	ТЕРм12-12-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 (Кран шаровой стальной фланцевый)	2	94,0632	45,68	7,3032	188,13	82,16	91,36	14,61	3,49	6,98	
 	(0) 	Мат=7,16*1,02	шт.	41,08	5,49				10,98		0,35	0,7	
 24	300-9230-304	Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа шаровые, фланцевые	2		0	2097,87			4195,74		
 			шт.								
 25	ТЕРм12-12-005-04	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 (Кран шаровой сварной)	4	56,3562	5,35	7,4562	225,42	174,2	21,4	29,82	3,7	14,8	
 	(0) 	Мат=7,31*1,02	шт.	43,55	0				0		0	0	
 26	300-9230-096	Краны кш-25с под сварку	4		0	3203,78			12815,12		
 			шт.								
 27	ТЕРм12-12-005-07	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 (Кран шаровой сварной)	2	106,1128	50,57	4,2228	212,23	102,64	101,14	8,45	4,36	8,72	
 	(0) 	Мат=4,14*1,02	шт.	51,32	5,33				10,66		0,34	0,68	
 28	300-9230-099	Краны кш-50с под сварку	2		0	5523,82			11047,64		
 			шт.								
 29	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	0,0036	22589,747	15821,5875	1251	81,32	19,86	56,96	4,5	406,87	1,46	
 	(0) 	V=(0,2*4+1*2+0,4*2)/1000; ЗП=4797,53*1,15; ЭММ=12657,27*1,25; ЗПм=1655,11*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=105,35*1,25	1 т	5517,1595	2068,8875				7,45		131,6875	0,47	
 30	300-9911-336	Отводы эл/сварные 90 град. 25 мм	2		0	355,26			710,52		
 			шт.								
 31	300-9911-337	Отводы эл/сварные 90 град. 32 мм	2		0	356,01			712,02		
 			шт.								
 32	300-9911-344	Отводы эл/сварные 45 град. 63 мм (75мм)	2		0	606,99			1213,98		
 			шт.								
 33	534-0258	Переходы концентрические дн 76х3.5-57х3 мм	2		0	82,62			165,24		
 			шт.								
 ИТОГО:	4078,34	2080,96	1445,99	551,43	182,41	
 			195,41		12,73	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.2.1. Фундаменты ленточные Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском. ремонт (1, 7, 9)	
 Зарплата	153,81*10,585	10,585	1628,08	
 Машины и механизмы	43,76*6,085	6,085	266,28	
 Материалы	0,26*6,026	6,026	1,57	
 Итого		1895,93	
 Накладные расходы	(153,81+2,97)*10,585*1,08	1,08	1792,28	
 Сметная прибыль	(153,81+2,97)*10,585*0,65	0,65	1078,69	
 Итого		4766,9	
 2.21. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: теплоснабжения. ремонт (2, 3, 5, 8, 10)	
 Зарплата	1162,7*10,585	10,585	12307,18	
 Машины и механизмы	1048,14*5,317	5,317	5572,96	
 Материалы	400,31*3,611	3,611	1445,52	
 Итого		19325,66	
 Накладные расходы	(1162,7+153,42)*10,585*1,17	1,17	16299,42	
 Сметная прибыль	(1162,7+153,42)*10,585*0,76	0,76	10587,66	
 Итого		46212,74	
 2.42. Прочие работы Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов. ремонт (6)	
 Зарплата	28,87*10,585	10,585	305,59	
 Машины и механизмы	34,95*5,562	5,562	194,39	
 Материалы	0*4,366	4,366	0	
 Итого		499,98	
 Накладные расходы	(28,87+7,63)*10,585*0,99	0,99	382,49	
 Сметная прибыль	(28,87+7,63)*10,585*0,6	0,6	231,81	
 Итого		1114,28	
 2.5.1. Строительные металлические конструкции. ремонт (11, 12, 13)	
 Зарплата	78,48*10,585	10,585	830,71	
 Машины и механизмы	36,11*5,122	5,122	184,96	
 Материалы	23,94*3,986	3,986	95,42	
 Итого		1111,09	
 Накладные расходы	(78,48+0,35)*10,585*0,81	0,81	675,88	
 Сметная прибыль	(78,48+0,35)*10,585*0,72	0,72	600,78	
 Итого		2387,75	
 2.16.1. Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию): всего. ремонт (14)	
 Зарплата	25,09*10,585	10,585	265,58	
 Машины и механизмы	3*5,666	5,666	17	
 Материалы	2,35*3,303	3,303	7,76	
 Итого		290,34	
 Накладные расходы	(25,09+0,46)*10,585*1,15	1,15	311,01	
 Сметная прибыль	(25,09+0,46)*10,585*0,71	0,71	192,02	
 Итого		793,37	
 2.37. Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов. ремонт (15, 16, 17)	
 Зарплата	20,05*10,585	10,585	212,23	
 Машины и механизмы	3,11*5,666	5,666	17,62	
 Материалы	44,72*3,171	3,171	141,81	
 Итого		371,66	
 Накладные расходы	(20,05+0,49)*10,585*0,9	0,9	195,67	
 Сметная прибыль	(20,05+0,49)*10,585*0,6	0,6	130,45	
 Итого		697,78	
 2.39. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация). ремонт (18)	
 Зарплата	0,64*10,585	10,585	6,77	
 Машины и механизмы	0,06*5,666	5,666	0,34	
 Материалы	2,32*4,214	4,214	9,78	
 Итого		16,89	
 Накладные расходы	(0,64+0)*10,585*0,81	0,81	5,49	
 Сметная прибыль	(0,64+0)*10,585*0,6	0,6	4,06	
 Итого		26,44	
 2.38. Технологические трубопроводы. ремонт (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)	
 Зарплата	575,56*10,585	10,585	6092,3	
 Машины и механизмы	213,9*5,666	5,666	1211,96	
 Материалы	72,52*3,285	3,285	238,23	
 Итого		7542,49	
 Накладные расходы	(575,56+21,64)*10,585*0,8	0,8	5057,09	
 Сметная прибыль	(575,56+21,64)*10,585*0,48	0,48	3034,25	
 Итого		15633,83	
 2.19. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения. ремонт (29, 30, 31, 32, 33)	
 Зарплата	19,86*10,585	10,585	210,22	
 Машины и механизмы	56,96*5,317	5,317	302,86	
 Материалы	4,5*3,739	3,739	16,83	
 Итого		529,91	
 Накладные расходы	(19,86+7,45)*10,585*1,3	1,3	375,8	
 Сметная прибыль	(19,86+7,45)*10,585*0,76	0,76	219,7	
 Итого		1125,41	
 2.20. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации. ремонт (4)	
 Зарплата	15,9*10,585	10,585	168,3	
 Машины и механизмы	6*5,317	5,317	31,9	
 Материалы	0,51*4,101	4,101	2,09	
 Итого		202,29	
 Накладные расходы	(15,9+1)*10,585*1,3	1,3	232,55	
 Сметная прибыль	(15,9+1)*10,585*0,76	0,76	135,95	
 Итого		570,79	
 Итого		73329,29	
 Итого по неучтенным материалам		103564,42	
 Итого		176893,71	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		9795905,31	
 НДС	9795905,31*0,18	18%	1763262,96	
 Итого		11559168,27	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ