Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 81	Машинный номер 02-00017	
			
	[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]		
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02:00017		
на 	Расценки		
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)		
Основание:	 чертежи №№ 		
Сметная стоимость: 1 818 003.60 руб	
Средства на оплату труда: 94 135.45 руб	
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на: 01.01.2011  г.	
N п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн.раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе	на ед.	всего	на ед.	всего	
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Раздел 1. Железобетонные конструкции		
	Подраздел 1.1. Основание		
1.1.1	Е11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных
Кол-во=129,74+24,33+8,1=162.2	м3 		162.2	6 470.94	1 049 586	31 999	53 991	7 734	963 596	3.73	605.01	0.55	89.21	
1.1.2	Е27-04-016-2	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  Дорнит
Кол-во=67,08*2/1000=0.1342	1000м2 		0.1342	2 082.87	280	265	14	0	1	41.20	5.53	0	0	
1.1.3	101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	10м2 		13.42	372.06	4 993	0	0	0	4 993	0	0	0	0	
1.1.4	Е27-04-016-2	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  Геоспан-100	1000м2 		0.5743	2 082.87	1 196	1 133	61	0	3	41.20	23.66	0	0	
1.1.5	101-0792-1	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Геоспан-100"	10м2 		57.43	4 920.32	282 574	0	0	0	282 574	0	0	0	0	
1.1.6	Е06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм
Кол-во=0,05/0,02/100=0.025	100м2 		0.025	12 757.62	319	61	2	0	256	45.78	1.14	0.08	0.00	
	Подраздел 1.2. Ростверк Рм1 - 6 шт.		
1.2.1	Е06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки
К=6	100м3 		0.0157	3 657 969.26	57 430	790	1 143	160	55 497	1 080.00	16.96	108.00	1.70	
1.2.2	Е26-01-041-5	Устройство подготовки из пенопласта насухо
Кол-во=38,16*0,1=3.816
К=6	м3 изол 		3.816	32 821.74	125 248	15 640	2 907	0	106 701	56.82	216.83	0	0	
1.2.3	Е06-01-005-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
К=6	100м3 		0.0682	3 265 517.82	222 708	21 273	4 922	690	196 513	2 056.32	140.24	109.14	7.44	
1.2.4	Е06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм
Кол-во=0.7/0.05/100=0.14
К=6	100м2 		0.14	20 622.78	2 887	2 059	54	6	774	274.68	38.46	0.48	0.07	
1.2.5	Е06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50 мм)
К=3
К=6	100м2 		0.14	17 004.70	2 381	1 765	73	9	543	235.44	32.96	0.72	0.10	
1.2.6	прайс-лист	Смесь EMACO S55
(на 1м3-1950 кг сухой смеси)
Кол-во=0.14*5.1=0.714
К=6	м3 		0.714	27 413.22	19 573	0	0	0	19 573	0	0	0	0	
1.2.7	Е06-01-015-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
К=6	т 		0.1054	463 270.85	48 829	10 536	161	15	38 132	1 890.06	199.21	1.50	0.16	
	Итого по разделу в ценах 2011г., руб	1 818 004	85 521	63 327	8 615	1 669 156	1 279.99	98.68	

	Итого по смете в ценах 2011г., руб	1 818 004	85 521	63 327	8 615	1 669 156	1 279.99	98.68	
	Всего по смете, руб	1 818 004	94 135			1 669 156	1 279.99	98.68