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«Сборник» предназначен для определения стоимости проектных и изыскательских работ для капитального ремонта жилых и общественных зданий, школ, дошкольных учреждений по натуральным показателям в проектно-строительном комплексе с привлечением средств бюджета города Москвы.
«Сборник» может применяться предприятиями, организациями, частными фирмами и физическими лицами, осуществляющими на законной основе подобные виды работ в Москве.
«Сборник базовых цен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.38.03-09» утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24 ноября 2009 года № 30-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 19 ноября 2009 (пункт 14.1 протокола заседания № МВС-11-09).
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[bookmark: _Toc252474075]ВВЕДЕНИЕ
«Сборник базовых иен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.38.03-09», далее «Сборник», определяет условия и правила расчета стоимости проектных и изыскательских работ при разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта жилых и общественных зданий, школ, дошкольных учреждений, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.
«Сборник» разработан для применения организациями, проектирующими капитальный ремонт, а также заказчиками, инвесторами, подрядными организациями города Москвы.
При разработке сборника использованы следующие нормативные и методические документы:
- «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства» (утвержден постановлением Госстроя России от 10.06.2003, № 60 и введен в действие с 30.06.2003);
- «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95» (разрешена к применению письмом Госстроя России от 20.03.2003, № СК-1692/3)
- «Правила оценки физического износа жилых зданий, ВСН 53-86(р)» (введены приказом Госгражданстроя от 24.12.1986, № 446);
- «Порядок определения аварийности жилых помещений (домов) в городе Москве (утвержден и введен постановлением Правительства Москвы от 01.04 1999 № 276-РП);
- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06» (утвержден и введен в действие с 01.1.2.2006 постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП);
- Изменение № 1 к «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве, МРР-3.2.06.06-06» (утверждено и введено в действие распоряжением Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 21.12.2007, № 21);
- Изменение № 2 к «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06» (утверждено и введено в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.05.2009 , № 11-Р);
- «Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, МРР-3.2.05.04-07» (утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.08.08 № 26-Р);
- «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» (приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.11.98, № 39);
- «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий ВСН 55-87(р))» (введена приказом Госгражданстроя, от 01.07.87, № 203);
- «Нормативы предельных затрат на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов» (введены постановлением Госстроя от 17.12.1987, № 289);
- «Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в городе Москве» (утверждено решением исполкома Моссовета от 23.11.1987, № 2728);
- «Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в городе Москве, МГСН 301.01-96» (введено распоряжением Правительства Москвы от 12.03.1996 , № 223-РП);
- «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, ВСН 58-88(р)» (введено приказом по Госкомархитектуре от 28.11.1988, № 312);
- «Ведомственные нормы времени и расценки на работы по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий» (введены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 30.09.1988, № 245);
- Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (введен распоряжением Росжилкоммунсоюза от 10.08.1990, № 1);
- «Методика определения стоимости научных, нормативно- методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09». (Утверждена и введена в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.07.2009, № 16-Р).
[bookmark: _Toc252474076]1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Сборник базовых цен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.38.03-09», предназначен для определения стоимости разработки предпроектной и проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов, детских дошкольных учреждений, школ и административных зданий, а также отдельных видов работ и технической эксплуатации зданий, расположенных на территориях города Москвы при финансировании с привлечением средств бюджета города Москвы.
1.2. Цены, приведенные в разделах «Сборника», учитывают объем работ, соответствующий составу, порядку разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, определенные действующими нормативными документами Российской Федерации и Правительства Москвы.
1.3. Базовые цены па проектные и изыскательские работы рассчитаны в уровне цен на 01.01.2000 г. и являются основой для определения договорной цены между заказчиком и проектной организацией.
1.4. Под капитальным ремонтом жилых зданий понимается комплекс работ, при которых производится восстановление физическою и морального износа всех конструктивных элементов здания, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования; смена или ремонт отдельных элементов, участков систем, коммуникаций, оборудования, вышедшего из строя в процессе эксплуатации.
При проектировании капитального ремонта должны учитываться соответствующие нормативные требования к планировке и уровню инженерного благоустройства здания, повышающие его качество.
1.5. В ценах «Сборника» учтены расходы на оплату труда участников проектирования, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское страхование, материальные затраты на изготовление проектов капремонта, амортизационные отчисления на восстановление основных производственных фондов и расходов на их ремонт, арендная плата, и прибыль.
1.6. Стоимость разработки проектов капитального ремонта объектов, расположенных в сложных природных условиях, определяется по ценам «Сборника» с применением поправочного коэффициента по таблице 1.
Значение коэффициента Кпр, учитывающего природные условия расположения объекта капремонта.
Таблица 1
	№ п.п.
	Характеристика факторов
	Значения коэффициента, Кпр

	1
	2
	3

	1.
	Просадочные, набухающие грунты. Карстовые и оползневые явления. Расположение объекта в подтапливаемых районах.
	1,2


1.7. Стоимость разработки проектов для повторного применения в капитальном ремонте определяется по ценам «Сборника» с применением коэффициента 1,5, в случае, если такая разработка предусмотрена заданием на проектирование.
1.8. Стоимость привязки повторно применяемых проектов определяется по ценам «Сборника» с коэффициентом 0,3.
Стоимость привязки повторно применяемых проектов с внесением в них изменений определяется по ценам «Сборника» с коэффициентом 0,5.
1.9. Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и перепланировку жилых домов, детских дошкольных учреждений, школ и административных зданий определяется в соответствии со «Сборником базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06», пункт 2.11.
1.10. При применении нескольких коэффициентов на различные факторы проектирования общий коэффициент рассчитывается путем перемножения коэффициентов, произведение которых не должно превышать значения 2,0, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования капитального ремонта, против установленных «Положением по организации капитального ремонта жилых зданий в городе Москве» (утверждено решением исполкома Моссовета № 2728);
1.11. Ценами сборника не учтены:
- составление задания на проектирование; в случае получения заказа на составление задания на проектирование, стоимость его разработки определяется по отдельному договору проектной организации с заказчиком;
- выполнение функций заказчика по согласованию проектно-сметной документации (ПСД). Дополнительные затраты по согласованию и другие виды отдельных услуг определяются в соответствии со «Сборником базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06», пункт 2.20 и таблица 5.2., п. 14. на основании трудозатрат проектировщиков. Стоимость процедуры согласования предъявляется согласующей организацией и оплачивается заказчиком;
- разработка конструкторской документации на изготовление нетипового и нестандартного оборудования;
- выполнение дополнительных проектных работ по выделению пусковых комплексов (секция здания, строение, тепловой пункт);
- разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и узлов трубопроводов заводского изготовления;
- демонстрационные материалы;
- разработка проекта организации производства капитального ремонта;
- научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы при проектировании;
- авторский надзор;
- участие в комиссиях по предварительному отбору зданий на капитальный ремонт;
- участие в комиссиях по приемке законченных ремонтом объектов.
- оказание технической помощи при ремонте объекта;
- разработка проекта на капитальный ремонт зданий, являющихся памятниками истории и архитектуры, культуры, имеющих характер реставрации;
- дополнительное проектирование в процессе производства ремонтных работ на объекте (корректировка объема работ, проектов и смет, выдача дополнительных проектных материалов, в случае обнаружения неучтенных дефектов конструкций);
- затраты па служебные командировки.
1.12. Стоимость разработки ПСД на капитальный ремонт определяется по ценам «Сборника» до начала проектирования и уточняется при выпуске проектно-сметной документации с учетом фактически выполненного объема. Уточнения оформляются дополнительным соглашением к договору.
1.13. Ценами «Сборника» предусмотрено проектирование в одну стадию «Рабочий проект». При необходимости проектирования на стадии «Проект», стоимость составления «Проекта» определяется по ценам Сборника» с коэффициентом 0,4; а «Рабочей документации» - с коэффициентом 0,6.
1.14. Все материалы «Рабочего проекта» (далее по тексту - «проект») видаются заказчику проектной организацией (генеральным проектировщиком) в четырех экземплярах.
Стоимость дополнительного количества экземпляров оплачивается заказчиком отдельно, по фактическим затратам проектной организации на ее размножение.
1.15. Внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с изменением технических условий на разработку проекта, производится за дополнительную плату.
1.16. Стоимость разработки дополнительных вариантов проекта по заданию заказчика или переработки проекта, вызванной изменением задания па проектирование, определяется проектной организацией, применительно к ценам «Сборника» с учетом процента использования проектных материалов основного проекта:
а) при разработке варианта без использования материалов основного проекта с коэффициентом 0,9;
б) при разработке с использованием материалов основного проекта до 40% - с коэффициентом 0,7;
в) при разработке с использованием материалов основного проекта более 40% - с коэффициентом 0,5.
1.17. Стоимость отдельных частей проекта, выполненных субподрядными проектными организациями, определяется по соответствующим отраслевым рас пенкам.
1.18. Проектные работы, не учтенные в «Сборнике» цен или резко отличающиеся по объему, определяются по индивидуальным калькуляциям, составленным по ценам «Сборника» на соответствующие аналогичные по составу и трудоемкости работы или в соответствии с приложением 3 «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06».
1.19. Предоставление проектной организации инвентаризационных поэтажных планов и ситуационных планов участка, отрытие и засыпка шурфов, вскрытие и заделка конструкций, съемка с натуры подвалов затопленных водой, выдача задания на проектирование и участие в определении технического состояния объектов, является обязанностью заказчика.
1.20. Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию зданий, а также выполнения инженерно-геодезических, инженерно-геологических, геофизических работ, наземной стереофотограмметрической съемки определяется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.
1.21. Стоимость проектирования и привязки типовых проектов объектов нового строительства (зданий ЦТП, насосных, трансформаторных подстанций, котельных, мастерских, складов, гаражей и др. хозяйственных зданий, малых форм архитектуры, а также газификация котельных и проектирование резервуаров сжиженного газа) определяется по соответствующим разделам «Сборника» МРР-3.2.06.06-06.
1.22. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде устанавливается в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.
1.23. За измеритель объема работ принимается здание, имеющее самостоятельный замкнутый периметр стен в полном соответствии с понятием «строение», принятым в инвентаризационных органах.
Площадь застройки здания определяется умножением его длины на ширину. Длина и ширина здания принимается по внешнему очертанию стен па уровне выше цоколя, включая слой штукатурки и облицовки.
Общий строительный объем здания определяется как сумма объема надземной части здания и объема подвала (полуподвала).
Строительный объем надземной части зданий следует определять для зданий:
а) с чердачным перекрытием - умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия;
б) без чердачного перекрытия умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцовых стен в направлении перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя.
Площадь вертикального поперечного сечения следует определять по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню пола первого этажа.
в) при наличии разных по площади этажей, как сумму объемов частей здания. Так же отдельно по частям следует исчислять объем здания, если эти части существенно различаются по очертанию или конструкции.
При раздельном исчислении объема здания по частям разграничивающая стена относится к части здания, которой она соответствует по высоте или конструкции.
г) в строительный объем здания должны также включаться:
- объем эркеров, веранд, тамбуров и других частей здания, увеличивающих полезный объем;
- объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши;
- технические этажи и чердаки, используемые для технических целей;
- размещение инженерных систем здания, оборудования и т.д.;
- объем мансард, светелок и мезонинов, определяемый умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансарды (мезонина) до верха чердачного перекрытия. При криволинейном очертании перекрытия принимать среднюю высоту;
- объем лоджий и ниш из объема здания не исключается.
д) в объем здания не включаются:
- объем проездов, портиков, крытых и открытых балконов;
- чердаки, не используемые для технических целей.
Объем подвала или полуподвала следует определять умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа.
1.24. Полезная площадь квартир определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений в квартирах.
1.25. При проектировании в зданиях и сооружениях систем отопления, вентиляции и электроосвещения, объем здания определяется с учетом подвальных помещений.
1.26. При проектировании только электроосвещения в зданиях и сооружениях, полезная площадь здания определяется с учетом освещаемых подвалов и чердаков, причем площадь освещаемого чердака определяется с коэффициентом 0,7.
Порядок определения договорной цены на проектные работы для капитального ремонта в текущих ценах.
Договорная цена на проектные работы для капитального ремонта жилых и общественных зданий формируется на основе настоящего «Сборника».
Наряду с основными работами в договорной цене учитываются:
- стоимость дополнительных работ и услуг, не учтенных в базовых ценах «Сборника» (см. Общая часть);
- стоимость сопутствующих расходов (командировочные и транспортные расходы), при проектировании объектов вне пункта нахождения проектной организации, расходы на междугородние телефонные разговоры и почтовые отправления, затраты, связанные с представлением ПСД в экспортирующие и согласующие органы (дополнительные экземпляры),
- налоги и сборы, установленные федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- доплаты за сокращение сроков продолжительности проектирования, страхование рисков проектировщиков и другие;
- стоимость работ в текущих ценах определяется с учетом индекса (коэффициент) инфляции, утверждаемого Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы, действующего на момент оплаты заказчиком выполненных проектных работ.
[bookmark: _Toc252474077]2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕН
2.1. В основе методических положений формирования цен на предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы (жилых домов, детских дошкольных учреждений и школ) принят опыт института МосжилНИИпроект.
2.2. В качестве исходной балл приняты следующие положения:
- цены разрабатываются для зданий со средним физическим износом 40%; цены для зданий с износом менее 40% (до 20%) и более 40% уточняются корректирующими коэффициентами;
- характеристика физического и морального износа зданий принимается в соответствии с положениями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», ВСН 55-87(р) (Госгражданстрой, постановление № 203 от 01.07.87 г.);
- состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт определяется в соответствии с «Положением по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве», МГСН 301.01-96;
- цены сборника рассчитываются в базовом уровне на 01.01.2000 г.;
- расчет значений цен осуществляется на основе трудозатрат проектировщиков по методике представленной в «Методике определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09», а также на основе «Ведомственных норм времени и расценок на работы по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий»;
- цены на проектные работы по капитальному ремонту рассчитываются для индивидуального проектирования в одну стадию - рабочий проект;
- цены сборника разрабатываются на номенклатуру объектов принятой в «Сборнике цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений» Росжилкомунсоюза 1990 года, за исключением вновь вводимых работ;
- в качестве единицы измерения объемов работ по обследуемым объектам (предпроектные работы) принимается: протяженность, емкость, площадь, объем и т.п., с указанием наименования и состава работы, признаков сложности и других факторов, оказывающих влияние на трудоемкость их исполнения;
- в целях исключения повторения видов работ в различных частях сборника, при определении стоимости ПСД, как па предпроектные, так и на проектные работы, следует пользоваться таблицами на соответствующие виды работ, расположенные в разных частях сборника. Цена проектно-сметной документации определяется составом проекта.
- основой для разработки цен на проектные работы являются эталонные объекты представители, завершенные проектированием, в качестве единицы измерения принят объем здания в м3.
2.3. Стоимость выполнения «Рабочего проекта» на капитальный ремонт зданий определяется по формуле
Спр.баз. =а + вх	 (2.1)
где:
Спр.баз. - стоимость разработки документации в базовом уровне цен;
«а» и «в» - постоянные величины стоимости для определенного интервала объема здания;
«х» - величина натурального показателя рассматриваемого объекта - фактический объем здания.
2.4. Распределение общей стоимости проектных работ по разделам проекта осуществляется на основе разбивки относительной стоимости.
2.5. Стоимость выполнения дополнительных, предпроектных работ и сдельных видов проектных работ, определяется по нормативам от стоимости основных работ, по формуле:
Сдоп.баз. = Спр.баз.·αi	 (2.2)
где:
Сдоп.баз. - стоимость дополнительных работ в базовом уровне цен;
αi - норматив стоимости дополнительных работ. Значения нормативов принимаются по «Примерному перечню», представленному в приложении № 1.
Таким образом, стоимость выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту зданий и сооружений, определяется по формуле:
Спр.о(т) = (Спр.баз. + Сдоп.баз.)·Кип	 (2.3)
где:
Спр.о(т) - общая стоимость комплекса проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен;
Кип - коэффициент пересчета в текущий уровень цен, утверждаемый Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.
Договорная цена на проектные работы по капитальному ремонту определяется по формуле:
Цдкр = (Скр + Сдоп + Ссопр + Снад)·Кип	 (2.4)
где:
Цдкр - договорная цена на разработку и выпуск ПСД для капитального ремонта;
Скр - стоимость проектных работ по Сборнику;
Сдоп - стоимость дополнительных работ и услуг;
Ссопр - стоимость сопутствующих расходов;
Снад - стоимость надбавок и доплат.
В договорной цене Цдкр должен быть также учтен налог на добавленную стоимость. Полная договорная цена Цдпол на разработку и изготовление НСД на капремонт составит:
Цд.пол = Цдкр × НДС
[bookmark: _Toc252474078]ЧАСТЬ 1 ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
[bookmark: _Toc252474079]Раздел 1.1 Технические обследования и заключения.
Указания по применению
1. Определение стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций жилых домов, детских дошкольных учреждений, школ и административных зданий, подлежащих капитальному ремонту в городе Москве, осуществляется по нормативным документам, утверждаемым Правительством Москвы.
2. Технические обследования, включающие обмерно-обследовательские работы, инженерно-конструкторские, работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами; лабораторные испытания строительных материалов и образцов, отобранных из конструкций, а также обследование технического состояния инженерного оборудования и мониторинг зданий и сооружений оцениваются в соответствии со «Сборником базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, МРР-3.2.05.04-07».
3. Стоимость работ по общей оценке состояния здания, обследованию застройки дворового участка, отдельных квартир и комнат, определению влажностного режима и других работ, необходимых для заключения о целесообразности капитального ремонта здания, определяется по данному сборнику (первый раздел).
4. При оценке работ по настоящему разделу к указанным ценам применять следующие коэффициенты, учитывающие затрудняющие условия проведения изыскательских работ:
4.1. При обследовании зданий, находящихся в зоне исторической застройки - 1,5.
4.2. При выполнении обследовании в условиях отрицательных температур (снаружи здания или в не отапливаемых помещениях) - 1,2.
4.3. При затрудненности доступа - 1,35 (помещения под лестничными маршами, мусорокамеры, сооружения ГО, полуподвалы, чердачные помещения).
5. В соответствии с положениями сбор исходных данных, составление заданий на обследовательские работы является обязанностью заказчика, В случае выполнения указанных работ проектной организацией оплата за них осуществляется дополнительно по договору.
6. При использовании во время обследования импортной техники, имеющей обозначения на шкалах приборов на иностранном языке, применять коэффициент 1,25 в соответствии с приложением № 1 настоящего сборника.
[bookmark: _Toc252474080]1.1.1. Общая оценка технического состояния здания
СОСТАВ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
1. Получение задания и исходных данных, ознакомление с ними.
2 Изучение общей ситуации, генплана участка. Обследование внутренней планировки помещений, технического состояния конструкций здания, выявление дефектов и повреждений. Описание результатов обследования.
3. Определение степени износа, группы капитальности, вида, эффективности и целесообразности ремонта здания.
4. Оценка технического состояния здания по основным вопросам предстоящего ремонта.
Таблица 1.1.1
Измеритель-здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3

	
	Общая оценка технического состояния здания, при объеме здания в тыс. м3 до:
	

	1.
	0,5
	3310

	2
	1,0
	4372

	3.
	2,5
	5561

	4.
	5,0
	6589

	5.
	10,0
	7554

	6.
	15,0
	8841

	7.
	20,0
	10640

	8.
	более 20,0
	11475


Примечания:
1. При сложной планировке или конструктивной схеме здания к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
[bookmark: _Toc252474081]1.1.2. Обследование застройки дворового участка
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование состояния застройки участка озеленения, водостоков. проездов, дорожек и площадок.
Составление технического заключения.
Таблица 1.1.2
Измеритель - дворовый участок
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Обследование состояния застройки дворового участка при площади участка в га, до:
	

	1.
	0,5
	1415

	2.
	на каждые последующие 0,1 га добавлять
	354


[bookmark: _Toc252474082]1.1.3. Техническое заключение по перепланировке или реконструкции зданий
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Сверка инвентаризационных планов с натурой.
Составление технического заключения по основным вопросам перепланировки или реконструкции.
Таблица 1.1.3
Измеритель - одно заключение
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Техническое заключение по перепланировке или реконструкции здания, при суммарной площади всех этажей здания в м2, до:
	

	1.
	300
	964

	2.
	600
	1447

	3. 
	1200
	1929

	4.
	2000
	2410

	5.
	5000
	2926

	6.
	7500
	3408

	7.
	на каждые последующие 1000 м2 добавлять
	803


[bookmark: _Toc252474083]1.1.4. Техническое заключение по проектированию надстройки или пристройки здания
СОСТАВ РАБОТЫ:
Анализ и обобщение материалов предварительного обследования здания и грунтов, необходимых для проектирования пристройки (надстройки). Составление технического заключения.
Таблица 1.1.4
Измеритель одна надстройка (пристройка)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Составление технического заключения по проектированию надстройки (пристройки) жилых и административных зданий, при объеме надстройки (пристройки) в м3, до:
	

	1.
	500
	1865

	2.
	1000
	2539

	3.
	1500
	3085

	4.
	на каждые последующие 500 м3 добавлять
	676

	
	Составление технического заключения по проектированию надстройки (пристройки) зданий: учебных, торговых, культурно-бытовых, коммунальных, медико-санитарных, общественного питания, детских учреждений, при объеме надстройки (пристройки) в м3, до:
	

	3.
	500
	2283

	6.
	1000
	3054

	7.
	1500
	3761

	8.
	На каждые последующие 500 м3 добавлять
	772


[bookmark: _Toc252474084]1.1.5. Обследование отдельных окон в квартире
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с заданием и инвентаризационными планами, выезд на место, осмотр окон, их конструкций, оконных проемов. Составление технического заключения.
Таблица 1.1.5
Измеритель - одно окно
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Обследование окон
	193


[bookmark: _Toc252474085]1.1.6. Техническое заключение о причинах затопления подвалов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Выезд на объект, осмотр подвергающегося затоплению подвала, изучение условий его эксплуатации и влияния на него внешней среды. Составление технического заключения с выводами о причинах затопления.
Таблица 1.1.6
Измеритель - подвал
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Составление технического заключения о причинах затопления, при площади затапливаемого подвала в м2, до:
	

	1.
	300
	2314

	2.
	500
	3086

	3.
	700
	3728

	4.
	на каждые последующие 300 м2 добавлять
	1929


Примечание: Бурение скважин и отрытие шурфов ценами таблицы не учтено и при необходимости оплачивается дополнительно.
[bookmark: _Toc252474086]1.1.7. Заключение о техническом состоянии балконов, эркеров, террас, карнизов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Выезд на объект. Осмотр балкона сверху и снизу, эркера, карниза, террасы. Выявление конструкций, условий эксплуатации, общего технического состояния, деформации, отслоения штукатурки, коррозии металла и других видимых разрушений Осмотр выполненных вскрытий.
Составление заключения о техническом состоянии конструкций.
Таблица 1.1.7.
Измеритель - один вид конструкций
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1
	Обследование одного балкона (эркера, террасы, карниза)
	354


[bookmark: _Toc252474087]1.1.8. Лабораторный анализ вырезок труб из системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения
СОСТАВ РАБОТЫ:
1. Прием образца.
2. Оформление образца, с описанием характеристики и разметкой.
3. Подготовка образца к обработке, первоначальная механическая очистка внутренней и наружной поверхности.
4. Подбор химсостава и приготовление раствора для отмывки образца.
5. Отмывка образца в химическом растворе при температуре 70-80 °С.
6. Сушка отмытого образца горячим воздухом.
7. Раскладка образца согласно разметке.
8. Настройка прибора для измерения.
9. Измерение глубины коррозии с помощью прибора.
10. Измерение толщины коррозийно-накипного отложения.
11. Математическая обработка результатов измерений.
12. Оформление заключения о состоянии образца трубы
Таблица 1.1.8
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Один анализ
	1832


[bookmark: _Toc252474088]1.1.9. Заказ и подборка геодезического материала
Таблица 1.1.9
Измеритель- объект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01. 2000 г

	1
	2
	3

	1.
	Оформление разрешения
	707

	2.
	Подборка и оформление геодезического материала масштаба 1:500
	707

	3.
	Изготовление и монтаж ситуационных планов масштаба 1:2000
	2283

	4.
	Регистрация и выдача геодезического материала масштаба 1:500 и ситуационных планов масштаба 1:2000
	547


[bookmark: _Toc252474089]1.1.10. Разработка полного строительного паспорта на капитальный ремонт здания
СОСТАВ РАБОТЫ:
1. Получение заказ-задания с исходными данными от мастерской-заказчика. Ознакомление с ним. Подбор необходимых материалов. Подготовка к выезду на объект - 10%.
2. Выезд на объект. Обследование с представителями эксплуатирующих организаций объекта, ЦТП, насосных водопроводных вводов, электрощитовых и других сооружений. Уточнение исходных данных - 15%.
3. Принятие проектных решений и выполнение необходимых расчетов. Оформление запросов на технические условия в городские службы инженерного обеспечения - 15%.
4. Получение технических условий от городских служб инженерного обеспечения. Заказ и оформление недостающего материала в соответствии с полученными техническими условиями - 45%.
5. Компоновка и оформление материала, подписание паспорта всеми специалистами в соответствии с положением о паспортах. Выдача готового паспорта мастерской - заказчику.
Исправления по замечаниям мастерской - заказчика - 15%.
Таблица 1.1.10
Измеритель паспорт
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Разработка полного строительного паспорта на капитальный ремонт жилых и общественных зданий
	11573


Примечания:
При разработке строительного паспорта только на подключение к электросетям:
1. Без перевода па повышенное напряжение цену таблицы применять с коэффициентом 0,25.
2. С учетом перевода на повышенное напряжение - 0,30.
3. При разработке строительного паспорта только па подключение зданий к централизованному горячему водоснабжению и отоплению к цене таблицы применять коэффициент 0,8.
4. При получении от заказчика неполных исходных данных цену таблицы применять с коэффициентом 1,3.
5. Ценой таблиц не учтена и оплачивается дополнительно разработка строительного паспорта па:
- Посадку насосной (принимать по цене таблицы с коэффициентом 0,25);
- Посадку ЦТП - (по цене таблицы с коэффициентом 0,35).
- Посадку трансформаторной подстанции - (по цене таблицы с коэффициентом 0,3).
Работы по анализу древесины на зараженность домовыми грибами
Указания
1. В ценах учтено: время на подготовительно-заключительные работы (получение задания и ознакомление с ним, получение и сдача инструмента), обслуживание рабочего места, переезды к месту работы и обратно в пределах населенного пункта, выписка наряда-заказа на оплату работы.
2. Вскрытие конструкций, необходимое для целей обследования, а также взятие проб древесины осуществляется заказником.
Стоимость выполнения указанных работ не входит в стоимость работ по обследованию.
3. Количество отбираемых проб зависит от состояния конструкций, но всегда должно быть не менее двух.
[bookmark: _Toc252474090]1.1.11. Микологическое обследование зданий и сооружений
СОСТАВ РАБОТЫ:
Осмотр конструкций и запись замечаний, установленных визуально. Присутствие при вскрытии конструкций, отбор и нумерация необходимого количества образцов. Раскладывание образцов на специальном столе в лаборатории по секциям и этажам в соответствии с планом здания. Составление сопроводительной записки с точным указанием места отбора образцов и вида конструкций. Лабораторный анализ образцов. Оформление заключения. Сбор образцов древесины в специальную тару с отноской в установленное место.
Таблица 1.1.11
Измеритель - объект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Микологическое обследование зданий и сооружений, при обследованной площади в м2:
	

	1.
	До 100
	1767

	2
	Добавлять на каждые 10 м2
	31


Примечание:
Ценами таблицы предусмотрен лабораторный анализ двух образцов.
Лабораторный анализ последующих образцов оплачивается дополнительно по цене таблицы «Микологический анализ древесины».
[bookmark: _Toc252474091]1.1.12. Микологический анализ древесины
СОСТАВ РАБОТЫ:
Раскладывание образцов на специальном столе. Осмотр образцов в присутствии начальника станции (лаборатории) и определение вида домового гриба, или энтомовредителей. Составление сопроводительной записки с отражением в ней вида гриба и степени поражения образцов с регистрацией в журнале. Оформление заключений и рекомендаций. Сбор образцов древесины в специальную тару с отноской в установленное место.
Таблица 1.1.12
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Один анализ
	579


Примечание:
Энтомологический анализ нормировать как микологический анализ.
[bookmark: _Toc252474092]1.1.13. Обследование зданий и сооружений па качество антисептической обработки древесины
СОСТАВ РАБОТЫ:
Осмотр конструкций. Отбор образцов конструкций и их нумерация (6 образцов). Обрубка образцов с зачисткой торцовых поверхностей ножом до получения гладкой поверхности. Приготовление сложного химического раствора из реактивов и нанесение его пипеткой на торцевые поверхности. Замер глубины проникновения антисептика в древесину. Регистрация результатов замера. Составление заключения.
Таблица 1.1.13
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Один анализ
	676


[bookmark: _Toc252474093]1.1.14. Экспертиза соблюдения правильности технологического процесса
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с технической документацией, беседа с заказчиком. Наблюдение за операциями по укладке древесины в закрытых конструкциях и отбор образцов при необходимости. Оформление заключения.
Таблица 1.1.14
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Один анализ
	996


[bookmark: _Toc252474094]1.1.15. Обследование конструкций здания на влажность древесины
СОСТАВ РАБОТЫ:
Осмотр конструкций. Отбор образцов с конструкцией и их нумерация. Обрубка образцов с зачисткой с четырех сторон. Составление сопроводительной записки. Взвешивание образцов с записью в сопроводительную записку и регистрацией в журнале учета. Закладка образцов в сушильный шкаф с последующей выемкой и раскладыванием в определенном порядке. Взвешивание.
Таблица 1.1.15
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Один анализ
	385


[bookmark: _Toc252474095]Раздел 1.2. Инструментальное обследование зданий
[bookmark: _Toc252474096]1.2.1. Измерение прогибов и трещин
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, выезд на объект, подготовка к проведению работ, измерение, запись результатов измерения в ведомость.
Таблица 1.2.1
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	
	3

	1.
	Измеритель прогибов
	один пролет
	997

	2.
	Измерение трещин
	м
	323


Примечание:
Ценами таблицы работа по измерению прогибов и трещин предусмотрена как самостоятельная работа.
[bookmark: _Toc252474097]1.2.2. Техническое заключение о герметичности стыков наружных стеновых панелей
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, ознакомление с ним. Выезд на объект. Определение герметичности стыков наружных стеновых панелей. Обработка материалов обследования. Составление технического заключения.
Таблица 1.2.2
Измеритель 10 м
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Техническое заключение о герметичности стыков наружных стеновых панелей
	1447


[bookmark: _Toc252474098]1.2.3. Техническое заключение по результатам обследования температуры и влажности помещения
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Обследование, подготовка к проведению работ. Измерение температуры и влажности помещений. Обработка и анализ материалов обследования и замеров. Составление технического заключения.
Таблица 1.2.3
Измеритель - одна квартира (одно помещение к других зданиях)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Техническое заключение по обследованию температуры и влажности помещений
	1992


[bookmark: _Toc252474099]1.2.4. Оценка воздухообмена в помещении
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Обследование помещений. Измерение скорости воздушного потока, проходящего через вентиляционную решетку. Анализ результатов обследования, расчеты. Составление заключения.
Таблица 1.2.4
Измеритель - одна квартира (одно помещение в других зданиях)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Оценка воздухообмена к помещении
	1640


Примечание:
При выполнении измерений без составления расчета и заключения, цены таблицы применять с коэффициентом 0,8.
[bookmark: _Toc252474100]1.2.5. Определение коррозии металлических конструкций
СОСТАВ РАБОТЫ
1. Получение задания. Выезд на объект, осмотр элементов металлических конструкций.
2. Механическая очистка наружных поверхностей конструкций скарпелями, металлической щеткой и наждачной бумагой с лесов, с подмостей, лестниц, автовышек.
3. Проверка и настройка приборов и инструментов.
4. Измерения металлических конструкций штангенциркулем или приборами.
5. То же, что и в п. 4 глубины коррозии.
6. Заполнение таблиц и математическая обработка результатов измерений.
7. Проверочный расчет несущей способности конструкций.
8. Оформление заключения о состоянии металлических конструкций.
Таблица 1.2.5.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Определение коррозии металлических конструкций
	516

	2.
	При определении коррозии бел поверочного расчета несущей способности конструкций
	306


[bookmark: _Toc252474101]1.2.6. Определение освещенности помещений
СОСТАВ РАБОТ
1. Получение задания. Выезд на объект, подготовка к проведению работ, настройка прибора.
2. Измерение габаритов помещения и световых проемов.
3. Приборное измерение освещенности (3 измерения в течение светового дня) с записью результатов в ведомость.
4. Поверочные расчеты коэффициентов естественного освещения.
5. Составление технического заключения.
Таблица 1.2.6
Измеритель - одно помещение
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Определение освещенности помещения
	308


[bookmark: _Toc252474102]1.2.7. Исследование шума и вибрации
[bookmark: т127]Таблица 1.2.7.
	№ п.п.
	Наименование работ
	Техническая характеристика выполняемых работ
	Ед. измер.
	Цена, руб.

	
	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Измерение усредненного уровня звука или уровня звукового давления к одной точке от одного источника до 10 точек
	Производится выбор аппаратуры, перечисленной в разделах «Аппаратура» или «Средства измерения и аппаратура» соответствующего ГОСТ на данный вид измерений. До и после проведения измерений производится проверка, наладка и калибровка комплекта аппаратуры (электрическая и акустическая).
На объекте обследования и измерений определяется необходимое количество точек измерений, регламентируемое методикой соответствующего ГОСТ на данный вид измерений.
По результатам измерений оформляется протокол или Техническое заключение, данные измерений сопоставляются с нормативными значениями соответствующего ГОСТ или Санитарных норм.
	1 точка
	193

	2.
	За каждую последующую точку сверх 10
	То же, что и в п. 1
	1 точка
	96

	3.
	Измерение усредненного уровня звукового давления в нормируемых октавных полосах частот (спектор шума) в одной точке от одного источника до 5 точек
	Производится выбор комплекта аппаратуры перечисленной в разделах «Аппаратура» или «Средства измерений и аппаратура» соответствующего ГОСТ для измерения постоянного шума.
До и после проведения измерений производится проверка, наладка и калибровка комплекта аппаратуры (электрическая и акустическая).
На объекте обследования и измерений определяется необходимое количество точек измерений, регламентируемое методикой соответствующего ГОСТ для измерений постоянного шума.
По результатам измерений оформляется протокол или техническое заключение, данные измерений сопоставляются с нормативными значениями соответствующего ГОСТ или Санитарных норм, при необходимости строятся поясняющие графики.
	1 точка
	803

	4.
	За каждую последующую точку сверх 5
	То же, что и в п. 3
	1 точка
	402

	5.
	Измерение усредненного уровня звукового давления в третьоктавных полосах частот (спектр шума) в одной точке oт одного источника до 5 точек
	То же, что и в п. 3 Дополнительно, для сравнения с нормативными величинами, производится пересчет третьоктавных спектров в октаве.
	1 точка
	1607

	6.
	Более 5 точек, за каждую последующую точку.
	То же, что и в п. 5
	1 точка
	803

	7.
	Измерение эквивалентного уровня звука непостоянного шума (кроме шума транспортных потоков) в одной точке с ручной обработкой результатов измерений
	Производится выбор комплекта аппаратуры, перечисленной в разделах «Аппаратура» или «Средства измерений и аппаратура» соответствующего ГОСТ, для определения акустического параметра непостоянного шума.
На объекте измерений определяется необходимое количество точек измерений. В каждой точке для определения акустическою параметра непостоянного шума методикой соответствующего ГOCT предусматривается считывание показаний со стрелочного прибора шумомера или с ленты самописца с интервалом от 5 до 6 и ручная обработка результатов измерений.
По результатам измерений оформляется протокол или Техническое заключение, данные измерении сопоставляются с нормативными значениями соответствующего ГОСТ или Санитарных норм
	1 точка
	3954

	8.
	То же, что и в п. 7 с помощью измерителя эквивалентных уровней, в том числе и шума транспортных потоков (кроме железнодорожных поездов)
	То же, что и в п. 7, но без ручной обработки результатов измерении.
	1 точка
	3151

	9.
	Измерение эквивалентного уровня транспортного шума в одной точке с ручной обработкой результатов измерения.
	То же. чту и в п. 7
В соответствии с методикой соответствующего ГОСТ предусматривается считывание показаний со стрелочного прибора шумомера или с ленты самописца с интервалом от 2 до 3 и ручная обработка результатов измерений.
	1 точка
	9740

	10.
	Измерение эквивалентно уровня звука транспортного потока железнодорожных поездов с ручной обработкой результатов измерений.
	То же, что а в п. 7
В соответствии с методикой соответствующего ГОСТ предусматривается продолжительность измерений шумовой характеристики потока железнодорожных поездов не менее 1 часа.
	1 точка
	12953

	11.
	То же, что и в п. 10.
С помощью измерителя эквивалентных уровней.
	То же, что и в п. 7, но без ручной обработки результатов измерений.
	1 точка
	3954

	12.
	Измерение изоляции воздушного шума одной внутренней ограждающей конструкцией
	Производится выбор комплекта аппаратуры, перечисленного в разделах «Аппаратура» или «Средства измерений и аппаратура» соответствующего ГОСТ на данный вид измерений.
До и после измерений производится проверка, наладка и калибровка комплекта аппаратуры (электрическая и акустическая). Определяется усредненный уровень звукового давления и третьоктавных полосах частот и двух смежных помещениях, измерительный микрофон при этом устанавливается не менее, чем в 5 точках в каждом помещении.
По результатам измерений рассчитывается частотная характеристика изоляции воздушного шума исследуемой ограждающей конструкции, рассчитывается индекс изоляции воздушного шума, оформляется протокол или Техническое заключение, полученные данные измерений и расчетов сопоставляются с нормативными значениями соответствующего ГОСТ, СНИП или Сан. Норм
	1 внутренняя ограждающая конструкция
	7457

	13.
	То же, что и в п. 12 в октавных полосах частот
	то же. что и в п. 12
	То же
	3728

	14.
	Измерение изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного шума одного междуэтажного перекрытия в третьоктавных полосах частот
	То же, что и в п. 12.
Дополнительно измеряется приведенный уровень ударного шума с помощью стандартной ударной машины.
	1 перекрытие
	8518

	15.
	То же, что и в п. 14 в октавных полосах частот
	То же, что и в п. 12.
	To же
	4258

	16.
	Измерение времени реверберации в одном помещении в третьоктавных полосах частот в зависимости от объема помещения
	Производится выбор комплекта аппаратуры, перечисленной в разделах «Аппаратура» или «Средства измерений и аппаратура» соответствующего ГОСТ на данный вид измерений.
 До и после измерения производится проверка, наладка и калибровка комплекта аппаратуры (электрическая и акустическая).
	1 помещение
	2701

	
	до 100 м3
	Спад уровней звукового давления в помещении при включении источника шума регистрируется на ленте самописца в 3 точках не менее 2-х раз в каждой точке.
	
	

	17.
	до 500 м3
	
	-«-
	7072

	18.
	более 500 м3
	
	-«-
	9001

	19.
	более 5000 м3
	
	-«-
	11894

	Примечание: При измерении времени реверберации в октавных полосах частот к цене в позициях Сборника п.п. 16-19 вносится коэффициент К = 0,56

	20.
	Измерение логарифмического уровня вибрации по одному из параметров: виброскорость, виброускорение или виброперемещение в одной точке в одном направлении до 10 точек
	Производится выбор комплекта аппаратуры, «Средства измерений и аппаратура» соответствующего ГОСТ на данный вид измерений.
До и после проведения измерений производится проверка, наладка и калибровка комплекта аппаратуры (электрическая и акустическая).
На объекте обследования и измерений определяется необходимое количество точек измерений, регламентируемое методикой соответствующего ГОСТ, определяются параметры измеряемых величин вибрации и направления, из которых необходимо проводить измерения.
По результатам измерений оформляется протокол или Техническое заключение, данные измерений сопоставляются с нормативными значениями соответствующего ГОСТ или Санитарных норм.
	1 точка
	257

	21.
	За каждую последующую точку сверх 10
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	129

	22.
	Измерение интегрального уровня вибрации по одному из параметров в одном направлении в одной точке до 5 точек.
	То же, что и в п. 20 и осуществляется расчет нормированного уровня параметра вибрации.
	1 точка
	2410

	23.
	То же, что и в п. 22, за каждую последующую точку сверх 5
	То же, что и в п. 22
	1 точка
	1205

	24.
	Измерение средних квадратических значений одного из параметров вибрации (виброскорость, виброускоренне или виброперемещение) в нормируемых октавных полосах частот (спектр вибрации) в одной точке в одном направлении до 5 точек.
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	1094

	25.
	То же, что и в п. 24. За каждую последующую точку сверх 5
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	547

	26.
	То же, что и в п. 24
В нормируемых третьоктавных полосах (спектр вибраций) в одной точке в одном направлении до 5 точек
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	2185

	27.
	То же. что и в п. 26
За каждую последующую гонку сверх 5
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	1094

	28.
	То же, что и в п. 24
В узкой полосе частот (менее 10%) до 5 точек
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	3279

	29.
	То же, что и в п. 28
За каждую последующую точку сверх 5
	То же, что и в п. 20
	1 точка
	1639

	30.
	Измерение реверберационного коэффициента звукопоглощения (одно измерение)
	Производится по СЭВ 1929-79
	1 измерение
	14466

	31.
	Измерение спектров уровней звуковой мощности источников шума в реверберационных помещениях (1 измерение)
	Производится работа по ГОСТ 12.1.027-80 и ГОСТ 12.1.025-81
	1 источник
	18002

	32
	Измерение спектров уровней звуковой мощности источников шума в заглушенной камере или в свободном звуковом поле
	Производится работа по ГОСТ 12.1.024-81 и ГОСТ 12.1.026-80
	1 источник
	24108


Примечание:
1. При проведении поисковых работ, включающих в себя регистрацию, анализ и изучение кратковременных и нестабильных процессов, вызванных как явными, так и неизвестными источниками возмущения, к ценам таблицы в п.п. 1, 7, 16, 24 вносится поправочный коэффициент К = 3.
2. Холостой выезд по вине организаций, для которых производится измерение шума и вибрации, оформляется актом или протоколом о срыве измерений и оплачивается организациями в размере 5000 рублей.
3. Стоимость разработки проектно-сметной документации по шумовиброглушению определяется дополнительно.
Ценами таблицы предусмотрены работы по измерениям шума и вибрации для санитарно-гигиенической оценки шума и вибрации в полевых условиях или в помещениях при температуре окружающего воздуха от +25 °С до - 10°С и в уровнях звука не выше 85 дБЛ.
Измерения выполняются в дневное время суток в течение рабочего дня. При отклонении от этих условий к ценам таблицы вводятся поправочные коэффициенты.
Таблица поправочных коэффициентов, к таблице 1.2.7.
Таблица 1.2.7.1
	№№ п.п.
	Учитываемые отклонения от условий измерений
	Характеристика учитываемых отклонений or условий измерений
	Поправочный коэффициент

	1
	2
	3
	4

	1.
	Работа в вечернее или ночное время от 18 до 24 час.
	Работа в вечернее или ночное время определяется требованиями заказчика или невозможностью проведения измерения в дневное время.
	К1 = 1,2

	
	После 24 час.
	
	К1-1 = 1,4

	2.
	Работа в полевых условиях при температуре окружающею воздуха выше +25 °С и ниже -10 °С
	Необходимость проведения измерений именно в данное время года определяется требованиями заказчика
	К2 = 1,25

	3.
	Работа в производственных помещениях горячих цехов (при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С)
	Необходимость проведения измерений в указанных помещениях определяется требованиями заказчика
	К3 = 1,5

	4.
	Работа в производственных помещениях с уровнем звука
	
	

	
	86 - 100 дБЛ
	
	К4 = 1,4

	
	101 - 110 дБЛ
	
	К4 = 1,6

	
	111 - 120 дБЛ
	
	К4 = 1,8

	
	выше 120 дБЛ
	
	К4 = 2,0

	5.
	Проведение измерений на крышах производственных цехов выше 3 этажа
	Необходимость проведения измерений у воздуховодов выброса в атмосферу, выведенных на конек крыши, и у подобных устройств, размещаемых на крышах производственных корпусов, определяется требованиями заказчика
	К5 = 2,5


[bookmark: _Toc252474103]1.2.8. Комплекс изыскательских работ по подготовке проектирования внутриквартальных тепловых сетей
Таблица 1.2.8
Измеритель теплотрасса
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000г.

	1
	2
	3

	1.
	Ознакомление с представленными материалами, оформление заказа, задания на проектирование, собеседование с заказчиком
	519

	2.
	Определение объема проектирования и выдача заказа на выкопировку материала М:2000
	311

	3.
	Выбор трассировки на месте с учетом мероприятий по электрохимической защите с представителями теплоэксплуатирующей организации и согласование с ПЭО, проверка пригодности индивидуальных тепловых пунктов
	1691

	4.
	Проверка исходных данных, составление и оформление строительного паспорта.
	172

	5.
	Принципиальные предпроектные согласования
	1415

	6.
	Определение границ топографической съемки, проверка наличия существующих топосъемок
	344

	7.
	Оформление заказов на геоматериал в соответствующие организации
	69

	
	Итого
	4521


[bookmark: _Toc252474104]1.2.9. Комплекс изыскательских работ по подготовке проектирования теплового пункта
Таблица 1.2.9
Измеритель - тепловой пункт
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000г.

	1
	2
	3

	1.
	Ознакомление с представленными материалами, оформление заказа, задания на проектирование, собеседование с заказчиком
	379

	2.
	Выбор помещения под индивидуальный тепловой пункт с выездом на объект
	345

	3.
	Проверка исходных данных и составление строительного паспорта
	103

	
	Итого по комплексу
	827


[bookmark: _Toc252474105]ЧАСТЬ 2. ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ ИЗНОСА
[bookmark: _Toc252474106]Указания по применению
1. Вторая часть «Сборника» включает цены на проектные работы по капитальному ремонту зданий с учетом физического износа.
2. Цены разработаны для ремонта или смены конструктивных элементов зданий, повышения уровня инженерного оборудования, а также замены его, улучшения планировки помещений без изменения размеров квартир, их количества и техническо-экономических показателей.
3. Стоимость проектных работ рассчитана, исходя из основных показателей ремонтируемых объектов или выполняемых работ.
4. Стоимость проектных работ по капитальному ремонту объекта определяется, исходя из основного показателя проектируемого объекта по формуле:
С = а + вх
где:
- С - стоимость разработки ПСД;
- а, в - постоянные величины
- х - объем здания.
Значения «а» и «в» для интервалов основного показателя приведены в таблицах.
5. В «Сборнике» приведены показатели относительной стоимости проектирования видов проектных работ по жилым зданиям, школам, детским садам-яслям, административным зданиям.
По зданиям другого назначения, не учтенных в данной части «Сборника», стоимость проектирования определяется применительно по части 3 или ведомственным ценникам на проектные работы.
6. Цены рассчитаны в соответствии с примерным составом проектно-сметной документации, определенной приложением 5 к ВСН 55-87(р) (за исключением п.п. г. и д.).
7. Стоимость проектных работ, подлежащих выполнению в сокращенном иди увеличенном против приведенного состава объеме, определяется по ценам части III «Сборника».
[bookmark: _Toc252474107]2.1. Жилые дома
[bookmark: т21]Таблица 2.1
	№№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Стоимость проектирования, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	
	«а»
	«в»

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	1 - этажный жилой дом
	м3
	2070
	21,54

	2.
	2                     - « -
	- « -
	4038
	17,07

	3.
	3                     - « -
	- « -
	7868
	13,56

	4.
	4                     - « -
	- « -
	15323
	10,74

	5.
	5-7                  - « -
	- « -
	29818
	8,52

	6.
	8-10                - « -
	- « -
	58392
	6,77

	7.
	14-10             - « -
	- « -
	114335
	5,35


Примечания:
1. При износе здания до 20% - К = 0,78
2. То же, более 40% - К = 1,2.
Относительная стоимость проектирования видов проектных работ капитального ремонта жилых домов (в процентах)
	1.
	Архитектурно-строительное
	31

	2.
	Отопление
	11

	3.
	Вентиляция
	6

	4.
	Водопровод и канализация
	8

	5.
	Горячее водоснабжение
	7

	6.
	Газоснабжение
	8

	7.
	Электроснабжение
	5

	8.
	Слабые токи
	6

	9.
	Сигнализация
	1

	10.
	Сметы и выборка ресурсов
	17


[bookmark: _Toc252474108]2.2. Общеобразовательные школы
Таблица 2.2.
	№№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Стоимость проектирования, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	
	«а»
	«в»

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Объем здания, до:
	м3
	
	

	1.
	500
	- « -
	15186
	28,08

	2.
	1000
	- « -
	21535
	19,84

	3.
	3000
	- « -
	37478
	11,38

	4.
	5000
	- « -
	48523
	8,81

	5.
	10000
	- « -
	68745
	6,21

	6.
	15000
	- « -
	84311
	5,03

	7.
	20000
	- « -
	97459
	4,42

	8.
	24000
	- « -
	105671
	4,04


Примечания:
1. При износе здания до 20% - К = 0,78
2. То же, более 40% - К = 1,2.
Относительная стоимость проектирования видов проектных работ капитального ремонта общеобразовательных школ (в процентах)
	1.
	Архитектурно-строительное
	34

	2.
	Отопление
	8

	3.
	Вентиляция
	5

	4.
	Водопровод и канализация
	8

	5.
	Горячее водоснабжение
	7

	6.
	Энергоснабжение
	6

	7.
	Слабые токи и сигнализация
	3

	8.
	Сметы и выборка ресурсов
	29


[bookmark: _Toc252474109]2.3. Ясли - сад
Таблица 2.3
	№№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Стоимость проектирования, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	
	«а»
	«в»

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Объем здания, до:
	м3
	
	

	1.
	500
	- « -
	26883
	35,38

	2.
	1000
	- « -
	38031
	24,98

	3.
	2000
	- « -
	53733
	17,67

	4.
	4000
	- « -
	65709
	14,45

	5.
	5000
	- « -
	84827
	11,22

	6.
	7000
	- « -
	100425
	9,46

	7.
	8000
	- « -
	107259
	8,87

	8.
	9000
	- « -
	113747
	8,31

	9.
	10000
	- « -
	119960
	7,94


Примечания:
1. При износе здания до 20% - К = 0,78
2. То же, более 40% - К = 1,2.
Относительная стоимость проектирования видов проектных работ капитального ремонта детских яслей-садов (в процентах)
	1.
	Архитектурно-строительное
	40

	2.
	Отопление
	5

	3.
	Вентиляция
	6

	4.
	Горячее водоснабжение
	3

	5.
	Водопровод и канализация
	7

	6.
	Электроснабжение
	8

	7.
	Слабые токи
	6

	8.
	Сметы и выборка ресурсов
	25


[bookmark: _Toc252474110]2.4. Административные здания
Таблица 2.4
	№№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Стоимость проектирования, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	
	«а»
	«в»

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Объем здания, до:
	м3
	
	

	1.
	500
	- « -
	25055
	17,26

	2.
	1000
	- « -
	35546
	12,15

	3.
	3000
	- « -
	61775
	6,97

	4.
	5000
	- « -
	79859
	5,38

	5.
	10000
	- « -
	113298
	3,79

	6.
	13000
	- « -
	129174
	3,37

	7.
	15000
	- « -
	138871
	3,10

	8.
	20000
	- « -
	160578
	2,70


Примечания:
1. При износе здания до 20% - К = 0,695
2. То же, более 40% - К = 1,16.
Относительная стоимость проектирования видов проектных работ капитального ремонта административных зданий (в процентах)
	1.
	Архитектурно-строительное
	35

	2.
	Водопровод и канализации
	5

	3.
	Горячее водоснабжение
	6

	4.
	Вентиляция
	8

	5.
	Отопление
	7

	6.
	Электроснабжение
	8

	7.
	Слабые токи
	6

	8.
	Сметы
	25


[bookmark: _Toc252474111]ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ
[bookmark: _Раздел_3.1_Архитектурно-строительное][bookmark: _Toc252474112]Раздел 3.1 Архитектурно-строительное проектирование
Указания по применению
1. Исчисление расчетной площади нормируемого показателя (участка, плана фасада, проема и др.) производится по наружным обмерам. Парапет включается в расчетную площадь фасадов.
2. В тех случаях, когда в одном проекте разрабатывается несколько конструктивных разновидностей (например: фундаменты, стены, перекрытия и др.) к проекту следует составлять одну пояснительную записку.
3. При выполнении архитектурно-строительного проектирования стоимость составления смет (за исключением таблиц, в которых это оговорено составом работ), определяется по разделу «Сметные работы» настоящего сборника.
[bookmark: _Toc252474113]3.1.1. Обмеры
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обмер зданий двойным ходом с последующей увязкой общих и частных размеров.
Составление немасштабных эскизов, пригодных для последующего составления обмерных чертежей.
Таблица 3.1.1
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Планы этажей
	100 м2 площади
	297

	2.
	Планы подвалов
	то же
	159

	3.
	Планы чердаков с указанием дымоходов
	то же
	87

	4.
	Планы кровли
	"
	59

	
	Фасады площадью, в м2
	
	

	5.
	до 200
	"
	170

	6.
	до 700
	"
	156

	7.
	свыше 700
	"
	110

	8.
	Разрезы поперечные (без деталировки и конструкций)
	10 м пролета в каждом этаже
	276

	9.
	Разрезы продольные (без деталировки и конструкций)
	То же
	220

	10.
	Развертки каналов с указанием их мест на планах этажей и подвалов
	10 м длины каждого канала
	59

	11.
	Оконные и дверные заполнения фрамуги, витрины
	один проем
	53

	12.
	Ворота
	один проем
	67

	13.
	Тамбур, столярная перегородка
	тамбур, перегородка
	67


Примечания:
1. При выполнении обмерных работ в сложных условиях: в помещениях насыщенных оборудованием: с труднодоступными местами; затемненных или захламленных, цены таблицы применять с коэффициентом 1,2.
2. При выборочных обмерах отдельных частей зданий к ценам таблицы применять коэффициент 1,3.
3. При обмерах складских помещений составление планов разрезов и фасадов, нормировать с коэффициентом 0,7.
4. Выполнение обмеров повторяющихся этажей или повторяющихся разрезов, нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,7.
5. При выполнении обмеров с подмостей, стремянок, автовышек или люлек к ценам таблицы применять коэффициент 1,3.
6. При выполнении обмерных работ в неблагоприятный период года к ценам, таблицы применять коэффициент 1,2.
[bookmark: _Toc252474114]3.1.2. Обмерные чертежи
СОСТАВ РАБОТЫ:
Вычерчивание масштабных чертежей с указанием размеров, по обмерным эскизам.
Таблица 3.1.2
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Планы неповторяющихся этажей
	лист
	691

	2.
	Планы повторяющихся этажей
	- « -
	413

	3.
	Планы подвалов
	- « -
	518

	4.
	Планы чердаков
	- « -
	344

	5.
	Фасады
	- « -
	413

	6.
	Планы кровель
	- « -
	310

	7.
	Разрезы
	- « -
	621

	8.
	Развертки дымоходов и вентиляции
	- « -
	379

	9.
	Оконные и дверные заполнения
	проем
	172

	10.
	Столярные тамбуры и перегородки, витражи
	один тамбур, перегородка, витраж
	379


[bookmark: _Toc252474115]3.1.3. Обмеры инженерных сооружений с вычерчиванием обмерных чертежей
Таблица 3.1.3
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Мосты или другие соответствующие сооружения, кроме ферм
	м сооружения
	138

	2.
	Фермы или составные балки пролетного строения
	м сооружения
	172

	3.
	Отдельные детали конструкций мостов (при замене отдельных деталей)
	деталь
	138


Примечание:
В случае выполнении обмеров без вычерчивания к иенам таблицы применять коэффициент 0.6.
[bookmark: _Toc252474116]3.1.4. Благоустройство дворовых территорий жилых домов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Выезд на объект, обследование участка, выполнение необходимых замеров, разработка разбивочного плана с вычерчиванием в масштабе 1:500, разработка плана благоустройства территории с иллюминированием: план озеленения (посадочный чертеж), план расположения малых форм архитектуры (без привязки типовых малых форм архитектуры); план и конструкции покрытий с вычерчиванием в масштабе 1:500.
План организации рельефа (методом проектных отметок опорных точек планировки или методом проектных горизонталей) с разработкой плана земляных масс.
Составление пояснительной записки. Составление листа «Общие данные». Согласование с заказчиком. Согласование с архитектурно-планировочными организациями. Сметы.
[bookmark: т314]Таблица 3.1.4
Измеритель - участок (двор)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Благоустройство дворовых территорий жилых ломов при площади участка в га:
	

	1.
	до 0,3
	9904

	2
	0,5
	11458

	3.
	0,75
	13010

	4.
	1,0
	14292

	5.
	Па каждые последующие 0,5 га добавлять
	2967


Примечания:
1. При необходимости выполнения таких работ, как: перенесение на геоподоснову ранее осуществленного благоустройства или неучтенных геоматериалами объектов и сооружений (гаражи, ограждения и др.) к ценам таблицы применять коэффициент до 1,2 по согласованию с заказчиком.
2. При выполнении плана благоустройства участка на выкопировках со спецгеоподоснов, цены таблицы применять с коэффициентом 1,1.
3. Разработка таксационного клана ценами таблицы не учитывается.
4. Привязка типовых пли разработка индивидуальных проектов малых архитектурных форм ценами таблицы не предусматривается и в случае необходимости нормируется по ценам на проектные работы для строительства.
5. Конструкторские разработки наружных лестниц, подпорных, стенок и т.п. оплачивается дополнительно.
6. При выполнении проекта благоустройства территории участка без разработки плана земляных масс цены таблицы применять с коэффициентом 0,95.
7. При проектировании благоустройства территории участка при плотности существующей застройки выше 30% цены таблицы применять с коэффициентом 1,1.
8. При проектировании благоустройства территории с сильно развитыми инженерными сетями (При наличии двух и более головных сооружений на участке) цены таблицы применять с коэффициентом 1,15.
9. При проектировании благоустройства участка (двора) с выделением площадок целевого назначения для арендаторов, к иенам таблицы применять коэффициент до 1,3.
10. При проектировании благоустройства территории административных и общественных зданий, объектов здравоохранения, дошкольных учреждений, интернатов и общеобразовательных школ к ценам таблицы применять коэффициент до 1,5.
11. В случае разработки проектов благоустройства микрорайонов (кварталов), стоимость проекта благоустройства микрорайона определяется путем суммирования стоимости проектов благоустройства отдельных зон (дворов) в соответствии со схемой функционального зонирования.
[bookmark: _Toc252474117]Раздел 3.1.5. Составление плана компенсационного благоустройства
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Обследование участка. Подеревная или дифференцированная групповая съемка зеленых насаждений.
Составление промежуточных ассортиментных инвентаризационных ведомостей. Анализ зеленых насаждений по схемам функционального зонирования.
Вычерчивание схемы функционального зонирования. Дендрологический анализ зеленых насаждений. Ландшафтный (композиционный) анализ территории. Вычерчивание плана с указанием условных обозначений сохраняемых, пересаживаемых и вырубаемых зеленых насаждений. Оформление сводной ассортиментной ведомости инвентаризации зеленых насаждений. Согласование с заказчиком и архитектурно-планировочными организациями.
[bookmark: т315]Таблица 3.1.5
Измеритель - участок (двор)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Составление плана компенсационного благоустройства на участке (дворе) площадью в гa:
	

	1.
	до 0,3
	5280

	2
	0,5
	6005

	3.
	0,75
	6661

	4.
	1,0
	7351

	5.
	Па каждые последующие 0,5 га добавлять
	1382


Примечание:
1. При отсутствии на участке зеленых насаждений пользоваться таблицей не разрешается.
2. При выполнении плана на спецгеоподоснове к цене таблицы применять коэффициент 1,1.
[bookmark: _Toc252474118]3.1.6. Изменение существующей планировки этажа
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Уточнение инвентаризационных планов. Разработка планировки в масштабе 1:100. Подсчет площадей, спецификаций элементов. Составление технико-экономических показателей, ведомостей внутренней отделки и покрытий полов, согласование с заказчиком. Защита проекта в утверждающей инстанции.
Таблица 3.1.6
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Неповторяющийся этаж в жилых домах
	этаж
	4936

	2.
	Добавлять на 100 м2 натуральной площади
	100 м2
	449

	3.
	Неповторяющийся этаж в общественных зданиях
	этаж
	4693

	4.
	Добавлять на 100 м2 натуральной площади
	100 м2
	413

	5.
	Подвал
	подвал
	3589

	6.
	Добавлять па 100 м2 натуральной площади подвала
	100 м2
	344

	7.
	Чердак
	чердак
	1657

	8.
	Добавлять на 100 м2 натуральной площади чердака
	100 м2
	172

	9.
	Кровля
	кровля
	794

	10.
	Добавлять на 100 м2 натуральной площади кровли
	100 м2
	69


Примечания:
1. При повторяющихся этажах к ценам для неповторяющихся этажей применять коэффициент 0,7.
2. Под повторяющимся этажом в жилом здании подразумевается любой этаж, в котором число квартир повторяется, а кухни и санузлы совпадают по вертикали с ниже и выше расположенными этажами.
В нежилых зданиях под повторяющимся этажом подразумевается любой этаж, планировка которого отличается от планировки других этажей по площади менее 25%.
3. При полном совпадении планировки, планы повторяющихся этажей не составляются. Если заданием заказчика предусматривается составление планов всех этажей, то стоимость составления планов с идентичной планировкой определяется с коэффициентом 0,25 от стоимости разработки неповторяющихся этажей.
4. При наличии на одном этаже блоков помещений разного назначения (например: жилые помещения и детские сады и т.п.) каждый блок помещения расценивается как этаж.
5. Для зданий с печным отоплением применять коэффициент 1,1.
6. Для деревянных зданий применять коэффициент 1,1.
7. При частичном изменении существующей планировки этажа в зависимости от процента изменяемой плошали этажа применять коэффициенты:
а) до 30% - 0.4;         б) до 50% - 0.7.
8. При площади этажа (подвала, чердака, кровли.) менее 100 м2 применять за 100 м2.
9. Под изменением планировки понимается изменение площадей в связи с перемещением перегородок, стен, изменением входов в помещение, с перестановкой печей.
10. При выполнении планов этажей жилых домов с расстановкой мебели применять коэффициент 1,4.
11. При выполнении планов этажей общественных зданий с расстановкой мебели к цене применять коэффициент 1,6.
12. При выполнении планов этажей общественных зданий с расстановкой оборудования и мебели применять коэффициент 2,0.
13. При выполнении фрагментов планов этажей в масштабе 1:50 применять коэффициент 1,2.
14. При выполнении планов в масштабе 1:200 применять коэффициент 0,5.
[bookmark: _Toc252474119]3.1.7. Разрезы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Разработка проекта разреза по готовым обмерным чертежам с
указанием всех размеров и наименованием конструкций.
Таблица 3.1.7
Измеритель - 10 м длины разреза на каждом этаже по наружному обмеру
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Разработка проекта разреза без деталировки конструкций
	

	1.
	Масштаб 1:100
	379

	2
	Масштаб 1:50
	518

	
	То же, с деталировкой конструкций
	

	3.
	Масштаб 1:100
	413

	4.
	Масштаб 1:50
	587


[bookmark: _Toc252474120]3.1.8. Фасады
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование фасада с фотографированием отдельных деталей. Составление конструктивной схемы проектируемого фасада с указанием размеров пробиваемых и заделываемых проемов, перемычек и т.п. Разработка проекта фасада с иллюминированием или отмывкой тушью (акварелью).
Составление пояснительной записки с указанием материалов отделки цоколя, стен, карниза и других архитектурных деталей. Зашита проекта в утверждающей инстанции.
[bookmark: т318]Таблица 3.1.8
Измеритель - фасад
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Разработка проекта фасада при площади фасада в м2, до:
	

	1.
	100
	3830

	2.
	200
	7662

	3.
	300
	8800

	4.
	400
	9904

	5.
	500
	12389

	6.
	700
	17325

	7.
	1000
	19084

	8.
	На каждые последующие 100 м2 площади, добавлять
	2001


Примечания:
1. При выполнении фасада без отмывки или иллюминирования, цены таблицы применять с коэффициентом 0,9.
2. При выполнении проекта фасадов зданий расположенных на главных городских магистралях и в зонах особого градостроительного режима к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
3. При наличии стереофотограммометрии, к ценам применять коэффициент 0,6.
4. Выполнение стереофотограммометрии фасада оплачивается дополнительно.
5. При незначительных изменениях фасада, заключающихся в устройстве нового венчающего карниза, отдельного проема или балкона, с введением рустовки в одном этаже, при обработке входа или проезда и т.п. местных изменений, при сохранении остального фасада в прежнем виде, к иенам таблицы применять коэффициент 0,8.
6. Проектирование фасадов плоских без выступов, балконов и лоджий, нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,8.
7. Проектирование сложных фасадов, с большой насыщенностью архитектурными деталями, скульптурой, сложными колоннами, пилястрами, облицовкой, нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 1,2.
[bookmark: _Toc252474121]3.1.9. Детали архитектурных элементов фасадов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Разработка чертежей деталей (при готовых обмерных чертежах) с описанием отделки и применяемых материалов, указанием размеров и маркировки.
Признаки сложности:
I категория сложности: Детали простого прямолинейного очертания и несложного рисунка с небольшим членением.
II категория сложности: Детали средней сложности, требующие прорисовки отдельных узлов с различными профилями членений, наличием нециркульных тяг, нетиповых лепных порезок.
III категория сложности: Детали сложного криволинейного очертания, требующей общей прорисовки с нетиповыми лепными орнаментами.
Таблица 3.1.9
Измеритель - один лист
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Разработка чертежей деталей архитектурных элементов фасада
	1382


[bookmark: _Toc252474122]3.1.10. Художественно-графические работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, вычерчивание на подрамниках перспективы и разверток внутренних стен помещения с показом мебели и оборудования.
Разработка эскиза панно, фрагмента, деталей интерьеров в цвете. Составление пояснительной записки. Защита проектов в утверждающих инстанциях.
Таблица 3.1.10
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Развертка стен, пола и потолка с отмывкой или покраской акварелью
	помещение
	8144

	2.
	Интерьер помещения в перспективе в цвете
	помещение
	6040

	3.
	Разработка эскиза панно в масштабе 1:50 в цвете
	лист
	4176

	4.
	Составление эскиза фрагмента или детали интерьера в масштабе 1:10, в цвете
	лист
	1692


Примечания:
1. При выполнении построения без покраски и отмывки, к ценам таблицы применять коэффициент 0,8.
2. При сложных решениях, криволинейных очертаниях, большой насыщенности рисунка к ценам таблицы применять коэффициент 1,1
[bookmark: _Toc252474123]3.1.11. Проект организации капитального ремонта (ПОКР)
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания и необходимой документации. Обследование объекта. Необходимые обмеры Составление: стройгенплана участка; календарного плана капитального ремонта; ведомости объемов основных ремонтно-строительных работ; ведомости потребления в основных строительных конструкциях, деталях, материалах и оборудования; графика потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; графика потребности в рабочих кадрах; пояснительной записки.
Согласование проекта с соответствующими организациями.
Таблица 3.1.11
Измеритель - проект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Разработка проекта организации капитального ремонта
	6281


Примечания:
1. При разработке проекта организации капитального ремонта фасадом, цену таблицы применять с коэффициентом 0,9.
2. При выполнении проекта организации капитального ремонта на спецгеоподоснове, цену таблицы применять с коэффициентом 1,1.
3. На центральных магистралях с высокой интенсивностью пешеходного и транспортного движения и при большой стесненности цену таблицы применять с коэффициентом 1,5.
[bookmark: _Toc252474124]3.1.12. Расстановка технологического оборудования
СОСТАВ РАБОТЫ:
Выполнение поверочных и дополнительных обмеров с точным определением форм и размеров помещения. Разработка проекта расстановки оборудования с решением общей технологической схемы и отдельных узлов, с привязкой сантехнических и электротехнических вводов.
Составление листа «Общие данные», пояснительной записки, заказной спецификации. Сметы.
Согласование с заказчиком. Защита в утверждающей инстанции.
[bookmark: т3112]Таблица 3.1.12
Измеритель - проект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Разработка проекта при капитальном ремонте пищеблоков, прачечных при кубатуре помещения, тыс. м3 до:
	

	1.
	0,250
	11561

	2.
	0,500
	18187

	3.
	1,0
	23639

	4.
	1,5
	27265

	5.
	2,0
	30887

	6.
	3,0
	38134

	7.
	На каждые последующие 1000 м3, добавлять
	7040

	
	Разработка проекта в зданиях поликлиник, амбулаторий и других лечебно-диагностических корпусов, при общей площади помещений, охваченных проектом, тыс. м2, до:
	

	8.
	0,250
	8731

	9.
	0,500
	15392

	10.
	1,0
	28712

	11.
	1,5
	42034

	12.
	2,0
	55320

	13.
	3,0
	81933

	14.
	4,0
	101151

	15.
	5,0
	117163

	16.
	На каждые последующие 1000 м2, добавлять
	16014


Примечания:
1. Если составляется проект холодоснабжения пищеблоков, стоимость проектирования определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,25.
2. При расстановке технологического оборудования производственных мастерских и помещений ОДС к ценам таблицы поз. 8-16 применять коэффициент 0,6.
3. Расстановка технологического оборудования буфетов определяется по ценам таблицы поз. 1-7 с коэффициентом 0,5.
4. Цены на промежуточные объемы против указанных в таблице определяются интерполяцией.
[bookmark: _Toc252474125]3.1.13. Реконструкция печного отопления
СОСТАВ РАБОТЫ:
Уточнение инвентаризационных планов. Выполнение необходимых обмеров в натуре. Вычерчивание обмерных чертежей. Разработка проекта реконструкции печного отопления с теплотехническими расчетами, развертками труб, привязками и отметками дымовых каналов, планом фундаментов и чердака. Составление спецификации и пояснительной записки.
Таблица 3.1.13
Измеритель - одна печь
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проект реконструкции печного отопления в неповторяющихся пажах зданий:
	

	1.
	Первая печь на этаже
	691

	2.
	Каждая последующая печь на этаже
	138


Примечания:
1. Повторяющиеся этажи нормируются по ценам таблицы с коэффициентом 0,5.
2. При совпадении существующей с проектируемой планировкой, когда составление отдельных чертежей не требуется, цены таблицы применять с коэффициентом 0,2.
3. При проектировании вновь печного отопления к ценам таблицы применять коэффициент 0,9.
[bookmark: _Toc252474126]3.1.14. Перепланировка отдельных квартир (по индивидуальным заявкам)
В таблице предусмотрены цены на перепланировку квартир по индивидуальным заказам, не связанных с проектированием капитального ремонта здания.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование и поверочные обмеры. Чертежи планов, разрезов, выкопировка из генплана, фрагменты фасадов.
Таблица 3.1.14
Измеритель - одна квартира
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Перепланировка квартиры при площади, в м2:
	

	
	до 50
	3279


Примечания:
1. При площади квартиры более 50 кв.м., к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
2. При разделе или укрупнении квартиры к цене таблицы применять коэффициент 2,0.
[bookmark: _Toc252474127]3.1.15. Санитарные узлы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование и обмеры существующей планировки в плане и разрезе. Проектирование планировки, деталей. Составление пояснительной записки. Утверждение в соответствующих инстанциях.
Таблица 3.1.15
Измеритель - один санитарный узел, один блок совмещенных узлов
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Устройство встроенного или пристроенного санузла (без изменения существующей планировки квартиры, когда предусматривается):
	

	1.
	Помещение уборных или умывальных
	828

	2.
	Помещение уборных, умывальных и ванн
	1138

	3.
	Помещение уборных, умывальных и ванн при сложной планировке, вызывающей необходимость частичной перепланировки квартиры
	1451


Примечания:
1. При повторяющихся решениях санитарных узлов цены таблицы применять с коэффициентом 0,3.
2. Проектирование сечей водопровода и канализации оплачивается отдельно.
[bookmark: _Toc252474128]3.1.16. Фундаменты зданий
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с материалами изысканий. Выезд на объект. Техническое решение. Расчет. Конструирование (планы, сечения). Составление спецификаций и пояснительной записки.
[bookmark: т3116]Таблица 3.1.16
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Смена, подколка или крепление фундаментов протяженностью до 10 м
	одно сечение
	1172

	2.
	На каждые 10 м сверх первых 10 м, добавлять
	10 м
	138

	3.
	Расчет и конструирование разгрузочных перемычек и кранбалок под стены
	один пролет
	379

	4.
	Проектирование подпольных каналов для сетей отопления, водоснабжения и канализации (план канала, фундамент под каналы, перекрытие, сечения канала)
	100 м2 площади канализации по днищу
	1000


Примечания:
1. Проверка расчетов фундаментов в связи с увеличением нагрузок, вызванных капитальным ремонтом, без выпуска чертежей, оплачивается с применением коэффициентов 1,2-1,3 к ценам позиций 1 и 2 таблицы 3.1.16.
2. При проектировании фундаментов из сборных железобетонных блоков с составлением раскладки блоков к ценам поз. 1 и 2 таблицы применять коэффициент 1,3.
3. Проектирование фундаментов под вновь возводимые пристройки сплачивается по ценам поз. 1 и 2 таблицы с коэффициентом 1,3.
[bookmark: _Toc252474129]3.1.17. Фундаменты для технологического оборудования
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с чертежами оборудования. Техническое решение. Расчеты и конструирование (планы, разрезы М 1:50, детали М 1:10). Согласование спецификаций. Составление пояснительной записки.
Таблица 3.1.17
Измеритель - один тип фундамента
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проектирование фундаментов для технологического оборудования
	794


Примечание:
При конструировании повторяющихся типов фундаментов к ценам таблицы применять коэффициент 0,25.
[bookmark: _Toc252474130]3.1.18. Стены, столбы, подпорные стенки, прогоны, каркасы, перемычки
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. Техническое решение схемы крепления или перекладки. Расчеты. Конструирование (планы, разрезы, фасад М 1:100 - 1:50, детали М 1:20-1:10). Спецификация. Составление пояснительной записки.
[bookmark: т3118]Таблица 3.1.18
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стены (планы, разрезы, фасады, детали)
	одно место площадью до 50 м2 (без вычета проемов)
	3727

	2.
	На каждые 50 м2 сверх первых 50 м2, добавлять
	то же
	379

	3.
	Подпорные стенки, контрфорсы, столбы, колонны, оголовки выпусков
	одно сечение
	2795

	4.
	На каждое последующее расчетное сечение конструкций, добавлять
	одно сечение
	553

	5.
	Прогоны под стены
	один тип
	1277

	6.
	Металлические перемычки
	один тип
	310

	7.
	Железобетонные перемычки
	один тип
	241

	8.
	Железобетонные пояса (два сечения)
	одно здание
	1138

	9.
	На каждое последующее сечение, добавлять
	одно здание
	379


Примечания:
1. Количество типов перемычек определяется количеством разнотипных по ширине (пролету) проемов.
2. Проектирование развертки стен техподполья, подвала, цокольного этажа или цокольной части стен из блоков нормировать по ценам п. 1,2 таблицы с коэффициентом 0,3. на измеритель - «одна развертка по оси».
3. Проектирование разверток стен шахты лифта нормируется по ценам п. 1,2 с коэффициентом 0,5. За одно место принимается вид по каждой из стрелок.
4. Последующие идентичные развертки без вычерчивания нормируется с коэффициентом 0,25 от стоимости развертки.
[bookmark: _Toc252474131]3.1.19. Перекрытия
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. Техническое решение, расчеты, конструирование (монтажные планы М 1:100 - 1:59, разрезы М 1:50, детали М 1:20), составление спецификаций и пояснительной записки.
[bookmark: т3119]Таблица 3.1.19
Измеритель - один перекрываемый этаж
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Смена существующего перекрытия на сборное железобетонное
	3969

	2.
	На каждые 100 м2 заменяемой площади перекрытия, добавлять
	276

	3.
	Смена существующего перекрытия на монолитное железобетонное
	5177

	4.
	На каждые 100 м2 заменяемой площади перекрытия, добавлять
	413

	5.
	Смена существующего перекрытия на деревянное
	1035

	6.
	На каждые 100 м2 заменяемой площади перекрытия, добавлять
	241

	7.
	Расчеты и конструирование крепления балочных перекрытий
	1898

	8.
	На каждые 100 м2 укрепляемой площади перекрытия, добавлять
	276

	9.
	Усиление сборной железобетонной панели перекрытия (на одну панель)
	2416


Примечания:
1. При конструировании перекрытий в повторяющихся этажах, где расчетные данные, габариты перекрываемых участков и показатели сложности совпадают, к иенам таблицы применять коэффициент 0,25.
2. При необходимости выполнения отдельно планов балок, цены (п. 1-8) применять с коэффициентом 0,5.
3. При сложной конструктивной схеме перекрытий с промежуточной опорой цены таблицы (п. 1-8) применять с коэффициентом 1,1.
[bookmark: _Toc252474132]3.1.20. Стропила и фермы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. 'Техническое решение, выбор конструктивной схемы, конструирование (планы, разрезы, детали), составление спецификации и пояснительной записки.
[bookmark: т3120]Таблица 3.1.20
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Усиление стропил наклонных или висячих
	одна система стропил
	897

	2.
	На полный статический расчет, добавлять к п. 1
	то же
	2139

	3.
	На 100 м2 натуральной площади плана, добавлять к поз. 1
	100 м2
	449

	4.
	Замена стропил наклонных или висячих
	одна система стропил
	1346

	5.
	На полный статический расчет, добавлять к п. 4
	то же
	2139

	6.
	На 100 м2 натуральной площади плана, добавлять к поз. 4
	100 м2
	449

	7.
	Конструирование ферм металлических или деревянных без подвесного потолка
	одна ферма
	1967

	8.
	На полный статический расчет, добавлять к п. 7
	то же
	1554

	9.
	На 100 м2 натуральной площади плана, добавлять к поз. 7
	100 м2
	449


Примечания:
1. За одну систему применяется каждая разновидность ферм, отличающаяся конструктивной схемой, а также каждая расчетно-конструктивная схема стропил.
2. При конструировании металлических или деревянных ферм с подвесным потолком к ценам таблицы (поз. 7-9) применять коэффициент 1,2,
[bookmark: _Toc252474133]3.1.21. Лестницы, крыльца
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. Техническое решение, конструирование (планы лестничных клеток разрезы, детали), составление спецификации и пояснительной записки.
[bookmark: т3121]Таблица 3.1.21
	№№ п.п.
	Наименование работ
	измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Замена или усиление лестниц зданий
	Этаж лестничной клетки
	1760

	2.
	Лестницы-крыльца дворовых входов в здание
	один вход
	1277

	3.
	Лестницы-крыльца главных входов в здание
	один вход
	1760

	4.
	На полный статический расчет и дополнительное конструирование к поз. 1-3, добавлять
	
	1207


Примечание:
При повторяющихся маршах лестницы на последующие этажи к ценам таблицы применять коэффициент 0,25.
[bookmark: _Toc252474134]3.1.22. Световые фонари
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Статические расчеты. Проектирование светового фонаря. Чертежно-конструкторские работы.
Таблица 3.1.22
Измеритель - один фонарь (подфонарник)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Конструкция фонаря при пролете
	

	1.
	до 3 м
	1035

	2.
	до 6 м
	1554

	3.
	до 10 м
	1967

	4.
	более 10 м
	2.554

	
	Добавлять на полный статический расчет с конструированием заново или с проектом усиления, включая обследование, обмеры и полный расчет
	

	5.
	к цене п. 1
	3727

	6.
	п. 2
	4521

	7.
	п. 3
	5453

	8.
	п. 4
	10878

	
	Конструирование подфонарника при пролете
	

	9.
	до 6 м
	828

	10.
	до 10 м
	1138

	11.
	более 10 м
	1382

	
	Добавлять на полный статический расчет подфонарника с конструированием заново
	

	12.
	к цене п. 9
	2554

	13.
	п. 10
	3038

	14.
	п. 11
	3382


[bookmark: _Toc252474135]3.1.23. Гидроизоляционные работы в подвалах
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. Выбор конструкции гидроизоляции, расчет противонапорных конструкций, конструирование (планы, разрезы М 1:50, детали М 1:20-1:1-10), спецификация, составление пояснительной записки.
Таблица 3.1.23
Измеритель - здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Балластная гидроизоляция
	2105

	2.
	То же, с металлическими противонапорными конструкциями
	3244

	3.
	То же, с железобетонными конструкциями
	3692

	4.
	На 100 м2 пиана подвала к ценам п. 1-3, добавлять
	691


Примечание:
Ценами таблицы предусматривается применение типовых решений гидроизоляции конструкций. При нетиповых решениях к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
[bookmark: _Toc252474136]3.1.24. Устройство дымовых, газоходных и вентиляционных каналов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Уточнение инвентаризационных планов. Проектирование новых каналов с увязкой с существующими. Конструирование (планы, развертки М 1:100-1:50, детали М 1:20-1:10).
Таблица 3.1.24
Измеритель - один проектируемый блок
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Устройство дымовых, газоходмых и вентиляционных каналов в 1-3 этажных зданиях
	

	1.
	Первый канал в блоке
	656

	2.
	Каждый последующий канал в блоке
	87

	
	Устройство дымовых газоходных и вентиляционных каналов в 4-х 8-ми этажных зданиях
	

	3.
	Первый какал в блоке
	794

	4.
	Каждый последующий канат в блоке
	103

	
	Устройство дымовых газоходмых и вентиляционных каналов в зданиях более 8-ми этажей
	

	5.
	Первый капал в блоке
	1000

	6.
	Каждый последующий канат в блоке
	138


Примечание:
Под блоком канала подразумеваются все канаты, сгруппированные на чердаке или выше покрытия в одну трубу или вытяжную шахту.
[bookmark: _Toc252474137]3.1.25. Конструкторская разработка деревянных, металлических и железобетонных деталей
Ценами таблицы предусмотрена конструкторская разработка деталей и изделий:
- деревянных - каркасов, стен, перегородок в масштабе 1:20; врубок, карнизов, стоек, встроенной мебели и др. в масштабе 1:10.
- металлических - детали различного назначения в масштабе 1:20;
- железобетонных - элементов перекрытий, приямков, ограждений и деталей различного назначения в масштабе 1:20.
Таблица 3.1.25
Измеритель - один лист
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Конструкция прямолинейного очертания, простой конфигурации
	1382

	2.
	Конструкции различного прямоугольного очертания, сложной конфигурации
	1554

	3.
	Конструкция криволинейного очертания
	2070


[bookmark: _Toc252474138]3.1.26. Разработка индивидуальных заполнений проемов, тамбуров и столярных перегородок
СОСТАВ РАБОТЫ:
Чертежи планов, разрезов, фасадов со ссылкой на стандартные детали или чертежи нестандартных деталей со спецификацией.
Таблица 3.1.26
Измеритель - проем, тамбур
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Заполнение оконных или дверных проемов
	2036

	2.
	Ворота, столярные тамбуры и перегородки, витражи
	5349


Примечание:
1. При разработке чертежей особой сложности, требующих художественной прорисовки, при сложной композиции, к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
2. При разработке чертежей для металлических конструкций, к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
[bookmark: _Toc252474139]3.1.27. Установка кодовых замков
(архитектурно-строительная часть)
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Обследование входных дверей и тамбуров, выполнение необходимых замеров. Принятие решения по конструкциям входных дверей и тамбура. Вычерчивание плана тамбура с указанием мест установки кнопочной станции и необходимых размеров. Разработка деталей крепления. Составление спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные».
Таблица 3.1.27
Измеритель - кодовый замок
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проект установки кодового замка в существующую дверь
	325

	2.
	То же, при замене дверей
	356

	3.
	То же, при выполнении проекта расширения тамбура
	390


Примечание:
1. Ценами таблицы учтена установка первого кодового замка, при подключении к одной системе ОДС (объединенной диспетчерской системы).
2. На установку каждого последующего однотипного кодового замка цены таблицы применять с коэффициентом 0,7.
[bookmark: _Toc252474140]3.1.28. Переоборудование цокольного этажа жилого дома под комплекс помещений для ОДС
СОСТАВ РАБОТЫ:
Ознакомление с заданием. Обследование, обмеры с вычерчиванием обмерных чертежей. Выполнения проекта перепланировки этажа с устройством отдельного входа-лестницы и козырька. Составление ведомостей отделки помещений. Разработка проекта облицовки стен и потолка диспетчерской. Разработка деталей. Выполнение технологической части.
Составление спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные», смет. Согласование с заказчиком. Защита проекта в утверждающей инстанции.
[bookmark: т3128]Таблица 3.1.28
Измеритель - объект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Разработка проекта переоборудования цокольного этажа жилого дома пол комплекс помещений ОДС (объединенной диспетчерской системы)
	

	
	При обшей площади помещений в м2, до:
	

	1.
	100
	26021

	2.
	200
	27160

	3.
	300
	29093

	4.
	400
	31647

	5.
	500
	33854

	6.
	600 и более
	37375


[bookmark: _Toc252474141]3.1.29. Строительная часть лифта
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания и необходимой документации. Обследование объекта и производство необходимых замеров. Принятие технического решения и определение конструкций. Проектирование приямков, реконструкции стен, лестниц, перекрытий, крыши и др. Составление пояснительной записки. Согласование проекта со смежниками. Согласование проекта с заказчиком.
Таблица 3.1.29
Измеритель - один лифт
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование строительной части лифта с частичной реконструкцией помещения:
	

	1.
	При расположении машинного помещения вверху
	2692

	2.
	То же, внизу
	3623

	
	Проектирование строительной части лифта с устройством нового машинного помещения;
	

	3.
	При расположении машинного помещения вверху
	3623

	4.
	То же, внизу
	4382

	
	То же, при вновь пристраиваемой или встроенной лифтовой шахте:
	

	5.
	При расположении машинного отделения вверху-
	3864

	6.
	То же, внизу
	4764

	7.
	При наличии реконструкции лестничных маршей (площадок), фонаря добавлять
	828


Примечания:
При проектировании лифтов с количеством остановок более 2-х к ценам таблицы применять коэффициенты:
1. До четырех - 1,10.
2. До шести - 1,2.
3. До девяти - 1,3.
4. Более девяти - 1,5.
5. Более шестнадцати - 2,0.
При замене 2-х и более лифтов на каждый последующий подъемник, к ценам таблицы применять коэффициенты:
6. На мало отличающихся - 0,2
7. На однотипный, не отличающийся - 0,2.
8. В случае, если после проведенного обследования объекта с выполнением обмеров, составляется только техническое заключение без проекта, их стоимость определять по поз. 1, 2, 7 таблицы с коэффициентом 0,3.
9. При выполнении только обследования и обмеров нормировать по позициям 1, 2, 7 таблицы с коэффициентом 0,2.
10. Проектирование разверток степ шахты нормируется дополнительно по таблице 3.1.19 «Стены, столбы, подпорные стенки и т.д.» по норме п. 1,2 с коэффициентом 0,5, причем за одно место принимается вид по каждой из стрелок.
11. Проектирование фундаментов под вновь устраиваемую шахту нормируется дополнительно по таблице «Фундаменты зданий».
[bookmark: _Toc252474142]3.1.30. Мусоропровод и мусорокамера
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Выезд на объект. Обследование. Вычерчивание монтажной схемы ствола мусоропровода, узлов присоединений, планов, разрезов, Составление спецификации. Сметы.
[bookmark: т3130]Таблица 3.1.30
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Проектирование ствола мусоропровода в зданиях высотой:
	
	

	1.
	до 8-ми этажей
	один ствол
	6695

	2.
	свыше 8-ми этажей
	один ствол
	8353

	3.
	Проектирование мусорокамеры без механизации и без охлаждения
	мусорокамера
	4867


Примечание:
Стоимость проектирования мусоропроводов и мусорокамер в однотипных секциях здания определять по таблице с коэффициентом 0,2.
3.1.31. Листы «Общие данные»
Состав работ предусмотрен стандартами СПДС.
Таблица 3.1.31
Измеритель - лист (А1)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Составление листа «Общие данные»
	932

	2.
	Составление сводных спецификаций архитектурно-строительной части проекта
	1933


[bookmark: _Toc252474143]3.1.32. Привязки типовых чертежей и чертежей повторного применения
Подбор чертежей для повторного применения, осмотр чертежей и определение степени возможного их использования, выполнение всех необходимых поправок и дополнений, проверка и подпись всех экземпляров чертежей.
Подсчет объемов работ для смет.
Таблица 3.1.32
Измеритель - лист (A1)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Привязка чертежа повторного применения
	691


Примечания:
Без подсчета объемов работ цену таблицы применять с коэффициентом 0,8.
[bookmark: _Toc252474144]3.1.33. Привязка эксплуатационного паспорта «Техническая эксплуатация зданий»
Раздел проекта капитального ремонта жилого дома «Техническая эксплуатация зданий» предназначен для руководства при эксплуатации дома после проведения ремонта.
СОСТАВ РАБОТЫ:
	По архитектурно-строительной части
	«Эксплуатационный паспорт жилого дома» и Общие положения эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

	По инженерным частям:
	Краткое описание основных узлов инженерного обеспечения, предусмотренных проектом капитального ремонта:
1. Головные инженерные сооружения.
2. Наружные инженерные сети.
3. Внутреннее инженерное оборудование.


Таблица 3.1.33
Измеритель - проект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Привязка повторно применяемого проекта эксплуатационного паспорта «Техническая эксплуатация зданий» по частям проекта
	

	1.
	Архитектурно-строительная часть
	1069

	2.
	Отопление и вентиляция
	1451

	3.
	Водопровод и канализация
	1207

	4.
	Электрооборудование
	518


[bookmark: _Toc252474145]3.1.34. Относительная стоимость частей проектов по видам работ к разделу 3.1.
К таблице 3.1.4 Благоустройство дворовых территорий жилых домов
	№№ п.п.
	Наименование частей проекта
	Всего %

	1
	2
	3

	1.
	Обследование, обмеры участка
	6

	2.
	Разбивочный план
	4

	3.
	План и конструкция проездов, дорожек и площадок
	30

	4.
	План озеленения
	15

	5.
	План расположения МАФ
	10

	6.
	План организации рельефа
	25

	7.
	Сметы
	10

	
	ИТОГО:
	100


К таблице 3.1.5
	№№ п.п.
	Наименование
	Дендрология
	Сметы
	Всего %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	План компенсационного благоустройства
	100
	-
	100


К таблице 3.1.12
	№№ п.п.
	Наименование
	Технология
	Сметы
	Всего %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Расстановка технологического оборудования
	90
	10
	100


К таблицам 3.1.16; 3.1.18; 3.1.19; 3.1.20; 3.1.21
	№№ табл.
	Наименование
	Получение задания обследования и обмеры (без выпуска обмерных чертежей)
	Техническое решение
	Расчеты
	Конструирование спец. пояснит. записки
	Bсего %

	3.1.16
	Фундаменты зданий:
	
	
	
	
	

	
	а) Смена, подводка или крепление фундаментов
	25
	16
	20
	39
	100

	
	б) проектирование подпольных каналов
	-
	15
	10
	75
	100

	3.1.18
	Стены, столбы, подпорные стенки, прогоны, каркасы. перемычки
	30
	10
	10
	50
	100

	3.1.19
	Перекрытия
	15
	20
	25
	40
	100

	3.1.20
	Стропила и фермы (кроме поз. «Расчеты»)
	20
	33
	-
	47
	100

	3.1.21
	Лестницы, крыльца
	
	
	
	
	

	
	а) Замена или усиление лестниц
	30
	10
	-
	60
	100


К таблице 3.1.28
	№№ п.п.
	Наименование частей проекта
	Всего %

	1
	2
	3

	
	Переоборудование помещения для ОДС
	

	1.
	Архитектурно-строительная часть
	54

	2.
	Технология
	31

	3.
	Сметы
	15

	
	ВСЕГО:
	100


К таблице 3.1.30
	№№ п.п.
	Наименование
	Технология
	Сметы
	Всего %

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Мусоропровод и мусорокамеры
	90
	10
	100


[bookmark: _Раздел_3.2_Проектирование][bookmark: _Toc252474146]Раздел 3.2 Проектирование санитарно-технических систем
Указания по применению
1. Ценами на проектирование внутреннего водопровода и канализации, отопления и вентиляции жилых и других зданий учтено все здание в целом, независимо от наличия в нем помещений другого назначения, если для последних не составляется отдельный проект.
2. В случае, если обследованием внутренних или дворовых сетей установлено, что ремонт их может быть произведен без разработки проекта, стоимость технического заключения принимается:
а) с графическим принципиальным решением и указанием по производству работ определяется по соответствующим ценам на проектные работы с применением коэффициента 0,5;
б) без графического решения - 0,2.
В этом случае, стоимость выполнения сметной документации определяется по разделу «Сметные работы» настоящего Сборника.
3. Ценами предусмотрено применение типовых узлов и деталей. Разработка отдельных узлов и деталей в масштабе 1:20 нормируется за один лист в рублях:
	
	01.01.2000 г.

	а) простых узлов и деталей
	760

	б) сложных узлов и деталей -
	1035


[bookmark: _Toc252474147]3.2.1. Съемка с натуры существующих санитарно-технических сетей
Указания по применению
1. Цены подраздела допускается применять в случае капитального ремонта санитарно-технических сетей с использованием существующих сетей на месте, с графическим обозначением участков, сохраняемых на месте трубопроводов.
2. Цены подраздела допускается применять также и при проектировании полной замены санитарно-технических сетей, для определения объема демонтажа (без вычерчивания) с коэффициентом 0,6.
3. Цены подраздела не учитывают снятие с натуры скрытой прокладки трубопроводов, Снятие с натуры скрытой прокладки нормировать по ценам подраздела с коэффициентом 1,2.
СОСТАВ РАБОТЫ:
К таблицам «Жилые дома» и «Общественные здания»
Обмер сетей с нанесением на планы сетей, стояков, магистралей, оборудования, линейной арматуры, с указанием диаметров.
3.2.1.1. Жилые дома
Таблица 3.2.1.1
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Съемка с натуры систем отопления при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	1.
	1
	863

	2.
	3
	1518

	3.
	5
	2416

	4.
	10
	3279

	5.
	15
	3969

	6.
	20
	4832

	7.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять:
	691

	
	Съемки с натуры систем вентиляции при объеме здания, тыс. м3 до:
	

	8.
	1
	966

	9.
	3
	2209

	10.
	5
	3451

	11.
	10
	4382

	12.
	15
	5211

	13.
	20
	6558

	14.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять:
	1104

	
	Съемка с натуры сетей холодного водоснабжения и канализации без ванн при количестве квартир в доме, до:
	

	15.
	1
	241

	16.
	2
	344

	17.
	4
	484

	18.
	8
	828

	19.
	11
	1069

	20.
	16
	1346

	21.
	24
	1657

	22.
	32
	1967

	23.
	40
	2139

	24.
	На каждые последующие 10 квартир, добавлять:
	241

	
	Съемка с натуры системы горячего водоснабжения, при количестве квартир в доме, до:
	

	25.
	1
	207

	26.
	2
	310

	27.
	4
	344

	28.
	8
	759

	29.
	12
	966

	30.
	16
	1207

	31.
	24
	1485

	32.
	32
	1760

	33.
	40
	1933

	34.
	Па каждые последующие 10 квартир, добавлять
	207

	
	Съемка с натуры внутреннего газоснабжения, при количестве квартир в доме, до:
	

	35.
	1
	207

	36.
	2
	276

	37.
	4
	379

	38.
	8
	656

	39.
	12
	863

	40.
	16
	1069

	41.
	24
	1312

	42.
	32
	1588

	43.
	40
	1726

	44.
	На каждые последующие 10 квартир, добавлять
	207


Примечания.
1. При наличии в доме ванн пены таблицы (поз. 15-24) на снятие с натуры сетей холодного водоснабжения и канализации применять с коэффициентом 1,5.
2. При наличии в доме ванн с водонагревателями к ценам таблицы (поз. 35-44) на снятие с натуры сетей газоснабжения применять коэффициент 0,4.
3. При съемке с натуры только приборов отопления, санитарных или газовых приборов к ценам таблицы применять коэффициент 0,4.
4. При съемке с натуры только системы холодного водоснабжения или канализации к цепам таблицы (поз. 15-24) применять коэффициент 0,8.
3.2.1.2. Общественные знания
Таблица 3.2.1.2
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3

	
	Съемка с натуры систем отопления при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	1.
	1
	863

	2
	3
	1518

	3.
	5
	2416

	4.
	10
	3279

	5.
	15
	3969

	6.
	20
	4832

	7.
	На каждые последующие 5 тыс. куб. м, добавлять:
	691

	8.
	Съемки с натуры систем вентиляции при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	8.
	1
	966

	9.
	3
	2209

	10.
	5
	3451

	11.
	10
	4382

	12.
	15
	5211

	13.
	20
	6558

	14.
	Па каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять:
	1104

	
	Съемка с натуры сетей холодного водоснабжения и канализации при объеме здания, тыс. м3 до:
	

	15.
	1
	553

	16.
	3
	932

	17.
	5
	1241

	18.
	10
	2036

	19.
	15
	2692

	20.
	20
	3210

	21.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять:
	379

	
	Съемка с натуры системы горячего водоснабжения, при объеме здания, тыс. м3, до
	

	22.
	1
	449

	23.
	3
	760

	24.
	5
	1000

	25.
	10
	1623

	26.
	15
	2139

	27.
	20
	2554

	28.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять:
	310

	
	Съемка с натуры внутреннего газоснабжения, при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	29.
	1
	449

	30.
	3
	760

	31.
	5
	1000

	32.
	10
	1623

	33.
	15
	2139

	34.
	20
	2554

	35.
	На каждые последующие 10 тыс. куб. м добавлять
	207


Примечания:
1. При наличии в доме ванн цены таблицы (поз. 15-21) па снятие с натуры сетей холодного водоснабжения и канализации применять с коэффициентам 1,3.
2. При съемке с натуры только системы холодного водоснабжения или канализации к ценам таблицы (поз. 15-21) применять коэффициент 0,8.
3. При наличии в здании газовых водонагревателей к ценам таблицы (п. 29-35) на снятие с натуры сетей газоснабжения, применять коэффициент 1,3.
4. При снятии с натуры усложненных систем вентиляции в магазинах, пищеблоках, школах, больницах, детских садах и других зданиях нормировать по ценам таблицы (поз. 8-14) с коэффициентами:
а). С пригонной или вытяжной вентиляцией - 1,5.
б). С приточно-вытяжной вентиляцией 1,8.
в). С кондиционированием воздуха - 2.0.
5. При съемке с натуры только приборов отопления, санитарных или газовых приборов к ценам таблицы применять коэффициент 0,4.
[bookmark: _Toc252474148]3.2.2. Съемка с натуры существующих котельных
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование котельной с обмером и вычерчиванием схем. Определение типов котлов, их производительности, типа вспомогательного оборудования (насосы, вентиляторы) и фактической теплопроизводительности котельной.
Таблица 3.2.2.
Измеритель - одна котельная
	№№ п.п.
	Типы котлов
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Котлы «ВНИИСТО», АГВ-80, АГВ-120 и др.
	449

	2.
	Секционные с дутьем и котлы с выносными топками
	966

	3.
	Жаротрубные
	1172

	4.
	Паровые чугунные котлы всех типов
	1104

	5.
	При количестве в котельной более двух котлов к ценам таблицы (§ 1-4) па каждый котел, сверх первых двух, добавлять
	103


Примечания
1. При наличии различных теплоносителей к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
2. При наличии прочих типов котлов к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
[bookmark: _Toc252474149]3.2.3. Уточнение инвентаризационных поэтажных планов при натурном обследовании
СОСТАВ РАБОТЫ:
Производство контрольных обмеров с обходом всех помещений, снятие осей окон, замеры и нанесение толщины стен, высот помещений и высот чердаков, перепадов полов, ширины простенков и прочих данных, нанесенных результатов обмеров на поэтажный план.
Таблица 3.2.3.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Объем здания, тыс. м3, до
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	1
	449

	2.
	2
	1104

	3.
	5
	1587

	4.
	10
	2761

	5.
	15
	3555

	6.
	20
	4451

	7.
	25
	5004

	8.
	Па каждые последующие 5 тыс. м3., добавлять
	656


Примечания:
1. При уточнении в натуре инвентаризационных планов для проектирования при натурном обследовании только вентиляции к ценам таблицы применять коэффициенты:
а) По всему зданию - 0,7.
б) Только в санузлах и кухнях 0,5.
При уточнении инвентаризационных планов в зданиях нежилого назначения к ценам таблицы применять коэффициент 0,7.
3. При уточнении в натуре инвентаризационных планов для проектирования:
а) Систем водоснабжения и канализации пены таблицы применять с коэффициентом 0,5.
б) Систем газоснабжения с коэффициентом 0,5.
[bookmark: _Toc252474150]3.2.4. Обследование дымовых и вентиляционных каналов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Проверка расположения дымовых каналов, составление на месте эскиза плана здания с нанесением помещений, приборов и дымовых каналов, составление заключения.
Таблица 3.2.4.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Обследование дымовых каналов и отопительных печей для определения возможности подводки газа при количестве приборов в одном здании.
	

	1.
	1 прибор
	207

	2.
	от 2 до 10
	103

	3.
	Ma каждый последующий прибор, добавлять Обследование дымовых и вентиляционных каналов на предмет возможности подключения к ним газовых колонок, при количестве приборов в одном здании:
	34

	4.
	1 прибор
	287

	5.
	от 2 до 5
	172

	6.
	от 6 до 10
	138

	7.
	На каждый последующий прибор, добавлять
	52

	8.
	Обследование дымовых каналов и отопительных приборов (котлов, промышленных очагов), производственных плит, варочных котлов, титанов, водогрейных кубов, автоклавов для установления возможности подводки при одном приборе в здании
	241

	9.
	На каждый последующий прибор, добавлять
	103


[bookmark: _Toc252474151]3.2.5. Центральное отопление
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование, ознакомление с материалами. Выезд на объект. Увязка проектируемой системы с натурой, подсчет коэффициентов теплопередачи и теплопотерь, расчет нагревательных приборов, гидравлический расчет, расстановка стояков и приборов на планах, решение схемы системы с вычерчиванием, составление расчетно-пояснительной записки, составление спецификации, листа «Общие данные». Смета.
Таблица 3.2.5
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование центрального отопления жилых домов, гостиниц, административных зданий, школ, детских учреждений, магазинов, больниц, поликлиник, столовых, гаражей, теплиц, при объеме здания, тыс. м3 до:
	

	1.
	0,25
	1898

	2.
	0,5
	2279

	3.
	1,0
	2692

	4.
	2,0
	3658

	5.
	3,0
	4279

	6.
	5,0
	5764

	7.
	10,0
	8456

	8.
	15,0
	10629

	9.
	20,0
	13010

	10.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	2175

	
	Проектирование центрального отопления зданий бань, прачечных, кинотеатров, театров, клубов, библиотек, спортивных корпусов, механических мастерских, малярных цехов, при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	11.
	0,5
	3279

	12.
	1,0
	3903

	13.
	2,0
	5004

	14.
	3,0
	5521

	15.
	5,0
	7143

	16.
	10,0
	10147

	17.
	15,0
	12528

	18.
	20,0
	14633

	19.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	2382


Примечание:
1. Ценами таблицы учтена полная смена существующих сетей.
2. При проектировании центрального отопления в зданиях со сложным архитектурно-планировочным или конструктивным решением к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
3. При проектировании центрального отопления от местных отопительных систем АГВ и других местных источников к ценам таблицы применять коэффициент 1,0.
4. При проектировании жилых зданий, имеющих встроенные помещения, к ценам таблицы применять коэффициент 1,15 (если для этих помещений не составляется отдельный проект).
5. В зависимости от дополнительных факторов к иенам таблицы применять коэффициенты:
a) При проектировании двухтрубных систем отопления - 1,1.
б) При проектировании паровых систем отопления - 1,15.
в) При проектировании однотрубных систем с нижней разводкой (регулируемые, проточные, П - образные стояки) - 1,2.
г) При проектировании горизонтальных систем - 1,1.
д) При проектировании систем центрального отопления с дополнительным устройством обогрева полов и дорожек - 1,3.
е) При устройстве в одном здании двух самостоятельных систем отопления - 1,1.
ж) При устройстве в одном здании грех самостоятельных систем отопления - 1,2.
з) При устройстве в одном здании четырех самостоятельных систем отопления - 1,3.
и). При устройстве в одном здании пяти и более самостоятельных систем отопления - 1,4.
6. Выполнение дополнительных расчетов на инфильтрацию нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,15.
7. В случае, если в обследуемом здании установлено, что капитальный ремонт центрального отопления может быть произведен без разработки проекта, стоимость технического заключения, заменяющею проект определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов:
а) С принципиальным графическим решением - 0,4.
б) Без графического решения - 0,2.
В этом случае стоимость составления смет определяется по разделу «Сметные работы» настоящего Сборника.
[bookmark: _Toc252474152]3.2.6. Тепловые пункты
Тепловые пункты в зависимости от количества присоединенных зданий и сооружений подразделяются на:
- индивидуальные (ИТП) - для присоединения системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного или части здания;
- центральные (ЦТП) - то же, двух и более зданий.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование, выбор помещения для теплового пункта, обследование помещений теплового пункта и трубопроводов с необходимыми обмерами и определением места присоединения к сетям водопровода, расчет трубопроводов и аппаратуры теплового пункта.
Составление плана разрезов и принципиальных схем теплового пункта с присоединением к системам отопления, водопровода, канализации, составление спецификации. Составление пояснительной записки, составление листа «Общие данные», составление сметы.
Таблица 3.2.6
Измеритель - индивидуальный тепловой пункт
	№№ п.п.
	Тип теплового пункта
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Индивидуальные тепловые пункты при тепловой мощности до 0,250 в Гкалл/час:
	

	1.
	С присоединением системы к групповой котельной
	3761

	2.
	С присоединением системы элеватором или насосом
	4382

	3.
	То же, с ответвлением на горячее водоснабжение с непосредственным водоразбором или ответвлением на вентиляцию
	5039

	4.
	Со скоростными и емкостными водонагревательными установками
	6971

	5.
	При присоединении системы несколькими элеваторами, питающимися от одного индивидуального теплового пункта, на каждый элеваторный узел кроме основного, добавлять
	1726

	6.
	Расчет расхода тепла по укрупненным Измерителям (на один вид расчета одного здания)
	82

	
	Индивидуальные тепловые пункты при тепловой мощности до 0,500 Гкалл/час
	

	7.
	С присоединением системы к групповой котельной
	4141

	8.
	С присоединением системы элеватором или насосом
	5004

	9.
	То же, с ответвлением на горячее водоснабжение с непосредственным водоразбором или ответвлением на вентиляцию
	5798

	10.
	Со скоростными и емкостными водонагревательными установками
	8144


Примечания:
1. При проектировании центральных тепловых пунктов цены таблицы поз. 1-4 и поз. 7-10 применять с коэффициентом 1,8.
2. При использовании материалов ранее разработанных проектов к ценам таблицы на проектирование индивидуальных тепловых пунктов применять коэффициент 0,6.
3. При мощности тепловых пунктов от 0,5 Гкалл/час до 1,0 Гкалл/час стоимость проектирования определять по ценам таблицы поз. 7-10 с коэффициентом 1,5.
4. При мощности теплового пункта выше 1,0 Гкалл/час стоимость проектирования определять по Сборнику цен на проектные работы для строительства.
5. При необходимости установки насосов нормировать по таблице «Специальные устройства на сетях водопровода и канализации» Сборника.
6. Съемку с натуры трубопроводов и оборудования теплового пункта нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,3.
[bookmark: _Toc252474153]3.2.7. Водонагревательные установки
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование и ознакомление с материалами, выбор места для водонагревательной установки. Определение минимального и максимального расхода горячей воды, расчет трубопроводов. Расчет водонагревателей, аккумуляторов, насосов и электродвигателей. Составление схемы расстановки оборудования, спецификации и пояснительной записки. Составление сметы.
Таблица 3.2.7.
Измеритель - одна установка
	№№ п.п.
	Тип установки
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Установка с емкостными водоподогревателями при количестве водоподогревателей к установке:
	

	1.
	1
	2726

	2.
	2
	3623

	3.
	3
	4764

	4.
	На каждый последующий водоподогреватель, добавлять
	1138

	5.
	Скоростные водоподогреватели первой ступени
	3348

	6.
	Скоростные водоподогреватели второй ступени
	2001

	7.
	Водоподогреватели малой производительности: змеевики, баки и прочие установки без циркуляции соды в системе
	1138

	8.
	Баки холодной и горячей воды с обвязкой трубопроводов
	1138


Примечания:
1. Съемку с натуры существующих сетей нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,3.
2. При проектировании скоростных водоподогревателей с выполнением расчета к ценам таблицы поз. 5 и 6 принять коэффициент 1,7.
[bookmark: _Toc252474154]3.2.8. Тепловые сети
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задание и сбор данных для проектирования. Выбор места присоединения к тепловым сетям и согласование его с управлением тепловых сетей. Выбор трассы, ее обследование. Расчет сети и механического оборудования (компенсаторы, колодцы). Составление пояснительной записки. Составление генерального плана с экспликацией отапливаемых зданий, нанесение плана теплотрассы, каналов, мачт, эстакад и прочих надземных и подземных сооружений, пересекаемых трассой. Разработка и вычерчивание продольного профиля.
Проектирование попутного дренажа.
Составление спецификации материалов. Составление листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.2.8.
Измеритель - одна двухтрубная сеть
	№№ п.п.
	Наименование сеть
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проект наружной тепловой сети присоединения от магистрали до теплового пункта, при длине сети в м, до: 25
	16393

	2.
	На каждые последующие 25 м, добавлять
	3451

	3.
	Проект наружной тепловой сети присоединения от теплового пункта или котельной до здания, при длине сети в м, до: 25 м
	14771

	4.
	На каждые последующие 25 м, добавлять
	3107


Примечания:
1. При совместной прокладке тепловых сетей более 2-х трубопроводов стоимость каждого последующего трубопровода определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,35.
2. Стоимость проектирования паропровода тепловых сетей определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,2. Оплата производится за общую суммарную длину сети и ответвлений. При наличии ответвлений стоимость проекта тепловых сетей определяется по цепам таблицы с применением коэффициентов:
3. При наличии 2-х ответвлений - 1,1.
4.          - « -  3-4           - « -           - 1,2
5.          - « -  5 и выше - « -           - 1,3.
6. При проектировании тепловых сетей с пересечениями искусственных сооружений на 100 м сети от 2 до 4 применять коэффициент 1,2; 5 и более - коэффициент 1,4.
7. Ценами таблицы учтено проектирование тепловых сетей диаметром до 300 мм, для сетей диаметром трубопроводов более 300 мм к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
8. При проектировании дренажного водовыпуска стоимость проектирования определять по «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».
9. При прокладке тепловых сетей совместно с технологическими и другими трубопроводами стоимость проектирования тепловых сетей определяется с применением коэффициента 1,1.
10. При прокладке тентовых сетей одним трубопроводом к ценам таблицы применять коэффициент 0,8.
11. При проектировании тепловых сетей для районов старой застройки к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
12. При проектировании тепловых сетей в пересеченном рельефе местности с оврагами или при обходе зеленых насаждений к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
13. При уточнении геоподосновы к цепам таблицы применять коэффициент 1,2.
14. Снятие с натуры существующих тепловых вводов нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,3.
3.2.8.1. Тепловые камеры на существующих сетях теплофикации
Таблица 3.2.8.
Измеритель - тепловая камера
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Разработка узла трубопроводов со схематическим изображением арматуры, составлением спецификации и определением габаритов тепловой камеры при двухтрубной системе, диаметре труб до 300 мм и прокладке в непроходных каналах
	3864


Примечания:
1. При диаметре труб более 300 мм к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
2. При количестве труб более двух, каждая последующая нормируется с коэффициентом 0,1.
3. При разработке тепловой камеры с двумя ответвлениями к цене таблицы применять коэффициент 1,3.
4. При разработке тепловой камеры с 3-мя 4-мя ответвлениями к цене таблицы применять коэффициент 1,5.
3.2.8.2. Отдельные устройства на сетях теплоснабжения
Таблица 3.2.8.2.
	№№ п.п.
	Наименование
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проектно-сметной документации на узел ввода
	узел ввода
	3244

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на коллектор прямой и обратной воды
	коллектор
	3692

	3.
	Разработка проектно-сметной документации на расширительный бак
	расширительный  бак
	3451


[bookmark: _Toc252474155]3.2.9. Вентиляция
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование. Обследование здания с выбором места для приточных и вытяжных устройств. Замеры, расчет воздухообмена, воздуховодов. Расчет приточных и вытяжных центров (камер), подключение калориферных установок к источникам теплоснабжения (в пределах проектируемого здания). Вычерчивание планов и схем вентиляции и теплоснабжения калориферов. Составление спецификаций. Составление расчетно-пояснительной записки, листа «Общие данные». Сметы.
Таблица 3.2.9.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование механической вытяжной вентиляции здания при объеме здания, тыс. м3 до:
	

	1.
	0,25
	1933

	2.
	0,5
	2347

	3.
	1,0
	2623

	4.
	2,0
	4072

	5.
	3,0
	5245

	6.
	5,0
	6902

	7.
	10,0
	9869

	8.
	15,0
	13218

	9.
	20,0
	15805

	10.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	2070

	
	Проектирование механической приточно-вытяжной вентиляции здания при объеме здания, тыс. м3, до:
	

	11.
	0,25
	2347

	12.
	0,5
	3038

	13.
	1,0
	3935

	14.
	2,0
	5626

	15.
	3,0
	7179

	16.
	5,0
	9491

	17.
	10,0
	13251

	18.
	15,0
	17117

	19.
	20,0
	19947

	20.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять
	2761


Примечания:
1. При проектировании только естественной вентиляции к ценам таблицы (поз. 1-10) применять коэффициент 0,8.
2. При проектировании вентиляции в зданиях со сложным архитектурно-планировочным или конструктивным решением к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
3. Разработку мероприятий по шумоглушению вентиляционных установок к ценам таблицы применять коэффициент 1,15. При одновременном проектировании кондиционирования воздуха:
а) С адиабатическим процессом, к ценам таблицы применять коэффициент 1,8.
б) То же, с политропическим - коэффициентом 2,0.
в) При наличии в здании изотопной лаборатории к ценам таблицы применять коэффициент 2,0.
4. При устройстве в одном здании нескольких самостоятельных систем вентиляции к ценам таблицы применять коэффициенты:
а) При двух системах - 1,1.
б) При трех системах - 1,2.
в) При четырех - 1,3.
г). При пяти и более - 1,4.
5. При проектировании вентиляции только в кухнях и санузлах здания, к ценам таблицы применять коэффициент 0,7.
[bookmark: _Toc252474156]3.2.10. Отдельные установки и сооружения для системы вентиляции и кондиционирования воздуха
СОСТАВ РАБОТЫ:
Проектно-расчетные работы на отдельные установки и сооружения для системы вентиляции и кондиционирования воздуха, предусматривающие в пределах камеры разводку от установок (вытяжных, приточных, кондиционирования, насосных и т.п.), трубопроводов, калориферов и воздуховодов с полной привязкой их и плане и по высоте, с привязкой и расстановкой арматуры, измерительных приборов автоматики. Увязка с существующей системой. Составление сметы.
Таблица 3.2.10.
Измеритель - установка, сооружение
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Вытяжные установки без фильтров
	794

	2.
	То же, с фильтрами
	1518

	3.
	Приточные установки без фильтров
	1518

	4.
	То же, с фильтрами
	1657

	5.
	Установки кондиционирования воздуха
	2209

	6.
	Насосные и пневматические установки с инертными газами
	1518

	7.
	Местные простые отсосы с деталями (зонты, шахты и т.п.)
	1241

	8.
	Местные средней сложности отсосы с деталями (бортовые отсосы, шкафы и т.п.)
	1657

	9.
	Сложные отсосы с деталями (от станков, выбивных решеток, и т.п.)
	2127


Примечание:
При индивидуальной разработке нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 1,5.
[bookmark: _Toc252474157]3.2.11. Проектирование вспомогательного оборудования котельных
Таблица 3.2.11
Измеритель - одна установка (комплекс)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Химводоочистка
	2209

	2.
	Магнитная очистка воды
	1380

	3.
	Экономайзеры, воздухоподогреватели, деаэрационные установки
	2209

	4.
	Дымососные, газоочистительные установки, золоудаление, механизированная топливоподача
	1069

	5.
	Мазутное хозяйство (насосная, емкости, подогреватели)
	2451


[bookmark: _Toc252474158]3.2.12. Проектирование контрольно-измерительной аппаратуры
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование, согласование и подбор исходных данных. Съемка с натуры оборудования и трубопроводов, вычерчивание плана, разреза и схемы трубопроводов в масштабе, установка приборов КИП, составление сметы.
Таблица 3.2.12.
	№№ п.п.
	Вид объекта
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Центральный тепловой пункт тепловой мощностью в тыс. ккал/час:
	
	

	1.
	до 500
	тепловой пункт
	1554

	2.
	свыше 500
	то же
	1726

	
	Элеваторный узел или тепловой ввод, тепловой мощностью в ккал/час
	
	

	3.
	до 500
	элеваторный узел или тепловой ввод
	863

	4.
	свыше 500
	то же
	691

	5.
	Насосная
	насосная
	691

	
	Котельная с насосным побуждением при объеме обслуживаемых зданий:
	
	

	6.
	до 30 тыс. м3
	котельная
	1760

	7.
	свыше 30 тыс. м3
	- « -
	2485

	
	Котельная с естественной циркуляцией при объеме обслуживаемых зданий:
	
	

	8.
	до 30 тыс. м3
	котельная
	897

	9.
	свыше 30 тыс. м3
	- « -
	1241


Примечания:
1. При установке КИП на оборудовании, работающем без автоматики, цены таблицы применять с коэффициентом 1,1.
2. При использовании материалов ранее разработанных проектов к ценам таблицы применять коэффициент 0,6.
3. При установке КИП на оборудование в аналогичных ЦТП, элеваторных узлах, насосных и других объектах, цены таблицы применять с коэффициентом 0,6.
4. Ценами таблицы учтена установка контрольно-измерительных приборов, как самостоятельная работа не связанная с проектированием капитального ремонта.
[bookmark: _Toc252474159]3.2.13. Паспортизация центрального отопления
Указания по применению цен
1. Ценами данного подраздела предусматривается составление паспортов существующих систем отопления и котельных.
2. При составлении паспортов систем отопления и котельных в нежилых зданиях к нормам применяются коэффициенты:
а) 1,3 - для административных, культурно-бытовых и других непромышленных зданий;
б) 1,6 - для производственных зданий.
3.2.13.1. Паспорт системы центрального отопления
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование и обмер здания и системы центрального отопления. Составление трансмиссионного расчета. Заполнение бланка паспорта установленной формы.
Таблица 3.2.13.1
Измеритель - здание
	№№ п.п.
	Объем здания, тыс. м3, до
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	1,0
	1069

	2.
	5,0
	1312

	3.
	10,0
	1451

	4.
	15,0
	1623

	5.
	20,0
	1760

	6.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	138


Примечания
1. При поверочном расчете теплопотерь зданий с выездом па место, без заполнения бланка паспорта, к ценам применять коэффициент 0,8.
2. При составлении копни паспорта к ценам таблицы применять коэффициент 0,2.
3.2.13.2. Паспорт системы горячего водоснабжения жилых домов
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование и обмер здания и системы горячего водоснабжения. Расчет расхода тепла, заполнение бланка паспорта установленной схемы.
Таблица 3.2.13.2
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Количество квартир в доме
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	1
	276

	2.
	2
	413

	3.
	4
	621

	4.
	8
	1000

	5.
	12
	1451

	6.
	16
	1760

	7.
	24
	2209

	8.
	32
	2416

	9.
	40
	2795

	10.
	На каждые последующие 10 квартир, добавлять
	310


3.2.13.3. Паспорт котельной
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование и обмер котельной и расширительного бака; составление планов и разрезов котельной, газоходов, схем трубопроводов и предохранительных приспособлений, заполнение книги установленной формы, согласование с котлонадзором.
Таблица 3.2.13.3
Измеритель - котельная
	№№ п.п.
	Характеристика котельной
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Котельная с насосным побуждением или дутьем, при объеме обслуживаемых зданий до 30 тыс. м3
	1760

	3.
	То же, для зданий объемом свыше 30 тыс. м3
	2485


Примечания:
1. При составлении паспорта на котельную с естественной циркуляцией и без дутья к ценам применять коэффициент 0,5.
3.2.13.4. Паспорт центрального теплового пункта (ЦТП)
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование и обмер ЦТП, составление планов и разрезов ЦТП. Схемы трубопроводов. Заполнение книги установленной формы.
Таблица 3.2.13.4
Измеритель - тепловой пункт
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Составление паспорта на центральный тепловой пункт с присоединением системы с насосом при тепловой мощности в тыс. ккал/час:
	

	2.
	до 500
	1138

	
	 . . . . . . . . . . . . более 500
	1346

	
	Составление паспорта на центральный тепловой пункт с противоточными водоподогревательными установками при тепловой мощности в тыс. ккал/час
	

	
	до 500
	1726

	
	 . . . . . . . . . . . . более 500
	1933


[bookmark: _Toc252474160]3.2.14. Внутренние сети водопровода и канализации
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, ознакомление с материалами обследования, выезд на объект, разработка с вычерчиванием планов и схем водопровода и канализации.
Определение расходов воды, стоков. Гидравлический расчет сетей, определение отметок и напоров. Составление спецификации, пояснительной записки, листа «Общие данные», составление сметы.
Таблица 3.2.14.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проектирование внутренних се гей холодного водоснабжения и канализации жилых .зданий.
	
	

	
	при количестве квартир до: 1
	шт.
	1898

	2.
	2
	- « -
	2244

	3.
	4
	- « -
	2692

	4.
	8
	- « -
	3382

	5.
	12
	- « -
	3935

	6.
	16
	- « -
	4556

	7.
	24
	- « -
	4798

	8.
	На каждые последующие 10 квартир, добавлять
	
	760

	9.
	Проектирование внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации пунктов бытового обслуживания, магазинов, административно-конторских зданий, ателье
	
	

	
	при объеме зданий, тыс. м3, до: 0,2
	тыс. м3
	1726

	10.
	0,5
	- « -
	1898

	11.
	1,0
	- « -
	2105

	12,
	2,0
	- « -
	2416

	13.
	3,0
	- « -
	2761

	14.
	5,0
	- « -
	3279

	15.
	10,0
	- « -
	3935

	16.
	15,0
	- « -
	4936

	17.
	20,0
	- « -
	6349

	18.
	На каждые последующие 5 тыс. м3 добавлять
	
	

	
	
	
	

	19.
	Проектирование внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации гостиниц, учебных заведений без лабораторий, кинотеатров, спортивных залов, промышленных зданий, библиотек, гаражей, спальных корпусов школ-интернатов: при объеме зданий, тыс. м3, до: 0,25
	тыс. м3
	1829

	20.
	0,5
	- « -
	2036

	21.
	1,0
	- « -
	2313

	22.
	2,0
	- « -
	2692

	23.
	3,0
	- « -
	3141

	24.
	5,0
	- « -
	3727

	25.
	10,0
	- « -
	4556

	26.
	15,0
	- « -
	5453

	27.
	20,0
	- « -
	7903

	28.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	
	1000

	
	
	
	

	29.
	Проектирование внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации детских садов, яслей, амбулаторий, поликлиник, столовых, цветочных оранжерей, теплиц, учебных заведений с лабораториями при объеме зданий, тыс. м3 до: 0,25
	тыс. м3
	2105

	30.
	0,5
	- « -
	2451

	31.
	1,0
	- « -
	2864

	32.
	2,0
	- « -
	3555

	33.
	3,0
	- « -
	4176

	34.
	5,0
	- « -
	4798

	35.
	10,0
	- « -
	6489

	36.
	15,0
	- « -
	7903

	37.
	20,0
	- « -
	8972

	38.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	
	1069

	
	
	
	

	39.
	Проектирование внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации душевых, бани, сауны, лечебных заведений с водолечебницами при объеме зданий, тыс. м3, до: 1,0
	тыс. м3
	3038

	40.
	2,0
	- « -
	3900

	41.
	3,0
	- « -
	4521

	42.
	5,0
	- « -
	5590

	43.
	10,0
	- « -
	7110

	44.
	15,0
	- « -
	8972

	45.
	20,0
	- « -
	12079

	46.
	На каждые последующие 5 тыс. м3, добавлять
	
	1241


Примечания:
1. При наличии в жилом доме помещений иного назначения, оборудуемых водопроводом и канализацией, каждые два комплекта санитарно-технического оборудования учитывать как оборудование одной квартиры.
В зависимости от дополнительных факторов к цепам таблицы применять коэффициенты:
2. При устройстве в здании двухзонного водопровода - 1,2.
3. При составлении проекта только холодного водоснабжения или канализации - 0,7.
4. При составлении проекта только горячего водоснабжения - 0,6.
5. При составлении проекта только горячего водоснабжения с циркуляцией - 0,8.
6. При составлении проекта только горячего водоснабжения от газовых колонок - 0,4.
7. При проектировании проекта только пожарного водоснабжения - 0,5.
8. При проектировании только водостока 0,3.
9. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации и пожарного водоснабжения - 1,50.
10. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации и горячего водоснабжения - 1,55.
11. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации и горячего водоснабжения с циркуляцией - 1,7.
12. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации, пожарного водоснабжения и водостока - 1,7.
13. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения и водостока - 1,8.
14. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения и пожарного водоснабжения - 2,0.
15. При одновременном проектировании холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, пожарного водоснабжения и водостока - 2,3.
[bookmark: _Toc252474161]3.2.15. Устройство внутренних водостоков в существующих зданиях
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, обследование объекта, выполнение поверочных замеров.
Решение трассировки сетей водостока. Подсчет площадей стока и определение диаметра трубопроводов. Составление спецификации материалов и оборудования, заказных спецификаций, ведомости объемов работ, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.2.15.
Измеритель - здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена руб.

	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3

	
	Устройство внутренних водостоков в существующих зданиях, при объеме зданий, тыс. м3, до:
	

	1.
	1
	897

	2.
	3
	1346

	3.
	5
	1623

	4.
	10
	2139

	5.
	15
	2795

	6.
	20
	3107

	7.
	30
	3520

	8.
	40
	4418

	9.
	50
	5143


Примечание: В случае проектирования внутренних водостоков в зданиях со сложным архитектурно-планировочным решением, к ценам таблицы применять коэффициент - 1,2.
[bookmark: _Toc252474162]3.2.16. Специальные устройства на сетях водопровода и канализации
СОСТАВ РАБОТЫ:
Проектно-расчетные работы по монтажу специальных устройств на сетях водопровода и канализации. Составление смет.
Таблица 3.2.16.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка насосов в количестве до четырех (включая резервные), имеющие одну характеристику, с увязкой с существующими сетями
	Группа насосов
	5177

	2.
	Установка водонапорного бака с увязкой с существующими трубопроводами и сооружениями
	Установка
	2830

	3.
	Пневматическая установка
	- « -
	3692

	4.
	Грязеотстойник, жироловка, песколовка
	- « -
	1692

	5.
	Отстойник
	- « -
	1657


Примечания:
1. При количестве насосов в группе более четырех, каждая последующая группа нормируется по п. 1 таблицы с коэффициентом 0,5.
2. При наличии насосов другой характеристики они принимаются за самостоятельную группу.
3. Установку одного насоса нормировать по поз.1 с коэффициентом 0,4.
4. Снятие с натуры существующего оборудования определять по ценам таблицы с коэффициентом 0,3.
[bookmark: _Toc252474163]3.2.17. Дворовые сети водопровода и канализации
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, обследование участка. Решение трассы дворовой сети с увязкой выпусков (вводов), нанесением колодцев, графическим оформлением генплана с нанесением сетей, составлением продольного профиля.
Составление расчетно-пояснительной записки, спецификаций на материалы и оборудование. Подсчет объемов земляных работ. Составление листа «Общие данные». Составление сметы. Согласование проекта специалистами смежных профессий и с архитектурно-планировочными организациями.
Таблица 3.2.17
Измеритель - здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена руб.

	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проектирование дворовых сетей водопровода, при длине сети, приходящейся на одно здание до 25 м
	6971

	2.
	На каждые последующие 25 м, добавлять
	2451

	3.
	Проектирование дворовых сетей канализация, при длине сечи, приходящейся на одно здание до 25м 
	12355

	4.
	На каждые последующие 25 м, добавлять
	3107


Примечания:
1. При наличии в зоне работ проектируемого трубопровода свыше 5-ти действующих или проектируемых подземных коммуникаций применять коэффициент 1,2.
2. При пересечении .пиний и сооружений метрополитена применять коэффициент 1,1.
3. При прокладке трубопроводов одного назначения с количеством ниток более одной, стоимость каждой последующей определять с коэффициентом 0,3.
4. При проектировании в пересеченном рельефе местности с оврагами к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.
5. При уточнении геоподосновы, к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
6. Снятие с натуры существующих дворовых сетей водопровода и канализации нормируется по ценам таблицы с коэффициентом 0,1.
7. Длина сети, приходящаяся на одно здание, определяется делением обшей длины сети (за вычетом длины ввода или ветки) на количество присоединяемых зданий. Ценами таблицы учтено присоединение к одному вводу или соединительной ветке одного здания. При присоединении двух и более зданий:
а) Первое из них определяется с коэффициентом 1,0.
б) Последующие с коэффициентом 0,3.
[bookmark: _Toc252474164]3.2.18. Разные устройства
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование, сбор данных. Расчет оборудования и разработка чертежа. Составление продольного профиля, спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.2.18.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка (или перестановка) водомерного узла
	одна установка
	1138

	2.
	Присоединение к городским сетям водопровода (включая согласование проекта со всеми заинтересованными организациями)
	одно присоединение
	3799

	3.
	Соединительная ветка канализации при присоединении к городским сетям (согласованиями)
	Одна соединительная ветка
	4764

	4.
	Устройство водоразборной колонки с присоединением к городской (уличной) сети
	одна колонка
	3555

	5.
	На каждую последующую водоразборную колонку
	одна колонка
	2830

	6.
	Оборудование общественной уборной водопроводом и канализацией
	здание
	2657


[bookmark: _Toc252474165]3.2.19. Внутреннее газооборудование жилых и общественных зданий
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование, ознакомление с материалами обследования. Выезд на объект. Расчет потребного газооборудования по стоякам и квартирам, расстановка на поэтажных планах тазового оборудования, стояков и трубопроводов, вычерчивание схем газопроводов. Расчет диаметров газопроводов с нанесением размеров на планы и схему.
Составление спецификации и расчетно-пояснительной записки, листа «Общие данные», увязка проекта с работниками смежных специальностей. Составление сметы.
Таблица 3.2.19.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Проектирование газооборудования внутри зданий (газовые плиты, газовые водонагреватели, водогрейные котлы АГВ-80, АГВ-120, АОГВ, титаны, автоклавы):
	
	

	1.
	Первый прибор
	1 прибор
	145

	2.
	На каждый последующий прибор, добавлять
	1 прибор
	69

	
	Горелки (лабораторные)
	
	

	3.
	Первый прибор
	1 прибор
	518

	
	На каждый последующий прибор, добавлять
	1 прибор
	34

	
	Газоснабжение от индивидуальной баллонной установки с размещением баллонов снаружи зданий:
	
	

	5.
	Первая установка
	1 установка
	1588

	6.
	На каждую последующую установку добавлять
	1 установка
	138


Примечания:
При проектировании приборов, требующих отвода продуктов сгорания, к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
[bookmark: _Toc252474166]3.2.20. Дворовые сети газоснабжения
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания на проектирование. Обследование участка и существующих вводов. Решение трассы дворовой сети, расчет трубопроводов, подсчет отметок, разработка чертежей. Составление продольного профиля, расчетно-пояснительной записки и спецификации. Составление проекта, увязка проекта с работниками смежных специальностей, листа «Общие данные». Составление сметы. Согласование с архитектурно-планировочными организациями.
Таблица 3.2.20.
Измеритель - одно строение
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена руб.

	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование дворовых газопроводных сетей при длине сети, приходящейся па одно строение, в м до:
	

	1.
	10
	4004

	2.
	25
	4210

	3.
	На каждые последующие 25 м, приходящихся на одно строение, добавлять
	1518


Примечания:
1. Длина сети, приходящаяся на строение, определяется путем деления общей сети, присоединяемой к одному ответвлению (отводу) на количество присоединяемых строений.
2. При отсутствии водопроводно-канализационной сети, сетей теплоснабжения и кабельных линий к ценам таблицы применять коэффициент 0,7, а при отсутствии одной из указанных сетей или кабельных линий - 0,8.
3. Ввод (внутриквартальная дворовая сеть) - это дворовые газопроводы до входа их в здание.
Ответвление (отвод) - участок газопровода до задвижек (отключающего устройства), устанавливаемых на вводе газопровода на территорию потребителя.
4. Цокольный и вводный газопровод (согласно СНиП-04-08-37), прокладываемый по фасаду здания, нормировать по ценам таблицы поз. 3. с коэффициентом 0,6.
5. Вводным газопроводом следует считать участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства снаружи здания до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания).
6. Снятие с натуры существующих дворовых газопроводных сетей нормируется по ценам таблицы с коэффициентом 0,1.
7. При уточнении геоподосновы цены таблицы применять, с коэффициентом 1,2.
8. При наличии линий метрополитена цены таблицы применять с коэффициентом 1,1.
9. Ценами таблицы учтено присоединение к одному ответвлению (отводу) одного строения. При присоединении двух и более строений:
а) Первое из них определяется с коэффициентом 1,0.
б) Последующие с коэффициентом 0,8.
[bookmark: _Toc252474167]3.2.21. Разные работы на сетях газоснабжения
Таблица 3.2.21.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обмер и вычерчивание части дворового фасада при проектировании газовых вводов
	100 м2 фасадов
	207

	2.
	Присоединение к городской газовой сети
	одно присоединение
	518

	3.
	Обрезка газовой сети
	одна обрезка
	518


[bookmark: _Toc252474168]3.2.22. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ
К таблицам раздела 3.2 «Проектирование санитарно-технических устройств»
Таблица 3.2.22.1
	№№ п.п.
	Наименование
	Теплотехника
	Строительная часть
	Коррозион. защита трубопров.
	Технология
	ВК
	Сметы
	Всего

	3.2.5.
	Центральное отопление
	90
	-
	-
	-
	-
	10
	100

	3.2.6.
	Тепловые пункты
	90
	-
	-
	-
	-
	10
	100

	3.2.7.
	Водоподогревательные установки
	90
	-
	-
	-
	-
	10
	100

	3.2.8.
	Тепловые сети
	60
	30
	3
	-
	-
	7
	100

	3.2.8.1.
	Тепловые камеры на существующих сетях теплофикации
	57
	33
	-
	-
	-
	10
	100

	3.2.8.2.
	Отдельные устройства на сетях теплоснабжения
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.9.
	Вентиляция
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.10
	Отдельные установки и сооружения для системы вентиляции и кондиционирования воздуха
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.11
	Проектирование вспомогательного оборудования котельных
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.12.
	Проектирование КИП
	-
	-
	-
	89
	-
	11
	100

	3.2.14.
	Внутренние сети водопровода и канализации
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3,2.15.
	Устройство вновь внутренних водостоков в существующих зданиях
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.16.
	Специальные устройства на сетях водопровода и канализации
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.17.
	Дворовые сети водопровода
	
	19,3
	-
	73
	-
	7,7
	100

	
	Дворовые сети канализации
	
	30,5
	-
	63
	-
	6,5
	100

	3.2.18.
	Разные устройства:
	
	
	
	
	
	
	

	П. 1
	Установка водомерного узла
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	П. 2
	Присоединение к городским сетям водопровода
	20
	-
	-
	73
	-
	7
	100

	П. 3
	Соединительная ветка канализации
	30
	-
	-
	63
	-
	7
	100

	П. 4, 5
	Водоразборная колонка
	20
	-
	-
	73
	-
	7
	100

	П. 6
	Оборудование общественной уборной ВК
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.19.
	Внутреннее газооборудование жилых и общественных зданий
	-
	-
	-
	90
	-
	10
	100

	3.2.20.
	Дворовые сети газоснабжения
	-
	20
	-
	70
	-
	10
	100

	3.2.21.
	Разные работы на сетях газоснабжения
	-
	
	-
	90
	-
	10
	100


[bookmark: _Раздел_3.3_Проектирование][bookmark: _Toc252474169]Раздел 3.3 Проектирование электротехнических сетей
Указания по применению
1. В случае, если обследованием устанавливается, что ремонт электротехнических сетей может быть произведен без проекта:
а) стоимость технического заключения с графической принципиальной схемой электроснабжения и указаниями по производству работ определяется как полная стоимость «Подготовительных работ» и стоимость «Проектных работ» с коэффициентом 0,4;
б) состояние технического заключения без графической принципиальной схемы нормируется как полная стоимость «Подготовительных работ» и стоимость «Проектных работ» с коэффициентом 0,2;
в) стоимость составления смет в этом случае определяется по разделу «Сметные работы» настоящего «Сборника».
2. При проектировании «Внутреннего освещения» площадь освещения здания определяется по наружным обмерам всех охватываемых проектом этажей, включая освещаемые подвалы и чердаки. Площадь чердаков считать с коэффициентом 0,7.
[bookmark: _Toc252474170]3.3.1 Внутреннее освещение
Состав подготовительных работ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Уточнение инвентаризационных планов. Обследование технического состояния существующей электросети, увязка ее частей и осветительного оборудования.
Обмеры существующей электросети и подсчет осветительного оборудования.
Решение на месте схемы и трассы проектируемой электросети.
Состав проектных работ:
Принятие решения по электроснабжению и по принципиальной схеме.
Выбор осветительной арматуры и оборудования (в зависимости от назначения помещений). Светотехнический расчет.
Вычерчивание магистральной и групповой сети с нанесением на планы групповых щитков, осветительной арматуры, величин освещенности и назначения помещения.
Подсчет нагрузки и расчет групповых сетей. Составление расчетной схемы. Определение расчетной мощности. Расчет магистральных и питающих сетей. Выбор приборов учета и составление схемы учета. Составление спецификаций на оборудование и основные материалы, заказной спецификации на оборудование, пояснительной записки и листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.3.1.
Измеритель - здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000r.

	1
	2
	3

	
	I. Подготовительные работы
	

	
	по внутреннему освещению здания при площади освещения в м2 до:
	

	1.
	250
	449

	2
	500
	621

	3.
	1000
	760

	4.
	1500
	828

	5.
	2000
	966

	6.
	3000
	1104

	7.
	5000
	1346

	8.
	7500
	1657

	9.
	10000
	1933

	10.
	На каждые последующие 2000 м2 добавлять
	379

	
	II. Проектные работы
	

	
	1. Проектирование внутреннего освещения жилых домов, общежитий, гостиниц и др. при освещаемой площади в м2, до:
	

	11.
	250
	2451

	12.
	500
	2864

	13.
	1000
	3279

	14.
	1500
	3520

	15.
	2000
	3864

	16.
	3000
	4382

	17.
	5000
	5143

	18.
	7500
	6040

	19.
	10000
	6418

	20.
	Нa каждые последующие 2000 м добавлять
	899

	
	2. Проектирование внутреннего освещения административных, учебных, лечебных здании, предприятии коммунально-бытового назначения при площади освещения в м2 до:
	

	21.
	250
	2864

	22.
	500
	3072

	23.
	1000
	3520

	24.
	1500
	3864

	25
	2000
	4487

	26.
	3000
	5143

	27.
	5000
	7212

	28.
	7500
	9387

	29.
	10000
	9800

	30.
	На каждые последующие 2000 м2 добавлять
	1035

	
	3. Проектирование внутреннего освещения культурно-общественных зданий, музеев, выставочных залов, столовых, магазинов, операционных и др. при площади освещения в м2, до:
	

	31.
	250
	3072

	32.
	500
	3210

	33.
	1000
	3727

	34.
	1500
	4246

	35.
	2000
	4624

	36.
	3000
	5521

	37.
	5000
	8490

	38.
	7500
	11458

	39.
	10000
	1976

	40.
	Па каждые последующие 2000 м2 добавлять
	1172


Примечания:
1. При проектировании только магистральной сети к ценам таблицы на подготовительные и проектные работы применять коэффициент 0,6.
2. При проектировании люминесцентного освещения к ценам таблицы на проектные работы применять коэффициент 1,4.
3. При одновременном проектировании в одном здании освещения лампами накаливания и люминесцентного освещения оплата проектных работ производится согласно площадям проектируемых видов.
4. При проектировании электроосвещения в зданиях подсобного назначения (склады и др.) применять цены таблицы поз. 11-20 с коэффициентом 0,7.
5. Проектирование электроосвещения по каждому арендатору, а их площадь исключается из общей, арендуемых помещений выполняется отдельно.
6. При необходимости выполнения подсчета световых нагрузок отдельно, его стоимость определяется по ценам таблицы на проектные работы с коэффициентом 0,2.
7. Конструкторское проектирование нестандартизированного оборудования ценами таблицы не учтено.
[bookmark: _Toc252474171]3.3.2. Силовая сеть
(СОСТАВ РАБОТЫ: смотри таблицу «Внутреннее освещение»).
К силовым токоприемникам относятся:
Электродвигатели, сварочные трансформаторы, сушильные шкафы, электроплиты, штепсельные розетки и др. силовые точки.
Каждые две штепсельные розетки осветительной сети считаются за один токоприемник.
Таблица 3.3.2.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	I. Подготовительные работы
	

	
	по силовой сети при количестве токоприемников в здании, до:
	

	1.
	4
	379

	2.
	6
	449

	3.
	10
	621

	4.
	13
	794

	5
	25
	1035

	6.
	На каждые последующие 5 токоприемников, добавлять
	69

	
	II. Проектные работы
	

	
	по силовой сеnи при количестве токоприемников в здании, до:
	

	7.
	4
	760

	8.
	6
	899

	9.
	10
	1415

	10.
	15
	1933

	11.
	25
	2589

	12.
	Нa каждые последующие 5 токоприемников, добавлять
	310


Примечания:
1. При проектировании только магистральной сети к ценам таблицы на подготовительные и проектные работы применять коэффициент 0,6.
2. Проектирование силовой сети арендуемых помещений ведется отдельно по каждому арендатору.
3. При необходимости выполнения полсчета силовых нагрузок отдельно его стоимость определяется по ценам таблицы на проектные работы с коэффициентом 0,2.
4. При проектировании силовых сетей в здании с особо сложной архитектурно-художественной отделкой к ценам таблицы применять коэффициент 1,3.
5. В случае, когда проект силовой сети выполняется при наличии проекта установки технологического оборудования, к ценам таблицы применять коэффициент до 1,5.
[bookmark: _Toc252474172]3.3.3. Наружное освещение
Наружное освещение дворовых участков с благоустроенными спортивными или детскими площадками.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Уточнение типа опор и светильников. Решение на месте схемы и трассы питающих сетей. Уточнение источника питания и дистанционного управления наружным освещением. Светотехнический расчет. Расположение на плане опор и светильников, уточнение их мощности. Электротехнический расчет питающих и распределительных сетей. Нанесение их на план с аппаратурой управления и повторного заземления. Составление спецификации на оборудование и материалы, пояснительной записки. Составление сметы.
Таблица 3.3.3.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проект наружного освещения при площади участка (без вычета площади застройки) в га, до
	

	1.
	0,1
	760

	2.
	0,25
	1104

	3.
	0,5
	1415

	4.
	1,0
	1933

	5.
	2,5
	2830

	6.
	5,0
	3727

	7.
	10,0
	5039

	8.
	На каждые последующие 5,0 га, добавлять
	794


Примечания:
1. При питании сети наружного освещения от нескольких источников (трансформаторных подстанций или входных ящиков), участки считать по площади, освещаемой каждым источником.
2. К ценам таблицы применять следующие коэффициенты:
2.1. При люминесцентных лампах - 1,25.
2.2. При ртутных лампах - 1,2.
2.3. При прожекторном освещении 1,5.
2.4. При наличии светоуказателей в сети наружного освещения 1,1.
[bookmark: _Toc252474173]3.3.4. Воздушные кабельные линии в пределах дворового участка (напряжение 380/220»)
Таблица 3.3.4.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование воздушных кабельных линий в пределах дворового участка при длине линии в м, до
	

	1.
	10
	180

	2.
	25
	259

	3.
	50
	325

	4.
	100
	439

	5.
	На каждые последующие 5,0 га, добавлять
	103


Примечания:
1 Длина каждой линии, отходящей от источника писания, слагается из длин всех ее участков и разветвлений, включая перекидки, кабельные перемычки и участки, проложенные по стенам здания. Протяженность линии считать от питающего пункта до приемного пункта в здании (флигеле, лестнице) независимо от количества проводов в линии или жил в кабеле.
2. Цены таблицы не учитывают подсчет нагрузок по зданиям. При необходимости подсчет нагрузок учитывать дополнительно по таблице «Энергоснабжение».
[bookmark: _Toc252474174]3.3.5. Воздушные сети вне пределов дворового участка напряжением 380/220 вольт
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Согласование и подбор исходных данных. Обследование участка и уточнение источника питания. Электрический расчет проводов (кабелей). Защита линий от перенапряжения. Подбор типовых опор. Нанесение на план линий. Расстановка опор. Составление продольного профиля, спецификаций на электрооборудование и материалы, ведомости объемов работ, листа «Общие данные». Согласование выполненного объекта. Составление сметы.
Таблица 3.3.5.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Воздушные сети вне пределов дворового участка (напряжением 380/228 В):
	
	

	
	Проектирование основной линии при длине в м, до:
	
	

	1.
	100
	линия
	2036

	2.
	250
	- « -
	2209

	3.
	500
	- « -
	2416

	4.
	1000
	- « -
	2761

	5.
	1500
	- « -
	3002

	6.
	2000
	- « -
	3176

	7.
	На каждые последующие 500м. добавлять
	
	207

	
	Проектирование ответвлений при длине ответвления в м, до:
	
	

	8.
	100
	ответвление
	484

	9.
	250
	- « -
	656

	10.
	500
	- « -
	828

	11.
	На каждые последующие 250 м, добавлять
	
	172


Примечания:
1. Цены таблицы не учитывают подсчет нагрузок по зданиям. При необходимости подсчет нагрузок учитывать дополнительно по таблице «Энергоснабжение».
2. Стоимость проектирования основных линий определяется по ценам таблицы п. 1-7:
а) Для первой (большей протяженности) с коэффициентом 1.
б) Для второй и последующей с коэффициентом 0,7.
[bookmark: _Toc252474175]3.3.6. Проектирование кабельных линий напряжением до 35 кв.
Подготовительные и проектные работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания. Подбор исходных данных и геоматериала. Обследование участка и уточнение источников питания. Составление генерального плана участка с указанием мест расположения питания. Согласование трасс кабельных линий. Составление продольного профиля. Электрический расчет кабельных линий. Составление заказных спецификаций на оборудование и материалы, ведомости объемов работ, пояснительной записки. Составление смет.
Таблица 3.3.6.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Проектирование кабельных линий напряжением до 1 кВ с прокладкой в траншее в канале или блоке:
	
	

	1.
	Первой кабельной линии, прокладываемой на участке по самостоятельной трассе
	одна линия
	7074

	2.
	Каждой последующей кабельной линии
	линия
	4970

	3.
	Ответвление длиной 100 м и более
	ответвление
	2001

	4.
	Ответвление длиной до 100 м
	ответвление
	484

	
	Проектирование кабельных линий напряжением от 1 до 35 кВ с прокладкой в траншее в канате или блоке:
	
	

	5.
	Каждой кабельной линии, прокладываемой по самостоятельной трассе
	линия
	7074

	6.
	Ответвления длиной 100 м и более
	ответвление
	1104

	7.
	Ответвления длиной до 100 м
	ответвление
	691

	
	То же, с прокладкой в коллекторе или на эстакаде:
	
	

	8.
	Каждой кабельной линии, прокладываемой по самостоятельной трассе
	линия
	9215

	9.
	Ответвление длиной 100 м, и более
	ответвление
	3694

	10.
	Ответвление до 100 м,
	- « -
	2310

	11.
	Электрический расчет без выполнения перекладки кабеля
	один расчет
	1277


Примечания:
1. Ценами таблицы учтено проектирование кабельных линий при количестве пересекаемых инженерных сооружений до 10
2. При проектировании кабельных линий, за одну линию принят пучок кабелей, связывающих две подстанции или распределительные устройства и проложенных по одной трассе независимо от числа промежуточных потребителей.
3. За ответвление принят пучок кабелей, связывающих основную кабельную линию и потребителя.
4. Ценами таблицы не учтено проектирование эстакад, лотков и конструкций для прокладки кабелей.
[bookmark: _Toc252474176]3.3.7. Энергоснабжение
Таблица 3.3.7.
Измеритель - одна позиция
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Определение нагрузок с составлением ведомостей и сводных расчетов с подсчетом мощности на шинах трансформаторов
	732

	
	Выбор места расположения трансформаторной подстанции с выходом на место:
	

	2.
	При наличии генерального плана одна с подземным хозяйством
	691

	3.
	При отсутствии данных о подземном хозяйстве
	1346

	4.
	Согласование основных параметров подстанции энергоснабжающей и архитектурно-планировочной организациями
	1346

	5.
	Уточнение конфигурации сети электроснабжения подстанции
	1346

	6.
	Выдача задания для проектирования строительной части закрытой подстанции
	276


[bookmark: _Toc252474177]3.3.8. Обследование трансформаторной подстанции
СОСТАВ РАБОТЫ:
Обследование объекта. Обмерные работы. Решение па месте компоновки оборудования, камер подстанции.
Таблица 3.3.8.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Обследование и обмеры:
	
	

	1.
	Камеры трансформатора с трансформатором до 100 кВa
	одна камера
	656

	2.
	То же, с трансформатором свыше 100 кВа
	- « -
	828

	3.
	Камеры распределительного устройства высокого напряжения
	- « -
	587

	4.
	Распределительные устройства низкого напряжения
	одна панель на четыре фидера
	397


[bookmark: _Toc252474178]3.3.9. Проектирование реконструкции электромеханической части существующих лифтов
Подготовительные и проектные работы.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, согласование и подбор исходных данных. Обследование лифта. Замеры необходимых элементов подъемного оборудования, шахты, машинного помещения и приямка. Заполнение опросного листа для заявки на лифт.
Составление спецификации на материалы и оборудование, пояснительной записки. Смета.
Таблица 3.3.9.
Измеритель - один лифт
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проект реконструкции или замены лифта
	3957

	2.
	Тоже, малоотличающегося лифта от первого размерами или расположением
	2589

	3.
	То же, каждого последующего однотипного (не отличающегося от первого) лифта
	1035

	4.
	Перевод действующего лифта на безлифтерное обслуживание
	1415

	5.
	Перевод каждого последующего однотипного лифта на безлифтерное обслуживание
	691

	6.
	Составление паспорта или опросного листа с замерами и изготовлением чертежей
	1864

	7.
	При составлении паспорта или опросного листа на каждый последующий однотипный (по схеме и устройству) лифт, добавлять
	1000

	8.
	Вычерчивание заказного чертежа для завода-изготовителя
	1864


Примечания:
1. Ценами таблицы предусмотрены лифты грузоподъемностью до 1000 кг в зданиях высотой до 9-ти этажей включительно.
2, При грузоподъемности лифта более 1000 кг к ценам таблицы применять коэффициент 1,15.
3. При высоте зданий более 9-ти этажей к ценам таблицы применять коэффициент 1,15,
4. При высоте зданий более 16-ти этажей к ценам таблицы применять коэффициент 1,3.
5. Опросный лист должен соответствовать техническим условиям на проектирование установки лифта и изготовление оборудования.
6. При проектировании реконструкции лифта ценами таблицы (поз. 1, 2, 3) не учтено составление паспорта.
7. При необходимости выполнения только установочных или монтажных чертежей, к ценам таблицы (поз. 1, 2, 3,) применять коэффициент 0,85.
8. При выполнении только электрической схемы к ценам таблицы (поз. 1, 2, 3) применять коэффициент 0,15.
9. В случае, если выполняется только обследование лифта с выполнением замеров элементов подъемного оборудования, шахты, машинного помещения и приямка с соответствием технического заключения, без проекта, цены таблицы (поз. 1, 2, 3) применять с коэффициентом 0,3.
[bookmark: _Toc252474179]3.3.10. Радиофикация зданий
Подготовительные и проектные работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор технических данных. Обследование и обмеры. Нанесение на план мест установки радиоточек и абонентских трансформаторов с указанием их типа. Подсчет нагрузки стояков и их количества. Составление поверочного расчета на затухание, скелетной схемы сети и радиотрансляционной сети на поэтажных планах. Соединение трубостоек радио с контуром заземления. Составление заказных спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.3.10.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование радиофикации зданий при количестве проектируемых радиоточек, до:
	

	1.
	10
	2347

	2.
	25
	2795

	3.
	50
	3589

	4.
	На каждые последующие 10 точек, добавлять
	344


Примечания:
1. Проектирование установки коллективных телевизионных антенн аналогично по составу работ радиофикации зданий нормируется в зависимости от кол-ва точек.
а) В жилых домах по ценам таблицы с коэффициентом 0,85.
б) В остальных зданиях - с коэффициентом 1,0.
2. При наличии раздельных радиосетей местного и центрального вещания, каждую из них нормировать самостоятельно.
3. Стоимость проектирования местного радиовещания определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1.3.
4. Стоимость проектирования звукоусиления определяется по цепам таблицы с коэффициентом 1,3
5. Стоимость проектирования оповещения о пожаре определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,3.
6. Проектирование кабельного телевидения КСКПТ и видеотелефона нормировать по Сборнику цен на проектные работы для строительства.
7. При выполнении только подготовительных работ цены таблицы применять с коэффициентом 0,2.
[bookmark: _Toc252474180]3.3.11. Телефонизация зданий
Подготовительные и проектные работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Составление скелетной схемы телефонной сети. Составление схемы сети и канализации телефонных сетей на поэтажных планах с нанесением точек телефонизации. Подбор типовых чертежей. Спецификация материалов, кабельных изделий и ведомости объемов работ. Заказные спецификации кабельных изделий. Составление пояснительной записки, листа «Общие данные». Сметы.
Таблица 3.3.11.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование телефонизации зданий при количестве точек, до:
	

	1.
	4
	1558

	2.
	8
	1726

	3.
	16
	2036

	4.
	24
	2279

	5.
	На каждые последующие 10 точек, добавлять
	276


Примечания:
1. При использовании телефонных кабелей внутри здания для других слаботочных сетей (электрочасификация, сигнализация и др.) к ценам таблицы применять коэффициент 1,3.
2. Проектирование оперативной местной связи нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 1,3.
3. Проектирование учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС) внутри здания нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 1,5.
4. При выполнении только подготовительных работ цены таблицы применять с коэффициентом 0,2.
[bookmark: _Toc252474181]3.3.12. Воздушные и кабельные линии связи
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение и подбор исходных данных. Обследование и выбор трассы. Нанесение трассы на плане с привязками к местности. Вычерчивание профиля канализации. Составление спецификации на материалы и ведомости объемов работ. Смета.
Таблица 3.3.12.
Измеритель - линия (трасса)
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование наружных линий связи:
	

	1.
	Воздушной, на столбовых или стоечных опорах
	1312

	2.
	Кабельной линии связи в существующей одноотверстной канализации
	2589

	3.
	На каждые последующие 6 каналов, добавлять
	2416

	4.
	Привязка одного телефонного колодца
	863


Примечания:
1. При прокладке кабеля в коллекторе, цены таблицы поз. 2 и 3 применять с коэффициентом 1,5.
2. При проектировании кабельной линии связи с одновременным проектированием канализации для прокладки кабеля к цене поз. 2 табл. применять коэффициент 1,3.
3. Съемку существующей сети оплачивал, по ценам табл. с коэффициентом 0,3.
[bookmark: _Toc252474182]3.3.13. Линейное сооружение телефонной сети
Подготовительные и проектные работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение и подбор исходной документации. Изучение материалов в телефонном узле (паспорта распределительного подземного кабеля, магистрального кабеля, межшкафной связи).
Составление схемы на прокладку телефонного кабеля. Согласование трассы в телефонном узле. Составление спецификации на материалы и оборудование, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.3.13.
Измеритель - сеть
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Распределительная телефонная сеть емкостью
	

	1.
	до 200×2
	3107

	2.
	до 600×2
	2525

	3.
	до 1200×2
	14495

	4.
	Межстанционные соединительные линии длиной до 5-ти км
	4141


Примечание:
При выполнении межстанционных соединительных линий длиной более 5 км к цене таблицы (поз.4) применять коэффициент 1,1.
[bookmark: _Toc252474183]3.3.14. Злектрочасификация зданий
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Составление плана с размещением оборудования станции. Нанесение на поэтажные планы внутренней, магистральной и распределительной проводки с указанием сечения и марки проводов по участкам, мест установки стояков, осветительных и распределительных коробок. Составление скелетной схемы сети с указанием марки, сечения и длины проводов по участкам. Размещение па планах электрочасовых точек, стационарных и других приборов и устройств с указанием их типа и номера по списку. Составление спецификации на оборудование и материалы, заказных спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.3.14
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование электрочасификации здания с количеством точек, до
	

	1.
	10
	1312

	2.
	25
	1795

	3.
	50
	2416


Примечания:
1. При использовании для часификации кабельной емкости одновременно проектируемой телефонной сети к ценам таблицы применять коэффициент 0,9.
2. При использовании для часификации импульса, поступающего извне проектируемого объекта (без первичных часов на объекте), к ценам таблицы применять коэффициент 0,8.
[bookmark: _Toc252474184]3.3.15. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии
Цены таблицы предусматривают проектирование защиты от ударов молнии зданий и сооружений.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование и уточнение размещения оборудования. Расчет заземления по заданному методу. Определение метода защиты от вторичных воздействий молний. Механический расчет и вычерчивание молниеприемников высотой до 10 м. Составление спецификаций на материалы и оборудование, заказных спецификаций на оборудование, пояснительной записки, листа «Общие данные». Составление сметы.
Таблица 3.3.15.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование защиты от прямых ударов молний жилых, общественных и других огнеопасных зданий:, при площади защищаемого здания в плане в м2, до:
	

	1.
	400
	1172

	2.
	1000
	1415

	3.
	2000
	1554

	4.
	более 2000
	1726

	
	Проектирование защиты от прямых ударов молний взрывоопасных зданий;
	

	
	при площади защищаемого здания в плане в м2, до:
	

	5.
	400
	1312

	6.
	1000
	1587

	7.
	2000
	1726

	8.
	более 2000
	2105


Примечание: При проектировании молниезащиты с отдельно-стоящими молниеприемниками цены таблицы применять с коэффициентом 2,0.
[bookmark: _Toc252474185]3.3.16. Защитное заземление
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта, решение на месте трассы сети заземления, увязка ее с прочими коммуникациями, определение силовых токов. Выбор и расчет заземлителей, нанесение на планы оборудования и сети защитного заземления с указанием марки и сечения материала. Составление спецификации на материалы, пояснительной записки. Составление сметы.
Таблица 3.3.16.
Измеритель - один объект
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование защитного заземления в лечебных, детских учреждениях, школах, мастерских, котельных и т.п.
	

	
	при количестве заземляемых токоприемников, до:
	

	1.
	5
	1000

	2.
	10
	1069

	3.
	15
	1104

	4.
	25
	1207

	5.
	На каждые последующие 5 токоприемников, добавлять
	42


Примечания:
При проектировании зануления к ценам таблицы применять коэффициенты:
1. При отсутствии схем силовой сети - 1,3.
2. При наличии проверенных схем силовой сети (от источника) 0,9.
3. При проектировании защитного рабочего заземления в установках слабых токов для каждого самостоятельного контура к ценам таблицы применять коэффициент 0,8.
[bookmark: _Toc252474186]3.3.17. Автоматизация технологических процессов
Ценами таблицы предусмотрено проектирование автоматизации технологических процессов (например: приточно-вытяжная вентиляция, подбор воздуха, дымоудаление, противопожарные насосы, насосы холодного водоснабжения, сетевые и циркуляционные насосы отопления или горячего водоснабжения, подпиточные насосы водоснабжения, вакуумные насосы газолечения, водолечения, отключение вентиляции при пожаре, тепловая завеса, водомерный узел, дренажные насосы, задвижки, регулирование температуры отопления, автоматика ЦТП, автоматика морозильных камер и прочее).
За характеристику объема проектирования автоматизации принят элемент. Один элемент автоматизации - это составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное значение (например: резистор, переключатель, контакты реле, кнопка, лампа и т.д.).
Измерителем принята одна система. Каждая система имеет один шкаф.
Ценами таблицы не учтена стоимость разработки конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования. Стоимость конструкторских работ определяется дополнительно.
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Уточнение местоположения автоматизированного оборудования. Выбор местоположения электродатчиков шкафов автоматики, управления и др. оборудования.
Выбор трассы для прокладки труб и кабелей.
Выбор типовой или повторно-применяемой схемы автоматизации.
Составление плана расположения оборудования и трасс, с нанесением на нем приборов и шкафов автоматики, управления и сигнализации, а также трассы прокладки груби кабелей.
Согласование плана со смежниками.
Подсчет длин труб, кабелей и соединительных проводов. Составление спецификации оборудования и пояснительной записки, задания сметчикам с указанием номенклатуры и количества оборудования, автоматики, монтажных материалов и монтажных работ. Составление сметы.
Таблица 3.3.17.
Измеритель - система
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование автоматизации технологических процессов при количестве элементов автоматизации, до:
	

	1.
	15
	20707

	2.
	30
	36581

	3.
	50
	50041

	4.
	75
	62119

	5.
	100
	73163

	6.
	125
	84208

	7.
	150
	95249

	8.
	175
	106293

	9.
	200 и более
	117337

	
	Привязка проектов автоматизации при количестве элементов автоматизации, до:
	

	10
	15
	7246

	11.
	30
	12769

	12.
	50
	17600

	13.
	75
	21742

	14.
	100
	25539

	15.
	125
	29334

	16.
	150
	33476

	17.
	175
	37272

	18.
	200 и более
	41034


Примечание:
При решении автоматизации с помощью типовых схем, к ценам таблицы применять коэффициент 0,8.
[bookmark: _Toc252474187]3.3.18. Акустическая (звонковая) или световая тревожно-вызывная сигнализация
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Уточнение на месте источника питания и трассы сетей сигнализации. Увязка сетей с прочими коммуникациями. Расстановка на плане точек сигнализации, нанесение сетей с указанием марки и сечения проводов. Выбор аппаратуры и оборудования. Вычерчивание схемы сигнализации. Электрический расчет сетей сигнализации. Составление спецификации па оборудование и материалы, пояснительной записки, сметы.
Таблица 3.3.18.
Измеритель - одно здание
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Акустическая (звонковая) или световая тревожно-вызывная сигнализация, при количестве сигнальных точек до:
	

	1.
	5
	449

	2.
	10
	587

	3.
	15
	725

	4.
	На каждые последующие 5 точек, добавлять
	103


Примечания:
1. При проектировании двухсторонней сигнализации (с ответом) к цене таблицы применял, коэффициент 1,3.
2. При выделении сигнализации на дополнительный источник питания к ценам таблицы применять коэффициент 1,2.
[bookmark: _Toc252474188]3.3.19. Охранная пожарная сигнализация
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Уточнение на месте источника питания и трассы сетей сигнализации. Увязка сетей с прочими коммуникациями. Расстановка на плане точек сигнализации, нанесение сетей с указанием марки и сечения проводов. Выбор аппаратуры и оборудования. Вычерчивание схемы сигнализации. Электрический расчет. Составление спецификации на материалы и оборудование, заказных спецификаций, пояснительной записки, листа «Общие данные». Составление сметы.
[bookmark: т3319]Таблица 3.3.19.
Измеритель - один луч
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование охранной сигнализации при количестве датчиков - увещателей в одном луче, до
	

	1.
	20
	1277

	2.
	40
	1657

	3.
	60
	1967

	4.
	80
	2623

	5.
	100
	2898

	6.
	120
	3141

	7.
	140
	3348

	8.
	На каждые последующие 10 датчиков - извещателей добавлять
	138

	
	Проектирование пожарной сигнализации при количестве датчиков - извещателей в одном луче, до:
	

	9.
	20
	1380

	10.
	40
	1726

	11.
	60
	2070

	12.
	На каждые последующие 10 датчиков - извещателей, добавлять
	172


Примечания:
1. При одновременном проектировании пожарной и охранной сигнализации стоимость проектирования пожарной сигнализации определяется по ценам, указанным в таблице, а стоимость охранной сигнализации - по ценам таблицы (поз. 1-8) с коэффициентом 0,95.
2. При выполнении только подготовительных работ цены таблицы применять с коэффициентом 0,2.
[bookmark: _Toc252474189]3.3.20. Автоматическое управление освещением лестничных клеток
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение, согласование и подбор исходных данных. Обследование объекта. Уточнение на месте существующих сетей освещения. Обмерные работы.
Выбор места установки фотореле и шкафа управления. Уточнение по месту трассы сетей. Нанесение на плане приборов и сетей автоматики с указанием типа, марки и сечения проводов. Составление принципиальной схемы управления освещением, спецификации на материалы и оборудование, пояснительной записки. Сметы.
Таблица 3.3.20.
Измеритель - один луч
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проектирование автоматического управления освещением до 5-ти контакторов
	449

	2.
	На каждой последующий контактор, добавлять
	69


[bookmark: _Toc252474190]3.3.21. Проектирование ОДС и телекомплексов по управлению и контролю за работой инженерного оборудования общественных зданий
Подготовительные и проектные работы
СОСТАВ РАБОТЫ:
Уточнение объема работ с заказчиком, подбор документов и геоматериала. Обследование объекта. Уточнение по месту установки приборов и пульта автоматики, источника питания, трассировка сетей сигнализации, увязка сетей с прочими коммуникациями. Мнемосхема. Расстановка на плане точек сигнализации, нанесение сетей с указанием марки и сечения проводов. Выбор арматуры и оборудования, электрический расчет сетей сигнализации. Составление спецификации на материалы и оборудование, пояснительной записки. Согласование готового проекта с заказчиком. Сметы.
Таблица 3.3.21.
Измеритель - один сигнал
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Проектирование ОДС при количестве сигналов в одном направлении
	

	1.
	до 300
	48

	
	добавлять на последующие:
	

	2.
	до 550
	31

	3.
	до 650
	24

	4.
	все остальные свыше 650
	10


Примечания:
В зависимости от характера застройки территории к ценам таблицы применять следующие коэффициенты:
1. При застройке зданиями старой конструкции разнообразной конфигурации - 1,0.
2. При смешанной застройке, но не более 50% зданиями старой конструкции - 0,9.
3. При повой современной застройке 0,8.
4. Подготовительные работы нормировать по ценам данной таблицы с коэффициентом 0,3.
5. При разработке проекта ОДС с привязкой телекомплексов, имеющих уплотнение каналов связи к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
6. При выполнении проекта наружных сетей ОДС стоимость работ определяется по ценам таблицы «Воздушные и кабельные линии связи».
7. Проектирование строительной части помещения для ОДС нормировать дополнительно по таблице «Переоборудование цокольного этажа жилою дома под комплекс помещений для ОДС».
[bookmark: _Toc252474191]3.3.22. Составление заказной спецификации или ведомости
Таблица 3.3.22.
Измеритель - позиция
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	
	Составление заказной спецификации или ведомости:
	

	1.
	Приборов и средств автоматики
	24

	2.
	Электроаппаратуры
	18

	3.
	Нестандартизированного оборудования
	29

	4.
	Щитов и пультов
	21

	5.
	Кабелей и проводов, основных монтажных материалов и изделий (трубы, материалы, монтажные изделия)
	18

	6.
	Оборудование для слесарных и сантехнических работ
	10


Примечания:
1 При использовании спецификации повторного применения нормировать по ценам таблицы с коэффициентом 0,3.
2. Работы, указанные в примечании 1, но с внесением изменений - с коэффициентом 0,5.
[bookmark: _Toc252474192]3.3.23. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ВИДАМ РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ
К таблицам раздела 3.3 «Проектирование электротехнических устройств»
Таблица 3.3.23.1
	№№ п.п.
	Наименование
	Электротехническая часть
	Строительная часть
	Технологическая часть
	Сметы
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.1
	Внутреннее освещение:
	
	
	
	
	

	П. 1-10
	Подготовительные работы
	100
	-
	-
	-
	-

	П. 11-40
	Проектные работы
	90
	-
	-
	
	100

	3.3.2
	Силовая сеть
	90
	-
	-
	10
	100

	П. 1-6
	Подготовительные работы
	100
	-
	
	
	

	П. 7-12
	Проектные работы
	90
	
	-
	
	100

	3.3.3
	Наружное освещение
	90
	-
	-
	
	100

	3.3.4
	Воздушные кабельные линии в пределах дворового участка
	90
	-
	-
	
	100

	3.3.5
	То же, вне пределов дворового участка
	78
	12
	-
	10
	100

	3.3.6
	Проектирование кабельных линий напряжением до 35 кВ
	-
	-
	-
	
	100

	П. 1-9
	
	85
	5
	-
	
	100

	П. 10
	
	100
	-
	-
	
	100

	3.3.9
	Проектирование реконструкции электромеханической части существующих лифтов
	-
	-
	-
	
	

	П. 1-5
	
	90
	-
	-
	10
	100

	П. 6-7
	
	100
	-
	-
	-
	100

	3.3.10
	Радиофикация зданий
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.11
	Телефонизация зданий
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.12
	Воздушные и кабельные линии связи
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.13
	Линейные сооружения телефонной связи
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.14
	Электрочасификация зданий
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.15
	Защита зданий и сооружений от прямых ударов молний
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.16
	Защитное заземление
	
	-
	90
	10
	100

	3.3.17
	Автоматизация технологических процессов
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.18
	Акустическая (звонковая) или световая тревожно-вызывная сигнализация
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.19
	Охранная и пожарная сигнализация
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.20
	Автоматическое управление освещением лестничных клеток
	-
	-
	90
	10
	100

	3.3.21
	Проектирование ОДС
	-
	-
	90
	10
	100


[bookmark: _Раздел_3.4_Сметные][bookmark: _Toc252474193]Раздел 3.4 Сметные работы
Указания по применению
1. Разделом предусмотрены цены на составление сметной документации по капитальному ремонту жилых домов (как самостоятельной работы при отсутствии проекта), на следующие виды работ:
- «Общестроительные работы с выделением отдельно стоимости составления смелы на «Лестницы и входы».
- «Фасады».
- «Санитарно-технические и электромонтажные устройства».
- «Ремонт внутриквартальных и дворовых проездов и тротуаров».
- «Прочие работы».
2. В части 3 настоящего Сборника стоимость составления сметной документации при проектировании санитарно-технических (раздел 3.2) и электротехнических (раздел 3.3) устройств учтена ценами на проектирование.
Ценами (раздел 3.1) «Архитектурно-строительное проектирование» (за исключением таблиц, в которых это оговорено), стоимость составления сметной документации не учтена.
Стоимость составления объектной сметы, сводной сметы и возможных дополнительных смет определяется дополнительно по табл. 3.4.7.
3. Стоимость составления сметной документации по разделу 3.4 «Сметные работы» определяется в случае:
а) Составления сметной документации на общестроительные работы при выполнении архитектурно-строительного проектирования (всего перечня проектных работ раздела 3.1, за исключением таблиц, в которых это оговорено составом работ);
б) Если обследованием устанавливается, что ремонт внутренних или дворовых инженерных сетей может быть произведен без проекта, а непосредственно по техническому заключению (разделы 3.2 и 3.3);
в) Составление сметной документации, как самостоятельного типа работ.
4. Стоимость выполнения сметных работ, отличающихся по составу работы от учтенных цепами определять по ценам таблиц с применением коэффициентов:
4.1. Проверка описи работ с подсчетом объемов работ, без выхода на объект - 0,25
4.2. Составление сметы по готовой описи - 0,5
4.3. Пересчет сметы - 0,75
4.4 Составление сметы без раздельных подсчетов по секциям и этажам - 0,8.
5. Относительная стоимость составления сметной документации в процентах от цены в таблицах
	5.1.
	Выезд на объект, обследование, выполнение необходимых замеров
	- 20%

	5.2.
	Составление описей и определение объемов работ
	- 30%

	5.3.
	Составление локальной сметы с определение стоимости работ, начислением накладных расходов, плановых накоплений, составлением титульного листа
	- 35%

	5.4.
	Составление ведомости потребности материалов в соответствии с требованиями
	- 10%

	5.5.
	Выполнение норм контроля сметной документации
	- 5%

	
	Всего:
	100%


[bookmark: _Toc252474194]3.4.1. Общестроительные работы
Таблица 3.4.1
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	на здание в целом
	на каждые 100 м3 здания добавлять

	1
	2
	3
	4

	1.
	Составление сметы на общестроительные работы по капитальному ремонту жилых домов в том числе: 1. Земляные работы; 2. Фундаменты 3; Стены; 4. Перекрытия; 5. Полы; 6. Перегородки; 7. Крыша и кровля; 8. Двери и окна, 9. Штукатурные и облицовочные работы; 10. Малярные, обойные и стекольные работы
	5590
	28,45


Примечания:
1. Ценами таблицы предусмотрено выполнение 10 видов работ (перечисленных в таблице). При выполнении менее 8-ми видов работ необходимо вводить понижающий коэффициент:
- при выполнении одного вила работ - 0.3.
- на каждый последующий вид добавляется - 0,1.
(пример: для 6-ти видов работ коэффициент равен 0,3 + 0,1 × 5 = 0,8).
2. В зависимости от этажности зданий к ценам таблицы применять коэффициент:
а) Для одноэтажных - 0,9.
б) Для двух - пятиэтажных - 1,0.
в) Шестиэтажных - 1,1.
г) Семиэтажных - 1,2.
д) Восьмиэтажных - 1,1.
е) Девятиэтажных - 1,5.
ж) Двенадцати и выше - 2,0.
з) Садовые домики - 0,6.
3. Ценами таблицы учтено составление смет на жилые дома, построенные по типовым проектам. Другие дома нормировать с коэффициентом 1,2.
4. При ином назначении зданий к ценам таблицы применять коэффициенты:
а) Школы и учебные заведения - 1,0.
б) Больницы, поликлиники, административные здания, ПТУ, интернаты, детские сады и ясли - 1,15.
5. На здания с печным отоплением цены таблицы применять с коэффициентом - 1,1.
[bookmark: _Toc252474195]3.4.2. Лестницы и входы
Таблица 3.4.2.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	на здание в целом
	на каждые 100 м3 здания добавлять

	1
	2
	3
	4

	1.
	Составление сметы на капитальный ремонт лестниц и входов жилых домов
	1451
	6,0


Примечания:
В зависимости ел этажности зданий к ценам таблицы применять коэффициенты:
1. Для одноэтажных - 0,9.
2. Для двух - пятиэтажных - 1,0.
3. Шестиэтажных -1,1.
4. Семиэтажных - 1,2.
5. Восьмиэтажных 1,3.
6. Девятиэтажных - 1,5.
7. Двенадцати и выше - 2,0.
8. Ценами таблицы учтено составление смет на жилые дома построенные по типовым проектам. Другие дома нормировать с коэффициентом - 1,2.
9. При ином назначении здании к ценам таблицы применять коэффициенты:
а) Школы и учебные заведения - 1,0.
б) Больницы, поликлиники, административные здания, ПТУ, интернаты, детские сады и ясли - 1,15.
10. При одновременном составлении смет на капитальный ремонт лестниц и входов с общестроительными работами по зданию к ценам таблиц применять коэффициент 0,9.
[bookmark: _Toc252474196]3.4.3. Фасады
По степени сложности кирпичные и смешанные фасады делятся на:
- простые - с содержанием архитектурных деталей до 15 % от площади стен;
- средние - до 30 %;
- сложные более 30 %
Таблица 3.4.3
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	на здание в целом
	на каждые 100 м3 здания добавлять

	1
	2
	3
	4

	1.
	Фасады панельных зданий
	2451
	9,00

	2.
	Простые фасады
	3071
	10,50

	3.
	Средние
	3692
	11,98

	4.
	Сложные
	4901
	16,48


Примечания:
В зависимости от этажности зданий к ценам таблицы применять коэффициенты.
1. Для одноэтажных - 0,9.
2. Для двух - пятиэтажных - 1,0.
3. Шестиэтажных - 1,1.
4. Семиэтажных - 1,2.
5. Восьмиэтажных - 1,3.
6. Девятиэтажных - 1,5.
7. Двенадцати и выше - 2,0.
8. При ином назначении зданий к ценам таблицы применять коэффициенты:
а) Школы и учебные заведения 1,0.
б) Больницы, поликлиники, административные здания, ПТУ, интернаты, детские сады и ясли - 1,15.
9. При выполнении смет только на герметизацию швов нормировать по п. 1,2 таблицы с коэффициентом 0,4.
10. Ценами таблицы учтены работы по ремонту фасадов, с учетом ремонта балконов и лоджий, окон и дверей со стороны фасада, линейных перекрытий и водосточных труб; при отсутствии балконов и лоджий цены таблицы применять с коэффициентом 0,8.
11. Стоимость составления сметы на ремонт фасада с учетом ремонта приямков и входов в подвал определяется по ценам таблицы с коэффициентом 1,1.
12. При одновременном составлении смет на капитальный ремонт фасадов с общестроительными работами по зданию, к ценам таблицы применять коэффициент 0,9.
[bookmark: _Toc252474197]3.4.4. Санитарно-технические и электромонтажные устройства в жилых домах
Таблица 3.4.4.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	
	
	на здание в целом
	на каждые 100 м3 здания добавлять

	1
	2
	3
	4

	1.
	Центральное отопление
	1415
	10,49

	2.
	Вентиляция
	621
	6,00

	3.
	Водопровод и канализация
	656
	7,49

	4.
	Горячее водоснабжение
	344
	4,49

	5.
	Водостоки
	207
	3,00

	6.
	Газооборудование
	344
	4,49

	7.
	Электромонтажные работы
	1277
	6,00


Примечания:
В зависимости от этажности зданий к ценам таблицы применять коэффициенты.
1. Для одноэтажных - 0,9.
2. Для двух - пятиэтажных - 1,0.
3. Шестиэтажных - 1,1.
4. Семиэтажных - 1,2.
5. Восьмиэтажных - 1,3.
6. Девятиэтажных - 1,5.
7. Двенадцати и выше - 2,0.
8. Ценами таблицы учтено составление смет на жилые дома, построенные но типовым проектам. В других случаях нормировать с коэффициентом 1,2.
9. В больничных, школьных, административных и другого назначения зданиях к ценам таблицы применять следующие коэффициенты:
а) на центральное отопление - 1,0;
б) на вентиляцию - 1,6;
в) на холодное водоснабжение и канализацию, горячее водоснабжение, газооборудование и электромонтажные работы - 1,3.
10. При составлении смет только на холодное водоснабжение или канализацию, нормировать по п. 3 с коэффициентом 0,85.
11. Стоимость составления смет на ремонт технологических трубопроводов определяется по п. 6 с коэффициентом 1,6.
12. Стоимость составления смет на ремонт слаботочных устройств определяется поз. 7 с коэффициентом 0,4.
[bookmark: _Toc252474198]3.4.5. Ремонт элементов благоустройства
Таблица 3.4.5
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Хозяйственные постройки:
	
	

	
	сараи, навесы, пляжные хозяйственные сооружения, лодочные станции площадью до 150 м2
	сооружение
	1172

	2.
	Перечисленное в п. 1 площадью до 50 м2, а также гаражи, погреба, душевые, дворовые уборные, помойные ямы, беседки и др.
	- « 
	587

	3.
	Ограждения, подпорные стенки
	- « -
	484

	4.
	Пешеходные мосты и автомосты
	- « -
	1623

	5.
	Малые формы детских площадок:
	
	

	
	скамейки, столы, песочницы, качели. грибки, горки, лестницы, мусорные ящики и др.
	
	138

	6.
	Озеленение
	участок
	484


Примечания:
1. Цена дана на одну разновидность сооружения.
2. При составлении смет на ремонт нескольких сооружений, расположенных на одном участке к ценам таблицы применять следующие коэффициенты:
2.1. Для 2-х сооружений - 0,9.
2.2. Для 5-ти сооружений - 0,8.
2.3. Для 10-ти сооружений - 0,7.
2.4. Для более 10-ти сооружений - 0,6
[bookmark: _Toc252474199]3.4.6. Ремонт внутриквартальных и дворовых проездов и тротуаров
Таблица 3.4.6
Измеритель - 1000 м2
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Дороги и тротуары
	656


Примечание: При объеме работ менее 1000 м2 цену таблицы применять как при объеме работ 1000 м2
3.4.7. Прочие работы
[bookmark: т347]Таблица 3.4.7
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Составление сводной сметы (форма С-5) с пояснительной запиской
	одна сводная смета
	1035

	2.
	Составление объектной сметы (форма С-8)
	одна объектная смета
	794

	3.
	Выполнение дополнительных расчетов (на столярные изделия, вывоз мусора, и др.)
	один расчет
	207


Примечания:
1. Введение коэффициента лимитированных затрат в конце локальных смет, относящихся к одной сводной смете, принимать за один дополнительный расчет.
5. Составление ведомости договорных цен нормировать как сводную смету.
[bookmark: _Toc252474200]3.4.8. Кодирование исходных сметных данных для ввода в ЭВМ
Таблица 3.4.8
Измеритель - смета
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Кодирование исходных сметных данных для ввода в ЭВМ
	794


[bookmark: _Toc252474201]ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ.
[bookmark: _Toc252474202]4.1. Разработка и подготовка плана совмещенных инженерных сетей для пересогласования при передаче заказчиком объекта капитального ремонта в работу подрядной организации
СОСТАВ РАБОТЫ:
Получение задания, продленных технических условий инженерных служб города, строительного паспорта, подбор топографических съемок в архиве, корректировка архивных экземпляров планов совмещенных инженерных сетей, подготовка материалов в организации эксплуатации дорог и согласование их, разработка проектного паспорта, подготовка и регистрация материалов в АПУ, увязка и согласование инженерных прокладок с заинтересованными организациями, подготовка материалов и сдача на продление согласования, размножение согласованных планов инженерных сетей для заказчиков, выдача материалов заказчику.
Таблица 4.1
Измеритель один совмещенный план на подоснове
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Разработка и подготовка плана совмещенных инженерных сетей для пересогласования при передаче заказчиком объекта капитального ремонта в работу подрядной организации
	2347


[bookmark: _Toc252474203]4.2. Архитектурно-строительное проектирование капитального ремонта аварийных квартир
Таблица 4.2
Измеритель - 1 квартира площадью до 100 м2
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Получение и изучение такай
	241

	2.
	Рассмотрение существующей планировки, уточнение инвентарных планов с выполнением поверочных и
	

	
	дополнительных обмеров
	1588

	3.
	Принятие решения
	966

	4.
	Составление задания
	966

	5.
	Эскизирование
	966

	6.
	Согласование
	966

	7.
	Вычерчивание
	1898

	8.
	Оформление
	966

	
	ИТОГО:
	8558


При площади квартиры более 100 м2 применять корректирующие коэффициенты по таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1
	S квар. м2
	до 100
	от 101 до 200
	от 201 до 300
	от 301 до 400
	от 401 до 500 и более

	Ккi
	1,0
	1,1
	1,2
	1,4
	1,5


[bookmark: _Toc252474204]4.3. Составление исходных данных для получения технических условий
Таблица 4.3.
Измеритель - техническое условие
	№№ п.п.
	Наименование 
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Техническое условие
	1035


[bookmark: _Toc252474205]4.4. Защита действующей транзитной теплотрассы, проложенной в подвале разбираемого строения
Таблица 4.4.
Измеритель - теплотрасса
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Обследование конструкций перекрытий над подвалами но месту
	1485

	2.
	Обмерные работы помещений подвалов, теплотрассы по месту
	1485

	3.
	Заключение по обследованию о возможности защиты т/трассы
	863

	4.
	Чертежные работы с пояснительной запиской и выборкой материалов
	621

	5.
	Составление сметы
	621

	6.
	Оформление документации
	621

	
	ИТОГО:
	5697


[bookmark: _Toc252474206]4.5. Защита транзитной теплотрассы, проложенной во дворе дома, в месте установки башенного крана
Таблица 4.5.
Измеритель - теплотрасса
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Обмерные работы с выходом на объект
	484

	2.
	Обследование и заключение, выбор типа защиты, необходимые согласования
	1449

	3.
	чертежные работы с пояснительной запиской, спецификацией материалов
	621

	4.
	Составление сметы
	310

	5.
	Оформление документации
	621

	
	ИТОГО:
	3486


[bookmark: _Toc252474207]4.6. Защита газопровода при ремонте зданий
Таблица 4.6.
Измеритель - газопровод
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Обмерные работы с выходом на объект
	621

	2.
	Разработка метода зашиты, чертежные работы с пояснительной запиской и спецификацией
	1485

	3.
	Составление сметы
	966

	4.
	Оформление документации
	621

	
	ИТОГО:
	3693


[bookmark: _Toc252474208]4.7. Проектирование защитных козырьков
Таблица 4.7.
Измеритель - козырек
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проектирование защитного козырька
	1172


[bookmark: _Toc252474209]4.8. Проектирование нестандартного оборудования и интерьеров встроенных помещений
Таблица 4.8.
	№№ п.п.
	Наименование
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка развертки стен, пода и потолка помещения
	помещ.
	13804

	2.
	Перспектива
	помещ.
	8179

	3.
	Подвесной потолок
	место
	6971

	4.
	Интерьер гардероба
	место
	6177

	5.
	Рабочие развертки облицовки стен
	место
	4357

	6.
	Облицовка воздуховодов, проемов, канализационных стояков, ригелей колонн
	место
	4487

	7.
	Встроенный шкаф
	место
	4901

	8.
	Встроенная витрина
	место
	7455

	9.
	Встроенные стеллажи
	место
	5108

	10.
	Встроенные диваны
	- « -
	10871

	11.
	Стойка барная
	- « -
	7246

	12.
	Перегородки раздвижные
	- « -
	7593

	13.
	Светильники (металлич. стекло)
	- « -
	7212

	14.
	Решетки металлические декоративные
	- « -
	6489

	15.
	Касса или трибуна
	- « -
	5764

	16.
	Согласования
	одно согласование
	1415


[bookmark: _Toc252474210]Раздел 4.9. Проект технической эксплуатации
Состав технической документации:
Чертеж генерального плана, план первого (школьного) этажа (или подвала) с указанием назначения помещений, план чердака с расположением вентстояков и поэтажной привязкой вентканалов; план кровли с указанием мест крепления страховочных средств; чертежи инженерных сетей с указанием вводов (для канализации - выпусков), мест расположения запорной арматуры (для канализации - мест прочистки) и стояков; принципиальная схема электроснабжения с расчетом мощности электроустановки; совмещенный план дворовых сетей; чертежи теплоцентра. Указания по эксплуатации на чертежах.
Технико-экономические показатели. Пояснительная записка.
Таблица 4.9.
Измеритель - 1 лист чертежей
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Проект технической эксплуатации здания
	725


[bookmark: _Toc252474211]Раздел 4.10. Расчет технико-экономических обоснований (показателей) по развернутой форме.
Таблица 4.10.
Измеритель - расчет
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Расчет технико-экономических обоснований по развернутой форме
	1000


[bookmark: _Toc252474212]Раздел 4.11. Проект по осушению стен методом зарядной компенсации
Таблица 4.11.
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Измеритель
	Цена, руб.

	
	
	
	01.01. 2000 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Составление проекта осушения стен методом зарядной компенсации при количестве устанавливаемых диполей в здании, до:
	
	

	1.
	100
	1 здание
	1488

	2.
	200
	1 здание
	1933

	3.
	300
	1 здание
	2175

	4.
	400
	1 здание
	2382

	5.
	На каждые 100 диполей, сверх 400, учтенных добавлять
	
	553

	6.
	За каждый неповторяющийся разрез стен к ценам таблицы, добавлять
	1 разрез
	69


[bookmark: _Toc252474213]Раздел 4.12. Проектирование усиления простенков
Таблица 4.12.
Измеритель - простенок
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Принятие решений
	172

	2.
	Расчеты: 1 сечение,
	138

	
	каждое последующее
	34

	3.
	Вычерчивание (план, разрез, спецификация):
	

	
	1 сечение
	69

	
	каждое последующее
	34

	4.
	Выпуск проекта
	310

	
	ИТОГО:
	757


[bookmark: _Toc252474214]Раздел 4.13. Проектирование монтажного проема
Таблица 4.13.
Измеритель - монтажный проем
	№№ п.п.
	Наименование
	Цена, руб.

	
	
	01.01.2000 г.

	1
	2
	3

	1.
	Принятие решения по проекту
	207

	2.
	Согласование принятого решения с главным специалистом и заказчиком (подрядчиком)
	310

	3.
	Выход на место для уточнения существующих конструкций и выполнение необходимых замеров
	760

	4.
	Расчеты конструкций
	725

	5.
	Вычерчивание
	276

	6.
	Оформление документации
	310

	
	ИТОГО:
	2588


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к п. 2.5 Методических положений по формированию цен.
[bookmark: _Приложение_1][bookmark: _Toc252474215]Приложение 1
[bookmark: _ПРИМЕРНЫЙ_ПЕРЕЧЕНЬ_дополнительных][bookmark: _Toc252474216]ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ, затраты на выполнение которых учитываются при разработке новых цен на проектные работы
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Стадия проектирования
	Размер увеличения затрат αi

	1
	2
	3
	4

	1
	Более глубокая проработка технологических, объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных решений с учетом работ по выбору оптимальных проектных решений на основании вариантных проработок (перечень работ конкретизируется для каждого объекта) проектирования.
	Все стадии
	15%

	2
	Дополнительные затраты времени на усложнившийся доступ к конструкциям для обследования. Дополнительное обследование.
	Обследование строительных конструкций (предпроектные работы)
	15%

	3
	Дополнительные затраты времени на обследование посемейного заселением по сравнению с коммунальным. Проектирование капремонта без отселения жильцов.
	Обследование технического состояния зданий и сооружений
	15%

	4
	Природоохранные мероприятия (мероприятия по восстановлению рекультивации) земельного участка, использованию плодородного слоя почвы.
	Предпроектные работы, проект (рабочий проект)
	10%

	5
	Разработка проекта организации производства работ
	Проект (рабочий проект)
	10%

	6
	Составление ведомостей и сводных ведомостей потребности в материалах в соответствии требования ГОСТов
	Рабочая документация
	5%

	7
	Составление спецификаций на оборудование, опросных листов, требование ГОСТов
	Рабочая документация
	5%

	8
	Составление габаритных чертежей
	Рабочая документация
	2%

	9
	Составление ведомостей объемов строительных и монтажных работ
	Все стадии
	10%

	10
	Разработка проектно-сметной документации по утилизации вторичных энергоресурсов и строительных материалом
	Все стадии
	5%

	11
	Разработки, связанные с требованиями индустриализации монтажа оборудования и технологических трубопроводов
	Вес стадии
	5%

	12
	Выполнение норм контроля рабочих чертежей всех марок и сметной документации
	Все стадии
	2%

	13
	Расчет экономического обоснования предельных затрат на капитальный ремонт жилых и общественных зданий
	Все стадии. Сметная стоимость
	10%

	14
	Использование во время обследования импортной техники, имеющей обозначения на шкалах приборов на иностранном языке
	Обследование строительных конструкций (предпроектные работы)
	25%


[bookmark: _Toc252474217]ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примеры расчета стоимости основных проектных работ на капитальный ремонт
Приложение № 2
Примеры расчета стоимости основных проектных работ на капитальный ремонт.
1. Определить стоимость проектирования капитального ремонта жилого дома по адресу: ул. Кусковская 19, кор. 2.
Исходные данные:
- объем здания - 18905 куб. м, пятиэтажный.
- площадь фасадов (плоские ) - 1653 кв. м. × 2.
- количество квартир - 160.
- физический износ - 40%.
- цены - в базовом уровне 2000 года
Базовая цена проектирования определяется по формуле:
Скр = а + вх;
В соответствии с таблицей 2.1 п. 5   а = 29818, в = 8,52
тогда Скр = 29818 + (8,52 × 18905 ) = 190889 руб.
Договорная цена на разработку проекта в текущих ценах определяется по формуле:
Ццкр - Скр × Кип;
Договорная цена на разработку проекта в текущих ценах составит:
Цдкр = 190889 × 2,607 = 497647 руб.
2. Определить стоимость проекта на ремонт фасада того же дома.
В соответствии с таблицей 3.1.8, п. 7 и п. 8 и примечания 6 к этой таблице:
Скр = (19084 + 7 × 2001) × 2 × 0,8 = 52946 руб.
Договорная цена проекта на ремонт фасада в текущих ценах составит:
Цдкр = Скр × Кип = 52946 × 2,607 = 138030 руб.
3. Определить стоимость проекта на ремонт пожарной сигнализации того же дома.
В соответствии с таблицей 3.3.19 п. 9 и п. 12, и с учетом, что применяется типовое решение (указания по применению к разделу 3.3 п. 1a, К = 0,4)
Скр = (1380 + 172 × 15,9) × 0,4 = 1646 руб.
Договорная цена проекта на ремонт пожарной сигнализации составит:
Цдкр = Скр × Кип = 1646 × 2,607 = 4291 руб.
4. Определить стоимость проектно-изыскательских работ по поиску источника шума и его уровня в жилом доме по адресу: ул. Бестужевых д. 25 а, кв.50.
Работа выполняется с использованием импортного прибора (Роботрон 0017).
В соответствии с таблицей 1.2.7 п. 1 и п. 3, приложения к таблице 1.2.7 п. 1 и приложения № 1 к сборнику, п. 14, базовая стоимость работ на измерение шума в составит;
Скр = (193 × 3 + 803) × 1,2 × 1,25 = 2073 руб.
Договорная цена проектно-изыскательских работ составит
Цдкр = Скр × Кип = 2073 × 2,607 = 5404 руб.
Примечания:
1. Во всех примерах расчета договорной цены не учтен налог на добавленную стоимость.
2. Коэффициент инфляции принят в размере Кип = 2,607 (коэффициент пересчета в уровень текущих цен 2009 г., письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР/9-4136 от 23.03.2009).

