Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-00195	
	 Согласовано		 Утверждаю		

 		

	<<___>>______________ 2012г.		<<___>>______________ 2012г.		
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00195		
	Усиление полки ребристой плиты		
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	138.07 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	396.40 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	54.66 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.01.2012  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Материалы	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.				В т.ч. зарпл.		Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Е46-03-002-1 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100отв 	0.4	24 233.91
3 457.72	11 843.72
3 916.00	8 932.47	9 693.56	1 383.09	4 737.49
1 566.40	3 572.99	23.30
22.00	9.32
8.80	
2	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
3	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
4	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
5	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
6	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
7	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
8	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
9	Е46-03-002-17 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-01	100отв 	0.4	1 035.97
54.91	534.42
195.80	446.63	414.39	21.96	213.77
78.32	178.65	0.37
1.10	0.15
0.44	
10	Е06-01-015-1 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=39.78%	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т 	1	43 317.50
42 790.96	517.81
44.50	8.73	43 317.50	42 790.96	517.81
44.50	8.73	315.01
0.25	315.01
0.25	
11	прайс  	Анкер двухраспорный D12 мм, L=120 ММ	шт 	40	44.00
0	0
0	44.00	1 760.00	0	0
0	1 760.00	0
0	0
0	
12	прайс  	Стальная полоса 4х40	т 	0.04	42 500.00
0	0
0	42 500.00	1 700.00	0	0
0	1 700.00	0
0	0
0	
13	Е15-02-018-2 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100м2 	0.012	32 038.74
14 916.88	3 013.98
1 367.04	14 107.88	384.46	179.00	36.17
16.40	169.29	103.01
7.68	1.24
0.09	
14	Е07-05-039-7 (ГЭСН) 
НР=111.5% 
СП=61.2%	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	100м шва 	0.3	9 467.04
2 806.73	6 660.32
1 197.94	0	2 840.11	842.02	1 998.10
359.38	0	20.13
6.73	6.04
2.02	
15	прайс  	Эпоксидная смола 290 гр.	шт 	31	122.00
0	0
0	122.00	3 782.00	0	0
0	3 782.00	0
0	0
0	

	Итого по смете в ценах 2012г., руб	66 792.73	45 370.77	8 999.72
2 613.25	12 422.24		332.79
14.68	
МДС 81-35.2004	Капитальный ремонт, руб
ФЕР при капремонте:
   4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25   (п-ты 10,13,14)
ОЗ = 1.15*43811.98-43811.98 = 6 571.80
ЗМ = 1.25*420.29-420.29 = 105.07
ЭМ = 1.25*2552.08-2552.08 = 638.02
ТЗО = 1.15*322.29-322.29 = 48.34
ТЗМ = 1.25*2.36-2.36 = 0.59
РЕМ = 6571.8+638.02 = 7 209.82	7 209.82	6 571.80	638.02
105.07	0		48.34
0.59	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 10)
НР = (1.05*49265.23)*(0.85*0.94*0.9) = 37 197.96
   7.2. Сб.ж/б констр. жилищно-гражданс., 155% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 14)
НР = (1.55*1417.55)*(0.85*0.94*0.9) = 1 580.01
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 13)
НР = (1.05*226.36)*(0.85*0.94*0.9) = 170.91
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 1-9)
НР = (1.1*3751.75)*(0.85*0.94*0.9) = 2 967.67
Итого:
НР = 37197.96+1580.01+170.91+2967.67 = 41 916.55	41 916.55						
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 10)
СП = (0.65*49265.23)*(0.8*0.9*0.85) = 19 597.71
   7.2. Сб.ж/б констр. жилищно-гражданс., 100% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 14)
СП = (1*1417.55)*(0.8*0.9*0.85) = 867.54
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 13)
СП = (0.55*226.36)*(0.8*0.9*0.85) = 76.19
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 1-9)
СП = (0.7*3751.75)*(0.8*0.9*0.85) = 1 607.25
Итого:
СП = 19597.71+867.54+76.19+1607.25 = 22 148.69	22 148.69						
	Всего по смете, руб	138 067.79	54 660.89	12 422.24		396.40