КАЛЬКУЛЯЦИЯ № ТЕР-13-08-121-01	
	
	ЗАЩИТНО-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРОВ И ПОЛИМОЧЕВИН МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ 2 ММ		
№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная себестоимость	
				на ед.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
0	ТЕР-13-08-121-01 Изм. вып. 6	ЗАЩИТНО-ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРОВ И ПОЛИМОЧЕВИН МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ 2 ММ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0	4998,38	0	
ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ К РАБОТЕ.; КОНТРОЛЬНОЕ НАПЫЛЕНИЕ.; ПОСЛОЙНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ЭЛАСТОМЕРОВ.; ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ, ПОКРЫТИЯ.; ЗАЧИСТКА НАПЛЫВОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ.; ШЛИФОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ.; ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И УБОРКА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ.; 	
	ССЦ01-ТЗ-300042	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,2	ЧЕЛ/Ч	95,33	19,39	0	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	1,01	18,8317	0	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/Ч	1,01	103,57	0	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	23,87	68,05	0	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	23,87	8,04	0	
	ССЦ01-101-9461	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	КГ	1,56	265,86	0	
	ССЦ01-101-9462	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	8,92	9,4	0	
	ССЦ01-101-1986	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,001	13,17	0	
	ССЦ01-101-1596	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	58,02	0	
	ССЦ01-104-0126	ДИОКТИЛФТАЛАТ	КГ	14,88	36,62	0	
	ССЦ01-104-0127	ХЛОРМЕТИЛЕН	КГ	8,92	17,55	0	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-104-0133	КОМПОНЕНТ А СИСТЕМЫ ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ППУ	КГ	122,5	59,71	0	
	ССЦ01-104-0134	КОМПОНЕНТ Б СИСТЕМЫ ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ППУ	КГ	127,5	53,23	0	
	
Составил: 							
Проверил: