ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Подготовительные работы	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-04	
 Разборка водопропускных труб по основному ходу - 14 шт.	
 Основание	Сметная стоимость - 	3 229,029 тыс.руб	
 Чертежи № 271/12/402415-ПОД-6.СВОР 	Нормативная трудоемкость - 	2 209,23 чел-ч	
 			
 Сметная стоимость в баз.ценах 01.2000г.	581,807	тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены 3 квартала 2013г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Разборка водопропускных труб по основному ходу - 14 шт.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Работы выполняются на одной половине проезжей части при систематическом движении технологического и проходящего транспорта по другой половине на дороге с высокой интенсивностью движения 	
 Разработка грунта 1гр. (р=1700кг/м?) экскаватором емк. ковша 0,65м?с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО до 80 км	
 1	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	5,8	3 621,47	3 474,54	21 005	796	20 152	9,28	53,82	
 	(101) 	V=5802/1000;  	1000 м3 грунта	137,25	699,39			4 056	26,91	156,08	
 2	ФСЦпг03-21-01-080	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км. (перевозка на полигон ТБО с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	9 863,4	36,87	36,87	363 664	0	363 664	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=5802*1,7; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 Разборка тела существующих ж.б.труб с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО до 80 км(Р=2500кг/м3)	
 3	ТЕР30-07-006-07	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м  (Демонтаж тела труб)	25,79	523,15	363,48	13 492	4 118	9 374	9,29	239,59	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	ЗП=166,32*0,8*1,2; ЭММ=378,62*0,8*1,2; ЗПм=71,88*0,8*1,2; Мат=1111,8*0; ТЗТ=9,67*0,8*1,2; ТЗТм=2,81*0,8*1,2	1 м3 железобетона звеньев	159,67	69			1 780	2,7	69,63	
 4	ТЕР30-07-002-02	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м  (Демонтаж тела труб)	12,38	605,25	436,33	7 493	2 091	5 402	9,82	121,57	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=3,18+3,2+3,19+2,81; ЗП=175,96*0,8*1,2; ЭММ=454,51*0,8*1,2; ЗПм=86,2*0,8*1,2; Мат=257,03*0; ТЗТ=10,23*0,8*1,2; ТЗТм=3,37*0,8*1,2	1 м3 железобетона звеньев	168,92	82,75			1 024	3,24	40,11	
 5	ТЕР30-07-002-03	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1 м, высота насыпи до 3/4 м  (Демонтаж тела труб)	29,92	679,97	534	20 345	4 367	15 977	8,48	253,72	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=6,55+5,67+5,17+5,43+7,1; ЗП=152,05*0,8*1,2; ЭММ=556,25*0,8*1,2; ЗПм=105,65*0,8*1,2; Мат=217,87*0; ТЗТ=8,84*0,8*1,2; ТЗТм=4,13*0,8*1,2	1 м3 железобетона звеньев	145,97	101,42			3 034	3,96	118,48	
 6	ТЕР30-07-002-05	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м	46,22	635,84	517,28	29 389	5 480	23 909	6,89	318,46	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=12,03+9,76+12,1+12,33; ЗП=123,5*0,8*1,2; ЭММ=538,84*0,8*1,2; ЗПм=102,32*0,8*1,2; Мат=184,07*0; ТЗТ=7,18*0,8*1,2; ТЗТм=4*0,8*1,2	1 м3 железобетона звеньев	118,56	98,23			4 540	3,84	177,48	
 7	ФСЦпг01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (погрузка разрушенных ж.б. конструкций с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	285,75	10,13	10,13	2 895	0	2 895	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=114,3*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 8	ФСЦпг03-21-01-080	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км. (перевозка  лома на полигон ТБО с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	285,75	36,87	36,87	10 536	0	10 536	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=114,3*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 Разборка портальных стенок существующих ж.б.труб с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО до 80 км(Р=2500кг/м3)	
 9	ТЕР30-07-014-10	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 3х(1,5-2) м  (Демонтаж портальных стенок)	22,64	152,19	83,83	3 446	1 548	1 898	3,97	89,88	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	ЗП=71,21*0,8*1,2; ЭММ=87,32*0,8*1,2; ЗПм=16,63*0,8*1,2; Мат=479,47*0; ТЗТ=4,14*0,8*1,2; ТЗТм=0,65*0,8*1,2	1 м3 сборных конструкций	68,36	15,96			361	0,62	14,04	
 10	ТЕР30-07-014-02	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,75 м  (Демонтаж портальных стенок)	13,73	211,16	146,1	2 899	893	2 006	3,78	51,9	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=3,13+4,5+3,37+2,73; ЗП=67,77*0,8*1,2; ЭММ=152,19*0,8*1,2; ЗПм=28,91*0,8*1,2; Мат=46,08*0; ТЗТ=3,94*0,8*1,2; ТЗТм=1,13*0,8*1,2	1 м3 сборных конструкций	65,06	27,76			381	1,08	14,83	
 11	ТЕР30-07-014-03	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 1-2 м  (Демонтаж портальных стенок)	38,51	139,2	87,68	5 361	1 984	3 377	3	115,53	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=5,58+1,86+3,91+3,86+3,86+4,38+3,69+7,84+3,53; ЗП=53,66*0,8*1,2; ЭММ=91,34*0,8*1,2; ЗПм=17,39*0,8*1,2; Мат=208,74*0; ТЗТ=3,12*0,8*1,2; ТЗТм=0,68*0,8*1,2	1 м3 сборных конструкций	51,52	16,69			643	0,65	25,03	
 12	ФСЦпг01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (погрузка разрушенных ж.б. конструкций с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	187,25	10,13	10,13	1 897	0	1 897	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=74,9*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 13	ФСЦпг03-21-01-080	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км. (перевозка  лома на полигон ТБО с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	187,25	36,87	36,87	6 904	0	6 904	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=74,9*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 Разборка откосных крыльев существующих ж.б.труб с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО до 80 км(Р=2500кг/м3)	
 14	ТЕР30-07-014-10	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 3х(1,5-2) м  (Демонтаж откосных крыльев)	13,8	152,19	83,83	2 100	943	1 157	3,97	54,79	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	ЗП=71,21*0,8*1,2; ЭММ=87,32*0,8*1,2; ЗПм=16,63*0,8*1,2; Мат=479,47*0; ТЗТ=4,14*0,8*1,2; ТЗТм=0,65*0,8*1,2	1 м3 сборных конструкций	68,36	15,96			220	0,62	8,56	
 15	ТЕР30-07-014-03	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 1-2 м  (Демонтаж откосных крыльев)	45	139,2	87,68	6 264	2 318	3 946	3	135	
 	(24) МДС36 п.3.3.1; ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.	V=9,2+5,1+6,01+6,01+6,01+5,64+4,68+2,35; ЗП=53,66*0,8*1,2; ЭММ=91,34*0,8*1,2; ЗПм=17,39*0,8*1,2; Мат=208,74*0; ТЗТ=3,12*0,8*1,2; ТЗТм=0,68*0,8*1,2	1 м3 сборных конструкций	51,52	16,69			751	0,65	29,25	
 16	ФСЦпг01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (погрузка разрушенных ж.б. конструкций с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	147	10,13	10,13	1 489	0	1 489	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=58,8*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 17	ФСЦпг03-21-01-080	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км. (перевозка  лома на полигон ТБО с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	147	36,87	36,87	5 420	0	5 420	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=58,8*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 Разборка укрепления откосов ж.б. плитами на существующих ж.б.трубах с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО до 80 км(Р=2500кг/м3)	
 18	ТЕР01-02-046-01	Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 8 см (Разборка укрепления откосов)	0,88	2 824,94	778,6	2 486	1 801	685	132,19	116,33	
 	(104) МДС36 п.3.3.1	V=7/0,08/100; ЗП=2557,92*0,8; ЭММ=973,25*0,8; ЗПм=184,07*0,8; Мат=10117,43*0; ТЗТ=165,24*0,8; ТЗТм=7,31*0,8	100 м2 укрепляемой поверхности	2 046,34	147,26			130	5,85	5,15	
 19	ФСЦпг01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (погрузка разрушенных ж.б. конструкций с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	17,5	10,13	10,13	177	0	177	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=7*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 20	ФСЦпг03-21-01-080	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км. (перевозка  лома на полигон ТБО с учетом перехода из ФЕР в ТЕР-ЛО2)	17,5	36,87	36,87	645	0	645	0	0	
 	(0) К=5,25/5,55=0,946	V=7*2,5; К=0,946	1 т груза	0	0			0	0	0	
 Итого	507 907	26 339	481 510	1 550,59	
 			16 920	658,64	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого по возврату материала		(0)	
 Зарплата	26339	1	26 339	
 Машины и механизмы	481510	1	481 510	
 Материалы	56	1	56	
 Итого		507 905	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(23742+12734)*1,1	1,1	40 124	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(23742+12734)*0,8*0,85	0,8	24 804	
 Накладные расходы (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(796+4056)*0,95	0,95	4 609	
 Сметная прибыль (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(796+4056)*0,5*0,85	0,5	2 086	
 Накладные расходы (104 - Земляные виды работ: подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	(1801+130)*0,8	0,8	1 545	
 Сметная прибыль (104 - Земляные виды работ: подготовительные, сопутствующие, укрепительные)	(1801+130)*0,45*0,85	0,45	734	
 Итого		581 807	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого в баз.ценах 01.2000г.		581 807	
 Индекс перехода в текущие цены 3 кв. 2013г. (Письмо Минрегиона РФ 29.07.2013г. №13478-СД/10	581807*5,55	5,55	3 229 029	
 Итого в текущих ценах 3 кв.2013г.		3 229 029	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ