{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["RENUUO АОСР","ACT LOG","KEY","дорога папка"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":29,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RENUUO АОСР","index":0,"n_rows":92,"n_cols":42,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,3,88,14],[89,3,89,14],[91,3,91,14],[82,3,82,14],[84,3,84,14],[85,3,85,14],[87,3,87,14],[90,12,90,14],[83,12,83,14],[86,12,86,14],[62,3,62,14],[81,3,81,14],[68,3,68,14],[69,3,69,14],[73,3,73,14],[75,3,75,14],[74,12,74,14],[77,12,77,14],[80,12,80,14],[76,3,76,14],[78,3,78,14],[79,3,79,14],[64,3,64,14],[63,3,63,14],[36,3,36,14],[50,3,50,14],[41,3,41,14],[42,3,42,14],[43,3,43,14],[44,3,44,14],[45,3,45,14],[46,3,46,14],[47,3,47,14],[48,3,48,14],[49,3,49,14],[31,3,31,14],[32,3,32,14],[33,3,33,14],[34,3,34,14],[35,3,35,14],[26,3,26,14],[27,3,27,14],[28,3,28,14],[29,3,29,14],[30,3,30,14],[11,3,11,14],[0,3,0,14],[1,3,1,14],[2,3,2,14],[3,3,3,14],[4,3,4,14],[5,3,5,14],[6,3,6,14],[7,3,7,14],[8,3,8,14],[9,3,9,14],[10,3,10,14],[25,3,25,14],[12,3,12,14],[37,3,37,14],[38,8,38,12],[39,8,39,12],[13,3,13,14],[14,3,14,14],[15,3,15,14],[16,3,16,14],[18,4,18,7],[18,12,18,14],[20,3,20,14],[21,3,21,14],[22,3,22,14],[23,3,23,14],[24,3,24,14],[51,3,51,14],[52,3,52,14],[53,3,53,14],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[57,3,57,14],[58,3,58,14],[59,3,59,14],[60,3,60,14],[61,3,61,14]]}
[null,null,null,"Объект капитального строительства:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Starting Number","Finishing Number","No of Copies"]
["ZONE",{"$f":"IFERROR((VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B2:E1066,4,0)),\"\")","v":8},null,{"$f":"\"«Комплекс по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т/год». 607650, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, промзона. Зона \"&B2&\". Сеть дождевой канализации (CWU/WWGU/WWTU). Титул 930-7.\"","v":"«Комплекс по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т/год». 607650, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, промзона. Зона 8. Сеть дождевой канализации (CWU/WWGU/WWTU). Титул 930-7."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1064,1064,1]
["ACT SEQ",{"$f":"VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:F,5,0)","v":"DOP-11"},null,"(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес  объекта  капитального строительства)"]
["ACT NO",{"$f":"\"№RENUUO-1440-ZONE\"&B2&\"-\"&B3","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-11"},null,"Застройщик или заказчик:"]
["ACT DATE",{"$f":"VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:G,6,0)","v":"2013-10-02"},null,"ООО «РусВинил», Свидетельство о гос. регистрации серия 52 №003606845 от 11.10.2007 г., ОГРН 1075262019766, ИНН 5262218620, 607650, Нижегородская область,  Кстовский район, г. Кстово, промзона, тел. +7 831 463 69 00, Факс: + 7 831 463 69 01",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"представитель заказчика (старый)"]
[null,null,null,"(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"представитель заказчика"]
[null,null,null,"Лицо, осуществляющее строительство:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зона","Должность","Ф.И.О.","Приказ"]
[null,null,null,"ЗАО «Ренейссанс Констракшн». Свидетельство о гос. регистрации серия 77 №00540119 от 15.10.2002 г., ОГРН 1027739384309, ИНН 7708185129, 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 6, тел. +7(495)787-59-20, факс +7(495)365-366.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зона","Должность","Ф.И.О.","Приказ",null,null,null,null,null,null,null,1,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"инженер по взаимодействию с подрядными организациями ООО \"РусВинил\"","Дульцева Т.А.","приказ №206-ОС от 09.11.12г.",null,null,null,null,null,null,null,2,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,3,"инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Милованов Н.С.","приказ №33/1-ОС от 27.02.2013 г."]
[null,null,null,"ЗАО «Текнип Рус», Свидетельство о гос. регистрации серия 78 №008218175 от 11.04.2011 г., ОГРН 1027810258882, ИНН 7810913731, 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 264, корпус А, тел. +7(812)495-48-70.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,4.8,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,5,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,6,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"ЗАО «Ренейссанс Констракшн». Свидетельство о гос. регистрации серия 77 №00540119 от 15.10.2002 г., ОГРН 1027739384309, ИНН 7708185129, 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 6, тел. +7(495)787-59-20, факс +7(495)365-366.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,7,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,8,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,9,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"АКТ\nосвидетельствования скрытых работ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г.",null,null,null,null,null,null,null,8.4,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.4,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,4,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,null,{"$f":"B4","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-11"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"2013-10-02"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,6.7,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.7,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,2.6,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\"","Рахмангулов В.Г.","приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"Представитель застройщика или заказчика:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,"инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Милованов Н.С.","приказ №33/1-ОС от 27.02.2013 г."]
[null,null,null,{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(B2,AB9:AE36,2,0)),\" \",(VLOOKUP(B2,AB9:AE36,3,0)),\", \",(VLOOKUP(B2,AB9:AE36,4,0)))","v":"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\" Докторов И.М., приказ №175-ос от 20.09.2012 г."},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2999999999999998,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,6.8,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.8,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,1.2,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\"","Докторов И.М.","приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительство:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2,"инженер по взаимодействию с подрядными организациями ООО \"РусВинил\"","Дульцева Т.А.","приказ №206-ОС от 09.11.12г."]
[null,null,null,"прораб ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Лебедев Е.М., доверенность №02/04/12 от 02.04.2012 г."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\" Докторов И.М., приказ №175-ос от 20.09.2012 г."]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инженер по подземным трубопроводам ООО \"РусВинил\" Рахмангулов В.Г.приказ №224-ос от 27.11.2012г."]
[null,null,null,"инженер по качеству ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Сон Тунч, приказ №20 от 25.04.2012 г.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инженер по взаимодействию с подрядными организациями ООО \"РусВинил\" Дульцева Т.А., приказ №206-ОС от 09.11.12г."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:"]
[null,null,null,{"$f":"IF(B5<41488,R31,R32)","v":"инженер по общестроительным работам  ЗАО «Текнип Рус» Жан Вера, приказ №45-пд от 02.08.2013"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ведущий инженер по надзору за строительством ЗАО «ТЕКНИП РУС» Каверин А.А., приказ № 10-ОД  от 20.05.2011 г."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инженер по общестроительным работам  ЗАО «Текнип Рус» Жан Вера, приказ №45-пд от 02.08.2013"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительства, выполневшего работы, подлежащие освидетельствованию:"]
[null,null,null,"прораб ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Лебедев Е.М., приказ №20 от 25.04.2012 г."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)"]
[null,null,null,"а также иные представители лиц, учавствующих в освидетельствовании:"]
[]
[null,null,null,"(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)"]
[null,null,null,"произвели осмотр работ, выполненных",null,null,null,null,"ЗАО «Ренейссанс Констракшн»"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(наименование лица, осуществляющего строительство, выполневшего работы)"]
[]
[null,null,null,"и составили настоящий акт о следующем:"]
[null,null,null,"1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,7,0),\"\")","v":"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500), GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500)  в отметках 99.662-99.775/100.535-101.420"}]
[null,null,null,"(наименование скрытых работ)"]
[null,null,null,"2. Работы выполнены по проектной документации:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,14,0),\"\")","v":"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"}]
[null,null,null,"(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)"]
[null,null,null,"3. При выполнении работ применены:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,15,0),\"\")","v":"песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт."}]
[null,null,null,"(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)"]
[null,null,null,"4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним требованиям:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,16,0),\"\")","v":"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-11, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1"}]
[null,null,null,"(результаты обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)"]
[null,null,null,"5. Даты:",null,"начала работ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,17,0),\"\")","v":"2013-10-02"}]
[null,null,null,null,null,"окончания работ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,18,0),\"\")","v":"2013-10-02"}]
[]
[null,null,null,"6. Работы выполнены в соответствии с:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,19,0),\"\")","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"}]
[null,null,null,"(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)"]
[null,null,null,"7. Разрешается производство последующих работ по:"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B:W,20,0),\"\")","v":0}]
[null,null,null,"(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)"]
[null,null,null,"Дополнительные сведения:"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B3:W1066,21,0)","v":0}]
[]
[null,null,null,"Акт составлен в 2 (двух) экземплярах"]
[]
[null,null,null,"Приложения:"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Q2,'ACT LOG'!B3:W1066,22,0)","v":"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-11, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Представитель застройщика или заказчика:"]
[null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B2,AB9:AE36,2,0)","v":"ведущий инженер по общестроительным работам ООО \"РусВинил\""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(B2,AB9:AE36,3,0)","v":"Докторов И.М."}]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительство:"]
[null,null,null,"прораб ЗАО «Ренейссанс Констракшн» ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Лебедев Е.М."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:"]
[null,null,null,"инженер по качеству ЗАО «Ренейссанс Констракшн» ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Сон Тунч"]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"инженер по общестроительным работам  ЗАО «Текнип Рус»",null,null,null,null,null,"Жан Вера"]
[null,null,null,{"$f":"IF(B5<41488,Q84,Q83)","v":"инженер по общестроительным работам  ЗАО «Текнип Рус»"},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B5<41488,W84,W83)","v":"Жан Вера"},null,null,null,"ведущий инженер по надзору за строительством ЗАО «ТЕКНИП РУС» ",null,null,null,null,null,"Каверин А.А."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]
[null,null,null,"Представитель лица, осуществляющего строительства, выполневшего работы, подлежащие освидетельствованию:"]
[null,null,null,"прораб ЗАО «Ренейссанс Констракшн»",null,null,null,null,null,null,null,null,"Лебедев Е.М."]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]
[null,null,null,"а также иные представители лиц, учавствующих в освидетельствовании:"]
[null,null,null,"Представители иных лиц:"]
[]
[null,null,null,"(должность, фамилия, инициалы, подпись)"]

{"sheet":"ACT LOG","index":1,"n_rows":1066,"n_cols":29,"rows_kept":1066,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[" ","S/N","ACT CODE","ACT TYPE","ZONE","AKT NO","AKT DATE","1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:","WORK","ITEM DEFINITION","WORK ITEM","COORDINATES / AXES\n(N=288.600, E=204.700)\nв осях 1-3/A-B","ELEVATION / LEVEL","ADDITIONAL","2. Работы выполнены по проектной документации:","3. При выполнении работ применены:","4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемым к ним требованиям:","5. Даты:\nначала работ","5. Даты:\nокончания работ","6. Работы выполнены в соответствии с:","7. Разрешается производство последующих работ по:","Дополнительные сведения:","Приложения:","Проблемы","№Папки дороги","Имя акта (для реестра)","№ акта (для реестра)","имя Конструкции (для общего журнала работ)","номер акта для реестра Жана Вера"]
["; ","0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29"]
[null,1,null,"AOCP",1,"2-1/2","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE(I3,$A$1,J3,$A$1,K3,$A$1,L3,$A$1,M3)","v":"разработка котлованов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.96,689  "},"разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/2","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-123B, CW-RCB-123A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/2",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/2 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/2"}]
[null,2,null,"AOCP",1,"2-1/3","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE(I4,$A$1,J4,$A$1,K4,$A$1,L4,$A$1,M4)","v":"устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.95,889  "},"устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/3","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/3 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/3"}]
[null,3,null,"AOCP",1,"2-1/4","2013-09-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.97,720, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.97,720  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.97,720, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.97,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3764 от 22.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/4","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13., паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3764 от 22.09.13.","исправлено",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.97,720, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000) с отм.95,789 до отм.97,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/4 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/4"}]
[null,4,null,"AOCP",1,"2-1/5","2013-09-23","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/5 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/5"}]
[null,5,null,"AOCP",1,"2-1/6","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE(I7,$A$1,J7,$A$1,K7,$A$1,L7,$A$1,M7)","v":"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  "},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000), CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/6 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/6"}]
[null,6,null,"AOCP",1,"2-1/7","2013-09-24","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-123B, CW-RCB-123A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-123B (N=689.200, E=616.000) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-123A (N=696.800, E=616.000)  с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/7 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/7"}]
[null,7,null,"AOCP",1,"2-1/8","2013-09-22","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/96,599-98,250, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,647-95,789/96,547-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/96,599-98,250, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,647-95,789/96,547-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/8","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/8",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/96,599-98,250, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,647-95,789/96,547-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/8 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/8"}]
[null,8,null,"AOCP",1,"2-1/9","2013-09-22","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/95,802-95,849, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках 95,647-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/95,802-95,849, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках 95,647-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/9","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/9",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках 95,649-95,702/95,802-95,849, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках 95,647-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/9 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/9"}]
[null,9,null,"AOCP",1,"2-1/10","2013-09-23","монтаж трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках от 95,802 до 96,099, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках от 95,802 до 96,099, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/10 лист.2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/10 лист.1.","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/10 лист.2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/10 лист.1.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135) в отметках от 95,802 до 96,099, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/10 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/10"}]
[null,10,null,"AOCP",1,"2-1/11","2013-09-24","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135), GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550)  в отметках 95,802-95,989/96,547-98,250","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135), GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550)",null,"в отметках 95,802-95,989/96,547-98,250",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-022 (9631U-V-DW-1452-1022 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-011 (9631U-V-DW-1452-1011 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023B_01 Rev.1), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0023A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N, GU001-0023A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0023B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=604.329, N=686.073; E=615.759, N=689.135), GU001-0023A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=616.000, N=689.450; E=616.000, N=696.550)  в отметках 95,802-95,989/96,547-98,250"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/11 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-1/11"}]
[null,11,null,"AOCP",1,"2-2/2","2013-09-22","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/2","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-120B, CW-RCB-120A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/2",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/2 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/2"}]
[null,12,null,"AOCP",1,"2-2/3","2013-09-22","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/3","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/3 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/3"}]
[null,13,null,"AOCP",1,"2-2/4","2013-09-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.97,555, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.97,555  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.97,555, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.97,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3763 от 22.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/4","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3763 от 22.09.13.","исправлено",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.97,555, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.97,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/4 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/4"}]
[null,14,null,"AOCP",1,"2-2/5","2013-09-23","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/5 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/5"}]
[null,15,null,"AOCP",1,"2-2/6","2013-09-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","исправлено",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500), CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/6 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/6"}]
[null,16,null,"AOCP",1,"2-2/7","2013-09-24","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-120B, CW-RCB-120A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-120B (N=689.200, E=707.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-120A (N=696.800, E=707.500) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/7 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/7"}]
[null,17,null,"AOCP",1,"2-2/8","2013-09-22","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/8","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/8",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/8 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/8"}]
[null,18,null,"AOCP",1,"2-2/9","2013-09-22","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/9","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/9",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/9 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/9"}]
[null,19,null,"AOCP",1,"2-2/10","2013-09-23","монтаж трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках от 95,824 до 96,099  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках от 95,824 до 96,099",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/10 лист.1, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/10 лист.2.","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12.,  исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/10 лист.1, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/10 лист.2.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550) в отметках от 95,847 до 96,189, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950) в отметках от 95,824 до 96,099  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/10 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/10"}]
[null,20,null,"AOCP",1,"2-2/11","2013-09-24","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550), GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950)  в отметках 96,074-96,189/96,689-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550), GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950)",null,"в отметках 96,074-96,189/96,689-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0020A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N, GU001-0020B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=707.500, N=689.450; E=707.500, N=696.550), GU001-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=707.500, N=682.750; E=707.500, N=688.950)  в отметках 96,074-96,189/96,689-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/11 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-2/11"}]
[null,21,null,"AOCP",1,"2-3/2","2013-09-22","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/2","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-122B, CW-RCB-122A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/2",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/2 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/2"}]
[null,22,null,"AOCP",1,"2-3/3","2013-09-22","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/3","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/3 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/3"}]
[null,23,null,"AOCP",1,"2-3/4","2013-09-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.97,505, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.97,505  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.97,505, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.97,505",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3763 от 22.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/4","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси №3763 от 22.09.13.","исправлено",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.97,505, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.97,505  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/4 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/4"}]
[null,24,null,"AOCP",1,"2-3/5","2013-09-23","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/5 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/5"}]
[null,25,null,"AOCP",1,"2-3/6","2013-09-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","исправлено",2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500), CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/6 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/6"}]
[null,26,null,"AOCP",1,"2-3/7","2013-09-24","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-122B, CW-RCB-122A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-122B (N=689.200, E=667.500) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-122A (N=696.800, E=667.500) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/7 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/7"}]
[null,27,null,"AOCP",1,"2-3/8","2013-09-22","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/8","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/8",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/96,599-97,900, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/8 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/8"}]
[null,28,null,"AOCP",1,"2-3/9","2013-09-22","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/9","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/9",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках 95,724-95,749/95,824-95,849, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/9 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/9"}]
[null,29,null,"AOCP",1,"2-3/10","2013-09-23","монтаж трубопроводов GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках от 95,824 до 96,099, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках от 95,824 до 96,099, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/10 лист.2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/10 лист.1.","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/10 лист.2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/10 лист.1.",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500) в отметках от 95,824 до 96,099, GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500) в отметках 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/10 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/10"}]
[null,30,null,"AOCP",1,"2-3/11","2013-09-24","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500), GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500)  в отметках 95,824-95,989/96,689-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500), GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500)",null,"в отметках 95,824-95,989/96,689-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014","2013-09-24","2013-09-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-1023 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0022A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0022A-PVC-200-CWU-N, GU001-0022B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-2-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1-0014",null,2,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=682.750, E=667.500; N=688.950, E=667.500), GU001-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=689.450, E=667.500; N=696.550, E=667.500)  в отметках 95,824-95,989/96,689-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/11 от 24.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 2"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-2-3/11"}]
[null,31,null,"AOCP",1,"3-1/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.96,693  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.96,693",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-111B, CW-RCB-111A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.96,693  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/2"}]
[null,32,null,"AOCP",1,"3-1/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.95,751, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.95,893  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.95,751, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.95,893",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,651 до отм.95,751, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,793 до отм.95,893  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/3"}]
[null,33,null,"AOCP",1,"3-1/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.97,545, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.97,545  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.97,545, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.97,545",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.97,545, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.97,545  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/4"}]
[null,34,null,"AOCP",1,"3-1/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/5"}]
[null,35,null,"AOCP",1,"3-1/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810), CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/6"}]
[null,36,null,"AOCP",1,"3-1/7","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE(I38,$A$1,J38,$A$1,K38,$A$1,L38,$A$1,M38)","v":"обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.96,693  "},"обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.96,693",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 rev.3), 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-111B, CW-RCB-111A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-111B (N=550.237, E=716.810) с отм.95,751 до отм.96,601, CW-RCB-111A (N=542.637, E=715.760) с отм.95,893 до отм.96,693  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/7"}]
[null,37,null,"AOCP",1,"3-1/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/96,601-98,050, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/96,574-96,693  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/96,601-98,050, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/96,574-96,693",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-13-1/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/96,601-98,050, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/96,574-96,693  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/8"}]
[null,38,null,"AOCP",1,"3-1/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/95,818-95,851, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/95,849-95,993  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/95,818-95,851, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/95,849-95,993",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках 95,718-95,751/95,818-95,851, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках 95,749-95,893/95,849-95,993  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/9"}]
[null,39,null,"AOCP",1,"3-1/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках от 95,818 до 96,101, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках от 95,849 до 96,193  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках от 95,818 до 96,101, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках от 95,849 до 96,193",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/10 лист2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/10 лист1.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/10 лист2, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/10 лист1.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810) в отметках от 95,818 до 96,101, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810) в отметках от 95,849 до 96,193  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/10"}]
[null,40,null,"AOCP",1,"3-1/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810), GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810)  в отметках 95,818-95,993/96,574-98,050","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810), GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810)",null,"в отметках 95,818-95,993/96,574-98,050",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0011A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N, GU001-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-1/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0011B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=550.487, E=716.810; N=558.774, E=716.810), GU001-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=542.858, E=715.808; N=549.987, E=716.810)  в отметках 95,818-95,993/96,574-98,050"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-1/11"}]
[null,41,null,"AOCP",1,"3-2/2","2013-10-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/2","2013-10-08","2013-10-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-112B, CW-RCB-112A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/2 от 08.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/2"}]
[null,42,null,"AOCP",1,"3-2/3","2013-10-09","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,850, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,990  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,850, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/3","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,850, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/3 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/3"}]
[null,43,null,"AOCP",1,"3-2/4","2013-10-09","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,545, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,545  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,545, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,545",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3824 от 09.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/4","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3824 от 09.10.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.95,545, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.95,545  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/4 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/4"}]
[null,44,null,"AOCP",1,"3-2/5","2013-10-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/5 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/5"}]
[null,45,null,"AOCP",1,"3-2/6","2013-10-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437), CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/6 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/6"}]
[null,46,null,"AOCP",1,"3-2/7","2013-10-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/7","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GP001-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B, CW-RCB-112A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B (E=704.920, N=562.437) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-112A (E=697.320, N=562.437) с отм.95,890 до отм.96,703  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/7 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/7"}]
[null,47,null,"AOCP",1,"3-2/8","2013-10-08","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/96,600-98,050, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,703  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/96,600-98,050, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,703",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/8","2013-10-08","2013-10-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-13-2/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/96,600-98,050, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,703  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/8 от 08.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/8"}]
[null,48,null,"AOCP",1,"3-2/9","2013-10-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/95,804-95,850, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/95,848-96,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/95,804-95,850, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/95,848-96,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/9","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках 95,704-95,750/95,804-95,850, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках 95,748-95,890/95,848-96,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/9 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/9"}]
[null,49,null,"AOCP",1,"3-2/10","2013-10-10","монтаж трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках от 95,804 до 96,100, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках от 95,804 до 96,100, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/10 лист.1.,исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/10 лист.2.","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/10 лист.1.,исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/10 лист.2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460) в отметках от 95,804 до 96,100, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/10 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/10"}]
[null,50,null,"AOCP",1,"3-2/11","2013-10-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460), GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570)  в отметках 95,804-95,990/96,548-98,050","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460), GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570)",null,"в отметках 95,804-95,990/96,548-98,050",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/11","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0012A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N, GU001-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-2/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=705.170; N=562.437, E=716.460), GU001-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=562.437, E=704.670; N=562.437, E=697.570)  в отметках 95,804-95,990/96,548-98,050"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/11 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-2/11"}]
[null,51,null,"AOCP",1,"3-3/2","2013-10-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/2","2013-10-08","2013-10-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/2 от 08.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/2"}]
[null,52,null,"AOCP",1,"3-3/3","2013-10-09","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,750,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,750,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/3","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,650 до отм.96,750,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/3 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/3"}]
[null,53,null,"AOCP",1,"3-3/4","2013-10-09","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.97,545, CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.97,545  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.97,545, CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.97,545",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3824 от 09.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/4","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3824 от 09.10.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.97,545, CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.97,545  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/4 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/4"}]
[null,54,null,"AOCP",1,"3-3/5","2013-10-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/5 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/5"}]
[null,55,null,"AOCP",1,"3-3/6","2013-10-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500),  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/6 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/6"}]
[null,56,null,"AOCP",1,"3-3/7","2013-10-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/7","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A1_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B1, CW-RCB-112A1 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B1 (N=574.017, E=716.500) с отм.95,750 до отм.96,600,  CW-RCB-112A1 (N=581.617, E=716.500) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/7 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/7"}]
[null,57,null,"AOCP",1,"3-3/8","2013-10-08","разработка траншеи под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/96,600-98,050, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/96,600-98,050, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/8","2013-10-08","2013-10-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/96,600-98,050, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/8 от 08.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/8"}]
[null,58,null,"AOCP",1,"3-3/9","2013-10-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/95,806-95,850, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/95,806-95,850, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/9","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках 95,706-95,750/95,806-95,850, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/9 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/9"}]
[null,59,null,"AOCP",1,"3-3/10","2013-10-10","монтаж трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках от 95,806 до 96,100, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках от 95,806 до 96,100, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/10 лист 1., исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/10 лист 2.","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/10",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787) в отметках от 95,806 до 96,100, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/10 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/10"}]
[null,60,null,"AOCP",1,"3-3/11","2013-10-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787), GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500)  в отметках 95,806-95,990/96,548-98,050","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787), GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500)",null,"в отметках 95,806-95,990/96,548-98,050",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/11","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B1_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N, GU001-012A1-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-3/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-012B1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=573.767, E=716.500; N=562.791, E=716.787), GU001-012A1-PVC-200-CWU-N (координаты: N=574.267, E=716.500; N=581.367, E=716.500)  в отметках 95,806-95,990/96,548-98,050"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/11 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-3/11"}]
[null,61,null,"AOCP",1,"3-4/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/2"}]
[null,62,null,"AOCP",1,"3-4/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/3"}]
[null,63,null,"AOCP",1,"3-4/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.97,525, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.97,525  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.97,525, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.97,525",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.97,525, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.97,525  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/4"}]
[null,64,null,"AOCP",1,"3-4/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/5"}]
[null,65,null,"AOCP",1,"3-4/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700), CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/6"}]
[null,66,null,"AOCP",1,"3-4/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-010 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-112B2, CW-RCB-112A2 №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-112B2 (N=562.127, E=728.700) с отм.95,749 до отм.96,599, CW-RCB-112A2 (N=562.127, E=736.300) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/7"}]
[null,67,null,"AOCP",1,"3-4/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/96,599-98,050, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/96,599-98,050, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/96,599-98,050, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/8"}]
[null,68,null,"AOCP",1,"3-4/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/95,804-95,849, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/95,804-95,849, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках 95,704-95,749/95,804-95,849, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/9"}]
[null,69,null,"AOCP",1,"3-4/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках от 95,804 до 96,099, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках от 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках от 95,804 до 96,099, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках от 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/10 лист 1., исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/10 лист 1., исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127) в отметках от 95,804 до 96,099, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127) в отметках от 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/10"}]
[null,70,null,"AOCP",1,"3-4/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127), GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127)  в отметках 96,054-96,189/96,547-98,050","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127), GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127)",null,"в отметках 96,054-96,189/96,547-98,050",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012B2_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-012A2_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N, GU001-012A2-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-4/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-012B2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.164, N=562.423; E=728.450, N=562.127), GU001-012A2-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=562.127; E=736.050, N=562.127)  в отметках 96,054-96,189/96,547-98,050"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-4/11"}]
[null,71,null,"AOCP",1,"3-5/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-116B, CW-RCB-116A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/2"}]
[null,72,null,"AOCP",1,"3-5/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/3"}]
[null,73,null,"AOCP",1,"3-5/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,380, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,530  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,380, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,530",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3760 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,380, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,530  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/4"}]
[null,74,null,"AOCP",1,"3-5/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/5"}]
[null,75,null,"AOCP",1,"3-5/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700), CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/6"}]
[null,76,null,"AOCP",1,"3-5/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-116B, CW-RCB-116A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-116B (N=593.200, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-116A (N=593.200, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/7"}]
[null,77,null,"AOCP",1,"3-5/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690   ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690 ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/8"}]
[null,78,null,"AOCP",1,"3-5/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/9"}]
[null,79,null,"AOCP",1,"3-5/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/10"}]
[null,80,null,"AOCP",1,"3-5/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450), GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050)  в отметках 96,093-96,190/96,593-96,570","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450), GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050)",null,"в отметках 96,093-96,190/96,593-96,570",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0016A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N, GU001-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-5/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=726.750; N=593.200, E=728.450), GU001-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=593.200, E=728.950; N=593.200, E=736.050)  в отметках 96,093-96,190/96,593-96,570"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-5/11"}]
[null,81,null,"AOCP",1,"3-6/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-117B, CW-RCB-117A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/2"}]
[null,82,null,"AOCP",1,"3-6/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/3"}]
[null,83,null,"AOCP",1,"3-6/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,530, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.97,530  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,530, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.97,530",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,530, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.97,530  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/4"}]
[null,84,null,"AOCP",1,"3-6/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/5"}]
[null,85,null,"AOCP",1,"3-6/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700), CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/6"}]
[null,86,null,"AOCP",1,"3-6/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-117B, CW-RCB-117A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-117B (N=622.900, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-117A (N=622.900, E=736.500) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/7"}]
[null,87,null,"AOCP",1,"3-6/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,573-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,573-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/96,573-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/8"}]
[null,88,null,"AOCP",1,"3-6/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/9"}]
[null,89,null,"AOCP",1,"3-6/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/10"}]
[null,90,null,"AOCP",1,"3-6/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450), GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050)  в отметках 95,843-95,990/96,573-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450), GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050)",null,"в отметках 95,843-95,990/96,573-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0017A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N, GU001-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-6/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0017B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=726.750; N=622.909, E=728.450), GU001-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=622.909, E=728.950; N=622.909, E=736.050)  в отметках 95,843-95,990/96,573-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-6/11"}]
[null,91,null,"AOCP",1,"3-7/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-118B, CW-RCB-118A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/2"}]
[null,92,null,"AOCP",1,"3-7/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/3"}]
[null,93,null,"AOCP",1,"3-7/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,555  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.97,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/4"}]
[null,94,null,"AOCP",1,"3-7/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/5"}]
[null,95,null,"AOCP",1,"3-7/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700), CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/6"}]
[null,96,null,"AOCP",1,"3-7/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-118B, CW-RCB-118A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-118B (N=668.000, E=728.700) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-118A (N=668.000, E=736.300) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/7"}]
[null,97,null,"AOCP",1,"3-7/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/96,600-97,900, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/8"}]
[null,98,null,"AOCP",1,"3-7/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n"},"монтаж трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках 95,743-95,750/95,843-95,850, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/9"}]
[null,99,null,"AOCP",1,"3-7/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000) в отметках от 95,843 до 96,100, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/10"}]
[null,100,null,"AOCP",1,"3-7/11","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE(I102,$A$1,J102,$A$1,K102,$A$1,L102,$A$1,M102)","v":"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000), GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000)  в отметках 95,843-95,990/96,548-97,900"},"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000), GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000)",null,"в отметках 95,843-95,990/96,548-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-V-DW-1452-1012 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0018A_01 Rev.0)\n"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N, GU001-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-7/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0018B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=726.750, N=668.000; E=728.450, N=668.000), GU001-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=728.950, N=668.000; E=736.050, N=668.000)  в отметках 95,843-95,990/96,548-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-7/11"}]
[null,101,null,"AOCP",1,"3-8/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-109B, CW-RCB-109A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/2"}]
[null,102,null,"AOCP",1,"3-8/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/3"}]
[null,103,null,"AOCP",1,"3-8/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.97,555  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.97,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3761 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.97,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/4"}]
[null,104,null,"AOCP",1,"3-8/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/5"}]
[null,105,null,"AOCP",1,"3-8/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000), CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/6"}]
[null,106,null,"AOCP",1,"3-8/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-109B, CW-RCB-109A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-109B (E=727.650, N=522.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-109A (E=735.250, N=522.000) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/7"}]
[null,107,null,"AOCP",1,"3-8/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/8"}]
[null,108,null,"AOCP",1,"3-8/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/9"}]
[null,109,null,"AOCP",1,"3-8/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках от 95,848 до 97,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках от 95,848 до 97,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000) в отметках от 95,848 до 97,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/10"}]
[null,110,null,"AOCP",1,"3-8/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000), GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000)  в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000), GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000)",null,"в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-015 (9631U-V-DW-1452-1015 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0009A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N, GU001-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-8/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0009B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=522.000; E=727.400, N=522.000), GU001-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=522.000; E=735.000, N=522.000)  в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-8/11"}]
[null,111,null,"AOCP",1,"3-9/2","2013-09-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/2","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-108B, CW-RCB-108A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/2 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/2"}]
[null,112,null,"AOCP",1,"3-9/3","2013-09-21","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,750, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,750, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/3","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,750, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/3 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/3"}]
[null,113,null,"AOCP",1,"3-9/4","2013-09-21","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3762 от 21.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/4","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3762 от 21.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/4 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/4"}]
[null,114,null,"AOCP",1,"3-9/5","2013-09-22","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/5 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/5"}]
[null,115,null,"AOCP",1,"3-9/6","2013-09-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650), CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/6 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/6"}]
[null,116,null,"AOCP",1,"3-9/7","2013-09-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/7","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-108B, CW-RCB-108A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-108B (N=483.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-108A (N=483.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/7 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/7"}]
[null,117,null,"AOCP",1,"3-9/8","2013-09-20","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/8","2013-09-20","2013-09-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/8 от 20.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/8"}]
[null,118,null,"AOCP",1,"3-9/9","2013-09-21","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-97,850, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-97,850, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/9","2013-09-21","2013-09-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-97,850, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/9 от 21.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/9"}]
[null,119,null,"AOCP",1,"3-9/10","2013-09-22","монтаж трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/10 лист 2.","2013-09-22","2013-09-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/10 от 22.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/10"}]
[null,120,null,"AOCP",1,"3-9/11","2013-09-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000), GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000)  в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000), GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000)",null,"в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/11","2013-09-23","2013-09-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0008A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N, GU001-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-9/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0008B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=483.000; E=727.400, N=483.000), GU001-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=483.000; E=735.000, N=483.000)  в отметках 95,844-95,990/96,548-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/11 от 23.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-9/11"}]
[null,121,null,"AOCP",1,"3-10/2","2013-09-30","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/2","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-107B, CW-RCB-107A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/2 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/2"}]
[null,122,null,"AOCP",1,"3-10/3","2013-09-30","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,090  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,090",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/3","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,990 до отм.96,090  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/3 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/3"}]
[null,123,null,"AOCP",1,"3-10/4","2013-09-30","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3787 от 30.09.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/4","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3787 от 30.09.2013.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.97,510, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.97,510  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/4 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/4"}]
[null,124,null,"AOCP",1,"3-10/5","2013-10-01","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/5 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/5"}]
[null,125,null,"AOCP",1,"3-10/6","2013-10-01","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650), CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/6 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/6"}]
[null,126,null,"AOCP",1,"3-10/7","2013-10-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/7","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-107B, CW-RCB-107A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-107B (N=444.000, E=727.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-107A (N=444.000, E=735.250) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/7 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/7"}]
[null,127,null,"AOCP",1,"3-10/8","2013-09-30","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690   ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690 ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) ",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/8","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) "},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,900, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/8 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/8"}]
[null,128,null,"AOCP",1,"3-10/9","2013-09-30","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990   ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990 ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/9","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) "},"монтаж трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/9 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/9"}]
[null,129,null,"AOCP",1,"3-10/10","2013-10-01","монтаж трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) ","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/10 лист 2.","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) "},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/10 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/10"}]
[null,130,null,"AOCP",1,"3-10/11","2013-10-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000), GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000)  в отметках 95,844-95,990/96,690-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000), GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000)",null,"в отметках 95,844-95,990/96,690-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/11","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-018 (9631U-V-DW-1452-1018 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0007A_01 Rev.0) "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N, GU001-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-10/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0007B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=725.850, N=444.000; E=727.400, N=444.000), GU001-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=444.000; E=735.000, N=444.000)  в отметках 95,844-95,990/96,690-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/11 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-10/11"}]
[null,131,null,"AOCP",1,"3-11/2","2013-09-30","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/2","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-106B, CW-RCB-106A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/2",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/2 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/2"}]
[null,132,null,"AOCP",1,"3-11/3","2013-09-30","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/3","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/3 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/3"}]
[null,133,null,"AOCP",1,"3-11/4","2013-09-30","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.97,555  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.97,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3788 от 30.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/4","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3788 от 30.09.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.97,555, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.97,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/4 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/4"}]
[null,134,null,"AOCP",1,"3-11/5","2013-10-01","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/5 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/5"}]
[null,135,null,"AOCP",1,"3-11/6","2013-10-01","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650), CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/6 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/6"}]
[null,136,null,"AOCP",1,"3-11/7","2013-10-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/7","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0),  5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-106B, CW-RCB-106A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/7",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-106B (N=405.000, E=726.650) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-106A (N=405.000, E=735.200) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/7 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/7"}]
[null,137,null,"AOCP",1,"3-11/8","2013-09-30","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,650, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/96,574-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,650, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/96,574-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводыGU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/8","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводыGU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/8",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/96,600-97,650, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/96,574-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/8 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/8"}]
[null,138,null,"AOCP",1,"3-11/9","2013-09-30","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/95,849-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/95,849-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/9","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/9",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках 95,744-95,750/95,844-95,850, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках 95,749-95,890/95,849-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/9 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/9"}]
[null,139,null,"AOCP",1,"3-11/10","2013-10-01","монтаж трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках от 95,849 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках от 95,849 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/10 лист 2.","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0006B-PVC-200-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/10 лист 2.",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000) в отметках от 95,844 до 96,100, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000) в отметках от 95,849 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/10 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/10"}]
[null,140,null,"AOCP",1,"3-11/11","2013-10-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000), GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000)  в отметках 95,844-95,990/96,574-97,650","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000), GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000)",null,"в отметках 95,844-95,990/96,574-97,650",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/11","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0006B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N, GU001-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-3-11/11",null,3,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0006B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=725.850, N=405.000; E=727.400, N=405.000), GU001-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=727.900, N=405.000; E=734.950, N=405.000)  в отметках 95,844-95,990/96,574-97,650"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/11 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-3-11/11"}]
[null,141,null,"AOCP",2,"4-1/2","2013-08-24","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690   ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690 ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/2","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-248A, CW-RCB-248B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/2 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/2"}]
[null,142,null,"AOCP",2,"4-1/3","2013-08-24","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890   ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890 ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/3","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/3 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/3"}]
[null,143,null,"AOCP",2,"4-1/4","2013-08-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,455, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,455  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,455, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,455",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3533 от 24.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/4","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3533 от 24.08.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,455, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,455  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/4 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/4"}]
[null,144,null,"AOCP",2,"4-1/5","2013-08-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/5 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/5"}]
[null,145,null,"AOCP",2,"4-1/6","2013-08-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310), CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/6 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/6"}]
[null,146,null,"AOCP",2,"4-1/7","2013-08-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248A, CW-RCB-248B, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248B (E=728.700, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248A (E=736.300, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/7 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/7"}]
[null,147,null,"AOCP",2,"4-1/8","2013-08-24","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/8","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/8 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/8"}]
[null,148,null,"AOCP",2,"4-1/9","2013-08-24","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,850  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,850",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/9","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,850  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/9 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/9"}]
[null,149,null,"AOCP",2,"4-1/10","2013-08-26","монтаж трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках от 95,850 до 96,190, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках от 95,850 до 96,190, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/10 лист 2.","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310) в отметках от 95,850 до 96,190, GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/10 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/10"}]
[null,150,null,"AOCP",2,"4-1/11","2013-08-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310), GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310)  в отметках 95,625-95,990/95,825-96,190","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310), GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310)",null,"в отметках 95,625-95,990/95,825-96,190",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0047A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00047_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N, GU002-00047-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0047A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=306.310; E=736.000, N=306.310), GU002-00047-PVC-200-CWU-N (координаты: E=717.161, N=306.310; E=728.400, N=306.310)  в отметках 95,625-95,990/95,825-96,190"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/11 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-1/11"}]
[null,151,null,"AOCP",2,"4-2/2","2013-11-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248D, CW-RCB-248C №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/2","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-248D, CW-RCB-248C",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248D, CW-RCB-248C №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/2 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/2"}]
[null,152,null,"AOCP",2,"4-2/3","2013-11-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.95,950, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.95,950, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/3","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,850 до отм.95,950, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/3 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/3"}]
[null,153,null,"AOCP",2,"4-2/4","2013-11-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,435, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,435  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,435, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,435",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3983 от 27.11.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/4","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3983 от 27.11.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.97,435, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.97,435  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/4 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/4"}]
[null,154,null,"AOCP",2,"4-2/5","2013-11-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-248D, CW-RCB-248C",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/5 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/5"}]
[null,155,null,"AOCP",2,"4-2/6","2013-11-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-248D, CW-RCB-248C",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310), CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/6 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/6"}]
[null,156,null,"AOCP",2,"4-2/7","2013-11-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248D, CW-RCB-248C, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248C, CW-RCB-248D, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248D (E=704.920, N=306.310) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-248C (E=697.320, N=306.310) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/7 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/7"}]
[null,157,null,"AOCP",2,"4-2/8","2013-11-27","разработка траншеи под трубопроводы GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/8","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/96,550-97,900, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/8 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/8"}]
[null,158,null,"AOCP",2,"4-2/9","2013-11-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,805, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,805, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/9","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках 95,525-95,750/95,625-95,805, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/9 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/9"}]
[null,159,null,"AOCP",2,"4-2/10","2013-11-28","монтаж трубопроводов GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках от 95,850 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках от 95,850 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/10 лист 2.","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310) в отметках от 95,625 до 96,050, GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30) в отметках от 95,850 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/10 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/10"}]
[null,160,null,"AOCP",2,"4-2/11","2013-11-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310), GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30)  в отметках 95,625-95,990/96,550-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310), GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30)",null,"в отметках 95,625-95,990/96,550-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0046A_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00046A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0046A-PVC-200-CWU-N, GU002-00046A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00046-PVC-200-CWU-N (координаты: E=705.220, N=306.310; E=716.459, N=306.310), GU002-0046A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=697.620, N=306.310; E=704.620, N=306.30)  в отметках 95,625-95,990/96,550-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/11 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-2/11"}]
[null,161,null,"AOCP",2,"4-3/2","2013-11-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,809  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,809",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/2","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-248F, CW-RCB-248E",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,809  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/2 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/2"}]
[null,162,null,"AOCP",2,"4-3/3","2013-11-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.95,869, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,009  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.95,869, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,009",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248E, CW-RCB-248F №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/3","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420) с отм.95,769 до отм.95,869, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.95,909 до отм.96,009  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/3 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/3"}]
[null,163,null,"AOCP",2,"4-3/4","2013-11-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.97,395, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.97,395  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.97,395, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.97,395",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3983 от 27.11.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/4","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3983 от 27.11.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.97,395, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.97,395  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/4 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/4"}]
[null,164,null,"AOCP",2,"4-3/5","2013-11-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-248E, CW-RCB-248F",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/5 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/5"}]
[null,165,null,"AOCP",2,"4-3/6","2013-11-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420), CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/6 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/6"}]
[null,166,null,"AOCP",2,"4-3/7","2013-11-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.96,809  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.96,809",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-248F, CW-RCB-248E, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/7, ",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-248F (E=716.810, N=294.420)  с отм.95,869 до отм.96,669, CW-RCB-248E (E=716.810, N=286.820) с отм.96,009 до отм.96,809  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/7 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/7"}]
[null,167,null,"AOCP",2,"4-3/8","2013-11-27","разработка траншеи под трубопроводы GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/96,669-97,900, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/96,669-96,809  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/96,669-97,900, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/96,669-96,809",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/8","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/96,669-97,900, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/96,669-96,809  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/8 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/8"}]
[null,168,null,"AOCP",2,"4-3/9","2013-11-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/95,744-95,969, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/95,969-96,109  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/95,744-95,969, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/95,969-96,109",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/9","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках 95,644-95,869/95,744-95,969, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках 95,869-96,009/95,969-96,109  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/9 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/9"}]
[null,169,null,"AOCP",2,"4-3/10","2013-11-28","монтаж трубопроводов GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках от 95,744 до 96,169, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках от 96,969 до 96,309  ","монтаж","трубопроводов","GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках от 95,744 до 96,169, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках от 96,969 до 96,309",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/10 лист 2.","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810) в отметках от 95,744 до 96,169, GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810) в отметках от 96,969 до 96,309  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/10 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/10"}]
[null,170,null,"AOCP",2,"4-3/11","2013-11-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810), GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810)  в отметках 95,744-96,109/96,699-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810), GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810)",null,"в отметках 95,744-96,109/96,699-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00045_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0045_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0045A-PVC-200-CWU-N, GU002-00045A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00045-PVC-200-CWU-N (координаты: N=294.720, E=716.810; N=305.959, E=716.810), GU002-0045A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=287.120, E=716.810; N=294.120, E=716.810)  в отметках 95,744-96,109/96,699-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/11 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-3/11"}]
[null,171,null,"AOCP",2,"4-4/2","2013-11-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/2","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-252B, CW-RCB-252A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/2 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/2"}]
[null,172,null,"AOCP",2,"4-4/3","2013-11-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/3","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/3 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/3"}]
[null,173,null,"AOCP",2,"4-4/4","2013-11-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200)  с отм.95,750 до отм.97,390, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.97,390  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200)  с отм.95,750 до отм.97,390, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.97,390",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3984 от 27.11.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/4","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3984 от 27.11.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200)  с отм.95,750 до отм.97,390, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.97,390  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/4 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/4"}]
[null,174,null,"AOCP",2,"4-4/5","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE(I176,$A$1,J176,$A$1,K176,$A$1,L176,$A$1,M176)","v":"герметизация вводов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800)   "},"герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/5 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/5"}]
[null,175,null,"AOCP",2,"4-4/6","2013-11-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200), CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/6 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/6"}]
[null,176,null,"AOCP",2,"4-4/7","2013-11-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-252B, CW-RCB-252A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-252B (E=716.810, N=318.200) с отм.95,750 до отм.96,550, CW-RCB-252A (E=716.810, N=325.800) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/7 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/7"}]
[null,177,null,"AOCP",2,"4-4/8","2013-11-27","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/96,550-97,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/96,550-97,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/8","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/96,550-96,690, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/96,550-97,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/8 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/8"}]
[null,178,null,"AOCP",2,"4-4/9","2013-11-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/95,741-95,850  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/95,741-95,850",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/9","2013-11-27","2013-11-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500) в отметках 95,750-95,890/95,850-95,990, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках 95,641-95,750/95,741-95,850  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/9 от 27.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/9"}]
[null,179,null,"AOCP",2,"4-4/10","2013-11-28","монтаж трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500)  в отметках от 95,750 до 96,190, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках от 95,741 до 96,050  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500)  в отметках от 95,750 до 96,190, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках от 95,741 до 96,050",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/10 лист 2.","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500)  в отметках от 95,750 до 96,190, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900) в отметках от 95,741 до 96,050  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/10 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/10"}]
[null,180,null,"AOCP",2,"4-4/11","2013-11-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500), GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900)  в отметках 95,741-95,990/96,550-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500), GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900)",null,"в отметках 95,741-95,990/96,550-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-11-28","2013-11-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0050A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N, GU002-0050B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0050A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=318.500; E=716.810, N=325.500), GU002-0050B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=716.810, N=312.450; E=716.810, N=317.900)  в отметках 95,741-95,990/96,550-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/11 от 28.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-4/11"}]
[null,181,null,"AOCP",2,"4-5/2","2013-08-24","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/2","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-250B, CW-RCB-250A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/2 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/2"}]
[null,182,null,"AOCP",2,"4-5/3","2013-08-24","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/3","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,649 до отм.95,749, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/3 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/3"}]
[null,183,null,"AOCP",2,"4-5/4","2013-08-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.97,545, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.97,545  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.97,545, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.97,545",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3534 от 24.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/4","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3534 от 24.08.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.97,545, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.97,545  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/4 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/4"}]
[null,184,null,"AOCP",2,"4-5/5","2013-08-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/5 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/5"}]
[null,185,null,"AOCP",2,"4-5/6","2013-08-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000), CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/6 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/6"}]
[null,186,null,"AOCP",2,"4-5/7","2013-08-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-250B, CW-RCB-250A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-250B (E=776.300, N=351.000) с отм.95,749 до отм.96,549, CW-RCB-250A (E=728.700, 351.000) с отм. 95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/7 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/7"}]
[null,187,null,"AOCP",2,"4-5/8","2013-08-24","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/96,549-96,689, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/96,549-97,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/96,549-96,689, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/96,549-97,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/8","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/96,549-96,689, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/96,549-97,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/8 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/8"}]
[null,188,null,"AOCP",2,"4-5/9","2013-08-24","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/95,849-95,989, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/95,767-95,849  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/95,849-95,989, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/95,767-95,849",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/9","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках 95,749-95,889/95,849-95,989, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках 95,667-95,749/95,767-95,849  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/9 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/9"}]
[null,189,null,"AOCP",2,"4-5/10","2013-08-26","монтаж трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках от 95,849 до 96,189, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках от 95,767 до 96,049  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках от 95,849 до 96,189, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках от 95,767 до 96,049",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/10 лист 2.","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000) в отметках от 95,849 до 96,189, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000) в отметках от 95,767 до 96,049  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/10 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/10"}]
[null,190,null,"AOCP",2,"4-5/11","2013-08-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000), GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000)  в отметках 95,767-95,989/96,549-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000), GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000)",null,"в отметках 95,767-95,989/96,549-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0049A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N, GU002-0049B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-5/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0049A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=351.000; E=736.000, N=351.000), GU002-0049B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=351.000; E=739.840, N=351.000)  в отметках 95,767-95,989/96,549-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/11 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-5/11"}]
[null,191,null,"AOCP",2,"4-6/2","2013-08-24","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.96,645   ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.96,645 ",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/2","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-247B, CW-RCB-247A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-4/2",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.96,645   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/2 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/2"}]
[null,192,null,"AOCP",2,"4-6/3","2013-08-24","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.95,705, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.95,845   ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.95,705, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.95,845 ",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/3","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,605 до отм.95,705, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,745 до отм.95,845   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/3 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/3"}]
[null,193,null,"AOCP",2,"4-6/4","2013-08-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.97,545, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.97,545  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.97,545, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.97,545",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3535 от 24.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/4","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3535 от 24.08.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.97,545, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.97,545  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/4 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/4"}]
[null,194,null,"AOCP",2,"4-6/5","2013-08-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) ",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/5 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/5"}]
[null,195,null,"AOCP",2,"4-6/6","2013-08-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) ",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500), CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/6 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/6"}]
[null,196,null,"AOCP",2,"4-6/7","2013-08-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.96,645  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.96,645",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-247B, CW-RCB-247A, №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-247B (E=736.300, N=263.500) с отм.95,705 до отм.96,518, CW-RCB-247A (E=728.700, N=263.500) с отм.95,845 до отм.96,645  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/7 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/7"}]
[null,197,null,"AOCP",2,"4-6/8","2013-08-24","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/96,518-97,900, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/96,505-96,645  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/96,518-97,900, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/96,505-96,645",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/8","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/8",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/96,518-97,900, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/96,505-96,645  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/8 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/8"}]
[null,198,null,"AOCP",2,"4-6/9","2013-08-24","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/95,746-95,805, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/95,805-95,945  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/95,746-95,805, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/95,805-95,945",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/9","2013-08-24","2013-08-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/9",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках 95,646-95,705/95,746-95,805, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500) в отметках 95,705-95,845/95,805-95,945  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/9 от 24.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/9"}]
[null,199,null,"AOCP",2,"4-6/10","2013-08-26","монтаж трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках от 95,746 до 96,005, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)  в отметках от 95,805 до 96,145  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках от 95,746 до 96,005, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)  в отметках от 95,805 до 96,145",null,null,null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/10 лист 2.","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/10 лист 2.",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500) в отметках от 95,746 до 96,005, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)  в отметках от 95,805 до 96,145  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/10 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/10"}]
[null,200,null,"AOCP",2,"4-6/11","2013-08-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500), GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)  в отметках 95,746-95,945/96,505-97,900 ","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500), GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)",null,"в отметках 95,746-95,945/96,505-97,900 ",null,"проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059","2013-08-26","2013-08-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект  ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0043B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N, GU002-0043A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-4-6/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0059",null,4,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0043B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=736.600, N=263.500; E=739.540, N=263.500), GU002-0043A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=729.000, N=263.500; E=736.000, N=263.500)  в отметках 95,746-95,945/96,505-97,900 "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/11 от 26.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога M"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-4-6/11"}]
[null,201,null,"AOCP",1.2,"5-1/2","2013-08-07","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/2-2","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания  под колодцы CW-RCB-101B, CW-RCB-101A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/2-2",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/2 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/2"}]
[null,202,null,"AOCP",1.2,"5-1/3","2013-08-07","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/3-1","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-101B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/3-1",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/3 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/3"}]
[null,203,null,"AOCP",1.2,"5-1/4","2013-08-07","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/4","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-101B, CW-RCB-101A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/4, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/4 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/4"}]
[null,204,null,"AOCP",1.2,"5-1/5","2013-08-09","монтаж  колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.97,765  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.97,765",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/5-2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-101B, CW-RCB-101A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-101A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.97,765  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/5 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/5"}]
[null,205,null,"AOCP",1.2,"5-1/6","2013-08-09","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-101B, CW-RCB-101A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/6 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/6"}]
[null,206,null,"AOCP",1.2,"5-1/7","2013-08-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-101B, CW-RCB-101A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300), CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/7 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/7"}]
[null,207,null,"AOCP",1.2,"5-1/8","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-101A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-101B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-101A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-101B (N=382.700, E=554.300) с отм.94,951 до отм.97,915, CW-RCB-101A (N=378.750, E=554.300) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/8 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/8"}]
[null,208,null,"AOCP",1.2,"5-1/9","2013-08-07","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-97,915, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-97,915, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/9","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/9",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-97,915, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/9 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/9"}]
[null,209,null,"AOCP",1.2,"5-1/10","2013-08-07","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/10","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/10 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/10"}]
[null,210,null,"AOCP",1.2,"5-1/11","2013-08-09","монтаж трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/11 лист 2.","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/11 лист 2, документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/11 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/11"}]
[null,211,null,"AOCP",1.2,"5-1/12","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788), GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100)  в отметках 95,894-95,989/96,611-96,689","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788), GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100)",null,"в отметках 95,894-95,989/96,611-96,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/12, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-2014 Rev.2), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0001A_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N, GU001-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-1/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0001B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=554.300, N=384.650; E=554.300, N=385.788), GU001-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=554.300, N=378.200; E=554.300, N=382.100)  в отметках 95,894-95,989/96,611-96,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/12 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-1/12"}]
[null,212,null,"AOCP",1.2,"5-2/2","2013-08-07","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/2-2","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания  под колодцы CW-RCB-102B, CW-RCB-102A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/2-2",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/2 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/2"}]
[null,213,null,"AOCP",1.2,"5-2/3","2013-08-07","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.94,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.94,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/3-1","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-102B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/3-1",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,789 до отм.94,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/3 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/3"}]
[null,214,null,"AOCP",1.2,"5-2/4","2013-08-07","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/4","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-102B, CW-RCB-102A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/4, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/4 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/4"}]
[null,215,null,"AOCP",1.2,"5-2/5","2013-08-09","монтаж  колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.98,110  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.98,110",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/5-2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-102B, CW-RCB-102A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-102A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13., паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.98,110  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/5 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/5"}]
[null,216,null,"AOCP",1.2,"5-2/6","2013-08-09","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-102B, CW-RCB-102A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/6 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/6"}]
[null,217,null,"AOCP",1.2,"5-2/7","2013-08-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-102B, CW-RCB-102A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000), CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/7 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/7"}]
[null,218,null,"AOCP",1.2,"5-2/8","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-102A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-102A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-102B (N=382.700, E=597.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-102A (N=378.450, E=597.000) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/8 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/8"}]
[null,219,null,"AOCP",1.2,"5-2/9","2013-08-07","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/9","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/9",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/9 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/9"}]
[null,220,null,"AOCP",1.2,"5-2/10","2013-08-07","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/10","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/10 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/10"}]
[null,221,null,"AOCP",1.2,"5-2/11","2013-08-09","монтаж трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/11 лист 2.","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/11 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/11"}]
[null,222,null,"AOCP",1.2,"5-2/12","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788), GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100)  в отметках 95,894-95,989/96,611-98,260","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788), GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100)",null,"в отметках 95,894-95,989/96,611-98,260",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/12, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0002B_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N, GU001-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-2/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0002B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=597.000, N=384.650; E=597.000, N=385.788), GU001-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=597.000, N=378.200; E=597.000, N=382.100)  в отметках 95,894-95,989/96,611-98,260"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/12 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-2/12"}]
[null,223,null,"AOCP",1.2,"5-3/2","2013-08-07","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/2-2","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания  под колодцы CW-RCB-103B, CW-RCB-103A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/2-2",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/2 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/2"}]
[null,224,null,"AOCP",1.2,"5-3/3","2013-08-07","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/3-1","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-103B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-102B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/3-1",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/3 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/3"}]
[null,225,null,"AOCP",1.2,"5-3/4","2013-08-07","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/4","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-103B, CW-RCB-103A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/4, документ о качестве бетонной смеси №3503 от 07.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/4 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/4"}]
[null,226,null,"AOCP",1.2,"5-3/5","2013-08-09","монтаж  колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.98,110  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.98,110",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/5-2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-103B, CW-RCB-103A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-103A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13., паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.98,110  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/5 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/5"}]
[null,227,null,"AOCP",1.2,"5-3/6","2013-08-09","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-103B, CW-RCB-103A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/6 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/6"}]
[null,228,null,"AOCP",1.2,"5-3/7","2013-08-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-103B, CW-RCB-103A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000), CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/7 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/7"}]
[null,229,null,"AOCP",1.2,"5-3/8","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-103A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-103B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-103A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/8-2,  протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-103B (N=382.700, E=633.000) с отм.94,951 до отм.98,260, CW-RCB-103A (N=378.450, E=633.000) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/8 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/8"}]
[null,230,null,"AOCP",1.2,"5-3/9","2013-08-07","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/9","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/9",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/97,900-98,260  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/9 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/9"}]
[null,231,null,"AOCP",1.2,"5-3/10","2013-08-07","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/10","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках 95,794-95,799/95,894-95,899  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/10 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/10"}]
[null,232,null,"AOCP",1.2,"5-3/11","2013-08-09","монтаж трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/11 лист 2.","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788) в отметках от 95,894 до 96,099  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/11 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/11"}]
[null,233,null,"AOCP",1.2,"5-3/12","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100), GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788)  в отметках 95,894-95,989/97,900-98,260","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100), GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788)",null,"в отметках 95,894-95,989/97,900-98,260",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/12, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.5), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0003B_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N, GU001-0003B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-3/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.000, N=378.200; E=633.000, N=382.100), GU001-0003B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=633.000, N=384.650; E=633.000, N=385.788)  в отметках 95,894-95,989/97,900-98,260"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/12 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-3/12"}]
[null,234,null,"AOCP",1.2,"5-4/2","2013-10-05","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/2-2","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания  под колодцы CW-RCB-104B, CW-RCB-104A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/2-2",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/2 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/2"}]
[null,235,null,"AOCP",1.2,"5-4/3","2013-10-05","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/3-1","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-104B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/3-1",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/3 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/3"}]
[null,236,null,"AOCP",1.2,"5-4/4","2013-10-05","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №5191 от 05.10.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/4","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-104B, CW-RCB-104A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/4, документ о качестве бетонной смеси №5191 от 05.10.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/4 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/4"}]
[null,237,null,"AOCP",1.2,"5-4/5","2013-10-07","монтаж  колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.97,670  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.97,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3818 от 07.10.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/5-2","2013-10-07","2013-10-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-104B, CW-RCB-104A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-104A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3818 от 07.10.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.95,011 до отм.98,260, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.97,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/5 от 07.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/5"}]
[null,238,null,"AOCP",1.2,"5-4/6","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE(I240,$A$1,J240,$A$1,K240,$A$1,L240,$A$1,M240)","v":"герметизация вводов колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)  "},"герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-104B, CW-RCB-104A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/6 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/6"}]
[null,239,null,"AOCP",1.2,"5-4/7","2013-10-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-104B, CW-RCB-104A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000), CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/7 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/7"}]
[null,240,null,"AOCP",1.2,"5-4/8","2013-10-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-104A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-104B №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-104A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/8-2, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-104B (N=382.700, E=676.000) с отм.94,951 до отм.97,875, CW-RCB-104A (N=378.450, E=676.200) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/8 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/8"}]
[null,241,null,"AOCP",1.2,"5-4/9","2013-10-05","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/97,875-97,900, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,622-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/97,875-97,900, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,622-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/9","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/9",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/97,875-97,900, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/96,622-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/9 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/9"}]
[null,242,null,"AOCP",1.2,"5-4/10","2013-10-05","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/95,918-95,938, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/95,918-95,938, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/10","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках 95,818-95,838/95,918-95,938, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/10 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/10"}]
[null,243,null,"AOCP",1.2,"5-4/11","2013-10-09","монтаж трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках от 95,918 до 96,138, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках от 95,918 до 96,138, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/11 лист 2.","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788) в отметках от 95,918 до 96,138, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100) в отметках от 95,911 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/11 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/11"}]
[null,244,null,"AOCP",1.2,"5-4/12","2013-10-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788), GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100)  в отметках 95,911-95,989/97,875-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788), GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100)",null,"в отметках 95,911-95,989/97,875-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/12, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-021 (9631U-V-DW-1452-1021 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0004A_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N, GU001-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-4/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0004B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=676.000, N=384.650; E=676.000, N=385.788), GU001-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=676.000, N=378.200; E=676.000, N=382.100)  в отметках 95,911-95,989/97,875-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/12 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-4/12"}]
[null,245,null,"AOCP",1.2,"5-5/2","2013-10-05","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.96,702  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.96,702",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/2","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания  под колодцы CW-RCB-105B, CW-RCB-105A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/2",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.96,702  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/2 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/2"}]
[null,246,null,"AOCP",1.2,"5-5/3","2013-10-05","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.95,824, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.95,824, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодцы CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/3","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодцы CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/3",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,724 до отм.95,824, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/3 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/3"}]
[null,247,null,"AOCP",1.2,"5-5/4","2013-10-07","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.97,590, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.97,590  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.97,590, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.97,590",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №№3818 от 07.10.13.","исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/4","2013-10-07","2013-10-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A",null,"исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси №3818 от 07.10.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.97,590, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.97,590  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/4 от 07.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/4"}]
[null,248,null,"AOCP",1.2,"5-5/5","2013-10-09","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/5 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/5"}]
[null,249,null,"AOCP",1.2,"5-5/6","2013-10-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500), CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/6 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/6"}]
[null,250,null,"AOCP",1.2,"5-5/7","2013-10-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.96,702  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.96,702",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-105B, CW-RCB-105A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/8, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-105B (N=383.500, E=704.500) с отм.95,824 до отм.96,624, CW-RCB-105A (N=377.950, E=704.500) с отм.95,889 до отм.96,702  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/7 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/7"}]
[null,251,null,"AOCP",1.2,"5-5/8","2013-10-05","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/96,624-97,900, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/96,610-96,702  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/96,624-97,900, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/96,610-96,702",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/8","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/8",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/96,624-97,900, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/96,610-96,702  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/8 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/8"}]
[null,252,null,"AOCP",1.2,"5-5/9","2013-10-05","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/95,909-95,924, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/95,897-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/95,909-95,924, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/95,897-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/9","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/9, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,809-95,824/95,909-95,924, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках 95,797-95,889/95,897-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/9 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/9"}]
[null,253,null,"AOCP",1.2,"5-5/10","2013-10-09","монтаж трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,909 до 96,124, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках от 95,897 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,909 до 96,124, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках от 95,897 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/10 лист 2.","2013-10-09","2013-10-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/10 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025) в отметках 95,909 до 96,124, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800) в отметках от 95,897 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/10 от 09.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/10"}]
[null,254,null,"AOCP",1.2,"5-5/11","2013-10-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025), GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800)  в отметках 95,897-95,989/96,610-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025), GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800)",null,"в отметках 95,897-95,989/96,610-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108","2013-10-10","2013-10-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-1024 Rev.2), 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005B_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0005A_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N, GU001-0005A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1,2-5-5/11, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE1,2-0108",null,5,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0005B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=704.500, N=383.300; E=704.500, N=387.025), GU001-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=704.500, N=378.200; E=704.500, N=382.800)  в отметках 95,897-95,989/96,610-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/11 от 10.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1,2-5-5/11"}]
[null,255,null,"AOCP",1,"6-1/2","2013-08-09","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/2-2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-154B, CW-RCB-154A (054A)",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/2-2",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/2 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/2"}]
[null,256,null,"AOCP",1,"6-1/3","2013-08-09","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-154A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/3-1","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-154B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-154A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/3-1",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/3 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/3"}]
[null,257,null,"AOCP",1,"6-1/4","2013-08-09","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3571 от 09.08.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/4","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-154B, CW-RCB-154A (054A)",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/4, документ о качестве бетонной смеси №3571 от 09.08.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/4 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/4"}]
[null,258,null,"AOCP",1,"6-1/5","2013-08-10","монтаж  колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.98,107  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.98,107",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3660 от 10.08.13","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/5-2","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-154B, CW-RCB-154A (054A)",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3660 от 10.08.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.98,107  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/5 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/5"}]
[null,259,null,"AOCP",1,"6-1/6","2013-08-11","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-154B, CW-RCB-154A (054A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/6 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/6"}]
[null,260,null,"AOCP",1,"6-1/7","2013-08-11","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-154B, CW-RCB-154A (054A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200), CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/7 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/7"}]
[null,261,null,"AOCP",1,"6-1/8","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/8-2, протокол №24 испытания уплотнения грунта","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-154B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-154A (054A) №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/8-2, протокол №24 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-154B (N=445.500, E=576.200)  с отм.95,011 до отм.97,705, CW-RCB-154A(054A) (N=445.500, E=571.450) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/8 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/8"}]
[null,262,null,"AOCP",1,"6-1/9","2013-08-09","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/97,705-97,900, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/96,689-96,711  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/97,705-97,900, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/96,689-96,711",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/9","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/9",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/97,705-97,900, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/96,689-96,711  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/9 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/9"}]
[null,263,null,"AOCP",1,"6-1/10","2013-08-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/10","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/10 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/10"}]
[null,264,null,"AOCP",1,"6-1/11","2013-08-11","монтаж трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках от 95,906 до 96,113, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках от 95,911 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках от 95,906 до 96,113, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках от 95,911 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/11 лист 2.","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000) в отметках от 95,906 до 96,113, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600) в отметках от 95,911 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/11 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/11"}]
[null,265,null,"AOCP",1,"6-1/12","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000), GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600)  в отметках 95,906-95,989/96,689-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000), GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600)",null,"в отметках 95,906-95,989/96,689-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/12, протокол №24 испытания уплотнения грунта","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-016 (9631U-V-DW-1452-1016 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-017 (9631U-V-DW-1452-1017 Rev.4), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0054B_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N, GU001-0054A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-1/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол №24 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0054B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=578.150; N=445.500, E=580.000), GU001-0054A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=445.500, E=571.700; N=445.500, E=575.600)  в отметках 95,906-95,989/96,689-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/12 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-1/12"}]
[null,266,null,"AOCP",1,"6-2/2","2013-08-09","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,805  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,805",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/2-2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-156B, CW-RCB-156A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/2-2",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.97,805  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/2 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/2"}]
[null,267,null,"AOCP",1,"6-2/3","2013-08-09","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.95,889, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.95,889, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/3-1","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-156B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/3-1",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,789 до отм.95,889, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,851 до отм.94,951  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/3 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/3"}]
[null,268,null,"AOCP",1,"6-2/4","2013-08-09","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3571 от 09.08.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/4","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-156B, CW-RCB-156A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/4, документ о качестве бетонной смеси №3571 от 09.08.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.95,011  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/4 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/4"}]
[null,269,null,"AOCP",1,"6-2/5","2013-08-10","монтаж  колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.97,655, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.95,011 до отм.97,805  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.97,655, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.95,011 до отм.97,805",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3660 от 10.08.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/5-2","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-156B, CW-RCB-156A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-156A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3660 от 10.08.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.97,655, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.95,011 до отм.97,805  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/5 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/5"}]
[null,270,null,"AOCP",1,"6-2/6","2013-08-11","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-156B, CW-RCB-156A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/6 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/6"}]
[null,271,null,"AOCP",1,"6-2/7","2013-08-11","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-156B, CW-RCB-156A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650), CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/7 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/7"}]
[null,272,null,"AOCP",1,"6-2/8","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.97,805  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.97,805",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-156A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/8-2, протокол №24 испытания уплотнения грунта","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-156B №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-156A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/8-2, протокол №24 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-156A (N=404.500, E=571.650) с отм.95,889 до отм.96,689, CW-RCB-156B (N=404.500, E=576.200) с отм.94,951 до отм.97,805  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/8 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/8"}]
[null,273,null,"AOCP",1,"6-2/9","2013-08-09","разработка траншеи под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/97,805-97,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/97,805-97,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/9","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/9",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/96,611-96,689, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/97,805-97,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/9 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/9"}]
[null,274,null,"AOCP",1,"6-2/10","2013-08-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/10","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках 95,811-95,889/95,911-95,989, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,806-95,813/95,906-95,913  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/10 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/10"}]
[null,275,null,"AOCP",1,"6-2/11","2013-08-11","монтаж трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500) в отметках от 95,906 до 96,113.  ","монтаж","трубопроводов","GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500) в отметках от 95,906 до 96,113.",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/11 лист 2.","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500) в отметках от 95,911 до 96,189, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500) в отметках от 95,906 до 96,113.  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/11 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/11"}]
[null,276,null,"AOCP",1,"6-2/12","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500), GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,906-95,990/96,611-97,805","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500), GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)",null,"в отметках 95,906-95,990/96,611-97,805",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/12, протокол №24 испытания уплотнения грунта","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-000-ГТ-019 (9631U-V-DW-1452-1019 Rev.5), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056A_01 Rev.0), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0056B_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N, GU001-0056B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-2/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол №24 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU001-0056A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=571.700, N=404.500; E=575.600, N=404.500), GU001-0056B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=578.150, N=404.500; E=580.000, N=404.500)  в отметках 95,906-95,990/96,611-97,805"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/12 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-2/12"}]
[null,277,null,"AOCP",1,"6-3/2","2013-10-16","разработка котлованов колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.94,902 до отм.97,890","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)","с отм.94,902 до отм.97,890",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/2","2013-10-16","2013-10-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-157A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/2",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.94,902 до отм.97,890"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/2 от 16.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/2"}]
[null,278,null,"AOCP",1,"6-3/3","2013-10-16","устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.94,902 до отм.95,002","устройство песчаного основания","под колодец ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)","с отм.94,902 до отм.95,002",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/3","2013-10-16","2013-10-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-157A",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/3",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодец  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.94,902 до отм.95,002"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/3 от 16.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/3"}]
[null,279,null,"AOCP",1,"6-3/4","2013-10-16","устройство бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,002 до отм.95,062","устройство бетонной подготовки","под колодец ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)","с отм.95,002 до отм.95,062",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №6329 от 16.10.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/4","2013-10-16","2013-10-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"монтаж колодца CW-RCB-157A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/4, документ о качестве бетонной смеси №6329 от 16.10.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,002 до отм.95,062"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/4 от 16.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/4"}]
[null,280,null,"AOCP",1,"6-3/5","2013-10-18","монтаж  колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,062 до отм.97,890","монтаж ","колодца ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)","с отм.95,062 до отм.97,890",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/5","2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"герметизация вводов колодца CW-RCB-157A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-157A №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/5, паспорт №118 от 11.11.12 г.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,062 до отм.97,890"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/5 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/5"}]
[null,281,null,"AOCP",1,"6-3/6","2013-10-18","герметизация вводов колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-157A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/6 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/6"}]
[null,282,null,"AOCP",1,"6-3/7","2013-10-18","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"обратная засыпка колодца CW-RCB-157A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/7 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/7"}]
[null,283,null,"AOCP",1,"6-3/8","2013-10-18","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,002 до отм.96,662","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-157A","(N=404.500, E=598.622)","с отм.95,002 до отм.96,662",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-157A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/8, протокол №39 испытания уплотнения грунта","2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-157A  №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/8, протокол №39 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-157A (N=404.500, E=598.622) с отм.95,002 до отм.96,662"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/8 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/8"}]
[null,284,null,"AOCP",1,"6-3/9","2013-10-16","разработка траншеи под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,689-95,862/97,890-97,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU001-0057A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500)","в отметках 95,689-95,862/97,890-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/9","2013-10-16","2013-10-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/9",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,689-95,862/97,890-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/9 от 16.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/9"}]
[null,285,null,"AOCP",1,"6-3/10","2013-10-16","устройство песчаного основания  под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,689-95,862/95,789-95,962","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU001-0057A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500)","в отметках 95,689-95,862/95,789-95,962",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/10","2013-10-16","2013-10-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,689-95,862/95,789-95,962"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/10 от 16.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/10"}]
[null,286,null,"AOCP",1,"6-3/11","2013-10-18","монтаж трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках от 95,789 до 96,162","монтаж","трубопровода","GU001-0057A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500)","в отметках от 95,789 до 96,162",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/11 лист 2.","2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/11 лист 2., документ о качестве №983 от 27.06.12., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках от 95,789 до 96,162"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/11 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/11"}]
[null,287,null,"AOCP",1,"6-3/12","2013-10-18","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,789-95,962/97,890-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU001-0057A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500)","в отметках 95,789-95,962/97,890-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/12, протокол №39 испытания уплотнения грунта","2013-10-18","2013-10-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-010-000-ГТ-020 (9631U-V-DW-1452-1020 Rev.3), 5235А-010-930-TX1.И (U1A-GU001-0057A_01 Rev.0)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE1-6-3/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол №39 испытания уплотнения грунта",null,6,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU001-0057A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=587.980, N=404.500; E=596.674, N=404.500) в отметках 95,789-95,962/97,890-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/12 от 18.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип F(1)"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE1-6-3/12"}]
[null,288,null,"AOCP",2,"8-1/2","2013-02-19","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.97,115, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.97,355  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.97,115, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.97,355",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/2","2013-02-19","2013-02-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-254B, CW-RCB-254A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/2",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.97,115, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.97,355  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/2 от 19.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/2"}]
[null,289,null,"AOCP",2,"8-1/3","2013-02-19","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.96,315, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.96,435  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.96,315, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.96,435",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/3","2013-02-19","2013-02-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,215 до отм.96,315, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,335 до отм.96,435  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/3 от 19.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/3"}]
[null,290,null,"AOCP",2,"8-1/4","2013-02-19","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,315 до отм.98,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,435 до отм.98,155  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,315 до отм.98,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,435 до отм.98,155",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №388 от 20.12.12, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №388 от 20.12.12, 1ПП8, паспорт качества №207 от 14.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3059 от 19.02.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/4","2013-02-19","2013-02-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/4, паспорт качества №388 от 20.12.12, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 14.01.13, документ о качестве растворной смеси №3059 от 19.02.13.","Исправлен",8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,315 до отм.98,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,435 до отм.98,155  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/4 от 19.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/4"}]
[null,291,null,"AOCP",2,"8-1/5","2013-02-20","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/5 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/5"}]
[null,292,null,"AOCP",2,"8-1/6","2013-02-20","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200), CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/6 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/6"}]
[null,293,null,"AOCP",2,"8-1/7","2013-02-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,298 до отм.97,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,446 до отм.97,200  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,298 до отм.97,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,446 до отм.97,200",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133","2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-254B, CW-RCB-254A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-254B (E=633.620, N=318.200) с отм.96,298 до отм.97,155, CW-RCB-254A (E=633.620, N=325.800) с отм.96,446 до отм.97,200  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/7 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/7"}]
[null,294,null,"AOCP",2,"8-1/8","2013-02-19","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/97,115-97,900, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/97,115-97,355  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/97,115-97,900, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/97,115-97,355",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/8","2013-02-19","2013-02-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/8",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/97,115-97,900, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/97,115-97,355  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/8 от 19.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/8"}]
[null,295,null,"AOCP",2,"8-1/9","2013-02-19","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/96,306-96,415, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/96,415-96,555  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/96,306-96,415, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/96,415-96,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/9","2013-02-19","2013-02-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/9",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках 96,206-96,315/96,306-96,415, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках 96,315-96,455/96,415-96,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/9 от 19.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/9"}]
[null,296,null,"AOCP",2,"8-1/10","2013-02-20","монтаж трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках от 96,306 до 96,615, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках от 96,415 до 96,755  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках от 96,306 до 96,615, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках от 96,415 до 96,755",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/10 лист 2.","2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/10 лист 2.",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900) в отметках от 96,306 до 96,615, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500) в отметках от 96,415 до 96,755  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/10 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/10"}]
[null,297,null,"AOCP",2,"8-1/11","2013-02-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900), GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500)  в отметках 96,306-96,555/97,115-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900), GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500)",null,"в отметках 96,306-96,555/97,115-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133","2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-015 (9631U-M-DW-1452-2015 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0052B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GP002-0052A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N, GU002-0052A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0052B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=312.450; E=633.620, N=317.900), GU002-0052A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=633.620, N=318.500; E=633.620, N=325.500)  в отметках 96,306-96,555/97,115-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/11 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-1/11"}]
[null,298,null,"AOCP",2,"8-2/2","2013-11-24","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.96,705  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.96,705",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/2","2013-11-24","2013-11-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-253B, CW-RCB-253A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/2",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.96,705  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/2 от 24.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/2"}]
[null,299,null,"AOCP",2,"8-2/3","2013-11-24","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.95,765, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.95,905  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.95,765, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.95,905",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/3","2013-11-24","2013-11-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,665 до отм.95,765, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,805 до отм.95,905  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/3 от 24.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/3"}]
[null,300,null,"AOCP",2,"8-2/4","2013-11-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.97,575, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.97,575  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.97,575, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.97,575",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3974 от 24.11.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/4","2013-11-24","2013-11-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3974 от 24.11.13.","Исправлен",8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.97,575, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.97,575  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/4 от 24.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/4"}]
[null,301,null,"AOCP",2,"8-2/5","2013-11-25","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-11-25","2013-11-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/5 от 25.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/5"}]
[null,302,null,"AOCP",2,"8-2/6","2013-11-25",{"$f":"CONCATENATE(I304,$A$1,J304,$A$1,K304,$A$1,L304,$A$1,M304)","v":"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)  "},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-11-25","2013-11-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600), CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/6 от 25.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/6"}]
[null,303,null,"AOCP",2,"8-2/7","2013-11-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.96,705  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.96,705",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133","2013-11-26","2013-11-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-253B, CW-RCB-253A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-253B (N=318.200, E=680.600) с отм.95,765 до отм.96,565, CW-RCB-253A (N=325.800, E=680.600) с отм.95,905 до отм.96,705  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/7 от 26.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/7"}]
[null,304,null,"AOCP",2,"8-2/8","2013-11-24","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/96,565-97,900, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/96,565-96,705  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/96,565-97,900, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/96,565-96,705",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/8","2013-11-24","2013-11-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/8",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/96,565-97,900, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/96,565-96,705  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/8 от 24.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/8"}]
[null,305,null,"AOCP",2,"8-2/9","2013-11-24","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/95,758-95,865, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/95,758-95,865, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/9","2013-11-24","2013-11-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/9",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках 95,658-95,765/95,758-95,865, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/9 от 24.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/9"}]
[null,306,null,"AOCP",2,"8-2/10","2013-11-25","монтаж трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках от 95,758 до 96,065, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках от 95,865 до 96,205  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках от 95,758 до 96,065, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках от 95,865 до 96,205",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/10 лист 2.","2013-11-25","2013-11-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/10 лист 2.",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650) в отметках от 95,758 до 96,065, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500) в отметках от 95,865 до 96,205  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/10 от 25.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/10"}]
[null,307,null,"AOCP",2,"8-2/11","2013-11-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650), GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500)  в отметках 95,758-96,005/96,565-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650), GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500)",null,"в отметках 95,758-96,005/96,565-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133","2013-11-26","2013-11-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-016 (9631U-M-DW-1452-2016 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0051A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N, GU002-0051A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-8-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0133",null,8,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0051B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=312.300; E=680.600, N=317.650), GU002-0051A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=680.600, N=318.500; E=680.600, N=325.500)  в отметках 95,758-96,005/96,565-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/11 от 26.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 7"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-8-2/11"}]
[null,308,null,"AOCP",2,"9-1/2","2013-07-16","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.98,180  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.98,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/2","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-241B, CW-RCB-241A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/2",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.98,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/2 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/2"}]
[null,309,null,"AOCP",2,"9-1/3","2013-07-16","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.97,235, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.97,380  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.97,235, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.97,380",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/3","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,135  до отм.97,235, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,280 до отм.97,380  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/3 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/3"}]
[null,310,null,"AOCP",2,"9-1/4","2013-07-16","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.99,080, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.99,080  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.99,080, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.99,080",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3548 от 16.07.2013","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3548 от 16.07.2013.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.99,080, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.99,080  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/4 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/4"}]
[null,311,null,"AOCP",2,"9-1/5","2013-07-17","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/5 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/5"}]
[null,312,null,"AOCP",2,"9-1/6","2013-07-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000), CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/6 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/6"}]
[null,313,null,"AOCP",2,"9-1/7","2013-07-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.98,180  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.98,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/7","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-241B, CW-RCB-241A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-241B (N=240.800, E=517.000) c отм.97,235  до отм.98,035, CW-RCB-241A (N=233.200, E=517.000) с отм.97,380 до отм.98,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/7 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/7"}]
[null,314,null,"AOCP",2,"9-1/8","2013-07-16","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/98,035-99,410, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/98,053-98,180  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/98,035-99,410, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/98,053-98,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/8","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/8",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/98,035-99,410, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/98,053-98,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/8 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/8"}]
[null,315,null,"AOCP",2,"9-1/9","2013-07-16","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/97,274-97,335, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/97,340-97,480  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/97,274-97,335, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/97,340-97,480",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/9","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/9",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках 97,174-97,235/97,274-97,335, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках 97,240-97,380/97,340-97,480  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/9 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/9"}]
[null,316,null,"AOCP",2,"9-1/10","2013-07-17","монтаж трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках от 97,274 до 97,535, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках  от 97,340 до 97,680  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках от 97,274 до 97,535, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках  от 97,340 до 97,680",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/10 лист 1,  исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/10 лист 2.","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/10 лист 1,  исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/10 лист 2.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125) в отметках от 97,274 до 97,535, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500) в отметках  от 97,340 до 97,680  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/10 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/10"}]
[null,317,null,"AOCP",2,"9-1/11","2013-07-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125), GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500)  в отметках 97,274-97,480/98,035-99,410","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125), GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500)",null,"в отметках 97,274-97,480/98,035-99,410",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-M-DW-1452-2022 Rev.2, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0037A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N, GU002-0037A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0037B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=241.100; E=517.000, N=244.125), GU002-0037A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=517.000, N=233.500; E=517.000, N=240.500)  в отметках 97,274-97,480/98,035-99,410"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/11 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-1/11"}]
[null,318,null,"AOCP",2,"9-2/2","2013-07-16","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.96,765  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.96,765",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/2","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-242B, CW-RCB-242A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/2",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.96,765  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/2 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/2"}]
[null,319,null,"AOCP",2,"9-2/3","2013-07-16","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.95,825, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.95,965  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.95,825, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.95,965",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/3","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,725 до отм.95,825, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,865 до отм.95,965  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/3 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/3"}]
[null,320,null,"AOCP",2,"9-2/4","2013-07-16","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.97,665, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.97,665  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.97,665, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.97,665",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3548 от 16.07.2013","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-242A, CW-RCB-242B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3548 от 16.07.2013.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.97,665, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.97,665  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/4 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/4"}]
[null,321,null,"AOCP",2,"9-2/5","2013-07-17","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/5 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/5"}]
[null,322,null,"AOCP",2,"9-2/6","2013-07-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000), CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/6 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/6"}]
[null,323,null,"AOCP",2,"9-2/7","2013-07-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.96,765  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.96,765",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1),\n5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-242B, CW-RCB-242A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-242B (N=240.800, E=566.000) с отм.95,825 до отм.96,625, CW-RCB-242A (N=233.200, E=517.000) с отм.95,965 до отм.96,765  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/7 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/7"}]
[null,324,null,"AOCP",2,"9-2/8","2013-07-16","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/96,625-97,900, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/96,625-96,765  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/96,625-97,900, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/96,625-96,765",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/8","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/8",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/96,625-97,900, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/96,625-96,765  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/8 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/8"}]
[null,325,null,"AOCP",2,"9-2/9","2013-07-16","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/95,864-95,925, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/95,925-96,065  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/95,864-95,925, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/95,925-96,065",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/9","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n"},"монтаж трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/9",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках 95,764-95,825/95,864-95,925, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках 95,825-95,965/95,925-96,065  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/9 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/9"}]
[null,326,null,"AOCP",2,"9-2/10","2013-07-17","монтаж трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках от 95,864 до 96,125, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках от 95,925 до 96,265  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках от 95,864 до 96,125, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках от 95,925 до 96,265",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/10 лист 2.","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/10 лист 2.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125) в отметках от 95,864 до 96,125, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500) в отметках от 95,925 до 96,265  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/10 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/10"}]
[null,327,null,"AOCP",2,"9-2/11","2013-07-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125), GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500)  в отметках 95,864-96,065/96,625-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125), GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500)",null,"в отметках 95,864-96,065/96,625-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-023 (9631U-M-DW-1452-2023 Rev.3, 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0038A_01 Rev.1)\n"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N, GU002-0038A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0038B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=241.100; E=566.000, N=244.125), GU002-0038A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=566.000, N=233.500; E=566.000, N=240.500)  в отметках 95,864-96,065/96,625-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/11 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-2/11"}]
[null,328,null,"AOCP",2,"9-3/2","2013-07-16","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.96,605  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.96,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/2","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-243B, CW-RCB-243A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/2",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.96,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/2 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/2"}]
[null,329,null,"AOCP",2,"9-3/3","2013-07-16","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.95,661, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.95,805  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.95,661, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.95,805",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/3","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,561 до отм.95,661, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,705 до отм.95,805  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/3 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/3"}]
[null,330,null,"AOCP",2,"9-3/4","2013-07-16","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.97,505, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.97,505  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.97,505, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.97,505",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3549 от 16.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-243A, CW-RCB-243B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3549 от 16.07.2013.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.97,505, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.97,505  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/4 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/4"}]
[null,331,null,"AOCP",2,"9-3/5","2013-07-17","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/5 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/5"}]
[null,332,null,"AOCP",2,"9-3/6","2013-07-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000), CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/6 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/6"}]
[null,333,null,"AOCP",2,"9-3/7","2013-07-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.96,605  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.96,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7\n"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-243B, CW-RCB-243A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-243B (N=240.800, E=611.000) с отм.95,661 до отм.96,461, CW-RCB-243A (N=233.200, E=611.000) с отм.95,805 до отм.96,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/7 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/7"}]
[null,334,null,"AOCP",2,"9-3/8","2013-07-16","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/96,461-97,900, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/96,465-96,605  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/96,461-97,900, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/96,465-96,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/8","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/8",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/96,461-97,900, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/96,465-96,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/8 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/8"}]
[null,335,null,"AOCP",2,"9-3/9","2013-07-16","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/95,700-95,761, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/95,700-95,761, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/9","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/9",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках 95,600-95,661/95,700-95,761, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках 95,665-95,805/95,765-95,905  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/9 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/9"}]
[null,336,null,"AOCP",2,"9-3/10","2013-07-17","монтаж трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках от 95,700 до 95,961, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках от 95,765 до 96,105  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках от 95,700 до 95,961, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках от 95,765 до 96,105",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/10 лист 2.","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/10 лист 2.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000) в отметках от 95,700 до 95,961, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000) в отметках от 95,765 до 96,105  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/10 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/10"}]
[null,337,null,"AOCP",2,"9-3/11","2013-07-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000), GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000)  в отметках 95,700-95,905/96,461-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000), GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000)",null,"в отметках 95,700-95,905/96,461-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0039A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N, GU002-0039A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-3/11, ",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0039B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=241.100, E=611.000; N=244.125, E=611.000), GU002-0039A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=233.500, E=611.000; N=240.500, E=611.000)  в отметках 95,700-95,905/96,461-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/11 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-3/11"}]
[null,338,null,"AOCP",2,"9-4/2","2013-07-16","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.96,580  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.96,580",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/2","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-244B, CW-RCB-244A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/2",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.96,580  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/2 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/2"}]
[null,339,null,"AOCP",2,"9-4/3","2013-07-16","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.95,641, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.95,780  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.95,641, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.95,780",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/3","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,541 до отм.95,641, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,680 до отм.95,780  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/3 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/3"}]
[null,340,null,"AOCP",2,"9-4/4","2013-07-16","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.97,480, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.97,480  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.97,480, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.97,480",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3549 от 16.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-244A, CW-RCB-244B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3549 от 16.07.2013.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.97,480, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.97,480  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/4 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/4"}]
[null,341,null,"AOCP",2,"9-4/5","2013-07-17","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/5 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/5"}]
[null,342,null,"AOCP",2,"9-4/6","2013-07-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000), CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/6 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/6"}]
[null,343,null,"AOCP",2,"9-4/7","2013-07-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.96,580  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.96,580",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-244B, CW-RCB-244A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-244B (N=240.800, E=661.000) с отм.95,641 до отм.96,441, CW-RCB-244A (N=233.200, E=661.00) с отм.95,780 до отм.96,580  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/7 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/7"}]
[null,344,null,"AOCP",2,"9-4/8","2013-07-16","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/96,441-97,900, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/96,440-96,580  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/96,441-97,900, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/96,440-96,580",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/8","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/8",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/96,441-97,900, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/96,440-96,580  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/8 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/8"}]
[null,345,null,"AOCP",2,"9-4/9","2013-07-16","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/94,680-95,741, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/95,740-95,880  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/94,680-95,741, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/95,740-95,880",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/9","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/9",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках 95,580-95,641/94,680-95,741, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках 95,640-95,780/95,740-95,880  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/9 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/9"}]
[null,346,null,"AOCP",2,"9-4/10","2013-07-17","монтаж трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках от 95,680 до 95,941, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках  от 95,740 до 96,080  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках от 95,680 до 95,941, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках  от 95,740 до 96,080",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/10 лист 2.","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/10 лист 2.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125) в отметках от 95,680 до 95,941, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500) в отметках  от 95,740 до 96,080  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/10 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/10"}]
[null,347,null,"AOCP",2,"9-4/11","2013-07-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125), GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500)  в отметках 95,680-95,880/96,440-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125), GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500)",null,"в отметках 95,680-95,880/96,440-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032","2013-07-17","2013-07-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-024 (9631U-M-DW-1452-2024 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0040A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N, GU002-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-4/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0032",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0040B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=241.100; E=661.000, N=244.125), GU002-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=661.000, N=233.500; E=661.000, N=240.500)  в отметках 95,680-95,880/96,440-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/11 от 17.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-4/11"}]
[null,348,null,"AOCP",2,"9-5/2","2013-08-20","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.96,670  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.96,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/2","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-245B, CW-RCB-245A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/2",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.96,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/2 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/2"}]
[null,349,null,"AOCP",2,"9-5/3","2013-08-20","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.95,830, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.95,870  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.95,830, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.95,870",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/3","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,730 до отм.95,830, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,770 до отм.95,870  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/3 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/3"}]
[null,350,null,"AOCP",2,"9-5/4","2013-08-20","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.97,570, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.97,570  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.97,570, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.97,570",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3670 от 20.08.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/4","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-245A, CW-RCB-245B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3670 от 20.08.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.97,570, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.97,570  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/4 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/4"}]
[null,351,null,"AOCP",2,"9-5/5","2013-08-23","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-23","2013-08-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/5 от 23.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/5"}]
[null,352,null,"AOCP",2,"9-5/6","2013-08-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-23","2013-08-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000), CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/6 от 23.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/6"}]
[null,353,null,"AOCP",2,"9-5/7","2013-08-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.96,670  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.96,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0064","2013-08-23","2013-08-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-245B, CW-RCB-245A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0064",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-245B (N=240.800, E=711.000) с отм.95,830 до отм.96,630, CW-RCB-245A (N=233.200, E=711.000) с отм.95,870 до отм.96,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/7 от 23.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/7"}]
[null,354,null,"AOCP",2,"9-5/8","2013-08-20","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/96,630-97,900, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/96,550-96,670  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/96,630-97,900, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/96,550-96,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/8","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/8",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/96,630-97,900, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/96,550-96,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/8 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/8"}]
[null,355,null,"AOCP",2,"9-5/9","2013-08-20","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/95,872-95,930, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/95,850-95,970  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/95,872-95,930, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/95,850-95,970",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/9","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/9",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках  95,772-95,830/95,872-95,930, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках 95,750-95,870/95,850-95,970  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/9 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/9"}]
[null,356,null,"AOCP",2,"9-5/10","2013-08-23","монтаж трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках от 95,872 до 96,130, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках от 95,850 до 96,170  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках от 95,872 до 96,130, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках от 95,850 до 96,170",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/10 лист 2.","2013-08-23","2013-08-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/10 лист 2.",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975) в отметках от 95,872 до 96,130, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500) в отметках от 95,850 до 96,170  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/10 от 23.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/10"}]
[null,357,null,"AOCP",2,"9-5/11","2013-08-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975), GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500)  в отметках 95,872-95,970/96,550-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975), GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500)",null,"в отметках 95,872-95,970/96,550-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0064","2013-08-23","2013-08-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-025 (9631U-M-DW-1452-2025 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041B_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0041A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N, GU002-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-9-5/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0064",null,9,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0041B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=241.100; E=711.000, N=243.975), GU002-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=711.000, N=233.500; E=711.000, N=240.500)  в отметках 95,872-95,970/96,550-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/11 от 23.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 9"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-9-5/11"}]
[null,358,null,"AOCP",2,"10-1/2","2013-08-06","разработка котлованов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,670 до отм. 98,570","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)","с отм. 97,670 до отм. 98,570",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/2","2013-08-06","2013-08-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-236A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/2",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,670 до отм. 98,570"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/2 от 06.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/2"}]
[null,359,null,"AOCP",2,"10-1/3","2013-08-06","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,670 до отм. 97,770","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)","с отм. 97,670 до отм. 97,770",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/3","2013-08-06","2013-08-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-236A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,670 до отм. 97,770"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/3 от 06.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/3"}]
[null,360,null,"AOCP",2,"10-1/4","2013-08-06","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,770 до отм. 99,550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)","с отм. 97,770 до отм. 99,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3656 от 06.08.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/4","2013-08-06","2013-08-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-236A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси №3656 от 06.08.13.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,770 до отм. 99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/4 от 06.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/4"}]
[null,361,null,"AOCP",2,"10-1/5","2013-08-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-236A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/5 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/5"}]
[null,362,null,"AOCP",2,"10-1/6","2013-08-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-236A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/6 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/6"}]
[null,363,null,"AOCP",2,"10-1/7","2013-08-07","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,770 до отм. 98,570","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-236A","(N=411.600, E=221.640)","с отм. 97,770 до отм. 98,570",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-236A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-236A (N=411.600, E=221.640) с отм. 97,770 до отм. 98,570"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/7 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/7"}]
[null,364,null,"AOCP",2,"10-1/8","2013-08-06","разработка траншеи под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,732-97,770/98,570-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0032B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339)","в отметках 97,732-97,770/98,570-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/8","2013-08-06","2013-08-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/8",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,732-97,770/98,570-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/8 от 06.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/8"}]
[null,365,null,"AOCP",2,"10-1/9","2013-08-06","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,732-97,770/97,832-97,870","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0032B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339)","в отметках 97,732-97,770/97,832-97,870",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/9","2013-08-06","2013-08-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/9",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,732-97,770/97,832-97,870"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/9 от 06.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/9"}]
[null,366,null,"AOCP",2,"10-1/10","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE(I368,$A$1,J368,$A$1,K368,$A$1,L368,$A$1,M368)","v":"монтаж трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках от 97,832 до 98,070"},"монтаж","трубопровода","GU002-0032B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339)","в отметках от 97,832 до 98,070",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/10 лист 2.","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0032B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/10 лист 2.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках от 97,832 до 98,070"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/10 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/10"}]
[null,367,null,"AOCP",2,"10-1/11","2013-08-07","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,832-97,870/98,570-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0032B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339)","в отметках 97,832-97,870/98,570-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-08-07","2013-08-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-031 (9631U-M-DW-1452-2031 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0032B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0032B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=411.600, N=213.650; E=411.600, N=221.339) в отметках 97,832-97,870/98,570-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/11 от 07.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-1/11"}]
[null,368,null,"AOCP",2,"10-2/2","2013-05-22","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,820  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,820",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/2","2013-05-22","2013-05-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-256B, CW-RCB-256A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/2",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,820  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/2 от 22.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/2"}]
[null,369,null,"AOCP",2,"10-2/3","2013-05-22","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.97,900, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,020  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.97,900, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,020",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/3","2013-05-22","2013-05-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,800 до отм.97,900, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.97,920 до отм.98,020  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/3 от 22.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/3"}]
[null,370,null,"AOCP",2,"10-2/4","2013-05-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.99,595, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.99,595  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.99,595, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.99,595",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3426 от 22.05.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/4","2013-05-22","2013-05-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3426 от 22.05.2013.","исправлен",10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.99,595, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.99,595  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/4 от 22.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/4"}]
[null,371,null,"AOCP",2,"10-2/5","2013-05-23","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-05-23","2013-05-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/5 от 23.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/5"}]
[null,372,null,"AOCP",2,"10-2/6","2013-05-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-05-23","2013-05-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750), CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/6 от 23.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/6"}]
[null,373,null,"AOCP",2,"10-2/7","2013-05-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.98,820  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.98,820",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-05-23","2013-05-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-256B, CW-RCB-256A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-256B (E=477.000, N=286.750) с отм.97,900 до отм.98,700, CW-RCB-256A (E=484.300, N=286.750) с отм.98,020 до отм.98,820  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/7 от 23.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/7"}]
[null,374,null,"AOCP",2,"10-2/8","2013-05-22","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/98,700-99,900, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,700-98,820  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/98,700-99,900, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,700-98,820",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/8","2013-05-22","2013-05-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/8",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/98,700-99,900, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,700-98,820  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/8 от 22.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/8"}]
[null,375,null,"AOCP",2,"10-2/9","2013-05-22","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/97,949-98,000, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,000-98,120  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/97,949-98,000, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,000-98,120",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/9","2013-05-22","2013-05-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/9",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках 97,849-97,900/97,949-98,000, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках 97,900-98,020/98,000-98,120  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/9 от 22.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/9"}]
[null,376,null,"AOCP",2,"10-2/10","2013-05-23","монтаж трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках от 97,949 до 98,200, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках от 98,000 до 98,320  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках от 97,949 до 98,200, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках от 98,000 до 98,320",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/10 лист 2.","2013-05-23","2013-05-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/10 лист 2.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400) в отметках от 97,949 до 98,200, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000) в отметках от 98,000 до 98,320  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/10 от 23.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/10"}]
[null,377,null,"AOCP",2,"10-2/11","2013-05-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400), GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000)  в отметках 97,949-98,120/98,700-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400), GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000)",null,"в отметках 97,949-98,120/98,700-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-05-23","2013-05-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-013 (9631U-M-DW-1452-2013 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0055A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N, GU002-0055A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0055B-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=474.850; N=286.750, E=477.400), GU002-0055A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=286.750, E=478.000; N=286.750, E=484.000)  в отметках 97,949-98,120/98,700-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/11 от 23.05.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-2/11"}]
[null,378,null,"AOCP",2,"10-3/2","2013-03-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.98,164  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.98,164",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/2","2013-03-27","2013-03-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-237B, CW-RCB-237A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/2",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.98,164  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/2 от 27.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/2"}]
[null,379,null,"AOCP",2,"10-3/3","2013-03-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.97,224, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.97,364  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.97,224, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.97,364",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/3","2013-03-27","2013-03-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,124 до отм.97,224, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,264 до отм.97,364  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/3 от 27.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/3"}]
[null,380,null,"AOCP",2,"10-3/4","2013-03-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,605, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,605  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,605, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3264 от 27.03.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/4","2013-03-27","2013-03-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3264 от 27.03.13.","исправлен",10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,605, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/4 от 27.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/4"}]
[null,381,null,"AOCP",2,"10-3/5","2013-03-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-03-28","2013-03-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/5 от 28.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/5"}]
[null,382,null,"AOCP",2,"10-3/6","2013-03-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-03-28","2013-03-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000), CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/6 от 28.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/6"}]
[null,383,null,"AOCP",2,"10-3/7","2013-03-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,164  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,164",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-03-28","2013-03-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-237B, CW-RCB-237A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-237B (E=439.200, N=178.000) с отм.97,224 до отм.98,024, CW-RCB-237A (E=446.800, N=178.00) с отм.97,364 до отм.98,164  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/7 от 28.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/7"}]
[null,384,null,"AOCP",2,"10-3/8","2013-03-27","разработка траншеи под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/98,024-99,900, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/98,024-98,164  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/98,024-99,900, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/98,024-98,164",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/8","2013-03-27","2013-03-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/8",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/98,024-99,900, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/98,024-98,164  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/8 от 27.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/8"}]
[null,385,null,"AOCP",2,"10-3/9","2013-03-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/97,058-97,324, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/97,324-97,464  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/97,058-97,324, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/97,324-97,464",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/9","2013-03-27","2013-03-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/9",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках 96,958-97,224/97,058-97,324, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках 97,224-97,364/97,324-97,464  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/9 от 27.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/9"}]
[null,386,null,"AOCP",2,"10-3/10","2013-03-28","монтаж трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках от 97,058 до 97,524, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках от 97,324 до 97,664  ","монтаж","трубопроводов","GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках от 97,058 до 97,524, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках от 97,324 до 97,664",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/10 лист 2.","2013-03-28","2013-03-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/10 лист 2.",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000) в отметках от 97,058 до 97,524, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000) в отметках от 97,324 до 97,664  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/10 от 28.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/10"}]
[null,387,null,"AOCP",2,"10-3/11","2013-03-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000), GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000)  в отметках 97,058-97,464/98,024-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000), GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000)",null,"в отметках 97,058-97,464/98,024-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015","2013-03-28","2013-03-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034B_01 Rev.0), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0034A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N, GU002-0034A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-10-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0015",null,10,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-0034B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=425.600, N=178.000; E=438.900, N=178.000), GU002-0034A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=178.000; E=446.500, N=178.000)  в отметках 97,058-97,464/98,024-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/11 от 28.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога J"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-10-3/11"}]
[null,388,null,"AOCP",2.6,"11-1/2","2013-08-01","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/2","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-625, CW-RCB-625A (618A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-625, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/2 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/2"}]
[null,389,null,"AOCP",2.6,"11-1/3","2013-08-01","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/3","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/3 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/3"}]
[null,390,null,"AOCP",2.6,"11-1/4","2013-08-01","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.98,615, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.98,615  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.98,615, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.98,615",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3651 от 01.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/4","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13., документ о качестве растворной смеси №3651 от 01.08.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.98,615, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.98,615  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/4 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/4"}]
[null,391,null,"AOCP",2.6,"11-1/5","2013-08-02","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/5 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/5"}]
[null,392,null,"AOCP",2.6,"11-1/6","2013-08-02","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000), CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/6 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/6"}]
[null,393,null,"AOCP",2.6,"11-1/7","2013-08-03","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка","2013-08-03","2013-08-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (618A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-625B (N=129.700, E=422.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-625A(618A) (N=137.300, E=422.000) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/7 от 03.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/7"}]
[null,394,null,"AOCP",2.6,"11-1/8","2013-08-01","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/8","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/96,548-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/8 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/8"}]
[null,395,null,"AOCP",2.6,"11-1/9","2013-08-01","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/9","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках 95,748-95,890/95,848-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/9 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/9"}]
[null,396,null,"AOCP",2.6,"11-1/10","2013-08-02","монтаж трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,050, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,050, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/10 лист 2.","2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,050, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/10 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/10"}]
[null,397,null,"AOCP",2.6,"11-1/11","2013-08-03","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450), GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050)  в отметках 95,832-95,990/96,048-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450), GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050)",null,"в отметках 95,832-95,990/96,048-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка","2013-08-03","2013-08-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-035 (9631U-M-DW-1452-2035 Rev.2), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0025A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N, GU006-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-1/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0025B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=422.000, N=125.100; E=422.000, N=129.450), GU006-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=422.000, N=129.950; E=422.000, N=137.050)  в отметках 95,832-95,990/96,048-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/11 от 03.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-1/11"}]
[null,398,null,"AOCP",2.6,"11-2/2","2013-08-01","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/2","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-625B, CW-RCB-625A (619A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/2 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/2"}]
[null,399,null,"AOCP",2.6,"11-2/3","2013-08-01","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/3","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/3 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/3"}]
[null,400,null,"AOCP",2.6,"11-2/4","2013-08-01","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.97,585, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.97,585  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.97,585, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.97,585",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3651 от 01.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/4","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13., документ о качестве растворной смеси №3651 от 01.08.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.97,585, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.97,585  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/4 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/4"}]
[null,401,null,"AOCP",2.6,"11-2/5","2013-08-02","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/5 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/5"}]
[null,402,null,"AOCP",2.6,"11-2/6","2013-08-02","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000), CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/6 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/6"}]
[null,403,null,"AOCP",2.6,"11-2/7","2013-08-03","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка","2013-08-03","2013-08-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-624B, CW-RCB-624A (619A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-624B (N=129.700, E=382.000) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-624A(619A) (N=137.300, E=382.000) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/7 от 03.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/7"}]
[null,404,null,"AOCP",2.6,"11-2/8","2013-08-01","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/96,448-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/96,448-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/8","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/96,600-97,900, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/96,448-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/8 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/8"}]
[null,405,null,"AOCP",2.6,"11-2/9","2013-08-01","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/95,848-95,890  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/95,848-95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/9","2013-08-01","2013-08-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,732-95,750/95,832-95,850, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,748-95,790/95,848-95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/9 от 01.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/9"}]
[null,406,null,"AOCP",2.6,"11-2/10","2013-08-02","монтаж трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,100, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,100, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/10 лист 2.","2013-08-02","2013-08-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12.,  исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450) в отметках от 95,832 до 96,100, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050) в отметках от 95,848 до 96,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/10 от 02.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/10"}]
[null,407,null,"AOCP",2.6,"11-2/11","2013-08-03","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450), GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050)  в отметках 95,832-95,990/96,448-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450), GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050)",null,"в отметках 95,832-95,990/96,448-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка","2013-08-03","2013-08-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0024A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N, GU006-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-2/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042 испытания уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0024B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=382.000, N=125.100; E=382.000, N=129.450), GU006-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=382.000, N=129.950; E=382.000, N=137.050)  в отметках 95,832-95,990/96,448-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/11 от 03.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-2/11"}]
[null,408,null,"AOCP",2.6,"11-3/2","2013-04-17","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.96,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/2","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/2 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/2"}]
[null,409,null,"AOCP",2.6,"11-3/3","2013-04-17","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.95,770, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.95,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.95,770, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.95,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/3","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,670 до отм.95,770, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,790 до отм.95,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/3 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/3"}]
[null,410,null,"AOCP",2.6,"11-3/4","2013-04-17","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.97,575, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.97,575  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.97,575, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.97,575",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3249 от 17.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/4","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13., документ о качестве растворной смеси №3249 от 17.04.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.97,575, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.97,575  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/4 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/4"}]
[null,411,null,"AOCP",2.6,"11-3/5","2013-04-19","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/5 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/5"}]
[null,412,null,"AOCP",2.6,"11-3/6","2013-04-19","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700), CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/6 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/6"}]
[null,413,null,"AOCP",2.6,"11-3/7","2013-04-21","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.96,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1 испытаний уплотнения песка","2013-04-21","2013-04-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-622B, CW-RCB-622A (623A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1 испытаний уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-622B (E=342.000, N=130.700) с отм.95,770 до отм.96,620, CW-RCB-622A (623A) (E=342.000, N=137.300) с отм.95,890 до отм.96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/7 от 21.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/7"}]
[null,414,null,"AOCP",2.6,"11-3/8","2013-04-17","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/96,620-98,900, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/96,593-96,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/96,620-98,900, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/96,593-96,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/8","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/96,620-98,900, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/96,593-96,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/8 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/8"}]
[null,415,null,"AOCP",2.6,"11-3/9","2013-04-17","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/95,848-95,870, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/95,868-95,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/95,848-95,870, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/95,868-95,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/9","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках 95,748-95,770/95,848-95,870, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках 95,768-95,890/95,868-95,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/9 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/9"}]
[null,416,null,"AOCP",2.6,"11-3/10","2013-04-19","монтаж трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках от 95,848 до 96,070, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках от 95,868 до 96,140  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках от 95,848 до 96,070, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках от 95,868 до 96,140",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/10 лист 2.","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450) в отметках от 95,848 до 96,070, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050) в отметках от 95,868 до 96,140  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/10 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/10"}]
[null,417,null,"AOCP",2.6,"11-3/11","2013-04-21","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450), GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050)  в отметках 95,848-95,990/96,048-96,190","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450), GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050)",null,"в отметках 95,848-95,990/96,048-96,190",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1 испытаний уплотнения песка","2013-04-21","2013-04-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0022A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N, GU006-0022A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-3/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1 испытаний уплотнения песка",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0022B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=125.100; E=342.000, N=130.450), GU006-0022A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.000, N=130.950; E=342.000, N=137.050)  в отметках 95,848-95,990/96,048-96,190"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/11 от 21.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-3/11"}]
[null,418,null,"AOCP",2.6,"11-4/2","2013-04-17","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.97,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/2","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/2 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/2"}]
[null,419,null,"AOCP",2.6,"11-4/3","2013-04-17","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.96,770, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.96,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.96,770, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.96,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/3","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,670 до отм.96,770, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,790 до отм.96,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/3 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/3"}]
[null,420,null,"AOCP",2.6,"11-4/4","2013-04-17","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.98,480, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.98,480  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.98,480, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.98,480",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3249 от 17.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/4","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13., документ о качестве растворной смеси №3249 от 17.04.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.98,480, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.98,480  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/4 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/4"}]
[null,421,null,"AOCP",2.6,"11-4/5","2013-04-19","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/5 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/5"}]
[null,422,null,"AOCP",2.6,"11-4/6","2013-04-19","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000), CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/6 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/6"}]
[null,423,null,"AOCP",2.6,"11-4/7","2013-04-21","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.97,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1","2013-04-21","2013-04-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-620B, CW-RCB-620A (624A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-620B (N=130.700, E=309.000) с отм.96,770 до отм.97,620, CW-RCB-620A(624A) (N=137.300, E=309.000) с отм.96,890 до отм.97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/7 от 21.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/7"}]
[null,424,null,"AOCP",2.6,"11-4/8","2013-04-17","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,620-98,900, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,620-98,900, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/8","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,620-98,900, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/8 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/8"}]
[null,425,null,"AOCP",2.6,"11-4/9","2013-04-17","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,848-96,870, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,848-96,870, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/9","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках 96,748-96,770/97,848-96,870, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/9 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/9"}]
[null,426,null,"AOCP",2.6,"11-4/10","2013-04-19","монтаж трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках от 96,848 до 97,070, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках от 96,848 до 97,070, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/10 лист 2.","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12.,  исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450) в отметках от 96,848 до 97,070, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/10 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/10"}]
[null,427,null,"AOCP",2.6,"11-4/11","2013-04-21","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450), GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050)  в отметках 96,848-96,990/97,568-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450), GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050)",null,"в отметках 96,848-96,990/97,568-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1","2013-04-21","2013-04-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0020A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N, GU006-0020A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-4/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/1",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0020B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=309.000, N=125.100; E=309.000, N=130.450), GU006-0020A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=309.000, N=130.950; E=309.000, N=137.050)  в отметках 96,848-96,990/97,568-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/11 от 21.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-4/11"}]
[null,428,null,"AOCP",2.6,"11-5/2","2013-08-18","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.97,650  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.97,650",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/2","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.97,650  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/2 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/2"}]
[null,429,null,"AOCP",2.6,"11-5/3","2013-08-18","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.96,875, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.96,850  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.96,875, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.96,850",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/3","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,775 до отм.96,875, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,750 до отм.96,850  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/3 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/3"}]
[null,430,null,"AOCP",2.6,"11-5/4","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE(I432,$A$1,J432,$A$1,K432,$A$1,L432,$A$1,M432)","v":"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.98,590, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.98,590  "},"монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.98,590, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.98,590",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3668 от 18.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/4","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13., документ о качестве растворной смеси №3668 от 18.08.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.98,590, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.98,590  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/4 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/4"}]
[null,431,null,"AOCP",2.6,"11-5/5","2013-08-19","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/5 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/5"}]
[null,432,null,"AOCP",2.6,"11-5/6","2013-08-19","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750), CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/6 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/6"}]
[null,433,null,"AOCP",2.6,"11-5/7","2013-08-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.97,650  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.97,650",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-265B, CW-RCB-265A (278A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-265B (N=137.300, E=225.750) с отм.96,875 до отм.97,675, CW-RCB-265A (278A) (N=130.700, E=225.750) с отм.96,850 до отм.97,650  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/7 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/7"}]
[null,434,null,"AOCP",2.6,"11-5/8","2013-08-18","разработка траншеи под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/97,675-98,800  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/97,675-98,800",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/8","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/97,675-98,800  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/8 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/8"}]
[null,435,null,"AOCP",2.6,"11-5/9","2013-08-18","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/96,878-96,975  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/96,878-96,975",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/9","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках 96,778-96,875/96,878-96,975  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/9 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/9"}]
[null,436,null,"AOCP",2.6,"11-5/10","2013-08-19","монтаж трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках от 96,878 до 97,175  ","монтаж","трубопроводов","GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках от 96,878 до 97,175",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/10 лист 2.","2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150, GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443) в отметках от 96,878 до 97,175  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/10 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/10"}]
[null,437,null,"AOCP",2.6,"11-5/11","2013-08-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000), GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443)  в отметках 96,830-96,950/97,530-98,800","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000), GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443)",null,"в отметках 96,830-96,950/97,530-98,800",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-005 (9631U-U-DW-1452-6005 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00079_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00078_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N, GU002-00079-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-5/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00078-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=131.001; E=225.750, N=137.000), GU002-00079-PVC-200-CWU-N (координаты: E=225.750, N=137.600; E=225.750, N=142.443)  в отметках 96,830-96,950/97,530-98,800"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/11 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-5/11"}]
[null,438,null,"AOCP",2.6,"11-6/2","2013-08-18","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.97,650  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.97,650",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/2","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.97,650  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/2 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/2"}]
[null,439,null,"AOCP",2.6,"11-6/3","2013-08-18","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.96,845, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.96,850  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.96,845, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.96,850",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/3","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A)",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,745 до отм.96,845, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,750 до отм.96,850  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/3 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/3"}]
[null,440,null,"AOCP",2.6,"11-6/4","2013-08-18","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,560, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,555  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,560, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,555",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3668 от 18.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/4","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A)",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13., документ о качестве растворной смеси №3668 от 18.08.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,560, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,555  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/4 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/4"}]
[null,441,null,"AOCP",2.6,"11-6/5","2013-08-19","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A)",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/5 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/5"}]
[null,442,null,"AOCP",2.6,"11-6/6","2013-08-19","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A)",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000), CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/6 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/6"}]
[null,443,null,"AOCP",2.6,"11-6/7","2013-08-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,650  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,650",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-266B, CW-RCB-266A (276A) №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/7, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-266B (N=137.300, E=265.000) с отм.96,845 до отм.97,645, CW-RCB-266A(276A) (N=130.700, E=265.000) с отм.96,850 до отм.97,650  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/7 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/7"}]
[null,444,null,"AOCP",2.6,"11-6/8","2013-08-18","разработка траншеи под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/97,645-99,900, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/97,645-99,900, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/8","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/8",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/97,645-99,900, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/97,530-97,650  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/8 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/8"}]
[null,445,null,"AOCP",2.6,"11-6/9","2013-08-18","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/96,848-96,945, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/96,848-96,945, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/9","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/9",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках 96,748-96,845/96,848-96,945, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках 96,730-96,850/96,830-96,950  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/9 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/9"}]
[null,446,null,"AOCP",2.6,"11-6/10","2013-08-19","монтаж трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках от 96,848 до 97,145, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150  ","монтаж","трубопроводов","GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках от 96,848 до 97,145, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/10 лист 2.","2013-08-19","2013-08-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/10 лист 2.",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443) в отметках от 96,848 до 97,145, GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000) в отметках от 96,830 до 97,150  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/10 от 19.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/10"}]
[null,447,null,"AOCP",2.6,"11-6/11","2013-08-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443), GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000)  в отметках 96,848-96,950/97,530-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443), GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000)",null,"в отметках 96,848-96,950/97,530-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2","2013-08-20","2013-08-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-032 (9631U-M-DW-1452-2032 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-009 (9631U-U-DW-1452-6009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00077_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-00076_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N, GU002-00076-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,6-11-6/11, протокол испытаний уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2,6-0042/2",null,11,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU002-00077-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=137.600; E=265.000, N=142.443), GU002-00076-PVC-200-CWU-N (координаты: E=265.000, N=131.001; E=265.000, N=137.000)  в отметках 96,848-96,950/97,530-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/11 от 20.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 11"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-11-6/11"}]
[null,448,null,"AOCP",6,"12-1/2","2013-04-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,875 до отм.97,775","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)","с отм.96,875 до отм.97,775",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-632A №RENUUO-1440-ZONE6-12-1/2","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-632A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-632A №RENUUO-1440-ZONE6-12-1/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,875 до отм.97,775"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/2 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/2"}]
[null,449,null,"AOCP",6,"12-1/3","2013-04-22","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,875 до отм.96,975","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)","с отм.96,875 до отм.96,975",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/3","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-632A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,875 до отм.96,975"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/3 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/3"}]
[null,450,null,"AOCP",6,"12-1/4","2013-04-23","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,975 до отм.98,550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)","с отм.96,975 до отм.98,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3267 от 23.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/4","2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-632A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3267 от 23.04.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,975 до отм.98,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/4 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/4"}]
[null,451,null,"AOCP",6,"12-1/5","2013-04-23","герметизация вводов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-632A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/5 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/5"}]
[null,452,null,"AOCP",6,"12-1/6","2013-04-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-632A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/6 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/6"}]
[null,453,null,"AOCP",6,"12-1/7","2013-04-24","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,975 до отм.97,775","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-632A","(N=110.000, E=209.050)","с отм.96,975 до отм.97,775",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/7, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-632A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/7, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-632A (N=110.000, E=209.050) с отм.96,975 до отм.97,775"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/7 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/7"}]
[null,454,null,"AOCP",6,"12-1/8","2013-04-22","разработка траншеи под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 96,945-96,975/97,775-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800)","в отметках 96,945-96,975/97,775-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/8","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 96,945-96,975/97,775-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/8 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/8"}]
[null,455,null,"AOCP",6,"12-1/9","2013-04-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 96,945-96,975/97,045-97,075","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800)","в отметках 96,945-96,975/97,045-97,075",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/9","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 96,945-96,975/97,045-97,075"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/9 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/9"}]
[null,456,null,"AOCP",6,"12-1/10","2013-04-23","монтаж трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках от 97,045 до 97,245","монтаж","трубопровода","GU006-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800)","в отметках от 97,045 до 97,245",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/10 лист 2.","2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках от 97,045 до 97,245"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/10 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/10"}]
[null,457,null,"AOCP",6,"12-1/11","2013-04-24","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 97,045-97,075/97,775-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800)","в отметках 97,045-97,075/97,775-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/11, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4, 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0032A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-1/11, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: N=111.000, E=209.300; N=110.000, E=210.800) в отметках 97,045-97,075/97,775-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/11 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-1/11"}]
[null,458,null,"AOCP",6,"12-2/2","2013-04-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-613A №RENUUO-1440-ZONE6-12-2/2","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-613A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-613A №RENUUO-1440-ZONE6-12-2/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/2 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/2"}]
[null,459,null,"AOCP",6,"12-2/3","2013-04-22","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/3","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-613A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/3 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/3"}]
[null,460,null,"AOCP",6,"12-2/4","2013-04-23","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,889 до отм.98,550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)","с отм.96,889 до отм.98,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3267 от 23.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/4","2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-613A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3267 от 23.04.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,889 до отм.98,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/4 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/4"}]
[null,461,null,"AOCP",6,"12-2/5","2013-04-23","герметизация вводов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-613A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/5 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/5"}]
[null,462,null,"AOCP",6,"12-2/6","2013-04-23","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-613A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/6 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/6"}]
[null,463,null,"AOCP",6,"12-2/7","2013-04-24","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-613A","(N=71.050, E=223.250)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/7, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-613A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/7, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-613A (N=71.050, E=223.250) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/7 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/7"}]
[null,464,null,"AOCP",6,"12-2/8","2013-04-22","разработка траншеи под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0013A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350)","в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/8","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/8 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/8"}]
[null,465,null,"AOCP",6,"12-2/9","2013-04-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0013A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350)","в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/9","2013-04-22","2013-04-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/9 от 22.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/9"}]
[null,466,null,"AOCP",6,"12-2/10","2013-04-23","монтаж трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках от 96,948 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0013A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350)","в отметках от 96,948 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/10 лист 2.","2013-04-23","2013-04-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках от 96,948 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/10 от 23.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/10"}]
[null,467,null,"AOCP",6,"12-2/11","2013-04-24","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0013A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350)","в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/11, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-6006 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0013A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-2/11, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=223.250, N=71.300; E=223.250, N=73.350) в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/11 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-2/11"}]
[null,468,null,"AOCP",6,"12-3/2","2013-09-28","разработка котлованов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-601A №RENUUO-1440-ZONE6-12-3/2","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-601A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-601A №RENUUO-1440-ZONE6-12-3/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/2 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/2"}]
[null,469,null,"AOCP",6,"12-3/3","2013-09-28","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/3","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-601A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/3 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/3"}]
[null,470,null,"AOCP",6,"12-3/4","2013-09-28","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,889 до отм.98,675","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)","с отм.96,889 до отм.98,675",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3781 от 28.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/4","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-601A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3781 от 28.09.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,889 до отм.98,675"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/4 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/4"}]
[null,471,null,"AOCP",6,"12-3/5","2013-09-29","герметизация вводов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-601A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/5 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/5"}]
[null,472,null,"AOCP",6,"12-3/6","2013-09-29","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-601A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/6 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/6"}]
[null,473,null,"AOCP",6,"12-3/7","2013-09-30","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-601A","(N=5.700, E=221.422)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/7, протокол результатов испытаний песка №45","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-601A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/7, протокол результатов испытаний песка №45",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-601A (N=5.700, E=221.422) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/7 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/7"}]
[null,474,null,"AOCP",6,"12-3/8","2013-09-28","разработка траншеи под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0001A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251)","в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/8","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/8 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/8"}]
[null,475,null,"AOCP",6,"12-3/9","2013-09-28","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0001A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251)","в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/9","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/9 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/9"}]
[null,476,null,"AOCP",6,"12-3/10","2013-09-29","монтаж трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках от 96,843 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0001A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251)","в отметках от 96,843 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/10 лист 2.","2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках от 96,843 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/10 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/10"}]
[null,477,null,"AOCP",6,"12-3/11","2013-09-30","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0001A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251)","в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/11, протокол результатов испытаний песка №45","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-008 (9631U-U-DW-1452-6008 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0001A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-3/11, протокол результатов испытаний песка №45",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=221.450, N=5.950; E=221.450, N=13.251) в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/11 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-3/11"}]
[null,478,null,"AOCP",6,"12-4/2","2013-10-23","разработка котлованов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-615A №RENUUO-1440-ZONE6-12-4/2","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-615A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-615A №RENUUO-1440-ZONE6-12-4/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/2 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/2"}]
[null,479,null,"AOCP",6,"12-4/3","2013-10-23","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/3","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-615A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/3 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/3"}]
[null,480,null,"AOCP",6,"12-4/4","2013-10-23","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,889 до отм.98,550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)","с отм.96,889 до отм.98,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №214 от 25.08.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3866 от 23.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/4","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-615A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №214 от 25.08.13., документ о качестве растворной смеси  №3866 от 23.10.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,889 до отм.98,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/4 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/4"}]
[null,481,null,"AOCP",6,"12-4/5","2013-10-24","герметизация вводов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-24","2013-10-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-615A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/5 от 24.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/5"}]
[null,482,null,"AOCP",6,"12-4/6","2013-10-24","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-24","2013-10-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-615A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/6 от 24.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/6"}]
[null,483,null,"AOCP",6,"12-4/7","2013-10-25","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-615A","(N=71.050, E=270.250)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/7, протокол результатов испытаний песка №51","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-615A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/7, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-615A (N=71.050, E=270.250) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/7 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/7"}]
[null,484,null,"AOCP",6,"12-4/8","2013-10-23","разработка траншеи под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,851-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200)","в отметках 96,851-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/8","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,851-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/8 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/8"}]
[null,485,null,"AOCP",6,"12-4/9","2013-10-23","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,851-96,889/96,951-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200)","в отметках 96,851-96,889/96,951-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/9","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,851-96,889/96,951-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/9 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/9"}]
[null,486,null,"AOCP",6,"12-4/10","2013-10-24","монтаж трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках от 96,951 до 97189","монтаж","трубопровода","GU006-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200)","в отметках от 96,951 до 97189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/10 лист 2.","2013-10-24","2013-10-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках от 96,951 до 97189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/10 от 24.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/10"}]
[null,487,null,"AOCP",6,"12-4/11","2013-10-25","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,951-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200)","в отметках 96,951-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/11, протокол результатов испытаний песка №51","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-010 (9631U-U-DW-1452-6010 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0015A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-4/11, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=71.300; E=270.250, N=73.200) в отметках 96,951-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/11 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-4/11"}]
[null,488,null,"AOCP",6,"12-5/2","2013-04-24","разработка котлованов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,790 до отм.97,690","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)","с отм.96,790 до отм.97,690",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-618A №RENUUO-1440-ZONE6-12-5/2","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-618A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-618A №RENUUO-1440-ZONE6-12-5/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,790 до отм.97,690"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/2 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/2"}]
[null,489,null,"AOCP",6,"12-5/3","2013-04-24","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,790 до отм.96,890","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)","с отм.96,790 до отм.96,890",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/3","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-618A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,790 до отм.96,890"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/3 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/3"}]
[null,490,null,"AOCP",6,"12-5/4","2013-04-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,890 до отм.98,500","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)","с отм.96,890 до отм.98,500",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3270 от 24.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/4","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-618A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3270 от 24.04.2013.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,890 до отм.98,500"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/4 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/4"}]
[null,491,null,"AOCP",6,"12-5/5","2013-04-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-618A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/5 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/5"}]
[null,492,null,"AOCP",6,"12-5/6","2013-04-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 771) от 05.02.13.",null,"2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-618A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 771) от 05.02.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/6 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/6"}]
[null,493,null,"AOCP",6,"12-5/7","2013-04-25","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,890 до отм.97,690","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-618A","(N=98.400, E=291.550)","с отм.96,890 до отм.97,690",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/7, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-618A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/7, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-618A (N=98.400, E=291.550) с отм.96,890 до отм.97,690"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/7 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/7"}]
[null,494,null,"AOCP",6,"12-5/8","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE(I496,$A$1,J496,$A$1,K496,$A$1,L496,$A$1,M496)","v":"разработка траншеи под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,814-96,890/97,690-98,900"},"разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0018A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400)","в отметках 96,814-96,890/97,690-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/8","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,814-96,890/97,690-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/8 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/8"}]
[null,495,null,"AOCP",6,"12-5/9","2013-04-24","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,814-96,890/96,914-96,990","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0018A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400)","в отметках 96,814-96,890/96,914-96,990",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/9","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,814-96,890/96,914-96,990"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/9 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/9"}]
[null,496,null,"AOCP",6,"12-5/10","2013-04-25","монтаж трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках от 96,914 до 97,190","монтаж","трубопровода","GU006-0018A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400)","в отметках от 96,914 до 97,190",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/10 лист 2.","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках от 96,914 до 97,190"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/10 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/10"}]
[null,497,null,"AOCP",6,"12-5/11","2013-04-25","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,914-96,990/97,690-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0018A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400)","в отметках 96,914-96,990/97,690-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/11, протокол результатов испытаний песка №51","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-011 (9631U-U-DW-1452-6011 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0018A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-5/11, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0018A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.800, N=98.400; E=295.600, N=98.400) в отметках 96,914-96,990/97,690-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/11 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-5/11"}]
[null,498,null,"AOCP",6,"12-6/2","2013-09-28","разработка котлованов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-602A №RENUUO-1440-ZONE6-12-6/2","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-602A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-602A №RENUUO-1440-ZONE6-12-6/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/2 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/2"}]
[null,499,null,"AOCP",6,"12-6/3","2013-09-28","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/3","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-602A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/3 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/3"}]
[null,500,null,"AOCP",6,"12-6/4","2013-09-28","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,889 до отм.98,675","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)","с отм.96,889 до отм.98,675",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3781 от 28.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/4","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-602A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3781 от 28.09.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,889 до отм.98,675"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/4 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/4"}]
[null,501,null,"AOCP",6,"12-6/5","2013-09-29","герметизация вводов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-602A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/5 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/5"}]
[null,502,null,"AOCP",6,"12-6/6","2013-09-29","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-602A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/6 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/6"}]
[null,503,null,"AOCP",6,"12-6/7","2013-09-30","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-602A","(N=5.700, E=238.683)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/7, протокол результатов испытаний песка №43","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-602A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/7, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-602A (N=5.700, E=238.683) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/7 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/7"}]
[null,504,null,"AOCP",6,"12-6/8","2013-09-28","разработка траншеи под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0002A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251)","в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/8","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/97,689-98,850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/8 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/8"}]
[null,505,null,"AOCP",6,"12-6/9","2013-09-28","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0002A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251)","в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/9","2013-09-28","2013-09-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,743-96,889/96,843-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/9 от 28.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/9"}]
[null,506,null,"AOCP",6,"12-6/10","2013-09-29","монтаж трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках от 96,843 до 97,183","монтаж","трубопровода","GU006-0002A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251)","в отметках от 96,843 до 97,183",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/10 лист 2.","2013-09-29","2013-09-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках от 96,843 до 97,183"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/10 от 29.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/10"}]
[null,507,null,"AOCP",6,"12-6/11","2013-09-30","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0002A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251)","в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/11, протокол результатов испытаний песка №43","2013-09-30","2013-09-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0002A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-6/11, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=238.683, N=5.950; E=238.683, N=13.251) в отметках 96,843-96,989/97,689-98,850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/11 от 30.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-6/11"}]
[null,508,null,"AOCP",6,"12-7/2","2013-10-30","разработка котлованов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,790 до отм.97,690","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)","с отм.96,790 до отм.97,690",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-604A №RENUUO-1440-ZONE6-12-7/2","2013-10-30","2013-10-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-604A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-604A №RENUUO-1440-ZONE6-12-7/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,790 до отм.97,690"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/2 от 30.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/2"}]
[null,509,null,"AOCP",6,"12-7/3","2013-10-30","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,790 до отм.96,890","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)","с отм.96,790 до отм.96,890",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/3","2013-10-30","2013-10-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-604A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,790 до отм.96,890"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/3 от 30.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/3"}]
[null,510,null,"AOCP",6,"12-7/4","2013-10-30","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,890 до отм.98,520","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)","с отм.96,890 до отм.98,520",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №214 от 25.08.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3887 от 30.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/4","2013-10-30","2013-10-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-604A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №214 от 25.08.13., документ о качестве растворной смеси  №3887 от 30.10.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,890 до отм.98,520"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/4 от 30.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/4"}]
[null,511,null,"AOCP",6,"12-7/5","2013-11-01","герметизация вводов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-11-01","2013-11-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-604A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/5 от 01.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/5"}]
[null,512,null,"AOCP",6,"12-7/6","2013-11-01","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-11-01","2013-11-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-604A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/6 от 01.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/6"}]
[null,513,null,"AOCP",6,"12-7/7","2013-11-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,890 до отм.97,690","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-604A","(N=39.500, E=265.850)","с отм.96,890 до отм.97,690",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/7, протокол результатов испытаний песка №53","2013-11-02","2013-11-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-604A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/7, протокол результатов испытаний песка №53",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-604A (N=39.500, E=265.850) с отм.96,890 до отм.97,690"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/7 от 02.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/7"}]
[null,514,null,"AOCP",6,"12-7/8","2013-10-30","разработка траншеи под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,778-96,890/97,690-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0004A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500)","в отметках 96,778-96,890/97,690-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/8","2013-10-30","2013-10-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,778-96,890/97,690-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/8 от 30.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/8"}]
[null,515,null,"AOCP",6,"12-7/9","2013-10-30","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,778-96,890/96,878-96,990","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0004A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500)","в отметках 96,778-96,890/96,878-96,990",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/9","2013-10-30","2013-10-30",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,778-96,890/96,878-96,990"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/9 от 30.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/9"}]
[null,516,null,"AOCP",6,"12-7/10","2013-11-01","монтаж трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках от 96,878 до 97,190","монтаж","трубопровода","GU006-0004A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500)","в отметках от 96,878 до 97,190",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/10 лист 2.","2013-11-01","2013-11-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках от 96,878 до 97,190"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/10 от 01.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/10"}]
[null,517,null,"AOCP",6,"12-7/11","2013-11-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,878-96,990/97,690-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0004A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500)","в отметках 96,878-96,990/97,690-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/11, протокол результатов испытаний песка №53","2013-11-02","2013-11-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-012 (9631U-U-DW-1452-6012 Rev.3), 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0004A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-7/11, протокол результатов испытаний песка №53",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=266.100, N=39.500; E=271.700, N=39.500) в отметках 96,878-96,990/97,690-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/11 от 02.11.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-7/11"}]
[null,518,null,"AOCP",6,"12-8/2","2013-02-04","разработка котлованов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-607A №RENUUO-1440-ZONE6-12-8/2","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-607A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-607A №RENUUO-1440-ZONE6-12-8/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/2 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/2"}]
[null,519,null,"AOCP",6,"12-8/3","2013-02-04","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,789 до отм.97,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)","с отм.96,789 до отм.97,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/3","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-607A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,789 до отм.97,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/3 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/3"}]
[null,520,null,"AOCP",6,"12-8/4","2013-02-05","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,889 до отм.98,620","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)","с отм.96,889 до отм.98,620",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №388 от 20.12.12, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №388 от 20.12.12, 1ПП8, паспорт качества №207 от 17.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3017 от 05.02.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/4","2013-02-05","2013-02-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-607A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/4, паспорт качества №388 от 20.12.12, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 14.01.13, документ о качестве растворной смеси  №3017 от 05.02.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,889 до отм.98,620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/4 от 05.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/4"}]
[null,521,null,"AOCP",6,"12-8/5","2013-02-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-607A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/5 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/5"}]
[null,522,null,"AOCP",6,"12-8/6","2013-02-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-607A",null,"паспорт №б/н (партия №1 455) от 23.04.12., паспорт №б/н (партия  №1 564) от 28.05.12.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/6 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/6"}]
[null,523,null,"AOCP",6,"12-8/7","2013-02-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-607A","(N=9.950, E=275.150)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/7, протокол результатов испытаний песка №43","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-607A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/7, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-607A (N=9.950, E=275.150) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/7 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/7"}]
[null,524,null,"AOCP",6,"12-8/8","2013-02-04","разработка траншеи под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0007A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702)","в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/8","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/8 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/8"}]
[null,525,null,"AOCP",6,"12-8/9","2013-02-04","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,859-96,889/96,959-98,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0007A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702)","в отметках 96,859-96,889/96,959-98,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/9","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,859-96,889/96,959-98,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/9 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/9"}]
[null,526,null,"AOCP",6,"12-8/10","2013-02-07","монтаж трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках от 96,959 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0007A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702)","в отметках от 96,959 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/10 лист 2.","2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках от 96,959 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/10 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/10"}]
[null,527,null,"AOCP",6,"12-8/11","2013-02-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0007A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702)","в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/11, протокол результатов испытаний песка №43","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0007A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-8/11, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=275.148, N=8.222; E=275.148, N=9.702) в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/11 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-8/11"}]
[null,528,null,"AOCP",6,"12-9/2","2013-02-04","разработка котлованов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-608A №RENUUO-1440-ZONE6-12-9/2","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-608A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-608A №RENUUO-1440-ZONE6-12-9/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/2 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/2"}]
[null,529,null,"AOCP",6,"12-9/3","2013-02-04","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/3","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-608A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/3 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/3"}]
[null,530,null,"AOCP",6,"12-9/4","2013-02-05","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,889 до отм.98,520","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)","с отм.96,889 до отм.98,520",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №388 от 20.12.12, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №388 от 20.12.12, 1ПП8, паспорт качества №207 от 17.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3017 от 05.02.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/4","2013-02-05","2013-02-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-608A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/4, паспорт качества №388 от 20.12.12, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 14.01.13, документ о качестве растворной смеси  №3017 от 05.02.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,889 до отм.98,520"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/4 от 05.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/4"}]
[null,531,null,"AOCP",6,"12-9/5","2013-02-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-608A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/5 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/5"}]
[null,532,null,"AOCP",6,"12-9/6","2013-02-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-608A",null,"паспорт №б/н (партия №1 455) от 23.04.12., паспорт №б/н (партия  №1 564) от 28.05.12.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/6 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/6"}]
[null,533,null,"AOCP",6,"12-9/7","2013-02-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-608A","(N=9.950, E=310.900)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/7, протокол результатов испытаний песка №43","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-608A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/7, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-608A (N=9.950, E=310.900) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/7 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/7"}]
[null,534,null,"AOCP",6,"12-9/8","2013-02-04","разработка траншеи под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700)","в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/8","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,859-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/8 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/8"}]
[null,535,null,"AOCP",6,"12-9/9","2013-02-04","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,859-96,889/96,959-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700)","в отметках 96,859-96,889/96,959-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/9","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,859-96,889/96,959-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/9 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/9"}]
[null,536,null,"AOCP",6,"12-9/10","2013-02-07","монтаж трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках от 96,959 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700)","в отметках от 96,959 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/10 лист 2.","2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках от 96,959 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/10 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/10"}]
[null,537,null,"AOCP",6,"12-9/11","2013-02-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700)","в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/11, протокол результатов испытаний песка №43","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-013 (9631U-U-DW-1452-6013 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0008A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-9/11, протокол результатов испытаний песка №43",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=310.900, N=8.222; E=310.900, N=9.700) в отметках 96,959-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/11 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-9/11"}]
[null,538,null,"AOCP",6,"12-10/2","2013-02-04","разработка котлованов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-610A №RENUUO-1440-ZONE6-12-10/2","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-610A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-610A №RENUUO-1440-ZONE6-12-10/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/2 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/2"}]
[null,539,null,"AOCP",6,"12-10/3","2013-02-04","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/3","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-610A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/3 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/3"}]
[null,540,null,"AOCP",6,"12-10/4","2013-02-05","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,889 до отм.98,620","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)","с отм.96,889 до отм.98,620",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №388 от 20.12.12, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №388 от 20.12.12, 1ПП8, паспорт качества №207 от 17.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3017 от 05.02.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/4","2013-02-05","2013-02-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-610A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/4, паспорт качества №388 от 20.12.12, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 14.01.13, документ о качестве растворной смеси  №3017 от 05.02.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,889 до отм.98,620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/4 от 05.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/4"}]
[null,541,null,"AOCP",6,"12-10/5","2013-02-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-610A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/5 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/5"}]
[null,542,null,"AOCP",6,"12-10/6","2013-02-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-610A",null,"паспорт №б/н (партия №1 455) от 23.04.12., паспорт №б/н (партия  №1 564) от 28.05.12.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/6 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/6"}]
[null,543,null,"AOCP",6,"12-10/7","2013-02-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-610A","(N=40.500, E=339.050)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/7, протокол результатов испытаний песка №53","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-610A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/7, протокол результатов испытаний песка №53",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-610A (N=40.500, E=339.050) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/7 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/7"}]
[null,544,null,"AOCP",6,"12-10/8","2013-02-04","разработка траншеи под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,864-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0010A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500)","в отметках 96,864-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/8","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0010A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,864-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/8 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/8"}]
[null,545,null,"AOCP",6,"12-10/9","2013-02-04","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,864-96,889/96,964-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0010A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500)","в отметках 96,864-96,889/96,964-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/9","2013-02-04","2013-02-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,864-96,889/96,964-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/9 от 04.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/9"}]
[null,546,null,"AOCP",6,"12-10/10","2013-02-07","монтаж трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках от 96,964 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0010A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500)","в отметках от 96,964 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/10 лист 2.","2013-02-07","2013-02-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках от 96,964 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/10 от 07.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/10"}]
[null,547,null,"AOCP",6,"12-10/11","2013-02-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,964-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0010A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500)","в отметках 96,964-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/11, протокол результатов испытаний песка №53","2013-02-10","2013-02-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0010A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-10/11, протокол результатов испытаний песка №53",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=339.300, N=40.500; E=340.550, N=40.500) в отметках 96,964-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/11 от 10.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-10/11"}]
[null,548,null,"AOCP",6,"12-11/2","2013-10-03","разработка котлованов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,789 до отм.97,689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)","с отм.96,789 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-612A №RENUUO-1440-ZONE6-12-11/2","2013-10-03","2013-10-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-612A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-612A №RENUUO-1440-ZONE6-12-11/2",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,789 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/2 от 03.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/2"}]
[null,549,null,"AOCP",6,"12-11/3","2013-10-03","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,789 до отм.96,889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)","с отм.96,789 до отм.96,889",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/3","2013-10-03","2013-10-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-612A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,789 до отм.96,889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/3 от 03.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/3"}]
[null,550,null,"AOCP",6,"12-11/4","2013-10-03","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,889 до отм.98,560","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)","с отм.96,889 до отм.98,560",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №214 от 25.08.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3806 от 03.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-11-10/4","2013-10-03","2013-10-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-612A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №214 от 25.08.13., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3806 от 03.10.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,889 до отм.98,560"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/4 от 03.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/4"}]
[null,551,null,"AOCP",6,"12-11/5","2013-10-04","герметизация вводов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-04","2013-10-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-612A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/5 от 04.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/5"}]
[null,552,null,"AOCP",6,"12-11/6","2013-10-04","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-04","2013-10-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-610A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/6 от 04.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/6"}]
[null,553,null,"AOCP",6,"12-11/7","2013-10-05","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,889 до отм.97,689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-612A","(N=71.050, E=316.600)","с отм.96,889 до отм.97,689",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/7, протокол результатов испытаний песка №51","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-612A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/7, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-612A (N=71.050, E=316.600) с отм.96,889 до отм.97,689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/7 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/7"}]
[null,554,null,"AOCP",6,"12-11/8","2013-10-03","разработка траншеи под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0012A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350)","в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/8","2013-10-03","2013-10-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/8",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/8 от 03.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/8"}]
[null,555,null,"AOCP",6,"12-11/9","2013-10-03","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0012A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350)","в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/9","2013-10-03","2013-10-03",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/9",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,848-96,889/96,948-96,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/9 от 03.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/9"}]
[null,556,null,"AOCP",6,"12-11/10","2013-10-04","монтаж трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках от 96,948 до 97,189","монтаж","трубопровода","GU006-0012A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350)","в отметках от 96,948 до 97,189",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №419 от 25.09.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/10 лист 2.","2013-10-04","2013-10-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №419 от 25.09.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/10 лист 2.",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках от 96,948 до 97,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/10 от 04.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/10"}]
[null,557,null,"AOCP",6,"12-11/11","2013-10-05","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0012A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350)","в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/11, протокол результатов испытаний песка №51","2013-10-05","2013-10-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-U-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0012A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-12-11/11, протокол результатов испытаний песка №51",null,12,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=316.600, N=71.300; E=316.600, N=73.350) в отметках 96,948-96,989/97,689-98,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/11 от 05.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога C1, D5, D6"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-12-11/11"}]
[null,558,null,"AOCP",6,"13-1/2","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE(I560,$A$1,J560,$A$1,K560,$A$1,L560,$A$1,M560)","v":"разработка котлованов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.96,689  "},"разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/2","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-626B, CW-RCB-626A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/2",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/2 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/2"}]
[null,559,null,"AOCP",6,"13-1/3","2013-07-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/3","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/3 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/3"}]
[null,560,null,"AOCP",6,"13-1/4","2013-07-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.97,620, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.97,620  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.97,620, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.97,620",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №№3608 от 27.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/4","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №№3608 от 27.07.2013.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.97,620, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.97,620  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/4 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/4"}]
[null,561,null,"AOCP",6,"13-1/5","2013-07-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/5 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/5"}]
[null,562,null,"AOCP",6,"13-1/6","2013-07-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","документы проверены",13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500), CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/6 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/6"}]
[null,563,null,"AOCP",6,"13-1/7","2013-07-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0011","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-626B, CW-RCB-626A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0011",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-626B (E=358.200, N=108.500) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-626A (E=365.800, N=108.500) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/7 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/7"}]
[null,564,null,"AOCP",6,"13-1/8","2013-07-27","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/8","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/8",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/96,547-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/8 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/8"}]
[null,565,null,"AOCP",6,"13-1/9","2013-07-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/9","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/9",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/9 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/9"}]
[null,566,null,"AOCP",6,"13-1/10","2013-07-28","монтаж трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках от 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках от 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/10 лист 2.","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/10 лист 2.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500) в отметках от 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/10 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/10"}]
[null,567,null,"AOCP",6,"13-1/11","2013-07-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500), GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500)  в отметках 95,823-95,989/96,547-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500), GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500)",null,"в отметках 95,823-95,989/96,547-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0011","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0026A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N, GU006-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-1/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0011",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0026B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=108.500; E=357.950, N=108.500), GU006-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=108.500; E=365.550, N=108.500)  в отметках 95,823-95,989/96,547-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/11 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-1/11"}]
[null,568,null,"AOCP",6,"13-2/2","2013-07-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/2","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-630B, CW-RCB-630A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/2",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/2 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/2"}]
[null,569,null,"AOCP",6,"13-2/3","2013-07-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/3","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/3 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/3"}]
[null,570,null,"AOCP",6,"13-2/4","2013-07-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.97,605, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.97,605  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.97,605, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.97,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №№3608 от 27.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/4","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №№3608 от 27.07.2013.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.97,605, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.97,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/4 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/4"}]
[null,571,null,"AOCP",6,"13-2/5","2013-07-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/5 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/5"}]
[null,572,null,"AOCP",6,"13-2/6","2013-07-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","документы проверены",13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490), CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/6 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/6"}]
[null,573,null,"AOCP",6,"13-2/7","2013-07-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-630B, CW-RCB-630A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-630B (E=358.200, N=73.490) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-630A (E=365.800, N=73.490) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/7 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/7"}]
[null,574,null,"AOCP",6,"13-2/8","2013-07-27","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/96,647-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/96,647-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/8","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/8",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/96,600-97,900, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/96,647-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/8 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/8"}]
[null,575,null,"AOCP",6,"13-2/9","2013-07-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/9","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/9",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/9 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/9"}]
[null,576,null,"AOCP",6,"13-2/10","2013-07-28","монтаж трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках от 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках от 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/10 лист 2.","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/10 лист 2.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490) в отметках от 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/10 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/10"}]
[null,577,null,"AOCP",6,"13-2/11","2013-07-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490), GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490)  в отметках 95,823-95,989/96,600-97,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490), GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490)",null,"в отметках 95,823-95,989/96,600-97,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030A_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0030B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N, GU006-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-2/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0030B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=73.490; E=357.950, N=73.490), GU006-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=73.490; E=365.550, N=73.490)  в отметках 95,823-95,989/96,600-97,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/11 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-2/11"}]
[null,578,null,"AOCP",6,"13-3/2","2013-07-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.96,689  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/2","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-631B, CW-RCB-631A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/2",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/2 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/2"}]
[null,579,null,"AOCP",6,"13-3/3","2013-07-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.95,889  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.95,889",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/3","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,650 до отм.95,750, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,789 до отм.95,889  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/3 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/3"}]
[null,580,null,"AOCP",6,"13-3/4","2013-07-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.98,605, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.98,605  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.98,605, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.98,605",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3608 от 27.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/4","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №№3608 от 27.07.2013.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.98,605, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.98,605  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/4 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/4"}]
[null,581,null,"AOCP",6,"13-3/5","2013-07-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/5 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/5"}]
[null,582,null,"AOCP",6,"13-3/6","2013-07-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","документы проверены",13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900), CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/6 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/6"}]
[null,583,null,"AOCP",6,"13-3/7","2013-07-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.96,689  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-631B, CW-RCB-631A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/7, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-631B (E=358.200, N=20.900) с отм.95,750 до отм.96,600, CW-RCB-631A (E=365.800, N=20.900) с отм.95,889 до отм.96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/7 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/7"}]
[null,584,null,"AOCP",6,"13-3/8","2013-07-27","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/96,600-98,605, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/97,547-96,689  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/96,600-98,605, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/97,547-96,689",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/8","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/8",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/96,600-98,605, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/97,547-96,689  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/8 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/8"}]
[null,585,null,"AOCP",6,"13-3/9","2013-07-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/9","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/9",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках 95,723-95,750/95,823-95,850, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках 95,747-95,889/95,847-95,989  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/9 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/9"}]
[null,586,null,"AOCP",6,"13-3/10","2013-07-28","монтаж трубопроводов GU006-0031B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках от 95,847 до 96,189  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0031B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках от 95,847 до 96,189",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12., труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/10 лист 2.","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12.,  документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/10 лист 2.",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0031B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900) в отметках от 95,823 до 96,100, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900) в отметках от 95,847 до 96,189  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/10 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/10"}]
[null,587,null,"AOCP",6,"13-3/11","2013-07-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900), GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900)  в отметках 95,823-95,989/96,547-98,605","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900), GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900)",null,"в отметках 95,823-95,989/96,547-98,605",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015","2013-07-28","2013-07-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-014 (9631U-M-DW-1452-6014 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0031A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N, GU006-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-13-3/11, протокол уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE6-0015",null,13,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0031B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=351.350, N=20.900; E=357.950, N=20.900), GU006-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=358.450, N=20.900; E=365.550, N=20.900)  в отметках 95,823-95,989/96,547-98,605"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/11 от 28.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога G"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-13-3/11"}]
[null,588,null,"AOCP",2,"14-1/2","2013-04-06","разработка котлованов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.675 до отм. 98.625","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.675 до отм. 98.625"," ","проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-205B №RENUUO-1440-ZONE2-14-1/2","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-205B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-205B №RENUUO-1440-ZONE2-14-1/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.675 до отм. 98.625"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/2 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/2"}]
[null,589,null,"AOCP",2,"14-1/3","2013-04-06","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.675 до отм. 97.775","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.675 до отм. 97.775"," ","проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/3","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-205B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.675 до отм. 97.775"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/3 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/3"}]
[null,590,null,"AOCP",2,"14-1/4","2013-04-06","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.775 до отм. 99.590","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.775 до отм. 99.590",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси  №6333 от 06.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/4","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},"герметизация вводов колодца CW-RCB-205B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  6333 от 06.04.2013 г.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.775 до отм. 99.590"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/4 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/4"}]
[null,591,null,"AOCP",2,"14-1/5","2013-04-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-205B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/5 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/5"}]
[null,592,null,"AOCP",2,"14-1/6","2013-04-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},"обратная засыпка колодца CW-RCB-205B",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/6 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/6"}]
[null,593,null,"AOCP",2,"14-1/7","2013-04-07","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.775 до отм. 98.625","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.775 до отм. 98.625",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S).","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/7, протокол №14-1/1 испытания уплотнения песка","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0037B-01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)."},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-205B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/7, протокол №14-1/1 испытания уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-205B  (N=288.600, E=204.700) с отм. 97.775 до отм. 98.625"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/7 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-1/7"}]
[null,594,null,"AOCP",2.6,"14-1/8","2013-04-06","разработка траншеи под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,727-97,775/98,625-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0037B-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600)","в отметках 97,727-97,775/98,625-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/8","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0037B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,727-97,775/98,625-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/8 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/8"}]
[null,595,null,"AOCP",2.6,"14-1/9","2013-04-06","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,727-97,775/97,827-97,875","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0037B-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600)","в отметках 97,727-97,775/97,827-97,875",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/9","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)"},"монтаж трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,727-97,775/97,827-97,875"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/9 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/9"}]
[null,596,null,"AOCP",2.6,"14-1/10","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE(I598,$A$1,J598,$A$1,K598,$A$1,L598,$A$1,M598)","v":"монтаж трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках от 97,827 до 98,125"},"монтаж","трубопровода","GU006-0037B-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600)","в отметках от 97,827 до 98,125",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/10 лист 2.","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках от 97,827 до 98,125"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/10 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/10"}]
[null,597,null,"AOCP",2.6,"14-1/11","2013-04-07","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,827-97,875/98,625-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0037B-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600)","в отметках 97,827-97,875/98,625-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/11, протокол №14-1/1 испытания уплотнения песка","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-020-000-ГТ-006 (9631U-M-DW-1452-2006 Rev.4), 5235A-060-930-ТХ1.И (U6A-GU002-0004A-01 Rev.2)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-1/11, протокол №14-1/1 испытания уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0037B-PVC-250-CWU-N (координаты: E=192.450, N=288.600; E=204.450, N=288.600) в отметках 97,827-97,875/98,625-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/11 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-1/11"}]
[null,598,null,"AOCP",2,"14-2/2","2013-10-25","разработка котлованов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.446 до отм. 98.346","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)","с отм. 97.446 до отм. 98.346",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/2","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-206B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.446 до отм. 98.346"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/2 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/2"}]
[null,599,null,"AOCP",2,"14-2/3","2013-10-25","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.446 до отм. 97.546","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)","с отм. 97.446 до отм. 97.546",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/3","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-206B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания  колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.446 до отм. 97.546"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/3 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/3"}]
[null,600,null,"AOCP",2,"14-2/4","2013-10-25","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.546 до отм. 99.555","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)","с отм. 97.546 до отм. 99.555",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3872 от 25.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/4","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-206B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3872 от 25.10.2013.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.546 до отм. 99.555"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/4 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/4"}]
[null,601,null,"AOCP",2,"14-2/5","2013-10-26","герметизация вводов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-206B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/5 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/5"}]
[null,602,null,"AOCP",2,"14-2/6","2013-10-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-206B",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/6 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/6"}]
[null,603,null,"AOCP",2,"14-2/7","2013-10-27","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.546 до отм. 98.346","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-206B","(N=252.750, E=204.700)","с отм. 97.546 до отм. 98.346",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/7, протокол №14-2 испытания уплотнения песка","2013-10-27","2013-10-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.6S)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-206B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/7, протокол №14-2 испытания уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-206B (N=252.750, E=204.700) с отм. 97.546 до отм. 98.346"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/7 от 27.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/7"}]
[null,604,null,"AOCP",2,"14-2/8","2013-10-25","разработка траншеи под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,498-97,546/98,346-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0036A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750)","в отметках 97,498-97,546/98,346-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/8","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0037B-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,498-97,546/98,346-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/8 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/8"}]
[null,605,null,"AOCP",2,"14-2/9","2013-10-25","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,498-97,546/97,598-97,646","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0036A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750)","в отметках 97,498-97,546/97,598-97,646",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/9","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,498-97,546/97,598-97,646"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/9 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/9"}]
[null,606,null,"AOCP",2,"14-2/10","2013-10-26","монтаж трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках  от 97,598 до 97,846","монтаж","трубопровода","GU006-0036A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750)","в отметках  от 97,598 до 97,846",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/10 лист 2.","2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках  от 97,598 до 97,846"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/10 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/10"}]
[null,607,null,"AOCP",2,"14-2/11","2013-10-27","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,598-97,646/98,346-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0036A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750)","в отметках 97,598-97,646/98,346-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/11, протокол №14-2 испытания уплотнения песка","2013-10-27","2013-10-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0036A_01 rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-2/11, протокол №14-2 испытания уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0036A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=252.750; E=204.450, N=252.750) в отметках 97,598-97,646/98,346-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/11 от 27.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-2/11"}]
[null,608,null,"AOCP",2,"14-3/2","2013-10-25","разработка котлованов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.755 до отм. 98.665","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)","с отм. 97.755 до отм. 98.665",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/2","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-207B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.755 до отм. 98.665"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/2 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/2"}]
[null,609,null,"AOCP",2,"14-3/3","2013-10-25","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.755 до отм. 97.855","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)","с отм. 97.755 до отм. 97.855",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/3","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-207B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.755 до отм. 97.855"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/3 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/3"}]
[null,610,null,"AOCP",2,"14-3/4","2013-10-25","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.855 до отм. 99.605","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)","с отм. 97.855 до отм. 99.605",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3872 от 25.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/4","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-207B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3872 от 25.10.2013.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.855 до отм. 99.605"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/4 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/4"}]
[null,611,null,"AOCP",2,"14-3/5","2013-10-26","герметизация вводов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-207B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/5 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/5"}]
[null,612,null,"AOCP",2,"14-3/6","2013-10-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-207B",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/6 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/6"}]
[null,613,null,"AOCP",2,"14-3/7","2013-10-27","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.855 до отм. 98.665","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-207B","(N=214.350, E=204.700)","с отм. 97.855 до отм. 98.665",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/7, протокол №14-2 испытаний уплотнения песка","2013-10-27","2013-10-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-060-930-ТХ1.И (U6A-GU006-0035B_01 rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-207B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/7, протокол №14-2 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-207B (N=214.350, E=204.700) с отм. 97.855 до отм. 98.665"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/7 от 27.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-3/7"}]
[null,614,null,"AOCP",2.6,"14-3/8","2013-10-25","разработка траншеи под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,807-97,855/98,655-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU006-0035B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350)","в отметках 97,807-97,855/98,655-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/8","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0035B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,807-97,855/98,655-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/8 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/8"}]
[null,615,null,"AOCP",2.6,"14-3/9","2013-10-25","устройство песчаного основания  под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,807-97,855/97,907-97,955","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU006-0035B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350)","в отметках 97,807-97,855/97,907-97,955",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/9","2013-10-25","2013-10-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,807-97,855/97,907-97,955"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/9 от 25.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/9"}]
[null,616,null,"AOCP",2.6,"14-3/10","2013-10-26","монтаж трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках от 97,907 до 98,155","монтаж","трубопровода","GU006-0035B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350)","в отметках от 97,907 до 98,155",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/10 лист 2.","2013-10-26","2013-10-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках от 97,907 до 98,155"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/10 от 26.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/10"}]
[null,617,null,"AOCP",2.6,"14-3/11","2013-10-27","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,907-97,955/98,655-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU006-0035B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350)","в отметках 97,907-97,955/98,655-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/11, протокол №14-2 испытаний уплотнения песка","2013-10-27","2013-10-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.5), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0035B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-3/11, протокол №14-2 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU006-0035B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.450, N=214.350; E=204.450, N=214.350) в отметках 97,907-97,955/98,655-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/11 от 27.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,6-14-3/11"}]
[null,618,null,"AOCP",2,"14-4/2","2013-04-24","разработка котлованов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.854 до отм. 98.545","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)","с отм. 97.854 до отм. 98.545",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/2","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-213A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.854 до отм. 98.545"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/2 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/2"}]
[null,619,null,"AOCP",2,"14-4/3","2013-04-24","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.854 до отм. 97.960","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)","с отм. 97.854 до отм. 97.960",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/3","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания  колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.854 до отм. 97.960"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/3 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/3"}]
[null,620,null,"AOCP",2,"14-4/4","2013-04-24","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.960 до отм. 99.402","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)","с отм. 97.960 до отм. 99.402",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3271 от 24.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/4","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-213A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3271 от 24.04.13.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.960 до отм. 99.402"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/4 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/4"}]
[null,621,null,"AOCP",2,"14-4/5","2013-04-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-213A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/5 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/5"}]
[null,622,null,"AOCP",2,"14-4/6","2013-04-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 771) от 05.02.13.",null,"2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-213A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 771) от 05.02.13.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/6 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/6"}]
[null,623,null,"AOCP",2,"14-4/7","2013-04-25","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.960 до отм. 98.545","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-213A","(N=288.600, E=260.050)","с отм. 97.960 до отм. 98.545",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/7, протокол №14-3 испытаний уплотнения песка","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-213A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/7, протокол №14-3 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-213A (N=288.600, E=260.050) с отм. 97.960 до отм. 98.545"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/7 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/7"}]
[null,624,null,"AOCP",2,"14-4/8","2013-04-24","разработка траншеи под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 97,929-97,962/98,545-99,780","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0013A-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800)","в отметках 97,929-97,962/98,545-99,780",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/8","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0013A-PVC-250-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 97,929-97,962/98,545-99,780"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/8 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/8"}]
[null,625,null,"AOCP",2,"14-4/9","2013-04-24","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 97,929-97,962/98,031-98,060","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0013A-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800)","в отметках 97,929-97,962/98,031-98,060",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/9","2013-04-24","2013-04-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 97,929-97,962/98,031-98,060"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/9 от 24.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/9"}]
[null,626,null,"AOCP",2,"14-4/10","2013-04-25","монтаж трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках от 98,031 до 98,285","монтаж","трубопровода","GU002-0013A-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800)","в отметках от 98,031 до 98,285",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/10 лист 2.","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках от 98,031 до 98,285"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/10 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/10"}]
[null,627,null,"AOCP",2,"14-4/11","2013-04-25","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 98,031-98,060/98,545-98,754","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0013A-PVC-250-CWU-N","(координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800)","в отметках 98,031-98,060/98,545-98,754",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/11, протокол №14-3 испытаний уплотнения песка","2013-04-25","2013-04-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-4/11, протокол №14-3 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0013A-PVC-250-CWU-N (координаты: E=260.350, N=288.800; E=261.850, N=288.800) в отметках 98,031-98,060/98,545-98,754"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/11 от 25.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-4/11"}]
[null,628,null,"AOCP",2,"14-5/2","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE(I630,$A$1,J630,$A$1,K630,$A$1,L630,$A$1,M630)","v":"разработка котлованов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 97.937 до отм. 98.837"},"разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)","с отм. 97.937 до отм. 98.837",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/2","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-213B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 97.937 до отм. 98.837"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/2 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/2"}]
[null,629,null,"AOCP",2,"14-5/3","2013-04-19","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 97.937 до отм. 98.037","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)","с отм. 97.937 до отм. 98.037",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/3","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 97.937 до отм. 98.037"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/3 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/3"}]
[null,630,null,"AOCP",2,"14-5/4","2013-04-19","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 98.037 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)","с отм. 98.037 до отм. 99.550",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3233 от 19.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/4","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-213B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3233 от 19.04.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 98.037 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/4 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/4"}]
[null,631,null,"AOCP",2,"14-5/5","2013-04-20","герметизация вводов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-213B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/5 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/5"}]
[null,632,null,"AOCP",2,"14-5/6","2013-04-20","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-213B",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/6 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/6"}]
[null,633,null,"AOCP",2,"14-5/7","2013-04-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 98.037 до отм. 98.837","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-213B","(N=288.880, E=269.950)","с отм. 98.037 до отм. 98.837",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-213B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-213B (N=288.880, E=269.950) с отм. 98.037 до отм. 98.837"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/7 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/7"}]
[null,634,null,"AOCP",2,"14-5/8","2013-04-19","разработка траншеи под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,895-98,037/98,837-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0013B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800)","в отметках 97,895-98,037/98,837-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/8","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0013B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,895-98,037/98,837-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/8 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/8"}]
[null,635,null,"AOCP",2,"14-5/9","2013-04-19","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,895-98,037/97,995-98,137","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0013B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800)","в отметках 97,895-98,037/97,995-98,137",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/9","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,895-98,037/97,995-98,137"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/9 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/9"}]
[null,636,null,"AOCP",2,"14-5/10","2013-04-20","монтаж трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках от 97,995 до 98,337","монтаж","трубопровода","GU002-0013B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800)","в отметках от 97,995 до 98,337",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/10 лист 2.","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках от 97,995 до 98,337"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/10 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/10"}]
[null,637,null,"AOCP",2,"14-5/11","2013-04-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,995-98,137/98,837-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0013B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800)","в отметках 97,995-98,137/98,837-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0013B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-5/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=262.550, N=288.800; E=269.650, N=288.800) в отметках 97,995-98,137/98,837-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/11 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-5/11"}]
[null,638,null,"AOCP",2,"14-6/2","2013-04-19","разработка котлованов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.195 до отм.99.095","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)","с отм. 98.195 до отм.99.095",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/2","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-220A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.195 до отм.99.095"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/2 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/2"}]
[null,639,null,"AOCP",2,"14-6/3","2013-04-19","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.195 до отм.98.295","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)","с отм. 98.195 до отм.98.295",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания  колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/3","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-220A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.195 до отм.98.295"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/3 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/3"}]
[null,640,null,"AOCP",2,"14-6/4","2013-04-19","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.295 до отм.99.850","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)","с отм. 98.295 до отм.99.850",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3234 от 19.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/4","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-220A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3234 от 19.04.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.295 до отм.99.850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/4 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/4"}]
[null,641,null,"AOCP",2,"14-6/5","2013-04-20","герметизация вводов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-220A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/5 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/5"}]
[null,642,null,"AOCP",2,"14-6/6","2013-04-20","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-220A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/6 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/6"}]
[null,643,null,"AOCP",2,"14-6/7","2013-04-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.295 до отм.99.095","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-220A","(N=249.500, E=269.950)","с отм. 98.295 до отм.99.095",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3),\n5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-220A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-220A (N=249.500, E=269.950) с отм. 98.295 до отм.99.095"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/7 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/7"}]
[null,644,null,"AOCP",2,"14-6/8","2013-04-19","разработка траншеи под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,190-98,295/99,095-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0019A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500)","в отметках 98,190-98,295/99,095-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/8","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,190-98,295/99,095-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/8 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/8"}]
[null,645,null,"AOCP",2,"14-6/9","2013-04-19","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,190-98,295/98,290-98,395","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0019A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500)","в отметках 98,190-98,295/98,290-98,395",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/9","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,190-98,295/98,290-98,395"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/9 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/9"}]
[null,646,null,"AOCP",2,"14-6/10","2013-04-20","монтаж трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках от 98,290 до 98,595","монтаж","трубопровода","GU002-0019A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500)","в отметках от 98,290 до 98,595",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/10 лист 2.","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках от 98,290 до 98,595"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/10 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/10"}]
[null,647,null,"AOCP",2,"14-6/11","2013-04-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,290-98,395/99,095-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0019A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500)","в отметках 98,290-98,395/99,095-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-017 (9631U-M-DW-1452-2017 Rev.3), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0019A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-6/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=270.250, N=249.500; E=275.500, N=249.500) в отметках 98,290-98,395/99,095-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/11 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-6/11"}]
[null,648,null,"AOCP",2,"14-7/2","2013-04-19","разработка котлованов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.195 до отм. 99.095","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)","с отм. 98.195 до отм. 99.095",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/2","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-223A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.195 до отм. 99.095"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/2 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/2"}]
[null,649,null,"AOCP",2,"14-7/3","2013-04-19","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.195 до отм. 98.295","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)","с отм. 98.195 до отм. 98.295",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/3","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-223A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.195 до отм. 98.295"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/3 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/3"}]
[null,650,null,"AOCP",2,"14-7/4","2013-04-19","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.295 до отм. 99.850","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)","с отм. 98.295 до отм. 99.850",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3235 от 19.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/4","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-223A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3235 от 19.04.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.295 до отм. 99.850"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/4 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/4"}]
[null,651,null,"AOCP",2,"14-7/5","2013-04-20","герметизация вводов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-223A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/5 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/5"}]
[null,652,null,"AOCP",2,"14-7/6","2013-04-20","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-223A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/6 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/6"}]
[null,653,null,"AOCP",2,"14-7/7","2013-04-20","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.295 до отм. 99.095","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-223A","(N=206.900, E=269.950)","с отм. 98.295 до отм. 99.095",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001(Rev.7)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-223A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/7, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-223A (N=206.900, E=269.950) с отм. 98.295 до отм. 99.095"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/7 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/7"}]
[null,654,null,"AOCP",2,"14-7/8","2013-04-19","разработка траншеи под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,191-98,295/99,095-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0021A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900)","в отметках 98,191-98,295/99,095-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/8","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0021A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,191-98,295/99,095-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/8 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/8"}]
[null,655,null,"AOCP",2,"14-7/9","2013-04-19","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,191-98,295/98,291-98,395","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0021A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900)","в отметках 98,191-98,295/98,291-98,395",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/9","2013-04-19","2013-04-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,191-98,295/98,291-98,395"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/9 от 19.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/9"}]
[null,656,null,"AOCP",2,"14-7/10","2013-04-20","монтаж трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках от 98,291 до 98,595","монтаж","трубопровода","GU002-0021A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900)","в отметках от 98,291 до 98,595",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/10 лист 2.","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках от 98,291 до 98,595"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/10 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/10"}]
[null,657,null,"AOCP",2,"14-7/11","2013-04-20","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,291-98,395/99,095-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0021A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900)","в отметках 98,291-98,395/99,095-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка","2013-04-20","2013-04-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 rev.2), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0021A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-7/11, протокол №14-4 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0021A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=264.451, N=206.900; E=269.650, N=206.900) в отметках 98,291-98,395/99,095-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/11 от 20.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-7/11"}]
[null,658,null,"AOCP",2,"14-8/2","2013-08-17","разработка котлованов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.855 до отм. 98.755","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)","с отм. 97.855 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/2","2013-08-17","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-216A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.855 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/2 от 17.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/2"}]
[null,659,null,"AOCP",2,"14-8/3","2013-08-17","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.855 до отм. 97.955","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)","с отм. 97.855 до отм. 97.955",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/3","2013-08-17","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.855 до отм. 97.955"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/3 от 17.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/3"}]
[null,660,null,"AOCP",2,"14-8/4","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE(I662,$A$1,J662,$A$1,K662,$A$1,L662,$A$1,M662)","v":"монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.955 до отм. 99.550"},"монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)","с отм. 97.955 до отм. 99.550",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3420 от 17.08.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/4","2013-08-17","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-216A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3420 от 17.08.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.955 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/4 от 17.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/4"}]
[null,661,null,"AOCP",2,"14-8/5","2013-08-18","герметизация вводов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-216A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/5 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/5"}]
[null,662,null,"AOCP",2,"14-8/6","2013-08-18","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)",null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-216A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/6 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/6"}]
[null,663,null,"AOCP",2,"14-8/7","2013-08-18","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.955 до отм. 98.755","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-216A","(N=288.850, E=332.050)","с отм. 97.955 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/7, протокол №14-5 испытаний уплотнения песка","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-216A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/7, протокол №14-5 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-216A (N=288.850, E=332.050) с отм. 97.955 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/7 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/7"}]
[null,664,null,"AOCP",2,"14-8/8","2013-08-17","разработка траншеи под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,759-97,955/98,755-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0016A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850)","в отметках 97,759-97,955/98,755-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/8","2013-08-17","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU002-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод  GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,759-97,955/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/8 от 17.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/8"}]
[null,665,null,"AOCP",2,"14-8/9","2013-08-17","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,759-97,955/97,859-98,055","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0016A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850)","в отметках 97,759-97,955/97,859-98,055",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/9","2013-08-17","2013-08-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,759-97,955/97,859-98,055"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/9 от 17.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/9"}]
[null,666,null,"AOCP",2,"14-8/10","2013-08-18","монтаж трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках от 97,859 до 98,255","монтаж","трубопровода","GU002-0016A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850)","в отметках от 97,859 до 98,255",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/10 лист 2.","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках от 97,859 до 98,255"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/10 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/10"}]
[null,667,null,"AOCP",2,"14-8/11","2013-08-18","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,859-98,055/98,755-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0016A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850)","в отметках 97,859-98,055/98,755-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/11, протокол №14-5 испытаний уплотнения песка","2013-08-18","2013-08-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.5), 5235А-020-930-ТХ1.И (U2A-GU002-0016A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-8/11, протокол №14-5 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0016A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=332.350, N=288.850; E=342.150, N=288.850) в отметках 97,859-98,055/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/11 от 18.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-8/11"}]
[null,668,null,"AOCP",2,"14-9/2","2013-03-29","разработка котлованов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,822  ","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,822",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/2","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-646B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,822  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/2 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/2"}]
[null,669,null,"AOCP",2,"14-9/3","2013-03-29","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,010  ","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,010",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/3","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-646B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.97,910 до отм.98,010  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/3 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/3"}]
[null,670,null,"AOCP",2,"14-9/4","2013-03-29","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.99,510  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.99,510",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3270 от 29.03.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/4","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-646B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3270 от 29.03.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.99,510  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/4 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/4"}]
[null,671,null,"AOCP",2,"14-9/5","2013-04-07","герметизация вводов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700)   ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) ",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-646B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/5 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/5"}]
[null,672,null,"AOCP",2,"14-9/6","2013-04-07","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700)",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-646B",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/6 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/6"}]
[null,673,null,"AOCP",2,"14-9/7","2013-04-07","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.98,822  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.98,822",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/7, протокол №14-1 испытаний уплотнения песка","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/7, протокол №14-1 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-646B (N=324.700, E=204.700) с отм.98,010 до отм.98,822  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/7 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/7"}]
[null,674,null,"AOCP",2,"14-9/8","2013-03-29","разработка траншеи под трубопровод  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 97,980-98,010/98,822-99,900","разработка траншеи","под трубопровод ","GU002-0002B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700)","в отметках 97,980-98,010/98,822-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/8","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0002B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 97,980-98,010/98,822-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/8 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/8"}]
[null,675,null,"AOCP",2,"14-9/9","2013-03-29","устройство песчаного основания  под трубопровод  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 97,980-98,010/98,080-98,110","устройство песчаного основания ","под трубопровод ","GU002-0002B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700)","в отметках 97,980-98,010/98,080-98,110",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/9","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 97,980-98,010/98,080-98,110"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/9 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/9"}]
[null,676,null,"AOCP",2,"14-9/10","2013-04-07","монтаж трубопровода  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках от 98,080 до 98,310","монтаж","трубопровода ","GU002-0002B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700)","в отметках от 98,080 до 98,310",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/10 лист 2.","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках от 98,080 до 98,310"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/10 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/10"}]
[null,677,null,"AOCP",2,"14-9/11","2013-04-07","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 98,080-98,110/98,822-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода ","GU002-0002B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700)","в отметках 98,080-98,110/98,822-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/11, протокол №14-1 испытаний уплотнения песка","2013-04-07","2013-04-07",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-004 (9631U-M-DW-1452-2004 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0002B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/11, протокол №14-1 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода  GU002-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=324.700; E=204.450, N=324.700) в отметках 98,080-98,110/98,822-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/11 от 07.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-9/11"}]
[null,678,null,"AOCP",2,"14-10/2","2013-03-29","разработка котлованов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.98,685  ","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.98,685",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/2","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-648B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодец CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/2",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.98,685  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/2 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/2"}]
[null,679,null,"AOCP",2,"14-10/3","2013-03-29","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.97,885  ","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.97,885",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/3","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-648B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания  колодца CW-RCB-646B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-9/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,785 до отм.97,885  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/3 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/3"}]
[null,680,null,"AOCP",2,"14-10/4","2013-03-29","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.99,900  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.99,900",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3270 от 29.03.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/4","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-648B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3270 от 29.03.2013.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.99,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/4 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/4"}]
[null,681,null,"AOCP",2,"14-10/5","2013-03-06","герметизация вводов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700)   ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) ",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-03-06","2013-03-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-648B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/5 от 06.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/5"}]
[null,682,null,"AOCP",2,"14-10/6","2013-04-06","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) ",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-648B",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","исправлен",14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/6 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/6"}]
[null,683,null,"AOCP",2,"14-10/7","2013-04-06","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.98,685  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.98,685",null,null,null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/7, протокол №14 испытаний уплотнения песка","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-648B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/7, протокол №14 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-648B (N=372.000, E=204.700) с отм.97,885 до отм.98,685  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/7 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/7"}]
[null,684,null,"AOCP",2,"14-10/8","2013-03-29","разработка траншеи под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,857-97,885/98,685-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0001B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000)","в отметках 97,857-97,885/98,685-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/8","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/8",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,857-97,885/98,685-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/8 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/8"}]
[null,685,null,"AOCP",2,"14-10/9","2013-03-29","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,857-97,885/97,957-97,985","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0001B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000)","в отметках 97,857-97,885/97,957-97,985",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/9","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/9",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,857-97,885/97,957-97,985"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/9 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/9"}]
[null,686,null,"AOCP",2,"14-10/10","2013-04-06","монтаж трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках от 97,957 до 98,185","монтаж","трубопровода","GU002-0001B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000)","в отметках от 97,957 до 98,185",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/10 лист 2.","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/10 лист 2.",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках от 97,957 до 98,185"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/10 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/10"}]
[null,687,null,"AOCP",2,"14-10/11","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE(I689,$A$1,J689,$A$1,K689,$A$1,L689,$A$1,M689)","v":"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,957-97,985/98,685-99,900"},"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0001B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000)","в отметках 97,957-97,985/98,685-99,900",null,"проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/11, протокол №14 испытаний уплотнения песка","2013-04-06","2013-04-06",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО «ТЕКНИП РУС» 5235А-020-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-2001 Rev.03), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0001B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-14-10/11, протокол №14 испытаний уплотнения песка",null,14,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=202.986, N=372.000; E=204.400, N=372.000) в отметках 97,957-97,985/98,685-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/11 от 06.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога тип E, тип D8, 10"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-14-10/11"}]
[null,688,null,"AOCP",2,"15-1/2","2013-08-10","разработка котлованов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 97.945 до отм. 98.858","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)","с отм. 97.945 до отм. 98.858",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/2","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-216B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 97.945 до отм. 98.858"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/2 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/2"}]
[null,689,null,"AOCP",2,"15-1/3","2013-08-10","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 97.945 до отм. 98.045","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)","с отм. 97.945 до отм. 98.045",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/3","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 97.945 до отм. 98.045"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/3 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/3"}]
[null,690,null,"AOCP",2,"15-1/4","2013-08-10","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 98.045 до отм. 99.620","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)","с отм. 98.045 до отм. 99.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №4520 от 10.08.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/4","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-216B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3660 от 10.08.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 98.045 до отм. 99.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/4 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/4"}]
[null,691,null,"AOCP",2,"15-1/5","2013-08-11","герметизация вводов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-216B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/5 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/5"}]
[null,692,null,"AOCP",2,"15-1/6","2013-08-11","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-216B",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/6 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/6"}]
[null,693,null,"AOCP",2,"15-1/7","2013-08-11","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 98.045 до отм. 98.858","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-216B","(N=288.850, E=356.050)","с отм. 98.045 до отм. 98.858",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-216B №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-216B (N=288.850, E=356.050) с отм. 98.045 до отм. 98.858"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/7 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/7"}]
[null,694,null,"AOCP",2,"15-1/8","2013-08-10","разработка траншеи под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,787-98,045/98,858-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0016B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850)","в отметках 97,787-98,045/98,858-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/8","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,787-98,045/98,858-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/8 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/8"}]
[null,695,null,"AOCP",2,"15-1/9","2013-08-10","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,787-98,045/97,887-98,145","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0016B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850)","в отметках 97,787-98,045/97,887-98,145",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/9","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,787-98,045/97,887-98,145"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/9 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/9"}]
[null,696,null,"AOCP",2,"15-1/10","2013-08-11","монтаж трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках от 97,887 до 98,345","монтаж","трубопровода","GU002-0016B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850)","в отметках от 97,887 до 98,345",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/10 лист 2.","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0016B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках от 97,887 до 98,345"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/10 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/10"}]
[null,697,null,"AOCP",2,"15-1/11","2013-08-11","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,887-98,145/98,858-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0016B-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850)","в отметках 97,887-98,145/98,858-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0016B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-1/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.850, N=288.850; E=355.750, N=288.850) в отметках 97,887-98,145/98,858-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/11 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-1/11"}]
[null,698,null,"AOCP",2,"15-2/2","2013-07-31","разработка котлованов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.789 до отм. 98.689","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)","с отм. 97.789 до отм. 98.689",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/2","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-233A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.789 до отм. 98.689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/2 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/2"}]
[null,699,null,"AOCP",2,"15-2/3","2013-07-31","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.789 до отм. 97.889","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)","с отм. 97.789 до отм. 97.889",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/3","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-233A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.789 до отм. 97.889"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/3 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/3"}]
[null,700,null,"AOCP",2,"15-2/4","2013-07-31","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.889 до отм. 99.620","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)","с отм. 97.889 до отм. 99.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3984 от 31.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/4","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"герметизация вводов колодца CW-RCB-233A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3984 от 31.07.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.889 до отм. 99.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/4 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/4"}]
[null,701,null,"AOCP",2,"15-2/5","2013-08-04","герметизация вводов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-04","2013-08-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-233A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/5 от 04.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/5"}]
[null,702,null,"AOCP",2,"15-2/6","2013-08-04","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-04","2013-08-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},"обратная засыпка колодца CW-RCB-233A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/6 от 04.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/6"}]
[null,703,null,"AOCP",2,"15-2/7","2013-08-04","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.889 до отм. 98.689","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-233A","(N=256.500, E=356.050)","с отм. 97.889 до отм. 98.689",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-04","2013-08-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7 "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-233A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-233A (N=256.500, E=356.050) с отм. 97.889 до отм. 98.689"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/7 от 04.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/7"}]
[null,704,null,"AOCP",2,"15-2/8","2013-07-31","разработка траншеи под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,813-97,889/98,689-99,620","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0030A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500)","в отметках 97,813-97,889/98,689-99,620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/8","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,813-97,889/98,689-99,620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/8 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/8"}]
[null,705,null,"AOCP",2,"15-2/9","2013-07-31","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,813-97,889/97,913-97,989","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0030A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500)","в отметках 97,813-97,889/97,913-97,989",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/9","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)"},"монтаж трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,813-97,889/97,913-97,989"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/9 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/9"}]
[null,706,null,"AOCP",2,"15-2/10","2013-08-04","монтаж трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках от 97,913 до 98,189","монтаж","трубопровода","GU002-0030A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500)","в отметках от 97,913 до 98,189",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/10 лист 2.","2013-08-04","2013-08-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0030A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках от 97,913 до 98,189"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/10 от 04.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/10"}]
[null,707,null,"AOCP",2,"15-2/11","2013-08-04","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,913-97,989/98,689-99,620","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0030A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500)","в отметках 97,913-97,989/98,689-99,620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-04","2013-08-04",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-020 (9631U-M-DW-1452-2020 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0030A_01 Rev0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-2/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0030A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=256.500; E=360.150, N=256.500) в отметках 97,913-97,989/98,689-99,620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/11 от 04.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-2/11"}]
[null,708,null,"AOCP",2,"15-3/2","2013-04-15","разработка котлованов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)","с отм. 97.720 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/2","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-209A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/2 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/2"}]
[null,709,null,"AOCP",2,"15-3/3","2013-04-15","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)","с отм. 97.720 до отм. 97.820",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/3","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-209A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/3 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/3"}]
[null,710,null,"AOCP",2,"15-3/4","2013-04-15","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)","с отм. 97.820 до отм. 99.550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3284 от 15.04.2013 г.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/4","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-209A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3284 от 15.04.2013 г..",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/4 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/4"}]
[null,711,null,"AOCP",2,"15-3/5","2013-04-17","герметизация вводов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-209A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/5 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/5"}]
[null,712,null,"AOCP",2,"15-3/6","2013-04-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-209A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/6 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/6"}]
[null,713,null,"AOCP",2,"15-3/7","2013-04-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-209A","(N=196.800, E=228.000)","с отм. 97.820 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/7, протокол испытания уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0003","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-209A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/7, протокол испытания уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0003",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-209A (N=196.800, E=228.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/7 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/7"}]
[null,714,null,"AOCP",2,"15-3/8","2013-04-15","разработка траншеи под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,775-97,820/98,620-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350)","в отметках 97,775-97,820/98,620-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/8","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,775-97,820/98,620-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/8 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/8"}]
[null,715,null,"AOCP",2,"15-3/9","2013-04-15","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,775-97,820/98,875-97,920","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350)","в отметках 97,775-97,820/98,875-97,920",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/9","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,775-97,820/98,875-97,920"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/9 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/9"}]
[null,716,null,"AOCP",2,"15-3/10","2013-04-17","монтаж трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках от 97,875 до 98,120","монтаж","трубопровода","GU002-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350)","в отметках от 97,875 до 98,120",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/10 лист 2.","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0008A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках от 97,875 до 98,120"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/10 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/10"}]
[null,717,null,"AOCP",2,"15-3/11","2013-04-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,875-97,920/98,620-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0008A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350)","в отметках 97,875-97,920/98,620-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/11, протокол испытания уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0003","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-026 (9631U-M-DW-1452-2026 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0008A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-3/11, протокол испытания уплотнения песка №SG/S-1452-ZONE2-0003",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=228.000, N=197.100; E=228.000, N=199.350) в отметках 97,875-97,920/98,620-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/11 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-3/11"}]
[null,718,null,"AOCP",2,"15-4/2","2013-04-15","разработка котлованов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.705 до отм. 98.605","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)","с отм. 97.705 до отм. 98.605",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/2","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-210A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.705 до отм. 98.605"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/2 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/2"}]
[null,719,null,"AOCP",2,"15-4/3","2013-04-15","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.705 до отм. 97.805","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)","с отм. 97.705 до отм. 97.805",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/3","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-210A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.705 до отм. 97.805"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/3 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/3"}]
[null,720,null,"AOCP",2,"15-4/4","2013-04-15","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.805 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)","с отм. 97.805 до отм. 99.550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3285 от 15.04.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/4","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-210A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3285 от 15.04.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.805 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/4 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/4"}]
[null,721,null,"AOCP",2,"15-4/5","2013-04-17","герметизация вводов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-210A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/5 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/5"}]
[null,722,null,"AOCP",2,"15-4/6","2013-04-17","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-210A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/6 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/6"}]
[null,723,null,"AOCP",2,"15-4/7","2013-04-17","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.805 до отм. 98.605","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-210A","(N=196.800, E=246.000)","с отм. 97.805 до отм. 98.605",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2-0003 испытания уплотнения песка","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-210A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/7, протокол №SG/S-1452-ZONE2-0003 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-210A (N=196.800, E=246.000) с отм. 97.805 до отм. 98.605"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/7 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/7"}]
[null,724,null,"AOCP",2,"15-4/8","2013-04-15","разработка траншеи под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,760-97,805/98,605-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0009A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350)","в отметках 97,760-97,805/98,605-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/8","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,760-97,805/98,605-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/8 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/8"}]
[null,725,null,"AOCP",2,"15-4/9","2013-04-15","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,760-97,805/97,860-97,905","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0009A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350)","в отметках 97,760-97,805/97,860-97,905",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/9","2013-04-15","2013-04-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)"},"монтаж трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,760-97,805/97,860-97,905"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/9 от 15.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/9"}]
[null,726,null,"AOCP",2,"15-4/10","2013-04-17","монтаж трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках от 97,860 до 98,104","монтаж","трубопровода","GU002-0009A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350)","в отметках от 97,860 до 98,104",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)","труба НПВХ 125P SDR26 225x8.6, документ о качестве №983 от 27.06.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/10 лист 2.","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0009A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №983 от 27.06.12, исполнительная схема плана трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках от 97,860 до 98,104"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/10 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/10"}]
[null,727,null,"AOCP",2,"15-4/11","2013-04-17","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,860-97,905/98,605-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0009A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350)","в отметках 97,860-97,905/98,605-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2-0003 испытания уплотнения песка","2013-04-17","2013-04-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-027 (9631U-M-DW-1452-2027 Rev.2), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0009A_01 Rev.2)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-4/11, протокол №SG/S-1452-ZONE2-0003 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=246.000, N=197.100; E=246.000, N=199.350) в отметках 97,860-97,905/98,605-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/11 от 17.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-4/11"}]
[null,728,null,"AOCP",2,"15-5/2","2013-07-31","разработка котлованов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 97.935 до отм. 98.835","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)","с отм. 97.935 до отм. 98.835",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/2","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-234A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 97.935 до отм. 98.835"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/2 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/2"}]
[null,729,null,"AOCP",2,"15-5/3","2013-07-31","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 97.935 до отм. 98.035","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)","с отм. 97.935 до отм. 98.035",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/3","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-234A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 97.935 до отм. 98.035"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/3 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/3"}]
[null,730,null,"AOCP",2,"15-5/4","2013-07-31","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 98.035 до отм. 99.540","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)","с отм. 98.035 до отм. 99.540",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3985 от 31.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/4","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-234A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3985 от 31.07.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 98.035 до отм. 99.540"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/4 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/4"}]
[null,731,null,"AOCP",2,"15-5/5","2013-08-05","герметизация вводов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-234A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/5 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/5"}]
[null,732,null,"AOCP",2,"15-5/6","2013-08-05","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-234A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/6 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/6"}]
[null,733,null,"AOCP",2,"15-5/7","2013-08-05","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 98.035 до отм. 98.835","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-234A","(N=223.000, E=356.050)","с отм. 98.035 до отм. 98.835",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-234A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-234A (N=223.000, E=356.050) с отм. 98.035 до отм. 98.835"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/7 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/7"}]
[null,734,null,"AOCP",2,"15-5/8","2013-07-31","разработка траншеи под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 97,859-98,035/98,835-99,540","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0031A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000)","в отметках 97,859-98,035/98,835-99,540",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/8","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 97,859-98,035/98,835-99,540"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/8 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/8"}]
[null,735,null,"AOCP",2,"15-5/9","2013-07-31","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 97,859-98,035/97,959-98,135","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0031A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000)","в отметках 97,859-98,035/97,959-98,135",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/9","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 97,859-98,035/97,959-98,135"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/9 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/9"}]
[null,736,null,"AOCP",2,"15-5/10","2013-08-05","монтаж трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках от 98,059 до 98,335","монтаж","трубопровода","GU002-0031A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000)","в отметках от 98,059 до 98,335",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/10 лист 2.","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0031A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках от 98,059 до 98,335"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/10 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/10"}]
[null,737,null,"AOCP",2,"15-5/11","2013-08-05","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 98,059-98,135/98,835-99,540","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0031A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000)","в отметках 98,059-98,135/98,835-99,540",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-030 (9631U-M-DW-1452-2030 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0031A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-5/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0031A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=223.000; E=360.150, N=223.000) в отметках 98,059-98,135/98,835-99,540"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/11 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-5/11"}]
[null,738,null,"AOCP",2,"15-6/2","2013-08-09","разработка котлованов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)","с отм. 97.720 до отм. 98.620",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-226A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/2 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/2"}]
[null,739,null,"AOCP",2,"15-6/3","2013-08-09","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)","с отм. 97.720 до отм. 97.820",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/3","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-226A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/3 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/3"}]
[null,740,null,"AOCP",2,"15-6/4","2013-08-09","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)","с отм. 97.820 до отм. 99.550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №4512 от 09.08.2013 г.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/4","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-226A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №4512 от 09.08.2013 г..",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/4 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/4"}]
[null,741,null,"AOCP",2,"15-6/5","2013-08-10","герметизация вводов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-226A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/5 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/5"}]
[null,742,null,"AOCP",2,"15-6/6","2013-08-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-226A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/6 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/6"}]
[null,743,null,"AOCP",2,"15-6/7","2013-08-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-226A","(N=170.950, E=293.000)","с отм. 97.820 до отм. 98.620",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-226A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-226A (N=170.950, E=293.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/7 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/7"}]
[null,744,null,"AOCP",2,"15-6/8","2013-08-09","разработка траншеи под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0024A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650)","в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/8","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/8 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/8"}]
[null,745,null,"AOCP",2,"15-6/9","2013-08-09","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0024A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650)","в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/9","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/9 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/9"}]
[null,746,null,"AOCP",2,"15-6/10","2013-08-10","монтаж трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках от 97,850 до 98,120","монтаж","трубопровода","GU002-0024A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650)","в отметках от 97,850 до 98,120",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/10 лист 2.","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0024A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках от 97,850 до 98,120"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/10 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/10"}]
[null,747,null,"AOCP",2,"15-6/11","2013-08-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0024A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650)","в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-10","2013-08-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0024A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-6/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0024A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=239.000, N=167.150; E=293.000, N=170.650) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/11 от 10.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-6/11"}]
[null,748,null,"AOCP",2,"15-7/2","2013-07-31","разработка котлованов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)","с отм. 97.720 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/2","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-230A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.720 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/2 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/2"}]
[null,749,null,"AOCP",2,"15-7/3","2013-07-31","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)","с отм. 97.720 до отм. 97.820",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/3","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-230A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.720 до отм. 97.820"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/3 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/3"}]
[null,750,null,"AOCP",2,"15-7/4","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE(I752,$A$1,J752,$A$1,K752,$A$1,L752,$A$1,M752)","v":"монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550"},"монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)","с отм. 97.820 до отм. 99.550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3986 от 31.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/4","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-230A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3986 от 31.07.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.820 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/4 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/4"}]
[null,751,null,"AOCP",2,"15-7/5","2013-08-05","герметизация вводов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-230A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/5 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/5"}]
[null,752,null,"AOCP",2,"15-7/6","2013-08-05","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-230A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/6 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/6"}]
[null,753,null,"AOCP",2,"15-7/7","2013-08-05","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-230A","(N=170.950, E=340.000)","с отм. 97.820 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-230A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-230A (N=170.950, E=340.000) с отм. 97.820 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/7 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/7"}]
[null,754,null,"AOCP",2,"15-7/8","2013-07-31","разработка траншеи под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650)","в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/8","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/8 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/8"}]
[null,755,null,"AOCP",2,"15-7/9","2013-07-31","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650)","в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/9","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/9 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/9"}]
[null,756,null,"AOCP",2,"15-7/10","2013-08-05","монтаж трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках от 97,850 до 98,120","монтаж","трубопровода","GU002-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650)","в отметках от 97,850 до 98,120",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/10 лист 2. ","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/10 лист 2. ",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках от 97,850 до 98,120"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/10 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/10"}]
[null,757,null,"AOCP",2,"15-7/11","2013-08-05","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650)","в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0026A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-7/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=340.000, N=167.150; E=340.000, N=170.650) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/11 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-7/11"}]
[null,758,null,"AOCP",2,"15-8/2","2013-07-31","разработка котлованов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.720 до отм. 98.620","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)","с отм. 97.720 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/2","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-232A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/2",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.720 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/2 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/2"}]
[null,759,null,"AOCP",2,"15-8/3","2013-07-31","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.720 до отм. 97.820","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)","с отм. 97.720 до отм. 97.820",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/3","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-232A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.720 до отм. 97.820"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/3 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/3"}]
[null,760,null,"AOCP",2,"15-8/4","2013-07-31","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.820 до отм. 99.620","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)","с отм. 97.820 до отм. 99.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3987 от 31.07.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/4","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-232A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3987 от 31.07.2013.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.820 до отм. 99.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/4 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/4"}]
[null,761,null,"AOCP",2,"15-8/5","2013-08-05","герметизация вводов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-232A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/5 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/5"}]
[null,762,null,"AOCP",2,"15-8/6","2013-08-05","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-232A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/6 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/6"}]
[null,763,null,"AOCP",2,"15-8/7","2013-08-05","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.820 до отм. 98.620","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-232A","(N=185.500, E=356.050)","с отм. 97.820 до отм. 98.620",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-232A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/7, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-232A (N=185.500, E=356.050) с отм. 97.820 до отм. 98.620"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/7 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/7"}]
[null,764,null,"AOCP",2,"15-8/8","2013-07-31","разработка траншеи под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0028A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500)","в отметках 97,750-97,820/98,620-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/8","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/8",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,750-97,820/98,620-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/8 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/8"}]
[null,765,null,"AOCP",2,"15-8/9","2013-07-31","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0028A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500)","в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/9","2013-07-31","2013-07-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/9",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,750-97,820/97,850-97,920"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/9 от 31.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/9"}]
[null,766,null,"AOCP",2,"15-8/10","2013-08-05","монтаж трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках от 97,850 до 98,120","монтаж","трубопровода","GU002-0028A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500)","в отметках от 97,850 до 98,120",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/10 лист 2.","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0028A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/10 лист 2.",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках от 97,850 до 98,120"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/10 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/10"}]
[null,767,null,"AOCP",2,"15-8/11","2013-08-05","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0028A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500)","в отметках 97,850-97,920/98,620-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка","2013-08-05","2013-08-05",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-034 (9631U-M-DW-1452-2034 Rev.5), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0028A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-15-8/11, протокол №SG/S-1452-ZONE6-0020 испытания уплотнения песка",null,15,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0028A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=356.350, N=185.500; E=359.850, N=185.500) в отметках 97,850-97,920/98,620-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/11 от 05.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога D, C"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-15-8/11"}]
[null,768,null,"AOCP",6,"16-1/2","2013-08-27","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.97,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/2","2013-08-27","2013-08-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-633B, CW-RCB-633A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/2 от 27.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/2"}]
[null,769,null,"AOCP",6,"16-1/3","2013-08-27","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.96,768, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.96,890  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.96,768, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.96,890",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/3","2013-08-27","2013-08-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,668 до отм.96,768, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,790 до отм.96,890  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/3 от 27.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/3"}]
[null,770,null,"AOCP",6,"16-1/4","2013-08-27","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.99,615, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.99,615  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.99,615, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.99,615",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3677 от 27.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/4","2013-08-27","2013-08-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3677 от 27.08.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.99,615, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.99,615  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/4 от 27.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/4"}]
[null,771,null,"AOCP",6,"16-1/5","2013-08-28","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-28","2013-08-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/5 от 28.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/5"}]
[null,772,null,"AOCP",6,"16-1/6","2013-08-28","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-28","2013-08-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380), CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/6 от 28.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/6"}]
[null,773,null,"AOCP",6,"16-1/7","2013-08-28","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.97,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A, №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/7, протокол испытания уплотнения песка №16-7","2013-08-28","2013-08-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-633B, CW-RCB-633A №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/7, протокол испытания уплотнения песка №16-7",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-633B (N=137.300, E=192.380)  с отм.96,768 до отм.97,568, CW-RCB-633A (N=130.700, E=192.380) с отм.96,890 до отм.97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/7 от 28.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/7"}]
[null,774,null,"AOCP",6,"16-1/8","2013-08-27","разработка траншеи под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/97,568-99,900, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/97,568-99,900, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/8","2013-08-27","2013-08-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/97,568-99,900, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/97,568-97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/8 от 27.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/8"}]
[null,775,null,"AOCP",6,"16-1/9","2013-08-27","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/96,804-96,868, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/96,804-96,868, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/9","2013-08-27","2013-08-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках 96,704-96,768/96,804-96,868, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках 96,768-96,890/96,868-96,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/9 от 27.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/9"}]
[null,776,null,"AOCP",6,"16-1/10","2013-08-28","монтаж трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках от 96,804 до 97,068, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190  ","монтаж","трубопроводов","GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках от 96,804 до 97,068, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/10 лист 2.","2013-08-28","2013-08-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350) в отметках от 96,804 до 97,068, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050) в отметках от 96,868 до 97,190  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/10 от 28.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/10"}]
[null,777,null,"AOCP",6,"16-1/11","2013-08-28","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350), GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050)  в отметках 96,804-96,990/97,568-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350), GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050)",null,"в отметках 96,804-96,990/97,568-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/11, протокол испытания уплотнения песка №16-7","2013-08-28","2013-08-28",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-001 (9631U-U-DW-1452-6001 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033B_01 Rev.0), 5235А-060-930-TX1.И (U6A-GU006-0033A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N, GU006-0033A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-1/11, протокол испытания уплотнения песка №16-7",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU006-0033B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=137.550; E=192.380, N=153.350), GU006-0033A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=192.380, N=130.950; E=192.380, N=137.050)  в отметках 96,804-96,990/97,568-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/11 от 28.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-1/11"}]
[null,778,null,"AOCP",6.7,"16-2/2","2013-07-15","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.98,180  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.98,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-719A, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/2","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-719A, CW-RCB-724A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-719A, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.98,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/2 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/2"}]
[null,779,null,"AOCP",6.7,"16-2/3","2013-07-15","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.97,295, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.97,380  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.97,295, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.97,380",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/3","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,195 до отм.97,295, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,280 до отм.97,380  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/3 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/3"}]
[null,780,null,"AOCP",6.7,"16-2/4","2013-07-15","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.99,120, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.99,120  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.99,120, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.99,120",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3544 от 15.07.13.","исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-719A, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/4","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-719A, CW-RCB-724A",null,"исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-719A, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3544 от 15.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.99,120, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.99,120  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/4 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/4"}]
[null,781,null,"AOCP",6.7,"16-2/5","2013-07-16","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/5 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/5"}]
[null,782,null,"AOCP",6.7,"16-2/6","2013-07-16","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700), CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/6 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/6"}]
[null,783,null,"AOCP",6.7,"16-2/7","2013-07-16","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.98,180  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.98,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-719А, CW-RCB-724A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-719A (N=164.050, E=173.700) с отм.97,295 до отм.98,095, CW-RCB-724A (N=164.056, E=180.300) с отм.97,380 до отм.98,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/7 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/7"}]
[null,784,null,"AOCP",6.7,"16-2/8","2013-07-15","разработка траншеи под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/98,120-98,180, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/98,095-99,685  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/98,120-98,180, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/98,095-99,685",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/8","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/98,120-98,180, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/98,095-99,685  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/8 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/8"}]
[null,785,null,"AOCP",6.7,"16-2/9","2013-07-15","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/97,420-97,480, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/97,380-97,395  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/97,420-97,480, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/97,380-97,395",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/9","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках 97,320-97,380/97,420-97,480, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках 97,280-97,295/97,380-97,395  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/9 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/9"}]
[null,786,null,"AOCP",6.7,"16-2/10","2013-07-16","монтаж трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках от 97,420 до 97,680, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках от 97,370 до 97,595  ","монтаж","трубопроводов","GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках от 97,420 до 97,680, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках от 97,370 до 97,595",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/10 лист 2.","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050) в отметках от 97,420 до 97,680, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050) в отметках от 97,370 до 97,595  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/10 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/10"}]
[null,787,null,"AOCP",6.7,"16-2/11","2013-07-16","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050), GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050)  в отметках 97,370-97,480/98,095-99,685","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050), GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050)",null,"в отметках 97,370-97,480/98,095-99,685",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-006 (9631U-U-DW-1452-7006 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-015 (9631U-U-DW-1452-6015 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0019B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N, GU007-0019A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-2/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0019B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=164.050; E=180.050, N=164.050), GU007-0019A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=173.400, N=164.050; E=171.030, N=164.050)  в отметках 97,370-97,480/98,095-99,685"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/11 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-2/11"}]
[null,788,null,"AOCP",6.7,"16-3/2","2013-07-15","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.98,635  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.98,635",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/2","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-707B, CW-RCB-707A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.98,635  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/2 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/2"}]
[null,789,null,"AOCP",6.7,"16-3/3","2013-07-15","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.97,750, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.97,835  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.97,750, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.97,835",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/3","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707 №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,650 до отм.97,750, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,735 до отм.97,835  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/3 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/3"}]
[null,790,null,"AOCP",6.7,"16-3/4","2013-07-15","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.99,590, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.99,590  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.99,590, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.99,590",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3543 от 15.07.13.","исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/4","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A",null,"исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3543 от 15.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.99,590, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.99,590  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/4 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/4"}]
[null,791,null,"AOCP",6.7,"16-3/5","2013-07-16","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/5 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/5"}]
[null,792,null,"AOCP",6.7,"16-3/6","2013-07-16","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700), CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/6 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/6"}]
[null,793,null,"AOCP",6.7,"16-3/7","2013-07-16","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.98,635  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.98,635",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-707B, CW-RCB-707A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-707B (N=214.000, E=173.700) с отм.97,750 до отм.98,550, CW-RCB-707A (N=214.000, E=180.300) с отм.97,835 до отм.98,635  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/7 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/7"}]
[null,794,null,"AOCP",6.7,"16-3/8","2013-07-15","разработка траншеи под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/98,550-99,685, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/98,575-98,635  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/98,550-99,685, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/98,575-98,635",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/8","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/98,550-99,685, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/98,575-98,635  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/8 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/8"}]
[null,795,null,"AOCP",6.7,"16-3/9","2013-07-15","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/97,825-97,850, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/97,875-97,935  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/97,825-97,850, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/97,875-97,935",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/9","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках 97,725-97,750/97,825-97,850, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках 97,775-97,835/97,875-97,935  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/9 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/9"}]
[null,796,null,"AOCP",6.7,"16-3/10","2013-07-16","монтаж трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках от 97,875 до 98,135, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках от 97,825 до 98,050  ","монтаж","трубопроводов","GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках от 97,875 до 98,135, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках от 97,825 до 98,050",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/10 лист 2.","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000) в отметках от 97,875 до 98,135, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000) в отметках от 97,825 до 98,050  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/10 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/10"}]
[null,797,null,"AOCP",6.7,"16-3/11","2013-07-16","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000), GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000)  в отметках 97,825-97,935/98,550-99,685","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000), GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000)",null,"в отметках 97,825-97,935/98,550-99,685",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0006A_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0007A_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N, GU007-0006A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-3/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=214.000; E=180.050, N=214.000), GU007-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=214.000; E=173.400, N=214.000)  в отметках 97,825-97,935/98,550-99,685"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/11 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-3/11"}]
[null,798,null,"AOCP",6.7,"16-4/2","2013-09-17","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.98,628  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.98,628",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/2","2013-09-17","2013-09-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-703B, CW-RCB-703A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.98,628  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/2 от 17.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/2"}]
[null,799,null,"AOCP",6.7,"16-4/3","2013-09-17","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.97,820, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.97,690  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.97,820, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.97,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/3","2013-09-17","2013-09-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,720 до отм.97,820, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,590 до отм.97,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/3 от 17.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/3"}]
[null,800,null,"AOCP",6.7,"16-4/4","2013-09-17","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.99,530, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,550  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.99,530, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,550",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3748 от 17.09.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/4","2013-09-17","2013-09-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3748 от 17.09.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.99,530, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,550  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/4 от 17.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/4"}]
[null,801,null,"AOCP",6.7,"16-4/5","2013-09-18","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-09-18","2013-09-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/5 от 18.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/5"}]
[null,802,null,"AOCP",6.7,"16-4/6","2013-09-18","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-09-18","2013-09-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700), CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/6 от 18.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/6"}]
[null,803,null,"AOCP",6.7,"16-4/7","2013-09-19","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,690 до отм.97,628  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,690 до отм.97,628",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A, №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/7, протокол испытания уплотнения песка №16-8","2013-09-19","2013-09-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-703B, CW-RCB-703A, №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/7, протокол испытания уплотнения песка №16-8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-703B (N=291.500, E=173.700) с отм.97,820 до отм.98,620, CW-RCB-703A (N=291.500, E=180.300) с отм.97,690 до отм.97,628  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/7 от 19.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/7"}]
[null,804,null,"AOCP",6.7,"16-4/8","2013-09-17","разработка траншеи под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/98,510-98,620, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/98,628-99,530  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/98,510-98,620, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/98,628-99,530",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/8","2013-09-17","2013-09-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/98,510-98,620, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/98,628-99,530  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/8 от 17.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/8"}]
[null,805,null,"AOCP",6.7,"16-4/9","2013-09-17","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/97,810-97,920, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/97,810-97,920, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/9","2013-09-17","2013-09-17",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках  97,710-97,820/97,810-97,920, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/9 от 17.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/9"}]
[null,806,null,"AOCP",6.7,"16-4/10","2013-09-18","монтаж трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках от 97,810 до 98,120, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках от 97,765 до 97,990  ","монтаж","трубопроводов","GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках от 97,810 до 98,120, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках от 97,765 до 97,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/10 лист 2.","2013-09-18","2013-09-18",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500) в отметках от 97,810 до 98,120, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500) в отметках от 97,765 до 97,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/10 от 18.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/10"}]
[null,807,null,"AOCP",6.7,"16-4/11","2013-09-19","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500), GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500)  в отметках 97,765-97,920/98,510-99,530","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500), GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500)",null,"в отметках 97,765-97,920/98,510-99,530",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/11, протокол испытания уплотнения песка №16-8","2013-09-19","2013-09-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001A_01 Rev.1), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0001B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N, GU007-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-4/11, протокол испытания уплотнения песка №16-8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=291.500; E=180.000, N=291.500), GU007-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=291.500; E=173.400, N=291.500)  в отметках 97,765-97,920/98,510-99,530"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/11 от 19.09.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-4/11"}]
[null,808,null,"AOCP",6.7,"16-5/2","2013-07-15","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,570  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,570",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/2","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-705B, CW-RCB-705A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,570  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/2 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/2"}]
[null,809,null,"AOCP",6.7,"16-5/3","2013-07-15","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.97,690, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,770  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.97,690, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,770",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/3","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,590 до отм.97,690, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,670 до отм.97,770  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/3 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/3"}]
[null,810,null,"AOCP",6.7,"16-5/4","2013-07-15","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.99,530, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.99,530  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.99,530, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.99,530",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3543 от 15.07.13.","исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/4","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A",null,"исполнительная схема монтажа колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705А №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3543 от 15.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.99,530, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.99,530  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/4 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/4"}]
[null,811,null,"AOCP",6.7,"16-5/5","2013-07-16","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/5 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/5"}]
[null,812,null,"AOCP",6.7,"16-5/6","2013-07-16","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700), CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/6 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/6"}]
[null,813,null,"AOCP",6.7,"16-5/7","2013-07-16","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.97,570  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.97,570",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A, №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-705B, CW-RCB-705A, №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/7, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-705B (N=248.500, E=173.700) с отм.97,690 до отм.98,490, CW-RCB-705A (N=248.500, E=180.300) с отм.97,770 до отм.97,570  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/7 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/7"}]
[null,814,null,"AOCP",6.7,"16-5/8","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE(I816,$A$1,J816,$A$1,K816,$A$1,L816,$A$1,M816)","v":"разработка траншеи под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/98,490-99,685, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/98,510-96,570  "},"разработка траншеи","под трубопроводы","GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/98,490-99,685, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/98,510-96,570",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) ",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/8","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) "},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/98,490-99,685, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/98,510-96,570  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/8 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/8"}]
[null,815,null,"AOCP",6.7,"16-5/9","2013-07-15","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/97,810-97,870  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/97,810-97,870",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/9","2013-07-15","2013-07-15",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) "},"монтаж трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках 97,665-97,690/97,765-97,790, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках 97,710-97,770/97,810-97,870  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/9 от 15.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/9"}]
[null,816,null,"AOCP",6.7,"16-5/10","2013-07-16","монтаж трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках от 97,765 до 97,990, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках от 97,810 до 98,070  ","монтаж","трубопроводов","GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках от 97,765 до 97,990, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках от 97,810 до 98,070",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) ","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/10 лист 2.","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) "},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500) в отметках от 97,765 до 97,990, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500) в отметках от 97,810 до 98,070  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/10 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/10"}]
[null,817,null,"AOCP",6.7,"16-5/11","2013-07-16","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500), GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500)  в отметках 97,765-97,870/98,510-99,685","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500), GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500)",null,"в отметках 97,765-97,870/98,510-99,685",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4","2013-07-16","2013-07-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-070-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-7004 Rev.4), 5235А-060-000-ГТ-016 (9631U-U-DW-1452-6016 Rev.3), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004B_01 Rev.0), 5235А-070-930-TX1.И (U7A-GU007-0004A_01 Rev.0) "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N, GU007-0004B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,7-16-5/11, протокол испытания уплотнения песка №16-4",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU007-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.029, N=248.500; E=173.400, N=248.500), GU007-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=248.500; E=180.050, N=248.500)  в отметках 97,765-97,870/98,510-99,685"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/11 от 16.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,7-16-5/11"}]
[null,818,null,"AOCP",6,"16-6/2","2013-07-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.98,720  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/2","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-813A, CW-RCB-813B",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/2 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/2"}]
[null,819,null,"AOCP",6,"16-6/3","2013-07-08","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.97,800, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.97,920  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.97,800, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.97,920",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/3","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,700 до отм.97,800, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,820 до отм.97,920  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/3 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/3"}]
[null,820,null,"AOCP",6,"16-6/4","2013-07-08","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.99,455, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.99,455  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.99,455, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.99,455",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3522 от 08.07.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-813B, CW-RCB-813А №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/4","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3522 от 08.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.99,455, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.99,455  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/4 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/4"}]
[null,821,null,"AOCP",6,"16-6/5","2013-07-09","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-09","2013-07-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/5 от 09.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/5"}]
[null,822,null,"AOCP",6,"16-6/6","2013-07-09","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-09","2013-07-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000), CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/6 от 09.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/6"}]
[null,823,null,"AOCP",6,"16-6/7","2013-07-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.98,720  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/7, протокол испытания уплотнения песка №16-2","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-813A, CW-RCB-813B №RENUUO-SR-1440-ZONE6-16-6/7, протокол испытания уплотнения песка №16-2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-813A (E=173.700, N=346.000) с отм.97,800 до отм.98,600, CW-RCB-813B (E=180.300, N=346.000) с отм.97,920 до отм.98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/7 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6-16-6/7"}]
[null,824,null,"AOCP",6.8,"16-6/8","2013-07-08","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/98,600-99,700, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/98,600-98,720  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/98,600-99,700, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/98,600-98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/8","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/98,600-99,700, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/98,600-98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/8 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/8"}]
[null,825,null,"AOCP",6.8,"16-6/9","2013-07-08","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/97,853-97,900, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/97,900-98,020  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/97,853-97,900, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/97,900-98,020",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/9","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках 97,753-97,800/97,853-97,900, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках 97,800-97,920/97,900-98,020  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/9 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/9"}]
[null,826,null,"AOCP",6.8,"16-6/10","2013-07-09","монтаж трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках от 97,853 до 98,100, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках от 97,900 до 98,220  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках от 97,853 до 98,100, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках от 97,900 до 98,220",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/10 лист 2.","2013-07-09","2013-07-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000) в отметках от 97,853 до 98,100, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000) в отметках от 97,900 до 98,220  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/10 от 09.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/10"}]
[null,827,null,"AOCP",6.8,"16-6/11","2013-07-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000), GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000)  в отметках 97,853-98,020/98,600-99,700","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000), GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000)",null,"в отметках 97,853-98,020/98,600-99,700",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/11, протокол испытания уплотнения песка №16-2","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-060-000-ГТ-017 (9631U-U-DW-1452-6017 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0012B_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N, GU008-0012B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE6,8-16-6/11, протокол испытания уплотнения песка №16-2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0012A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.030, N=346.000; E=173.400, N=346.000), GU008-0012B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=346.000; E=180.000, N=346.000)  в отметках 97,853-98,020/98,600-99,700"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/11 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE6,8-16-6/11"}]
[null,828,null,"AOCP",8.4,"16-7/2","2013-06-25","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.99,670  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.99,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/2","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-455B, CW-RCB-455A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.99,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/2 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/2"}]
[null,829,null,"AOCP",8.4,"16-7/3","2013-06-25","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.98,822, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.98,870  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.98,822, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.98,870",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/3","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,722 до отм.98,822, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,770 до отм.98,870  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/3 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/3"}]
[null,830,null,"AOCP",8.4,"16-7/4","2013-06-25","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.100,580, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.100,465  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.100,580, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.100,465",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3474 от 25.06.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455А №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/4","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3474 от 25.06.2013.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.100,580, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.100,465  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/4 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/4"}]
[null,831,null,"AOCP",8.4,"16-7/5","2013-06-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/5 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/5"}]
[null,832,null,"AOCP",8.4,"16-7/6","2013-06-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000), CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/6 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/6"}]
[null,833,null,"AOCP",8.4,"16-7/7","2013-06-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.99,670  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.99,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A, №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/7, протокол испытания уплотнения песка №16-1","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-455B, CW-RCB-455A, №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/7, протокол испытания уплотнения песка №16-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-455B (N=673.000, E=174.000) с отм.98,822 до отм.99,622, CW-RCB-455A (N=673.000, E=180.000) с отм.98,870 до отм.99,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/7 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/7"}]
[null,834,null,"AOCP",8.4,"16-7/8","2013-06-25","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/99,622-100,500, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/99,552-99,670  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/99,622-100,500, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/99,552-99,670",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/8","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/99,622-100,500, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/99,552-99,670  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/8 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/8"}]
[null,835,null,"AOCP",8.4,"16-7/9","2013-06-25","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/98,896-98,922, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/98,852-98,970  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/98,896-98,922, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/98,852-98,970",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/9","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)"},"монтаж трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках 98,796-98,822/98,896-98,922, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках 98,752-98,870/98,852-98,970  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/9 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/9"}]
[null,836,null,"AOCP",8.4,"16-7/10","2013-06-26","монтаж трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках от 98,896 до 99,122, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках от 98,852 до 99,170  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках от 98,896 до 99,122, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках от 98,852 до 99,170",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/10 лист 2.","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000) в отметках от 98,896 до 99,122, GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000) в отметках от 98,852 до 99,170  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/10 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/10"}]
[null,837,null,"AOCP",8.4,"16-7/11","2013-06-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000), GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000)  в отметках 98,896-98,970/99,552-100,500","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000), GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000)",null,"в отметках 98,896-98,970/99,552-100,500",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/11, протокол испытания уплотнения песка №16-1","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-002 (9631U-U-DW-1452-8002 Rev.3), 5235А-040-000-ГТ-001 (9631U-S-DW-1452-4001 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0004A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00058_01 Rev.2)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N, GU004-00058-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-7/11, протокол испытания уплотнения песка №16-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.099, N=673.000; E=173.400, N=673.000), GU004-00058-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=673.000; E=180.000, N=673.000)  в отметках 98,896-98,970/99,552-100,500"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/11 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-7/11"}]
[null,838,null,"AOCP",8.4,"16-8/2","2013-06-25","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.98,720  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/2","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-456B, CW-RCB-456A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/2 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/2"}]
[null,839,null,"AOCP",8.4,"16-8/3","2013-06-25","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.97,920  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.97,920",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/3","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,820 до отм.97,920  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/3 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/3"}]
[null,840,null,"AOCP",8.4,"16-8/4","2013-06-25","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,520, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.99,515  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,520, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.99,515",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3474 от 25.06.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456А №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/4","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси  №3474 от 25.06.2013.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,520, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.99,515  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/4 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/4"}]
[null,841,null,"AOCP",8.4,"16-8/5","2013-06-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/5 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/5"}]
[null,842,null,"AOCP",8.4,"16-8/6","2013-06-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700), CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/6 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/6"}]
[null,843,null,"AOCP",8.4,"16-8/7","2013-06-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.98,720  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A, №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/7, протокол испытания уплотнения песка №16-1","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/7, протокол испытания уплотнения песка №16-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-456B (N=625.000, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,587, CW-RCB-456A (N=625.000, E=180.300) с отм.97,920 до отм.98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/7 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/7"}]
[null,844,null,"AOCP",8.4,"16-8/8","2013-06-25","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/98,587-98,685, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/98,615-98,720  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/98,587-98,685, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/98,615-98,720",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/8","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/98,587-98,685, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/98,615-98,720  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/8 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/8"}]
[null,845,null,"AOCP",8.4,"16-8/9","2013-06-25","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/97,902-98,020  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/97,902-98,020",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/9","2013-06-25","2013-06-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках 97,802-97,920/97,902-98,020  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/9 от 25.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/9"}]
[null,846,null,"AOCP",8.4,"16-8/10","2013-06-26","монтаж трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках от 97,761 до 97,787, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках от 97,802 до 97,920  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках от 97,761 до 97,787, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках от 97,802 до 97,920",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/10 лист 2.","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000) в отметках от 97,761 до 97,787, GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000) в отметках от 97,802 до 97,920  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/10 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/10"}]
[null,847,null,"AOCP",8.4,"16-8/11","2013-06-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000), GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000)  в отметках 97,861-98,020/98,587-98,685","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000), GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000)",null,"в отметках 97,861-98,020/98,587-98,685",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/11, протокол испытания уплотнения песка №16-1","2013-06-26","2013-06-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0005A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00059_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N, GU004-00059-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/11, протокол испытания уплотнения песка №16-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0005A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=625.000; E=173.400, N=625.000), GU004-00059-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=625.000; E=180.000, N=625.000)  в отметках 97,861-98,020/98,587-98,685"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/11 от 26.06.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-8/11"}]
[null,848,null,"AOCP",8.4,"16-9/2","2013-08-09","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.98,790   ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.98,790"," ",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-457B, CW-RCB-457A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.98,790   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/2 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/2"}]
[null,849,null,"AOCP",8.4,"16-9/3","2013-08-09","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.97,990  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.97,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/3","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,687 до отм.97,787, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,890 до отм.97,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/3 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/3"}]
[null,850,null,"AOCP",8.4,"16-9/4","2013-08-09","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,590, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.99,585  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,590, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.99,585",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457А №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/4","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-456B, CW-RCB-456A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-8/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3659 от 09.08.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.99,590, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.99,585  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/4 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/4"}]
[null,851,null,"AOCP",8.4,"16-9/5","2013-08-11","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/5 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/5"}]
[null,852,null,"AOCP",8.4,"16-9/6","2013-08-11","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700), CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/6 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/6"}]
[null,853,null,"AOCP",8.4,"16-9/7","2013-08-12","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.98,790  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A, №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/7, протокол испытания уплотнения песка №16-6","2013-08-12","2013-08-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-457B, CW-RCB-457A №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/7, протокол испытания уплотнения песка №16-6",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-457B (N=576.500, E=173.700) с отм.97,787 до отм.98,500, CW-RCB-457A (N=576.500, E=180.300)  с отм.97,990 до отм.98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/7 от 12.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/7"}]
[null,854,null,"AOCP",8.4,"16-9/8","2013-08-09","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/98,500-98,685, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/98,500-98,685, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/8","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/98,500-98,685, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/8 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/8"}]
[null,855,null,"AOCP",8.4,"16-9/9","2013-08-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/9","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках 97,761-97,787/97,861-97,887, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/9 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/9"}]
[null,856,null,"AOCP",8.4,"16-9/10","2013-08-11","монтаж трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках от 97,861 до 98,087, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках от 97,972 до 98,290  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках от 97,861 до 98,087, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках от 97,972 до 98,290",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/10 лист 2.","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500) в отметках от 97,861 до 98,087, GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500) в отметках от 97,972 до 98,290  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/10 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/10"}]
[null,857,null,"AOCP",8.4,"16-9/11","2013-08-12","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500), GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500)  в отметках 97,861-98,090/98,500-98,685","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500), GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500)",null,"в отметках 97,861-98,090/98,500-98,685",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/11, протокол испытания уплотнения песка №16-6","2013-08-12","2013-08-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-004 (9631U-U-DW-1452-8004 Rev.2), 5235А-040-000-ГТ-008 (9631U-S-DW-1452-4008 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0006A_01 Rev.0), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00060_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N, GU004-00060-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8,4-16-9/11, протокол испытания уплотнения песка №16-6",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0006A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=576.500; E=173.400, N=576.500), GU004-00060-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=576.500; E=180.000, N=576.500)  в отметках 97,861-98,090/98,500-98,685"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/11 от 12.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8,4-16-9/11"}]
[null,858,null,"AOCP",4,"16-10/2","2013-08-09","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/2","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-458B, CW-RCB-458A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/2 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/2"}]
[null,859,null,"AOCP",4,"16-10/3","2013-08-09","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.97,802, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.97,802, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/3","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,702 до отм.97,802, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/3 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/3"}]
[null,860,null,"AOCP",4,"16-10/4","2013-08-09","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.99,585, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.99,585, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3659 от 09.08.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458А №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/4","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458А №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3659 от 09.08.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.99,585, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/4 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/4"}]
[null,861,null,"AOCP",4,"16-10/5","2013-08-11","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/5 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/5"}]
[null,862,null,"AOCP",4,"16-10/6","2013-08-11","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500), CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/6 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/6"}]
[null,863,null,"AOCP",4,"16-10/7","2013-08-12","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A, №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/7, протокол испытания уплотнения песка №16-6","2013-08-12","2013-08-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-458B, CW-RCB-458A, №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-10/7, протокол испытания уплотнения песка №16-6",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-458B (N=537.500, E=173.500) с отм.97,802 до отм.98,602, CW-RCB-458A (N=537.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/7 от 12.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-10/7"}]
[null,864,null,"AOCP",4.8,"16-10/8","2013-08-09","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/98,602-99,600, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/98,602-99,600, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/8","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/98,602-99,600, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/8 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/8"}]
[null,865,null,"AOCP",4.8,"16-10/9","2013-08-09","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/97,876-97,902, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/97,876-97,902, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/9","2013-08-09","2013-08-09",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n"},"монтаж трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках 97,776-97,802/97,876-97,902, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/9 от 09.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/9"}]
[null,866,null,"AOCP",4.8,"16-10/10","2013-08-11","монтаж трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках от 97,876 до 98,102, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках от 97,872 от 98,290  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках от 97,876 до 98,102, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках от 97,872 от 98,290",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/10 лист 2.","2013-08-11","2013-08-11",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500) в отметках от 97,876 до 98,102, GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500) в отметках от 97,872 от 98,290  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/10 от 11.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/10"}]
[null,867,null,"AOCP",4.8,"16-10/11","2013-08-12","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500), GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500)  в отметках 97,876-98,090/98,602-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500), GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500)",null,"в отметках 97,876-98,090/98,602-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/11, протокол испытания уплотнения песка №16-6","2013-08-12","2013-08-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00061_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0007A_01 Rev.0)\n"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N, GU004-00061-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-10/11, протокол испытания уплотнения песка №16-6",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0007A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=172.100, N=537.500; E=173.400, N=537.500), GU004-00061-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=537.500; E=180.000, N=537.500)  в отметках 97,876-98,090/98,602-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/11 от 12.08.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-10/11"}]
[null,868,null,"AOCP",4,"16-11/2","2013-07-26","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/2","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-459B, CW-RCB-459A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/2 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/2"}]
[null,869,null,"AOCP",4,"16-11/3","2013-07-26","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.97,872, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.97,872, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/3","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,772 до отм.97,872, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,890 до отм.97,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/3 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/3"}]
[null,870,null,"AOCP",4,"16-11/4","2013-07-26","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.99,585, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.99,585, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3576 от 26.07.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459А №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/4","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459А №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, документ о качестве растворной смеси  №3576 от 26.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.99,585, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.99,585  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/4 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/4"}]
[null,871,null,"AOCP",4,"16-11/5","2013-07-27","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/5 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/5"}]
[null,872,null,"AOCP",4,"16-11/6","2013-07-27","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700), CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/6 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/6"}]
[null,873,null,"AOCP",4,"16-11/7","2013-07-27","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A, №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/7, протокол испытания уплотнения песка №16-5","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-459B, CW-RCB-459A, №RENUUO-SR-1440-ZONE4-16-11/7, протокол испытания уплотнения песка №16-5",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-459B (N=506.500, E=173.700) с отм.97,872 до отм.98,672, CW-RCB-459A (N=506.500, E=180.300) с отм.97,990 до отм.98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/7 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4-16-11/7"}]
[null,874,null,"AOCP",4.8,"16-11/8","2013-07-26","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/98,672-99,900, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/98,672-99,900, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/8","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/8",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/98,672-99,900, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/98,672-98,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/8 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/8"}]
[null,875,null,"AOCP",4.8,"16-11/9","2013-07-26","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/97,943-97,972, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/97,943-97,972, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/9","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках 97,843-97,872/97,943-97,972, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках 97,872-97,990/97,972-98,090  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/9 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/9"}]
[null,876,null,"AOCP",4.8,"16-11/10","2013-07-27","монтаж трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках от 97,943 до 98,172, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках от 97,990 до 98,290  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках от 97,943 до 98,172, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках от 97,990 до 98,290",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/10 лист 2.","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/10 лист 2.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500) в отметках от 97,943 до 98,172, GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500) в отметках от 97,990 до 98,290  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/10 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/10"}]
[null,877,null,"AOCP",4.8,"16-11/11","2013-07-27","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500), GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500)  в отметках 97,943-98,090/98,672-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500), GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500)",null,"в отметках 97,943-98,090/98,672-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/11, протокол испытания уплотнения песка №16-5","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-040-000-ГТ-016 (9631U-S-DW-1452-4016 Rev.5), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0008A_01 Rev.1), 5235А-040-930-TX1.И (U4A-GU004-00062_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N, GU004-00062-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE4,8-16-11/11, протокол испытания уплотнения песка №16-5",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0008A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=171.950, N=506.500; E=173.400, N=506.500), GU004-00062-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.000, N=506.500; E=180.000, N=506.500)  в отметках 97,943-98,090/98,672-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/11 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE4,8-16-11/11"}]
[null,878,null,"AOCP",3,"16-12/2","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE(I880,$A$1,J880,$A$1,K880,$A$1,L880,$A$1,M880)","v":"разработка котлованов колодцев  CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.99,725, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.98,780  "},"разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.99,725, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.98,780",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/2-2","2013-07-24","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-340B, CW-RCB-340A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/2-2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.99,725, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.98,780  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/2 от 24.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/2"}]
[null,879,null,"AOCP",3,"16-12/3","2013-07-24","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.97,016, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.97,980  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.97,016, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.97,980",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/3-1","2013-07-24","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-340B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/3-2,  исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/3-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-340B (N=460.890, E=174.200) с отм.96,916 до отм.97,016, CW-RCB-340A (N=460.890, E=180.300) с отм.97,880 до отм.97,980  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/3 от 24.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/3"}]
[null,880,null,"AOCP",3,"16-12/4","2013-07-24","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.97,076  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.97,076",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №3221 от 24.07.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4","2013-07-24","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-340B, CW-RCB-340A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4, документ о качестве бетонной смеси №3221 от 24.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.97,076  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/4 от 24.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/4"}]
[null,881,null,"AOCP",3,"16-12/5","2013-07-26","монтаж  колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.99,575, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,076 до отм.99,725  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.99,575, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,076 до отм.99,725",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3576 от 26.07.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/5-2","2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-340B, CW-RCB-340A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3576 от 26.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.99,575, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,076 до отм.99,725  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/5 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/5"}]
[null,882,null,"AOCP",3,"16-12/6","2013-07-26","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-340B, CW-RCB-340A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/6 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/6"}]
[null,883,null,"AOCP",3,"16-12/7","2013-07-26","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-26","2013-07-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-340B, CW-RCB-340A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200), CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/7 от 26.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/7"}]
[null,884,null,"AOCP",3,"16-12/8","2013-07-27","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.98,780, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.99,725  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.98,780, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.99,725",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-5","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-340B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-340A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-5",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-340A (N=460.890, E=174.200) с отм.97,980 до отм.98,780, CW-RCB-340B (N=460.890, E=180.300) с отм.97,016 до отм.99,725  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/8 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/8"}]
[null,885,null,"AOCP",3,"16-12/9","2013-07-24","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/99,725-99,900, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/98,676-98,780  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/99,725-99,900, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/98,676-98,780",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/9","2013-07-24","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/99,725-99,900, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/98,676-98,780  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/9 от 24.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/9"}]
[null,886,null,"AOCP",3,"16-12/10","2013-07-24","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/97,947-97,976, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/97,976-98,080  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/97,947-97,976, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/97,976-98,080",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/10","2013-07-24","2013-07-24",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)"},"монтаж трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках 97,847-97,876/97,947-97,976, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках 97,876-97,980/97,976-98,080  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/10 от 24.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/10"}]
[null,887,null,"AOCP",3,"16-12/11","2013-07-25","монтаж трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках от 97,947 до 98,176, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках от 97,976 до 98,280  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках от 97,947 до 98,176, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках от 97,976 до 98,280",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/11 лист 2.","2013-07-25","2013-07-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/11 лист 2, документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890) в отметках от 97,947 до 98,176, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500) в отметках от 97,976 до 98,280  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/11 от 25.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/11"}]
[null,888,null,"AOCP",3,"16-12/12","2013-07-27","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890), GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500)  в отметках 97,947-98,080/98,676-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890), GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500)",null,"в отметках 97,947-98,080/98,676-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/12, протокол испытания уплотнения песка №16-5","2013-07-27","2013-07-27",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-003 (9631U-V-DW-1452-3003 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0009A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0040A_01 Rev.2)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N, GU003-0040A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, протокол испытания уплотнения песка №16-5",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0009A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=460.890; E=172.199, N=460.890), GU003-0040A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=464.500; E=180.000, N=464.500)  в отметках 97,947-98,080/98,676-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/12 от 27.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-12/12"}]
[null,889,null,"AOCP",3,"16-13/2","2013-07-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.99,690  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.99,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/2-2","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-341B, CW-RCB-341A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/2-2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.99,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/2 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/2"}]
[null,890,null,"AOCP",3,"16-13/3","2013-07-08","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.97,945, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.96,981  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.97,945, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.96,981",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/3-1","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-341B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/3-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/3-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,845 до отм.97,945, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,881 до отм.96,981  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/3 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/3"}]
[null,891,null,"AOCP",3,"16-13/4","2013-07-08","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.97,041  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.97,041",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №4976 от 08.07.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/4","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-341B, CW-RCB-341A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/4, документ о качестве бетонной смеси №4976 от 08.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.97,041  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/4 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/4"}]
[null,892,null,"AOCP",3,"16-13/5","2013-07-10","монтаж  колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.99,540, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.97,041 до отм.99,690  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.99,540, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.97,041 до отм.99,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3528 от 10.07.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/5-2","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-341B, CW-RCB-341A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3528 от 10.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.99,540, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.97,041 до отм.99,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/5 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/5"}]
[null,893,null,"AOCP",3,"16-13/6","2013-07-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-341B, CW-RCB-341A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/6 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/6"}]
[null,894,null,"AOCP",3,"16-13/7","2013-07-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-341B, CW-RCB-341A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300), CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/7 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/7"}]
[null,895,null,"AOCP",3,"16-13/8","2013-07-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.99,690  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.99,690",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-3","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), \n5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-341B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-341A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-3",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-341A (N=422.480, E=180.300) с отм.97,945 до отм.98,745, CW-RCB-341B (N=422.480, E=174.200) с отм.96,981 до отм.99,690  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/8 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/8"}]
[null,896,null,"AOCP",3,"16-13/9","2013-07-08","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/99,690-99,900, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/98,641-98,745  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/99,690-99,900, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/98,641-98,745",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/9","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/99,690-99,900, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/98,641-98,745  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/9 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/9"}]
[null,897,null,"AOCP",3,"16-13/10","2013-07-08","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/97,912-97,941, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/97,941-98,045  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/97,912-97,941, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/97,941-98,045",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/10","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)"},"монтаж трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках 97,812-97,841/97,912-97,941, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках 97,841-97,945/97,941-98,045  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/10 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/10"}]
[null,898,null,"AOCP",3,"16-13/11","2013-07-10","монтаж трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках от 97,912 до 98,141, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках от 98,041 до 98,245  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках от 97,912 до 98,141, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках от 98,041 до 98,245",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/11 лист 2.","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/11 лист 2., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480) в отметках от 97,912 до 98,141, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800) в отметках от 98,041 до 98,245  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/11 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/11"}]
[null,899,null,"AOCP",3,"16-13/12","2013-07-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480), GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800)  в отметках 97,912-98,045/98,641-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480), GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800)",null,"в отметках 97,912-98,045/98,641-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/12, протокол испытания уплотнения песка №16-3","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0010A_01 Rev.1), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0041A_01 Rev.2)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N, GU003-0041A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-13/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол испытания уплотнения песка №16-3",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0010A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=422.480; E=172.199, N=422.480), GU003-0041A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=422.480; E=180.000, N=422.800)  в отметках 97,912-98,045/98,641-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/12 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-13/12"}]
[null,900,null,"AOCP",3,"16-14/2","2013-07-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.99,660  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.99,660",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/2-2","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-342B, CW-RCB-342A",null,"исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/2-1, исполнительная схема разработки котлована колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/2-2",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.99,660  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/2 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/2"}]
[null,901,null,"AOCP",3,"16-14/3","2013-07-08","устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.97,925, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.96,961  ","устройство песчаного основания","под колодцы","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.97,925, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.96,961",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4-1","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-342B",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4-2, исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-12/4-1",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодцы CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,825 до отм.97,925, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,861 до отм.96,961  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/3 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/3"}]
[null,902,null,"AOCP",3,"16-14/4","2013-07-08","устройство бетонной подготовки под колодец CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.97,021  ","устройство бетонной подготовки","под колодец","CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.97,021",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №4976 от 08.07.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/4","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодцев CW-RCB-342B, CW-RCB-342A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/4, документ о качестве бетонной смеси №4976 от 08.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.97,021  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/4 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/4"}]
[null,903,null,"AOCP",3,"16-14/5","2013-07-10","монтаж  колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.99,515, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.97,021 до отм.99,660  ","монтаж ","колодцев ","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.99,515, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.97,021 до отм.99,660",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №209 от 26.06.13, колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г., цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3528 от 10.07.13.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/5-2","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-342B, CW-RCB-342A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/5-1, исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/5-2, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №209 от 26.06.13, паспорт №118 от 11.11.12 г., документ о качестве растворной смеси №3528 от 10.07.13.","Исправлен",16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.99,515, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.97,021 до отм.99,660  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/5 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/5"}]
[null,904,null,"AOCP",3,"16-14/6","2013-07-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200)   ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-342B, CW-RCB-342A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/6 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/6"}]
[null,905,null,"AOCP",3,"16-14/7","2013-07-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200)   ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) ",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-342B, CW-RCB-342A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300), CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200)   "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/7 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/7"}]
[null,906,null,"AOCP",3,"16-14/8","2013-07-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.99,660  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.99,660",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-3","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.3), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-342B №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/8-1, исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-342A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/8-2, протокол испытания уплотнения песка №16-3",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-342A (N=379.750, E=180.300) с отм.97,925 до отм.98,725, CW-RCB-342B (N=379.750, E=174.200) с отм.96,961 до отм.99,660  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/8 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/8"}]
[null,907,null,"AOCP",3,"16-14/9","2013-07-08","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/99,660-99,900, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/98,621-98,725  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/99,660-99,900, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/98,621-98,725",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/9","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/9",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/99,660-99,900, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/98,621-98,725  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/9 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/9"}]
[null,908,null,"AOCP",3,"16-14/10","2013-07-08","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/97,922-97,892, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/97,921-98,025  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/97,922-97,892, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/97,921-98,025",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/10","2013-07-08","2013-07-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)"},"монтаж трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/10, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках  97,822-97,792/97,922-97,892, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках 97,821-97,925/97,921-98,025  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/10 от 08.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/10"}]
[null,909,null,"AOCP",3,"16-14/11","2013-07-10","монтаж трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках от 97,892 до 98,122, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках от 97,921 до 98,225  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках от 97,892 до 98,122, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках от 97,921 до 98,225",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/11 лист 2.","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/11 лист 2., документ о качестве №779 от 28.12.12.",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750) в отметках от 97,892 до 98,122, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750) в отметках от 97,921 до 98,225  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/11 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/11"}]
[null,910,null,"AOCP",3,"16-14/12","2013-07-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750), GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750)  в отметках 97,892-98,025/98,621-99,600","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750), GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750)",null,"в отметках 97,892-98,025/98,621-99,600",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/12, протокол испытания уплотнения песка №16-3","2013-07-10","2013-07-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-014 (9631U-V-DW-1452-3014 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0011A_01 Rev.2), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0042A_01 Rev.3)"},null,null,"исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N, GU003-0042A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-16-14/12, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., протокол испытания уплотнения песка №16-3",null,16,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=170.730, N=379.750; E=172.199, N=379.750), GU003-0042A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=174.750, N=379.750; E=180.000, N=379.750)  в отметках 97,892-98,025/98,621-99,600"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/12 от 10.07.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога B"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-16-14/12"}]
[null,911,null,"AOCP",2,"17-1/2","2013-02-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 97.937 до отм. 98.837","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)","с отм. 97.937 до отм. 98.837",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/2","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-211A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 97.937 до отм. 98.837"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/2 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/2"}]
[null,912,null,"AOCP",2,"17-1/3","2013-02-22","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 97.937 до отм. 98.037","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)","с отм. 97.937 до отм. 98.037",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/3","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-211A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 97.937 до отм. 98.037"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/3 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/3"}]
[null,913,null,"AOCP",2,"17-1/4","2013-02-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 98.037 до отм. 99,550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)","с отм. 98.037 до отм. 99,550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3044 от 22.02.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/4","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-211A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси №3044 от 22.02.2013.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 98.037 до отм. 99,550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/4 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/4"}]
[null,914,null,"AOCP",2,"17-1/5","2013-02-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-211A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/5 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/5"}]
[null,915,null,"AOCP",2,"17-1/6","2013-02-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-211A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/6 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/6"}]
[null,916,null,"AOCP",2,"17-1/7","2013-02-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 98.037 до отм. 98.837","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-211A","(N=308.450, E=242.500)","с отм. 98.037 до отм. 98.837",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.6s), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-211A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-211A (N=308.450, E=242.500) с отм. 98.037 до отм. 98.837"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/7 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/7"}]
[null,917,null,"AOCP",2,"17-1/8","2013-02-22","разработка траншеи под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 97,929-98,037/98,837-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0011A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150)","в отметках 97,929-98,037/98,837-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/8","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/8",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 97,929-98,037/98,837-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/8 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/8"}]
[null,918,null,"AOCP",2,"17-1/9","2013-02-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 97,929-98,037/98,029-98,137","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0011A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150)","в отметках 97,929-98,037/98,029-98,137",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/9","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 97,929-98,037/98,029-98,137"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/9 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/9"}]
[null,919,null,"AOCP",2,"17-1/10","2013-02-25","монтаж трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках от 98,029 до 98,337","монтаж","трубопровода","GU002-0011A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150)","в отметках от 98,029 до 98,337",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/10 лист 2.","2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0011A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/10 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках от 98,029 до 98,337"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/10 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/10"}]
[null,920,null,"AOCP",2,"17-1/11","2013-02-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 98,029-98,137/98,837-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0011A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150)","в отметках 98,029-98,137/98,837-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-007 (9631U-M-DW-1452-2007 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0011A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0011A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=242.500, N=308.750; E=242.500, N=314.150) в отметках 98,029-98,137/98,837-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/11 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-1/11"}]
[null,921,null,"AOCP",2,"17-2/2","2013-02-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.855 до отм. 98.755","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)","с отм. 97.855 до отм. 98.755",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/2","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-215A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.855 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/2 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/2"}]
[null,922,null,"AOCP",2,"17-2/3","2013-02-22","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.855 до отм. 97.955","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)","с отм. 97.855 до отм. 97.955",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/3","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-215A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.855 до отм. 97.955"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/3 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/3"}]
[null,923,null,"AOCP",2,"17-2/4","2013-02-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.955 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)","с отм. 97.955 до отм. 99.550",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3044 от 22.02.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/4","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-215A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси №3044 от 22.02.2013.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.955 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/4 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/4"}]
[null,924,null,"AOCP",2,"17-2/5","2013-02-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-215A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/5 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/5"}]
[null,925,null,"AOCP",2,"17-2/6","2013-02-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)",null,null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-215A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/6 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/6"}]
[null,926,null,"AOCP",2,"17-2/7","2013-02-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.955 до отм. 98.755","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-215A","(N=308.450, E=291.690)","с отм. 97.955 до отм. 98.755",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/7","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-215A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/7",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-215A (N=308.450, E=291.690) с отм. 97.955 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/7 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/7"}]
[null,927,null,"AOCP",2,"17-2/8","2013-02-22","разработка траншеи под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0014A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/8","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/8",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/8 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/8"}]
[null,928,null,"AOCP",2,"17-2/9","2013-02-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0014A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/9","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-1/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/9 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/9"}]
[null,929,null,"AOCP",2,"17-2/10","2013-02-25","монтаж трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255","монтаж","трубопровода","GU002-0014A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150)","в отметках от 97,779 до 98,255",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/10 лист 2.","2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0014A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/10 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/10 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/10"}]
[null,930,null,"AOCP",2,"17-2/11","2013-02-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0014A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150)","в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900",null,"Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/11","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, Проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-008 (9631U-M-DW-1452-2008 Rev.7), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0014A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-2/11",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0014A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=291.690, N=294.350; E=291.690, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/11 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-2/11"}]
[null,931,null,"AOCP",2,"17-3/2","2013-02-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.855 до отм. 98.755","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)","с отм. 97.855 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/2","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-217A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.855 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/2 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/2"}]
[null,932,null,"AOCP",2,"17-3/3","2013-02-22","устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.855 до отм. 97.955","устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)","с отм. 97.855 до отм. 97.955",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/3","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-217A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.855 до отм. 97.955"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/3 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/3"}]
[null,933,null,"AOCP",2,"17-3/4","2013-02-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.955 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)","с отм. 97.955 до отм. 99.550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3045 от 22.02.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/4","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-217A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси №3045 от 22.02.2013.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.955 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/4 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/4"}]
[null,934,null,"AOCP",2,"17-3/5","2013-02-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-217A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/5 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/5"}]
[null,935,null,"AOCP",2,"17-3/6","2013-02-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-217A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/6 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/6"}]
[null,936,null,"AOCP",2,"17-3/7","2013-02-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.955 до отм. 98.755","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-217A","(N=308.450, E=342.500)","с отм. 97.955 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1),9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-217A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-217A (N=308.450, E=342.500) с отм. 97.955 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/7 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/7"}]
[null,937,null,"AOCP",2,"17-3/8","2013-02-22","разработка траншеи под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/8","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/8",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/8 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/8"}]
[null,938,null,"AOCP",2,"17-3/9","2013-02-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/9","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/97,779-98,055"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/9 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/9"}]
[null,939,null,"AOCP",2,"17-3/10","2013-02-25","монтаж трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255","монтаж","трубопровода","GU002-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150)","в отметках от 97,779 до 98,255",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/10 лист 2.","2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/10 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/10 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/10"}]
[null,940,null,"AOCP",2,"17-3/11","2013-02-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0015A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150)","в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-009 (9631U-M-DW-1452-2009 Rev.4), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0015A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-3/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=342.500, N=294.350; E=342.500, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/11 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-3/11"}]
[null,941,null,"AOCP",2,"17-4/2","2013-02-22","разработка котлованов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.855 до отм. 98.755","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)","с отм. 97.855 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-218A №RENUUO-1440-ZONE2-17-4/2","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-218A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.855 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/2 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/2"}]
[null,942,null,"AOCP",2,"17-4/3","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE(I944,$A$1,J944,$A$1,K944,$A$1,L944,$A$1,M944)","v":"устройство песчаного основания колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.855 до отм. 97.955"},"устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)","с отм. 97.855 до отм. 97.955",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/3","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-218A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания под колодец CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.855 до отм. 97.955"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/3 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/3"}]
[null,943,null,"AOCP",2,"17-4/4","2013-02-22","монтаж сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.955 до отм. 99.550","монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)","с отм. 97.955 до отм. 99.550",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3045 от 22.02.2013.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/4","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-218A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси  №3045 от 22.02.2013.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.955 до отм. 99.550"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/4 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/4"}]
[null,944,null,"AOCP",2,"17-4/5","2013-02-25","герметизация вводов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-218A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/5 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/5"}]
[null,945,null,"AOCP",2,"17-4/6","2013-02-25","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-218A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/6 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/6"}]
[null,946,null,"AOCP",2,"17-4/7","2013-02-26","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.955 до отм. 98.755","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-218A","(N=308.450, E=383.015)","с отм. 97.955 до отм. 98.755",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнительная песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-218A №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/7, протокол №22 результатов испытаний уплотнительная песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-218A (N=308.450, E=383.015) с отм. 97.955 до отм. 98.755"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/7 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/7"}]
[null,947,null,"AOCP",2,"17-4/8","2013-02-22","разработка траншеи под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900","разработка траншеи","под трубопровод","GU002-0017A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/8","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/8",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/8 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/8"}]
[null,948,null,"AOCP",2,"17-4/9","2013-02-22","устройство песчаного основания  под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,779-98,055","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU002-0017A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150)","в отметках 97,679-97,955/98,779-98,055",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/9","2013-02-22","2013-02-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,679-97,955/98,779-98,055"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/9 от 22.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/9"}]
[null,949,null,"AOCP",2,"17-4/10","2013-02-25","монтаж трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255","монтаж","трубопровода","GU002-0017A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150)","в отметках от 97,779 до 98,255",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/10 лист 2.","2013-02-25","2013-02-25",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU002-0017A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/10 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках от 97,779 до 98,255"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/10 от 25.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/10"}]
[null,950,null,"AOCP",2,"17-4/11","2013-02-26","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU002-0017A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150)","в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнительная песка","2013-02-26","2013-02-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-020-000-ГТ-010 (9631U-M-DW-1452-2010 Rev.3), 5235А-020-930-TX1.И (U2A-GU002-0017A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2-17-4/11, протокол №22 результатов испытаний уплотнительная песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU002-0017A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=383.016, N=294.350; E=383.016, N=308.150) в отметках 97,779-98,055/98,755-99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/11 от 26.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2-17-4/11"}]
[null,951,null,"AOCP",3,"17-5/2","2013-10-19","разработка котлованов колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,812 до отм.99,900","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)","с отм.96,812 до отм.99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-327A №RENUUO-1440-ZONE3-17-5/2","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-327A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-327A №RENUUO-1440-ZONE3-17-5/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,812 до отм.99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/2 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/2"}]
[null,952,null,"AOCP",3,"17-5/3","2013-10-19","устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,812 до отм.96,912","устройство песчаного основания","под колодец ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)","с отм.96,812 до отм.96,912",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/3","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-327A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодец  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,812 до отм.96,912"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/3 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/3"}]
[null,953,null,"AOCP",3,"17-5/4","2013-10-19","устройство бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,912 до отм.96,972","устройство бетонной подготовки","под колодец ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)","с отм.96,912 до отм.96,972",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №5564 от 19.10.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/4","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодца CW-RCB-327A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/4, документ о качестве бетонной смеси №5564 от 19.10.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,912 до отм.96,972"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/4 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/4"}]
[null,954,null,"AOCP",3,"17-5/5","2013-10-22","монтаж  колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,972 до отм.99,900","монтаж ","колодца ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)","с отм.96,972 до отм.99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/5","2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-327A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/5, паспорт №118 от 11.11.12 г.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,972 до отм.99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/5 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/5"}]
[null,955,null,"AOCP",3,"17-5/6","2013-10-22","герметизация вводов колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-327A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/6 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/6"}]
[null,956,null,"AOCP",3,"17-5/7","2013-10-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-327A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/7 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/7"}]
[null,957,null,"AOCP",3,"17-5/8","2013-10-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,912 до отм.99,900","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-327A","(N=368.600, E=399.450)","с отм.96,912 до отм.99,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-327A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-327A (N=368.600, E=399.450) с отм.96,912 до отм.99,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/8 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/8"}]
[null,958,null,"AOCP",3,"17-5/9","2013-10-19","разработка траншеи под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 96,612-97,772/99,900-100,110","разработка траншеи","под трубопровод","GU003-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600)","в отметках 96,612-97,772/99,900-100,110",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/9","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 96,612-97,772/99,900-100,110"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/9 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/9"}]
[null,959,null,"AOCP",3,"17-5/10","2013-10-19","устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 96,612-97,772/96,712-97,872","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU003-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600)","в отметках 96,612-97,772/96,712-97,872",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/10","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/10",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 96,612-97,772/96,712-97,872"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/10 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/10"}]
[null,960,null,"AOCP",3,"17-5/11","2013-10-22","монтаж трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках от 97,712 до 98,072","монтаж","трубопровода","GU003-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600)","в отметках от 97,712 до 98,072",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/11 лист 2.","2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU003-0026A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/11 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках от 97,712 до 98,072"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/11 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/11"}]
[null,961,null,"AOCP",3,"17-5/12","2013-10-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 97,712-97,872/99,900-100,110","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU003-0026A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600)","в отметках 97,712-97,872/99,900-100,110",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0026A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-5/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0026A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.451, N=368.600; E=397.451, N=368.600) в отметках 97,712-97,872/99,900-100,110"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/12 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-5/12"}]
[null,962,null,"AOCP",3,"17-6/2","2013-10-19","разработка котлованов колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,817 до отм.99,800","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)","с отм.96,817 до отм.99,800",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-326A №RENUUO-1440-ZONE3-17-6/2","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-326A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-326A №RENUUO-1440-ZONE3-17-6/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,817 до отм.99,800"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/2 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/2"}]
[null,963,null,"AOCP",3,"17-6/3","2013-10-19","устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,817 до отм.96,917","устройство песчаного основания","под колодец ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)","с отм.96,817 до отм.96,917",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/3","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-326A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодец  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,817 до отм.96,917"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/3 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/3"}]
[null,964,null,"AOCP",3,"17-6/4","2013-10-19","устройство бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,917 до отм.96,977","устройство бетонной подготовки","под колодец ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)","с отм.96,917 до отм.96,977",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетон B20, документ о качестве бетонной смеси №5564 от 19.10.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/4","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодца CW-RCB-326A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/4, документ о качестве бетонной смеси №5564 от 19.10.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,917 до отм.96,977"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/4 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/4"}]
[null,965,null,"AOCP",3,"17-6/5","2013-10-22","монтаж  колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,977 до отм.99,800","монтаж ","колодца ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)","с отм.96,977 до отм.99,800",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/5","2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-326A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/5, паспорт №118 от 11.11.12 г.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,977 до отм.99,800"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/5 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/5"}]
[null,966,null,"AOCP",3,"17-6/6","2013-10-22","герметизация вводов колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-326A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/6 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/6"}]
[null,967,null,"AOCP",3,"17-6/7","2013-10-22","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-326A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/7 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/7"}]
[null,968,null,"AOCP",3,"17-6/8","2013-10-23","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,917 до отм.99,800","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-326A","(N=340.000, E=399.450)","с отм.96,917 до отм.99,800",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-326A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-326A (N=340.000, E=399.450) с отм.96,917 до отм.99,800"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/8 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/8"}]
[null,969,null,"AOCP",3,"17-6/9","2013-10-19","разработка траншеи под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,617-97,777/99,800-100,115","разработка траншеи","под трубопровод","GU003-0025A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000)","в отметках 97,617-97,777/99,800-100,115",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/9","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,617-97,777/99,800-100,115"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/9 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/9"}]
[null,970,null,"AOCP",3,"17-6/10","2013-10-19","устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,617-97,777/97,717-97,877","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU003-0025A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000)","в отметках 97,617-97,777/97,717-97,877",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/10","2013-10-19","2013-10-19",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/10",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,617-97,777/97,717-97,877"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/10 от 19.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/10"}]
[null,971,null,"AOCP",3,"17-6/11","2013-10-22","монтаж трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках от 97,717 до 98,077","монтаж","трубопровода","GU003-0025A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000)","в отметках от 97,717 до 98,077",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/11 лист 2.","2013-10-22","2013-10-22",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU003-0025A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/11 лист 2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках от 97,717 до 98,077"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/11 от 22.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/11"}]
[null,972,null,"AOCP",3,"17-6/12","2013-10-23","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,717-97,877/99,800-100,115","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU003-0025A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000)","в отметках 97,717-97,877/99,800-100,115",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-10-23","2013-10-23",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-023 (9631U-V-DW-1452-3023 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0025A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-6/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0025A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=389.450, N=340.000; E=397.451, N=340.000) в отметках 97,717-97,877/99,800-100,115"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/12 от 23.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-6/12"}]
[null,973,null,"AOCP",3,"17-7/2","2013-03-29","разработка котлованов колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,065 до отм.100,230","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)","с отм.97,065 до отм.100,230",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-336A №RENUUO-1440-ZONE3-17-7/2","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-336A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-336A №RENUUO-1440-ZONE3-17-7/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,065 до отм.100,230"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/2 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/2"}]
[null,974,null,"AOCP",3,"17-7/3","2013-03-29","устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,065 до отм.97,165","устройство песчаного основания","под колодец ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)","с отм.97,065 до отм.97,165",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/3","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-336A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодец  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,065 до отм.97,165"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/3 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/3"}]
[null,975,null,"AOCP",3,"17-7/4","2013-03-29","устройство бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,165 до отм.97,225","устройство бетонной подготовки","под колодец ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)","с отм.97,165 до отм.97,225",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетонная смесь B25, документ о качестве бетонной смеси №3939 от 29.03.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/4","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодца CW-RCB-336A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/4, документ о качестве бетонной смеси №3939 от 29.03.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,165 до отм.97,225"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/4 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/4"}]
[null,976,null,"AOCP",3,"17-7/5","2013-03-31","монтаж  колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,225 до отм.100,230","монтаж ","колодца ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)","с отм.97,225 до отм.100,230",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/5","2013-03-31","2013-03-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-336A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/5, паспорт №118 от 11.11.12 г.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,225 до отм.100,230"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/5 от 31.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/5"}]
[null,977,null,"AOCP",3,"17-7/6","2013-03-31","герметизация вводов колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-03-31","2013-03-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-336A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/6 от 31.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/6"}]
[null,978,null,"AOCP",3,"17-7/7","2013-03-31","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-03-31","2013-03-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-336A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/7 от 31.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/7"}]
[null,979,null,"AOCP",3,"17-7/8","2013-04-01","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,165 до отм.100,230","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-336A","(N=312.775, E=481.000)","с отм.97,165 до отм.100,230",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0100 испытания уплотнения песка","2013-04-01","2013-04-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-336A №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0100 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-336A (N=312.775, E=481.000) с отм.97,165 до отм.100,230"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/8 от 01.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/8"}]
[null,980,null,"AOCP",3,"17-7/9","2013-03-29","разработка траншеи под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 97,971-98,025/100,230-100,250","разработка траншеи","под трубопровод","GU003-0035A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800)","в отметках 97,971-98,025/100,230-100,250",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/9","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 97,971-98,025/100,230-100,250"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/9 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/9"}]
[null,981,null,"AOCP",3,"17-7/10","2013-03-29","устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 97,971-98,025/98,071-98,125","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU003-0035A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800)","в отметках 97,971-98,025/98,071-98,125",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/10","2013-03-29","2013-03-29",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/10",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 97,971-98,025/98,071-98,125"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/10 от 29.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/10"}]
[null,982,null,"AOCP",3,"17-7/11","2013-03-31","монтаж трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках от 98,071 до 98,325","монтаж","трубопровода","GU003-0035A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800)","в отметках от 98,071 до 98,325",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/11 лист 2.","2013-03-31","2013-03-31",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU003-0035A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/11 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках от 98,071 до 98,325"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/11 от 31.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/11"}]
[null,983,null,"AOCP",3,"17-7/12","2013-04-01","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 98,071-98,125/100,230-100,250","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU003-0035A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800)","в отметках 98,071-98,125/100,230-100,250",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0100 испытания уплотнения песка","2013-04-01","2013-04-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-025 (9631U-V-DW-1452-3025 Rev.4), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0035A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE3-17-7/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0100 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0035A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=481.000, N=314.050; E=481.000, N=316.800) в отметках 98,071-98,125/100,230-100,250"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/12 от 01.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE3-17-7/12"}]
[null,984,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/2","2013-02-16","разработка котлованов колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,260 до отм.100,060","разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)","с отм.97,260 до отм.100,060",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-332A №RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/2","2013-02-16","2013-02-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодец CW-RCB-332A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодца CW-RCB-332A №RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/2",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,260 до отм.100,060"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/2 от 16.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/2"}]
[null,985,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/3","2013-02-16","устройство песчаного основания под колодец  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,260 до отм.97,360","устройство песчаного основания","под колодец ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)","с отм.97,260 до отм.97,360",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/3","2013-02-16","2013-02-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодца CW-RCB-332A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания под колодец  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,260 до отм.97,360"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/3 от 16.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/3"}]
[null,986,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/4","2013-02-16","устройство бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,360 до отм.97,420","устройство бетонной подготовки","под колодец ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)","с отм.97,360 до отм.97,420",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","бетонная смесь B25, документ о качестве бетонной смеси №3697 от 16.02.13.","исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/4","2013-02-16","2013-02-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж колодца CW-RCB-332A",null,"исполнительная схема устройства бетонной подготовки под колодец CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/4, документ о качестве бетонной смеси  №3697 от 16.02.13.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству бетонной подготовки под колодец  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,360 до отм.97,420"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/4 от 16.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/4"}]
[null,987,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/5","2013-02-20","монтаж  колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,420 до отм.100,600","монтаж ","колодца ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)","с отм.97,420 до отм.100,600",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","колодец ДПК 3,0х1,3, паспорт №118 от 11.11.12 г.","исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/5","2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодца CW-RCB-332A",null,"исполнительная схема монтажа колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/5, паспорт №118 от 11.11.12 г.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,420 до отм.100,600"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/5 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/5"}]
[null,988,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/6","2013-02-20","герметизация вводов колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) ","герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца CW-RCB-332A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/6 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/6"}]
[null,989,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/7","2013-02-20","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)",null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодца CW-RCB-332A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/7 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/7"}]
[null,990,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/8","2013-02-21","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,360 до отм.100,060","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-332A","(N=308.900, E=439.500)","с отм.97,360 до отм.100,060",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-02-21","2013-02-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодца CW-RCB-332A №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/8, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодца  CW-RCB-332A (N=308.900, E=439.500) с отм.97,360 до отм.100,060"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/8 от 21.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/8"}]
[null,991,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/9","2013-02-16","разработка траншеи под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,059-98,220/99,900-100,060","разработка траншеи","под трубопровод","GU003-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800)","в отметках 98,059-98,220/99,900-100,060",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/9","2013-02-16","2013-02-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)"},"устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/9",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,059-98,220/99,900-100,060"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/9 от 16.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/9"}]
[null,992,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/10","2013-02-16","устройство песчаного основания  под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,059-98,220/98,159-98,320","устройство песчаного основания ","под трубопровод","GU003-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800)","в отметках 98,059-98,220/98,159-98,320",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/10","2013-02-16","2013-02-16",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)"},"монтаж трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/10",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопровод GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,059-98,220/98,159-98,320"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/10 от 16.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/10"}]
[null,993,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/11","2013-02-20","монтаж трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках от 98,159 до 98,520","монтаж","трубопровода","GU003-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800)","в отметках от 98,159 до 98,520",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/11 лист 2.","2013-02-20","2013-02-20",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU003-0032A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/11 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/11 лист 2.",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках от 98,159 до 98,520"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/11 от 20.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/11"}]
[null,994,null,"AOCP",2.2999999999999998,"17-8/12","2013-02-21","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,159-98,320/99,900-100,060","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода","GU003-0032A-PVC-200-CWU-N","(координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800)","в отметках 98,159-98,320/99,900-100,060",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка","2013-02-21","2013-02-21",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-030-000-ГТ-024 (9631U-V-DW-1452-3024 Rev.4), 5235А-020-000-ГТ-012 (9631U-M-DW-1452-2012 Rev.3), 5235А-030-930-TX1.И (U3A-GU003-0023A_01 Rev.2)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE2,3-17-8/12, протокол №SG/S-1452-ZONE2,3-0077 испытания уплотнения песка",null,17,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопровода GU003-0032A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=439.500, N=308.750; E=439.500, N=316.800) в отметках 98,159-98,320/99,900-100,060"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/12 от 21.02.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога 8"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE2,3-17-8/12"}]
[null,995,null,"AOCP",5,"29-1/2","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE(I997,$A$1,J997,$A$1,K997,$A$1,L997,$A$1,M997)","v":"разработка котлованов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,884  "},"разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,884",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/2","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-503B, CW-RCB-503A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,884  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/2 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/2"}]
[null,996,null,"AOCP",5,"29-1/3","2013-04-08","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.99,944, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,084  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.99,944, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,084",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/3","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,844 до отм.99,944, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.99,984 до отм.100,084  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/3 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/3"}]
[null,997,null,"AOCP",5,"29-1/4","2013-04-08","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.101,585, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.100,084 до отм.101,585  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.101,585, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.100,084 до отм.101,585",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3336 от 08.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/4","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси №3336 от 08.04.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.101,585, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.100,084 до отм.101,585  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/4 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/4"}]
[null,998,null,"AOCP",5,"29-1/5","2013-04-13","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-13","2013-04-13",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/5 от 13.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/5"}]
[null,999,null,"AOCP",5,"29-1/6","2013-04-13","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-13","2013-04-13",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950), CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/6 от 13.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/6"}]
[null,1000,null,"AOCP",5,"29-1/7","2013-04-13","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.101,084 до отм.100,884  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.101,084 до отм.100,884",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-3","2013-04-13","2013-04-13",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-503B, CW-RCB-503A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-3",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-503B (N=752.200, E=2.950) с отм.99,944 до отм.100,744, CW-RCB-503A (N=752.200, E=10.550) с отм.101,084 до отм.100,884  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/7 от 13.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/7"}]
[null,1001,null,"AOCP",5,"29-1/8","2013-04-08","разработка траншеи под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,744-101,725, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,744-100,884  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,744-101,725, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,744-100,884",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/8","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,744-101,725, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,744-100,884  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/8 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/8"}]
[null,1002,null,"AOCP",5,"29-1/9","2013-04-08","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,018-100,044, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,044-100,184  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,018-100,044, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,044-100,184",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/9","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках 99,918-99,944/100,018-100,044, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках 99,944-100,084/100,044-100,184  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/9 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/9"}]
[null,1003,null,"AOCP",5,"29-1/10","2013-04-13","монтаж трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках от 100,018 до 100,244, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках от 100,044 до 100,384  ","монтаж","трубопроводов","GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках от 100,018 до 100,244, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках от 100,044 до 100,384",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/10 лист 2.","2013-04-13","2013-04-13",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/10 лист 2.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200) в отметках от 100,018 до 100,244, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200) в отметках от 100,044 до 100,384  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/10 от 13.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/10"}]
[null,1004,null,"AOCP",5,"29-1/11","2013-04-13","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200), GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200)  в отметках 100,018-100,184/100,744-101,725","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200), GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200)",null,"в отметках 100,018-100,184/100,744-101,725",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-3","2013-04-13","2013-04-13",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0003A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N, GU005-0003A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-1/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-3",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0003B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=752.200; E=2.650, N=752.200), GU005-0003A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=752.200; E=10.250, N=752.200)  в отметках 100,018-100,184/100,744-101,725"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/11 от 13.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-1/11"}]
[null,1005,null,"AOCP",5,"29-2/2","2013-03-26","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,880  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,880",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/2","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-504B, CW-RCB-504A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,880  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/2 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/2"}]
[null,1006,null,"AOCP",5,"29-2/3","2013-03-26","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.99,940, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,080  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.99,940, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,080",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/3","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,840 до отм.99,940, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.99,980 до отм.100,080  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/3 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/3"}]
[null,1007,null,"AOCP",5,"29-2/4","2013-03-26","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.101,570, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.101,570  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.101,570, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.101,570",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №207 от 15.01.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3218 от 26.03.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/4","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №207 от 15.01.13, документ о качестве растворной смеси №3218 от 26.03.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.101,570, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.101,570  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/4 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/4"}]
[null,1008,null,"AOCP",5,"29-2/5","2013-04-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/5 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/5"}]
[null,1009,null,"AOCP",5,"29-2/6","2013-04-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950), CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/6 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/6"}]
[null,1010,null,"AOCP",5,"29-2/7","2013-04-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.100,880  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.100,880",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-1","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-504B, CW-RCB-504A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-1",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-504B (N=715.000, E=2.950) с отм.99,940 до отм.100,740, CW-RCB-504A (N=715.000, E=10.550) с отм.100,080 до отм.100,880  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/7 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/7"}]
[null,1011,null,"AOCP",5,"29-2/8","2013-03-26","разработка траншеи под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,740-101,725, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,740-100,880  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,740-101,725, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,740-100,880",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/8","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,740-101,725, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,740-100,880  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/8 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/8"}]
[null,1012,null,"AOCP",5,"29-2/9","2013-03-26","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,014-100,040, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,040-100,180  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,014-100,040, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,040-100,180",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/9","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках 99,914-99,940/100,014-100,040, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках 99,940-100,080/100,040-100,180  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/9 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/9"}]
[null,1013,null,"AOCP",5,"29-2/10","2013-04-10","монтаж трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках от 100,014 до 100,240, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках от 100,040 до 100,380  ","монтаж","трубопроводов","GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках от 100,014 до 100,240, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках от 100,040 до 100,380",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/10 лист 2.","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/10 лист 2.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000) в отметках от 100,014 до 100,240, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000) в отметках от 100,040 до 100,380  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/10 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/10"}]
[null,1014,null,"AOCP",5,"29-2/11","2013-04-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000), GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000)  в отметках 100,014-100,180/100,740-101,725","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000), GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000)",null,"в отметках 100,014-100,180/100,740-101,725",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-1","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-5001 Rev.4), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0004A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N, GU005-0004A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-2/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-1",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0004B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=715.000; E=2.650, N=715.000), GU005-0004A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=715.000; E=10.250, N=715.000)  в отметках 100,014-100,180/100,740-101,725"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/11 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-2/11"}]
[null,1015,null,"AOCP",5,"29-3/2","2013-03-26","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.102,044  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.102,044",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/2","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-501B, CW-RCB-501A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.102,044  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/2 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/2"}]
[null,1016,null,"AOCP",5,"29-3/3","2013-03-26","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,104, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.101,244  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,104, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.101,244",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/3","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,004 до отм.101,104, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,144 до отм.101,244  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/3 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/3"}]
[null,1017,null,"AOCP",5,"29-3/4","2013-03-26","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.102,840, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,840  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.102,840, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,840",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3218 от 26.03.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/4","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3218 от 26.03.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.102,840, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,840  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/4 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/4"}]
[null,1018,null,"AOCP",5,"29-3/5","2013-04-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/5 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/5"}]
[null,1019,null,"AOCP",5,"29-3/6","2013-04-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950), CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/6 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/6"}]
[null,1020,null,"AOCP",5,"29-3/7","2013-04-10","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,044  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,044",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-1","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-501B, CW-RCB-501A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-1",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-501B (N=833.486, E=2.950) с отм.101,104 до отм.101,904, CW-RCB-501A (N=833.486, E=10.550) с отм.101,244 до отм.102,044  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/7 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/7"}]
[null,1021,null,"AOCP",5,"29-3/8","2013-03-26","разработка траншеи под трубопроводы GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,904-102,840, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,904-102,044  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,904-102,840, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,904-102,044",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0001A-PVC-200-CWU-N, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/8","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,904-102,840, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,904-102,044  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/8 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/8"}]
[null,1022,null,"AOCP",5,"29-3/9","2013-03-26","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,178-101,204, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,204-101,344  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,178-101,204, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,204-101,344",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/9","2013-03-26","2013-03-26",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках 101,078-101,104/101,178-101,204, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках 100,104-101,244/101,204-101,344  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/9 от 26.03.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/9"}]
[null,1023,null,"AOCP",5,"29-3/10","2013-04-10","монтаж трубопроводов GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках от 101,204 до 101,544, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках от 101,178 до 101,404  ","монтаж","трубопроводов","GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках от 101,204 до 101,544, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках от 101,178 до 101,404",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/10 лист 2.","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/10 лист 2.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486) в отметках от 101,204 до 101,544, GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486) в отметках от 101,178 до 101,404  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/10 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/10"}]
[null,1024,null,"AOCP",5,"29-3/11","2013-04-10","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486), GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486)  в отметках 101,178-101,344/101,904-102,840","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486), GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486)",null,"в отметках 101,178-101,344/101,904-102,840",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-1","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0001A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0001B-PVC-200-CWU-N, GU005-0001A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-3/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-1",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0001A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.251, N=833.486; E=10.250, N=833.486), GU005-0001B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=833.486; E=2.650, N=833.486)  в отметках 101,178-101,344/101,904-102,840"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/11 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-3/11"}]
[null,1025,null,"AOCP",5,"29-4/2","2013-04-08","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,970  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,970",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/2","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-502B, CW-RCB-502A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,970  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/2 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/2"}]
[null,1026,null,"AOCP",5,"29-4/3","2013-04-08","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,030, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,170  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,030, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,170",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/3","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.100,930 до отм.101,030, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,070 до отм.101,170  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/3 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/3"}]
[null,1027,null,"AOCP",5,"29-4/4","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE(I1029,$A$1,J1029,$A$1,K1029,$A$1,L1029,$A$1,M1029)","v":"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.102,615, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.102,615  "},"монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.102,615, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.102,615",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3222 от 08.04.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/4","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3222 от 08.04.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.102,615, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.102,615  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/4 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/4"}]
[null,1028,null,"AOCP",5,"29-4/5","2013-04-10","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/5 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/5"}]
[null,1029,null,"AOCP",5,"29-4/6","2013-04-10","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.",null,"2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A",null,"паспорт №б/н (партия №1 564) от 28.05.12., паспорт №б/н (партия  №1 455) от 23.04.12.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950), CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/6 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/6"}]
[null,1030,null,"AOCP",5,"29-4/7","2013-04-12","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.101,970  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.101,970",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-2","2013-04-12","2013-04-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev.1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-502B, CW-RCB-502A №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-502B (N=789.400, E=2.950) с отм.101,030 до отм.101,830, CW-RCB-502A (N=789.400, E=10.550) с отм.101,170 до отм.101,970  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/7 от 12.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/7"}]
[null,1031,null,"AOCP",5,"29-4/8","2013-04-08","разработка траншеи под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,830-101,970, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,830-102,815  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,830-101,970, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,830-102,815",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/8","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,830-101,970, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,830-102,815  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/8 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/8"}]
[null,1032,null,"AOCP",5,"29-4/9","2013-04-08","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,230-101,270, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,104-101,130  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,230-101,270, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,104-101,130",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/9","2013-04-08","2013-04-08",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n"},"монтаж трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках 101,030-101,170/101,230-101,270, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках 101,004-101,030/101,104-101,130  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/9 от 08.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/9"}]
[null,1033,null,"AOCP",5,"29-4/10","2013-04-10","монтаж трубопроводов GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках от 101,130 до 101,570, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках от 101,104 до 101,330  ","монтаж","трубопроводов","GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках от 101,130 до 101,570, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках от 101,104 до 101,330",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/10 лист 2.","2013-04-10","2013-04-10",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/10 лист 2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400) в отметках от 101,130 до 101,570, GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400) в отметках от 101,104 до 101,330  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/10 от 10.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/10"}]
[null,1034,null,"AOCP",5,"29-4/11","2013-04-12","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400), GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400)  в отметках 101,104-101,270/101,830-102,815","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400), GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400)",null,"в отметках 101,104-101,270/101,830-102,815",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-2","2013-04-12","2013-04-12",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-050-000-ГТ-002 (9631U-M-DW-1452-5002 Rev.3), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002B_01 Rev1), 5235А-050-930-TX1.И (U5A-GU005-0002A_01 Rev.1)\n"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU005-0002B-PVC-200-CWU-N, GU005-0002A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE5-29-4/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU005-0002A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=789.400; E=10.250, N=789.400), GU005-0002B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.350, N=789.400; E=2.650, N=789.400)  в отметках 101,104-101,270/101,830-102,815"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/11 от 12.04.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE5-29-4/11"}]
[null,1035,null,"AOCP",8,"29-5/2","2013-10-01","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.100,790  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.100,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/2","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-814B, CW-RCB-814A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.100,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/2 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/2"}]
[null,1036,null,"AOCP",8,"29-5/3","2013-10-01","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.99,850, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.99,990  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.99,850, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.99,990",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/3","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,750 до отм.99,850, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,890 до отм.99,990  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/3 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/3"}]
[null,1037,null,"AOCP",8,"29-5/4","2013-10-01","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.101,590, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.101,590  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.101,590, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.101,590",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/4","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.101,590, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.101,590  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/4 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/4"}]
[null,1038,null,"AOCP",8,"29-5/5","2013-10-02","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/5 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/5"}]
[null,1039,null,"AOCP",8,"29-5/6","2013-10-02","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950), CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/6 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/6"}]
[null,1040,null,"AOCP",8,"29-5/7","2013-10-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.100,790  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.100,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-4","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-814B, CW-RCB-814A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-4",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-814B (N=673.800, E=2.950) с отм.99,850 до отм.100,650, CW-RCB-814A (N=673.800, E=10.550) с отм.99,990 до отм.100,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/7 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/7"}]
[null,1041,null,"AOCP",8,"29-5/8","2013-10-01","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/100,650-101,900, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/100,650-100,790  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/100,650-101,900, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/100,650-100,790",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) ",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/8","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) "},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/100,650-101,900, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/100,650-100,790  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/8 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/8"}]
[null,1042,null,"AOCP",8,"29-5/9","2013-10-01","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/99,924-99,950, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/99,950-100,090  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/99,924-99,950, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/99,950-100,090",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/9","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) "},"монтаж трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках 99,824-99,850/99,924-99,950, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках 99,850-99,990/99,950-100,090  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/9 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/9"}]
[null,1043,null,"AOCP",8,"29-5/10","2013-10-02","монтаж трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках от 99,924 до 100,150, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках от 99,950 до 100,290  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках от 99,924 до 100,150, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках от 99,950 до 100,290",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) ","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/10 лист 2.","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) "},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/10 лист 2.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800) в отметках от 99,924 до 100,150, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800) в отметках от 99,950 до 100,290  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/10 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/10"}]
[null,1044,null,"AOCP",8,"29-5/11","2013-10-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800), GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800)  в отметках 99,924-100,090/100,650-101,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800), GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800)",null,"в отметках 99,924-100,090/100,650-101,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) ","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-4","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-001 (9631U-M-DW-1452-8001 Rev.6), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013B_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GP008-0013A_01 Rev.1) "},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N, GU008-0013A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-5/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-4",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0013B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=1.349, N=673.800; E=2.650, N=673.800), GU008-0013A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=673.800; E=10.249, N=673.800)  в отметках 99,924-100,090/100,650-101,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/11 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-5/11"}]
[null,1045,null,"AOCP",8,"29-6/2","2013-10-01","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.100,755  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.100,755",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/2","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-817B, CW-RCB-817A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/2",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.100,755  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/2 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/2"}]
[null,1046,null,"AOCP",8,"29-6/3","2013-10-01","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.99,815, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.99,955  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.99,815, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.99,955",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/3","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия, №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,715 до отм.99,815, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,855 до отм.99,955  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/3 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/3"}]
[null,1047,null,"AOCP",8,"29-6/4","2013-10-01","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.101,550, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.102,550  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.101,550, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.102,550",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/4","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12, паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.101,550, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.102,550  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/4 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/4"}]
[null,1048,null,"AOCP",8,"29-6/5","2013-10-02","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/5 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/5"}]
[null,1049,null,"AOCP",8,"29-6/6","2013-10-02","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.","Исправлен",29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550), CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/6 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/6"}]
[null,1050,null,"AOCP",8,"29-6/7","2013-10-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.100,755  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.100,755",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-4","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015B_01 Rev.1), 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-817B, CW-RCB-817A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/7, протокол испытаний уплотнения песка №29-4",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-817B (N=626.750, E=10.550) с отм.99,815 до отм.100,615, CW-RCB-817A (N=626.750, E=2.950) с отм.99,955 до отм.100,755  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/7 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/7"}]
[null,1051,null,"AOCP",8,"29-6/8","2013-10-01","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/100,628-100,755, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/100,615-101,900  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/100,628-100,755, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/100,615-101,900",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/8","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/8",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/100,628-100,755, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/100,615-101,900  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/8 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/8"}]
[null,1052,null,"AOCP",8,"29-6/9","2013-10-01","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/99,915-100,055, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/99,842-99,915  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/99,915-100,055, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/99,842-99,915",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/9","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)"},"монтаж трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/9",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках 99,815-99,955/99,915-100,055, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,742-99,815/99,842-99,915  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/9 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/9"}]
[null,1053,null,"AOCP",8,"29-6/10","2013-10-02","монтаж трубопроводов GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках от 99,915 до 100,255, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750) в отметках от 99,842 до 100,115  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках от 99,915 до 100,255, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750) в отметках от 99,842 до 100,115",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/10 лист 2.","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/10 лист 2.",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750) в отметках от 99,915 до 100,255, GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750) в отметках от 99,842 до 100,115  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/10 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/10"}]
[null,1054,null,"AOCP",8,"29-6/11","2013-10-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750), GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,842-100,055/100,615-101,900","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750), GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)",null,"в отметках 99,842-100,055/100,615-101,900",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-4","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 5235А-080-000-ГТ-003 (9631U-M-DW-1452-8003 Rev.4), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0015A_01 Rev.1)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0015B-PVC-200-CWU-N, GU008-0015A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-29-6/11, протокол испытаний уплотнения песка №29-4",null,29,{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0015A-PVC-200-CWU-N (координаты: E=3.250, N=626.750; E=10.250, N=626.750), GU008-0015B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N=626.750; E=14.500, N=626.750)  в отметках 99,842-100,055/100,615-101,900"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/11 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-29-6/11"}]
[null,1055,null,"AOCP",8,"DOP-2","2013-10-01","разработка котлованов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675  ","разработка котлованов","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-2, протокол определения максимальной плотности грунта б/н от 01.10.13.","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания под колодцы CW-RCB-818B, CW-RCB-818A",null,"исполнительная схема разработки котлованов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-2, протокол определения максимальной плотности грунта б/н от 01.10.13.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке котлованов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-2 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-2"}]
[null,{"$f":"B1057+1","v":1056},null,"AOCP",8,"DOP-3","2013-10-01","устройство песчаного основания колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.99.735, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.99.875  ","устройство песчаного основания","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.99.735, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.99.875",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11","исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-3","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"монтаж сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A",null,"исполнительная схема устройства песчаного основания колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-3, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.635 до отм.99.735, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.99.875  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-3 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-3"}]
[null,{"$f":"B1058+1","v":1057},null,"AOCP",8,"DOP-4","2013-10-01","монтаж сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.735 до отм.101.270, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.875 до отм.101.270  ","монтаж сборных железобетонных элементов","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.735 до отм.101.270, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.875 до отм.101.270",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","КС 7-9, паспорт качества №27 от 21.02.13, КС 7-1,5, паспорт качества №222 от 02.08.12, ПН 7-1, паспорт качества №27 от 21.02.13, 1ПП8, паспорт качества №208 от 25.03.13, цементный раствор М200, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.","исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-4","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"герметизация вводов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A",null,"исполнительная схема монтажа сборных железобетонных элементов колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-4, паспорт качества №27 от 21.02.13, паспорт качества №222 от 02.08.12,  паспорт качества №208 от 25.03.13, документ о качестве растворной смеси №3800 от 01.10.13.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу сборных железобетонных элементов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) c отм.99.735 до отм.101.270, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.875 до отм.101.270  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-4 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-4"}]
[null,1058,null,"AOCP",8,"DOP-5","2013-10-02","герметизация вводов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)  ","герметизация вводов","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","безусадочная смесь Sikagrout, сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A",null,"сертификат соответствия № РОСС СН.ХП28.Н00496 от 06.09.10.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по герметизации вводов колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-5 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-5"}]
[null,1059,null,"AOCP",8,"DOP-6","2013-10-02","гидроизоляция бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)  ","гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» , проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"обратная засыпка колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A",null,"паспорт №б/н (партия №1 763) от 30.05.13., паспорт №б/н (партия  №1 824) от 02.06.13.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по гидроизоляции бетонной подготовки и стен колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550), CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950)  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-6 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-6"}]
[null,1060,null,"AOCP",8,"DOP-7","2013-10-02","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) с отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675  ","обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодцев ","CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) с отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-7, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки колодцев CW-RCB-818B, CW-RCB-818A №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-7, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм) колодцев  CW-RCB-818B (N=579.500, E=10.550) с отм.99.635 до отм.100.535, CW-RCB-818A (N=579.500, E=2.950) с отм.99.775 до отм.100.675  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-7 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-7"}]
[null,1061,null,"AOCP",8,"DOP-8","2013-10-01","разработка траншеи под трубопроводы GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/100.535-100.675, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/100.535-101.420  ","разработка траншеи","под трубопроводы","GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/100.535-100.675, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/100.535-101.420",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-8, протокол определения максимальной плотности грунта б/н от 01.10.13.","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема разработки траншеи под трубопроводы GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-8, протокол определения максимальной плотности грунта б/н от 01.10.13.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по разработке траншеи под трубопроводы GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/100.535-100.675, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/100.535-101.420  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-8 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-8"}]
[null,1062,null,"AOCP",8,"DOP-9","2013-10-01","устройство песчаного основания  под трубопроводы GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/99.835-99.975, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/99.762-99.835  ","устройство песчаного основания ","под трубопроводы","GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/99.835-99.975, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/99.762-99.835",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.","исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-9","2013-10-01","2013-10-01",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"монтаж трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"исполнительная схема песчаного основания под трубопроводы GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-9, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству песчаного основания  под трубопроводы GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках 99.735-99.875/99.835-99.975, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в отметках 99.662-99.735/99.762-99.835  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-9 от 01.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-9"}]
[null,1063,null,"AOCP",8,"DOP-10","2013-10-02","монтаж трубопроводов GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках  от 99.835 до 100.175, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в  отметках от 99.762 до 100.035  ","монтаж","трубопроводов","GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках  от 99.835 до 100.175, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в  отметках от 99.762 до 100.035",null,null,null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","труба НПВХ 200х4,9, документ о качестве №779 от 28.12.12.","исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-10 лист 2.","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},"устройство обратной засыпки  с подбивкой пазух и послойным уплотнением трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N",null,"документ о качестве №779 от 28.12.12., исполнительная схема плана трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-10 лист 1, исполнительная схема продольного профиля трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-10 лист 2.",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по монтажу  трубопроводов GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500) в отметках  от 99.835 до 100.175, GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500) в  отметках от 99.762 до 100.035  "},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-10 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-10"}]
[null,1064,null,"AOCP",8,"DOP-11","2013-10-02","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500), GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500)  в отметках 99.662-99.775/100.535-101.420","устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов","GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500), GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500)",null,"в отметках 99.662-99.775/100.535-101.420",null,"проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)","песок для строительных работ природный, паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия№РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11, местный грунт.","исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-11, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1","2013-10-02","2013-10-02",{"$f":"CONCATENATE((VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!$B$3:$H$24,7,0)),\", \",Table1[[#This Row],[13]])","v":"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008, проект ЗАО \"Текнип Рус\" 9631U-G-STC-1490-0001 Rev.7, 9631U-U-DW-1452-8003 rev.4 (5235А-080-000-ГТ-003), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016A_01 Rev.0), 5235А-080-930-TX1.И (U8A-GU008-0016B_01 Rev.0)"},null,null,"паспорт №22 от 12.06.12, сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.Н06870 от 26.05.11., исполнительная схема обратной засыпки трубопроводов GU008-0016B-PVC-200-CWU-N, GU008-0016A-PVC-200-CWU-N №RENUUO-SR-1440-ZONE8-DOP-11, протокол испытаний уплотнения песка №DOP-1",null,"DOP",{"$f":"CONCATENATE(\"АОСР по \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[7]],KEY!B:I,8,0),\" \",Table1[[#This Row],[8]],\" \",Table1[[#This Row],[9]],\" \",Table1[[#This Row],[10]],\" \",Table1[[#This Row],[11]])","v":"АОСР по устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм) трубопроводов GU008-0016A-PVC-200-CWU-N  (координаты: E=3.250, N579.500; E=10.250, N=579.500), GU008-0016B-PVC-200-CWU-N (координаты: E=10.850, N579.500; E=14.500, N=579.500)  в отметках 99.662-99.775/100.535-101.420"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]],\" от \",TEXT(Table1[[#This Row],[5]],\"ДД.ММ.ГГ\"),\"г.\")","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-11 от 02.10.13г."},{"$f":"CONCATENATE(\"Сети дождевой канализации. \",VLOOKUP(Table1[[#This Row],[25]],'дорога папка'!A:B,2,0))","v":"Сети дождевой канализации. Дорога A"},{"$f":"CONCATENATE(\"№RENUUO-1440-ZONE\",Table1[[#This Row],[3]],\"-\",Table1[[#This Row],[4]])","v":"№RENUUO-1440-ZONE8-DOP-11"}]

{"sheet":"KEY","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["S/N","WORK","ITEM DEFINITION","WORK ITEM","COORDINATES / AXES\n(N=288.600, E=204.700)\nв осях 1-3/A-B","ELEVATION / LEVEL","ADDITIONAL","SNIP","имя"]
[null,"7","8","9","10","11","12",13]
[null,"разработка котлованов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.691 до отм. 98.557"," ","СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»","разработке котлованов"]
[null,"устройство песчаного основания","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.844 до отм. 99.453",null,"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»","устройству песчаного основания"]
[null,"монтаж сборных железобетонных элементов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.844 до отм. 99.453",null,"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»","монтажу сборных железобетонных элементов"]
[null,"герметизация вводов","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)",null,null,"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»","герметизации вводов"]
[null,"гидроизоляция бетонной подготовки и стен","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)",null,null,"СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» ","гидроизоляции бетонной подготовки и стен"]
[null,"обратная засыпка с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)","колодца ","CW-RCB-205B ","(N=288.600, E=204.700)","с отм. 97.844 до отм. 98.605",null,"СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»","обратной засыпке с послойным уплотнением (слоями  200-300 мм)"]
[null,"разработка траншеи","под трубопровод",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","разработке траншеи"]
[null,"разработка траншеи","под трубопроводы",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","разработке траншеи"]
[null,"устройство песчаного основания ","под трубопровод",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","устройству песчаного основания "]
[null,"устройство песчаного основания ","под трубопроводы",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","устройству песчаного основания "]
[null,"монтаж","трубопровода",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","монтажу "]
[null,"монтаж","трубопроводов",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","монтажу "]
[null,"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопровода",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)"]
[null,"устройство обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)","трубопроводов",null,null,null,null,"СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», TQS №5190F-IKRA-RENUUO-TQS-0008","устройству обратной засыпки песком строительным с подбивкой пазух и послойным уплотнением (слоями толщиной 200-300мм)"]
[null,"устройство бетонной подготовки",null,null,null,null,null,"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»","устройству бетонной подготовки"]
[null,"монтаж ","колодцев",null,null,null,null,"СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»","монтажу "]

{"sheet":"дорога папка","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№","имя дороги"]
[2,"Дорога 2"]
[3,"Дорога M"]
[4,"Дорога M"]
[5,"Дорога 6"]
[6,"Дорога тип F(1)"]
[8,"Дорога 7"]
[9,"Дорога 9"]
[10,"Дорога J"]
[11,"Дорога 11"]
[12,"Дорога C1, D5, D6"]
[13,"Дорога G"]
[14,"Дорога тип E, тип D8, 10"]
[15,"Дорога D, C"]
[16,"Дорога B"]
[17,"Дорога 8"]
[29,"Дорога A"]
["DOP","Дорога A"]