Приложение № 2	 
  		К Договору № 	 
  СОГЛАСОВАНО : 		УТВЕРЖДАЮ: 	 
  _________________________ 		______________________________ 	 
  Наименование стройки - 	 
  Объект :	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 259	 
  на ремонтные работы (текущий ремонт) входного блока в гардеробном помещении. 	 
  Основание	Сметная стоимость - 	32,688 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	13,23 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	1,598 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г. Проиндексирована в цены 2010 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №1 Строительные работы	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ТЕР09-04-014-01	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	1,98	95,8575	16,925	18,5	189,8	119,66	33,51	36,63	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=52,55*1,15; ЭММ=13,54*1,25; ЗПм=1,73*1,25; ТЗТ=4,47*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; 2.05. Строительные металлические конструкции	1 м2	60,4325	2,1625				4,28		 
  1.1	201-9316-001	Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости)	1,98			11733,34			23232,01	 
  			м2							 
  1.2	204-9180-001	Детали закладные весом до 1 кг	0,004356			20345			88,62	 
  			т							 
  2	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников 	0,053	99,821	3,425	6,65	5,29	4,76	0,18	0,35	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=78,04*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; 2.10. Деревянные конструкции	100 м	89,746	0,575				0,03		 
  2.1	203-9054-011	Наличники сосновые 70 мм (в/сорт)	5,936			21,44			127,27	 
  			м							 
  ИТОГО:	195,09	124,42	33,69	36,98	 
  			4,31		 
  На стесненные условия труда	31,62	24,88	6,74	0	 
  Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0,86		 
  ИТОГО:	226,71	149,3	40,43	36,98	 
  			5,17		 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  2.05. Строительные металлические конструкции (1)	 
  Зарплата	143,59*10,347	10,347	1485,73	 
  Машины и механизмы	40,21*5,922	5,922	238,12	 
  Материалы	36,63*5,665	5,665	207,51	 
  2.10. Деревянные конструкции (2)	 
  Зарплата	5,71*10,347	10,347	59,08	 
  Машины и механизмы	0,22*7,381	7,381	1,62	 
  Материалы	0,35*3,128	3,128	1,09	 
  Итого по неучтенным материалам		23447,9	 
  Итого		25441,05	 
  2.05. Строительные металлические конструкции (1)	 
  Накладные расходы	(143,59+5,14)*10,347*0,846	0,846	1301,92	 
  Сметная прибыль	(143,59+5,14)*10,347*0,85	0,85	1308,07	 
  2.10. Деревянные конструкции (2)	 
  Накладные расходы	(5,71+0,04)*10,347*1,1092	1,1092	65,99	 
  Сметная прибыль	(5,71+0,04)*10,347*0,63	0,63	37,48	 
  Итого		28154,51	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Итого		28154,51	 
  НДС	28154,51*0,18	18%	5067,81	 
  Итого		33222,32	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №2 <Нет раздела>	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ТЕР09-04-014-01	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2	1,98	95,8575	16,925	18,5	3818,98	1238,08	198,46	207,51	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	Изп=10,347; Иэмм=5,922; Имат=5,665; СП=0,85; НР=0,846; ЗП=52,55*1,15; ЭММ=13,54*1,25; ЗПм=1,73*1,25; ТЗТ=4,47*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; 2.05. Строительные металлические конструкции	1 м2	60,4325	2,1625				44,3		 
  1.1	201-9316-001	Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости)	1,98			11733,34			23232,01	 
  			м2							 
  1.2	204-9180-001	Детали закладные весом до 1 кг	0,004356			20345			88,62	 
  			т							 
  2	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников 	0,053	99,821	3,425	6,65	137,8	49,22	1,34	1,1	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=3,128; СП=0,63; НР=1,1092; ЗП=78,04*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; 2.10. Деревянные конструкции	100 м	89,746	0,575				0,32		 
  2.1	203-9054-011	Наличники сосновые 70 мм (в/сорт)	5,936			21,44			127,27	 
  			м							 
  ИТОГО:	3956,78	1287,3	199,8	208,61	 
  			44,62		 
  На стесненные условия труда	297,42	257,46	39,96	0	 
  Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			8,92		 
  ИТОГО:	4254,2	1544,76	239,76	208,61	 
  			53,54		 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Итого		4254,2	 
  Итого по неучтенным материалам		23447,9	 
  Итого		27702,1	 
  НДС	27702,1*0,18	18%	4986,38	 
  Итого		32688,48