1 страница  1 из 2	Форма 2пс	
	
Приложение к   к договору №Х	
	
(договору, дополнительному соглашению)	
	
Смета №1	
	
на проектные (изыскательские) работы	
	
Основные проектные работы.по объекту:Ледовый дворец.Встроенные трансформаторные подстанции с трансформаторами 2х1600,2х1250 .Кабельные линии 10кВ по адресу:Москва,СЗАО,Строгино,м-н14-а,Проектируемый проезд№5433,  (Стадия: Предпроектные обоснования)	
	
Наименование проектной (изыскательской) организации:		
	
Наименование организации заказчика:		
	
№ п/п	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или
(стоимость
строительно-монтажных
работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость
работ, тыс.
руб.	
1	2	3	4	5	
1	Закрытая двухтрансформаторная подстанция с РУВН на 16 функций с РУНН, с АВР в РУВН мощностью 2х1250 кВА	МРР-3.2.06.06-06-03.13.02-008-05
1). - 1,07 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3г) - Трансформаторные подстанции с тепловой защитой
2). - 1,06 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3ж) - РТП с максимально направленной защитой на вводах
3). - 1,1 - (Разд.4. Табл.4.4.1. п.3.1) - Объект на сложных участках: затесненная территория (в соответствии с заданием на проектирование); наличие рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций, требующих проведения дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта; на рельефе местности с уклонами более 30 промилей	(148,2 * 2)  * (1,07 * 1,06)  * (1,1)	369,79457	
2	Проверка трансформаторов тока для учета электроэнергии	МРР-3.2.06.06-06-03.13.02-008-11	(1,55 * 4)	6,2	
3	Закрытая двухтрансформаторная подстанция с РУВН на 16 функций с РУНН, с АВР в РУВН мощностью 2х1600 кВА	МРР-3.2.06.06-06-03.13.02-008-05
1). - 1,07 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3г) - Трансформаторные подстанции с тепловой защитой
2). - 1,06 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3ж) - РТП с максимально направленной защитой на вводах
3). - 1,15 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3е) - РП и ТП с импортным оборудованием
4). - 1,12 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3з) - РТП, РП с телемеханизацией контролируемого пункта, включающей схему подключения объектов контроля и раскладку кабелей до промежуточного клеммника, установленного перед устройством ТМ
5). - 1,1 - (Разд.4. Табл.4.4.1. п.3.1) - Объект на сложных участках: затесненная территория (в соответствии с заданием на проектирование); наличие рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций, требующих проведения дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта; на рельефе местности с уклонами более 30 промилей	(151,9 * 1)  * (1,07 * 1,06 * 1,15 * 1,12)  * (1,1)	244,09336	
4	Закрытый двухсекционный вторичный распределеительный пункт напряжением 0.4 кВ, модуль наружного освещения	МРР-3.2.06.06-06-03.13.02-008-06
1). - 1,12 - (Разд.3.13. Табл.3.13.2. прим.3з) - РТП, РП с телемеханизацией контролируемого пункта, включающей схему подключения объектов контроля и раскладку кабелей до промежуточного клеммника, установленного перед устройством ТМ
2). - 1,1 - (Разд.4. Табл.4.4.1. п.3.1) - Объект на сложных участках: затесненная территория (в соответствии с заданием на проектирование); наличие рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных	(19,2 * 1)  * (1,12)  * (1,1)	23,6544	
	 страница  1	
1 страница  2 из 2	Форма 2пс	
		коммуникаций, требующих проведения дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта; на рельефе местности с уклонами более 30 промилей			
5	Схема подключения шкафов 10 кВ	МРР-3.2.06.06-06-03.13.02-008-13	(1,55 * 0)	0	
6	Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ	МРР-3.2.06.06-06-03.10.06-001
КС: Четвертая категория сложности=1	((35 + 0,073 * 1200) * 1)	122,6	
7	Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ	МРР-3.2.06.06-06-03.10.06-001
КС: Четвертая категория сложности=1
1). - 0,3 - (Разд.3.10. Табл.3.10.06. прим.4а) - Проектирование нескольких параллельных кабелей. За каждый, кроме первого при количестве до 6 кабелей	((35 + 0,073 * 1200) * 1)  * (0,3)	36,78	
8	Бестраншейная прокладка футляров для инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения или микротоннелирования	МРР-3.2.06.06-06-03.10.03-008
КС: Четвертая категория сложности=1
1). - 2 - Кол-во переходов	((20 + 2,32 * 40) * 1) *(2)	225,6	
9	ПРИМЕЧАНИЕ:.Обоснование корректирующего коэфф.,учитывающего сокращение нормативных сроков проектирования 1.Эл.кабели 10 кВ.Длина сетей--1.2км.Нормативный срок проект-я по МРР 3.1.10-02-04.таб.3.13,п.5(стадия"РП"=2.0мес х 1.2=2.4мес), 2.РТП,ТП Нормативный срок проект-я по МРР 3.1.10-02-04.таб.3.13,п.13(стадия"РП"=4.5мес х2=9мес.)Итого=Тн=11.4мес.,по факту: Тф=4 мес. Тф/Тн=4/11.4=0.35<0/5, Принимается Кс.с.п.=1.35		()	0	
	Итого			1028,72233	
	Итого с индексом на 2 квартал 2008(к уровню цен 1.01.2001г.)	2,58		2654,10361	
	Сокращение сроков проектирования  Тф/Тн=0.5	0,35		928,93626	
	Авторский надзор Аа.н.=0,0265(МРР-3.2.07,Единый норм-в стоим-и основных работ по ведению а.н.за стр-ом в г.Москве)	0,0265		70,33375	
					
	Сбор исход.материалов и данных для проект, включая выбор уч-ка стр-ва -2%(МРР 3.2.06.06-06.таб.5.2)	0,02		53,08207	
					
	Пересчет сметной док-ции из базового уровня цен 2001г. в текущий уровень,-3%МРР 3.2.06.06-06.разд.5.таб.5.1.п.47.1-а)	0,03		79,62311	
					
	Составление исполнит.сметы стр-ва1%(МРР 3.2.06.06-06.таб.5.2.п.4.)	0,01		26,54104	
	Итого с Сокр.с.пр. и Автрор.надз. и Сбор.исх. и Пересчетом смет.			3812,61984	
	НДС, 18%	0,18		686,27157	
	Всего			4498,89141	
				
Итого по смете: 	Четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один рубль 41 коп.	
	
Главный инженер проекта: _______________		
	
Составитель сметы:             _______________		
	
	 страница  2