Наименование стройки - 	 
  Объект : г. Санкт-Петербург. ул. Фучика, д. 8	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 243	 
  на ремонт кровли  в здании энергоблока. 	 
  Основание	Сметная стоимость - 	442,997 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	568,03 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	65,786 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г. Проиндексирована в цены 2009 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №1 Демонтажно-строительные работы.	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ТЕРр58-1-017-01	 Разборка покрытий кровель: Из рулонных материалов	2,88	167,09	1,17	0	481,22	477,85	3,37	0	 
  	(0) 	 3.09. Кровли рулонные из рубероида  при капитальном ремонте	100 м2	165,92	0				0		 
  2	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции : в один слой	2,88	561,02	14,82	324,7	1615,74	637,92	42,68	935,14	 
  	(0) 	 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных	100 м2	221,5	2,25				6,48		 
  3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	2,88	1378,6565	163,22	876,31	3970,53	859,17	587,59	2523,77	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=259,41*1,15; ЭММ=163,22*1,25; ЗПм=26,92*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных	100 м2	259,41	26,92				96,91		 
  4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)	158,4	41,545	2,33	37,54	6580,73	173,05	461,34	5946,34	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=0,95*1,15; ЭММ=2,33*1,25; ЗПм=0,41*1,25; ТЗТ=0,1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных	100 м2	0,95	0,41				81,18		 
  5	Цена поставщика	Фиброволокно полипропиленовое ( 0,35кг/м2 при толщине 70мм)	100,8		0	170			17136	 
  			кг							 
  6	ТЕР12-01-007-08	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров 	2,88	2452,5675	134,17	1279,64	7063,39	2895,02	483,01	3685,36	 
  	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=874,1*1,15; ЭММ=134,17*1,25; ЗПм=19,65*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,29*1,25; 2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных	100 м2	874,1	19,65				70,74		 
  6.1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм	0,288			29224,17			8416,56	 
  			т							 
  6.2	101-9121-025	Изопласт ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	328,32			127,92			41998,69	 
  			м2							 
  6.3	101-9122-019	Изопласт ЭМП-5,5, материал для нижнего слоя	472,32			122,53			57873,37	 
  			м2							 
  ИТОГО:	19711,61	5043,01	1577,99	13090,61	 
  			255,31		 
  На стесненные условия труда	1324,2	1008,6	315,6	0	 
  Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			51,06		 
  ИТОГО:	21035,81	6051,61	1893,59	13090,61	 
  			306,37		 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (2, 3, 4, 5, 6)	 
  Зарплата	5478,19*10,347	10,347	56682,83	 
  Машины и механизмы	1889,54*7,381	7,381	13946,69	 
  Материалы	13090,61*4,469	4,469	58501,94	 
  3.09. Кровли рулонные из рубероида  при капитальном ремонте (1)	 
  Зарплата	573,42*10,347	10,347	5933,18	 
  Машины и механизмы	4,04*6,924	6,924	27,97	 
  Итого по неучтенным материалам		125424,62	 
  Итого		260517,23	 
  2.11.01. Комплекс работ по устройству кровель: рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных (2, 3, 4, 5, 6)	 
  Накладные расходы	(5478,19+306,37)*10,347*1,128	1,128	67514,01	 
  Сметная прибыль	(5478,19+306,37)*10,347*0,65	0,65	38904,35	 
  3.09. Кровли рулонные из рубероида  при капитальном ремонте (1)	 
  Накладные расходы	(573,42+0)*10,347*0,7802	0,7802	4629,06	 
  Сметная прибыль	(573,42+0)*10,347*0,65	0,65	3856,56	 
  Итого		375421,21	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Итого		375421,21	 
  НДС	375421,21*0,18	18%	67575,82	 
  Итого		442997,03	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ