ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на 	
 Основание	Сметная стоимость - 	155,606 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	256,31 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	33,623 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	1	1284,29	59,86	1284,29	122,35	59,86	7,7	7,7	
 	(0) 		100 м2 площади уплотнения	122,35	17,41			17,41	0,88	0,88	
 2	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	10	177,01	19,62	1770,1	557,9	196,2	3,41	34,1	
 	(0) 		1 м3 подстилающего слоя	55,79	5,73			57,3	0,3	3	
 3	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	1	8159,38	296,33	8159,38	552,67	296,33	30,3	30,3	
 	(0) 		100 м2 пола	552,67	0			0	0	0	
 4	ТЕР11-01-006-01	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	1	5635,64	965,66	5635,64	1455,73	965,66	79,81	79,81	
 	(0) 		100 м2 поверхности	1455,73	311,06			311,06	16,49	16,49	
 5	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	1	1937,29	46,41	1937,29	594,63	46,41	39,51	39,51	
 	(0) 		100 м2 стяжки	594,63	25,62			25,62	1,27	1,27	
 6	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат	1	1234,68	49,18	1234,68	667,38	49,18	42,4	42,4	
 	(0) 		100 м2 покрытия	667,38	15,97			15,97	0,85	0,85	
 6.1	101-9876	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	102	159,91		16310,82		
 			м2					
 ИТОГО:	20021,38	3950,66	1613,64	233,82	
 			427,36	22,49	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.2.01.16 Полы линолеумные и   из плиток ПХВ (НР*0,85)(СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6)	
 Зарплата	3950,66*7,68	7,68	30341,07	
 Машины и механизмы	1613,64*5,46	5,46	8810,47	
 Материалы	14457,08*3,1	3,1	44816,95	
 Итого по неучтенным материалам		16310,82	
 Итого		100279,31	
 Накладные расходы	(3950,66+427,36)*7,68*1,0455	1,0455	35153,05	
 Сметная прибыль	(3950,66+427,36)*7,68*0,6	0,6	20173,92	
 Итого		155606,28	
 Итого		155606,28	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 	Унифицированная форма № КС-2	
 	Утверждена Постановлением Госкомстата России	
 	от 11 ноября 1999 г. № 100	
 	
 	Код	
 Форма по ОКУД	0322005	
 Инвестор : 	по ОКПО		
 Заказчик (генподрядчик)  : 	по ОКПО		
 Подрядчик (субподрядчик)  : 	по ОКПО		
 Стройка : 			
 Объект  : 		
 Вид деятельности по ОКДП		
 Договор подряда (контракт)	номер		
 	дата	25	апреля	2011	
 Вид операции		
 	
 	Номер документа	Дата составления		Отчетный период		
 				с	по		
 АКТ		25 апреля 2011 г.					
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	
 	
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)  155606,28  руб.	
 	
 Локальная смета № на 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. изм.	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	
 					Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Проч. материалы	Осн. материалы	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
 1	ТЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения	1	1284,29	122,35	59,86	17,41	1284,29	122,35	59,86	17,41	1102,08		
 	(0) 														
 2	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10	177,01	55,79	19,62	5,73	1770,1	557,9	196,2	57,3	1016		
 	(0) 														
 3	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2 пола	1	8159,38	552,67	296,33	0	8159,38	552,67	296,33	0	7310,38		
 	(0) 														
 4	ТЕР11-01-006-01	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10	100 м2 поверхности	1	5635,64	1455,73	965,66	311,06	5635,64	1455,73	965,66	311,06	3214,25		
 	(0) 														
 5	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1	1937,29	594,63	46,41	25,62	1937,29	594,63	46,41	25,62	1296,25		
 	(0) 														
 6	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат	100 м2 покрытия	1	1234,68	667,38	49,18	15,97	1234,68	667,38	49,18	15,97	518,12		
 	(0) 														
 6.1	101-9876	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	102	159,91				16310,82					16310,82	
 ИТОГО:	20021,38	3950,66	1613,64	427,36	14457,08	16310,82	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.2.01.16 Полы линолеумные и   из плиток ПХВ (НР*0,85)(СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6)	
 Зарплата	3950,66*7,68	7,68	30341,07	
 Машины и механизмы	1613,64*5,46	5,46	8810,47	
 Материалы	14457,08*3,1	3,1	44816,95	
 Итого по неучтенным материалам		16310,82	
 Итого		100279,31	
 Накладные расходы	(3950,66+427,36)*7,68*1,0455	1,0455	35153,05	
 Сметная прибыль	(3950,66+427,36)*7,68*0,6	0,6	20173,92	
 Итого		155606,28	
 Итого		155606,28	
 	
 Заказчик (Генподрядчик)	 			
 М.П.		подпись	расшифровка подписи	
 Подрядчик (Субподрядчик)	 			
 М.П.		подпись	расшифровка подписи