«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	15 517	руб.	Смета на сумму:	15 517	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	15.517	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.038	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.385	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Глобальные начисления: Н47= 1.028	
	
	Раздел 1.  Новый раздел	
	
1.	Е27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала, 1000 м2 площади основания	0.096	10 464.87	6 011.14	1 005	57	577	76.056	7.301376	
				597.80	691.81			66	47.976	4.605696	
		Вычт.ресурсы:  С408-0014:[ М-(4038.11=351.14*11.5) ]	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
2.	Е27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.096	49 810.54	5 668.27	4 782	34	544	43.956	4.219776	
				349.01	636.28			61	46.716	4.484736	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3.	Е27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания	-0.096	14 589.37	1 662.48	-1 401		-160			
					194.10			-19	15.06	-1.44576	
		Начисления: Н3= 5*1.2, Н4= 5*1.2, Н48= 5	
4.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.077	2 584.54	48.56	199		4			
					8.22			1	0.66	0.05082	
5.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.096	51 210.49	3 356.29	4 916	41	322	45.96	4.41216	
				429.73	338.40			32	22.896	2.198016	
		Вычт.ресурсы:  С410-0001:[ М-(49742.24=514.93*96.6) ]	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6.	Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.096	11 836.39	9.22	1 136		1	0.216	0.020736	
				2.02							
		Вычт.ресурсы:  С410-0001:[ М-(6230.65=514.93*12.1) ]	
		Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2	
7.	Е01-02-027-12	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади	0.096	601.58	361.94	58	23	35	32.08	3.07968	
				239.64	42.02			4	2.87	0.27552	
8.	Е27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, 1000 м2 покрытия полосы и обочин	0.096	3 926.57	3 336.94	377	44	320	57.948	5.563008	
				460.10	422.03			41	31.308	3.005568	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9.	С408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, м3	12.48	167.32		2 088					

	Раздел 2.	
	
	Щебень	
10.	Х403-3-43-1;	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера на расстояние до 43 км (класс груза 1), т	36.9	39.98	39.98	1 475		1 475			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				14 635	199	3 118		24.596736	
							186		13.174596	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 635	199	3 118		24.596736	
							186		13.174596	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				2 088					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1-5, 8; %=80 - по стр. 7)				530					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1-5, 8; %=45 - по стр. 7)				352					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				15 517					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				15 517					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				530					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				352					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)