Стройка:	Реконструкция жилого дома по адресу: _____________________________________заключающаяся в надстройке мансардного этажа	
	
Объект:	Мансардный этаж	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-1	
(Локальный сметный расчет)	
на Общестроительные работы	
Сметная стоимость:	682.850	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.947	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	45.024	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  СТЕHЫ	
	
1.	Е08-03-002-1В 
Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высотеэтажа до 4 м пенобетонных М900, м3	78.2	1 166.22	43.70	91 199	2 529	3 417	4.43	346	
			32.34	5.03			393	0.44	34	
2.	Е08-02-001-3А 
Кладка стен кирпичных наружных средней сложности из силикатного кирпича на р-ре М50, м3	12.3	562.37	39.73	6 917	514	489	5.66	70	
			41.83	4.57			56	0.4	4.9	
3.	Е06-01-035-1 
Устройство поясов в опалубке из бетона В15, 100 м3	0.0718	112 672.36	9 337.84	8 090	553	670	1016.26	73	
			7 703.25	811.66			58	71.08	5.1	
4.	С204-0030 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм, т	0.061	6 065.00		370					
										
5.	С204-0023 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля классаА-III диаметром 14 мм, т	0.961	8 520.00		8 188					
										
6.	С204-0034 
Hадбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм, т	0.061	1 315.20		80					
										
7.	С204-0038 
Hадбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм, т	0.961	722.40		694					
										
8.	Е26-01-041-5 
Заполнение полости монолитного пояса пенополистиролом, м3	1.3	105.99	30.80	138	98	40	9.47	12	
			75.19							
	Удал.ресурсы:  С104-0103	
9.	С104-0103-10004 
Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-25, м3	1.326	274.53		364					
										
	Объем: 1.3*1.02									
10.	Е26-01-039-1 
Изоляция стен мансарды из волокнистых и зернистых материалов насухо (241 м2), м3	36.15	141.79	58.73	5 126	3 002	2 123	10.58	382	
			83.05							
	Объем: 241*0.15									
	Удал.ресурсы:  С104-0143	
11.	С104-9131-10006 
Теплоизоляционные изделия <URSA>: плиты П-35, м3	36.873	480.76		17 727					
										
	Объем: 36.15*1.02									
12.	Е14-02-015-1 
Покрытие ветрозащитной пленкой стен, 100 м2	2.66	252.99	0.89	673	226	2	12.3	33	
			84.99							
	Удал.ресурсы:  С113-9039	
13.	С104-9290-10030 
Ветрозащитная пленка TYVEK, м2	332.5	10.95		3 641					
										
	Объем: 266*1.25									
14.	Е15-01-062-2 
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя, 100 м2	1.18	11 688.48	158.45	13 792	972	187	106.19	125	
			824.03	3.31			4	0.29	0.3	
	Удал.ресурсы:  С101-9001	
15.	С101-9124-10031 
Сайдинг горизонтальный полиэстер Липецк (толщ. 0,5), м2	139.24	57.65		8 027					
										
	Объем: (1.18)*118.0									
16.	Е08-02-001-7А 
Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича  на р-ре М50, м3	27.6	548.77	39.73	15 146	1 011	1 096	5.21	144	
			36.63	4.57			126	0.4	11	
17.	Е08-02-001-7 
Кладка стен с вентканалами и вентшахт из керамического кирпича на р-ре М50, м3	20.3	669.24	39.73	13 586	744	806	5.21	106	
			36.63	4.57			93	0.4	8.1	
18.	Е08-02-007-1 
Армирование кладки стен  сетками из Вр1  (АС-7,АС-25), т	0.5405	479.29	50.38	259	232	27	63.73	34	
			428.90	2.63			1	0.23	0.1	
	Объем: 0.42+0.1205									
	Удал.ресурсы:  С204-9086	
19.	С204-9182-1 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки диаметром до 5 мм, т	0.5405	9 604.00		5 191					
										
20.	Е10-01-010-1 
Установка элементов каркаса из  брусьев под изоляцию стен вентшахт  в  пределах чердака, м3	0.2	1 600.77	34.98	320	32	7	22.5	4.5	
			159.53							
21.	Е26-01-039-1 
Изоляция вентшахт и венткоробов в пределах чердака и кровли изделиями из волокнистых и зернистых материало в насухо, м3	2.01	141.79	58.73	285	167	118	10.58	21	
			83.05							
	Удал.ресурсы:  С104-0143	
22.	С104-0004 
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, м3	2.0502	433.37		888					
										
	Объем: 2.01*1.02									
23.	Е26-01-053-3 
Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными, 100 м2	0.27	1 036.79	77.51	280	157	21	74.1	20	
			581.69	2.86			1	0.25	0.1	
	Удал.ресурсы:  С101-1876;  С101-9463	
24.	С101-0039 
Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм, м2	27.27	20.33		554					
										
	Объем: 27*1.01									
25.	Е07-05-007-10 
Укладка перемычек до массой 0,3 т, 100 шт.	0.54	1 192.71	901.83	644	70	487	17.61	9.5	
			130.14	103.78			56	9.08	4.9	
	Объем: 48+6									
	Удал.ресурсы:  С440-9001	
26.	Е07-01-021-1 
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т, 100 шт.	0.1	4 404.79	3 559.63	440	71	356	96.75	9.7	
			714.98	409.65			41	35.84	3.6	
	Удал.ресурсы:  С440-9001	
27.	С442-5001-10008 
Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3п, шт.	8	117.29		938					
										
28.	С442-5001-10025 
Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-27п, шт.	10	392.24		3 922					
										
29.	С442-5001-10004 
Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2п, шт.	6	68.42		411					
										
30.	С442-5001-10014 
Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37п, шт.	6	157.72		946					
										
31.	С442-5001-10036 
Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37п, шт.	12	89.40		1 073					
										
32.	С442-5001-10000 
Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1, шт.	8	25.84		207					
										
33.	С442-5001-10007 
Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3п, шт.	8	97.21		778					
										
34.	С442-5001-10006 
Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3п, шт.	6	82.65		496					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				211 390	10 378	9 846		1390	
							829		72	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				211 390	10 378	9 846		1390	
							829		72	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				54 495					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1, 2, 16-18; %=120 - по стр. 3; %=100 - по стр. 8, 10, 21, 23; %=130 - по стр. 12; %=105 - по стр. 14; %=118 - по стр. 20; %=155 - по стр. 25, 26)				12 836					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 2, 16-18; %=77 - по стр. 3; %=70 - по стр. 8, 10, 12, 21, 23; %=55 - по стр. 14; %=63 - по стр. 20; %=100 - по стр. 25, 26)				8 380					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				232 606					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				232 606					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12 836					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 380					
	
	Раздел 2.  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
35.	Е10-01-021-4 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок, 100 м2	2.595	5 645.12	369.95	14 649	2 204	960	118.81	308	
			849.49	24.57			64	2.15	5.6	
	Удал.ресурсы:  С101-0851	
36.	С113-9039 
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, 1000 м2	0.2595	3 620.00		939					
										
37.	С203-0429 
Балки антисептированные из цельной древесины с черепными брусками сечением 75х250, м3	5.57	1 650.00		9 191					
										
38.	С104-9131-10002 
Теплоизоляционные изделия <URSA>: плиты М-15, м3	51.9	246.52		12 794					
										
39.	Е14-02-015-1 
Покрытие ветрозащитной пленкой, 100 м2	2.595	252.99	0.89	657	221	2	12.3	32	
			84.99							
	Удал.ресурсы:  С113-9039	
40.	С104-9290-10030 
Ветрозащитная пленка TYVEK, м2	324.375	10.95		3 552					
										
	Объем: 259.5*1.25									
41.	Е10-01-010-1 
Установка каркаса из брусьев под ходовой настил, м3	0.26	1 600.77	34.98	416	41	9	22.5	5.9	
			159.53							
42.	Е10-01-083-5 
Устройство ходового настила  толщиной 40 мм сплошного, 100 м2	0.265	4 813.08	154.10	1 275	61	41	31.07	8.2	
			229.61	10.17			3	0.89	0.2	
43.	Е10-01-088-1 
Огнезащита настила, 1000 м2	0.053	1 641.25	101.79	87	12	5	31.61	1.7	
			233.60	2.63				0.23		
44.	Е09-04-012-1 
Установка противопожарных дверей однопольных металлических глухих, м2	1.32	347.96	18.92	459	73	25	6.42	8.5	
			55.28	0.11				0.01		
45.	С Прайс-лист. 
НПО "Пульс". Люк  противопожарный 670х980, шт.	2	1 305.24		2 610					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				46 629	2 612	1 042		364	
							67		5.8	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				46 170	2 539	1 017		356	
							67		5.8	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				29 086					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 35, 41-43; %=130 - по стр. 39)				3 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 35, 41-43; %=70 - по стр. 39)				1 657					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				50 929					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				459	73	25		8.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44)				66					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 44)				62					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				587					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				51 516					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 168					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 719					
	
	Раздел 3.  КРОВЛЯ	
	
46.	Е10-01-002-1 
Установка стропил, м3	14.91	1 685.70	38.78	25 134	2 525	578	24.09	359	
			169.35	1.71			26	0.15	2.2	
47.	Е10-01-087-1 
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3	1.491	465.85	30.07	695	93	45	8.5	13	
			62.05	0.57			1	0.05	0.1	
48.	Е10-01-082-2 
Устройство обрешетки из брусьев, м3	2.45	1 718.82	35.67	4 211	299	87	15.04	37	
			122.12	1.71			4	0.15	0.4	
49.	Е10-01-083-3 
Устройство обрешетки толщиной 25 мм сплошного, 100 м2	2.15	3 401.90	100.88	7 314	470	217	29.21	63	
			218.49	6.74			14	0.59	1.3	
50.	Е10-01-088-1 
Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2	0.626	1 641.25	101.79	1 027	146	64	31.61	20	
			233.60	2.63			2	0.23	0.1	
51.	Е09-04-002-1 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2	3.64	1 065.34	538.40	3 878	955	1 960	35.5	129	
			262.35	31.69			115	2.61	9.5	
	Удал.ресурсы:  С101-0829	
52.	С101-9895-10001 
Профилированный настил с полимерным покрытием т.0,5 мм, т	2.52252	8 629.64		21 768					
										
	Объем: 364*1.1*0.0063									
53.	Е12-01-023-2 
Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) по готовым прогонам: средней сложности, 100 м2	1.55	1 561.06	130.28	2 420	534	202	47.23	73	
			344.78	9.03			14	0.79	1.2	
54.	С101-9495-10008 
Металлочерепица-МОНТЕРЕЙ (толщ. 0,5 мм), м2	189.1	73.44		13 888					
										
	Объем: 155*1.22									
55.	Е15-01-062-2 
Наружная облицовка поверхности карниза, боковых поверхностей кровли вокруг оконных проемов в горизонтальном исполнении металлосайдингом, 100 м2	1.44	3 857.48	158.45	5 555	1 187	228	106.19	153	
			824.03	3.31			5	0.29	0.4	
	Удал.ресурсы:  С101-2404;  С101-2405;  С101-2406;  С201-1135;  С101-9001	
56.	С101-9124-10031 
Сайдинг горизонтальный полиэстер Липецк (толщ. 0,5), м2	169.92	57.65		9 796					
										
	Объем: (1.44)*118.0									
57.	Е15-01-070-1 
Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1м2 проема	39.9	142.29	0.24	5 677	485	10	1.55	62	
			12.17							
58.	Е12-01-011-1 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, шт.	4	445.74	0.89	1 783	56	4	1.93	7.7	
			13.92							
59.	Е12-01-011-2 
Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух, шт.	12	223.96	0.89	2 688	84	11	0.97	12	
			6.99							
60.	Е12-01-012-1 
(Применит.) 
Установка ограждений кровли, ходовых лестниц и переходных мостиков, 100 м	0.81	132.38	61.98	107	40	50	6.67	5.4	
			49.89	3.31			3	0.29	0.2	
	Удал.ресурсы:  С201-0777	
61.	С Прайс-лист. 
(ООО "Техстрой-Мари") 
Промышленная компания "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ". Мостики ходовые длиной 1,1 м ( цена: 2100:4,66:1,18х1,07), шт.	26	408.63		10 624					
										
62.	С Прайс-лист. 
(ООО "Техстрой-Мари") 
Промышленная компания "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ". Лестница длиной 1,86м (Цена:2900:4,66:1,18х1,07), шт.	1	564.31		564					
										
63.	С Прайс-лист. 
(ООО "Техстрой-Мари") 
Промышленная компания "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ". Ограждение кровли длиной 1,86м. (Цена:2100:4,66:1,18х1,07:1,86), м	51	219.70		11 205					
										
64.	Е09-03-029-1 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т	0.157	1 323.62	776.70	208	40	122	32.37	5.1	
			257.02	64.58			10	5.64	0.9	
65.	С201-0650 
Лестничные марши, пожарные лестницы, т	0.157	8 390.40		1 317					
										
66.	Е13-03-002-4 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2	0.055	298.25	10.93	16	3	1	5.31	0.3	
			47.63	0.09				0.01		
67.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2	0.055	671.10	7.11	37	2		3.83	0.2	
			29.38	0.09				0.01		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				129 912	6 919	3 579		940	
							194		16	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				124 509	5 924	1 497		806	
							69		5.9	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				46 077					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 46-50; %=120 - по стр. 53, 58-60; %=105 - по стр. 55, 57; %=90 - по стр. 66, 67)				6 867					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 46-50; %=65 - по стр. 53, 58-60; %=55 - по стр. 55, 57; %=70 - по стр. 66, 67)				3 656					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				135 032					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 403	995	2 082		134	
							125		10	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 51, 64)				1 008					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 51, 64)				952					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7 363					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				142 395					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 875					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 608					
	
	Раздел 4.  ПЕРЕГОРОДKИ	
	
68.	Е08-02-002-1 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича, 100 м2	2.029	5 501.13	223.31	11 162	2 141	453	146.32	297	
			1 054.97	24.57			50	2.15	4.4	
	Объем: 49.8+76.55*2									
69.	Е15-07-009-3 
Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С-361). Перегородки глухие высотой: до 4,0 м с шагом стоек 400 мм, м2	68.12	95.41	5.52	6 499	679	376	1.3	89	
			9.97					0.02	1.4	
	Удал.ресурсы:  С104-9090-1;  С101-9166-1	
70.	С101-9162-10000 
Листы ГВЛВ 2500х1200х10 мм, м2	143.052	35.05		5 014					
										
	Объем: (68.12)*2.1									
71.	С104-9131-10000 
Теплоизоляционные изделия <URSA>: плиты М-11, м3	2.79292	239.00		668					
										
	Объем: (68.12)*0.041									
72.	Е08-02-007-1 
Укладка рядовых перемычек, т	0.008	6 399.29	50.38	51	3		63.73	0.5	
			428.90	2.63				0.23		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				23 394	2 823	829		387	
							50		5.8	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				23 394	2 823	829		387	
							50		5.8	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				668					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 68, 72; %=105 - по стр. 69)				3 390					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 68, 72; %=55 - по стр. 69)				2 129					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				28 913					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				28 913					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 390					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 129					
	
	Раздел 5.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
73.	Е46-03-009-2 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.12	2 877.07	2 463.46	345	50	296	53.3	6.4	
			413.61	134.87			16	15.83	1.9	
74.	Е09-03-002-12 
Монтаж балок, косоуров, т	0.952	833.10	535.88	793	150	510	18.25	17	
			157.13	33.20			32	2.57	2.4	
	Удал.ресурсы:  С201-0951	
75.	С201-0649 
Косоуры, т	0.396	9 820.90		3 889					
										
76.	С201-0951 
Балки покрытий и перекрытий, балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали, т	0.556	7 770.00		4 320					
										
77.	Е13-03-002-4 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2	0.29	298.25	10.93	86	14	3	5.31	1.5	
			47.63	0.09				0.01		
78.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в, 100 м2	0.29	671.10	7.11	195	9	2	3.83	1.1	
			29.38	0.09				0.01		
79.	Е46-03-017-3 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах  площадью до 0,1 м2 бетоном В12,5, м3	0.01	2 268.62	38.60	23	5		75.58	0.8	
			517.72							
	Удал.ресурсы:  С401-0066	
	Добавл.ресурсы:  С401-0065:[ М-(870.48=837.00*1.04) ]	
80.	Е15-02-037-2 
Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров, 100 м2	0.217	3 528.66	22.46	766	78	5	46.14	10	
			358.05	3.19			1	0.31	0.1	
81.	Е15-02-036-2 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная балок и косоуров, 100 м2	0.217	8 371.86	91.59	1 817	244	20	144.64	31	
			1 122.41	16.05			3	1.44	0.3	
82.	Е06-01-041-7 
Устройство  монолитной плиты приведенной толщиной до 100 мм из бетона В20, 100 м3	0.0078	122 555.26	6 801.87	956	95	53	1675.6	13	
			12 231.88	520.77			4	45.63	0.4	
	Удал.ресурсы:  С401-0086	
	Добавл.ресурсы:  С401-0087:[ М-(91045.50=897.00*101.5) ]	
83.	С204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля классаА-III диаметром 10 мм, т	0.036	7 241.00		261					
										
84.	С204-0036 
Hадбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм, т	0.036	753.60		27					
										
85.	Е07-05-015-1 
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, 100 м	0.418	12 788.83	144.41	5 346	377	60	117.72	49	
			902.91	6.74			3	0.59	0.2	
86.	Е07-05-016-1 
Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород, 100 м	0.143	24 460.89	298.24	3 498	229	43	191.4	27	
			1 600.10	4.69			1	0.41	0.1	
87.	Е15-04-030-4 
Масляная окраска металлических поверхностей ограждений., количество окрасок 2, 100 м2	0.171	926.21	3.27	158	91	1	71.06	12	
			531.53	0.11				0.01		
88.	Е09-03-029-1 
Монтаж стремянки на чердак, т	0.069	1 323.62	776.70	91	18	54	32.37	2.2	
			257.02	64.58			4	5.64	0.4	
89.	С201-0650 
Стремянка ЛМ-1, т	0.069	8 390.40		579					
										
90.	Е13-03-002-4 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2	0.023	298.25	10.93	7	1		5.31	0.1	
			47.63	0.09				0.01		
91.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в, 100 м2	0.023	671.10	7.11	15	1		3.83	0.1	
			29.38	0.09				0.01		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				23 172	1 362	1 047		171	
							64		5.8	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				13 500	1 194	483		152	
							28		3	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				288					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 73, 79; %=90 - по стр. 77, 78, 90, 91; %=105 - по стр. 80, 81, 87; %=120 - по стр. 82; %=155 - по стр. 85, 86)				1 603					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 73, 77-79, 90, 91; %=55 - по стр. 80, 81, 87; %=77 - по стр. 82; %=100 - по стр. 85, 86)				983					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				16 086					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 672	168	564		19	
							36		2.8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 74, 88)				184					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 74, 88)				173					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				10 029					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				26 115					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 787					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 156					
	
	Раздел 6.  ДВЕРИ	
	
92.	Е10-01-039-1 
Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2	0.1104	4 490.55	1 379.79	496	89	152	104.28	12	
			809.21	129.73			14	11.35	1.3	
93.	Е10-01-045-1 
Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2, 100 м2	0.1104	519.01	0.89	57	28		35.8	4	
			258.12							
94.	Е10-01-039-1 
Установка блоков в  внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2	0.036	4 490.55	1 379.79	162	29	50	104.28	3.8	
			809.21	129.73			5	11.35	0.4	
95.	Е10-01-039-3 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема до 3 м2, 100 м2	0.2868	4 743.51	346.48	1 360	250	99	115	33	
			871.70							
96.	С203-0223 
Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДH 21-9, пл.1.84 м2, м2	11.04	207.00		2 285					
										
97.	С203-0198 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2;, м2	8.34	193.00		1 610					
										
98.	С203-0198 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим  ДГ 21-8, пл.1.59 м2, м2	9.54	193.00		1 841					
										
99.	С203-0199 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2;, м2	14.4	190.00		2 736					
										
100.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных, комплект	6	94.68		568					
										
101.	С101-0889 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, комплект	20	94.68		1 894					
										
102.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, шт.	6	92.52		555					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				13 564	396	301		53	
							19		1.7	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				13 564	396	301		53	
							19		1.7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				11 489					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 92-95)				490					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 92-95)				261					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 315					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				14 315					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				490					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				261					
	
	Раздел 7.  ОKHА	
	
103.	Е10-01-034-6 
Монтаж окон из ПВХ-профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых, 100 м2	0.1158	13 561.03	421.34	1 570	125	49	145.72	17	
			1 076.87	7.54			1	0.66	0.1	
104.	Е10-01-034-8 
Монтаж окон из ПВХ-профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2	0.252	14 043.13	425.12	3 539	278	107	149.16	38	
			1 102.29	7.54			2	0.66	0.2	
105.	Е10-01-034-1 
Монтаж окон из ПВХ-профилей, глухих с площадью проема до 2м2, 100 м2	0.0312	16 360.29	474.34	510	39	15	170.75	5.3	
			1 261.84	20.12			1	1.76	0.1	
106.	С101-9219-10015 
Оконные блоки поливинилхлоридные (ПВХ) с двухкамерным стеклопакетом: трехстворные (одна створка поворотно-откидная, две глухие ) пл.3,2 м2, м2	25.2	992.46		25 010					
										
107.	С101-9219-10010 
Оконные блоки поливинилхлоридные (ПВХ) с двухкамерным стеклопакетом: двухстворные (одна створка поворотная, другая глухая ) пл.1,95 м2, м2	11.58	910.47		10 543					
										
108.	С101-9219-10008 
Оконные блоки поливинилхлоридные (ПВХ) с двухкамерным стеклопакетом: одностворные глухие, м2	3.12	699.24		2 182					
										
109.	Е10-01-033-4 
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1 м, 100 м2	0.0312	1 317.89	54.13	41	8	2	32.0505	1	
			242.94	3.71				0.325		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
110.	Е10-01-033-5 
Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м, 100 м2	0.5208	662.50	22.70	345	58	12	14.71	7.7	
			111.50	1.60			1	0.14	0.1	
111.	С101-9468-10012 
Доски подоконные из ПВХ белые 250х6000, м	30.3	56.81		1 721					
										
112.	Е10-01-027-5 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2	0.036	9 178.18	389.54	330	134	14	464	17	
			3 725.92							
113.	С203-0177 
Окна  с частичным заполнением жалюзийной решеткой, м2	3.6	130.14		469					
										
114.	Е15-05-001-3 
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом, 100 м2	0.018	3 081.92	40.09	55	3	1	24.3	0.4	
			175.20	2.06				0.18		
115.	С101-0957 
Петля врезная, шт.	4	3.46		14					
										
116.	С101-0958 
Завертка оцинкованная, шт.	2	4.11		8					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				46 337	645	200		86	
							5		0.5	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				46 337	645	200		86	
							5		0.5	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				39 947					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 103-105, 110, 112; %=106.2 - по стр. 109; %=105 - по стр. 114)				766					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 103-105, 110, 112; %=53.55 - по стр. 109; %=55 - по стр. 114)				409					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				47 512					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				47 512					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				766					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				409					
	
	Раздел 8.  ПОЛЫ	
	
	Тип 6 - 182,64 м2	
117.	Е11-01-009-2 
Устройство тепло- и звукоизоля ции сплошной из плит древесноволокнистых в 2слоя, 100 м2	3.6528	1 865.22	77.22	6 813	195	282	8.06	29	
			53.28	1.83			7	0.16	0.6	
	Объем: 182.64*2									
118.	Е10-01-089-3 
Антисептирование ДВП, 100 м2	3.6528	132.61	5.80	484	119	21	4.39	16	
			32.44	0.23			1	0.02	0.1	
	Объем: 182.64*2									
119.	Е12-01-015-3 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из пергамина, 100 м2	1.8264	670.15	33.09	1 224	106	60	7.84	14	
			57.94	1.49			3	0.13	0.2	
	Удал.ресурсы:  С101-0856	
	Добавл.ресурсы:  С101-0851:[ М-(390.50=3.55*110) ]	
120.	Е11-01-011-5А 
Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм класса В 5 (М75), 100 м2	1.8264	1 870.42	83.13	3 416	623	152	50.23	92	
			341.06	14.52			27	1.27	2.3	
121.	Е11-01-011-6А 
Устройство стяжек легкобетонны х: на каждые 5 мм изменения то лщины стяжки добавлять к норме  11-01-011-05А, 100 м2	1.8264	1 504.66	56.96	2 748	25	104	2	3.7	
			13.58	9.60			18	0.84	1.5	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
122.	Е11-01-011-1 
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм из раствора М100, 100 м2	1.8264	1 672.63	82.90	3 055	486	151	39.51	72	
			265.90	14.52			27	1.27	2.3	
123.	Е11-01-011-2 
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2	-1.8264	345.54	14.24	- 631	-6	-26	0.5	-0.9	
			3.37	2.40			-4	0.21	-0.3	
124.	Е11-01-036-1 
Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат", 100 м2	1.8264	5 880.85	65.64	10 741	544	120	42.4	77	
			298.07	4.00			7	0.35	0.6	
125.	Е11-01-039-1 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м	1.954	444.46	7.11	868	108	14	7.65	15	
			55.16							
	Тип 9 - 12,41 м2	
126.	Е11-01-011-5А 
Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм класса В 5 (М75), 100 м2	0.1241	1 870.42	83.13	232	42	10	50.23	6.2	
			341.06	14.52			2	1.27	0.2	
127.	Е11-01-011-6А 
Устройство стяжек легкобетонны х: на каждые 5 мм изменения то лщины стяжки добавлять к норме  11-01-011-05А, 100 м2	0.1241	1 504.66	56.96	187	2	7	2	0.2	
			13.58	9.60			1	0.84	0.1	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
128.	Е11-01-011-1 
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм из раствора М100, 100 м2	0.1241	1 672.63	82.90	208	33	10	39.51	4.9	
			265.90	14.52			2	1.27	0.2	
129.	Е11-01-011-2 
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2	-0.1241	345.54	14.24	-43		-2	0.5		
			3.37	2.40				0.21		
130.	Е11-01-004-1 
Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на мастике "Битуминоль" первый слой, 100 м2	0.1241	3 236.24	343.74	402	54	43	46.18	5.7	
			438.25	4.46			1	0.39		
	Удал.ресурсы:  С101-1742	
	Добавл.ресурсы:  С101-0857:[ М-(712.24=6.14*116) ]	
131.	Е11-01-004-2 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой, 100 м2	0.1241	2 028.28	172.59	252	33	21	27.86	3.5	
			264.39	2.63				0.23		
	Удал.ресурсы:  С101-1742	
	Добавл.ресурсы:  С101-0857:[ М-(712.24=6.14*116) ]	
132.	Е11-01-004-5 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2	0.1241	1 379.05	171.47	171	31	21	26.97	3.3	
			248.39	2.06				0.18		
133.	Е11-01-007-1 
Затирка поверхности гидроизоляции песком, 100 м2	0.1241	119.48	10.93	15	11	1	12.8	1.6	
			91.52	1.37				0.14		
134.	Е11-01-027-3 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов, 100 м2	0.1241	2 188.44	197.16	272	110	24	119.78	15	
			885.17	29.36			4	2.66	0.3	
	Удал.ресурсы:  С101-0287	
135.	С101-9050-10000 
Керамический гранит "Кеrko" 300х300х8 Серия "Granite" Гладкие, м2	12.6582	100.40		1 271					
										
	Объем: 12.41*1.02									
	Тип 8-23,22 м2	
136.	Е11-01-027-3 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов, 100 м2	0.2322	2 188.44	197.16	508	206	46	119.78	28	
			885.17	29.36			7	2.66	0.6	
	Удал.ресурсы:  С101-0287	
137.	С101-9050-10000 
Керамический гранит "Кеrko" 300х300х8 Серия "Granite" Гладкие, м2	23.6844	100.40		2 378					
										
	Объем: 23.22*1.02									
138.	Е11-01-039-4 
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м	0.248	3 005.26	5.33	745	47	1	23.6	5.9	
			189.51							
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8				35 316	2 769	1 060		392	
							103		8.7	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				35 316	2 769	1 060		392	
							103		8.7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 649					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 117, 120-128, 130-134, 136, 138; %=118 - по стр. 118; %=120 - по стр. 119)				3 523					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 117, 120-128, 130-134, 136, 138; %=63 - по стр. 118; %=65 - по стр. 119)				2 129					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				40 968					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8				40 968					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 523					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 129					
	
	Раздел 9.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА	
	
139.	Е15-01-051-12 
Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГВЛ) потолков, 100 м2	2.1827	5 229.08	158.37	11 414	4 357	346	251.4	549	
			1 996.12	8.69			19	0.76	1.7	
	Удал.ресурсы:  С201-9006-51;  С201-9006-52	
140.	С101-9154-10003 
Листы ГКЛ 2500х1200х12,5 мм стандартные, м2	432.306	24.12		10 427					
										
	Объем: 205.86*2.1									
141.	С101-9154-10004 
Листы ГКЛ 2500х1200х12,5 мм влагостойкие, м2	26.061	29.72		775					
										
	Объем: 12.41*2.1									
142.	Е10-01-008-5 
Подшивка потолков Сайдингом, 100 м2	0.1241	2 551.83	81.70	317	128	10	143	18	
			1 031.03							
	Удал.ресурсы:  С203-0367	
143.	С101-9124-10005 
Сайдинг виниловый: панель потолочная "Docke", м2	13.651	74.86		1 022					
										
	Объем: 12.41*1.1									
144.	Е15-04-001-2 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2	0.6931	178.96	4.16	124	58	3	11.11	7.7	
			84.21	0.11				0.01		
145.	Е15-06-001-7 
Оклейка обоями потолков, 100 м2	1.3655	780.26	1.49	1 065	181	2	16.32	22	
			132.52	0.11				0.01		
146.	Е15-02-016-3 
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2	5.5264	2 205.80	134.31	12 190	3 767	742	85.84	474	
			681.57	9.60			53	6.29	35	
147.	Е15-02-016-1 
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен под плитку, 100 м2	0.5872	1 746.12	120.98	1 025	340	71	75.4	44	
			578.32	7.09			4	6.07	3.6	
148.	Е15-04-027-1 
Шпатлевка по ГВЛ стен, 100 м2	1.2968	175.73	2.38	228	126	3	12.1	16	
			97.16	0.11				0.01		
149.	Е15-04-006-4 
Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2	6.8232	362.14	2.38	2 471	904	16	16.32	111	
			132.52	0.11			1	0.01	0.1	
150.	Е15-04-005-3 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  стен, 100 м2	0.9866	1 602.73	14.54	1 581	321	14	42.9	42	
			325.18	0.23				0.02		
151.	Е15-06-001-2 
Оклейка обоями стен тиснеными и плотными, 100 м2	5.8366	2 590.56	1.49	15 120	2 102	9	46.95	274	
			360.11	0.11			1	0.01	0.1	
152.	Е15-01-020-1 
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону, 100 м2	0.5872	16 600.31	53.67	9 748	971	32	213.18	125	
			1 654.28	9.68			6	0.86	0.5	
153.	Е15-02-031-1 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2	0.235	4 663.97	124.90	1 096	376	29	204.06	48	
			1 601.87	23.55			6	2.06	0.5	
154.	Е15-04-025-8 
Улучшенная окраска масляными с оставами по штукатурке откосов, 100 м2	0.235	1 244.61	10.38	292	92	2	51.01	12	
			391.25	0.11				0.01		
155.	Е15-04-025-4 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных, 100 м2	1.126	1 393.27	8.60	1 569	801	10	92.73	104	
			711.24	0.11				0.01		
156.	Е15-04-025-3 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов, 100 м2	0.183	1 160.64	10.99	212	72	2	51.37	9.4	
			394.01	0.23				0.02		
157.	Е15-04-025-5 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных (ОК-4), 100 м2	0.0972	1 745.93	8.60	170	103	1	138.6	13	
			1 063.06	0.11				0.01		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9				70 846	14 699	1 292		1869	
							90		42	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				70 846	14 699	1 292		1869	
							90		42	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				12 224					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 139, 144-157; %=118 - по стр. 142)				15 545					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 139, 144-157; %=63 - по стр. 142)				8 144					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				94 535					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9				94 535					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 545					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 144					
	
	Раздел 10.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ	
	
158.	Е08-07-001-2 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2	3.15	620.67	6.22	1 955	1 000	20	43.5	137	
			317.55							
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10				1 955	1 000	20		137	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 955	1 000	20		137	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122)				1 220					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80)				800					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 975					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10				3 975					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 220					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				800					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				602 515	43 603	19 216		5789	
							1 421		158	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				586 981	42 367	16 545		5628	
							1 260		145	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				197 923					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1, 2, 16-18, 68, 72, 158; %=120 - по стр. 3, 53, 58-60, 82, 119; %=100 - по стр. 8, 10, 21, 23; %=130 - по стр. 12, 39; %=105 - по стр. 14, 55, 57, 69, 80, 81, 87, 114, 139, 144-157; %=118 - по стр. 20, 35, 41-43, 46-50, 92-95, 103-105, 110, 112, 118, 142; %=155 - по стр. 25, 26, 85, 86; %=90 - по стр. 66, 67, 77, 78, 90, 91; %=110 - по стр. 73, 79; %=106.2 - по стр. 109; %=123 - по стр. 117, 120-128, 130-134, 136, 138)				49 342					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 2, 16-18, 68, 72, 158; %=77 - по стр. 3, 82; %=70 - по стр. 8, 10, 12, 21, 23, 39, 66, 67, 73, 77-79, 90, 91; %=55 - по стр. 14, 55, 57, 69, 80, 81, 87, 114, 139, 144-157; %=63 - по стр. 20, 35, 41-43, 46-50, 92-95, 103-105, 110, 112, 118, 142; %=100 - по стр. 25, 26, 85, 86; %=65 - по стр. 53, 58-60, 119; %=53.55 - по стр. 109; %=75 - по стр. 117, 120-128, 130-134, 136, 138)				28 548					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				664 871					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				15 534	1 236	2 671		162	
							161		13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44, 51, 64, 74, 88)				1 258					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 44, 51, 64, 74, 88)				1 187					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 979					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				682 850					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				50 600					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				29 735					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)