ФОРМА № 4	 
  Наименование стройки - 	 
  Объект 	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  на 	 
  Основание	Сметная стоимость - 	5,929 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	12,75 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	1,631 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №1 <Нет раздела>	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ТЕР15-01-051-05	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции	0,01	5069,3	52,49	2775,91	762,86	231,87	3,87	168,8	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=6,081; СП=0,55; НР=0,987; 2.09. Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипокартонных листов или гипсоволокнистых плит	100 м2	2240,9	12,2				1,26		 
  1.1	101-9154-001	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные	1,05			69,86			73,35	 
  			м2							 
  1.2	201-9006-051	Профиль направляющий ПН	0,9188			30			27,56	 
  			м							 
  1.3	201-9006-052	Профиль стоечный ПС	2,2			30			66	 
  			м							 
  2	ТЕР15-01-052-01	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двухуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом	0,01	9088,51	85,66	6307,89	1099,39	278,85	6,32	383,58	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=6,081; СП=0,55; НР=0,987; 2.09. Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипокартонных листов или гипсоволокнистых плит	100 м2	2694,96	12,93				1,34		 
  2.1	101-9154-001	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные	1,05			69,86			73,35	 
  			м2							 
  3	ТЕР15-01-052-04	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием прямого подвеса	0,01	8909,2	83,57	6372,31	1039,68	253,85	6,17	387,5	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=6,081; СП=0,55; НР=0,987; 2.09. Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипокартонных листов или гипсоволокнистых плит	100 м2	2453,32	12,57				1,3		 
  3.1	101-9154-001	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм KNAUF, стандартные	1,05			69,86			73,35	 
  			м2							 
  4	ТЕР15-01-053-01	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	0,01	8562,29	39,99	7318,8	765,45	124,53	2,95	445,06	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=6,081; СП=0,55; НР=0,987; 2.09. Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипокартонных листов или гипсоволокнистых плит	100 м2	1203,5	9,52				0,99		 
  4.1	101-9155-002	Панели потолочные Armstrong BAIKAL (600х600х13 мм) (импорт)	1			142,88			142,88	 
  			м2							 
  5	ТЕР15-01-053-03	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги	0,01	5424,81	39,99	4482,2	513,96	93,39	2,95	272,56	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=6,081; СП=0,55; НР=0,987; 2.09. Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипокартонных листов или гипсоволокнистых плит	100 м2	902,62	9,52				0,99		 
  5.1	201-9009-044	Профили реечные, тип 'Б' (потолки без заполняющего профиля)	-0,01			0			0	 
  			м							 
  6	ТЕР15-01-054-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки в помещениях площадью до 5 м2: гарпунным способом при креплении багетов к бетонным стенам	0,01	3139,12	113,15	407,75	713,44	270,91	8,35	17,1	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=4,194; СП=0,55; НР=0,987; 2.13. Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий	100 м2	2618,22	4,37				0,45		 
  6.1	101-9462	 Пленка полиэтиленовая	0,93			0			0	 
  			м2							 
  6.2	101-9718	Багет (фиксирующий профиль) для натяжного потолка	-0,01			0			0	 
  			м							 
  7	ТЕР15-01-055-01	Устройство натяжных потолков из полиэфирной ткани в помещениях площадью до 5 м2 при креплении багетов: к бетонным стенам	0,01	3349,88	116,25	364,99	777,6	296,82	8,58	15,31	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=4,194; СП=0,55; НР=0,987; 2.13. Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий	100 м2	2868,64	4,25				0,44		 
  7.1	101-9718	Багет (фиксирующий профиль) для натяжного потолка	-0,01			0			0	 
  			м							 
  7.2	101-9784	Ткань полиэфирная	1,05			0			0	 
  			м2							 
  8	ТЕР10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	0,01	2408,77	37,53	1662,66	256,73	73,32	2,77	52,01	 
  	(0) 	Изп=10,347; Иэмм=7,381; Имат=3,128; СП=0,63; НР=1,1092; 2.10. Деревянные конструкции	100 м2	708,58	6,21				0,64		 
  ИТОГО:	5929,11	1623,54	41,96	1741,92	 
  			7,41		 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ