Какую расценку применить для определения стоимости замены мусоропроводного клапана в 9 этажном доме?
Комментировать
Вопрос:
Доброго дня. подскажите пожалуйста, какую применительно можно взять расценку для определения стоимости замены клапана мусоропроводного в 9 этажном доме. крепление на хомуты и с герметизацией, и с демонтажем старых. спасибо.
Елена Владимировна Н.
a*********8@mail.ru
Ответ:
Для оценки стоимости замены клапана можно использовать, на наш взгляд, следует воспользоваться расценками из группы 08-06-001-01÷04 «Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб».
С их помощью можно тем или иным путем расценить работу по замене клапана мусоропроводного.
Рассмотрим примерный вариант установки клапана для одного этажа:
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Колич.

	08-06-001-01
	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
	1 мусоропровод
	1

	08-06-001-02
	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01
	1 мусоропровод
	-8

	08-06-001-03
	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01
	1 мусоропровод
	-2,8

	08-06-001-04
	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01
	1 мусоропровод
	1


Пояснения по количеству:
поз. 1: 1 так как 1 мусоропровод
поз. 2: -8 так как работы в нашем примере производятся на одном этаже
поз. 3: -2,8 так как ствол мусоропровода не заменяется
поз. 4: 1 так как в поз. 3 мы исключили установку трубопровода полностью, а значит следует добавить 1 клапан.
Работа по предварительному демонтажу, соответственно, расценивается таким же образом, но с учетом понижающего коэффициента на демонтаж металлоконструкций по МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. «Демонтаж (разборка) металлических конструкций».
Возможно, вашего заказчика не устроит такой вариант расценки, и вы можете попробовать скомбинировать расценки иначе, но что следует помнить и что следует понимать заказчику, заранее:
расценка 08-06-001-04 «На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01» не может использоваться сама по себе, без 08-06-001-01 «Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м».
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
Приказ Минрегиона о внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 
Теги: Расчет объема работ

