ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО/ПОДРЯДЧИК		УТВЕРЖДАЮ/ЗАКАЗЧИК	
 Генеральный директор ______________________		Генеральный директор ______________________	
 _________________________/________________/		_________________________/________________/	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на устройство маслосборника	
 Основание	Сметная стоимость - 	2264,593 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1764,97 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	204,852 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2010 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1. Подготовка	
 1	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	38,32	64,52	39,29	0,32	2472,15	954,45	1505,44	12,26	2,4	91,96	
 	(0) 	V=20,6*6,2*0,3	1 м3	24,91	6,84				262,08		0,54	20,69	
 1.1	408-0007	Щебень гранитный марки 1200, фpакция 20-40 мм	49,8108			1094,3			54507,96		
 			м3								
 2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,12772	5938,57	1818,09	2387,93	758,47	221,28	232,21	304,99	180	22,99	
 	(0) 	V=20,6*6,2*0,1/100	100 м3	1732,55	285,89				36,51		18,13	2,32	
 2.1	401-0063-004	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 7,5 (М100), П4	13,03			3174,32			41353,26		
 			м3								
 2. Пр1 приямок	
 3	ТЕР06-01-062-04	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений	0,838	21235,99	7738,14	4945,27	17795,76	7167,06	6484,56	4144,14	729,12	611	
 	(0) 		100 м3	8552,58	1229,18				1030,05		78,84	66,07	
 3.1	401-0209-008	Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 мм)	85,057			4743,95			403506,16		
 			м3								
 4	204-0002	Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм	0,1792		0	26926,24			4825,18		
 			т								
 5	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм	0,1792		0	12815,09			2296,46		
 			т								
 6	204-0003	Арматурная сталь класса А-I диам. 10 мм	0,6672		0	26780,14			17867,71		
 			т								
 7	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 10 мм	0,6672		0	11405,43			7609,7		
 			т								
 8	204-0022	Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм	2,072		0	25372,79			52572,42		
 			т								
 9	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм	2,072		0	10636,52			22038,87		
 			т								
 10	204-0024	Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм	2,2707		0	24683,81			56049,53		
 			т								
 11	204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм	2,2707		0	8970,56			20369,45		
 			т								
 12	204-0025	Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм	5,438		0	24146,5			131308,67		
 			т								
 13	204-0041	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 25-28 мм	5,438		0	7432,75			40419,29		
 			т								
 14	ТЕР06-01-015-10	Дополнительные трудозатраты при превышении расхода стали по проекту более 10% согласно МДС 81-36.2004 п4,3	10,627	446,78	33,28	275,24	4747,93	1469,29	353,67	2924,98	12,64	134,33	
 	(0) 		1 т	138,26	5,06				53,77		0,38	4,04	
 15	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	0,0442	740,22	31,46	0	32,72	31,33	1,39	0	63,22	2,79	
 	(0) 		1 т	708,76	4,79				0,21		0,36	0,02	
 15.1	204-9180-003	Детали закладные весом свыше 5 кг	0,0442			34759,21			1536,36		
 			т								
 3.Пм1 плита	
 16	ТЕР06-01-041-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м	0,365	46718,54	3085,86	33488,85	17052,27	3702,5	1126,34	12223,43	951,08	347,14	
 	(0) 		100 м3	10143,83	485,67				177,27		31,17	11,38	
 16.1	401-0209-008	Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 мм)	37,0475			4743,95			175751,49		
 			м3								
 17	204-0002	Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм	1,0392		0	26926,24			27981,75		
 			т								
 18	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм	1,0392		0	12815,09			13317,44		
 			т								
 19	204-0021	Арматурная сталь класса А-III диам. 10 мм	0,2756		0	26031,63			7174,32		
 			т								
 20	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 10 мм	0,2756		0	11405,43			3143,34		
 			т								
 21	204-0022	Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм	0,5894		0	25372,79			14954,72		
 			т								
 22	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 12 мм	0,5894		0	10636,52			6269,16		
 			т								
 23	204-0024	Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм	0,0264		0	24683,81			651,65		
 			т								
 24	204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм	0,0264		0	8970,56			236,82		
 			т								
 25	204-0025	Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм	1,048		0	24146,5			25305,53		
 			т								
 26	204-0040	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 20-22 мм	1,048		0	7945,35			8326,73		
 			т								
 27	204-0026	Арматурная сталь класса А-III диам. 25-28 мм	0,944		0	24073,87			22725,73		
 			т								
 28	204-0041	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 25-28 мм	0,944		0	7432,75			7016,52		
 			т								
 29	ТЕР06-01-015-10	Дополнительные трудозатраты при превышении расхода стали по проекту более 10% согласно МДС 81-36.2004 п4,3	3,896	446,78	33,28	275,24	1740,65	538,66	129,66	1072,34	12,64	49,25	
 	(0) 		1 т	138,26	5,06				19,71		0,38	1,48	
 30	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	0,0578	740,22	31,46	0	42,78	40,97	1,82	0	63,22	3,65	
 	(0) 		1 т	708,76	4,79				0,28		0,36	0,02	
 30.1	204-9180-003	Детали закладные весом свыше 5 кг	0,0578			34759,21			2009,08		
 			т								
 31	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм уклон 20-60 мм	1,2772	1179,24	37,32	758,28	1506,13	489,99	47,67	968,48	39,51	50,46	
 	(0) 	V=20,6*6,2/100	100 м2	383,64	16,54				21,12		1,27	1,62	
 32	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1	1,2772	796,24	26,08	750,72	1016,96	24,83	33,31	958,82	2	2,55	
 	(0) 	V=20,6*6,2/100; К=4	100 м2	19,44	10,92				13,95		0,84	1,07	
 33	ТЕР01-02-061-01	Обратная засыпка	2,36	810,66	0	0	1913,16	1913,16	0	0	88,5	208,86	
 	(0) 		100 м3 грунта	810,66	0				0		0	0	
 4. Гидроизоляция Пр1,Пм1	
 34	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,93	325,74	59,23	0	1605,9	1313,89	292	0	21,2	104,52	
 	(0) 	Мат=139,66*0	100 м2	266,51	2,3				11,34		0,2	0,99	
 35	Цена пост.	Гидрофобизатор ГСК-2 (10л)	395		0	25			9875		
 			л								
 5. Элементы колодцев	
 36	ТЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих	0,152	6507,79	2481,46	2471,48	989,18	236,34	377,18	375,66	138,69	21,08	
 	(0) 		10 м3	1554,85	355,87				54,09		23,82	3,62	
 37	445-3410-506	Элементы смотровых колодцев Д=1 м: плита перекрытия 1ПП10-2	2		0	1737,96			3475,92		
 			шт.								
 38	445-3410-507	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное КО-6	2		0	595,25			1190,5		
 			шт.								
 39	445-3410-500	Элементы колодцев- кольца КС-10-9, ГОСТ 8020-90	4		0	2194,94			8779,76		
 			шт.								
 40	Цена пост	Элементы колодцев- кольца КС-7.9	2		0	1760			3520		
 			шт.								
 41	Цена пост	Элементы колодцев- кольца КС-7.3	2		0	1265			2530		
 			шт.								
 42	103-0753-003	Люки чугунные легкие  ГОСТ 3634-89	2		0	1717,26			3434,52		
 			шт.								
 6. Прочее	
 43	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(закладных)	0,1	370,73	5,77	289,6	37,07	7,54	0,58	28,96	5,31	0,53	
 	(0) 		100 м2	75,36	0,24				0,02		0,02	0	
 44	ТЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных  поверхностей: эмалью ПФ-133	0,1	339,11	3,92	270,1	33,91	6,51	0,39	27,01	5,38	0,54	
 	(0) 		100 м2	65,09	0,24				0,02		0,02	0	
 ИТОГО:	51745,04	18117,8	10586,22	23041,07	1651,65	
 			1680,42		113,32	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.06. Конструкции из кирпича и блоков (1, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	
 Зарплата	2268,34*10,347	10,347	23470,51	
 Машины и механизмы	1797,44*7,381	7,381	13266,9	
 Материалы	12,26*6,141	6,141	75,29	
 Итого		36812,7	
 Накладные расходы	(2268,34+273,42)*10,347*1,1468	114,68%	30160,37	
 Сметная прибыль	(2268,34+273,42)*10,347*0,8	80%	21039,67	
 Итого		88012,74	
 2.02.02. Фундаменты на свайных основаниях Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном (2)	
 Зарплата	221,28*10,347	10,347	2289,58	
 Машины и механизмы	232,21*6,655	6,655	1545,36	
 Материалы	304,99*7,562	7,562	2306,33	
 Итого		6141,27	
 Накладные расходы	(221,28+36,51)*10,347*0,987	98,7%	2632,68	
 Сметная прибыль	(221,28+36,51)*10,347*0,65	65%	1733,78	
 Итого		10507,73	
 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)	
 Зарплата	12949,81*10,347	10,347	133991,68	
 Машины и механизмы	8097,44*6,319	6,319	51167,72	
 Материалы	20364,89*5,27	5,27	107322,97	
 Итого		292482,37	
 Накладные расходы	(12949,81+1281,29)*10,347*0,987	98,7%	145334,95	
 Сметная прибыль	(12949,81+1281,29)*10,347*0,65	65%	95711,97	
 Итого		533529,29	
 2.20. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации (36)	
 Зарплата	236,34*10,347	10,347	2445,41	
 Машины и механизмы	377,18*6,558	6,558	2473,55	
 Материалы	375,66*5,153	5,153	1935,78	
 Итого		6854,74	
 Накладные расходы	(236,34+54,09)*10,347*1,222	122,2%	3672,21	
 Сметная прибыль	(236,34+54,09)*10,347*0,89	89%	2674,52	
 Итого		13201,47	
 2.12.01. Комплекс работ по устройству полов (31, 32)	
 Зарплата	514,82*10,347	10,347	5326,84	
 Машины и механизмы	80,98*7,381	7,381	597,71	
 Материалы	1927,3*4,662	4,662	8985,07	
 Итого		14909,62	
 Накладные расходы	(514,82+35,07)*10,347*1,1562	115,62%	6578,44	
 Сметная прибыль	(514,82+35,07)*10,347*0,75	75%	4267,28	
 Итого		25755,34	
 2.01. Земляные работы, выполняемые ручным способом (33)	
 Зарплата	1913,16*10,347	10,347	19795,47	
 Машины и механизмы	0*6,558	6,558	0	
 Материалы	0*5,374	5,374	0	
 Итого		19795,47	
 Накладные расходы	(1913,16+0)*10,347*0,752	75,2%	14886,19	
 Сметная прибыль	(1913,16+0)*10,347*0,45	45%	8907,96	
 Итого		43589,62	
 2.40. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация) (43, 44)	
 Зарплата	14,05*10,347	10,347	145,38	
 Машины и механизмы	0,97*7,381	7,381	7,16	
 Материалы	55,97*4,311	4,311	241,29	
 Итого		393,83	
 Накладные расходы	(14,05+0,04)*10,347*0,846	84,6%	123,34	
 Сметная прибыль	(14,05+0,04)*10,347*0,7	70%	102,05	
 Итого		619,22	
 Итого		715215,41	
 Итого по неучтенным материалам		1203931	
 Итого		1919146,41	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1919146,41	
 НДС	1919146,41*0,18	18%	345446,35	
 Итого		2264592,76	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ