Письмо Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве 
от 12 января 2017 г. N 2017-01и 
"О введении региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства для применения с 1 января 2017 года"
ГАРАНТ:
См. справку о региональных индексах пересчета сметной стоимости строительства в 2002 - 2017 гг.
[bookmark: sub_1]1. Ввести и рекомендовать к применению с 01.01.2017 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга (Приложение).
[bookmark: sub_2]2. Региональные индексы рекомендуются для пересчета сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербурге в январе 2017 года.
Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Территориальным единичным и укрупненным расценкам Санкт-Петербурга (в том числе по ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года". Внесена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 21.09.2015 N 675/пр под номером 254 от 22.09.2015 г. и утверждена распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 N 196-р);
- к сметной стоимости 1984 года - для переходящих на 2017 год объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, в том числе составленную по укрупненным расценкам, прейскурантам и объектам-аналогам.
[bookmark: sub_3]3. Составление сметной документации на объекты, начинаемые строительством в 2017 году, необходимо производить базисно-индексным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 СПб) или ресурсным методом на основе сборников Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001). Использование нормативов, введенных в действие Госстроем СССР с 1 января 1984 года, допускается в 2017 году только в исключительных случаях в соответствии с условиями ранее заключенных договоров на строительство, а также на виды работ, отсутствующие в новой сметно-нормативной базе.
[bookmark: sub_4]4. Региональными индексами пересчета сметной стоимости строительства учтены и дополнительно не учитываются платежи за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации, и платы в счет возмещения вреда федеральным трассам транспортными средствами с разрешенной массой выше 12 тонн в пределах территориальных границ города Санкт-Петербурга.
[bookmark: sub_5]5. Индексы на специализированные виды строительно-монтажных работ, не вошедшие в перечень таблицы 1.2, принимаются в пределах индексов "Строительство в целом", п. 1 табл. 1.1.

	Начальник центра
	А. И. Штоколов



[bookmark: sub_1000]Приложение 
к письму РЦЦС СПб 
от 12 января 2017 г. N 2017-01и

Региональные индексы 
пересчета сметной стоимости строительства для применения с 1 января 2017 года

[bookmark: sub_1001]Раздел I. Индексы к элементам прямых затрат в сметных ценах на 01.01.2000 г. и на 01.01.1984 г.

[bookmark: sub_1011]1.1. Индексы к элементам прямых затрат на полный комплекс работ при новом строительстве и реконструкции объектов

Предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ на объектах с неразорванным строительным циклом в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).

[bookmark: sub_11]Таблица 1.1

	N п/п
	Наименование видов строительства, зданий и сооружений
	Оплата труда рабочих
	Экспл. машин
	Материалы с доставкой

	
	
	
	
	структурный интервал
	в среднем

	[bookmark: sub_10]1
	Строительство в целом
	2000 г.
	18,075
	12,289
	6,851-7,553
	7,194

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	166,72-183,80
	175,05

	2
	Панельные здания и сооружения
	2000 г.
	18,075
	12,289
	7,067-7,792
	7,421

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	162,86-179,55
	171,00

	3
	Кирпичные здания и сооружения
	2000 г.
	18,075
	12,289
	7,536-8,309
	7,913

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	169,89-187,30
	178,38

	4
	Монолитные здания и сооружения
	2000 г.
	18,075
	12,289
	6,292-6,937
	6,607

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	168,99-186,31
	177,44

	[bookmark: sub_50]5
	Промышленные здания и сооружения в каркасном исполнении
	2000 г.
	18,075
	12,289
	7,360-8,114
	7,728

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	169,30-186,65
	177,76

	6
	Деревянные здания и сооружения
	2000 г.
	18,075
	12,289
	5,042-5,559
	5,294

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,33
	115,34-127,17
	121,11



Примечание: п. 5 каркасные системы включает несущие металлические и ж/б конструкции, ограждающие конструкции из ж/б, кирпича, панелей типа "сэндвич". П.п. 1-6 включают и индивидуальные жилые дома.

Внимание! При применении Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001) должны учитываться следующие территориальные поправочные коэффициенты в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.:
- к оплате труда рабочих-строителей - 1,224;
- к эксплуатации строительных машин - 1,054;
- к стоимости материалов - 1,160 (за исключением ФЕРм-2001);
- к стоимости материалов - 1,080 (для ФЕРм-2001).

[bookmark: sub_1012]1.2. Индексы к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов

[bookmark: sub_12]Таблица 1.2

	N п/п
	Наименование видов работ и конструктивных элементов
	Оплата труда рабочих
	Эксплуатация машин и механизмов
	Материалы с доставкой

	
	
	
	
	структурный интервал
	в среднем

	1
	Земляные работы
	2000 г.
	18,075
	11,681
	5,365-5,971
	5,633

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	89,07-99,70
	92,31

	2.1
	Фундаменты ленточные
	2000 г.
	18,075
	12,196
	8,493-10,457
	8,918

	
	
	1984 г.
	340,39
	261,00
	164,61-198,73
	172,84

	2.2
	Фундаменты на свайных основаниях
	2000 г.
	18,075
	12,142
	7,597-8,395
	7,840

	
	
	1984 г.
	340,39
	248,07
	179,76-195,44
	185,02

	2.3
	Фундаменты на винтовых сваях (без ростверков)
	2000 г.
	18,075
	12,142
	3,491-3,937
	3,675

	3
	Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона
	2000 г.
	18,075
	14,157
	8,040-9,016
	8,442

	
	
	1984 г.
	340,39
	256,95
	166,12-186,25
	174,39

	4
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции
	2000 г.
	18,075
	11,552
	5,986-6,599
	6,285

	
	
	1984 г.
	340,39
	255,76
	169,04-186,36
	177,49

	5
	Строительные металлические конструкции
	2000 г.
	18,075
	10,846
	7,781-8,822
	8,169

	
	
	1984 г.
	340,39
	256,19
	254,80-289,67
	268,21

	6
	Конструкции из кирпича и блоков
	2000 г.
	18,075
	13,373
	7,439-8,202
	7,811

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	167,46-184,62
	175,83

	7
	Заполнение оконных проемов (с остеклением)
	2000 г.
	18,075
	13,373
	3,372-3,797
	3,541

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	90,94-102,41
	95,49

	8
	Заполнение дверных проемов
	2000 г.
	18,075
	13,373
	3,164-3,533
	3,364

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	72,07-80,47
	76,64

	9
	Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит
	2000 г.
	18,075
	13,373
	6,441-7,457
	6,780

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	128,22-148,46
	134,97

	10
	Деревянные конструкции
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,305-4,746
	4,520

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	125,20-138,03
	131,46

	11
	Комплекс работ по устройству кровель:

	11.1
	- рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа Изофлекс, Изопласт и т.п.) и мастичных
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,636-6,245
	5,786

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	154,78-171,50
	158,88

	11.2
	- металлических и металлочерепичных
	2000 г.
	18,075
	12,594
	5,107-5,536
	5,273

	
	
	1984 г.
	340,39
	228,58
	154,57-167,56
	159,58

	11.3
	- из черепицы (керамической и полимернаполненной)
	2000 г.
	18,075
	10,138
	3,297-3,739
	3,462

	
	
	1984 г.
	340,39
	234,39
	71,19-80,73
	74,75

	11.4
	- из асбестоцементных листов
	2000 г.
	18,075
	10,837
	4,314-4,892
	4,530

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,55
	66,12-74,98
	69,43

	12.1
	Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе:
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,565-6,136
	5,844

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	116,48-128,42
	122,30

	12.2
	- паркетные полы различных типов
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,052-4,531
	4,315

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	91,57-111,27
	97,53

	12.3
	- полы из досок и брусков
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,663-6,244
	5,947

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	138,65-152,86
	145,58

	12.4
	- бетонные, цементные и металлоцементные полы
	2000 г.
	18,075
	13,373
	7,489-8,278
	7,884

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	177,07-195,71
	186,39

	12.5
	- полы из керамических плиток
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,943-5,784
	5,190

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	110,71-129,56
	116,25

	12.6
	- полы с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,790-5,487
	5,029

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	102,60-117,53
	107,73

	12.7
	- то же с устройством стяжки
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,007-5,783
	5,257

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	114,38-132,11
	120,10

	12.8
	- полы асфальтобетонные
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,446-6,004
	5,718

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	152,95-168,63
	160,60

	12.9
	- полы из мраморных и гранитных плит
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,290-5,102
	4,516

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	97,54-116,00
	102,67

	13
	Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий
	2000 г.
	18,075
	13,373
	6,409-7,079
	6,742

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	134,64-148,70
	141,62

	14.1
	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "сухих" процессах)
	2000 г.
	18,075
	13,373
	6,731-7,421
	7,068

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	145,97-160,93
	153,27

	14.2
	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах)
	2000 г.
	18,075
	13,373
	7,301-8,050
	7,666

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	164,19-181,02
	172,40

	15
	Наружные отделочные работы:

	15.1
	- штукатурка с последующей окраской
	2000 г.
	18,075
	12,299
	6,533-7,202
	6,860

	
	
	1984 г.
	340,39
	223,23
	159,90-176,30
	167,90

	15.2
	- наружная облицовка зданий искусственными плитками
	2000 г.
	18,075
	12,299
	6,989-8,071
	7,338

	
	
	1984 г.
	340,39
	223,23
	140,76-162,57
	147,80

	15.3
	- наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями
	2000 г.
	18,075
	12,299
	5,598-6,465
	5,877

	
	
	1984 г.
	340,39
	223,23
	121,15-139,93
	127,21

	15.4
	- окраска фасадов
	2000 г.
	18,075
	12,299
	5,497-6,369
	5,772

	
	
	1984 г.
	340,39
	223,23
	151,36-175,38
	158,93

	16.1
	Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию), всего:
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,529-6,268
	5,805

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	192,18-218,10
	201,79

	16.2
	- отопление - внутренние устройства
	2000 г.
	18,075
	13,373
	6,184-6,888
	6,494

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	209,78-233,64
	220,27

	16.3
	- внутренний водопровод
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,755-6,942
	6,043

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	210,21-253,56
	220,72

	16.4
	- внутренняя канализация и водостоки
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,421-5,999
	5,692

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	174,67-193,30
	183,40

	16.5
	- газоснабжение
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,755-5,242
	4,992

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	174,08-191,92
	182,78

	17
	Электроосвещение и электросиловое оборудование
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,172-4,819
	4,381

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	106,84-123,40
	112,18

	18
	Электроосвещение (вариант с электроплитами) и электросиловое оборудование
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,515-4,983
	4,741

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	126,97-140,14
	133,32

	19
	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей:
- водоснабжения
	2000 г.
	18,075
	11,681
	5,931-6,539
	6,228

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	170,26-187,71
	178,77

	20
	- канализации
	2000 г.
	18,075
	11,681
	7,786-8,829
	8,175

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	180,27-204,42
	189,28

	21
	- теплоснабжения
	2000 г.
	18,075
	11,681
	5,564-6,134
	5,842

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	164,37-181,22
	172,59

	22
	- газоснабжения
	2000 г.
	18,075
	11,681
	4,501-4,963
	4,727

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	121,74-134,22
	127,83

	23
	- электроснабжения
	2000 г.
	18,075
	11,681
	4,914-5,873
	5,160

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	122,10-145,93
	128,20

	24
	Линии электропередачи
	2000 г.
	18,075
	11,930
	5,297-5,840
	5,561

	
	
	1984 г.
	340,39
	272,37
	124,73-137,52
	130,97

	25
	Наружное освещение
	2000 г.
	18,075
	10,646
	6,316-6,964
	6,632

	
	
	1984 г.
	340,39
	248,06
	151,55-167,09
	159,13

	26.1
	Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования, всего, в том числе:
	2000 г.
	18,075
	11,699
	4,802-5,179
	5,042

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,64
	107,04-115,15
	112,40

	26.2
	- посадки деревьев, кустарников, цветов (с подготовкой посадочных мест и уходом за насаждениями)
	2000 г.
	18,075
	11,681
	4,545-5,031
	4,772

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	108,34-119,94
	113,76

	26.3
	- набивные щебеночные дорожки и площадки
	2000 г.
	18,075
	11,754
	6,285-6,929
	6,599

	
	
	1984 г.
	340,39
	263,88
	123,81-136,50
	130,00

	26.4
	- устройство газонов
	2000 г.
	18,075
	11,681
	3,576-3,577
	3,754

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	88,98-89,02
	93,43

	27
	Железные дороги
	2000 г.
	18,075
	12,426
	5,393-6,175
	5,663

	
	
	1984 г.
	340,39
	294,49
	183,52-210,12
	192,70

	28
	Комплекс работ по трамвайным путям
	2000 г.
	18,075
	12,023
	6,600-7,532
	6,930

	
	
	1984 г.
	340,39
	281,93
	178,96-204,25
	187,91

	29
	в том числе устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси (с учетом стоимости смеси)
	2000 г.
	18,075
	11,773
	3,400-4,380
	3,470

	
	
	1984 г.
	340,39
	312,85
	217,8-280,3
	222,14

	30.1
	Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего, в том числе:
	2000 г.
	18,075
	11,206
	5,821-6,547
	6,112

	
	
	1984 г.
	340,39
	277,23
	142,16-160,43
	149,25

	30.2
	- земляные работы и дренаж на автодорогах
	2000 г.
	18,075
	11,681
	5,365-5,971
	5,633

	
	
	1984 г.
	340,39
	262,23
	89,07-99,70
	92,31

	30.3
	- устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
	2000 г.
	18,075
	12,548
	5,661-6,241
	5,944

	
	
	1984 г.
	340,39
	281,70
	115,22-127,03
	120,98

	30.4
	- подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
	2000 г.
	18,075
	11,376
	5,705-6,289
	5,990

	
	
	1984 г.
	340,39
	277,23
	148,07-163,24
	155,47

	30.5
	- асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог
	2000 г.
	18,075
	10,959
	6,131-6,987
	6,438

	
	
	1984 г.
	340,39
	291,40
	176,56-201,22
	185,39

	30.6
	- асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров
	2000 г.
	18,075
	10,901
	5,609-6,695
	5,890

	
	
	1984 г.
	340,39
	289,85
	160,31-191,36
	168,33

	30.7
	- текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог
	2000 г.
	18,075
	12,538
	6,204-7,044
	6,515

	
	
	1984 г.
	340,39
	333,38
	181,38-205,92
	190,45

	30.8
	- бетонные и плитные тротуары
	2000 г.
	18,075
	10,638
	6,816-7,515
	7,157

	
	
	1984 г.
	340,39
	248,07
	146,44-161,45
	153,76

	30.9
	- дороги из сборных железобетонных плит
	2000 г.
	18,075
	10,876
	6,574-7,248
	6,903

	
	
	1984 г.
	340,39
	251,79
	142,90-157,55
	150,05

	30.10
	- укладка гранитных плит и изделий толщиной до 60 мм
	2000 г.
	18,075
	12,025
	4,171-4,599
	4,380

	
	
	1984 г.
	340,39
	278,38
	94,83-104,55
	99,57

	30.11
	- укладка гранитного бордюра
	2000 г.
	18,075
	12,025
	4,603-5,220
	4,833

	
	
	1984 г.
	340,39
	278,38
	105,81-127,48
	111,10

	31
	Слаботочные устройства и телефонные сети
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,255-4,825
	4,468

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	136,58-154,88
	143,41

	32.1
	Вентиляционные работы
	2000 г.
	18,075
	13,373
	3,429-3,888
	3,600

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	135,50-153,65
	142,27

	32.2
	Монтаж бытовых кондиционеров
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,679-6,277
	5,978

	33
	Подводно-технические работы
	2000 г.
	18,075
	11,667
	8,047-9,125
	8,449

	
	
	1984 г.
	340,39
	299,85
	185,16-209,97
	194,42

	34
	Строительство и реконструкция мостов и набережных
	2000 г.
	18,075
	14,020
	8,010-9,083
	8,410

	
	
	1984 г.
	340,39
	317,14
	207,87-235,72
	218,26

	35
	Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства
	2000 г.
	18,075
	12,330
	8,522-9,664
	8,948

	
	
	1984 г.
	340,39
	324,15
	209,64-237,73
	220,12

	36
	Монтаж лифтов
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,172-4,819
	4,381

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	106,84-123,40
	112,18

	37
	Гидротехнические работы и портовые сооружения
	2000 г.
	18,075
	12,679
	8,200-9,299
	8,610

	
	
	1984 г.
	340,39
	318,75
	204,43-231,82
	214,65

	38
	Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов
	2000 г.
	18,075
	13,373
	4,802-5,579
	5,042

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	128,38-149,15
	134,80

	39
	Технологические трубопроводы
	2000 г.
	18,075
	13,373
	5,578-6,263
	5,814

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	230,98-259,33
	240,73

	40
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация)
	2000 г.
	18,075
	13,373
	6,421-7,080
	6,743

	
	
	1984 г.
	340,39
	242,72
	146,36-161,36
	153,68

	41
	Монтаж оборудования, в целом
	2000 г.
	18,075
	13,529
	6,766-7,673
	7,104

	
	
	1984 г.
	340,39
	286,68
	190,16-215,64
	199,67

	42
	Пусконаладочные работы
	2000 г.
	18,075
	-

	
	
	1984 г.
	340,39
	-

	43
	Прочие работы
	2000 г.
	18,075
	11,890
	6,670

	
	
	1984 г.
	340,39
	216,91
	155,59



	Текущий коэффициент к ценам 1984 г. на транспортировку материалов, заготовительно-складские расходы, тару и реквизит. Применяется на разницу между сметной и оптовой ценой в базе 1984 г.
	-
	208,84

	То же к базовым ценам на 01.01.2000 года
	-
	10,460

	То же по доставке карьерных нерудных материалов (щебень, гравий, отсев, ПГС, кварцевый песок) при отпускной (оптовой) цене франко-карьер, франко-станция отправления
	-
	198,38



[bookmark: sub_1013]1.3. Индексы к элементам прямых затрат на ремонтно-строительные, специальные строительные и монтажные работы при капитальном ремонте зданий и сооружений

[bookmark: sub_13]Таблица 1.3

	N п/п
	Наименование видов строительства, комплексов и видов работ
	Сметная база
	Элементы затрат

	
	
	
	Оплата труда рабочих
	Экспл. машин
	Материалы без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий *(1)
	2000 г.
	18,075
	11,526
	7,338

	
	
	1984 г.
	340,39
	239,34
	176,80

	
	Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам

	2
	Земляные работы
	2000 г.
	18,075
	10,957
	5,469

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	88,76

	3
	Фундаменты
	2000 г.
	18,075
	11,441
	8,743

	
	
	1984 г.
	340,39
	249,52
	169,45

	4
	Металлические конструкции
	2000 г.
	18,075
	10,175
	8,496

	
	
	1984 г.
	340,39
	244,92
	278,94

	5
	Конструкции из кирпича и блоков
	2000 г.
	18,075
	12,545
	7,439

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	172,38

	6
	Оконные и дверные проемы
	2000 г.
	18,075
	12,545
	3,227

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	92,76

	7
	Деревянные конструкции
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,649

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	130,16

	8
	Кровли металлические
	2000 г.
	18,075
	11,814
	5,169

	
	
	1984 г.
	340,39
	218,53
	156,45

	9
	Кровли из рулонных, мастичных и наплавляемых материалов
	2000 г.
	18,075
	12,545
	5,786

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	158,88

	10
	Кровли из асбестоцементных листов
	2000 г.
	18,075
	10,166
	4,530

	
	
	1984 г.
	340,39
	239,53
	69,43

	11
	Паркетные полы, полы из досок
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,336

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	101,43

	12
	Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки
	2000 г.
	18,075
	12,545
	5,573

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	121,30

	13
	Полы из керамических плиток
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,896

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	112,86

	14
	Полы из мраморных и гранитных плит
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,516

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	102,67

	15
	Полы бетонные и цементные
	2000 г.
	18,075
	12,545
	8,088

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	191,24

	16
	Внутренние отделочные работы
	2000 г.
	18,075
	12,545
	7,351

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	167,47

	17
	Фасады - штукатурные работы, ремонт швов
	2000 г.
	18,075
	11,538
	7,271

	
	
	1984 г.
	340,39
	213,41
	176,80

	18
	Фасады - облицовочные работы
	2000 г.
	18,075
	11,538
	7,338

	
	
	1984 г.
	340,39
	213,41
	147,80

	19
	Фасады - малярные работы
	2000 г.
	18,075
	11,538
	5,945

	
	
	1984 г.
	340,39
	213,41
	163,70

	20
	Внутренние инженерные сети центрального отопления
	2000 г.
	18,075
	12,545
	7,013

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	229,08

	21
	Внутреннее водоснабжение
	2000 г.
	18,075
	12,545
	5,810

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	212,23

	22
	Внутренняя канализация и предметы домоустройства
	2000 г.
	18,075
	12,545
	6,147

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	181,58

	23
	Внутреннее газоснабжение
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,800

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	175,75

	24
	Наружные сети канализации
	2000 г.
	18,075
	10,957
	7,861

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	185,57

	25
	Наружные сети теплоснабжения
	2000 г.
	18,075
	10,957
	5,842

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	169,21

	26
	Наружные сети газоснабжения
	2000 г.
	18,075
	10,957
	4,634

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	125,32

	27
	Наружные сети водоснабжения
	2000 г.
	18,075
	10,957
	6,106

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	173,56

	28
	Наружные сети электроснабжения до 10 кВ
	2000 г.
	18,075
	10,957
	5,160

	
	
	1984 г.
	340,39
	250,70
	128,20

	29
	Вентиляция и кондиционирование
	2000 г.
	18,075
	12,545
	3,744

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	146,54

	30
	Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,741

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	133,32

	31
	Наружное освещение
	2000 г.
	18,075
	9,987
	6,632

	
	
	1984 г.
	340,39
	237,15
	159,13

	32
	Слаботочные устройства
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,468

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	143,41

	33
	Теплоизоляционные работы
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,802

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	128,38

	34
	Защита от коррозии
	2000 г.
	18,075
	12,545
	6,743

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	153,68

	35
	Ремонт внутриквартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок
	2000 г.
	18,075
	10,512
	6,052

	
	
	1984 г.
	340,39
	265,04
	147,77

	36
	Озеленение и благоустройство
	2000 г.
	18,075
	10,975
	4,848

	
	
	1984 г.
	340,39
	251,09
	108,07

	37
	Ремонт и модернизация лифтового оборудования
	2000 г.
	18,075
	12,545
	4,558

	
	
	1984 г.
	340,39
	232,05
	125,68

	38
	Пусконаладочные работы
	2000 г.
	18,075
	-
	-

	
	
	1984 г.
	340,39
	-
	-



Примечание к таблице 1.3.
При реконструкции объектов следует использовать индексы табл. 1.1 и 1.2.
_______________
[bookmark: sub_111]*(1) Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8 - 12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Применяются напрямую для таких видов работ, как "перегородки", "перекрытия", и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также для определения стоимости по общестроительным работам в специальных работах (холодное, горячее водоснабжение, отопление и т.п.), а также на погрузочно-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора.

[bookmark: sub_1014]1.4. Индексы к элементам прямых затрат в ценах 1984 и 2000 г. по ССН-84 и ТЕРрр-2001 СПб на реставрационно-восстановительные (ремонтно-реставрационные) работы по памятникам истории и культуры

[bookmark: sub_14]Таблица 1.4

	N
п/п
	Наименование видов работ и конструктивных элементов
	Основная заработная плата
	Эксплуатация машин и механизмов
	Материалы с доставкой (без НДС)

	[bookmark: sub_141]1
	Комплекс реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры
	340,39
	250,33
	123,28

	1.1
	То же к ценам 2000 года
	18,075
	12,289
	6,623

	Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам

	2
	Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры
	340,39
	262,23
	92,31

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	11,681
	5,633

	3
	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций

	3.1
	- из бутового камня
	340,39
	261,00
	74,16

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	12,196
	4,834

	3.2
	- из кирпича
	340,39
	261,00
	172,00

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	12,196
	7,486

	4
	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
	340,39
	242,72
	175,83

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	7,811

	5
	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня

	5.1
	- из известняка (мрамора)
	340,39
	242,72
	78,75

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,046

	5.2
	- из гранита
	340,39
	242,72
	102,93

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,527

	6
	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций

	6.1
	- из дерева мягких пород
	340,39
	242,72
	131,46

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,520

	6.2
	- из дерева твердых пород
	340,39
	242,72
	115,42

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,628

	7
	Реставрация и воссоздание кровель

	7.1
	- из черной и оцинкованной стали
	340,39
	228,58
	159,58

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	12,594
	5,273

	7.2
	- из меди
	340,39
	228,58
	92,85

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	12,594
	3,971

	7.3
	- деревянных и черепичных
	340,39
	234,39
	74,75

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	10,138
	3,462

	8
	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов
	340,39
	256,19
	268,21

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	10,846
	8,169

	9
	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

	9.1
	- внутренней
	340,39
	242,72
	172,40

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	7,666

	9.2
	- наружной
	340,39
	223,23
	167,90

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	12,299
	6,860

	10
	Реставрация и воссоздание облицовки из искусственного мрамора
	340,39
	242,72
	87,36

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,078

	11
	Реставрация и воссоздание окраски фасадов и интерьеров (малярные работы)
	340,39
	242,72
	153,27

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	7,068

	12
	Реставрация и воссоздание керамического декора
	340,39
	242,72
	115,00

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	5,709

	13
	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора
	340,39
	242,72
	72,87

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	3,521

	14
	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву
	340,39
	242,72
	131,46

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,520

	15
	Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева
	340,39
	242,72
	115,42

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,628

	16
	Реставрация и воссоздание паркетных полов
	340,39
	242,72
	111,27

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,531

	17
	Реставрация и воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов
	340,39
	242,72
	98,03

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	4,634

	18
	Чеканные, выколотные и давильные работы
	340,39
	242,72
	61,33

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	3,719

	19
	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности
	340,39
	242,72
	38,40

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	-

	20
	Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов (облицовочные работы при реставрации мебели)
	340,39
	242,72
	63,92

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	3,422

	21.1
	Реставрация и воссоздание позолоты (без стоимости золота)
	340,39
	242,72
	31,46

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	-

	21.2
	- на стоимость золота весом книжки 1,25 г
	340,39
	242,72
	21,41

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	-

	21.3
	- на стоимость золота весом книжки 2,5 г
	340,39
	242,72
	17,01

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	-

	21.4
	- на стоимость золота весом книжки 4 г
	340,39
	242,72
	16,35

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	-

	22
	Разные работы
	340,39
	242,72
	118,63

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	5,069

	23
	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов из черного и цветного металлов
	340,39
	242,72
	268,21

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	8,169

	24
	Художественная обработка металлических изделий
	340,39
	242,72
	268,21

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	8,169

	25
	Реставрация и воссоздание тканей и шпалер
	340,39
	242,72
	202,18

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	6,158

	26
	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок
	340,39
	242,72
	208,15

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	6,340

	27
	Реставрация живописи
	340,39
	242,72
	153,27

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	7,068

	28
	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов ДПИ
	340,39
	242,72
	142,37

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	6,566

	29
	Реставрация и воссоздание мозаики
	340,39
	242,72
	134,64

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	13,373
	6,209

	30
	Благоустройство

	30.1
	Дорожные работы и дренажи
	340,39
	277,23
	149,25

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	11,206
	6,112

	30.2
	Озеленение
	340,39
	262,64
	112,40

	
	то же к ценам 2000 года
	18,075
	11,699
	5,042



Примечания к таблице 1.4.
При определении договорных цен следует учитывать конкретные особенности реставрационно-восстановительных работ по данному объекту, ведущие как к увеличению, так и к уменьшению стоимости отдельных видов работ.
Индекс на комплекс реставрационно-восстановительных работ (п. 1 таблицы) возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.
При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов по соответствующим видам работ таблицы 1.2 данного Письма.

[bookmark: sub_1002]Раздел II. Индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах на 01.01.2000 г. и на 01.01.1984 г.

[bookmark: sub_1021]2.1. Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам бюджетного финансирования*
_______________
[bookmark: sub_112]* Определение начальной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется по индексам, утверждаемым Комитетом по государственному заказу Администрации Санкт-Петербурга.
(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств.)

Внимание! В индексах учтен новый порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, установленный письмом Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

[bookmark: sub_21]Таблица 2.1

	N п/п
	Наименование объектов и видов работ
	Индексы

	
	
	На весь комплекс работ (без НДС)
	В том числе по стоимости материалов (без НДС)
	К ценам, рекомендуемым в предыдущем месяце

	1. Комплексные по зданиям и сооружениям

	Строительство в целом
	2000 г.
	9,447
	7,194
	1,000

	
	1984 г.
	188,47
	175,05
	1,000

	1
	Жилые дома кирпичные
	2000 г.
	10,094
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	204,23
	178,38
	1,000

	2
	Жилые дома монолитные
	2000 г.
	9,284
	6,607
	1,000

	
	
	1984 г.
	203,59
	177,44
	1,000

	3
	Крупнопанельные жилые дома модернизированных серий:
- серии 137.II (пр-ва ДСК "Блок")
	2000 г.
	8,800
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	168,76
	171,00
	1,000

	4
	- серии 121 (пр-ва Гатчинского ДСК)
	2000 г.
	8,802
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	162,49
	171,00
	1,000

	5
	- серии 600.II (пр-ва ДСК-3)
	2000 г.
	8,986
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	172,81
	171,00
	1,000

	6
	- серии 606.II (пр-ва ДСК-5)
	2000 г.
	9,033
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	174,21
	171,00
	1,000

	7
	- серии 1.090.1-1 (пр-ва Гатчинского ССК)
	2000 г.
	8,306
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	156,96
	171,00
	1,000

	8
	Больницы и поликлиники (кирпичные)
	2000 г.
	10,158
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	203,70
	178,38
	1,000

	9
	Поликлиники (панельные)
	2000 г.
	9,860
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	198,78
	171,00
	1,000

	10
	Школы и ДДУ (панельные)
	2000 г.
	9,333
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	181,82
	171,00
	1,000

	11
	Школы и ДДУ (кирпичные)
	2000 г.
	9,639
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	186,92
	178,38
	1,000

	12
	ТБК и объекты торговли
	2000 г.
	9,923
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	201,98
	171,00
	1,000

	13
	Объекты связи
	2000 г.
	9,555
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	191,15
	171,00
	1,000

	14
	Производственные здания и сооружения
	2000 г.
	9,080
	7,728
	1,000

	
	
	1984 г.
	175,37
	177,76
	1,000

	15
	Деревянные здания и сооружения
	2000 г.
	9,525
	5,294
	1,000

	
	
	1984 г.
	198,76
	121,11
	1,000

	16
	Внутриквартальные сети и благоустройство
	2000 г.
	8,682
	6,102
	1,000

	
	
	1984 г.
	199,96
	150,28
	1,000

	17
	Наружные сети водопровода
	2000 г.
	9,379
	6,228
	1,000

	
	
	1984 г.
	242,24
	178,77
	1,000

	18
	Наружные сети канализации
	2000 г.
	12,100
	8,175
	1,000

	
	
	1984 г.
	323,28
	189,28
	1,000

	19
	Наружные сети теплоснабжения
	2000 г.
	7,742
	5,842
	1,000

	
	
	1984 г.
	191,21
	172,59
	1,000

	20
	Наружные сети газоснабжения
	2000 г.
	9,039
	4,727
	1,000

	
	
	1984 г.
	235,99
	127,83
	1,000

	21
	Дороги и тротуары
	2000 г.
	7,942
	6,112
	1,000

	
	
	1984 г.
	183,52
	149,25
	1,000

	21.1
	Асфальтобетонные покрытия дорог
	2000 г.
	7,026
	6,438
	1,000

	
	
	1984 г.
	164,60
	185,39
	1,000

	21.2
	Асфальтобетонные покрытия тротуаров
	2000 г.
	6,515
	5,890
	1,000

	
	
	1984 г.
	151,78
	168,33
	1,000

	22.1
	Озеленение, всего, в том числе:
	2000 г.
	12,426
	5,042
	1,000

	
	
	1984 г.
	302,35
	112,4
	1,000

	22.2
	- устройство газонов
	2000 г.
	9,372
	3,754
	1,000

	
	
	1984 г.
	246,73
	93,43
	1,000

	22.3
	- посадки деревьев и кустарников
	2000 г.
	10,579
	4,772
	1,000

	
	
	1984 г.
	333,81
	113,76
	1,000

	22.4
	- набивные дорожки и площадки
	2000 г.
	8,941
	6,599
	1,000

	
	
	1984 г.
	187,25
	130,00
	1,000

	23
	Наружное освещение
	2000 г.
	7,856
	6,632
	1,000

	
	
	1984 г.
	171,59
	159,13
	1,000

	24
	Наружные сети электроснабжения
	2000 г.
	7,136
	5,160
	1,000

	
	
	1984 г.
	158,12
	128,20
	1,000

	25
	Вывоз свалочных масс
	2000 г.
	11,729
	7,194
	1,000

	
	
	1984 г.
	250,30
	175,05
	1,000

	26
	Очистные сооружения
	2000 г.
	10,462
	7,194
	1,000

	
	
	1984 г.
	214,73
	175,05
	1,000

	27
	Устройство трамвайных путей
	2000 г.
	9,920
	6,930
	1,000

	
	
	1984 г.
	230,10
	187,91
	1,000

	2. По видам работ

	1
	Земляные работы
	2000 г.
	12,687
	5,633
	1,000

	
	
	1984 г.
	308,18
	92,31
	1,000

	2
	Фундаменты ленточные
	2000 г.
	10,330
	8,918
	1,000

	
	
	1984 г.
	177,67
	172,84
	1,000

	3
	Фундаменты на свайном основании
	2000 г.
	8,936
	7,840
	1,000

	
	
	1984 г.
	178,85
	185,02
	1,000

	4
	Кирпичная кладка
	2000 г.
	9,474
	7,811
	1,000

	
	
	1984 г.
	186,28
	175,83
	1,000

	5
	Монолитные железобетонные конструкции
	2000 г.
	7,773
	6,285
	1,000

	
	
	1984 г.
	176,43
	177,49
	1,000

	6
	Кровли
	2000 г.
	9,305
	5,775
	1,000

	
	
	1984 г.
	223,56
	158,58
	1,000

	7.1
	Монтажные работы выше "0" в крупнопанельных жилых зданиях (ДСК)
	2000 г.
	9,138
	8,442
	1,000

	
	
	1984 г.
	161,36
	174,39
	1,000

	7.2
	Монтаж конструкций из сборного железобетона в остальных зданиях
	2000 г.
	9,353
	8,442
	1,000

	
	
	1984 г.
	158,32
	174,39
	1,000

	8
	Монтаж строительных металлоконструкций
	2000 г.
	9,097
	8,169
	1,000

	
	
	1984 г.
	260,30
	268,21
	1,000

	9
	Полы из линолеума и полимерных плиток
	2000 г.
	7,059
	5,029
	1,000

	
	
	1984 г.
	126,89
	107,73
	1,000

	10
	Полы паркетные
	2000 г.
	6,393
	4,315
	1,000

	
	
	1984 г.
	119,08
	97,53
	1,000

	11
	Полы из керамических плиток
	2000 г.
	8,578
	5,190
	1,000

	
	
	1984 г.
	175,46
	116,25
	1,000

	12
	Полы цементные и бетонные
	2000 г.
	10,628
	7,884
	1,000

	
	
	1984 г.
	235,80
	186,39
	1,000

	13
	Окна и двери балконные
	2000 г.
	5,285
	3,541
	1,000

	
	
	1984 г.
	110,22
	95,49
	1,000

	14
	Двери
	2000 г.
	5,162
	3,364
	1,000

	
	
	1984 г.
	94,16
	76,64
	1,000

	15
	Перегородки
	2000 г.
	9,951
	6,780
	1,000

	
	
	1984 г.
	187,62
	134,97
	1,000

	16
	Внутренняя отделка
	2000 г.
	12,909
	7,376
	1,000

	
	
	1984 г.
	312,65
	150,64
	1,000

	17
	Сантехнические работы внутренние
	2000 г.
	7,711
	5,805
	1,000

	
	
	1984 г.
	231,92
	201,79
	1,000

	18
	Электроосвещение
	2000 г.
	7,038
	4,381
	1,000

	
	
	1984 г.
	153,92
	112,18
	1,000

	19
	То же, вариант с электроплитами
	2000 г.
	6,938
	4,741
	1,000

	
	
	1984 г.
	168,93
	133,32
	1,000

	20
	Телефонизация
	2000 г.
	10,828
	4,468
	1,000

	
	
	1984 г.
	262,28
	143,41
	1,000

	21
	Радиофикация
	2000 г.
	14,042
	4,468
	1,000

	
	
	1984 г.
	338,49
	143,41
	1,000

	22
	Вентиляционные работы
	2000 г.
	5,839
	3,600
	1,000

	
	
	1984 г.
	194,57
	142,27
	1,000

	23
	Разные работы
	2000 г.
	8,973
	7,615
	1,000

	
	
	1984 г.
	169,30
	170,50
	1,000

	24
	Электромонтажные работы по ЦТП и ПНС
	2000 г.
	7,649
	4,381
	1,000

	
	
	1984 г.
	186,28
	112,18
	1,000

	25
	Монтаж лифтов
	2000 г.
	14,403
	4,381
	1,000

	
	
	1984 г.
	308,33
	112,18
	1,000

	26
	Технологические трубопроводы
	2000 г.
	7,300
	5,814
	1,000

	
	
	1984 г.
	254,27
	240,73
	1,000

	27
	Монтаж оборудования котельных
	2000 г.
	11,276
	7,104
	1,000

	
	
	1984 г.
	275,20
	199,67
	1,000

	28
	Теплоизоляционные работы
	2000 г.
	7,975
	5,042
	1,000

	
	
	1984 г.
	174,06
	134,80
	1,000

	29
	Пусконаладочные работы
	2000 г.
	17,687
	-
	1,000

	
	
	1984 г.
	363,46
	-
	1,000



Примечания к таблице 2.1.
Расчетные индексы указаны без учета НДС.
Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.
Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.
Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.
В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

[bookmark: sub_1022]2.2. Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования

(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы на объектах, финансируемых за счет внебюджетных средств.)

[bookmark: sub_22]Таблица 2.2

	N п/п
	Наименование объектов и видов работ
	Индексы

	
	
	На весь комплекс работ (без НДС)
	В том числе по стоимости материалов (без НДС)
	К ценам, рекомендуемым в предыдущем месяце

	1. Комплексные по зданиям и сооружениям

	Строительство в целом
	2000 г.
	9,880
	7,194
	1,000

	
	1984 г.
	201,57
	175,05
	1,000

	1
	Жилые дома кирпичные
	2000 г.
	10,115
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	216,52
	178,38
	1,000

	2
	Жилые дома монолитные
	2000 г.
	9,255
	6,607
	1,000

	
	
	1984 г.
	215,23
	177,44
	1,000

	3
	Крупнопанельные жилые дома модернизированных серий:
- серии 137.II (пр-ва ДСК "Блок")
	2000 г.
	8,799
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	181,62
	171,00
	1,000

	4
	- серии 121 (пр-ва Гатчинского ДСК)
	2000 г.
	8,831
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	177,26
	171,00
	1,000

	5
	- серии 600.II (пр-ва ДСК-3)
	2000 г.
	8,994
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	185,12
	171,00
	1,000

	6
	- серии 606.II (пр-ва ДСК-5)
	2000 г.
	9,042
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	186,40
	171,00
	1,000

	7
	- серии 1.090.1-1 (пр-ва Гатчинского ССК)
	2000 г.
	8,352
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	171,97
	171,00
	1,000

	8
	Больницы и поликлиники (кирпичные)
	2000 г.
	10,185
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	215,43
	178,38
	1,000

	9
	Поликлиники (панельные)
	2000 г.
	9,868
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	209,91
	171,00
	1,000

	10
	Школы и ДДУ (панельные)
	2000 г.
	9,313
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	194,31
	171,00
	1,000

	11
	Школы и ДДУ (кирпичные)
	2000 г.
	9,634
	7,913
	1,000

	
	
	1984 г.
	200,02
	178,38
	1,000

	12
	ТБК и объекты торговли
	2000 г.
	9,936
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	213,07
	171,00
	1,000

	13
	Объекты связи
	2000 г.
	9,545
	7,421
	1,000

	
	
	1984 г.
	203,15
	171,00
	1,000

	14
	Производственные здания и сооружения
	2000 г.
	9,047
	7,728
	1,000

	
	
	1984 г.
	189,26
	177,76
	1,000

	15
	Деревянные здания и сооружения
	2000 г.
	9,505
	5,294
	1,000

	
	
	1984 г.
	203,91
	121,11
	1,000

	16
	Внутриквартальные сети и благоустройство
	2000 г.
	8,559
	6,102
	1,000

	
	
	1984 г.
	205,41
	150,28
	1,000

	17
	Наружные сети водопровода
	2000 г.
	9,270
	6,228
	1,000

	
	
	1984 г.
	245,66
	178,77
	1,000

	18
	Наружные сети канализации
	2000 г.
	12,334
	8,175
	1,000

	
	
	1984 г.
	317,87
	189,28
	1,000

	19
	Наружные сети теплоснабжения
	2000 г.
	7,605
	5,842
	1,000

	
	
	1984 г.
	200,67
	172,59
	1,000

	20
	Наружные сети газоснабжения
	2000 г.
	8,876
	4,727
	1,000

	
	
	1984 г.
	234,51
	127,83
	1,000

	21
	Дороги и тротуары
	2000 г.
	7,832
	6,112
	1,000

	
	
	1984 г.
	188,83
	149,25
	1,000

	21.1
	Асфальтобетонные покрытия дорог
	2000 г.
	6,970
	6,438
	1,000

	
	
	1984 г.
	178,79
	185,39
	1,000

	21.2
	Асфальтобетонные покрытия тротуаров
	2000 г.
	6,451
	5,890
	1,000

	
	
	1984 г.
	165,36
	168,33
	1,000

	22.1
	Озеленение, всего, в том числе:
	2000 г.
	12,426
	5,042
	1,000

	
	
	1984 г.
	332,39
	112,40
	1,000

	22.2
	- устройство газонов
	2000 г.
	9,372
	3,754
	1,000

	
	
	1984 г.
	271,56
	93,43
	1,000

	22.3
	- посадки деревьев и кустарников
	2000 г.
	10,579
	4,772
	1,000

	
	
	1984 г.
	368,65
	113,76
	1,000

	22.4
	- набивные дорожки и площадки
	2000 г.
	8,785
	6,599
	1,000

	
	
	1984 г.
	199,82
	130,00
	1,000

	23
	Наружное освещение
	2000 г.
	7,747
	6,632
	1,000

	
	
	1984 г.
	186,13
	159,13
	1,000

	24
	Наружные сети электроснабжения
	2000 г.
	6,991
	5,160
	1,000

	
	
	1984 г.
	166,66
	128,20
	1,000

	2. По видам работ

	1
	Земляные работы
	2000 г.
	13,012
	5,633
	1,000

	
	
	1984 г.
	319,24
	92,31
	1,000

	2
	Фундаменты ленточные
	2000 г.
	10,344
	8,918
	1,000

	
	
	1984 г.
	189,63
	172,84
	1,000

	3
	Фундаменты на свайном основании
	2000 г.
	8,898
	7,840
	1,000

	
	
	1984 г.
	191,83
	185,02
	1,000

	4
	Кирпичная кладка
	2000 г.
	9,456
	7,811
	1,000

	
	
	1984 г.
	197,06
	175,83
	1,000

	5
	Монолитные железобетонные конструкции
	2000 г.
	7,671
	6,285
	1,000

	
	
	1984 г.
	188,68
	177,49
	1,000

	6
	Кровли
	2000 г.
	9,292
	5,775
	1,000

	
	
	1984 г.
	232,65
	158,58
	1,000

	7.1
	Монтажные работы выше "0" в крупнопанельных жилых зданиях (ДСК)
	2000 г.
	9,235
	8,442
	1,000

	
	
	1984 г.
	175,85
	174,39
	1,000

	7.2
	Монтаж конструкций из сборного железобетона в остальных зданиях
	2000 г.
	9,235
	8,442
	1,000

	
	
	1984 г.
	172,58
	174,39
	1,000

	8
	Монтаж строительных металлоконструкций
	2000 г.
	9,003
	8,169
	1,000

	
	
	1984 г.
	270,08
	268,21
	1,000

	9
	Полы из линолеума и полимерных плиток
	2000 г.
	6,942
	5,029
	1,000

	
	
	1984 г.
	134,59
	107,73
	1,000

	10
	Полы паркетные
	2000 г.
	6,271
	4,315
	1,000

	
	
	1984 г.
	125,89
	97,53
	1,000

	11
	Полы из керамических плиток
	2000 г.
	8,450
	5,190
	1,000

	
	
	1984 г.
	179,39
	116,25
	1,000

	12
	Полы цементные и бетонные
	2000 г.
	10,672
	7,884
	1,000

	
	
	1984 г.
	243,06
	186,39
	1,000

	13
	Окна и двери балконные
	2000 г.
	5,164
	3,541
	1,000

	
	
	1984 г.
	117,79
	95,49
	1,000

	14
	Двери
	2000 г.
	5,036
	3,364
	1,000

	
	
	1984 г.
	100,16
	76,64
	1,000

	15
	Перегородки
	2000 г.
	10,012
	6,780
	1,000

	
	
	1984 г.
	196,46
	134,97
	1,000

	16
	Внутренняя отделка
	2000 г.
	12,909
	7,376
	1,000

	
	
	1984 г.
	339,80
	150,64
	1,000

	17
	Сантехнические работы внутренние
	2000 г.
	7,581
	5,805
	1,000

	
	
	1984 г.
	239,94
	201,79
	1,000

	18
	Электроосвещение
	2000 г.
	6,803
	4,381
	1,000

	
	
	1984 г.
	160,10
	112,18
	1,000

	19
	То же, вариант с электроплитами
	2000 г.
	6,786
	4,741
	1,000

	
	
	1984 г.
	178,21
	133,32
	1,000

	20
	Телефонизация
	2000 г.
	10,828
	4,468
	1,000

	
	
	1984 г.
	261,41
	143,41
	1,000

	21
	Радиофикация
	2000 г.
	14,042
	4,468
	1,000

	
	
	1984 г.
	326,34
	143,41
	1,000

	22
	Вентиляционные работы
	2000 г.
	5,622
	3,600
	1,000

	
	
	1984 г.
	199,46
	142,27
	1,000

	23
	Разные работы
	2000 г.
	8,948
	7,615
	1,003

	
	
	1984 г.
	183,18
	170,50
	1,003

	24
	Монтаж лифтов
	2000 г.
	15,813
	4,381
	1,000

	
	
	1984 г.
	295,58
	112,18
	1,000

	25
	Технологические трубопроводы
	2000 г.
	7,175
	5,814
	1,000

	
	
	1984 г.
	264,90
	240,73
	1,000

	26
	Монтаж оборудования котельных
	2000 г.
	12,045
	7,104
	1,000

	
	
	1984 г.
	275,73
	199,67
	1,000

	27
	Теплоизоляционные работы
	2000 г.
	7,786
	5,042
	1,000

	
	
	1984 г.
	179,37
	134,80
	1,000

	28
	Пусконаладочные работы
	2000 г.
	19,390
	-
	1,000

	
	
	1984 г.
	398,44
	-
	1,000



Примечания к таблице 2.2.
Расчетные индексы указаны без учета НДС.
Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.
Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.
Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.
В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

[bookmark: sub_1003]Раздел III. Вспомогательные индексы

[bookmark: sub_1031]3.1. Предельный повышающий коэффициент к прейскурантным ценам на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

[bookmark: sub_31]Таблица 3.1

	N
п/п
	Наименование прейскуранта
	Шифр прейскуранта
	Год выпуска
	Предельный коэффициент

	1
	Система технического обслуживания и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
	МГО "Защита" N 2661 001-92
	1991 г.
	31,04



Примечание к таблице 3.1.
Указанный коэффициент учитывает накладные расходы и сметную прибыль, которые дополнительно не начисляются.

[bookmark: sub_1032]3.2. Прогнозные индексы-дефляторы к общей стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ для определения твердых договорных (фиксированных) цен

Месяц формирования начальной стоимости - январь 2017 года.

Объекты жилищно-гражданского и промышленного назначения, энергетического хозяйства и прочих видов строительства (за исключением объектов транспортного строительства)

[bookmark: sub_321]Таблица 3.2.1


	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2017
	март 2017
	апрель 2017
	май 2017
	июнь 2017
	июль 2017
	август 2017
	сентябрь 2017
	октябрь 2017
	ноябрь 2017
	декабрь 2017
	январь 2018

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	-
	1,006
	1,008
	1,011
	1,014
	1,018
	1,021
	1,025
	1,028
	1,032
	1,034
	1,037

	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2018
	март 2018
	апрель 2018
	май 2018
	июнь 2018
	июль 2018
	август 2018
	сентябрь 2018
	октябрь 2018
	ноябрь 2018
	декабрь 2018
	январь 2019

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	1,039
	1,042
	1,046
	1,049
	1,051
	1,059
	1,064
	1,067
	1,068
	1,076
	1,081
	1,093



Объекты транспортного строительства

[bookmark: sub_322]Таблица 3.2.2

	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2017
	март 2017
	апрель 2017
	май 2017
	июнь 2017
	июль 2017
	август 2017
	сентябрь 2017
	октябрь 2017
	ноябрь 2017
	декабрь 2017
	январь 2018

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	-
	1,009
	1,016
	1,022
	1,029
	1,035
	1,041
	1,047
	1,052
	1,056
	1,060
	1,064

	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2018
	март 2018
	апрель 2018
	май 2018
	июнь 2018
	июль 2018
	август 2018
	сентябрь 2018
	октябрь 2018
	ноябрь 2018
	декабрь 2018
	январь 2019

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	1,067
	1,071
	1,075
	1,078
	1,081
	1,089
	1,095
	1,098
	1,100
	1,108
	1,112
	1,124




Прогнозные индексы-дефляторы по объектам транспортного строительства распространяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт - автомобильных дорог; железных дорог; метрополитенов; железнодорожных и автодорожных мостов и путепроводов; городских мостов и путепроводов; аэродромов; морских портов и портовых сооружений; объекты речного транспорта, коллекторные тоннели.

Примечания к таблицам 3.2:
Применяются к общей стоимости СМР в текущем уровне цен, определенной индексами настоящего Письма, и предназначены для расчета твердой (фиксированной) договорной цены на срок производства работ (от 2 до 24 месяцев).
Порядок расчета твердой (фиксированной) цены:
1) определить начальную стоимость работ с использованием индексов по элементам затрат или комплексным по данному Письму;
2) увеличить полученную стоимость СМР в текущем уровне цен на прогнозный индекс-дефлятор по соответствующему сроку производства работ;
3) произвести начисление соответствующих лимитированных и прочих затрат (не учтенных ранее при определении СМР);
4) предусмотреть согласно п. 4.33 МДС 81-35.2004 часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.
При расчетах за выполненные работы по договорам с твердой договорной ценой часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004 в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании твердой договорной цены;
5) учесть Налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18%.
При осуществлении промежуточных (ежемесячных) расчетов за выполненные работы с общей твердой (фиксированной) ценой используются текущие индексы РЦЦС СПб, при этом заказчик производит оплату работ в пределах 95% выполненного объема работ. При сдаче объекта и окончательном расчете в пределах твердой (фиксированной) цены выплачиваются ранее удержанные суммы на промежуточных расчетах.

[bookmark: sub_1004]Раздел IV. Общие указания по применению

[bookmark: sub_1041]4.1. Предлагаемые индексы сформированы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные и реставрационно-восстановительные работы, предусмотренные типовыми проектными решениями частей зданий и сооружений, повторно применяемыми экономичными индивидуальными проектами, и дифференцированы по унифицированной номенклатуре видов и комплексов работ, соответствующих технологической последовательности строительства и специализации строительно-монтажных (ремонтно-строительных, реставрационных) организаций.
Предназначены для определения стоимости строительства в текущих ценах и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.
[bookmark: sub_1042]4.2. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов по отдельным элементам прямых затрат (таблицы раздела I) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
[bookmark: sub_1043]4.3. При применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. на стоимость прямых затрат, подсчитанную по расценкам и сметным ценам 1984 г., начисляются накладные расходы и плановые накопления по нормам 1984 г., а затем индекс по соответствующему виду строительства и работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам и комплексам работ раздела I.
Аналогично - при применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах на 01.01.2000 г. на стоимость прямых затрат, подсчитанную по расценкам и сметным ценам на 01.01.2000 г., начисляются накладные расходы и сметная прибыль по нормативам для базисной стоимости, а затем индекс по соответствующему виду работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам работ раздела I.
Примечание: комплексные индексы удорожания СМР по видам объектов строительства и реконструкции должны применяться при расчетах за выполненные работы между Заказчиками и Генеральными подрядчиками в условиях "неразорванного" строительного цикла. При проведении работ на объектах, достраиваемых после остановки (консервации) работ, а также при смене Генподрядчика следует использовать индексы по видам соответствующих работ.
[bookmark: sub_1044]4.4. Оплату выполненных работ рекомендуется производить Заказчиком по ценам (индексам) на момент их фактического выполнения Подрядчиком, а в случае отставания Подрядчика от согласованного календарного плана (графика) работ - по ценам (индексам), действовавшим на момент, когда они должны были быть выполнены по календарному плану (графику), что должно быть отражено в договоре подряда (контракте). В случае задержки оплаты выполненных и принятых работ со стороны и по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать компенсации затрат и инфляционных факторов в соответствии с условиями договора, в котором должны быть предусмотрены соответствующие штрафные санкции за задержку оплаты.
[bookmark: sub_1045]4.5. Индекс к оплате труда рабочих учитывает выплаты в составе фонда оплаты труда (дополнительные отпуска, выслуга лет, аккордная оплата труда), а также дополнительную заработную плату, которые дополнительно не учитываются.
Для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин и используемой для начисления накладных расходов и сметной прибыли, - индекс на оплату труда рабочих.
[bookmark: sub_1046]4.6. Индексы на материалы к сметным ценам 2000 и 1984 годов приведены в виде "ценового поля" показателей, определяющих разброс цен на ресурсы в зависимости от проектных решений и условий поставки (комплектации). Согласование конкретной величины показателя в установленных пределах производится Заказчиком и Подрядчиком.
Для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенные в административно-подчиненных пригородах Санкт-Петербурга (административные районы - Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Ломоносовский, Павловский, Петродворцовый и Пушкинский), а также при осуществлении строительства в Ленинградской области строительными организациями Санкт-Петербурга к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ должны применяться специальные поправочные коэффициенты, приведенные в Общих указаниях по применению единичных расценок (ЕРЕР-84 и ТЕР-2001 СПб).
[bookmark: sub_1047]4.7. При оплате заказчиком материалов, изделий и конструкций для производства строительно-монтажных работ, когда расчеты за выполненные работы производятся с применением индексов по данному Письму, необходимо учитывать стоимость оплаченных заказчиком материалов, пересчитанных с применением к их стоимости соответствующих индексов по статье прямых затрат "Материалы с доставкой", а в случае их включения в сметы (акты выполненных работ) по фактической стоимости - по стоимости, заложенной в сметы (акты выполненных работ). Стоимость материалов поставки заказчика является неотъемлемой частью прямых затрат по смете и входит в базу для исчисления лимитированных затрат.
Стоимость материалов поставки заказчика не исключается из итога расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Она показывается отдельной строкой за итогом сметы (акта выполненных работ по форме N КС-2) под названием "В том числе материалы заказчика" и учитывается при расчетах за выполненные работы, что отражается записью в форме N КС-3. Таким образом, заказчик уменьшает сумму к оплате подрядчику по форме N КС-3, введя в нее дополнительную строку "За минусом материалов заказчика".
[bookmark: sub_1048]4.8. Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 г. N 6) от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе текущих прямых затрат по следующей формуле:

[image: ],

где:
[image: ] и [image: ] - суммарная величина основной заработной платы рабочих-строителей и машинистов в уровне сметных цен 1984 г. или на 01.01.2000 г.;
[image: ] - индекс текущего уровня оплаты труда рабочих по отношению к уровню 1984 или 2000 г. (индекс элемента прямых затрат - "Оплата труда рабочих");
[image: ] - норматив накладных расходов, рекомендованный Госстроем России для применения с 01.01.2000 г. в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, с учетом понижающего коэффициента 0,85 согласно письму Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

	Согласно письму Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета, понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами



Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, дополнительно к понижающему коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нормативам накладных расходов не применяется.
При использовании в локальных сметах (сметных расчетах) нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН(ФЕР, ТЕР)-2001, ГЭСНм(ФЕРм, ТЕРм)-2001 и ГЭСНр(ФЕРр, ТЕРр)-2001.
[bookmark: sub_1049]4.9. Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положениями Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.02.2001 г. N 15) с учетом порядка применения нормативов сметной прибыли в строительстве, установленного письмом Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

	Согласно письму Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета, понижающие коэффициенты к нормативам сметной прибыли не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Указанный Порядок применения нормативов сметной прибыли в строительстве для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, носит рекомендательный характер и при расчете индексов СМР Таблицы 2.2 ("Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования") коэффициент 0,8 к нормативам сметной прибыли НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ



В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат (по аналогии с исчислением накладных расходов).
При использовании в локальных сметах (сметных расчетах) нормативов сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН(ФЕР, ТЕР)-2001, ГЭСНм(ФЕРм, ТЕРм)-2001, ГЭСНп(ФЕРп, ТЕРп)-2001, ГЭСНр(ФЕРр, ТЕРр)-2001.
Примечание: для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц (т.е. внебюджетных источников), сметная прибыль может определяться как от величины средств на оплату труда рабочих, так и от сметной себестоимости работ в текущем уровне цен. При этом конкретный норматив сметной прибыли предлагается подрядчиком и согласуется заказчиком работ на равноправной основе.
[bookmark: sub_1410]4.10. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществляется после применения всех коэффициентов.
[bookmark: sub_1411]4.11. Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, определяются в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" и ГСНр 81-05-02-2001 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время".
[bookmark: sub_1412]4.12. Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений, может определяться:
- по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;
- по нормам, приведенным в ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительных работ" и ГСНр 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ", в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 17 Сводного сметного расчета.
Одновременное использование указанных способов не допускается.
Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения могут производиться как за фактически построенные временные здания и сооружения, так и с применением сметных нормативов в зависимости от условий заключаемых договоров (контрактов). Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.
[bookmark: sub_1413]4.13. Возмещение прочих работ и затрат заказчиком может производиться только при их фактическом наличии у подрядчика и при документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период, но не выше размера по нормативным документам Госстроя России для включения в главу 9 ССР "Прочие работы и затраты".
[bookmark: sub_1414]4.14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав 112 ССР в размере согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004.
Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком, может включаться в состав твердой договорной цены на строительную продукцию. При этом в актах приемки выполненных работ часть резерва, включенная в состав твердой договорной цены, не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании твердой договорной цены.
При заключении договора с открытой (изменяемой в ходе выполнения работ) ценой при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ резерв подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

[bookmark: sub_1005]Раздел V. Справочная информация

[bookmark: sub_51]Таблица 5.1

	Расчетный коэффициент, применяемый для определения суммы средств, подлежащей передаче городу на развитие городской инфраструктуры в январе 2017 года, к ценам 1984 года
	201,57

	Расчетный коэффициент, применяемый для определения суммы средств, подлежащей передаче городу на развитие городской инфраструктуры в январе 2017 года, к ценам 2000 года
	9,880



Текущие тарифные ставки оплаты труда рабочих в строительстве на январь 2017 года

Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальными условиями труда.

[bookmark: sub_52]Таблица 5.2

	Разряд
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч.

	1,0
	158,92
	2,3
	177,21
	3,6
	202,95
	4,9
	241,89

	1,1
	160,19
	2,4
	178,70
	3,7
	205,51
	5,0
	245,08

	1,2
	161,47
	2,5
	180,40
	3,8
	207,85
	5,1
	249,12

	1,3
	162,96
	2,6
	182,11
	3,9
	210,40
	5,2
	253,16

	1,4
	164,24
	2,7
	183,59
	4,0
	212,74
	5,3
	257,20

	1,5
	165,51
	2,8
	185,30
	4,1
	215,93
	5,4
	261,24

	1,6
	167,00
	2,9
	186,79
	4,2
	219,12
	5,5
	265,29

	1,7
	168,28
	3,0
	188,49
	4,3
	222,53
	5,6
	269,33

	1,8
	169,55
	3,1
	190,83
	4,4
	225,72
	5,7
	273,37

	1,9
	170,83
	3,2
	193,38
	4,5
	228,91
	5,8
	277,41

	2,0
	172,32
	3,3
	195,72
	4,6
	232,10
	5,9
	281,24

	2,1
	173,60
	3,4
	198,27
	4,7
	235,29
	6,0
	285,50

	2,2
	175,51
	3,5
	200,61
	4,8
	238,69
	-
	-



Пусконаладочный персонал

	Категории работников - исполнителей пусконаладочных работ
	Базовая тарифная ставка на 01.01.2000 г.
	Тарифная ставка, руб./чел.-ч.

	Главный специалист
	22,36
	404,21

	Ведущий инженер
	20,72
	374,43

	Инженер 1 категории
	18,93
	342,09

	Инженер 2 категории
	17,28
	312,31

	Инженер 3 категории
	15,49
	279,97

	Техник 1 категории
	12,51
	226,15

	Техник 2 категории
	11,17
	201,89

	В среднем
	-
	346,41



Тарифные ставки являются обязательными в сметных расчетах на объекты бюджетного финансирования. При внебюджетных источниках финансирования объектов разрешается предприятиям и организациям строительного комплекса изменять тарифные ставки, используя приведенные тарифные ставки в качестве ориентиров.

Справка о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по Санкт-Петербургу на январь 2017 года

Принятое значение т.н. "у.е." = 62,24 руб.
(рыночная стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $ 55% и EUR 45%)
Принятое значение 1 $ = 61,11 руб.
Внимание! Изменение цен в %% рассчитывается по показателям в рублях!
С учетом НДС

[bookmark: sub_1051]I. Расчетная стоимость строительства

[bookmark: sub_1511]1.1. Средние расчетные показатели стоимости строительства жилых домов массового спроса на 1 м общей площади квартир жилых зданий и общей площади зданий (для вновь начинаемых строительством)

Показатели приводятся с учетом простой базовой отделки (окраска, обои, разводка, установка ПДУ, паркет березовый, линолеум, газовые или электроплиты, лифты и т.п.), наружных сетей и благоустройства (относимых на сметную стоимость дома), а также среднего уровня прочих работ и затрат застройщиков в процессе подготовки строительства, производственного цикла и сдачи дома, в том числе среднего уровня затрат инвесторов (застройщиков):
- по исполнению инвестиционных условий, определяемых в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции";
- иных прав и обязанностей инвестора, установленных Правительством Санкт-Петербурга на основании положений федеральных законов и законов Санкт-Петербурга, а также иных прав и обязанностей инвестора и Санкт-Петербурга, установленных Правительством Санкт-Петербурга и связанных с особенностями объекта недвижимости, предоставляемого для целей осуществления инвестиционной деятельности, и назначением результата инвестирования (в том числе обязательства по строительству, ремонту и реконструкции объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур).
В показателях также учитываются затраты застройщиков на технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, водо- и газоснабжения.
Учитывая, что многие жилые дома вводятся в эксплуатацию без отделки квартир, поквартирной разводки систем горячего и холодного водоснабжения, установки предметов домоустройства (сантехприборы, плиты и т.п.), для получения показателей без отделки приведенные данные могут быть уменьшены на 6-8%.
При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания показатели рассчитываются только для жилой части здания.

	N
п/п
	Типы жилых домов
	Расчетная стоимость строительства на 1 м
	Примечания

	
	
	общей площади квартир жилых зданий
	общей площади зданий
	

	1
	Стоимость строительства крупнопанельных и сборно-монолитных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
	52134 руб.
	46399 руб.
	

	2
	Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых и повторно применяемых проектов высотой 9-16 этажей
	64178 руб.
1031 у.е.
1050 $
	52626 руб.
846 у.е.
861 $
	ДСК-3; Гатчинские серии и др. Фундаменты - сборные железобетонные; стены, перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов - сборные железобетонные элементы; кровля - мягкая, рулонная

	3
	Монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	66308 руб.
1065 у.е.
1085 $
	53046 руб.
852 у.е.
868 $
	Модифицированная серия 137, АО "Блок" и др. Фундаменты - свайные; внутренние стены и перекрытия - монолитный каркас; наружные стены - 3-слойные навесные панели; кровля - мягкая, рулонная

	4
	Монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков (газобетон и т.п., в т.ч. с утеплителем) 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	75607 руб.
1215 у.е.
1237 $
	58218 руб.
935 у.е.
953 $
	Фундаменты - сборные железобетонные или свайные; стены - газобетонные с облицовкой лицевым кирпичом или наружным утеплителем с отделочным покрытием; внутренние стены и перекрытия - монолитные железобетонные; перегородки - гипсовые из пазогребневых плит; кровля - рулонная

	5
	Кирпичные жилые дома 6-12 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	93664 руб.
1505 у.е.
1533 $
	71185 руб.
1144 у.е.
1165 $
	Фундаменты - свайные; стены - кирпичные; перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов - сборные железобетонные элементы; перегородки - газобетонные; кровля - мягкая, рулонная

	6
	Средневзвешенное значение
	72752 руб.
1169 у.е.
1191 $
	57205 руб.
919 у.е.
936 $
	68% - монолит,
18% - панельные,
14% - кирпичные

	7
	Изменение к предыдущему месяцу, %
	б/и
	Изменение цен на строительные материалы составило б/и

	8
	То же с начала 2016 года, %
	б/и
	Изменение цен на строительные материалы составило б/и



[bookmark: sub_1512]1.2. Средние фактические показатели стоимости строительства жилых домов на 1 м общей площади квартир жилых зданий 
(для заканчиваемых строительством в январе 2017 г. и продолжительностью строительства не более 26 месяцев)

При формировании данных использованы отчетная информация территориальных органов Федеральной службы государственной статистики (форма N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов"), показатели актов государственных приемочных комиссий и отчетность застройщиков.

	N
п/п
	Наименование показателя, типов жилых домов
	Показатель
	Примечания, пояснения

	1
	2
	3
	4

	1
	Фактическая стоимость строительства крупнопанельных и сборно-монолитных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
	44835 руб.
	

	2
	Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых и повторно применяемых проектов высотой 9-16 этажей
	55193 руб.
	ДСК-3; Гатчинские серии и др.
Фундаменты - сборные железобетонные;
стены, перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов - сборные железобетонные элементы;
кровля - мягкая, рулонная

	3
	Монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	57025 руб.
	Модифицированная серия 137, АО "Блок" и др.
Фундаменты - свайные;
внутренние стены и перекрытия - монолитный каркас;
наружные стены - 3-слойные навесные панели;
кровля - мягкая, рулонная

	4
	Монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков (газобетон и т.п., в т.ч. с утеплителем) 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	63510 руб.
	Фундаменты - сборные железобетонные или свайные;
стены - газобетонные с облицовкой лицевым кирпичом или наружным утеплителем с отделочным покрытием;
внутренние стены и перекрытия - монолитные железобетонные;
перегородки - гипсовые из пазогребневых плит;
кровля - рулонная

	5
	Кирпичные жилые дома 6-12 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	76804 руб.
	Фундаменты - свайные;
стены - кирпичные;
перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов - сборные железобетонные элементы;
перегородки - газобетонные;
кровля - мягкая, рулонная

	6
	Средневзвешенное значение
	61437 руб.
	



[bookmark: sub_1052]II. Цены первичного рынка жилья

[bookmark: sub_1521]2.1. Средние рыночные показатели предложений застройщиков на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 м общей площади квартир жилых зданий экономкласса 
(для находящихся в средней стадии строительства в январе 2017 г. и сроком окончания строительства не более 12 месяцев от отчетной даты)

Используются данные наиболее крупных и известных в регионе застройщиков и агентств недвижимости (работающих на первичном рынке), при этом в показателях учитываются возможные скидки застройщиков при единовременной оплате со стороны дольщиков.

	N
п/п
	Наименование показателя, типов жилых домов
	Показатель

	1
	2
	3

	1
	Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых и повторно применяемых проектов высотой 9-16 этажей
	95635 руб.
1537 у.е.
1565 $

	2
	Монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	99939 руб.
1606 у.е.
1635 $

	3
	Монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков (газобетон и т.п., в т.ч. с утеплителем) 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	104107 руб.
1673 у.е.
1704 $

	4
	Кирпичные жилые дома 6-12 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов
	115029 руб.
1848 у.е.
1882 $

	5
	Средневзвешенное значение
	103760 руб.
1667 у.е.
1698 $

	6
	Изменение к предыдущему месяцу, %
	б/и

	7
	То же с начала 2017 года (на начало года - 103760 руб.), %
	б/и



[bookmark: sub_1053]III. Цены вторичного рынка жилья

[bookmark: sub_1531]3.1. Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья и старого фонда, отнесенные на 1 м общей площади квартир жилых зданий

Используются данные наиболее крупных и известных в регионе агентств недвижимости и общедоступная аналитическая информация о рынке недвижимости региона.

	N
п/п
	Наименование показателя, типов жилых домов
	Показатель

	1
	2
	3

	1
	Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых массовых серий высотой 9-16 этажей (застройка с 70-х годов прошлого века)
	89769 руб.
1469 $

	2
	Монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов (застройка с начала 90-х годов прошлого века)
	91313 руб.
1494 $

	3
	Монолитные жилые дома с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков (газобетон) 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов (застройка с начала 90-х годов прошлого века)
	95676 руб.
1566 $

	4
	Кирпичные жилые дома 9-16 этажей типовых и повторно применяемых проектов (застройка с 70-х годов прошлого века)
	106951 руб.
1750 $

	5
	Старый жилой фонд (застройка XIX века и первой половины XX века)
	113048 руб.
1850 $

	6
	Средневзвешенное значение
	106235 руб.
1738 $

	7
	Изменение к предыдущему месяцу, %
	б/и

	8
	То же с начала 2017 года (на начало года - 106235 руб.), %
	б/и
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