ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО/ПОДРЯДЧИК		УТВЕРЖДАЮ/ЗАКАЗЧИК	
 		Генеральный директор ______________________	
 		_________________________/________________/	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на устройство фундамента	
 Основание проект	Сметная стоимость - 	278,887 тыс.руб	
 Чертежи  	Нормативная трудоемкость - 	178,10 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	20,067 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2010 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1.Подготовка	
 2. Фундаментные балки Ф1-18шт,Ф2-4шт,Ф3-4шт	
 1	ТЕР06-01-034-01	Устройство балок фундаментных	0,13	45423,24	7506,86	23955,11	5905,02	1814,97	975,89	3114,16	1309	170,17	
 	(0) 	V=0,09+0,02+0,02	100 м3	13961,27	957,22				124,44		61,01	7,93	
 1.1	401-0209-008	Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 мм)	13,195			4743,95			62596,42		
 			м3								
 2	204-0002	Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм	0,5014		0	26926,24			13500,82		
 		V=((19,7*18)+(18,6*4)+(18,1*4))/1000	т								
 3	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм	0,5014		0	12815,09			6425,49		
 			т								
 4	204-0024	Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм	0,7318		0	24683,81			18063,61		
 		V=((28,7*18)+(27,3*4)+(26,5*4))/1000	т								
 5	204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 16-18 мм	0,7318		0	8970,56			6564,66		
 			т								
 6	204-0026	Арматурная сталь класса А-III диам. 25-28 мм	1,579		0	24073,87			38012,64		
 		V=((62,1*18)+(58,6*4)+(56,7*4))/1000	т								
 7	204-0041	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 25-28 мм	1,579		0	7432,75			11736,31		
 			т								
 3.Пм1 плита	
 4. Гидроизоляция Пр1,Пм1	
 8	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0	325,74	59,23	0	0	0	0	0	21,2	0	
 	(0) 	Мат=139,66*0	100 м2	266,51	2,3				0		0,2	0	
 ИТОГО:	5905,02	1814,97	975,89	3114,16	170,17	
 			124,44		7,93	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.06. Конструкции из кирпича и блоков (8)	
 Зарплата	0*10,347	10,347	0	
 Машины и механизмы	0*7,381	7,381	0	
 Материалы	0*6,141	6,141	0	
 Итого		0	
 Накладные расходы	(0+0)*10,347*1,1468	114,68%	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*10,347*0,8	80%	0	
 Итого		0	
 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
 Зарплата	1814,97*10,347	10,347	18779,49	
 Машины и механизмы	975,89*6,319	6,319	6166,65	
 Материалы	3114,16*5,27	5,27	16411,62	
 Итого		41357,76	
 Накладные расходы	(1814,97+124,44)*10,347*1,128	112,8%	22635,66	
 Сметная прибыль	(1814,97+124,44)*10,347*0,77	77%	15451,65	
 Итого		79445,07	
 Итого		79445,07	
 Итого по неучтенным материалам		156899,95	
 Итого		236345,02	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		236345,02	
 НДС	236345,02*0,18	18%	42542,1	
 Итого		278887,12	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ