Государственный комитет СССР
                           по делам строительства 
                                (Госстрой)

                        Строительные Нормы и Правила
                               СНиП IV-4-82

                           Сметные нормы и правила
                                 Часть IV

                       Правила определения сметных цен
                     на материалы, изделия и конструкции
                    и сметных цен на перевозки грузов для
                               строительства
                                  Глава 4

                    Сборник средних районных сметных цен
                    на материалы, изделия и конструкции

                                 Часть 2.
                     Строительные конструкции и детали

                                          Утвержден постановлением
                                          Государственного комитета СССР
                                          по делам строительства
                                          от 1 марта 1982 г. номер 46

                        срок введения в действие
                           1 января 1984 года

                            Р А З Д Е Л I

                         СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

             1. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,
                        СООРУЖЕНИЙ И МОСТОВ

  2. Сметные цены распространяются на строительные стальные конструкции
 независимо от места их изготовления.

  3. Сметные цены установлены на стальные конструкции специализированного
 производства, конструкции, изготовляемые по типовым чертежам КМД и КМ и
 многослойные облегченные ограждающие конструкции.

  4. Сметные цены на конструкции специализированного производства
 (поз.1-1078) установлены в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и проектов.

  5. Сметные цены на конструкции, изготовляемые по типовым чертежам КМД
 обычного исполнения (поз.1079-1737), учитывают требования по защите от
 коррозии:  III степень очистки поверхности от окислов; II степень
 обезжиривания без притупления острых кромок, однослойное грунтование
 грунтовкой ГФ-021 или железным суриком на олифе оксоль, а также затраты
 по упаковке мелких однотипных деталей в ящики.

  6. Сметные цены на конструкции, изготовляемые по чертежам КМ
 (поз.1738-2121), установлены в соответствии с требованиями СНиП III-18-75
 и ГОСТ 23118-78 и учитывают стоимость стали марки ВСт3пс6 группы I для
 конструкций из горячекатанных и холодногнутых профилей толстолистовой
 стали толщ. от 4мм и выше, бесшовных и электросварных труб (в том числе
 профильных); тип заводских соединений: сварка полуавтоматическая в среде
 СО2 или под слоем флюса; тип монтажных соединений: на сварке или на болтах
 нормальной прочности, работающих на срез; размеры: поперечные - в пределах
 габарита очертания погрузки, по длине - не более 13,5м; защиту от коррозии:
 III степень очистки поверхности от окислов; II степень обезжиривания без
 притупления острых кромок; однослойное грунтование грунтовкой ГФ-021 или
 железным суриком на олифе оксоль или натуральной, затраты по упаковке
 мелких однотипных деталей в ящики; затраты по разработке чертежей КМД,
 кроме нетиповых конструкций канатных дорог поз.2083-2086 (стоимость
 разработки чертежей КМД по этим конструкциям оплачивается сверх сметных
 цен); степень заводской готовности конструкций, определяемой "Инструкцией
 по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций  ВСН-141-80  "
                                                               -----------  .
                                                                ММСС ССМР
  Сметные цены на конструкции, изготовляемые по чертежам КМ, не учитывают
 стоимость предназначенных для монтажа механических деталей и узлов, литья,
 поковок, метизов, стальных канатов, а также подготовку поверхности стальных
 конструкций под установку механических деталей и сверление отверстий диам.
 более 50мм.

  7. Сметные цены на многослойные облегченные ограждающие конструкции
 (поз.2599-2627) учитывают обшивки из стальных оцинкованных листов.
  Сметные цены на стеновые панели с обшивкой одной из сторон неоцинкованной
 сталью определяется с применением скидки в размере 70 коп. за 1м2 панели, с
 применением коэф. 1,01.

  8. Сметные цены на стеновые панели с толщиной обшивок 1мм (поз. 2603,
 2604, 2608, 2609) определяются с применением надбавки в размере 60коп.
 за 1м2 панели, с применением коэф. 1,01.

  9. Сметные цены (поз.2603-2609) на стеновые панели стендового способа
 из-готовления установлены для типа 1 длиной 7200мм  и  типа  3  длиной  9600мм.
 Сметные цены на указанные панели другой длины с обработкой кромок рядовых в
 соответствии с ГОСТ 23486-79 и угловых в соответствии с ТУ 36-1980-76
 определяются с применением надбавки в размере 5%.

  10. При использовании панелей, доборных элементов и профилированных листов
 с защитно-декоративными покрытиями из полимерных составов с двух сторон
 применяются надбавки к сметным ценам согласно табл.2 с коэффициентом 1,01.

  11. При использовании панелей, доборных элементов и профилированных
 листов, окрашенных с каждой стороны разными полимерными  составами,
 надбавки применяются в размерах, равных полусумме доплат, установленных
 с каждого вида состава.

  12. При использовании изделий с защитно-декоративным покрытием с одной
 стороны к надбавкам, приведенным в табл. 2, применяется коэф. 0,7.

  13. Определение массы стальных конструкций, на которые сметные цены
 установлены на 1т, производится по теоретической массе конструкций
 согласно чертежам КМ с учетом наплавленного металла сварных швов в размере
 1% и с добавлением 3% к итогу, если это не предусмотрено в чертежах КМ.

                                                    таблица 2
 ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
 │ Вид полимерного состава   │                 Надбавки,руб                 │
 │                           ├───────┬──────────────────────────────────────┤
 │                           │на 1м2 │на 1т массы доборного элемента, профи-│
 │                           │площади│лированного листа из стали толщиной мм│
 │                           │панели ├───────────────────┬──────────────────┤
 │                           │       │         0,8       │         1        │
 ├───────────────────────────┼───────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │1.Акидный лак              │ 0,4   │        41         │       32,8       │
 │2.Органозоль               │ 1,1   │       119         │       95,4       │
 │3.Пластизоль               │ 1,7   │       250         │       200        │
 │4.Акрилсиликоновые эмали   │ 1,6   │        -          │        -         │
 │5.Полиэфирсиликоновые эмали│ 1,3   │       108         │       86,5       │
 │6.Грунт ЭП-0140            │ 1,4   │       225         │       180        │
 │7.Версакор                 │       │       440         │       352        │
 └───────────────────────────┴───────┴───────────────────┴──────────────────┘

  14. При определении сметных цен на стальные конструкции, по которым
 согласно чертежам КМ предусмотрены марки стали иные по сравнению с
 принятыми в сметной цене Сборника, следует применять поправки к сметным
 ценам: за разницу в стоимости материалов при замене марки стали согласно
 табл.3; за изменение расходов по переделу при замене группы стали согласно
 табл.4
                                                          Таблица 3
 ┌──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Группа   │    ГОСТ или ТУ   │Марка стали,категория│На 1т конструкции,руб.│
 │ стали    │                  │   и группа прочности├───────────┬──────────┤
 │          │                  │                     │доплата    │ скидка   │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 1.   I   │ ГОСТ 380-71      │ВСт3кп2              │    -      │     8    │
 │ 2.       │                  │ВСт3пс6              │    -      │     -    │
 │ 3.       │                  │ВСт3сп5              │    13     │     -    │
 │ 4.       │                  │ВСт3Гсп5             │    6      │     -    │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 5.       │ ТУ 14-1-3023-80  │ВСт3кп2-1            │     -     │     7    │
 │ 6.       │                  │ВСт3пс6-1            │     1     │     -    │
 │ 7.       │                  │ВСт3пс6-2            │     6     │     -    │
 │ 8.       │                  │ВСт3сп5-1            │     15    │     -    │
 │ 8а       │                  │ВСт3сп5-2            │     19    │     -    │
 │ 9.       │                  │ВСт3Гпс5-1           │     8     │     -    │
 │ 10.      │                  │ВСт3пс5-2            │     12    │     -    │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 11.      │ ГОСТ 23570-79    │18кп                 │      -    │    3     │
 │ 12.      │                  │18пс                 │      8    │    -     │
 │ 13.      │                  │18сп                 │      19   │    -     │
 │ 14.      │                  │18Гпс                │      14   │    -     │
 │ 15.      │                  │18Гсп                │      26   │    -     │
 └──────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┘

                                                 продолжение табл. 3
 ┌──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Группа   │    ГОСТ или ТУ   │Марка стали,категория│На 1т конструкции,руб.│
 │ стали    │                  │   и группа прочности├───────────┬──────────┤
 │          │                  │                     │доплата    │ скидка   │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 16.      │ ГОСТ 1050-74     │20                   │      4    │    -     │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 17.  II  │ ГОСТ 14637-79    │ВСтТкп               │      13   │    -     │
 │ 18.      │                  │ВСтТпс               │      18   │    -     │
 │ 19.      │                  │ВСтТсп               │      23   │    -     │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 20.      │ ГОСТ 19281-73,   │09Г2-6               │      28   │    -     │
 │          │ ГОСТ 19282-73    │                     │           │          │
 │ 21.      │                  │09Г2-9               │      41   │    -     │
 │ 22.      │                  │09Г2-12              │      33   │    -     │
 │ 23.      │                  │09Г2С-6              │      29   │    -     │
 │ 24.      │                  │09Г2С-9              │      42   │    -     │
 │ 25.      │                  │09Г2С-12             │      34   │    -     │
 │ 26       │                  │09Г2С-15             │      47   │    -     │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 27.      │ ТУ 14-1-3023-80  │09Г2-6-1             │      30   │    -     │
 │ 28.      │                  │09Г2-6-2             │      35   │    -     │
 │ 29.      │                  │09Г2-9-1             │      43   │    -     │
 │ 30.      │                  │09Г2-9-2             │      49   │    -     │
 │ 31.      │                  │09Г2-12-1            │      35   │    -     │
 │ 32.      │                  │09Г2-12-2            │      40   │    -     │
 │ 33.      │                  │09Г2С-6-1            │      31   │    -     │
 │ 34.      │                  │09Г2С-6-2            │      36   │    -     │
 │ 35.      │                  │09Г2С-9-1            │      44   │    -     │
 │ 36.      │                  │09Г2С-9-2            │      50   │    -     │
 │ 37.      │                  │09Г2С-12-1           │      36   │    -     │
 │ 38.      │                  │09Г2С-12-2           │      41   │    -     │
 │ 39.      │                  │09Г2С-15-1           │      49   │    -     │
 │ 40.      │                  │09Г2С-15-2           │      54   │    -     │
 └──────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┘

                                                 продолжение табл. 3
 ┌──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Группа   │    ГОСТ или ТУ   │Марка стали,категория│На 1т конструкции,руб.│
 │ стали    │                  │   и группа прочности├───────────┬──────────┤
 │          │                  │                     │доплата    │ скидка   │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 41.  III │ ГОСТ 19281-73,   │14Г2-6               │      24   │    -     │
 │          │ ГОСТ 19282-73    │                     │           │          │
 │ 42.      │                  │14Г2-12              │      28   │    -     │
 │ 43.      │                  │10Г2С1-6             │      31   │    -     │
 │ 44.      │                  │10Г2С1-9             │      44   │    -     │
 │ 45.      │                  │10Г2С1-12            │      36   │    -     │
 │ 46.      │                  │10Г2С1-15            │      49   │    -     │
 │ 47.      │                  │10Г2С1Д-12           │      40   │    -     │
 │ 48.      │                  │10Г2С1Д-15           │      53   │    -     │
 │ 49.      │                  │15ХНД-9              │      75   │    -     │
 │ 50.      │                  │15ХСНД-12            │      67   │    -     │
 │ 51.      │                  │15ХСНД-15            │      81   │    -     │
 │ 52.      │                  │10ХНДП-6             │      83   │    -     │
 │ 53.      │                  │10ХНДП-12            │      89   │    -     │
 └──────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┘
 
                                                 продолжение табл. 3
 ┌──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Группа   │    ГОСТ или ТУ   │Марка стали,категория│На 1т конструкции,руб.│
 │ стали    │                  │   и группа прочности├───────────┬──────────┤
 │          │                  │                     │доплата    │ скидка   │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │          │                  │                     │           │          │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 54.      │ ТУ 14-1-389-72   │10ХНДП-12            │     87    │    -     │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 55.   IV │ ГОСТ 19282-73    │10Г2С1-6 термоупрочн.│     58    │    -     │
 │ 56.      │                  │10Г2С1-9 термоупрочн.│     71    │    -     │
 │ 57.      │                  │10Г2С1-12термоупрочн.│     63    │    -     │
 │ 58.      │                  │10Г2С1-15            │     77    │    -     │
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 59.      │ ГОСТ 19281-73    │10ХСНД-9             │    130    │    -     │
 │          │ ГОСТ 19282-73    │                     │           │          │
 │ 60.      │                  │10ХСНД-12            │    118    │    -     │
 │ 61.      │                  │10ХСНД-15            │    137    │    -     │
 └──────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┘

                                                 продолжение табл. 3
 ┌──────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ Группа   │    ГОСТ или ТУ   │Марка стали,категория│На 1т конструкции,руб.│
 │ стали    │                  │   и группа прочности├───────────┬──────────┤
 │          │                  │                     │доплата    │ скидка   │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │          ├──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 62.      │ ГОСТ 19282-73    │14Г2АФ-6             │    56     │    -     │
 │ 63.      │                  │14Г2АФ-9             │    70     │    -     │
 │ 64.      │                  │14Г2АФ-12            │    61     │    -     │
 │ 65.      │                  │14Г2АФ-15            │    76     │    -     │
 │ 66.      │                  │15Г2АФДпс-6          │    64     │    -     │
 │ 67.      │                  │15Г2АФДпс-9          │    79     │    -     │
 │ 68.      │                  │15Г2АФДпс-12         │    69     │    -     │
 │ 69.      │                  │15Г2АФДпс-15         │    84     │    -     │
 │ 70.      │                  │15Г2СФ-6             │    42     │    -     │
 ├──────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┤
 │ 71.   V  │ ГОСТ 19282-73    │16Г2АФ-6             │    60     │    -     │
 │ 72.      │                  │16Г2АФ-9             │    75     │    -     │
 │ 73.      │                  │16Г2АФ-12            │    67     │    -     │
 │ 74.      │                  │16Г2АФ-15            │    81     │    -     │
 │ 75.      │                  │15Г2СФ-6 термоупрочн.│    72     │    -     │
 │ 76.      │                  │15Г2СФ-12термоупрочн.│    78     │    -     │
 └──────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┘

                                                                  Таблица 4
   ┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
   │      Группа стали                │ Доплата,руб.,на 10 руб.норматива  │
   │                                  │чистой продукции к оптовой цене    │
   ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
   │             I                    │             База                  │
   │             II                   │              2,40                 │
   │             III                  │              3,20                 │
   │             IV                   │              5,90                 │
   │             V                    │              6,30                 │
   └──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
  15. При замене марок стали, указанных в п.14, сметная цена конструкции
 определяется по формуле

                       Сн=Сц+[Дц1+Дц2.(Нп:10)].k,

  где    Сн - вновь разрабатываемая сметная цена, руб.;
         Сц - сметная цена (руб.) по Сборнику для соответствующего
 территориального района;
         Дц1 - доплата или скидка к сметной цене при замене марки стали
 (табл.3), руб.;
         Дц2 - доплата к сметной цене на изменение расходов по переделу
 при замене группы стали (табл.4),руб.;
         Нп - норматив чистой продукции в оптовой цене,руб.;
         К - коэффициент 1,01, учитывающий транзитную наценку
 снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-складские расходы.

         Пример 1.  Конструкции наклонных мостов с пилонами (без рельс
 и лестниц), предусмотренные поз. 2055 Сборника, согласно проекту
 изготавливаются из стали марки 09Г2С-6-1. Сметная цена для I территор.
 района определяется следующим расчетом:

                   Сн=285+[31+2,40.(75,90:10)].1,01=334,71, с учетом
             округления 335 руб.,

      где  285 - сметная цена по Сборнику (поз.2055); 31 - доплата к сметной
 цене при замене марки стали, руб. (табл.3, поз.33);  2,40 - доплата к
 сметной цене при замене группы стали на 10 руб. норматива чистой продукции
 в  оптовой цене, руб.(табл.4, поз.2); 75, 90 - норматив чистой продукции
 в оптовой цене, руб.; 1,01 - коэффициент, учитывающий транзитную наценку
 снабженческо-сбытовой организации и заготовительноскладские расходы. При
 применении нескольких марок стали в конструкции по чертежам КМ, отличных
 от учтенных сметными ценами Сборника, размер доплат определяется с учетом
 доли соответствующих марок стали.

        Пример 2.  Фермы подстропильные из парных горячекатанных уголков
 массой 1м-0,120т (поз.1872 Сборника) изготавливаются из стали 10Г2С1-12-80%
 и стали ВСт3пс6-20%. Сметная цена II террит. района определяется следующим
 расчетом
               Сн=261+[(36.0,8)+3,20.(52,10:10).0,8].1,01=303,56, с учетом
                округления - 304 руб.

  где 261 - сметная цена для II террит. района, руб. (поз.1872 Сборника);
       36 - доплата к сметной цене при замене марки стали, руб. (табл.3,
 поз.45);
       3,20 - доплата к сметной цене при замене группы стали, руб. на 10руб.
 норматива чистой продукции (табл.4, поз.3), 52, 10 - норматив чистой
 продукции в оптовой цене, руб. (поз.1872 Сборника), 0,80 - доля стали марки
 10Г2С1-12; 1,01 - коэффициент, учитывающий транзитную наценку снабженческо
 -сбытовых организаций и заготовительно-складские расходы.

  16. При использовании ферм стропильных и подстропильных без их окраски
 применяются скидки со сметных цен (поз.128-203) в размере 3%.

  17. При использовании стальных переплетов с креплением стекла при помощи
 стальных уголков и метизов к сметным ценам (поз.204-242) применяются
 надбавки в размере 10%. При использовании стальных переплетов с резаным
 резиновым профилем УР-2 к сметным ценам (поз.204-242) применяется надбавка
 в размере 1 руб. 86коп за 1 кг резинового профиля, с применением
 коэффициента 1,01.

  18. При использовании стальных переплетов с жалюзийными решетками взамен
 фрамуг к сметным ценам (поз.243-260) применяется надбавка в размере 10руб.
 55 коп. за 1 решетку; при применении стальных переплетов, заполенных
 полностью жалюзийными решетками, к сметным ценам (поз.243-260) применяется
 надбавка в размере 28 руб. за 1 решетку, с применением коэффициента 1,01.

  19. При использовании стальных переплетов без резинового профиля,
 вкладышей и прокладок (под остекление стеклопакетами заводской готовности)
 со сметных цен (поз.243-260) применяется скидка из расчета 3руб. 10коп.
 за 1м2 переплета, с применением к=1,01.

  20. При применении лестничных маршей, прямоугольных площадок, ступеней
 и настилов без окраски со сметных цен (поз.365-708) применяется скидка в
 размере 8%.

  21. При применении лестниц, площадок и ограждений в виде сборочных
 деталей, скомплектованных в транспортабельные связки, со сметных цен
 (поз.365-708) производится скидка в размере 7%.

  22. Сметные цены не учитывают затраты на изготовление конструкций
 повышенной заводской готовности длиной свыше 13,5м и выходящих за габариты
 очертаний погрузки. В случае, когда согласно проекту предусмотрено
 использование негабаритных конструкций, следует применять доплаты к
 сметным ценам согласно табл.5 с коэффиц. 1,01

                                                      Таблица 5
  ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │            Характеристика       │      Доплата на 1т,руб              │
  ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │   Степень негабаритности        │                                     │
  │          0                      │             1,60                    │
  │          I                      │             1,90                    │
  │          II                     │             2,20                    │
  │          III                    │             2,50                    │
  │          IV                     │             2,80                    │
  │  Длина конструкций,м:           │                                     │
  │   от 13,5 до  21,2              │               3                     │
  │      свыше    21,2              │               4,2                   │
  └─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  Примечание.
  Расходы по транспортировке, связанные с повышенными тарифами за
 негабаритность, определяются исходя из схемы загрузки подвижного состава
 дополнительно по Сборнику "Сметные цены на перевозки грузов для
 строительства"(ч.I. Железнодорожные и автомобильные перевозки).

  23. При наличии дополнительных требований к проектной документации по
 улучшению отдельных технических показателей стальных конструкций по
 сравнению со стандартами и техническими условиями, предусмотренными
 сметными ценами Сборника, применяются доплаты к сметным ценам согласно
 указаниям и таблицам с применением коэф. 1,01, учитывающего транзитную
 наценку снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-складские
 расходы: для конструкций, предназначенных для эксплуатации при температуре
 от минус 40 до минус 65 град. С - табл. 6, 7, 8 (поз.2), 12 (поз.5,6);
 для конструкций, предназначенных на экспорт, табл. 7, 10, 11, 12(поз.1);
 для конструкций, предназначенных на экспорт в тропическом исполнении, -
 табл. 7, 10, 11, 12 (поз.1, 2, 3 или 4, 5, 6);
 для конструкций, предназначенных для эксплуатации в средне- и
 сильноагрессивных средах, - табл.7, 12,(поз.1, 2, 3 или 4, 5, 6);
 для конструкций, воспринимающих динамические и вибрационные нагрузки,  -
 табл.6, 7, 8(поз.2).
                                                        Таблица 6

                 Доплаты за механическую обработку деталей
                         (СНиП III-18-75,п1.19)
            ┌───────────────┬────────────────────────────────────┐
            │ Группа стали  │ На 1т конструкций к сметной        │
            │               │          цене, руб.                │
            ├───────────────┼────────────────────────────────────┤
            │      I        │             1,40                   │
            │      II       │             2                      │
            │      III      │             2,30                   │
            │      IV       │             2,60                   │
            │      V        │             2,80                   │
            └───────────────┴────────────────────────────────────┘

                                                        Таблица 7
            Доплаты за гарантии формы,шероховатости сварного шва
                   и отсутствия брызг в околошовной зоне
                      ( СНиП III-18-75,пп1.51 и 1.52)
         ┌───────────────────────────────┬──────────────────────┐
         │          Виды сварки          │На 1т конструкций к   │
         │                               │сметной цене, руб     │
         ├───────────────────────────────┼──────────────────────┤
         │1.Сварка в смеси защитных газов│        6,50          │
         │    ( СО2 + Аr )               │                      │
         └───────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                                            Таблица 8
             Доплаты за гарантии плотности,механических свойств
                     и отсутствия дефектов сварных швов
                 ( СНиП III-18-75,пп.1.53-1.56,1.60,1.61 )
         ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┐
         │  Вид гарантии сварных швов        │ На 1т конструкций к  │
         │                                   │сметной цене,руб      │
         ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤
         │1. Гарантии плотности швов         │        3,50          │
         │2. Гарантии отсутствия внутренних  │        9,80          │
         │   дефектов сварных швов (контроль │                      │
         │   физическими методами)           │                      │
         │3. Гарантии механических свойств   │        2,40          │
         └───────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                                                           Таблица 9
         Доплаты за изготовление конструкций повышенной заводской
                     готовности,прошедших общую сборку
                          ( СНиП III-18-75,п.1.28)
        ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
        │       Вид сборки               │ На 1т конструкций       │
        │                                │к сметной цене,руб       │
        ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
        │  1.  Общая сборка              │           11,70         │
        └────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

                                                         Таблица 10
                    Доплаты за пакетирование конструкций
        ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┐
        │      Пакетирование           │ На 1т конструкций к       │
        │                              │   сметной цене, руб.      │
        ├──────────────────────────────┼───────────────────────────┤
        │1. Сборка в пакеты (с деталями│           7,10            │
        │    крепления)                │                           │
        └──────────────────────────────┴───────────────────────────┘

                                                           Таблица 11
            Доплаты за дополнительные требования к формированию
       документации и маркировке продукции,предназначенной на экспорт
      ┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
      │           Тип конструкции        │  На 1т конструкции к      │
      │                                  │    сметной цене, руб.     │
      ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
      │1. Конструкции,поставляемые на    │           13              │
      │   экспорт                        │                           │
      └──────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

                                                                Таблица 12
           Доплаты за изменение схемы противокоррозионной защиты
                      согласно требованиям проекта КМ
   ┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
   │    Название технологических операций       │ На 1т конструкций к     │
   │                                            │    сметной цене ,руб.   │
   ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
   │       Подготовка поверхности:              │                         │
   │ 1. Притупление кромок                      │          23,60          │
   │ 2. II степень очистки поверхности от       │          5,70           │
   │    окислов (ГОСТ 9.402-81)                 │                         │
   │ 3. ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77)                   │          7,80           │
   │ 4. ВЛ-023 (ГОСТ 12707-77)                  │          7              │
   │     Грунтование ФЛ-03К (ГОСТ 9109-76*):    │                         │
   │ 5. За первый слой                          │          2,70           │
   │ 6. За каждый последующий слой              │          7,10           │
   │     ЭП-00-10 (ГОСТ 10277-76)               │                         │
   │ 7. За первый слой                          │           4             │
   │ 8. За каждый последующий слой              │           9             │
   │      Окрашивание за каждый слой:           │                         │
   │ 9. Эмалями ПФ-133,ПФ-115,МЛ-12   или       │           15,60         │
   │          краской МА-011 (лаки)             │                         │
   │ 10. Лаком БТ-577 (ГОСТ 5631-79)            │            14,30        │
   │ 11. Горячее цинкование при толщине слоя    │            145          │
   │     не менее 80 мк                         │                         │
   │ 12.Грунтование ГФ-021 за каждый последу-   │            4,40         │
   │    ющий слой                               │                         │
   │ 13.Горячее цинкование болтовых конструкций │             139         │
   │    опор линий электропередач комплектно с  │                         │
   │    крепежными изделиями и конструкций      │                         │
   │    открытых распределительных устройств и  │                         │
   │    подстанций напряжением 35кВ и выше при  │                         │
   │    толщине слоя не менее 80 мк             │                         │
   │ 14.Двухслойное окрашивание эмалью ПФ-1189  │            31,1         │
   │    (общая толщина слоя 50-60мкм)           │                         │
   └────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

  24. Сметные цены настоящего раздела Сборника распространяются на ввозимые
 из-за границы стальные конструкции, технико-экономические характеристики
 которых соответствуют требованиям нормативно-технической документации,
 указанной в Сборнике. На конструкции, технико-экономические характеристики
 которых не соответствуют указанным требованиям, сметные цены определяются
 в установленном порядке.

    25. Сметные цены по поз.1-755 Сборника не учитывают затрат на
 транспортную тару.
    Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее
 предусмотрена стандартами или техническими условиями, определяется в
 соответствии с П.1.9 Общих указаний прейскуранта N 01-22.

   26. Сметные цены на пролетные строения ж/дорожных мостов учитывают
 стоимость конструкций, смотровых приспособлений (без механизмов), мостового
 полотна, перил, кабельных коробов и лестниц.

                            ДОПОЛНЕНИЯ
               к Сборнику средних районных сметных цен
                 на материалы, изделия и конструкции

                             ВЫПУСК 1

  1. Сметные цены панелей на основе профилированного стального
 оцинкованного листа толщ. 0,8мм определяются с применением скидки в
 размере 40коп. за 1м2 с коэффициентом 1,01.

  5. Сметные цены на комплектную поставку резервуаров и газгольдеров
 мокрых, указанные в разделе "Резервуары и газгольдеры" Сборника средних
 районных сметных цен, установлены на металлоконструкции, предназначенные
 для условий эксплуатации при снеговой нагрузке до 150 кг/м2 и ветровой -
 до 55 кг/м2 без избыточного давления. Для условий эксплуатации при
 снеговой нагрузке свыше 150 кг/м2 и ветровой свыше 55 кг/м2 к сметным
 ценам резервуаров и газгольдеров мокрых начисляется доплата в размере 5%,
 для условий эксплуатации с избыточным давлением к сметным ценам
 начисляется надбавка в размере 8%.

  6. При раздельной отгрузке элементов металлоконструкций резервуаров
 и газгольдеров (стенка, днище, щиты покрытий и т.д.) вместимостью свыше
 1тыс.м3 сметная стоимость элементов определяется исходя из их удельного
 веса в общей массе комплекта металлоконструкций.

  7. При поставке лестничных маршей, прямоугольных площадок и настилов
 для районов строительства с расчетной наружной температурой ниже - 40 град.
 до - 65 град. включительно к сметным ценам начисляется доплата в размере 2%.

  8. В сметных ценах поз. 2338, 2339, 2574 дополнения к Сборнику районных
 сметных цен стоимость комплектующих изделий не учтена.

                            ДОПОЛНЕНИЯ
               к Сборнику средних районных сметных цен
                 на материалы, изделия и конструкции

                          Части I,II,III

                             ВЫПУСК 2

  2. При применении марки типовых металлоконструкций опор линий
 электропередач, изготовляемых по типовым проектам и техническим условиям,
 без изменения схемы из-за комплектации их дополнительными вспомогательными
 элементами к сметным ценам начисляется доплата за 1т дополнительных
 вспомогательных элементов по табл.20.

                                                        Таблица 20
          ┌─────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
          │ Nпп │Террит.районы│Сметная цена дополнительных вспомо-│
          │     │             │гательных элементов за 1т, руб.    │
          ├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
          │ 1   │     I       │           293                     │
          │ 2   │     II      │           297                     │
          │ 3   │     IIA     │           300                     │
          │ 4   │     III     │           294                     │
          │ 5   │     IV      │           291                     │
          │ 6   │      V      │           292                     │
          │ 7   │     VI      │           296                     │
          │ 8   │     VII     │           243                     │
          │ 9   │     VIII    │           294                     │
          │ 10  │     VIIIA   │           295                     │
          │ 11  │      IX     │           299                     │
          │ 12  │      X      │           315                     │
          │ 13  │      XI     │           294                     │
          │ 14  │      XII    │           298                     │
          │ 15  │      XIIA   │           297                     │
          │ 16  │      XIIБ   │           305                     │
          └─────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘

  3. При поставке конструкций резервуаров и газгольдеров без огрунтовки
 со сметных цен производится скидка в размере 2%.

  4. Сметные цены на подкрановые балки, поставляемые блоками, определяются
 по оптовым ценам соответствующих балок (пп.1797-1818, гр.24) с коэффициентом
 1,01 и добавлением сметных цен (надбавок) соответственно по  поз.1830, 1831
 на подкрановые балки,поставляемые блоками.

  5. Сметные цены на бункера, поставляемые с элементами футеровки,
 определяются по оптовым ценам пп.1982-1995 (гр.24) с коэффициентом 1,01
 и добавлением сметной цены (надбавка) по п.1996 на бункера, поставляемые
 с элементами футеровки.

                            ДОПОЛНЕНИЯ
               к Сборнику средних районных сметных цен
                 на материалы, изделия и конструкции

                             ВЫПУСК 3

  2. Сметные цены на пролетные строения транспортных галерей оболочечного
 типа (поз. 2799-2802) при двух типоразмерах по оболочке определяют в
 соответстви с удельным весом каждого типоразмера по оболочке.

  3. Сметные цены (поз.2413-2418) установлены на гнутые профили мерной
 длины.

  4. В случае обоснованного применения транспортной металлической тары
 для перевозки стальных конструкций затраты по изготовлению тары должны
 предусматриваться по оптовым ценам Прейскуранта номер 01-22 в графе
 "Прочие затраты" объектной сметы без включения в обьем строительно-
 монтажных работ и без начисления на них накладных расходов и плановых
 накоплений.
   Масса металлической тары не должна учитываться в составе металлических
 конструкций. (Письмо Госстроя СССР номер 4-1241 от 22.10.85г.).

                    II. Стальные конструкции
                    гидротехнических сооружений

  27. Сметные цены установлены на стальные конструкции гидротехнических
 сооружений, удовлетворяющие требованиям главы СНиП II-23-81.

  28.Сметные цены на стальные конструкции гидротехнических сооружений
 учитывают транспортировку этих конструкций до приобъектных складов.

  29. Сметные цены учитывают следующие степени готовности конструкций:
    I. Конструкции габаритные (крышки,  заглушки, компенсаторы, кондукторы и
т.п.) в виде полностью сваренных конструкций.
    II. Конструкции негабаритные (крышки,  компенсаторы и т.п.) в виде
 сварных транспортабельных отправочных марок (элементов), прошедших
 проверочную контрольную сборку.
    III. Конструктивные элементы транспортабельные, представляющие собой
 части конструкций (звенья габаритных трубопроводов, марки закладных частей,
 облицовки и т.п.) в виде сварных отправочных элементов (марок) с
 подогнанными кромками и поверхностями смежных элементов.
    IV. Детали конструкций, представляющие собой части конструктивных
 элементов (царги негабаритных трубопроводов и т.п.), полностью обработанных,
 включая разделку кромок под сварку с поверочной сборкой или нескольких
 единиц заказа.

    30. Сметные цены учитывают оптовые цены, установленные исходя из
 стоимости основных материалов (металлопроката и электродов) на 1т стальных
 конструкций франко-станция отправления и группы конструкций табл.13.

    31. Сметные цены Сборника учитывают оптовые цены, установленные исходя
 из стоимости передела (основная зарплата производственных рабочих,
 накладные и внепроизводственные расходы), определенного из условий
 применения стали той марки, которая является наиболее употребительной.
   В случае  применения других марок стали (низколегированной взамен
 углеродистой и наоборот) сметные цены следует корректировать с учетом
 изменения стоимости передела по табл.14.

    32. В случае применения стали иного качества (марки), чем указано в
 технической характеристике Сборника, сметная цена 1т конструкций определяется
 путем применения поправок к стоимости передела по табл.14 и основных
 материалов по табл.13, согласно принятой марке стали против предусмотренной
 Сборником.

         Пример. При переходе с углеродистой марки стали на низколегированную.
 Конструкции козырьков забральных (плоских) глубинных затворов из стали марки
 ВСт3Гпс5 (группа Ж) по оптовой цене 277руб за 1т. При изготовлении
 конструкций из стали марки 09Г2С их сметная цена для I территориального
 района будет равна 312+[168-155+(277:1,18-155).0,17].1,19=344,
  где   312 - сметная цена для 1 террит.района,руб.;
        168 и 155 - стоимость основных материалов из стали марок 09Г2С,
 ВСт3Гпс5;
        277:1,18-155 - стоимость передела по Сборнику, руб.;
        0,17 - коэффициент изменения передела по табл. 14;
        1,19 - коэффициент, учитывающий наценку снабженческо-сбытовых
 организаций, заготовительно-складские расходы и плановые накопления.

                                                           Таблица 13
┌──────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Группа│                                    │Оптовая цена,руб. для стали марки       │
│конст-│       Характеристика конструкций   ├───────┬───────┬────────┬─────┬────┬────┤
│рукций│                                    │ВСт3сп2│ВСт3сп4│ВСт3Гпс5│ 16Д │09Г2│092С│
├──────┼────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────┼────┤
│  А   │ Конструкции с преобладанием толсто-│ 156   │ 160   │ 158    │ 184 │ 169│ 170│
│      │листовой стали и угловой стали      │       │       │        │     │    │    │
│  Б   │ Конструкции из прокатной стали с   │ 157   │ 163   │ 159    │ 186 │ 170│ 173│
│      │равномерным соотношением различных  │       │       │        │     │    │    │
│      │профилей                            │       │       │        │     │    │    │
│  В   │ Конструкции из прокатной стали с   │ 148   │ 152   │ 148    │ 168 │ 157│ 159│
│      │преобладанием рельсов               │       │       │        │     │    │    │
│  Г   │ Конструкции с преобладанием толсто-│ 153   │ 157   │ 155    │ 180 │ 167│ 168│
│      │листовой прокатной стали с применени│       │       │        │     │    │    │
│      │ем горячекатанных труб              │       │       │        │     │    │    │
│  Д   │ Конструкции с преобладанием толсто-│ 156   │ 161   │ 157    │ 180 │ 168│ 170│
│      │листовой прокатной стали,двутавровых│       │       │        │     │    │    │
│      │балок и швеллеров                   │       │       │        │     │    │    │
│   Е  │ Конструкции с преобладанием толсто-│ 155   │ 163   │ 161    │ 185 │ 172│ 173│
│      │листовой и сортовой прокатной стали │       │       │        │     │    │    │
│   Ж  │ Конструкции с преобладанием толсто-│ 152   │ 156   │ 155    │ 183 │ 167│ 168│
│      │листовой прокатной стали            │       │       │        │     │    │    │
└──────┴────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴────┴────┘

                                                                Таблица 14
 ┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │    Конструкции из низко-│ Коэффициент изменения стоимости передела      │
 │легированной стали       ├────────────────────────┬──────────────────────┤
 │                         │при применении стали    │при применении стали  │
 │                         │низколегированной по    │углеродистой ВСт3сп2, │
 │                         │отношению к стали угле- │ВСт3сп4,ВСт3Гпс5,16Д  │
 │                         │родистой ВСт3сп2,ВСт3сп4│по отношению к стали  │
 │                         │ВСт3Гпс5 и 16Д,принятой │низколегированной,при-│
 │                         │    за единицу          │нятой за единицу      │
 ├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
 │  09Г2,09Г2С             │          1,17          │      0,885           │
 └─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
  33. Сметные цены не учитывают затрат по очистке, фосфатированию,
 огрунтовке и окраске конструкций, которые должны учитываться дополнительно
 согласно табл.15.

                                                                Таблица 15
 ┌────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │                    │                                  │          Конструкции                             │
 │                    │                                  ├─────────────────┬───────────────┬────────────────┤
 │    Наименование    │      Вид материала               │сплошные сечения │пространствен- │прочие конструк-│
 │      работ         │                                  │(забральные балки│ные и решетча- │ции (траверсы,  │
 │                    │                                  │облицовки,трубо- │тые(закладные  │эстакады и т.п.)│
 │                    │                                  │проводы,крышки и │части,кондукто-│                │
 │                    │                                  │     др.)        │ ры и др.)     │                │
 ├────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┤
 │ Ручная пескоструй- │ Песок металлический              │      0,91       │      1,29     │      1,74      │
 │ная очистка         │                                  │                 │               │                │
 │ Обработка ржавой   │ Преобразователь ржавчины N 3     │      0,15       │      0,18     │      0,20      │
 │поверхности металла │ Грунтовка-преобразователь ЭВА0112│      0,18       │      0,20     │      0,23      │
 │                    │ Преобразователь Э-1              │      0,26       │      0,28     │      0,31      │
 │                    │ Грунтовка-преобразователь МС-0152│      0,31       │      0,33     │      0,36      │
 │ Фосфатирование     │ Грунт ВЛ-02                      │      0,26       │      0,32     │      0,36      │
 │    металла         │   "   ВЛ-08                      │      0,33       │      0,41     │      0,45      │
 │                    │   "   ВЛ-023                     │      0,26       │      0,32     │      0,36      │
 │ Грунтование        │   "   ХС-068                     │      0,15       │      0,17     │      0,19      │
 │  металлической     │   "   ХС-059                     │      0,23       │      0,26     │      0,28      │
 │  поверхности       │   "   ХС-010                     │      0,15       │      0,17     │      0,19      │
 │                    │   "   ХВ-050                     │      0,19       │      0,22     │      0,24      │
 │                    │   "   АК-070                     │      0,20       │      0,22     │      0,25      │
 │                    │   "   ФЛ-03К                     │      0,24       │      0,26     │      0,28      │
 │                    │   "   ГФ-021                     │      0,13       │      0,16     │      0,18      │
 │                    │   "   ГФ-0163                    │      0,14       │      0,17     │      0,19      │
 │                    │   "   ПФ-020                     │      0,14       │      0,17     │      0,20      │
 │                    │ Грунт-шпаклевка ЭП-00-10         │      0,48       │      0,51     │      0,55      │
 │                    │ То же,ЭП-00-20                   │      0,48       │      0,51     │      0,55      │
 │                    │ Лак ВН-728(бывший лак этиноль) с │      0,09       │      0,10     │      0,11      │
 │                    │ 15% алюмин.пудры ПАП-1,ПАП-2     │                 │               │                │
 │                    │ Лак ВН-728 с 40% железного сурика│      0,07       │      0,08     │      0,08      │
 │   Окраска          │ Эмаль ХВ-1100                    │      0,15       │      0,18     │      0,20      │
 │ металлической      │   "   ХВ-124                     │      0,18       │      0,20     │      0,23      │
 │  поверхности       │   "   ХВ-125                     │      0,20       │      0,23     │      0,26      │
 │                    │   "   ХВ-5153 необрастающая      │      0,41       │      0,46     │      0,49      │
 │                    │   "   ХВ-785                     │      0,17       │      0,19     │      0,22      │
 │                    │   "   ХВ-750 необрастающая       │      1,42       │      1,55     │      1,72      │
 │                    │   "   ХВ-110                     │      0,19       │      0,22     │      0,26      │
 │                    │   "   ХВ-16                      │      0,18       │      0,20     │      0,23      │
 │                    │   "   ХВ-113                     │      0,20       │      0,23     │      0,28      │
 │                    │   "   ХС-119                     │      0,18       │      0,20     │      0,23      │
 │                    │   "   ХС-710                     │      0,18       │      0,20     │      0,23      │
 │                    │   "   ХС-720                     │      0,31       │      0,33     │      0,38      │
 │                    │   "   ХС-759                     │      0,22       │      0,24     │      0,28      │
 │                    │   "   КО-198                     │      0,84       │      0,91     │      0,97      │
 │                    │ Лак   ХВ-784                     │      0,13       │      0,15     │      0,18      │
 │                    │   "   ХС-76                      │      0,17       │      0,19     │      0,23      │
 │                    │   "   ХС-724                     │      0,13       │      0,15     │      0,18      │
 │                    │   "   ПФ-170                     │      0,20       │      0,23     │      0,26      │
 │                    │   "   БТ-577                     │      0,05       │      0,08     │      0,10      │
 │                    │ Эмаль ПФ-115                     │      0,27       │      0,29     │      0,32      │
 │                    │   "   ПФ-133                     │      0,24       │      0,28     │      0,32      │
 │  Растворители и    │ Растворитель Р-4                 │      0,01       │      0,01     │      0,01      │
 │   разбавители      │   "          Р-5                 │      0,04       │      0,04     │      0,04      │
 │                    │   "          N 646               │      0,03       │      0,03     │      0,03      │
 │                    │   "          РФГ                 │      0,05       │      0,05     │      0,05      │
 │                    │   "          Р-40                │      0,05       │      0,05     │      0,05      │
 │                    │ Ксилол                           │      0,01       │      0,01     │      0,01      │
 │                    │ Сольвент                         │      0,01       │      0,01     │      0,01      │
 │                    │ Растворитель N 648               │      0,06       │      0,06     │      0,06      │
 │                                                                                                          │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Примечания  1. Величина затрат определена за один слой покрытия на 1м2.
               2. К затратам на огрунтовку и окраску следует добавить
 стоимость растворителей или разбавителей, применяемых для материалов в
 соответствии с принятыми схемами покрытия в один слой на 1м2.

  34. Затраты  по  разработке рабочих чертежей (КМД) на стальные конструкции
гидротехнических сооружений в сметные цены не включены и оплачиваются заказ-
чиком дополнительно сверх сметных цен.

  35. В сметных ценах учтена теоретическая масса стальных конструкций,
 исчисленная по рабочим чертежам (КМД) завода-изготовителя, с учетом
 наплавленного металла сварных швов.
  При определении теоретической массы стальных конструкций плотность
 прокатной стали принимается равной 7,85 г/см3. Масса наплавленного металла
 сварных швов принимается в размере 1,2% теоретической массы основного
 металла сварных элементов стальных конструкций по рабочим чертежам,
 независимо от количества сварных швов и привариваемых деталей в элементе.

  36. Специальные стальные приспособления, предусмотренные схемами и
 техническими условиями погрузки и крепления стальных конструкций на
 подвижном ж.дорожном составе или рабочими чертежами завода, включаются
 в расчетную массу поставляемых конструкций и оплачиваются дополнительно
 сверх сметных цен.

  37. Масса монтажных метизов и электродов не учитывается расчетной массой
 поставляемых заводом-изготовителем сварных элементов стальных конструкций.
@