ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО/ПОДРЯДЧИК		УТВЕРЖДАЮ/ЗАКАЗЧИК	

	
 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на устройство дренажа	
 Основание проект	Сметная стоимость - 	436,840 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	431,69 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	46,363 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2010 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Земляные работы	
 1	ТЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (траншеи 125м)	0,025	4586,3	4484,5625	0	114,66	2,54	112,11	0	10,675	0,27	
 	(0) сб.1 т.3.36.	V=(125*0,5*0,4)/1000; ЗП=81,39*1,25; ЭММ=3587,65*1,25; ЗПм=587,29*1,25; ТЗТ=8,54*1,25; ТЗТм=37,17*1,25	1000 м3	101,7375	734,1125				18,35		46,4625	1,16	
 2	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	0,3	2450,91	2450,91	0	735,27	0	735,27	0	0	0	
 	(0) 		100 м3	0	1405,15				421,55		97,21	29,16	
 3	ТЕР01-02-067-03	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых	1,254	1304,67	90,69	696,45	1636,06	648,98	113,73	873,35	50,1	62,83	
 	(0) 		100 м2	517,53	14,14				17,73		1,23	1,54	
 4	ТЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (котлован под колодцы)	0,0065	3669,04	3587,65	0	23,85	0,53	23,32	0	8,54	0,06	
 	(0) 		1000 м3	81,39	587,29				3,82		37,17	0,24	
 5	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,012	1761,144	0	0	21,13	21,13	0	0	184,8	2,22	
 	(0) сб.1 т.3.187.	ЗП=1467,62*1,2; ТЗТ=154*1,2	100 м3 грунта	1761,144	0				0		0	0	
 6	ТЕР01-02-068-02	Водоотлив: из котлованов	0,02	2913,66	2913,66	0	58,27	0	58,27	0	0	0	
 	(0) 		100 м3	0	1670,45				33,41		115,57	2,31	
 Трубы	
 7	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного	1,3	2182,2	34,15	2046,25	2836,86	132,34	44,4	2660,13	10,2	13,26	
 	(0) 		10 м3	101,8	6,55				8,52		0,51	0,66	
 8	ТЕР07-06-003-01	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб	1,25	3438,64	463	1534,7	4298,3	1801,18	578,75	1918,38	151,2	189	
 	(0) 		100 м канала	1440,94	79,75				99,69		5,05	6,31	
 8.1	530-9001-004	Трубы канализационные полиэтиленовые 100 мм, с раструбом	127,5			90,92			11592,3		
 			м								
 8.2	406-9003-003	Гравий керамзитовый фр. 10-20 мм	42,5			1335,1			56741,75		
 			м3								
 8.3	408-9040-016	Песок для строительных работ природный, морской (с учетом доставки поставщиком)	103,75			458,13			47530,99		
 			м3								
 9	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	1,1	348,3	295,02	0	383,13	58,61	324,52	0	4,8	5,28	
 	(0) 		10 шт.	53,28	41,35				45,49		2,62	2,88	
 9.1	300-9911-1845	Втулки  из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 110 мм	11			287,57			3163,27		
 			шт.								
 Колодцы	
 10	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного	0,09	2182,2	34,15	2046,25	196,4	9,16	3,07	184,16	10,2	0,92	
 	(0) 	V=(1,2*0,15*5)/10	10 м3	101,8	6,55				0,59		0,51	0,05	
 11	ТЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих	0,0884	6507,79	2481,46	2471,48	575,29	137,45	219,36	218,48	138,69	12,26	
 	(0) 	V=((14*0,02)+(5*0,1)+(2*0,052))/10	10 м3	1554,85	355,87				31,46		23,82	2,11	
 12	445-3410-507	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное КО-6	14		0	595,25			8333,5		
 			шт.								
 13	Цена факт	Элементы смотровых колодцев Д=0,7 м: кольцо КС7-6, ГОСТ 8020-90	5		0	875			4375		
 			шт.								
 14	Цена факт	Элементы смотровых колодцев Д=0,7 м: кольцо КС7-3, ГОСТ 8020-90	3		0	575			1725		
 			шт.								
 15	Цена факт.	Люки чугунные	5		0	2131,66			10658,3		
 			шт.								
 16	ТЕР27-04-016-03	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: грунт в "обойме"	0,91	1362,79	327,53	2,24	1240,14	940,05	298,05	2,04	105,41	95,92	
 	(0) 		1000 м2	1033,02	52,97				48,2		3,57	3,25	
 17	Цена факт.	Дорнит	910		0	23			20930		
 			м2								
 ИТОГО:	12119,36	3751,97	2510,85	5856,54	382,02	
 			728,81		49,67	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.20. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации (7, 10, 11)	
 Зарплата	278,95*10,347	10,347	2886,3	
 Машины и механизмы	266,83*6,558	6,558	1749,87	
 Материалы	3062,77*5,153	5,153	15782,45	
 Итого		20418,62	
 Накладные расходы	(278,95+40,57)*10,347*1,222	122,2%	4040,02	
 Сметная прибыль	(278,95+40,57)*10,347*0,89	89%	2942,41	
 Итого		27401,05	
 2.30.04. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (16, 17)	
 Зарплата	940,05*10,347	10,347	9726,7	
 Машины и механизмы	298,05*6,348	6,348	1892,02	
 Материалы	2,04*5,14	5,14	10,49	
 Итого		11629,21	
 Накладные расходы	(940,05+48,2)*10,347*1,3348	133,48%	13648,89	
 Сметная прибыль	(940,05+48,2)*10,347*0,95	95%	9714,15	
 Итого		34992,25	
 2.03. Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона в жилищно-гражданском строительстве (8)	
 Зарплата	1801,18*10,347	10,347	18636,81	
 Машины и механизмы	578,75*8,193	8,193	4741,7	
 Материалы	1918,38*7,183	7,183	13779,72	
 Итого		37158,23	
 Накладные расходы	(1801,18+99,69)*10,347*1,457	145,7%	28656,72	
 Сметная прибыль	(1801,18+99,69)*10,347	100%	19668,3	
 Итого		85483,25	
 2.19. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения (9, 12, 13, 14, 15)	
 Зарплата	58,61*10,347	10,347	606,44	
 Машины и механизмы	324,52*6,558	6,558	2128,2	
 Материалы	0*3,989	3,989	0	
 Итого		2734,64	
 Накладные расходы	(58,61+45,49)*10,347*1,222	122,2%	1316,24	
 Сметная прибыль	(58,61+45,49)*10,347*0,89	89%	958,64	
 Итого		5009,52	
 2.01. Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 4)	
 Зарплата	3,07*10,347	10,347	31,77	
 Машины и механизмы	135,43*6,558	6,558	888,15	
 Материалы	0*5,374	5,374	0	
 Итого		919,92	
 Накладные расходы	(3,07+22,17)*10,347*0,893	89,3%	233,21	
 Сметная прибыль	(3,07+22,17)*10,347*0,5	50%	130,58	
 Итого		1283,71	
 2.01. Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 3, 5, 6)	
 Зарплата	670,11*10,347	10,347	6933,63	
 Машины и механизмы	907,27*6,558	6,558	5949,88	
 Материалы	873,35*5,374	5,374	4693,38	
 Итого		17576,89	
 Накладные расходы	(670,11+472,69)*10,347*0,752	75,2%	8892,06	
 Сметная прибыль	(670,11+472,69)*10,347*0,45	45%	5321,05	
 Итого		31790	
 Итого		185959,78	
 Итого по неучтенным материалам		165050,11	
 Итого		351009,89	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		351009,89	
 Удаленность объекта	351009,89*0,034	3,4%	11934,34	
 Итого		362944,23	
 Непредвиденные работы	362944,23*0,02	2%	7258,88	
 Итого		370203,11	
 НДС	370203,11*0,18	18%	66636,56	
 Итого		436839,67	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ