№ поз.	Код норматива,  
Наименование	Объем	Единица измерения	Базисная	Индекс	Текущая	%	Значение	Всего	
				оплата основных рабочих	эксплуатация машин	к оплате труда	к механизмам	оплата основных рабочих	эксплуатация машин	накладных расходов		
				оплата труда механизаторов	стоимость материалов		к материалам	оплата труда механизаторов	стоимость материалов	сметной прибыли		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8	
	
	Раздел 1.  ФУHДАМЕHТЫ	
	
	Сваи	
1.	Е05-01-056-2 
Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2          
1.40.1. Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.	416	м	7 206.45	35 382.30	7.8	4.05	56 210	143 298	150	194 151	224 034	
				9 387.71	6 011.20		4.08	73 224	24 526	80	103 547		
	Объем: 208*2												
	Начисления: Н3= 0.9, Н4= 0.9, Н5= 0.8	
	
2.	Е05-01-056-5 
Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 5          
1.40.1. Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.	1210.8	м	86 079.16	381 582.89	7.8	4.05	671 417	1 545 411	150	2 223 908	2 288 212	
				103 998.52	17 496.06		4.08	811 188	71 384	80	1 186 084		
	Объем: 162*(10-2-1.9-0.5)+46*(10-2-0.9-0.5)												
	Начисления: Н3= 0.9, Н4= 0.9, Н5= 0.8