ФОРМА № 4	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АН-03	
 Кирпичная кладка перегородок. АР - изменения и дополнения	
 Основание: ЦКДИ.308.00-20,21,22ЭО. Приложение № 3	Сметная стоимость - 	12,139 тыс.руб	
 Чертежи №: Блоки 20,21,22. Эскиз расположения перегородок в строительных нишах 	Нормативная трудоемкость - 	137,71 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,215 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда , чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 Строительные работы (в базисных ценах 01.01.2000)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Перегородки с 1 по 9 и 10 этажи	
 1	ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,528	12331,04	363,39	10516,1	6510,79	766,42	191,87	5552,5	170,2	89,8	
 	(0) 	V=52,8/100	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	1451,55	44,65				23,58		4,2	2,2	
 2	ФЕР06-01-035-01	Устройство поясов в опалубке	0,0035	162922,27	8036,61	145769,81	570,23	31,91	28,13	510,19	1016,26	3,56	
 	(0) 		100 м3 ж/б в деле	9115,85	958,65				3,36		72,31	0,25	
 2.1	[204-0100]	ИСКЛЮЧЕН.   Горячекатанная арматурная сталь класса А-1,А-2,А-3	-0,04375			5650			-247,19		
 			т								
 2.2	[204-0022]	ДОБАВЛЕН.   Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,06125			6964,64			426,58		
 			т								
 2.3	[204-0002]	ДОБАВЛЕН.   Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,013552			6130			83,07		
 			т								
 3	ФЕР07-05-039-06	Заполенение зазора между низом перекрытий и верхом кирпичной пеергородки монтажной пеной (Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой)	0,014	2531,57	802,42	1558,72	35,44	2,39	11,23	21,82	18,79	0,26	
 	(0) 		100 м шва	170,43	36,92				0,52		3,77	0,05	
 3.1	[101-0617]	ИСКЛЮЧЕН.   Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	-0,2926			74,58			-21,82		
 			кг								
 3.2	[101-1921]	ДОБАВЛЕН.   Пена монтажная	0,315315			72,8			22,95		
 			шт.								
 4	ФЕРр69-6-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	0,318	8178,82	180,96	6806,86	2600,86	378,74	57,55	2164,58	128,1	40,7	
 	(0) 	V=(5,8+4,8)*3/100	100 м2 вертик. проекции	1191	25,39				8,07		2,4	0,8	
 ИТОГО:	9980,91	1179,46	288,78	8512,68	134,4	
 			35,53		3,3	
 Итоги по разделу	Значение	Прямые	
 Зарплата	1179,46	1	1179,46	
 Машины и механизмы	288,78	1	288,78	
 Материалы	8512,68	1	8512,68	
 Итого, прямые затраты		9980,92	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . МДС (2)	
 Накладные расходы	(31,91+3,36)*1,05	105%%	37,03	
 Сметная прибыль	(31,91+3,36)*0,65	65%%	22,93	
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. МДС (3)	
 Накладные расходы	(2,39+0,52)*1,55	155%%	4,51	
 Сметная прибыль	(2,39+0,52)	100%%	2,91	
 Конструкции из кирпича и блоков. МДС (1)	
 Накладные расходы	(766,42+23,58)*1,22	122%%	963,8	
 Сметная прибыль	(766,42+23,58)*0,8	80%%	632	
 Прочие ремонтно-строительные работы. МДС (4)	
 Накладные расходы	(378,74+8,07)*0,78	78%%	301,71	
 Сметная прибыль	(378,74+8,07)*0,5	50%%	193,41	
 Итого, с НР и СП		12139,22	
 	
 Итоги по смете	Значение	Прямые	
 Итого в базисных ценах 01.01.2000: ПЗ+НР+СП		12139,22