ФОРМА № 4	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АН-03	
 Кирпичная кладка перегородок. АР - изменения и дополнения	
 Основание: ЦКДИ.308.00-20,21,22ЭО. Приложение № 3	Сметная стоимость - 	79,385 тыс.руб	
 Чертежи №: Блоки 20,21,22. Эскиз расположения перегородок в строительных нишах 	Нормативная трудоемкость - 	134,41 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	17,630 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Октябрь 2009 г.	
 	
 № п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час	
 №1 Строительные работы (в базисных ценах 01.01.2000)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Перегородки с 1 по 9 и 10 этажи	
 1	ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	0,528	12331,04							
 	(0)	V=52,8/100										
 		Зарплата			1451,55	1	766,42	Конструкции из кирпича и блоков. коэф. 0.94	14,51	11120,75		
 		Эксплуатация машин			363,39	1	191,87		4,6	882,6		
 		в т.ч. зарплата машиниста			44,65	1	23,58		14,51	342,15		
 		Материальные ресурсы			10516,1	1	5552,5		4,02	22321,05		
 		Накладные расходы от ФОТ	%%		0		0		114,68	13145,65		
 		Сметная прибыль от ФОТ	%%		0		0		80	9170,32		
 		Затраты труда	чел.-ч	170,17		1					89,8498	
 		Итого по расценке					6510,79			56640,37	89,8498	
 2	ФЕР06-01-035-01	Устройство поясов в опалубке	100 м3 ж/б в деле	0,0035	162922,27							
 	(0)											
 		Зарплата			9115,85	1	31,91	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном. коэф. 0.94	14,51	463,01		
 		Эксплуатация машин			8036,61	1	28,13		4,35	122,37		
 		в т.ч. зарплата машиниста			958,65	1	3,36		14,51	48,75		
 		Материальные ресурсы			145769,81	1	510,19		3,25	1658,12		
 2.1	[204-0100]	ИСКЛЮЧЕН.   Горячекатанная арматурная сталь класса А-1,А-2,А-3	т	-0,04375	5650		-247,19		1	-247,19		
 2.2	[204-0022]	ДОБАВЛЕН.   Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,06125	6964,64		426,58		1	426,58		
 2.3	[204-0002]	ДОБАВЛЕН.   Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0,013552	6130		83,07		1	83,07		
 		Накладные расходы от ФОТ	%%		0		0		98,7	505,11		
 		Сметная прибыль от ФОТ	%%		0		0		65	332,64		
 		Затраты труда	чел.-ч	1016,26		1					3,5569	
 		Итого по расценке					832,69			3343,71	3,5569	
 3	ФЕР07-05-039-06	Заполенение зазора между низом перекрытий и верхом кирпичной пеергородки монтажной пеной (Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой)	100 м шва	0,014	2531,57							
 	(0)											
 		Зарплата			170,43	1	2,39	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском. коэф. 0.94	14,51	34,68		
 		Эксплуатация машин			802,42	1	11,23		3,56	39,98		
 		в т.ч. зарплата машиниста			36,92	1	0,52		14,51	7,55		
 		Материальные ресурсы			1558,72	1	21,82		1,56	34,04		
 3.1	[101-0617]	ИСКЛЮЧЕН.   Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	-0,2926	74,58		-21,82		1	-21,82		
 3.2	[101-1921]	ДОБАВЛЕН.   Пена монтажная	шт.	0,315315	72,8		22,95		1	22,95		
 		Накладные расходы от ФОТ	%%		0		0		145,7	61,53		
 		Сметная прибыль от ФОТ	%%		0		0		100	42,23		
 		Затраты труда	чел.-ч	18,79		1					0,2631	
 		Итого по расценке					36,57			213,59	0,2631	
 4	ФЕРр69-6-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертик. проекции	0,318	8178,82							
 	(0)	V=(5,8+4,8)*3/100										
 		Зарплата			1191	1	378,74	Прочие ремонтно-строительные работы. коэф. 0.94	14,51	5495,52		
 		Эксплуатация машин			180,96	1	57,55		5,55	319,4		
 		в т.ч. зарплата машиниста			25,39	1	8,07		14,51	117,1		
 		Материальные ресурсы			6806,86	1	2164,58		2,98	6450,45		
 		Накладные расходы от ФОТ	%%		0		0		73,32	4115,17		
 		Сметная прибыль от ФОТ	%%		0		0		50	2806,31		
 		Затраты труда	чел.-ч	128,1		1					40,7358	
 		Итого по расценке					2600,87			19186,85	40,7358	
 ИТОГО:	9980,92			79384,52	134,41	
 Итоги по разделу	Значение	Прямые	
 Зарплата	17113,96	1	17113,96	
 Машины и механизмы	1364,35	1	1364,35	
 Материалы	30727,25	1	30727,25	
 Итого, прямые затраты		49205,56	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном. коэф. 0.94 (2)	
 Накладные расходы	(463,01+48,75)*0,987	98,7%%	505,11	
 Сметная прибыль	(463,01+48,75)*0,65	65%%	332,64	
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском. коэф. 0.94 (3)	
 Накладные расходы	(34,68+7,55)*1,457	145,7%%	61,53	
 Сметная прибыль	(34,68+7,55)	100%%	42,23	
 Конструкции из кирпича и блоков. коэф. 0.94 (1)	
 Накладные расходы	(11120,75+342,15)*1,1468	114,68%%	13145,65	
 Сметная прибыль	(11120,75+342,15)*0,8	80%%	9170,32	
 Прочие ремонтно-строительные работы. коэф. 0.94 (4)	
 Накладные расходы	(5495,52+117,1)*0,7332	73,32%%	4115,17	
 Сметная прибыль	(5495,52+117,1)*0,5	50%%	2806,31	
 Итого, с НР и СП		79384,52	
 	
 Пустой раздел Составил/Проверил