ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-6к	
 Сопряжение с насыпью	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	608,768 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2613,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	28,410 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных	2,200	2797,92	448,06	6155	5170	986	230,84	508	
 	(24) 		100 м3 подушки	2349,86	97,69			215	8,06	18	
 1.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм	305,8	154		47093		
 			м3					
 2	ТЕР30-08-012-06	Укладка переходных плит сборных, длиной: свыше 7 м	235,9	1802,11	41,72	425118	8691	9842	3,24	764	
 	(24) 	V=59,5+176,4	1 м3	36,84	4,09			965	0,25	59	
 3	ТЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (объединение перех.плит)	0,159	19542,78	6552,34	3107	588	1042	319	51	
 	(24) 		100 м3 бетона в деле	3699,57	789,63			126	49,99	8	
 4	[401-0011]	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	16,218	674	0	10931		
 		V=0,159*102	м3					
 5	ТЕР30-01-011-01	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов	2,492	6562,3	0	16353	1403	0	48,4	121	
 	(24) 		1 т арматуры	562,81	0			0	0	0	
 6	ТЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных	0,800	2797,92	448,06	2238	1880	358	230,84	185	
 	(24) 		100 м3 подушки	2349,86	97,69			78	8,06	6	
 6.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм	111,2	154		17125		
 			м3					
 7	ТЕР01-02-046-01	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными: при толщине до 8 см	4,575	2938,13	852,63	13442	7545	3901	165,24	756	
 	(104) 	V=36,6/0,08/100	100 м2	1649,1	117,39			537	7,59	35	
 8	ТЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (бет.упор)	0,159	19542,78	6552,34	3107	588	1042	319	51	
 	(24) 		100 м3 бетона в деле	3699,57	789,63			126	49,99	8	
 8.1	[401-0007]	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	16,218	632		10250		
 			м3					
 9	ТЕР30-08-023-03	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	0,574	8220,69	314,38	4719	474	180	71,4	41	
 	(24) 		100 м2	825,87	41,51			24	3,31	2	
 ИТОГО	559 638	26339	17351	2477	
 			2071	136	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	26339	1	26 339	
 Машины и механизмы	17351	1	17 351	
 Материалы	515948	1	515 948	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		559638	
 Накладные расходы (24-Мосты и трубы)	(18794+1534)*1,1	110%	22 361	
 Сметная прибыль (24-Мосты и трубы)	(18794+1534)*0,8	80%	16 262	
 Накладные расходы (104-Земляные работы, по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	(7545+537)*0,8	80%	6 466	
 Сметная прибыль (104-Земляные работы, по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	(7545+537)*0,5	50%	4 041	
 Итого		608768	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ