ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-2к	
 на Крайние опоры	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	6196,756 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	10940,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	140,473 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива		Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел 1. 	
 1	ТЕР05-01-078-03	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan РM26" в грунтах группы: 3	391	8850,86	6629,86	3460686	24215	2592275	5,21	2037	
 	(501) 		1 м3	61,93	74,26			29036	4,61	1803	
 2	ТЕР05-01-078-01	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "Bauer BG25", "Junttan РM26" в грунтах группы: 1	208	6492,58	4505,35	1350457	8341	937113	3,34	695	
 	(501) 	V=599-391	1 м3	40,1	57,82			12027	3,57	743	
 3	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8    13,44/2,44=5,51	1029,6	5,51	5,51	5673	0	5673		
 		V=572*1,8	тонн							
 4	ТЕР30-01-020-02	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше: с одновременной облицовкой	1,716	12999,86	5565,78	22308	9494	9551	492,68	845	
 	(24) 		100 м3	5532,8	751,57			1290	49,87	86	
 4.1	[401-0011]	Бетон гидротехнический	175,89	674		118550		
 			м3					
 5	ТЕР30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений	15,135	3090,87	1543,05	46780	10074	23354	53,59	811	
 	(24) 	V=10,845+0,412+1,75+2,128	1 т	665,58	146,62			2219	9,28	140	
 6	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	11,257	8270	0	93095		
 			т					
 7	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	1,75	6600	0	11550		
 			т					
 8	[101-1134]	Прокат холоднокатаный тонколистовой толщиной 3,9 мм из стали углеродистой обыкновенного качества	2,128	6900	0	14683		
 			т					
 9	ТЕР30-01-024-03	Устройство из монолитного железобетона: крыльев устоев НАСАДОК	1,911	48110,36	10655,55	91939	22678	20363	1056,72	2019	
 	(24) 		100 м3	11866,97	1596,56			3051	108,43	207	
 10	[401-0011]	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	198,744	674	0	133953		
 		V=1,911*104	м3					
 11	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	24,825	8270	0	205303		
 		V=20,221+3,89+0,414+0,3	т					
 12	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	13,241	6600	0	87391		
 		V=11,61+1,631	т					
 13	[101-1134]	Прокат холоднокатаный тонколистовой толщиной 3,9 мм из стали углеродистой обыкновенного качества	0,239	6900	0	1649		
 			т					
 14	ТЕР30-01-024-03	Устройство из монолитного железобетона: крыльев устоев ШКАФНЫХ СТЕНОК	0,871	48110,36	10655,55	41904	10336	9281	1056,72	920	
 	(24) 		100 м3	11866,97	1596,56			1391	108,43	94	
 15	[401-0011]	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	90,584	674	0	61054		
 		V=0,871*104	м3					
 16	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	12,038	8270	0	99554		
 		V=0,55+4,334+7,154	т					
 17	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	0,632	6600	0	4171		
 			т					
 18	ТЕР30-01-024-03	Устройство из монолитного железобетона: ОТКРЫЛКОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕН	0,1492	48110,36	10655,55	7178	1771	1590	1056,72	158	
 	(24) 	V=(14,36+0,56)/100	100 м3	11866,97	1596,56			238	108,43	16	
 19	[401-0009]	Бетон тяжелый, класс В 25 (М350)	15,5168	651	0	10101		
 		V=0,1492*104	м3					
 20	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	0,837	8270	0	6922		
 		V=0,737+0,1	т					
 21	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	0,09	6600	0	594		
 		V=0,07+0,02	т					
 22	ТЕР30-01-024-01	Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше	0,0216	21706,97	8243,33	469	145	178	536,8	12	
 	(24) 		100 м3	6704,63	1156,84			25	75,03	2	
 23	[401-0011]	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	2,2464	674	0	1514		
 		V=0,0216*104	м3					
 24	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	0,29	8270	0	2398		
 			т					
 25	ТЕР30-08-023-03	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	3,65	8220,69	314,38	30006	3014	1147	71,4	261	
 	(24) 		100 м2	825,87	41,51			152	3,31	12	
 26	ТЕР30-08-040-01	Окраска железобетонных лицевых поверхностей опор за 2 раза	1,77	1586,95	43,69	2809	408	77	18,44	33	
 	(24) 		100 м2	230,32	9,93			18	0,82	1	
 27	ТЕР30-08-040-02	Устройство подмостей для окраски	1,77	1281,25	311,17	2268	473	551	22,35	40	
 	(24) 		100 м2	267,08	43,25			77	2,74	5	
 ИТОГО:	5914959	90949	3601153	7831	
 			49524	3109	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	90949	1	90949	
 Машины и механизмы	3601153	1	3601153	
 Материалы	2223032	1	2223032	
 Итого		5915134	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(58393+8461)*1,1	110%	73539	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(58393+8461)*0,8	80%	53483	
 Накладные расходы (501 - Свайные работы)	(32556+41063)*1,3	130%	95705	
 Сметная прибыль (501 - Свайные работы)	(32556+41063)*0,8	80%	58895	
 Итого по разделу 1 в ценах 2000г.		6196756	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		6196756	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ