ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-5к	
 Мостовое полотно	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	8553,152 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	22283,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	273,303 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР30-08-025-04	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги : гидростеклоизолом без устройства защитного слоя (без стоимости Изола)	54,806	11788,61	490,08	646 087,00	74341	26859	119,59	6554	
 	(24) 		100 м2 изолируемой поверхности	1356,43	66,94			3669	4,85	266	
 1.1	[Прайс-лист]	Техноэластмост-С	13153,44	50,94		670 036,00		
 			м2					
 2	ТЕР06-01-017-01	Технологический прогрев бетона	1394,6	68,8	6,52	95948	17126	9093	1,08	1506	
 	(601) 		1 м3 бетона	12,28	0			0	0	0	
 3	ТЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	5,0786	4443,58	2720,35	22 567,00	2564	13816	38,3	195	
 	(21) 	V=5078,6/1000	1000 м2	504,88	86,8			441	4,83	25	
 3.1	410-0051	Смесь асфальтобетонная литая Цена:_(4250,19/2,07/1,2)*(628/595,29)=2599,26р 	483,48272	2599,26		1256697		
 			т					
 4	ТЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	5,0786	4443,58	2720,35	22 567,00	2564	13816	38,3	195	
 	(21) 	V=5078,6/1000	1000 м2	504,88	86,8			441	4,83	25	
 5	ТЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-1	5,0786	606,3	599,16	3 079,00	36	3043	0,54	3	
 	(21) до 7 см	V=5078,6/1000; К=6	1000 м2	7,14	14,16			72	0,72	4	
 5.1	[ЭнСиСи Индустри]	Смесь асфальтобетонная ЩМА-15  Цена: 2531/1,18/1,103/2,44*(628/595,29)=840,77	915,41765	840,77		769656		
 			т					
 6	ТЕР30-01-011-01	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов (мет.цоколей)	16,05	592,3	0	9506	9033	0	48,4	777	
 	(24) 		1 т арматуры	562,81	0			0	0	0	
 6.1	[101-9085]	Металл цоколей	16,05	5580		89559		
 			т					
 7	ТЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (ЗАПОЛНЕНИЕ  БЕТОНОМ)	0,0468	19542,78	6552,34	915	173	307	319	15	
 	(24) 		100 м3 бетона в деле	3699,57	789,63			37	49,99	2	
 7.1	[401-0013]	Бетон тяжелый, класс В40 (М500)	4,7736	717,82		3427		
 			м3					
 8	ТЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА толщ.8см)	0,322	19542,78	6552,34	6293	1191	2110	319	103	
 	(24) 		100 м3 бетона в деле	3699,57	789,63			254	49,99	16	
 8.1	[401-0013]	Бетон тяжелый, класс В40 (М500)	32,844	717,82		23576		
 			м3					
 9	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4	18872,85	91,94	75869	541	370	10,21	41	
 	(21) 		100 м2 покрытия	134,59	0,55			2	0,04	0	
 10	ТЕР27-09-003-03	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам: металлических мостовой группы	54	1072,28	122,04	57903	20892	6590	34,35	1855	
 	(21) 		10 м	386,89	36,05			1947	2,45	132	
 10.1	[Прайс-лист]	Барьерное ограждение "FRACASSO"	540	1547,35		835569		
 			м					
 11	ТЕР30-08-001-01	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	84,9	10631,7	7,4	902631	65708	628	66,49	5645	
 	(24) 		1 т перил	773,94	0,12			10	0,01	1	
 12	ТЕР30-08-032-01	Установка деформационного шва "Маурер"	81,8	1118,87	292,33	91 524,00	33155	23913	25,1	2053	
 	(24) 		1 м	405,32	11,88			972	0,74	61	
 12.1	[Прайс-лист]	Стоимость ДШ "Маурер" тип D80	81,8	9625,22		787 343,00		
 			1 м шва					
 13	ТЕР46-03-001-05	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 45 мм	0,76	1157,54	468,45	880	214	356	20,5	16	
 	(49) 		100 отверстий	281,66	335,94			255	21,1	16	
 14	ТЕР07-06-003-02	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб: керамических	1,7328	1358,07	0,69	2353	2246	1	136	236	
 	(701) 	V=76*2,28/100	100 м канала	1296,08	0,12			0	0,01	0	
 15	104-9400-015	Трубки из вспененного полиэтилена внутр. диам. 42 мм толщ. 9 мм	173,28	18	0	3119		
 		V=76*2,28	м					
 16	ТЕР27-06-007-02	Нарезка швов в бетоне: свежеуложенном  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ ШТРАБ	4,86	695,55	517,88	3380	479	2517	9,71	47	
 	(21) 		100 м шва	98,65	44,36			216	2,81	14	
 17	[408-0019]	Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракция 20-40 мм	8,02	181,85	0	1458		
 			м3					
 18	[101-1575]	Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65	0,035	10300	0	361		
 			т					
 19	ТЕР09-01-005-02	Монтаж каркасов зданий: арочных, пролетом до 48 м МАЧТ   ОСВЕЩЕНИЯ	100	1655,02	850,07	165502	29262	85007	21,5	2150	
 	(9) 		1 т конструкций	292,62	54,62			5462	3,3	330	
 19.1	[201-9002]	Конструкции стальные	100	14800		1480000		
 			т					
 ИТОГО	8 027 805	259525	188426	21391	
 			13778	892	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	259525	1	259525	
 Машины и механизмы	188426	1	188426	
 Материалы	7579854	1	7579854	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		8027805	
 Накладные расходы (9 - Строительные металлические конструкции)	(29262+5462)*0,9	90%	31252	
 Сметная прибыль (9 - Строительные металлические конструкции)	(29262+5462)*0,85	85%	29515	
 Накладные расходы (21-Автомобильные дороги)	(27076+3119)*1,42	142%	42877	
 Сметная прибыль (21-Автомобильные дороги)	(27076+3119)*0,95	95%	28685	
 Накладные расходы (24-Мосты и трубы)	(183601+4942)*1,1	110%	207397	
 Сметная прибыль (24-Мосты и трубы)	(183601+4942)*0,8	80%	150834	
 Накладные расходы (49-Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	(214+255)*1,1	110%	516	
 Сметная прибыль (49-Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	(214+255)*0,7	70%	328	
 Накладные расходы (601-Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	(17126+0)*1,05	105%	17982	
 Сметная прибыль (601-Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве)	(17126+0)*0,65	65%	11132	
 Накладные расходы (701-Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)	(2246+0)*1,3	130%	2920	
 Сметная прибыль (701-Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)	(2246+0)*0,85	85%	1909	
 Итого		8553152	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ