ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-1к	
 на Подготовительные работы и СВСиУ	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	3340,355 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	39393,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	453,746 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.  	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 Раздел 1.Монтажные площадки	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	[408-9040-001]	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом самовывоза самосвалами из карьера на расстояние 26 км)	252	90,5	0	22806		
 			м3					
 2	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)	3,528	24,61	24,61	87	0	87	0	0	
 	(101) 		1000 м2	0	3,95			14	0,25	1	
 3	ТЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных	2,36	2797,92	448,06	6603	5546	1057	230,84	545	
 	(24) 		100 м3	2349,86	97,69			231	8,06	19	
 3.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм	328,04	154		50518		
 			м3					
 4	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	2,36	584,33	445,74	1379	327	1052	13,22	31	
 	(21) 		100 м3	138,59	59,47			140	3,79	9	
 5	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8    13,44/2,44=5,51	413	5,51	5,51	2276	0	2276		
 		V=236*1,75	тонн							
 6	ТЕР27-12-010-01	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	3,528	6248,03	4421,39	22043	5637	15599	155,87	550	
 	(21) 		100 м3	1597,67	611,9			2159	38,76	137	
 7	ТЕР27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	3,528	6149,52	4743,16	21696	4962	16734	139,52	492	
 	(21) 		100 м3	1406,36	668,5			2358	43,76	154	
 8	[446-6010-003]	Плиты дорожные ПЛ-107   1199,31/3=400 руб. Трёхкратная оборачиваемость	352,8	400	0	141120		
 			м3					
 9	[408-9040-001]	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом самовывоза самосвалами из карьера на расстояние 26 км)	76	90,5	0	6878		
 			м3					
 10	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)	1,47	24,61	24,61	36	0	36	0	0	
 	(101) 		1000 м2	0	3,95			6	0,25	0	
 11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	2,214	3266,52	3012,16	7232	530	6669	24,19	54	
 	(21) 		100 м3	239,24	317,26			702	20,6	46	
 11.1	[408-9080]	Щебень	278,964	159		44355		
 			м3					
 12	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	2,214	584,33	445,74	1294	307	987	13,22	29	
 	(21) 		100 м3	138,59	59,47			132	3,79	8	
 13	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8    13,44/2,44=5,51	387,45	5,51	5,51	2135	0	2135		
 		V=221,4*1,75	тонн							
 14	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	0,328	5011,11	4861,04	1644	47	1594	15,08	5	
 	(101) 		1000 м3	143,71	689,2			226	43,62	14	
 15	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8    13,44/2,44=5,51	524,8	5,51	5,51	2892	0	2892		
 		V=328*1,6	тонн							
 ИТОГО:	334994	17356	51118	1706	
 			5968	388	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	17356	1	17356	
 Машины и механизмы	51118	1	51118	
 Материалы	266520	1	266520	
 Итого		334994	
 Накладные расходы (21 - Автомобильные дороги)	(11763+5491)*1,42	142%	24501	
 Сметная прибыль (21 - Автомобильные дороги)	(11763+5491)*0,95	95%	16391	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(5546+231)*1,1	110%	6355	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(5546+231)*0,8	80%	4622	
 Накладные расходы (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(47+246)*0,95	95%	278	
 Сметная прибыль (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(47+246)*0,5	50%	147	
 Итого по разделу 2 в ценах 2000г.		387288	
 	
 Раздел 2.Сложные вспомогательные сооружения	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Устройство подмостей для бетонирования опор	
 1	ТЕР30-09-010-01	Изготовление подмостей	17,2	11539,77	897,1	198 484,00	7852	15430	38,2	657	
 	(24) 	V=2,1+15,1	1 т	456,49	168,69			2901	10,72	184	
 2В	Возврат		19,952	(49,3)	0	(984)		
 		V=17,2*1,16	м3					
 3	ТЕР30-09-003-01	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: до 12 м МОНТАЖ ПОДМОСТЕЙ	68,8	1144,5	173,8	78 742,00	27428	11957	35,5	2442	
 	(24) 	V=15,1*4+2,1*4	1 т	398,67	18,58			1278	1,11	76	
 4	ТЕР30-09-003-03	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций  ДЕМОНТАЖ ПОДМОСТЕЙ	68,8	323,5	210,65	22 257,00	7764	14493	10,42	717	
 	(24) 	V=15,1*4+2,1*4	1 т	112,85	23,57			1622	1,39	96	
 5	ТЕР30-06-002-04	Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу: из брусьевУСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	6,9144	3910,504	500,58	27 039,00	3498	3461	43,56	301	
 	(24) 	V=3,9+17,6-68,8*0,212; ЗП=281,08*1,8; ЭММ=278,1*1,8; ЗПм=38,49*1,8; ТЗТ=24,2*1,8; ТЗТм=2,45*1,8	1 м3	505,944	69,282			479	4,41	30	
 6	ТЕР30-09-004-01	Устройство опор из шпадьных клеток	0,18	14830,44	1758,72	2 669,00	325	317	179,2	32	
 	(24) 	ЗП=451,58*4; ЭММ=439,68*4; ЗПм=61,1*4; ТЗТ=44,8*4; ТЗТм=3,87*4	100 шпал	1806,32	244,4			44	15,48	3	
 7	ТЕР30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	0,18	3279,72	1756	590,00	274	316	158,72	29	
 	(24) 	ЗП=380,93*4; ЭММ=439*4; ЗПм=60,99*4; ТЗТ=39,68*4; ТЗТм=3,86*4	100 шпал	1523,72	243,96			44	15,44	3	
 8	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,35	23300,52	3012,16	8 155,00	84	1054	24,19	8	
 	(21) 		100 м3	239,24	317,26			111	20,6	7	
 9	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	0,35	584,33	445,74	205,00	49	156	13,22	5	
 	(21) 		100 м3	138,59	59,47			21	3,79	1	
 10	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8 (ЦЕНА=13,44/2,44=5,51)	61,25	5,51	5,51	337	0	337		
 		V=35*1,75	тонн							
 СВСУ для монтажа металлического пролетного строения	
 11	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)	2,8	24,61	24,61	69,00	0	69	0	0	
 	(101) 		1000 м2 грунта	0	3,95			11	0,25	1	
 12	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1,08	3266,52	3012,16	3 528,00	258	3253	24,19	26	
 	(21) 		100 м3	239,24	317,26			343	20,6	22	
 12.1	[408-9080]	Щебень	136,08	159		21637		
 			м3					
 13	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	1,08	584,33	445,74	631,00	150	481	13,22	14	
 	(21) 		100 м3	138,59	59,47			64	3,79	4	
 14	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8 (ЦЕНА=13,44/2,44=5,51)	189	5,51	5,51	1041	0	1041		
 		V=108*1,75	тонн							
 15	ТЕР27-12-010-01	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	1,6128	6248,03	4421,39	10 077,00	2577	7131	155,87	251	
 	(21) 	V=80,64*2/100	100 м3	1597,67	611,9			987	38,76	63	
 16	ТЕР27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	1,6128	6149,52	4743,16	9 918,00	2268	7650	139,52	225	
 	(21) 	V=80,64*2/100	100 м3	1406,36	668,5			1078	43,76	71	
 17	[446-6010-003]	Плиты дорожные ПЛ-107 (3-х_кратная_оборачиваемость) Цена=1199,31/3=400р.	80,64	400	0	32256		
 			м3					
 18	ТЕР30-09-003-01	Сборка МИК	171,6	1716,97	347,6	294 632,00	136824	59648	71	12184	
 	(24) 	ЗП=398,67*2; ЭММ=173,8*2; ЗПм=18,58*2; ТЗТ=35,5*2; ТЗТм=1,11*2	1 т	797,34	37,16			6377	2,22	381	
 19	[201-9030]	Металлоконструкции подмостей	36036	14,61	0	526486		
 		V=30*7*171,6	т					
 20	ТЕР30-09-003-03	Разборка МИК	171,6	647	421,3	111 025,00	38730	72295	20,84	3576	
 	(24) 	ЗП=112,85*2; ЭММ=210,65*2; ЗПм=23,57*2; ТЗТ=10,42*2; ТЗТм=1,39*2	1 т	225,7	47,14			8089	2,78	477	
 21	ТЕР30-06-002-04	Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу: из брусьевУСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	2,0208	3910,504	500,58	7 902,00	1022	1012	43,56	88	
 	(24) 	V=19,2*2-171,6*0,212; ЗП=281,08*1,8; ЭММ=278,1*1,8; ЗПм=38,49*1,8; ТЗТ=24,2*1,8; ТЗТм=2,45*1,8	1 м3	505,944	69,282			140	4,41	9	
 22	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,26	23300,52	3012,16	6 058,00	62	783	24,19	6	
 	(21) 		100 м3	239,24	317,26			82	20,6	5	
 23	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	0,26	584,33	445,74	152,00	36	116	13,22	3	
 	(21) 		100 м3	138,59	59,47			15	3,79	1	
 24	ССЦ01.2000 Табл.8-1	Расстояние перевозки - от 0,1 до 1 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 8 (ЦЕНА=13,44/2,44=5,51)	45,5	5,51	5,51	251	0	251		
 		V=26*1,75	тонн							
 25	ТЕР30-09-004-01	Устройство опор из шпальных клеток	1,4	13047,92	879,36	18 267,00	1264	1231	89,6	125	
 	(24) 	ЗП=451,58*2; ЭММ=439,68*2; ЗПм=61,1*2; ТЗТ=44,8*2; ТЗТм=3,87*2	100 шпал	903,16	122,2			171	7,74	11	
 26	ТЕР30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	1,4	1639,86	878	2 296,00	1067	1229	79,36	111	
 	(24) 	ЗП=380,93*2; ЭММ=439*2; ЗПм=60,99*2; ТЗТ=39,68*2; ТЗТм=3,86*2	100 шпал	761,86	121,98			171	7,72	11	
 27	ТЕР30-09-004-01	Устройство опор из шпальных клеток (2 раза)	3,25	2547,92	879,36	8 281,00	2935	2858	89,6	291	
 	(24) 	ЗП=451,58*2; ЭММ=439,68*2; ЗПм=61,1*2; ТЗТ=44,8*2; ТЗТм=3,87*2	100 шпал	903,16	122,2			397	7,74	25	
 28	[102-0100]	Брусья необрезные из хвойных пород 150 мм и более, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IIУСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ КЛЕТОК ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛА	26	1520	0	39520		
 			м3					
 29	ТЕР30-09-004-02	Разборка опор из шпальных клеток	3,25	1639,86	878	5 330,00	2476	2854	79,36	258	
 	(24) 	ЗП=380,93*2; ЭММ=439*2; ЗПм=60,99*2; ТЗТ=39,68*2; ТЗТм=3,86*2	100 шпал	761,86	121,98			396	7,72	25	
 30	ТЕР30-09-010-01	Изготовление пподмостей для монтажа металлических консолей и поперечных связей	20	11539,77	897,1	230 795,00	9130	17942	38,2	764	
 	(24) 		1 т	456,49	168,69			3374	10,72	214	
 31В	Возврат		23,2	(49,3)	0	(1144)		
 		V=20*1,16	м3					
 32	ТЕР30-09-003-01	Сборка подмостей (12 раз)	20	7441,67	2085,6	148 833,00	95681	41712	426	8520	
 	(24) 	ЗП=398,67*12; ЭММ=173,8*12; ЗПм=18,58*12; ТЗТ=35,5*12; ТЗТм=1,11*12	1 т	4784,04	222,96			4459	13,32	266	
 33	ТЕР30-09-003-03	Разборка подмостей (9 раз) 	20	3882	2527,8	77 640,00	27084	50556	125,04	2501	
 	(24) 	ЗП=112,85*12; ЭММ=210,65*12; ЗПм=23,57*12; ТЗТ=10,42*12; ТЗТм=1,39*12	1 т	1354,2	282,84			5657	16,68	334	
 34	ТЕР30-06-002-04	Устройство и разборка деревянного настила	7,76	3910,504	500,58	30 346,00	3926	3885	43,56	338	
 	(24) 	V=12-20*0,212; ЗП=281,08*1,8; ЭММ=278,1*1,8; ЗПм=38,49*1,8; ТЗТ=24,2*1,8; ТЗТм=2,45*1,8	1 м3	505,944	69,282			538	4,41	34	
 35	ТЕР09-03-003-06	Монтаж и демонтаж траверсы (11 раз)	10	20879,36	4552,79	208 794,00	13985	45528	117,48	1175	
 	(9) 	ЗП=127,14*11; ЭММ=413,89*11; ЗПм=43,85*11; ТЗТ=10,68*11; ТЗТм=2,71*11	1 т	1398,54	482,35			4824	29,81	298	
 36В	Возврат		11,6	(49,3)	0	(572)		
 		V=10*1,16	м3					
 ИТОГО:	2134243	386749	369046	34647	
 			43673	2652	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	386749	1	386749	
 Машины и механизмы	369046	1	369046	
 Материалы	1378448	1	1378448	
 Итого по возврату материала		(2700)	
 Итого		2134243	
 Накладные расходы (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(0+11)*0,95	95%	10	
 Сметная прибыль (101 - Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(0+11)*0,5	50%	6	
 Накладные расходы (9 - Строительные металлические конструкции)	(13985+4824)*0,9	90%	16928	
 Сметная прибыль (9 - Строительные металлические конструкции)	(13985+4824)*0,85	85%	15988	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(367280+36137)*1,1	110%	443759	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(367280+36137)*0,8	80%	322734	
 Накладные расходы (21 - Автомобильные дороги)	(5484+2701)*1,42	142%	11623	
 Сметная прибыль (21 - Автомобильные дороги)	(5484+2701)*0,95	95%	7776	
 Итого по разделу 2 в ценах 2000г.		2953067	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		3340355	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ