Дефектная ведомость

N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	
1	Разборка парапетов	 100 м 	1,33	
2	Разборка кладки стен из: кирпича (парапета)	 10 м3 	1,83	
3	Демонтаж кладки дымовых кирпичных труб	м3	8.2	
4	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	32.9	
5	Установка стропил	м3	7,037	
6	Установка швеллера металлического № 18 	п/м	60,84	
7	Установка стоек	м3	0,911	
8	Установка мауэрлат	м3	1,3	
9	Установка конька	м3	0,406	
10	Установка доски лежень	м3	0,609	
11	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3	0,945	
12	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2	8,589	
13	Установка диагональной ноги	м3	0,708	
14	Установка стоек под диагональной ноги	м3	0,108	
15	Установка кобылок	м3	0,201	
16	Установка накладок	м3	0,886	
17	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0,859	
18	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	3.173	
19	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	8,589	
20	Устройство слуховых окон	шт	2	
21	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,092	
22	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,012	
23	Монтаж: конструкций снегозадерживающих ограждений	п/м	   133,0	
24	Кладка карниза: при высоте этажа свыше 4 м	м3	7,98	
25	Разборка кладки стен из: кирпича(входных узлов – 2 шт.)	 10 м3 	1,2
	
26	Демонтаж железобетонных конструкции	 м3	2,16	
27	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	 100 шт. 	0,02	
28	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	6,0	
29	Монтаж крыши входного узла из: профилированного листа при высоте здания до 4 м	100 м2	0,088	
30	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0,42	
31	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0,42	
32	Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых	 100 м3	0.0275	
33	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,128	
34	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 	0.078	
35	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 	0.078	

Составил:              ________________