Приложение N 3

МЕТОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 МАШ.-Ч ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется по следующей формуле:

                  С    = А + З + Б + Э + С + Г + Р + П,        (1)

                   маш

    где С    - размер 1 маш.-ч эксплуатации строительной   машины,

         маш

руб.;

А - размер постоянных эксплуатационных затрат - нормативные амортизационные отчисления на полное восстановление машин, руб./маш.-ч;

З - размер оплаты труда рабочих, управляющих строительными машинами, руб./маш.-ч;

Б - размер затрат на замену быстроизнашивающихся частей, руб./маш.-ч;

Э - размер затрат энергоносителей, руб./маш.-ч;

С - размер затрат смазочных материалов, руб./маш.-ч;

Г - размер затрат гидравлической жидкости, руб./маш.-ч;

Р - размер затрат на все виды ремонтов машин, их техническое обслуживание и диагностирование, руб./маш.-ч;

П - размер затрат на перебазирование машин с одной стройплощадки (базы механизации) на другую строительную площадку, руб./маш.-ч.

1. Размер постоянных эксплуатационных затрат, амортизационные отчисления на полное восстановление машин определяются по формуле:

                               ЦН

                                 а

                           А = ----,                           (2)

                               100Т

    где Ц - балансовая (инвентарно-расчетная)  стоимость   машины,

руб.;

    Н  - годовая норма  амортизационных   отчислений   на   полное

     а

восстановление по данному виду строительных машин, %/год;

    Т - нормативный годовой режим эксплуатации машин, маш.-ч/год.

2. Размер оплаты труда звена (команды) рабочих, управляющих машинами, определяется по ее фактическому (прогнозируемому) уровню или по применяемым в организации тарифным ставкам соответствующих разрядов с учетом доплат, надбавок, премий и других выплат.

Состав звена и тарифные разряды рабочих определяются согласно руководствам по эксплуатации машин с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

3. Размер затрат на замену быстроизнашивающихся частей определяется по формуле:

                               Ц

                                ч

                           Б = ---,                            (3)

                               Т

                                ч

    где Ц  - средневзвешенная     свободная     (рыночная)    цена

         ч

быстроизнашивающихся частей или их комплекта на машину, руб.;

    Т  - средневзвешенный нормативный ресурс  быстроизнашивающихся

     ч

частей или их комплекта на машину, маш.-ч.

4. Размеры затрат на энергоносители, смазочные материалы и гидравлическую жидкость определяются путем умножения действующих текущих сметных цен на нормы их расхода.

Нормы расхода указанных материалов принимаются по соответствующим документам, паспортным данным или расчетным путем.

5. Размеры затрат на ремонт и техническое обслуживание машин данного вида, типа или типоразмерной группы определяются по формуле:

                               ЦН

                                 р

                           Р = ----,                           (4)

                               100Т

    где Ц,  Т -  показатели,  определяемые в  порядке,  изложенном

выше;

    Н  - норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание

     р

машин, %/год. Этот нормативный показатель определяется по формуле:

                               З

                                р

                          Н  = --- 100,                        (5)

                           р   Б

                                с

    где З  - величина среднегодовых затрат на все виды ремонтов  и

         р

техническое обслуживание  машин    данного    вида,    типа    или

типоразмерной группы, руб.;

    Б  - среднегодовая балансовая стоимость машин  данного   вида,

     с

типа или типоразмерной группы, руб.

6. При разработке нормативов на перебазирование машин, на которые эти нормативы отсутствуют в Сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, а также при разработке индивидуальных сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин учитываются дополнительные условия выполнения работ по перебазированию:

способ перебазирования - своим ходом, на буксире, на трейлере (с демонтажом и без демонтажа машины);

расстояние (время) перебазирования, включая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку машины;

состав автотранспортных средств - количество и марка тягачей, прицепов, машин сопровождения;

вид и типоразмерная группа крана, применяемого на монтаже, демонтаже, погрузке и разгрузке машины;

количественный и квалификационный состав звена рабочих, занятых на работах по перебазированию машин, без учета машиниста машины, подлежащей перебазированию.

В случаях, когда фактические затраты на перебазировку строительных машин отличаются от нормативных показателей, приводимых в указанном Сборнике, более чем на 10 процентов, нормативные показатели корректируются в локальных сметах отдельной строкой.

    Примечание. В норме  годовых  затрат на  ремонт  и техническое

обслуживание машин Н  и  соответственно  в  величине среднегодовых

затрат З  учитываются  также накладные расходы базы механизации, у

которой на балансе числится техника.

