КАЛЬКУЛЯЦИЯ № ВФЭСН-46-1-1-1-1	
	
	Ремонт  подвесных подкрановых путей  с  ремонтом стыковых соединений балок и  выравниванием (рихтовкой) подкрановых путей по высоте подкрановой балке с использованием автовышки или лесов инвентарных		
№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная себестоимость	
				на ед.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ВФЭСН-46-1-1-1-1	Ремонт  подвесных подкрановых путей  с  ремонтом стыковых соединений балок и  выравниванием (рихтовкой) подкрановых путей по высоте подкрановой балке с использованием автовышки или лесов инвентарных	1 узел	1	0	0	
Состав работ.  Подготовительные операции: Транспортировка материалов  Состав работ: Загрузка материалов, оборудования, инструментов  в автомобиль. Перевозка  на расстояние до 2 км с сопровождением груза.   Разгрузка материалов, оборудования, инструментов из автомобиля вручную. Перемещение инструментов, материалов, оборудования к месту производства работ ( свыше 20 м, предусмотренных сборником) Перемещение, сборка, разборка лесов, установка вышки.  Основные операции: Изготовление подкладных пластин  б=16   ( разметка, зачистка) 2 шт;Изготовление подкладных пластин  б=16   ( газовая резка) 2 шт; Изготовление подкладных пластин  б=10   ( разметка, зачистка) 2 шт; Изготовление подкладных пластин  б=10   ( газовая резка) 2 шт;  Зачистка узла крепления от остаточного шва, окалины; разборка, сборка болтовых соединений узлов с подборкой крепежа (2 шт болт-гайка М 16*110, 2 шт болт-гайка М 20*100);смазка перед сборкой болтов консистентной смазкой, установка подкладных пластин.; Газовая резка прикипевших болтов и шайб ( 2 шт болт-гайка М 16*110, 2 шт болт-гайка М 20*100) на 1 узле; Правка (рихтовка) подкрановых путей : нанесение рисок на кронштейны и натяжение осевой проволоки. Ослабление бо	
	ЭСН01-ТЗ-400040-6	ЗАТРАТЫ ТРУДА СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 С КП=1,0	ЧЕЛ/Ч	5,57	0	0	
	ЭСН01-ТЗ-400020-2	ЗАТРАТЫ ТРУДА СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,0  С КП=1,0	ЧЕЛ/Ч	1,83	0	0	
	ЭСН01-ТЗ-400030-4	ЗАТРАТЫ ТРУДА СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0  С КП=1,0	ЧЕЛ/Ч	5,84	0	0	
	ЭСН01-ТЗ-430030-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА ГАЗОРЕЗЧИКА СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 с КП=1,0	ЧЕЛ/Ч	0,64	0	0	
	ЭСН01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ/Ч	2,	0	0	
	ЭСН01-МАШ-031052	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ, ВЫСОТА 12 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 250 КГ	МАШ/Ч	2,26	0	0	
	ЭСН01-542-0042	ПРОПАН	КГ	0,0992	0	0	
	ЭСН01-101-0324-901	КИСЛОРОД	М3	0,5367	0	0	
	ЭСН01-101-1120	ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ, ШИРИНОЙ СВЫШЕ 1400 ДО 1500 ММ, СТАЛЬ С245	Т	0,0068	0	0	
	ЭСН01-101-2063	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 20 ММ	КГ	1,344	0	0	
	ЭСН01-542-0034	СМАЗКА СОЛИДОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАРКА "С"	Т	0,00005	0	0	
	
Составил: 							
Проверил: