Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.6.521 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
Согласовано:			Утверждаю:		

Стройка:		
Объект:	Восстановление дорожного покрытия	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02	
Восстановление дорожной конструкции 	
Основание:		
Сметная стоимость	183,63	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	0	 тыс. руб.	
	строительных работ	183,63	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	0,05	 тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	4,82	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах октября 2008 г. года	
	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
№
п/п				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ)	0								
2	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	193	22	118
4	38,30
4,83	1,66
0,21	
3	ТЕР-27-06-030-1
Доп.вып.1 H1=2 H2=2 H4=2 H5=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ:КНОРМЕ 6-29-1
Козп=2 Кмат=2 Кэм=2 (К-2)
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	418,40
9,52	408,88
18,88	18		18
1	0,36
0,48	0,02
0,02	
4	ССЦ01-410-0001-005	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I, ТИП А,  ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
121,75*43,4/1000
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	5,284
Т	594,94		3144					
5	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	193	22	118
4	38,30
4,83	1,66
0,21	
6	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	193	22	118
4	38,30
4,83	1,66
0,21	
7	ССЦ01-410-0021-006	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ 186,2*43,4/100
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	8,081
Т	546,66		4418					
8	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	193	22	118
4	38,30
4,83	1,66
0,21	
9	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	193	22	118
4	38,30
4,83	1,66
0,21	
10	ТЕР-27-06-030-1
Доп.вып.1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ:КНОРМЕ 6-29-1

Козп=2 Кмат=2 Кэм=2 (К-2)
НР=133,48%
СП=95%	0,0434
1000М2	202,10
2,38	199,72
4,72	9		9	0,09
0,12	
0,01	
11	ССЦ01-410-0021-006	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ (186,2+11,8*2)*43,4/1000
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	9,105
Т	546,66		4977					
12	ТЕР-27-04-005-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА КГС/СМ2) ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
НР=133,48%
СП=95%	0,0364
1000М2	4609,14
368,86	4175,48
806,75	168	13	153
29	36,96
52,72	1,35
1,92	
13	ССЦ01-408-0012	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	6,8822
М3	146,00		1005					
14	ССЦ01-408-0010	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	0,5462
М3	192,00		105					
15	ТЕР-27-04-005-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА КГС/СМ2) ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНЕГО СЛОЯ
НР=133,48%
СП=95%	0,0364
1000М2	3109,15
319,66	2746,29
531,51	113	12	99
19	32,03
34,50	1,17
1,26	
16	ССЦ01-408-0012	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	6,8822
М3	146,00		1005					
17	ТЕР-27-04-006-4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)): НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМ
Козп=4 Кмат=4 Кэм=4 (К-4)
НР=133,48%
СП=95%	0,0364
1000М2	698,60	698,60
148,80	-25		-25
-5	
10,04	
-0,37	
18	ССЦ01-408-0012	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	1,8346
М3	146,00		-268					
19	ТЕР-27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА
НР=133,48%
СП=95%	0,1638
100 М3 ОСНОВАНИЯ	2032,85
154,06	1867,99
205,94	333	25	306
34	15,72
13,88	2,57
2,27	
20	СССЦ01-408-9040-009	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ САМОСВАЛАМИ С ПЛОЩАДОК В ЧЕРТЕ ГОРОДА НА РАССТОЯНИЕ 20 КМ)
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	18,2
М3	57,40		1045					
21		УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ	0								
22	ТЕР-27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
НР=133,48%
СП=95%	0,16
100М	3686,21
817,35	80,08
11,20	590	131	13
2	76,08
0,72	12,17
0,12	
23	403-9008-512
ЦМЭЦ 10 2008	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР100.30.18
Кмат=0,194 (К-0,194)	16
ШТ	90,48		1448					
24	ТЕР-27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ
НР=133,48%
СП=95%	0,0064
100М3	3266,52
239,24	3012,16
317,26	21	2	19
2	24,19
20,60	0,15
0,13	
25	ССЦ01-408-9080	ЩЕБЕНЬ	0,8065
М3	159,00		128					
26	ТЕР-27-03-011-6
Доп.вып.1	ФРЕЗЕРОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ БОЛЬШИМИ ФРЕЗАМИ (ПО ТИПУ ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ ФИРМЫ <WIRТGЕN>) С ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА 1900-2010 ММ И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,56
100М2	6346,27
22,74	6314,89
72,38	3554	13	3536
41	2,18
4,65	1,22
2,60	
27	ТЕР-27-03-012-4
Доп.вып.2, 2003	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФРЕЗЕРУЕМОГО СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-03-011-6 ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ОТ10 ДО14 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,56
100М2	222,64
0,94	221,35
2,36	-125	-1	-124
-1	0,09
0,16	-0,05
-0,09	
28	СССЦ01-310-3010-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 10 КМ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1
56*0,14*2,2*0,9	15,52
Т	15,48		240					
29	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,056
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	249	28	153
5	38,30
4,83	2,14
0,27	
30	ТЕР-27-06-030-1
Доп.вып.1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ:КНОРМЕ 6-29-1
Козп=2 Кэм=2 (Индексация ПЗ)
НР=133,48%
СП=95%	0,056
1000М2	202,10
2,38	199,72
4,72	11		11	0,09
0,12	0,01
0,01	
31	ССЦ01-410-0001-005	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I, ТИП А, (ГАББРО-ДИАБАЗ) ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
121,75*56/1000
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	6,818
Т	594,94		4056					
32	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,056
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	249	28	153
5	38,30
4,83	2,14
0,27	
33	ТЕР-27-06-029-1
Доп.вып.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ
НР=133,48%
СП=95%	0,056
1000М2	4443,58
504,88	2720,35
86,79	249	28	153
5	38,30
4,83	2,14
0,27	
34	ТЕР-27-06-030-1
Доп.вып.1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ:КНОРМЕ 6-29-1
Козп=2 Кэм=2 (Индексация ПЗ)
НР=133,48%
СП=95%	0,056
1000М2	202,10
2,38	199,72
4,72	11		11	0,09
0,12	0,01
0,01	
35	ССЦ01-410-0021-006	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ
186,2*56/1000
Кмат=0,194 (Индексация ПЗ)	10,427
Т	546,00		5693					
Итого по смете:	33386	389	5075		33	
	157		10	

		Накладные расходы по видам работ					
	п. 21	[ 2,3,5,6,8,9,12,15,17,19,22,24,26,27,29,32,33]	133,48 %	ФОТ	729		
		ИТОГО накладные расходы			729		
							
		Сметная прибыль по видам работ					
	п. 21	[ 2,3,5,6,8,9,12,15,17,19,22,24,26,27,29,32,33]	95 %	ФОТ	518		
		ИТОГО сметная прибыль			518		
							
		Прямые затраты			33386		
		Материальные затраты в т.ч.			27682		
		   Материалы, учтенные расценками			926		
		   Материалы, не учтенные расценками			26756		
		Основная зарплата			389		
		Эксплуатация машин			5075		
		в тч ЗП машинистов			157		
		Транспортировка			240		
		Накладные расходы			729		
		Сметная прибыль			518		
		---Переход в текущие цены---ВЦ №10/08 т.2 п. 29,1					
		З/плата основных рабочих		8,828	3434		
		З/плата  машинистов		8,828	1386		
		Эксплуатация машин		5,225	26517		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		5,154	4773		
		Транспортировка		5,225	1254		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		5,154	137900		
		Итого в текущих ценах			172624		
		Накладные расходы от ФОТ		8,828	6436		
		Сметная прибыль от ФОТ		8,828	4573		
		Итого по смете			183633		
	
Составил: 				
	
Проверил: