Стройка:		
Объект:	Индивидуальный жилой дом общей площадью 144 м2	
Заказчик:		
Подрядчик:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на 	
Сметная стоимость:	2 297.740	тыс. руб.	
монтажных работ:	50.401	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.959	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	294.622	тыс. руб.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА	
1.	Е01-02-057-2 
Разработка грунта вручную в траншеях под ленточный фундамент, 100 м3	0.26	7 739.98		2 012.39	2 012.39		154	40.04	
			7 739.98							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
2.	Е01-02-027-5 
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2, 1000 м2	0.086	6 756.82		581.09	581.09		123	10.578	
			6 756.82							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
3.	Е01-02-068-1 
Водоотлив из траншей, 100 м3	0.7893	10 695.30	10 695.30	8 441.80		8 441.80			
				6 633.84			5 236.09	97.2114	76.728958	
	  - К2 = 6.07; К3 = 4.59; К5 = 1; К6 = 1									
4.	Е08-01-002-1 
Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3	2.3	409.58	65.76	942.04	104.01	151.25	0.9	2.07	
			45.22	14.33			32.95	0.21	0.483	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.77; К5 = 3.52; К6 = 1									
5.	Е08-01-002-3 
Устройство основания под фундаменты: гравийного, м3	2.3	829.05	65.76	1 906.81	116.57	151.25	0.99	2.277	
			50.68	14.33			32.95	0.21	0.483	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.77; К5 = 3.05; К6 = 1									
	
6.	Е06-01-001-22 
Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху: до 1000 мм, 100 м3	0.149	173 589.42	10 899.59	25 864.82	3 792.08	1 624.04	446.04	66.45996	
			25 450.17	2 273.22			338.71	28.77	4.28673	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(61509.00=606.00*101.5) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.68; К5 = 3.09; К6 = 1									
	
7.	С401-0069 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300), м3	15.1235	2 535.07		38 339.13					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
8.	Е08-01-003-7 
Обмазка  ленточного фундамента  битумом в 2 слоя, 100 м2	0.36	6 859.53	218.53	2 469.43	467.90	78.67	21.2	7.632	
			1 299.71	153.15			55.13			
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.27; К5 = 2.02; К6 = 1									
	
9.	Е06-01-036-1 
Засыпка песокм пазух ленточного фундамента, 100 м3	0.094	56 049.61	10 120.81	5 268.66	1 067.21	951.36	196.47	18.46818	
			11 353.27	2 985.71			280.66	38.2	3.5908	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.88; К5 = 3.54; К6 = 1									
	
10.	Е01-02-005-1 
Уплотнение песка пневматическими трамбовками, 100 м3	0.094	1 745.19	1 056.85	164.05	64.70	99.34	12.53	1.17782	
			688.34	207.41			19.50	3.04	0.28576	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.75; К5 = 1; К6 = 1									
	
	СТЕНЫ	
	
11.	Е09-05-003-2 
Постановка болтов: анкерных, 100 шт.	0.22	2 421.86	39.37	532.81	219.73	8.66	16.1	3.542	
			998.76							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.43; К5 = 2.89; К6 = 1									
	
12.	Е08-03-002-10 
Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича), м3	66.8	3 075.59	110.16	205 449.57	14 674.18	7 358.39	3.85	257.18	
			219.67	25.92			1 731.38	0.33	22.044	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.73; К5 = 2.55; К6 = 1									
	
13.	Е26-01-041-1 
Изоляция стен изделиями из пенопласта, м3	7.9	4 043.64	164.11	31 944.72	9 035.30	1 296.44	18.17	143.543	
			1 143.71							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.87; К5 = 1.74; К6 = 1									
	
14.	Е08-03-002-1 
Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, м3	11.1	2 034.72	108.29	22 585.37	2 736.85	1 202.00	4.43	49.173	
			246.56	34.54			383.38	0.44	4.884	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.59; К5 = 2.41; К6 = 1									
	
15.	Е08-02-007-1 
Армирование кладки стен, т	0.185	33 387.44	169.53	6 176.68	603.29	31.36	63.73	11.79005	
			3 261.05	18.09			3.35	0.23	0.04255	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.99; К5 = 2.82; К6 = 1									
	
16.	Е07-05-007-10 
Укладка перемычек над оконными и дверными проемами, 100 шт.	0.11	3 704.22	2 234.83	407.46	109.12	245.83	17.61	1.9371	
			991.96	713.23			78.45	9.08	0.9988	
	Вычт.ресурсы:  С440-9001-119:[  ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.59; К5 = 3.67; К6 = 1									
	
17.	С442-5001 
Перемычки железобетонные брусковые, м3	0.44	9 808.81		4 315.88					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
18.	Е53-25-1 
Устройство металлических перемычек над окнами, т	0.25	50 063.92	290.33	12 515.98	2 308.30	72.58	165.88	41.47	
			9 233.20	32.05			8.01	0.47	0.1175	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.69; К5 = 2.41; К6 = 1									
	
19.	Е08-08-005-1 
Кладка вентиляционного канала, м3	5.2	5 030.13	149.23	26 156.66	3 799.04	776.00	12.97	67.444	
			730.59	32.05			166.66	0.35	1.82	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.99; К5 = 2.71; К6 = 1									
	
20.	Е08-02-007-1 
Армирование кладки вентиляционного канала, т	0.01486	33 387.44	169.53	496.14	48.46	2.52	63.73	0.9470278	
			3 261.05	18.09			0.27	0.23	0.0034178	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.99; К5 = 2.82; К6 = 1									
	
21.	Е08-07-001-1 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки фронтонов, 100 м2	1.04	3 537.01	25.50	3 678.49	2 512.37	26.52	43.4	45.136	
			2 415.74							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.24; К5 = 1.9; К6 = 1									
	
	КРОВЛЯ	
	
22.	Е10-01-053-1 
Установка каркаса из брусьев, м3	1.1	9 385.19	128.08	10 323.71	2 943.42	140.88	42.51	46.761	
			2 675.84	12.81			14.09	0.14	0.154	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.12; К5 = 2.07; К6 = 1									
	
23.	Е10-01-089-3 
Антисептирование водными растворами, 100 м2	0.168	684.43	21.46	114.98	41.55	3.61	4.39	0.73752	
			247.29	1.82			0.31	0.02	0.00336	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.17; К5 = 2.65; К6 = 1									
	
24.	Е10-01-087-1 
Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины в конструкции	0.11	3 782.71	69.27	416.10	52.04	7.62	8.5	0.935	
			473.10	4.55			0.50	0.05	0.0055	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.94; К5 = 1.07; К6 = 1									
	
25.	Е14-02-015-1 
Устройство пароизоляции, 100 м2	0.98	1 755.86	3.68	1 720.74	633.64	3.61	12.3	12.054	
			646.58							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.29; К5 = 1.49; К6 = 1									
	
26.	Е26-01-011-1 
Устройство телоизоляции матами минераловатными, м3	9.8	2 952.70	234.18	28 936.45	8 689.71	2 294.99	14.8	145.04	
			886.71							
	Вычт.ресурсы:  С101-0540:[ М-(62.71=8637.90*0.00726) ];  С101-0811:[ М-(28.13=14066.00*0.002) ];  С101-0814:[ М-(25.08=8359.30*0.003) ];  С101-1876:[ М-(0.79=13200.00*0.00006) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.83; К5 = 2.23; К6 = 1									
	
27.	Е10-01-002-1 
Установка стропил, м3 древесины в конструкции	2.1	6 895.81	135.75	14 481.21	2 708.36	285.08	24.09	50.589	
			1 289.69	13.72			28.81	0.15	0.315	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.12; К5 = 2.07; К6 = 1									
	
28.	Е58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.46	9 316.40	155.77	13 601.94	2 377.99	227.42	31.83	46.4718	
			1 628.76	30.05			43.87	0.44	0.6424	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.41; К5 = 2.05; К6 = 1									
	
29.	Е12-01-012-1 
Устройство снегосдерживающих ограждений, 100 м	0.2	10 640.90	176.69	2 128.18	76.12	35.34	6.67	1.334	
			380.59	24.22			4.84	0.29	0.058	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.88; К5 = 2.09; К6 = 1									
	
30.	Е12-01-007-9 
Устройство кровель из металлочерепицы с настенными желобами, 100 м2	1.46	14 299.48	187.93	20 877.25	8 572.14	274.37	98.6	143.956	
			5 871.33	43.58			63.63	0.54	0.7884	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(9595.65=13515.00*0.71) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.78; К5 = 2.02; К6 = 1									
	
31.	С.СТОИМОСТЬ 
Металлочерепица, м2	163.52	238.75		39 040.40					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
32.	Е10-01-021-3 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.8	36 531.72	1 144.33	29 225.38	5 505.10	915.46	129.71	103.768	
			6 881.38	181.25			145.00	1.98	1.584	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.05; К5 = 2.02; К6 = 1									
	
33.	Е10-01-087-1 
Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины в конструкции	0.4	3 782.71	69.27	1 513.08	189.24	27.71	8.5	3.4	
			473.10	4.55			1.82	0.05	0.02	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.94; К5 = 1.07; К6 = 1									
	
34.	Е10-01-022-1 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолков	0.8	23 272.35	228.40	18 617.88	2 552.90	182.72	57.33	45.864	
			3 191.12	18.33			14.67	0.2	0.16	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.14; К5 = 1.72; К6 = 1									
	
35.	Е26-01-041-5 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий и кровли, м3	14.6	2 647.11	123.07	38 647.79	8 375.67	1 796.85	9.47	138.262	
			573.68							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.2; К5 = 1.51; К6 = 1									
	
36.	Е12-01-015-1 
Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2	1.46	7 963.26	221.80	11 626.35	1 548.67	323.82	17.51	25.5646	
			1 060.73	157.21			229.53	0.18	0.2628	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.26; К5 = 2.09; К6 = 1									
	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ	
	
37.	Е01-01-058-3 
Рытье траншей для трубопроводов диаметром  одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3, км	0.28	49 044.63	37 909.58	13 732.50	3 117.81	10 614.68	223.44	62.5632	
			11 135.05	9 418.27			2 637.12	102.95	28.826	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.55; К5 = 1; К6 = 1									
	
38.	Е01-02-027-5 
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2, 1000 м2	0.028	6 756.82		189.19	189.19		123	3.444	
			6 756.82							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
39.	Е01-02-068-1 
Водоотлив из траншей, 100 м3	0.7364	10 695.30	10 695.30	7 876.02		7 876.02			
				6 633.84			4 885.16	97.2114	71.586475	
	  - К2 = 6.07; К3 = 4.59; К5 = 1; К6 = 1									
	
40.	Е08-01-002-1 
Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3	28	409.58	65.76	11 468.32	1 266.20	1 841.27	0.9	25.2	
			45.22	14.33			401.11	0.21	5.88	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.77; К5 = 3.52; К6 = 1									
	
41.	Е01-02-061-1 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3	2.5	4 270.73		10 676.83	10 676.83		88.5	221.25	
			4 270.73							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
42.	Е22-01-021-1 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, км	0.28	66 777.71	6 548.26	18 697.76	3 366.41	1 833.51	200.68	56.1904	
			12 022.91	1 673.92			468.70	21.3	5.964	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.78; К5 = 1.34; К6 = 1									
	
43.	Е22-03-002-1 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.	0.3	2 368.02	759.81	710.41	84.17	227.94	4.8	1.44	
			280.56	205.11			61.53	2.61	0.783	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.92; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
44.	Е22-03-006-1 
Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм, шт.	1	923.08	3.64	923.08	57.60	3.64	1.01	1.01	
			57.60							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 3.14; К6 = 1									
	
45.	Е22-04-001-2 
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, 10 м3	0.08	108 891.25	10 405.68	8 711.30	726.12	832.45	151.5	12.12	
			9 076.53	1 995.45			159.64	21.8	1.744	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3; К5 = 2.86; К6 = 1									
	
46.	Е23-04-011-1 
Установка люка, шт.	1	2 973.13	25.50	2 973.13	72.90	25.50	1.31	1.31	
			72.90							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.24; К5 = 4.29; К6 = 1									
	
47.	Е22-06-005-1 
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм, врезка	1	320.81	179.66	320.81	100.16	179.66	1.46	1.46	
			100.16	33.87			33.87	0.37	0.37	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.73; К5 = 2.11; К6 = 1									
	
	НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
48.	Е01-01-058-3 
Рытье  траншей  для трубопроводов  одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3, км	0.02	49 044.63	37 909.58	980.89	222.70	758.19	223.44	4.4688	
			11 135.05	9 418.27			188.37	102.95	2.059	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.55; К5 = 1; К6 = 1									
	
49.	Е01-02-027-5 
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2, 1000 м2	0.002	6 756.82		13.51	13.51		123	0.246	
			6 756.82							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
50.	Е01-02-068-1 
Водоотлив из траншей, 100 м3	0.0526	10 695.30	10 695.30	562.57		562.57			
				6 633.84			348.94	97.2114	5.1133196	
	  - К2 = 6.07; К3 = 4.59; К5 = 1; К6 = 1									
	
51.	Е23-01-001-1 
Устройство основания песчаного, 10 м3	0.2	3 576.71	94.35	715.34	107.23	18.87	10.2	2.04	
			536.16	23.86			4.77	0.35	0.07	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.62; К5 = 3.54; К6 = 1									
	
52.	Е01-02-061-1 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3	0.18	4 270.73		768.73	768.73		88.5	15.93	
			4 270.73							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
53.	Е16-04-001-2 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м	0.2	22 023.95	96.71	4 404.79	787.46	19.34	61.6	12.32	
			3 937.31	4.98			1.00	0.06	0.012	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.14; К5 = 1.43; К6 = 1									
	
54.	Е22-03-002-1 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.	0.3	2 368.02	759.81	710.41	84.17	227.94	4.8	1.44	
			280.56	205.11			61.53	2.61	0.783	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.92; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
55.	Е23-03-001-5 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах сухих, 10 м3	0.53	56 572.72	5 922.41	29 983.54	2 991.20	3 138.88	96.55	51.1715	
			5 643.76	998.70			529.31	10.97	5.8141	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.04; К5 = 3.1; К6 = 1									
	
56.	Е23-04-011-1 
Установка люка, шт.	1	2 973.13	25.50	2 973.13	72.90	25.50	1.31	1.31	
			72.90							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.24; К5 = 4.29; К6 = 1									
	
	ОКНА	
	
57.	Е10-01-027-2 
Установка металлопластиковых оконных блоков, 100 м2 проемов	0.1507	15 503.58	2 198.35	2 336.39	941.57	331.29	134.52	20.272164	
			6 247.97	560.81			84.51	5.23	0.788161	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(63.19=37.84*1.67) ];  С101-0195:[ М-(21.34=11233.00*0.0019) ];  С101-0219:[ М-(29.18=1416.70*0.0206) ];  С101-1591:[ М-(54.66=2518.90*0.0217) ];  С101-1705:[ М-(1424.40=11.87*120) ];  С101-1742:[ М-(525.62=6.41*82) ];  С402-0087:[ М-(58.55=609.85*0.096) ];  С203-0015:[ М-(79329.00=793.29*100) ]	
	Поправки: ОЗП: *0.78	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.79; К5 = 2.28; К6 = 1									
	
58.	С.СТОИМОСТЬ 
Блоки оконные, м2	15.07	3 550.00		53 498.50					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
59.	Е10-01-033-3 
Установка подоконных досок, 100 м2 проемов	0.1507	2 731.76	65.54	411.68	381.08	9.88	45.43	6.846301	
			2 528.70	87.17			13.14	0.11	0.016577	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(37.84=37.84*1) ];  С101-0219:[ М-(283.34=1416.70*0.2) ];  С101-1591:[ М-(10.08=2518.90*0.004) ];  С101-1704:[ М-(393.61=11246.00*0.035) ];  С101-1742:[ М-(32.05=6.41*5) ];  С113-0107:[ М-(8.68=17364.00*0.0005) ];  С402-0085:[ М-(126.01=547.89*0.23) ];  С203-0384:[ М-(5785.88=114.12*50.7) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.4; К5 = 3.35; К6 = 1									
	
60.	С.СТОИМОСТЬ 
Подоконная доска 0,4х1,95, шт.	2	788.90		1 577.80					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
61.	С.СТОИМОСТЬ 
Подоконная доска 0,4х1,65, шт.	3	671.30		2 013.90					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
62.	С.СТОИМОСТЬ 
Подоконная доска 0,4х0,65, шт.	2	298.90		597.80					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
63.	Е58-20-1 
Установка отливов, 100 м	0.098	2 475.18	22.39	242.57	222.93	2.19	41.41	4.05818	
			2 274.79	5.46			0.54	0.08	0.00784	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2486.76=13515.00*0.184) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.46; К5 = 2.02; К6 = 1									
	
64.	С.СТОИМОСТЬ 
Отлив 0,18х1,85, шт.	2	309.80		619.60					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
65.	С.СТОИМОСТЬ 
Отлив 0,18х1,55, шт.	3	268.50		805.50					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
66.	С.СТОИМОСТЬ 
Отлив 0,18х0,55, шт.	2	131.30		262.60					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
67.	Е07-05-039-8 
Устройство герметизации оконных блоков, 100 м	0.407	5 481.17	2 538.22	2 230.84	430.19	1 033.05	17.75	7.22425	
			1 056.97	281.10			114.41	4.12	1.67684	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.81; К5 = 1.81; К6 = 1									
	
68.	Е15-02-024-3 
Облицовка откосов гипсокартонными листами, 100 м2	0.087	16 983.29	348.10	1 477.55	849.19	30.28	173.28	15.07536	
			9 760.80	140.22			12.20	2.28	0.19836	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.92; К5 = 1.63; К6 = 1									
	
69.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка поверхностей откосов, 100 м2	0.087	521.37	18.53	45.36	43.75	1.61	7.43	0.64641	
			502.84	0.67			0.06	0.01	0.00087	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
70.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	1.74	57.50		100.05					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
71.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм, 100 м2	0.082	3 985.37	444.07	326.80	290.39	36.41	53.82	4.41324	
			3 541.30	183.44			15.04	3.03	0.24846	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
72.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	13.92	19.50		271.44					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
73.	Е11-01-018-3 
Установка перфорированного уголка (прим), 100 м	0.312	3 269.59	3.64	1 020.11	353.37	1.14	19.6	6.1152	
			1 132.60							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 2.33; К6 = 1									
	
	ДВЕРНЫЕ ДЛОКИ	
	
74.	Е26-01-042-2 
Установка металлических дверей, 100 м2	0.042	43 451.64	3 489.11	1 824.97	629.38	146.54	272.79	11.45718	
			14 985.31							
	Вычт.ресурсы:  С102-0028:[ М-(27028.50=2435.00*11.1) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.23; К5 = 2.43; К6 = 1									
	
75.	С.СТОИМОСТЬ 
Дверь металлическая, шт.	2	9 472.00		18 944.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
76.	Е07-05-039-8 
Устройство герметизации дверных блоков, 100 м	0.124	5 481.17	2 538.22	679.67	131.06	314.74	17.75	2.201	
			1 056.97	281.10			34.86	4.12	0.51088	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.81; К5 = 1.81; К6 = 1									
	
77.	Е15-02-024-3 
Облицовка откосов гипсокартонными листами, 100 м2	0.045	16 983.29	348.10	764.25	439.24	15.66	173.28	7.7976	
			9 760.80	140.22			6.31	2.28	0.1026	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.92; К5 = 1.63; К6 = 1									
	
78.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка поверхностей откосов, 100 м2	0.045	521.37	18.53	23.46	22.63	0.83	7.43	0.33435	
			502.84	0.67			0.03	0.01	0.00045	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
79.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	0.9	57.50		51.75					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
80.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей откосов, 100 м2	0.045	3 985.37	444.07	179.34	159.36	19.98	53.82	2.4219	
			3 541.30	183.44			8.25	3.03	0.13635	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
81.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	7.2	19.50		140.40					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
82.	Е11-01-018-3 
Установка перфорированного уголка (прим), 100 м	0.104	3 269.59	3.64	340.04	117.79	0.38	19.6	2.0384	
			1 132.60							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 2.33; К6 = 1									
	
	ПОЛЫ	
	
83.	Е11-01-001-2 
Уплотнение грунта щебнем, 100 м2	0.732	3 739.26	258.37	2 737.14	304.14	189.12	7.7	5.6364	
			415.49	62.16			45.50	0.88	0.64416	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.66; К5 = 2.67; К6 = 1									
	
84.	Е11-01-002-1 
Устройство подстилающих слоев песчаных, м3	7.32	581.22	90.87	4 254.53	1 389.40	665.14	3.41	24.9612	
			189.81	20.46			149.74	0.3	2.196	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.71; К5 = 3.53; К6 = 1									
	
85.	Е11-01-002-9 
Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	3.66	2 356.48	0.70	8 624.72	722.92	2.56	3.66	13.3956	
			197.52							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.33; К5 = 3.51; К6 = 1									
	
86.	Е08-01-003-3 
Укладка 2-х слоев гидроизола, 100 м2	0.732	13 423.63	508.87	9 826.10	808.27	372.49	20.1	14.7132	
			1 104.19	267.87			196.08			
	Вычт.ресурсы:  С101-1742:[ М-(1410.20=6.41*220) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.45; К5 = 2.21; К6 = 1									
	
87.	С101-1564 
Гидроизол, м2	161.04	77.57		12 491.87					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
88.	Е11-01-011-1 
Устройство стяжек : толщиной 20 мм, 100 м2	0.732	2 205.67	136.94	1 614.55	1 479.91	100.24	39.51	28.92132	
			2 021.73	86.62			63.41	1.27	0.92964	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(1179.12=578.00*2.04) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.71; К5 = 3.73; К6 = 1									
	
89.	С.СТОИМОСТЬ 
Раствор цементный, м3	1.49328	2 800.00		4 181.18					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
90.	Е26-01-041-5 
Изоляция изделиями из пенопласта насухо пола, м3	7.32	2 647.11	123.07	19 376.84	4 199.31	900.89	9.47	69.3204	
			573.68							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.2; К5 = 1.51; К6 = 1									
	
91.	Е06-01-015-10 
Армирование стяжки цементной, т	0.2196	1 611.94	133.48	353.98	158.38	29.31	12.64	2.775744	
			721.24	14.63			3.21	0.16	0.035136	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.11; К5 = 2.73; К6 = 1									
	
92.	С101-1586 
Сетка, м2	73.2	47.88		3 504.82					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
93.	Е11-01-011-2 
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2	0.732	296.47	142.78	217.01	112.50	104.51	0.5	0.366	
			153.69	85.95			62.92	0.21	0.15372	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(294.78=578.00*0.51) ]	
	Поправки: ПЗ: *6	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.6; К5 = 3.75; К6 = 1									
	
94.	С.СТОИМОСТЬ 
Раствор цементный, м3	2.23992	2 800.00		6 271.78					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ПОТОЛКИ 1 ЭТАЖА ОТДЕЛКА	
	
95.	Е15-01-047-9 
Облицовка потолков гипсокартонными листами, 100 м2	0.706	54 085.31	919.85	38 184.23	24 925.50	649.41	592.9	418.5874	
			35 305.24	21.85			15.43	0.32	0.22592	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
96.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка  поверхностей потолков, 100 м2	0.706	521.37	18.53	368.09	355.00	13.08	7.43	5.24558	
			502.84	0.67			0.47	0.01	0.00706	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
97.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	14.12	57.50		811.90					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
98.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей потолков, 100 м2	0.706	3 985.37	444.07	2 813.67	2 500.16	313.52	53.82	37.99692	
			3 541.30	183.44			129.51	3.03	2.13918	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
99.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	112.96	19.50		2 202.72					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
100.	Е15-04-005-6 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2	0.706	3 468.40	37.46	2 448.69	1 166.79	26.44	28.6	20.1916	
			1 652.68	0.67			0.47	0.01	0.00706	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.26; К5 = 1.64; К6 = 1									
	
	СТЕНЫ 1 ЭТАЖА  ОТДЕЛКА	
	
101.	Е15-02-001-1 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2	1.87	8 329.55	266.92	15 576.25	8 222.48	499.15	70.88	132.5456	
			4 397.05	189.69			354.72	2.78	5.1986	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.65; К5 = 3.24; К6 = 1									
	
102.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка  поверхностей стен, 100 м2	1.87	521.37	18.53	974.96	940.31	34.66	7.43	13.8941	
			502.84	0.67			1.25	0.01	0.0187	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
103.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	37.4	57.50		2 150.50					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
104.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей стен, 100 м2	1.87	3 985.37	444.07	7 452.65	6 622.23	830.42	53.82	100.6434	
			3 541.30	183.44			343.02	3.03	5.6661	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
105.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	299.2	19.50		5 834.40					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ПОЛЫ 2 ЭТАЖА	
	
106.	Е11-01-012-3 
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2	0.71	7 190.62	114.21	5 105.34	1 393.97	81.09	35.74	25.3754	
			1 963.34	12.26			8.71	0.18	0.1278	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.36; К5 = 2.33; К6 = 1									
	
107.	Е11-01-033-1 
Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм, 100 м2	0.71	28 360.49	386.41	20 135.95	2 368.27	274.35	60.72	43.1112	
			3 335.59	39.58			28.10	0.58	0.4118	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.29; К5 = 2.37; К6 = 1									
	
108.	Е11-01-035-4 
Устройство покрытий из плит OSB, 100 м2	0.71	3 225.49	362.91	2 290.10	1 890.62	257.67	47.84	33.9664	
			2 662.85	39.58			28.10	0.58	0.4118	
	Вычт.ресурсы:  С101-0699:[ М-(4180.92=4071.00*1.027) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.36; К5 = 3.52; К6 = 1									
	
109.	С.СТОИМОСТЬ 
Плиты OSB, м2	72.92	198.39		14 466.60					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ПОТОЛКИ 2 ЭТАЖА  ОТДЕЛКА	
	
110.	Е10-01-022-1 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолков	0.403	23 272.35	228.40	9 378.76	1 286.02	92.05	57.33	23.10399	
			3 191.12	18.33			7.39	0.2	0.0806	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.14; К5 = 1.72; К6 = 1									
	
111.	Е15-01-047-9 
Облицовка потолков гипсокартонными листами, 100 м2	0.863	54 085.31	919.85	46 675.62	30 468.43	793.83	592.9	511.6727	
			35 305.24	21.85			18.86	0.32	0.27616	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
112.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка  поверхностей потолков, 100 м2	0.863	521.37	18.53	449.94	433.95	15.99	7.43	6.41209	
			502.84	0.67			0.58	0.01	0.00863	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
113.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	17.26	57.50		992.45					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
114.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей потолков, 100 м2	0.863	3 985.37	444.07	3 439.38	3 056.14	383.24	53.82	46.44666	
			3 541.30	183.44			158.30	3.03	2.61489	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
115.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	138.08	19.50		2 692.56					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
116.	Е15-04-005-6 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2	0.863	3 468.40	37.46	2 993.23	1 426.26	32.33	28.6	24.6818	
			1 652.68	0.67			0.58	0.01	0.00863	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.26; К5 = 1.64; К6 = 1									
	
	СТЕНЫ 2 ЭТАЖА  ОТДЕЛКА	
	
117.	Е10-04-010-1 
Устройство каркаса на стены и облицовка его гипсокартонными листами, 100 м2 перегородок за вычетом проемов	0.6418	20 835.42	500.50	13 372.17	8 789.54	321.22	229.99	147.60758	
			13 695.13	45.77			29.37	0.5	0.3209	
	Вычт.ресурсы:  С101-0742:[ М-(8259.30=39.33*210) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.15; К5 = 1.5; К6 = 1									
	
118.	С101-0741 
Листы гипсокартонные, м2	67.389	45.18		3 044.64					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
119.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка  поверхностей стен, 100 м2	0.6418	521.37	18.53	334.62	322.72	11.89	7.43	4.768574	
			502.84	0.67			0.43	0.01	0.006418	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
120.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	12.836	57.50		738.07					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
121.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей стен, 100 м2	0.6418	3 985.37	444.07	2 557.81	2 272.81	285.01	53.82	34.541676	
			3 541.30	183.44			117.73	3.03	1.944654	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
122.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	102.688	19.50		2 002.42					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
123.	Е10-04-010-3 
Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией, 100 м2 перегородок за вычетом проемов	1.02	42 437.14	614.31	43 285.89	15 359.32	626.60	252.88	257.9376	
			15 058.15	57.67			58.82	0.63	0.6426	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.15; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
124.	Е13-03-001-1 
Огрунтовка  поверхностей стен, 100 м2	1.02	521.37	18.53	531.80	512.90	18.90	7.43	7.5786	
			502.84	0.67			0.68	0.01	0.0102	
	Вычт.ресурсы:  С101-0074:[ М-(13.80=2508.60*0.0055) ];  С101-1292:[ М-(225.62=13674.00*0.0165) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.76; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
125.	С.СТОИМОСТЬ 
Церезит СТ-17 грунт глубокопроникающий, л	10.2	57.50		586.50					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
126.	Е13-03-005-1 
Шпатлевка поверхностей стен, 100 м2	0.51	3 985.37	444.07	2 032.54	1 806.06	226.48	53.82	27.4482	
			3 541.30	183.44			93.55	3.03	1.5453	
	Вычт.ресурсы:  С113-0110:[ М-(208.70=7453.70*0.028) ];  С113-0170:[ М-(2407.13=12838.00*0.1875) ];  С113-0310:[ М-(684.64=1825.70*0.375) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 1.27; К6 = 1									
	
127.	С.СТОИМОСТЬ 
Цекол 45, кг	81.6	19.50		1 591.20					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ОТОПЛЕНИЕ	
	
128.	Е16-02-004-1 
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, 100 м	0.05	17 466.84	425.35	873.34	191.45	21.27	60.83	3.0415	
			3 829.02	15.84			0.79	0.19	0.0095	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1.89; К6 = 1									
	
129.	Е16-02-001-5 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м	0.4	16 247.90	173.92	6 499.16	818.11	69.57	32.97	13.188	
			2 045.29	12.75			5.10	0.15	0.06	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.07; К5 = 2.11; К6 = 1									
	
130.	Е16-02-001-4 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м	0.4	14 583.54	173.92	5 833.42	818.11	69.57	32.97	13.188	
			2 045.29	12.75			5.10	0.15	0.06	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.07; К5 = 2.09; К6 = 1									
	
131.	Е18-03-001-1 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт	0.154	12 957.03	1 518.05	1 995.38	673.66	233.78	75.7	11.6578	
			4 374.41	188.84			29.08	2.72	0.41888	
	Вычт.ресурсы:  С300-0555:[ М-(28451.00=284.51*100) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.33; К5 = 4.09; К6 = 1									
	
132.	С.СТОИМОСТЬ 
Радиаторы чугунные М-140, секция	91	285.00		25 935.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
133.	Е18-07-001-5 
Установка кранов воздушных на радиаторы, комплект	12	65.60		787.21	94.69		0.12	1.44	
			7.89							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1.79; К6 = 1									
	
134.	Е16-05-001-2 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	3	1 264.81	15.58	3 794.43	262.59	46.73	1.47	4.41	
			87.53							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.99; К5 = 2.84; К6 = 1									
	
135.	Е16-05-001-1 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.	2	552.99	11.91	1 105.97	175.06	23.83	1.47	2.94	
			87.53							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.92; К5 = 1.86; К6 = 1									
	
136.	Е18-01-002-6 
Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0,21 (0,18), шт.	1	6 187.36	1 018.65	6 187.36	2 476.44	1 018.65	40.88	40.88	
			2 476.44	140.95			140.95	1.54	1.54	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.96; К5 = 1.99; К6 = 1									
	
137.	С.СТОИМОСТЬ 
Котел КС-ТВн-16, шт.	1	13 200.00		13 200.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
138.	Е18-06-007-4 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 шт.	0.1	17 508.54	274.27	1 750.85	59.43	27.43	9.92	0.992	
			594.31	4.55			0.46	0.05	0.005	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.06; К5 = 5.38; К6 = 1									
	
139.	Е18-05-001-1 
Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т, шт.	1	1 250.87	39.95	1 250.87	848.95	39.95	14.17	14.17	
			848.95	4.55			4.55	0.05	0.05	
	Вычт.ресурсы:  С300-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.97; К5 = 1.92; К6 = 1									
	
140.	С.СТОИМОСТЬ 
Насос, шт.	1	5 700.00		5 700.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
141.	Е18-04-001-1 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3, шт.	1	305.74	67.11	305.74	229.93	67.11	4.03	4.03	
			229.93	2.49			2.49	0.03	0.03	
	Вычт.ресурсы:  С300-0010:[ М-(535.00=535.00*1) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.34; К5 = 1.89; К6 = 1									
	
142.	С.СТОИМОСТЬ 
Бак расширительный, шт.	1	11 190.00		11 190.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
143.	Е65-23-2 
Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3	0.748	69.74		52.17	52.17		1.27	0.94996	
			69.74							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
144.	Е65-24-1 
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой, 100 шт.	0.12	864.13		103.70	103.70		15.73	1.8876	
			864.13							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ВОДОПРОВОД	
	
145.	Е16-06-005-1 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, шт.	1	1 561.27	3.64	1 561.27	24.83	3.64	0.41	0.41	
			24.83							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 1.5; К6 = 1									
	
146.	Е18-06-007-1 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 шт.	0.1	6 497.85	196.57	649.79	49.56	19.66	8.18	0.818	
			495.55	0.91			0.09	0.01	0.001	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.07; К5 = 5.87; К6 = 1									
	
147.	Е16-02-002-1 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м	0.03	15 027.93	207.40	450.84	68.99	6.22	37.07	1.1121	
			2 299.68	12.75			0.38	0.15	0.0045	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.09; К5 = 2.35; К6 = 1									
	
148.	Е16-03-002-1 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м	0.22	24 833.10	225.33	5 463.28	1 550.99	49.57	112	24.64	
			7 049.94	5.89			1.30	0.07	0.0154	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.26; К5 = 1.6; К6 = 1									
	
149.	Е16-05-001-1 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.	7	552.99	11.91	3 870.90	612.71	83.40	1.47	10.29	
			87.53							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.92; К5 = 1.86; К6 = 1									
	
	КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
150.	Е16-04-001-2 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м	0.02	22 023.95	96.71	440.48	78.75	1.93	61.6	1.232	
			3 937.31	4.98			0.10	0.06	0.0012	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.14; К5 = 1.43; К6 = 1									
	
151.	Е16-04-001-1 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м	0.06	12 452.86	45.95	747.17	246.36	2.76	64.24	3.8544	
			4 106.05	1.70			0.10	0.02	0.0012	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.18; К5 = 1.45; К6 = 1									
	
152.	Е22-03-002-1 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт.	1.2	2 368.02	759.81	2 841.62	336.67	911.78	4.8	5.76	
			280.56	205.11			246.13	2.61	3.132	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.92; К5 = 1.59; К6 = 1									
	
153.	Е29-01-253-1 
Установка в местах перехода труб гильз стальных, 10 шт.	0.1	527.99	0.91	52.80	52.52	0.09	9	0.9	
			525.22							
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.72; К5 = 2.73; К6 = 1									
	
154.	С500-9140 
Гильзы соединительные, 100 шт.	0.01	5 676.00		56.76					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
155.	Е69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 шт.	0.1	5 513.42	4.87	551.34	432.11	0.49	78.66	7.866	
			4 321.05	3.40			0.34	0.05	0.005	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.96; К5 = 2.39; К6 = 1									
	
	ЭЛЕКТРИКА	
	
156.	Ц08-02-407-1 
Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25, 100 м	0.24	6 898.09	2 827.20	1 655.54	447.79	678.53	30.8	7.392	
			1 865.80	1 613.95			387.35	20.47	4.9128	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.2; К5 = 1.8; К6 = 1									
	
157.	С300-0887 
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм, м	24	63.05		1 513.20					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
158.	Ц08-02-412-2 
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6, 100 м	0.24	1 440.29	15.70	345.67	98.00	3.77	6.74	1.6176	
			408.33	1.82			0.44	0.02	0.0048	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1.75; К6 = 1									
	
159.	Ц08-02-403-2 
Провод кабель двух-трехжильные в гипсокартонной обшивке и потолке, 100 м	3.76	3 130.13	397.07	11 769.30	4 555.51	1 492.98	20	75.2	
			1 211.57	269.02			1 011.52	3.42	12.8592	
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.29; К5 = 1.69; К6 = 1									
	
160.	С.СТОИМОСТЬ 
Провод YDY 3х2,5 мм, м	210	26.00		5 460.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
161.	С.СТОИМОСТЬ 
Провод YDY 3х1,5 мм, 	190	16.00		3 040.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
162.	Ц08-03-591-9 
Установка розеток, 100 шт.	0.23	2 693.78	31.41	619.57	560.10	7.22	38.1	8.763	
			2 435.22	3.64			0.84	0.04	0.0092	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1.72; К6 = 1									
	
163.	С.СТОИМОСТЬ 
Розетка, шт.	23	42.00		966.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
164.	С.СТОИМОСТЬ 
Установочная коробка, шт.	23	11.80		271.40					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
165.	Ц08-03-591-5 
Установка выключателя двухклавишного, 100 шт.	0.12	2 243.50	31.41	269.22	251.57	3.77	32.8	3.936	
			2 096.46	3.64			0.44	0.04	0.0048	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1.95; К6 = 1									
	
166.	С500-9096-1 
Установочная коробка, шт.	12	13.38		160.56					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
167.	С.СТОИМОСТЬ 
Выключатель, шт.	12	49.00		588.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
168.	Ц10-05-001-14 
Подключение новой электрической сети к щиту, шт.	1	953.96		953.96	953.96		14.3	14.3	
			953.96							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
169.	Ц08-02-420-1 
Коробка соединительная, 100 шт.	0.14	26 801.03	4 278.27	3 752.14	1 984.55	598.96	234	32.76	
			14 175.39	498.89			69.85	5.45	0.763	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1; К6 = 1									
	
170.	С.СТОИМОСТЬ 
Коробка, шт.	14	65.00		910.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
171.	Ц08-03-599-10 
Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15, шт.	1	433.98	18.24	433.98	266.53	18.24	4.17	4.17	
			266.53	1.82			1.82	0.02	0.02	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.62; К5 = 1.79; К6 = 1									
	
172.	С.СТОИМОСТЬ 
Щит освещения типа RH, шт.	1	3 700.00		3 700.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
173.	Ц08-03-526-1 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт.	18	451.71	5.30	8 130.70	1 721.94	95.33	1.56	28.08	
			95.66	0.18			3.28	0.002	0.036	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.91; К5 = 1.24; К6 = 1									
	
174.	С.СТОИМОСТЬ 
Автомат S193В16, шт.	14	373.00		5 222.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
175.	С.СТОИМОСТЬ 
Автомат S193С25, шт.	4	382.00		1 528.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
176.	Ц08-03-527-1 
Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 70, шт.	1	697.91	19.92	697.91	231.45	19.92	3.57	3.57	
			231.45	1.82			1.82	0.02	0.02	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.87; К5 = 1.36; К6 = 1									
	
177.	С.СТОИМОСТЬ 
Рубильник, шт.	1	4 200.00		4 200.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
178.	Ц08-03-600-1 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, шт.	1	30.44	7.85	30.44	21.73	7.85	0.34	0.34	
			21.73	0.91			0.91	0.01	0.01	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1.91; К6 = 1									
	
179.	С.СТОИМОСТЬ 
Электросчетчик, шт.	1	2 000.00		2 000.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	ПРОКЛАДКА НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ	
	
180.	Е01-01-058-3 
Рытье траншей для трубопроводов  одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 3, км	0.02	49 044.63	37 909.58	980.89	222.70	758.19	223.44	4.4688	
			11 135.05	9 418.27			188.37	102.95	2.059	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.55; К5 = 1; К6 = 1									
	
181.	Е08-01-002-1 
Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3	2	409.58	65.76	819.17	90.44	131.52	0.9	1.8	
			45.22	14.33			28.65	0.21	0.42	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.77; К5 = 3.52; К6 = 1									
	
182.	Е01-02-061-1 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3	0.18	4 270.73		768.73	768.73		88.5	15.93	
			4 270.73							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
183.	Ц08-02-141-1 
Кабель массой 1 м, кг, до 1, 100 м	0.2	2 704.51	1 600.19	540.90	169.97	320.04	13.7	2.74	
			849.86	288.63			57.73	3.61	0.722	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.76; К5 = 2.2; К6 = 1									
	
184.	Ц08-02-143-1 
Покрытие кабеля кирпичом: одного кабеля, 100 м	0.2	3 732.26	3 328.42	746.45	80.77	665.68	6.51	1.302	
			403.84	388.12			77.62	4.24	0.848	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.93; К5 = 1; К6 = 1									
	
185.	С404-0004 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 1000 шт.	0.308	2 717.00		836.84					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
186.	Е52-15-1 
Герметизация вводов в подвальное помещение, 100 шт.	0.01	8 201.46	3.64	82.01	36.30	0.04	64.45	0.6445	
			3 630.47							
	  - К2 = 6.07; К3 = 3.25; К5 = 2.94; К6 = 1									
	
	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	
	
187.	Е08-01-002-3 
Устройство основания под фундаменты: гравийного, м3	4.2	119.19	65.76	500.60	212.87	276.19	0.99	4.158	
			50.68	14.33			60.17	0.21	0.882	
	Вычт.ресурсы:  С408-0111:[ М-(232.74=202.38*1.15) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.77; К5 = 3.05; К6 = 1									
	
188.	С408-0106 
Гравий для строительных работ, м3	4.83	629.25		3 039.28					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
189.	Е06-01-089-1 
Установка опалубки под отмостку, 10 м2	0.42	1 452.34	643.52	609.98	293.84	270.28	13.92	5.8464	
			699.63	151.33			63.56	1.89	0.7938	
	  - К2 = 6.07; К3 = 2.76; К5 = 1.89; К6 = 1									
	
190.	Е11-01-014-1 
Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2	0.42	2 451.83	299.58	1 029.77	789.47	125.82	30.3	12.726	
			1 879.70	865.58			363.54			
	Вычт.ресурсы:  С401-0046:[ М-(5952.21=583.55*10.2) ]	
	  - К2 = 6.07; К3 = 1.41; К5 = 3.53; К6 = 1									
	
191.	С.СТОИМОСТЬ 
Раствор цементный, м3	4.284	2 800.00		11 995.20					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	РАЗНОЕ	
	
192.	Е10-02-040-2 
Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции лестниц	0.04	14 990.66	2 774.11	599.63	463.84	110.96	194.02	7.7608	
			11 596.12	288.42			11.54	3.12	0.1248	
	  - К2 = 6.13; К3 = 3.15; К5 = 1.83; К6 = 1									
	
193.	С.СТОИМОСТЬ 
Лестница деревянная, шт.	1	50 000.00		50 000.00					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
194.	Е69-12-1 
Приготовление растворов вручную цементных, м3	18.59	158.31		2 942.90	2 942.90		3.15	58.5585	
			158.31							
	  - К2 = 6.07; К3 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 407 631.01	270 953.41	75 601.74		4650.9854	
							23 668.30		307.909	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				30 434.50	11 343.87	3 912.29		184.1706	
							1 613.62		20.2098	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				488.72					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 156, 158, 159, 162, 165, 169, 171, 173, 176, 178, 183, 184; %=86.48 - по стр. 168)				11 544.14					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 156, 158, 159, 162, 165, 168, 169, 171, 173, 176, 178, 183, 184)				8 422.37					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				50 401.01					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 326 969.58	249 113.35	69 876.29		4294.9214	
							21 863.19		285.49052	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				65 572.46					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-3, 38, 39, 41, 49, 50, 52, 182; %=114.68 - по стр. 4, 5, 8, 12, 14, 15, 19-21, 40, 86, 181, 187; %=98.7 - по стр. 6, 9, 68, 77, 91, 95, 100, 101, 111, 116; %=89.3 - по стр. 10, 37, 48, 180; %=94 - по стр. 13, 26, 35, 74, 90; %=145.7 - по стр. 16, 67, 76; %=80.84 - по стр. 18; %=110.92 - по стр. 22-24, 27, 32-34, 57, 59, 110, 117, 123, 192; %=84.6 - по стр. 25, 69, 71, 78, 80, 96, 98, 102, 104, 112, 114, 119, 121, 124, 126; %=78.02 - по стр. 28, 63; %=112.8 - по стр. 29, 30, 36, 189; %=122.2 - по стр. 42-47, 51, 54-56, 152; %=115.62 - по стр. 73, 82-85, 88, 93, 106-108, 190; %=73.32 - по стр. 155, 194; %=87.42 - по стр. 186)				270 766.54					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3, 38, 39, 41, 49, 50, 52, 182; %=80 - по стр. 4, 5, 8, 12, 14, 15, 19-21, 40, 86, 181, 187; %=65 - по стр. 6, 9, 28-30, 36, 63, 91; %=50 - по стр. 10, 37, 48, 155, 180, 194; %=70 - по стр. 13, 18, 26, 35, 69, 71, 74, 78, 80, 90, 96, 98, 102, 104, 112, 114, 119, 121, 124, 126; %=90 - по стр. 16, 67, 76; %=63 - по стр. 22-24, 27, 32-34, 57, 59, 110, 117, 123, 192; %=85 - по стр. 25; %=89 - по стр. 42-47, 51, 54-56, 152; %=55 - по стр. 68, 77, 95, 100, 101, 111, 116; %=75 - по стр. 73, 82-85, 88, 93, 106-108, 186, 190; %=77 - по стр. 189)				173 023.14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 770 759.26					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				532.81	219.73	8.66		3.542	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 11)				185.89					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 11)				186.77					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				905.47					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				49 641.32	10 223.94	1 804.41		167.45136	
							191.49		2.20868	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 53, 128-131, 133-136, 138, 139, 141, 145-151; %=96.82 - по стр. 143, 144)				12 495.22					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 53, 128-131, 133-136, 138, 139, 141, 145-151; %=60 - по стр. 143, 144)				8 608.96					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				70 745.50					
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -				52.80	52.52	0.09		0.9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=136.3 - по стр. 153)				71.58					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 153)				31.51					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -				155.89					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 892 967.13					
	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (0,9 %)				17 036.70					
	Всего:				1 910 003.83					
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=0,43*1,2*1,05=0,5418)				10 348.40					
	Всего:				1 920 352.23					
	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=1,4)				26 884.93					
	ВСЕГО:				1 947 237.16					
	НДС	18			350 502.69					
	Всего с НДС				2 297 739.85					

Составил: