Наименование стройки: 		
		
Локальная смета 		
		
Здание из сендвич-панелей		
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)		
		
Адрес объекта: 		
Основание: 	
	Сметная стоимость	196,942	тыс.руб.		
	Нормативная трудоемкость	1249	чел.час		
	Средства на оплату труда	11,518
	тыс.руб.		
Составлен(а) в уровне цен на  базисном уровне цен	
С использованием: ФЕР (Редакция 2009) (Дополнение 8)		
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч		
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы			
												машинистов		
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.				
												на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
    Раздел   1  Свайное поле		
1	ФЕР 05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	1 м3 конструктивного объема свай	2,31	1057,01	167,48	859,52	3822	69,32	386,88	1985,49	3,23	7,46		
					30,01	13				30,03		0,97	2,24		
	204-0825	Каркасы металлические	т	0,143	8200	-	8200	1172,6	-	-	1172,6	-	-		
НР(=130,00%)=129,16  СП(=80,00%)=79  		
	Итого						3822	69,32	386,88	1985,49		7,46		
									30,03			2,24		
	Прямые затраты по разделу						2442							
	Накладные расходы по разделу						129							
	Сметная прибыль по разделу						79							
		
1 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Итого по разделу						3822							
   Раздел 2 Фундаментная плита		
2	ФЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,05	417,61	310,73	0	30	5,34	15,54	0	12,53	0,63		
					106,88	30,58				1,53		3,04	0,15		
НР(=95,00%)=6,53  СП(=50,00%)=3  		
3	ФЕР 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2	283,11	54,62	195,44	719	66,1	109,24	390,88	3,73	7,46		
					33,05	5,53				11,06		0,55	1,10		
НР(=123,00%)=94,91  СП(=75,00%)=58  		
4	ФЕР 11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,6	704,22	86,31	553,38	510	38,72	51,79	332,03	7,7	4,62		
					64,53	9,24				5,54		0,88	0,53		
НР(=123,00%)=54,44  СП(=75,00%)=33  		
		
2 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (плита)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,095	58585,02	1590,53	55590,49	5832	133,38	151,1	5281,1	180	17,1		
					1404	243				23,09		18,00	1,71		
НР(=105,00%)=164,29  СП(=65,00%)=102  		
6	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (крыльцо)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,072	58585,02	1590,53	55590,49	4420	101,09	114,52	4002,52	180	12,96		
					1404	243				17,5		18,00	1,30		
НР(=105,00%)=124,52  СП(=65,00%)=77  		
		
3 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	ФЕР 06-01-024-01	Устройство  бетонного бортика по периметру рамы	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,028	65709,93	2055,05	60525,79	2116	87,61	57,54	1694,72	358,02	10,02		
					3129,09	277,07				7,76		20,60	0,58		
	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-2,856	560	-	560	-1599,36	-	-	-1599,36	-	-		
	401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	2,856	600	-	600	1713,6	-	-	1713,6	-	-		
НР(=105,00%)=100,14  СП(=65,00%)=62  		
8	ФЕР 08-02-007-01	Армирование бортика	1 т металлических изделий	0,2	7752,91	46,89	7200	1756	101,2	9,38	1440	63,73	12,75		
					506,02	3,11				0,62		0,23	0,05		
НР(=122,00%)=124,22  СП(=80,00%)=81  		
9	ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (бортика)	100 м2 поверхности	0,15	247,16	9,38	105,45	1556	19,85	1,41	15,82	16,06	2,41		
					132,33	0,41				0,06		0,03	0,00		
	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	15	6,62	-	6,62	99,3	-	-	99,3	-	-		
	104-0164	Плиты пенополистирольные М25	м3	1,5	923,88	-	923,88	1385,82	-	-	1385,82	-	-		
		
4 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
НР(=100,00%)=19,91  СП(=70,00%)=14  		
10	ФЕР 14-01-002-01	Устройство прижимной стенки из асбестоцементных листов	100 м2 стен	0,15	31231,78	1729,29	28590,8	4685	136,75	259,39	4288,62	102,9	15,44		
					911,69	178,07				26,71		13,19	1,98		
11	ФЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (бортика)	100 м2 изолируемой поверхности	0,47	1176,02	75,93	898,48	744	94,76	35,69	422,29	21,2	9,96		
					201,61	0				0		0,00	0,00		
НР(=122,00%)=115,61  СП(=80,00%)=76  		
	Итого						22368	784,8	805,6	17867,98		93,35		
									93,87			7,4		
	Прямые затраты по разделу						19458							
	Накладные расходы по разделу						805							
	Сметная прибыль по разделу						506							
	Итого по разделу						22368							
   Металлическая рама		
12	ФЕР 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,06	8792,59	35,1	6800	727	117,45	2,11	408	215,82	12,95		
					1957,49	2,03				0,12		0,15	0,01		
НР(=105,00%)=123,45  СП(=65,00%)=76  		
13	ФЕР 09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	1,26	1119,84	649,17	291,75	10118	225,44	817,95	367,61	19,49	24,56		
					178,92	92,4				116,42		7,58	9,55		
	201-0618	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	т	1,26	6435	-	6435	8108,1	-	-	8108,1	-	-		
НР(=90,00%)=307,67  СП(=85,00%)=291  		
14	ФЕР 09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (щит съемный)	1 т конструкций	0,0173	1043,44	91,21	68,95	45	15,28	1,58	1,19	103,55	1,79		
					883,28	2,16				0,04		0,16	0,00		
		
5 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
НР(=90,00%)=13,79  СП(=85,00%)=13  		
15	ФЕР 09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	1,12	767,58	474,9	106,35	9702	208,69	531,89	119,11	18,25	20,44		
					186,33	39,22				43,93		2,57	2,88		
	201-0623	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,12	7500	-	7500	8400	-	-	8400	-	-		
НР(=90,00%)=227,36  СП(=85,00%)=215  		
16	ФЕР 09-03-002-01	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	1 т конструкций	1,58	407,03	269,95	40,97	14443	151,85	426,52	64,73	10,47	16,54		
					96,11	25,98				41,05		1,91	3,02		
	201-0601	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1,58	8520,57	-	8520,57	13462,5	-	-	13462,5	-	-		
НР(=90,00%)=173,61  СП(=85,00%)=164  		
17	ФЕР 09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,16	767,58	474,9	106,35	1386	29,81	75,98	17,02	18,25	2,92		
					186,33	39,22				6,28		2,57	0,41		
	201-0623	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,16	7500	-	7500	1200	-	-	1200	-	-		
НР(=90,00%)=32,48  СП(=85,00%)=31  		
18	ФЕР 26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»	100 м2 покрытия	0,637	11999,41	292,92	10076,25	9409	1038,46	186,59	6418,57	184	117,21		
					1630,24	0				0		0,00	0,00		
НР(=100,00%)=1038,46  СП(=70,00%)=727  		
19	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,88	322,24	6,22	281,28	743	30,57	5,47	247,53	3,83	3,37		
					34,74	0,1				0,09		0,01	0,01		
	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,01672	14312,87	-	14312,87	-239,31	-	-	-239,31	-	-		
		
6 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0,01672	38903,3	-	38903,3	650,46	-	-	650,46	-	-		
НР(=90,00%)=27,59  СП(=70,00%)=21  		
	Итого						46573	1817,55	2048,09	7643,76		199,78		
									207,93			15,88		
	Прямые затраты по разделу						11509							
	Накладные расходы по разделу						1944							
	Сметная прибыль по разделу						1538							
	Итого по разделу						46573							
    Раздел   3 Связи		
20	ФЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,43	1262,6	477,18	232,35	4011	237,82	205,19	99,91	63,28	27,21		
					553,07	51,76				22,26		3,82	1,64		
	201-0619	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,43	7007	-	7007	3013,01	-	-	3013,01	-	-		
НР(=90,00%)=234,07  СП(=85,00%)=221  		
21	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	322,24	6,22	281,28	131	6,95	1,24	56,26	3,83	0,77		
					34,74	0,1				0,02		0,01	0,00		
	113-0095	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170	т	0,0038	28933,01	-	28933,01	109,95	-	-	109,95	-	-		
	113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,0038	14312,87	-	14312,87	-54,39	-	-	-54,39	-	-		
НР(=90,00%)=6,27  СП(=70,00%)=5  		
	Итого						4142	244,77	206,43	156,17		27,98		
									22,28			1,64		
	Прямые затраты по разделу						607							
	Накладные расходы по разделу						240							
	Сметная прибыль по разделу						226							
	Итого по разделу						4142							
		
7 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
    Раздел   4 Ограждающие конструкции		
22	ФЕР 09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	1,4676	7223,9	5196,2	427,44	56327	2348,54	7625,94	627,31	170,24	249,84		
					1600,26	443,32				650,62		34,58	50,75		
	201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,4006548	10898,65	-	10898,65	4366,6	-	-	4366,6	-	-		
	201-1020	Сэндвич-панель трехслойная стеноваяМеталл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	м2	146,76	246,05	-	246,05	36110,3	-	-	36110,3	-	-		
НР(=90,00%)=2699,24  СП(=85,00%)=2549  		
	Итого						56327	2348,54	7625,94	627,31		249,84		
									650,62			50,75		
	Прямые затраты по разделу						10602							
	Накладные расходы по разделу						2699							
	Сметная прибыль по разделу						2549							
	Итого по разделу						56327							
    Раздел   5 Полы в котельной		
23	ФЕР 11-01-003-03	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных 100 мм	1 м3 подстилающего слоя	5,28	241,42	61,31	155,6	1601	129,41	323,72	821,57	3	15,84		
					24,51	6,69				35,32		0,48	2,53		
НР(=123,00%)=202,62  СП(=75,00%)=124  		
24	ФЕР 11-01-013-03	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	100 м2 покрытия	0,528	3344,58	397,78	2712,78	2054	123,56	210,03	1432,35	28,4	15		
					234,02	42,02				22,19		3,15	1,66		
НР(=123,00%)=179,27  СП(=75,00%)=109  		
		
8 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	ФЕР 11-01-002-02	Устройство подстилающих теплоизоляционных слоев шлаковых	1 м3 подстилающего слоя	2,64	152,59	63,7	66,47	554	59,19	168,17	175,48	2,53	6,68		
					22,42	6,44				17		0,64	1,69		
НР(=123,00%)=93,71  СП(=75,00%)=57  		
26	ФЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4,4	650,45	0,24	619,54	3096	134,95	1,06	2725,98	3,66	16,1		
					30,67	0				0		0,00	0,00		
	401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-4,488	600	-	600	-2692,8	-	-	-2692,8	-	-		
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4,488	592,76	-	592,76	2660,31	-	-	2660,31	-	-		
НР(=123,00%)=165,99  СП(=75,00%)=101  		
27	ФЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,528	1591,66	42,05	1232,54	1187	167,41	22,2	650,78	40,65	21,46		
					317,07	14,73				7,78		1,27	0,67		
	401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,07712	600	-	600	646,27	-	-	646,27	-	-		
	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-1,07712	600	-	600	-646,27	-	-	-646,27	-	-		
НР(=123,00%)=215,48  СП(=75,00%)=131  		
28	ФЕР 11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,528	2581,37	216,92	2043,44	1730	169,49	114,53	1078,94	40,43	21,35		
					321,01	29,85				15,76		2,84	1,50		
НР(=123,00%)=227,86  СП(=75,00%)=139  		
	Итого						10222	784,01	839,71	6885,1		96,43		
									98,05			8,05		
	Прямые затраты по разделу						8509							
	Накладные расходы по разделу						1085							
	Сметная прибыль по разделу						662							
	Итого по разделу						10222							
    Раздел   6 Полы в бытовых помещениях		
		
9 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29	ФЕР 11-01-002-02	Устройство подстилающих слоев шлаковых	1 м3 подстилающего слоя	0,5	152,59	63,7	66,47	105	11,21	31,85	33,24	2,53	1,26		
					22,42	6,44				3,22		0,64	0,32		
НР(=123,00%)=17,75  СП(=75,00%)=11  		
30	ФЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0703	1591,66	42,05	1232,54	158	22,29	2,96	86,65	40,65	2,86		
					317,07	14,73				1,04		1,27	0,09		
НР(=123,00%)=28,7  СП(=75,00%)=17  		
31	ФЕР 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,034	2750,72	321,32	1908,95	128	17,7	10,92	64,9	46,18	1,57		
					520,45	4,52				0,15		0,39	0,01		
НР(=123,00%)=21,96  СП(=75,00%)=13  		
32	ФЕР 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,034	8987,43	128,7	7811,85	378	35,59	4,38	265,6	119,78	4,07		
					1046,88	30,3				1,03		2,66	0,09		
НР(=123,00%)=45,04  СП(=75,00%)=27  		
33	ФЕР 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,2	7888,38	54,53	7481,51	1718	70,47	10,91	1496,3	42,4	8,48		
					352,34	4,06				0,81		0,35	0,07		
НР(=123,00%)=87,67  СП(=75,00%)=53  		
	Итого						2487	157,26	61,02	1946,69		18,25		
									6,25			0,58		
	Прямые затраты по разделу						2165							
	Накладные расходы по разделу						201							
	Сметная прибыль по разделу						123							
		
10 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Итого по разделу						2487							
    Раздел   7 Перегородки		
34	ФЕР 08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2	11643,38	355,1	10060,05	2847	245,65	71,02	2012,01	143,99	28,8		
					1228,23	55,49				11,1		4,11	0,82		
НР(=122,00%)=313,24  СП(=80,00%)=205  		
	Итого						2847	245,65	71,02	2012,01		28,8		
									11,1			0,82		
	Прямые затраты по разделу						2329							
	Накладные расходы по разделу						313							
	Сметная прибыль по разделу						205							
	Итого по разделу						2847							
    Раздел   8 Проёмы		
35	ФЕР 09-04-009-01	Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	0,35	3097,83	1074,21	1080,73	2472	330,01	375,97	378,26	92,35	32,32		
					942,89	82,6				28,91		5,74	2,01		
	201-0158	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.12-01	шт.	2	379,85	-	379,85	759,7	-	-	759,7	-	-		
НР(=90,00%)=323,03  СП(=85,00%)=305  		
36	ФЕР 15-05-021-01	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	100 м2 стеклопакетов	0,0432	22064,06	149,37	20401,38	1058	65,37	6,45	881,34	177,41	7,66		
					1513,31	9,86				0,43		0,73	0,03		
НР(=105,00%)=69,09  СП(=55,00%)=36  		
		
11 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
37	ФЕР 15-04-040-03	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011	414,49	1,18	57,83	11	3,91	0,01	0,64	39,63	0,44		
					355,48	0,12				0,00		0,01	0,00		
НР(=105,00%)=4,11  СП(=55,00%)=2  		
38	ФЕР 10-01-028-01	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 5 м2	100 м2 проемов	0,101	45295,86	791,05	43298,2	4808	121,87	79,9	4373,12	145,2	14,67		
					1206,61	68,72				6,94		5,09	0,51		
НР(=118,00%)=152  СП(=63,00%)=81  		
39	ФЕР 15-04-025-07	Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	689,31	2,06	323,82	15	4,36	0,02	3,89	40,07	0,48		
					363,43	0,12				0,00		0,01	0,00		
НР(=105,00%)=4,58  СП(=55,00%)=2  		
40	ФЕР 10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0637	25379,25	339,96	24007,74	2019	65,71	21,66	1529,29	115	7,33		
					1031,55	0				0		0,00	0,00		
	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	3	94,68	-	94,68	284,04	-	-	284,04	-	-		
НР(=118,00%)=77,54  СП(=63,00%)=41  		
41	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,051	25031,88	1250,29	22824,3	1569	48,82	63,76	1164,04	104,28	5,32		
					957,29	153,23				7,81		11,35	0,58		
		
12 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	компл.	2	94,68	-	94,68	189,36	-	-	189,36	-	-		
НР(=118,00%)=66,82  СП(=63,00%)=36  		
42	ФЕР 15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,275	793,37	3,8	477,11	355	85,93	1,05	131,21	35,75	9,83		
					312,46	0,12				0,03		0,01	0,00		
НР(=105,00%)=90,26  СП(=55,00%)=47  		
	Итого						12307	725,98	548,82	8461,79		78,05		
									44,12			3,13		
	Прямые затраты по разделу						9737							
	Накладные расходы по разделу						787							
	Сметная прибыль по разделу						551							
	Итого по разделу						12307							
    Раздел   9 Отделочные работы		
43	ФЕР 15-02-015-01	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26	1486,01	80,02	810,45	655	154,84	20,81	210,72	65,66	17,07		
					595,54	50,55				13,14		4,99	1,30		
НР(=105,00%)=176,38  СП(=55,00%)=92  		
		
13 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
44	ФЕР 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	1187,07	7,29	1043,62	365	35,4	1,9	271,34	15,18	3,95		
					136,16	0,12				0,03		0,01	0,00		
НР(=105,00%)=37,2  СП(=55,00%)=19  		
45	ФЕР 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,2	10009,38	29,82	7886,52	2674	418,61	5,96	1577,3	228	45,6		
					2093,04	9,9				1,98		0,86	0,17		
НР(=105,00%)=441,62  СП(=55,00%)=231  		
46	ФЕР 13-03-002-08	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ВЛ-023	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,28	578,17	9,43	525,86	829	54,89	12,07	673,1	3,92	5,02		
					42,88	0,1				0,13		0,01	0,01		
НР(=90,00%)=49,52  СП(=70,00%)=39  		
		
14 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
47	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,28	322,24	6,22	281,28	484	44,47	7,96	360,04	3,83	4,9		
					34,74	0,1				0,13		0,01	0,01		
НР(=90,00%)=40,14  СП(=70,00%)=31  		
	Итого						5007	708,21	48,7	3092,5		76,54		
									15,41			1,49		
	Прямые затраты по разделу						3849							
	Накладные расходы по разделу						745							
	Сметная прибыль по разделу						413							
	Итого по разделу						5007							
    Раздел  10 Покрытия		
48	ФЕР 09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2 покрытия	0,61	2061,02	1497,84	153,22	1834	250,08	913,68	93,46	45,2	27,57		
					409,96	130,91				79,86		9,74	5,94		
НР(=90,00%)=296,95  СП(=85,00%)=280  		
	Итого						1834	250,08	913,68	93,46		27,57		
									79,86			5,94		
	Прямые затраты по разделу						1257							
	Накладные расходы по разделу						297							
	Сметная прибыль по разделу						280							
	Итого по разделу						1834							
    Раздел  11 Отмостка		
49	ФЕР 08-01-004-01	Устройство гляняного замка отмостки	1 м3 изолирующего слоя	7,6	217,01	52,84	101,46	2702	476,6	401,58	771,1	8,04	61,1		
					62,71	5,83				44,31		0,58	4,41		
НР(=122,00%)=635,51  СП(=80,00%)=417  		
		
15 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
50	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,101	58585,02	1590,53	55590,49	6359	141,8	160,64	5614,64	180	18,18		
					1404	243				24,54		18,00	1,82		
	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,302	520	-	520	-5357,04	-	-	-5357,04	-	-		
	401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	10,302	535,46	-	535,46	5516,31	-	-	5516,31	-	-		
НР(=105,00%)=174,66  СП(=65,00%)=108  		
	Итого						9061	618,4	562,22	6385,74		79,28		
									68,85			6,23		
	Прямые затраты по разделу						7566							
	Накладные расходы по разделу						810							
	Сметная прибыль по разделу						525							
	Итого по разделу						9061							
    Раздел  12 Фундамент под дымовую трубу		
51	ФЕР 06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,02	68314,42	3546,1	61035,09	1509	74,66	70,92	1220,7	441,28	8,83		
					3733,23	465,79				9,32		34,58	0,69		
		
16 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
НР(=105,00%)=88,18  СП(=65,00%)=55  		
52	ФЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,03	12954,7	60,25	10103,46	531	83,73	1,81	303,1	315,01	9,45		
					2790,99	3,38				0,1		0,25	0,01		
НР(=105,00%)=88,02  СП(=65,00%)=54  		
	Итого						2040	158,39	72,73	1523,8		18,28		
									9,42			0,7		
	Прямые затраты по разделу						1755							
	Накладные расходы по разделу						176							
	Сметная прибыль по разделу						109							
	Итого по разделу						2040							
    Раздел  13 Фундамент под оттяжки		
53	ФЕР 06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,035	68314,42	3546,1	61035,09	2641	130,66	124,11	2136,23	441,28	15,44		
					3733,23	465,79				16,3		34,58	1,21		
НР(=105,00%)=154,31  СП(=65,00%)=96  		
54	ФЕР 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0195	8792,59	35,1	6800	237	38,17	0,68	132,6	215,82	4,21		
					1957,49	2,03				0,04		0,15	0,00		
НР(=105,00%)=40,12  СП(=65,00%)=25  		
	Итого						2878	168,83	124,79	2268,83		19,65		
									16,34			1,21		
	Прямые затраты по разделу						2562							
	Накладные расходы по разделу						194							
	Сметная прибыль по разделу						120							
	Итого по разделу						2878							
    Раздел  15 Выгребная яма		
		
17 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
55	ФЕР 01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1	4214,1	4113,79	0	535	10,03	411,38	0	12,86	1,29		
					100,31	681,62				68,16		58,76	5,88		
НР(=95,00%)=74,28  СП(=50,00%)=39  		
56	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,025	58585,02	1590,53	55590,49	1535	35,1	39,76	1389,76	180	4,5		
					1404	243				6,08		18,00	0,45		
НР(=105,00%)=43,24  СП(=65,00%)=27  		
57	ФЕР 07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,12	7404,86	4656,48	1815,41	5095	111,96	558,78	217,85	104,01	12,48		
					932,97	501,53				60,18		37,15	4,46		
	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,354	485,9	-	485,9	172,01	-	-	172,01	-	-		
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,354	519,8	-	519,8	-184,01	-	-	-184,01	-	-		
	403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	12	314,94	-	314,94	3779,28	-	-	3779,28	-	-		
НР(=155,00%)=266,82  СП(=100,00%)=172  		
		
18 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
58	ФЕР 07-05-011-01	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,01	6111,77	2415,87	1631,23	1646	20,65	24,16	16,31	224,91	2,25		
					2064,67	352,49				3,52		26,11	0,26		
	403-0848	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1	1523,35	-	1523,35	1523,35	-	-	1523,35	-	-		
НР(=155,00%)=37,46  СП(=100,00%)=24  		
59	ФЕР 23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,074	18374,44	2538,5	14578,02	2902	93,09	187,85	1078,77	138,69	10,26		
					1257,92	258,37				19,12		19,21	1,42		
	101-2535	Люки чугунные легкие	шт.	1	375	-	375	375	-	-	375	-	-		
	103-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,9	105,89	-	105,89	201,19	-	-	201,19	-	-		
	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,036	7571	-	7571	272,56	-	-	272,56	-	-		
		
19 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0151	11255	-	11255	169,95	-	-	169,95	-	-		
	401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,3034	600	-	600	182,04	-	-	182,04	-	-		
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-0,3034	592,76	-	592,76	-179,84	-	-	-179,84	-	-		
	403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м	м	-1,11518	589,56	-	589,56	-657,47	-	-	-657,47	-	-		
	403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м3	0,1	1760	-	1760	176	-	-	176	-	-		
	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,14356	1382,9	-	1382,9	-198,53	-	-	-198,53	-	-		
	403-8268	Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	78,56	-	78,56	78,56	-	-	78,56	-	-		
	403-8270	Кольцо стеновое КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	121,2	-	121,2	121,2	-	-	121,2	-	-		
	403-8272	Кольцо стеновое КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	362,1	-	362,1	724,2	-	-	724,2	-	-		
	403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	31,43	-	31,43	31,43	-	-	31,43	-	-		
НР(=130,00%)=145,87  СП(=89,00%)=100  		
60	ФЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,305	1176,02	75,93	898,48	483	61,49	23,16	274,04	21,2	6,47		
					201,61	0				0		0,00	0,00		
НР(=122,00%)=75,02  СП(=80,00%)=49  		
		
20 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
61	ФЕР 08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1 м3 изолирующего слоя	6,1	217,01	52,84	101,46	2168	382,53	322,32	618,91	8,04	49,04		
					62,71	5,83				35,56		0,58	3,54		
НР(=122,00%)=510,07  СП(=80,00%)=334  		
62	ФЕР 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,144	1651,9	102,77	865,25	410	98,48	14,8	124,6	75,4	10,86		
					683,88	62,04				8,93		6,07	0,87		
НР(=105,00%)=112,78  СП(=55,00%)=59  		
63	ФЕР 06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,04	1957,99	14,54	1532,8	107	16,43	0,58	61,31	45,78	1,83		
					410,65	1,08				0,04		0,08	0,00		
НР(=105,00%)=17,29  СП(=65,00%)=11  		
64	ФЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,184	319,8	2,62	39,16	146	51,16	0,48	7,21	28,9	5,32		
					278,02	0				0		0,00	0,00		
НР(=105,00%)=53,72  СП(=65,00%)=33  		
	Итого						15027	880,92	1583,27	3788,76		104,3		
									201,59			16,88		
		
21 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Прямые затраты по разделу						6253							
	Накладные расходы по разделу						1337							
	Сметная прибыль по разделу						849							
	Итого по разделу						15027							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5,6,7,12,50,51,52,53,54,56,63,64)  НР (105 =105,00%)  СП (65 =65,00%)		
	Зарплата					1116							
	Машины и механизмы					724							
	Материалы					22525							
	Итого					23987							
	Накладные расходы					1172							
	Сметная прибыль					725							
	Итого					26159							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (57,58)  НР (155 =155,00%)  СП (100 =100,00%)		
	Зарплата					196							
	Машины и механизмы					583							
	Материалы					5525							
	Итого					950							
	Накладные расходы					304							
	Сметная прибыль					196							
	Итого					6741							
Деревянные конструкции (38,40,41)  НР (118 =118,00%)  СП (63 =63,00%)		
	Зарплата					251							
	Машины и механизмы					165							
	Материалы					7540							
	Итого					7468							
	Накладные расходы					296							
	Сметная прибыль					158							
	Итого					8396							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (19,21,46,47)  НР (90 =90,00%)  СП (70 =70,00%)		
	Зарплата					137							
	Машины и механизмы					27							
	Материалы					1804							
	Итого					1501							
		
22 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Накладные расходы					124							
	Сметная прибыль					96							
	Итого					2187							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2,55)  НР (95 =95,00%)  СП (50 =50,00%)		
	Зарплата					85							
	Машины и механизмы					427							
	Материалы					0							
	Итого					442							
	Накладные расходы					81							
	Сметная прибыль					43							
	Итого					565							
Конструкции из кирпича и блоков (8,11,34,49,60,61)  НР (122 =122,00%)  СП (80 =80,00%)		
	Зарплата					1454							
	Машины и механизмы					863							
	Материалы					5538							
	Итого					7764							
	Накладные расходы					1774							
	Сметная прибыль					1163							
	Итого					10699							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (59)  НР (130 =130,00%)  СП (89 =89,00%)		
	Зарплата					112							
	Машины и механизмы					188							
	Материалы					2375							
	Итого					1360							
	Накладные расходы					146							
	Сметная прибыль					100							
	Итого					2902							
Отделочные работы (36,37,39,42,43,44,45,62)  НР (105 =105,00%)  СП (55 =55,00%)		
	Зарплата					891							
	Машины и механизмы					51							
	Материалы					3201							
	Итого					4119							
	Накладные расходы					936							
	Сметная прибыль					490							
	Итого					5543							
		
23 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Полы (3,4,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)  НР (123 =123,00%)  СП (75 =75,00%)		
	Зарплата					1167							
	Машины и механизмы					1062							
	Материалы					9522							
	Итого					11663							
	Накладные расходы					1435							
	Сметная прибыль					875							
	Итого					13938							
Свайные работы (1)  НР (130 =130,00%)  СП (80 =80,00%)		
	Зарплата					99							
	Машины и механизмы					387							
	Материалы					3158							
	Итого					2442							
	Накладные расходы					129							
	Сметная прибыль					79							
	Итого					3822							
Строительные металлические конструкции (13,14,15,16,17,20,22,35,48)  НР (90 =90,00%)  СП (85 =85,00%)		
	Зарплата					4787							
	Машины и механизмы					10975							
	Материалы					77189							
	Итого					16541							
	Накладные расходы					4308							
	Сметная прибыль					4069							
	Итого					100338							
Теплоизоляционные работы (9,18)  НР (100 =100,00%)  СП (70 =70,00%)		
	Зарплата					1058							
	Машины и механизмы					188							
	Материалы					7920							
	Итого					7681							
	Накладные расходы					1058							
	Сметная прибыль					741							
	Итого					10965							
	Итого					196942	9962,71	15898,9	64739,39		1125,56		
								1555,72			122,94		
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)					196942							
		
24 из 25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Всего по строительным работам					196941							
	Фонд оплаты труда (ФОТ)					11518							
	Накладные расходы по смете					11764							
	Сметная прибыль по смете					8736							
	Итого					196942							
	Всего по смете					196942							
		
Составил	/				
Проверил	/				
			
25 из 25