ФОРМА № 4	
 		Договор № 	
 			
 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 В сумме 1 609 372 рублей 85 копейки 		В сумме 1 609 372 рублей 85 копейки 	
 			
 Генеральный директор		Генеральный директор	
 		ООО "Петербургтеплоэнерго"	
 			
 ________________/_________/		_________________Густов С.В.	
 "____"________________2006г.		"____"________________2006г.	
 			
 СМЕТА № 3	
 на капитальный ремонт чугунного трубопровода холодного водоснабжения котельной , по адресу : 	
 	
 "Согласовано"			
 Заместитель генерального директора-			
 Технический директор			
 ООО "Петербургтеплоэнерго"			
 			
 _________________А.М. Кирьяк			
 "______"__________________2006г.			
 	
 Санкт-Петербург	
 2006г.	

 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Земляные работы , выполняемые механизированным способом	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами  "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	0,257	3741,538	2901,35	961,58	29,52	932,06	10,48	3,1	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	V=0,404-0,147; ЗП=99,87*1,15; ЭММ=2901,35*1,25; ЗПм=359,77*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25	1000 м3	99,87	359,77			115,58	22,77	7,31	

 2	ТЕР01-01-003-08	Разработка мокрого грунта (на расстоянии до 2м от коммуникаций) в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	0,147	4938,83016	2901,35	726,01	22,29	703,72	10,48	2,34	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.; сб.1 т.3.46.; сб.1 т.3.66.	ЗП=99,87*1,15*1,1*1,2; ЭММ=2901,35*1,25*1,1*1,2; ЗПм=359,77*1,25*1,1*1,2; ТЗТ=10,48*1,15*1,1*1,2; ТЗТм=22,77*1,25*1,1*1,2	1000 м3	99,87	359,77			87,26	22,77	5,52	
 3	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	0,3356	5117,811	3989,12	1717,54	41,97	1673,44	11,41	4,4	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=108,74*1,15; ЭММ=3989,12*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,15; ТЗТм=33,09*1,25	1000 м3	108,74	522,82			219,32	33,09	13,88	
 4	ССЦ10.2006 Табл.3-1	Расстояние перевозки - от 20 до 21 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3	604,08	192,96	0	116563,28	0	0		
 		V=335,6*1,8	тонн							
 5	ТЕР01-01-035-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	0,6312	530,925	424,74	335,12	0	335,12	0	0	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=0*1,15; ЭММ=424,74*1,25; ЗПм=37,13*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=2,35*1,25	1000 м3	0	37,13			29,3	2,35	1,85	
 ИТОГО:	3740,25	93,78	3644,34	9,84	
 			451,46	28,56	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	553,21	553,21	0	2663,16	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,195	15288,01	0	15288,01	0	0	0	0	
 Материалы	3,86	8,22	0	0	0	8,22	0	0	
 Итого		15849,44	553,21	15288,01	2663,16	8,22	9,84	28,56	
 Накладные расходы  0,893*0,9	0,8	2573,1	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль 0,5*0,85	0,43	1383,04	0	0	0	0	0	0	
 Итого		19805,58	553,21	15288,01	2663,16	8,22	9,84	28,56	
 Итого по перевозке		116563,28	0	0	0	116563,28	0	0	
 Итого		136368,86	553,21	15288,01	2663,16	116571,5	9,84	28,56	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Земляные работы , выполняемые ручным способом	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 6	ТЕР01-02-057-02	Отрывка шурфов вблизи подземных коммуникаций	0,096	1940,92745	0	186,33	186,33	0	154	19,55	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.; сб.1 т.3.189.	ЗП=1467,62*1,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1467,62	0			0	0	0	
 7	ТЕР01-02-057-02	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,501	1940,92745	0	972,4	972,4	0	154	102,04	
 	(0) сб.1 т.3.184.; сб.ОУ п.2.16.	ЗП=1467,62*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=154*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м3 грунта	1467,62	0			0	0	0	
 8	ТЕР01-02-057-02	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,261	2329,11294	0	607,9	607,9	0	154	63,79	
 	(0) сб.1 т.3.187.; сб.1 т.3.184.; сб.ОУ п.2.16.	ЗП=1467,62*1,2*1,15*1,15; ЭММ=0*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=154*1,2*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м3 грунта	1467,62	0			0	0	0	
 9	ТЕР01-02-057-02	Разработка  грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,447	1687,763	0	754,43	754,43	0	154	79,16	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=1467,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1467,62	0			0	0	0	
 10	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	2,175	3063,6375	2450,91	6663,41	0	6663,41	0	0	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=0*1,15; ЭММ=2450,91*1,25; ЗПм=1405,15*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=97,21*1,25	100 м3	0	1405,15			3820,25	97,21	264,29	
 11	ТЕР01-02-066-02	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых	3,5	2400,4685	62,46	8401,64	848,03	273,26	20,2	81,31	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=210,69*1,15; ЭММ=62,46*1,25; ЗПм=9,53*1,25; ТЗТ=20,2*1,15; ТЗТм=0,72*1,25	100 м2	210,69	9,53			41,69	0,72	3,15	
 12	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	0,93	932,259	0	867	867	0	88,5	94,65	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=810,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	810,66	0			0	0	0	
 12.1	408-9040-009	Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	102,3	467,46		47821,16		
 			м3					
 13	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	6,275	389,1005	176,62	2441,6	1056,24	1385,36	12,53	90,42	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=146,37*1,15; ЭММ=176,62*1,25; ЗПм=36,84*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			288,96	3,04	23,85	
 ИТОГО:	20894,71	5292,33	8322,03	530,92	
 			4150,9	291,29	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	31219,45	31219,45	0	24486,16	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,195	34910,92	0	34910,92	0	0	0	0	
 Материалы	3,86	28102,15	0	0	0	28102,15	0	0	
 Итого		94232,52	31219,45	34910,92	24486,16	28102,15	530,92	291,29	
 Накладные расходы 0,752*0,9	0,68	37879,82	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль 0,45*0,85	0,38	21168,13	0	0	0	0	0	0	
 Итого		153280,47	31219,45	34910,92	24486,16	28102,15	530,92	291,29	
 Итого по неучтенным материалам		47821,16	0	0	0	47821,16	0	0	
 Итого		201101,63	31219,45	34910,92	24486,16	75923,31	530,92	291,29	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона в промышленном строительстве	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 14	ТЕР07-06-001-02	Разборка непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	0,0233	7967,46	6395,97	185,64	66,42	119,22	286,72	5,34	
 	(0) 	ЗП=3563,35*0,8; ЭММ=6395,97*0,8; ЗПм=886,52*0,8; Мат=8696,22*0; ТЗТ=286,72*0,8; ТЗТм=57,44*0,8	100 м3 	3563,35	886,52			16,52	57,44	1,07	
 15	ТЕР06-01-005-01	 Устройство бетонных фундаментов под гидранты объемом: До 5 м3	0,0047	14110,96	3338,56	66,31	24,88	19,61	441,28	2,39	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=4604*1,15; ЭММ=3338,56*1,25; ЗПм=563,16*1,25; ТЗТ=441,28*1,15; ТЗТм=36,11*1,25	100 м3	4604	563,16			3,31	36,11	0,21	
 15.1	401-0063-003	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 7,5 (М100), П3	0,4794	2777,95		1331,75		
 			м3					
 ИТОГО:	251,95	91,3	138,83	7,73	
 			19,83	1,28	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона в промышленном строительстве (14)	
 Зарплата	5,899	391,81	391,81	0	97,45	0	0	0	
 Машины и механизмы	5,653	673,95	0	673,95	0	0	0	0	
 Материалы	4,259	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого		1065,76	391,81	673,95	97,45	0	5,34	1,07	
 Накладные расходы*0,9	1,1	538,19	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль0,85*0,85	0,7225	353,49	0	0	0	0	0	0	
 Итого		1957,44	391,81	673,95	97,45	0	5,34	1,07	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (15)	
 Зарплата	5,899	146,77	146,77	0	19,53	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,43	86,87	0	86,87	0	0	0	0	
 Материалы	3,835	83,68	0	0	0	83,68	0	0	
 Итого		317,32	146,77	86,87	19,53	83,68	2,39	0,21	
 Накладные расходы 1,128*0,9 	1,0152	168,82	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль0,77*0,85	0,6545	108,84	0	0	0	0	0	0	
 Итого		594,98	146,77	86,87	19,53	83,68	2,39	0,21	
 Итого по неучтенным материалам		1331,75	0	0	0	1331,75	0	0	
 Итого		1926,73	146,77	86,87	19,53	1415,43	2,39	0,21	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №4 Прочие ремонтно-строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 16	ТЕР46-04-003-03	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	16,8	1328,46	885,81	22318,13	6809,88	14881,61	34,7	582,96	
 	(0) 		1 м3	405,35	192,59			3235,51	15,89	266,95	
 17	ТЕРр66-1-016-07	 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 300 мм (вес по акту 0,86т)	0,12	1300,37	460	156,04	86,3	55,2	66,3	7,96	
 	(0) 		100 м	719,17	63,6			7,63	4,08	0,49	
 18	ТЕРр65-1-003-12	 Снятие: Пожарных гидрантов	0,03	3159,2	85,48	94,77	92,21	2,56	294,7	8,84	
 	(0) 		100 шт.	3073,72	11,85			0,36	0,75	0,02	
 19	ТЕР16-07-006-01	Разбивка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	2	7,992	0	15,98	15,98	0	1,8	1,44	
 	(0) 	ЗП=19,98*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=3,84*0; ТЗТ=1,8*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 сальник	19,98	0			0	0	0	
 20	ТЕР16-07-006-02	Разбивка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 150 мм	1	10,48	0	10,48	10,48	0	2,36	0,94	
 	(0) 	ЗП=26,2*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=6,85*0; ТЗТ=2,36*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 сальник	26,2	0			0	0	0	
 21	ССЦ10.2006 п.30	Погрузочные работы: Мусор строительный	41,18	19,12	0	787,36	0	0		
 		V=16,8*2,4+0,86	тонн	0	0			0		
 22	ССЦ10.2006 Табл.2.8	Расстояние перевозки - от 20 до 21 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3	46,772	192,96	0	9025,13	0	0		
 		V=41,18+2,33*2,4	тонн							
 ИТОГО:	22595,4	7014,85	14939,37	602,14	
 			3243,5	267,46	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	41380,6	41380,6	0	19133,41	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,379	65419,5	0	65419,5	0	0	0	0	
 Материалы	3,657	2344,8	0	0	0	2344,8	0	0	
 Итого		109144,9	41380,6	65419,5	19133,41	2344,8	602,14	267,46	
 Накладные расходы	0,695	42057,23	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль	0,5	30257	0	0	0	0	0	0	
 Итого		181459,13	41380,6	65419,5	19133,41	2344,8	602,14	267,46	
 Итого по погрузке		787,36	0	0	527,1	0	0	0	
 Итого по перевозке		9025,13	0	0	0	9025,13	0	0	
 Итого		191271,62	41380,6	65419,5	19660,51	11369,93	602,14	267,46	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №5 Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 23	ТЕР22-04-001-02	Разборка круглых колодцев из сборного железобетона 	0,62	3872,664	3083,82	2401,05	871,48	1529,57	151,5	75,14	
 	(0) 	ЗП=1757,01*0,8; ЭММ=3083,82*0,8; ЗПм=440*0,8; Мат=13933,35*0; ТЗТ=151,5*0,8; ТЗТм=30,11*0,8	10 м3	1757,01	440			218,24	30,11	14,93	
 24	ТЕР22-01-006-01	Разборка водопроводных чугунных напорных раструбных труб  диаметром: 50 мм-демонтаж	0,0155	2493,51	56,9	38,65	38,12	0,53	365	3,39	
 	(0) 	ЗП=4098,95*0,6; ЭММ=56,9*0,6; ЗПм=15,47*0,6; Мат=770,87*0; ТЗТ=365*0,6; ТЗТм=1,07*0,6	1 км	4098,95	15,47			0,14	1,07	0,01	
 25	ТЕР22-01-006-05	Разборка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром: 150 мм	0,1444	3307,614	414,27	477,62	441,73	35,89	454	39,33	
 	(0) 	ЗП=5098,42*0,6; ЭММ=414,27*0,6; ЗПм=58,63*0,6; Мат=1754,58*0; ТЗТ=454*0,6; ТЗТм=3,85*0,6	1 км	5098,42	58,63			5,08	3,85	0,33	
 26	ССЦ10.2006 Табл.3-1	Расстояние перевозки - от 20 до 21 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3	20,13126	192,96	0	3884,53	0	0		
 		V=6,2*2,4+15,5*0,009+144,4*0,0354	тонн							
 27	ТЕР22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2	6	132,2225	29,2	793,34	92,12	219	1,28	8,83	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=13,35*1,15; ЭММ=29,2*1,25; ЗПм=3,46*1,25; ТЗТ=1,28*1,15; ТЗТм=0,26*1,25	1 м	13,35	3,46			25,95	0,26	1,95	
 28	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного под колодцы	0,37	2206,0075	34,15	816,22	43,32	15,79	10,2	4,34	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=101,8*1,15; ЭММ=34,15*1,25; ЗПм=6,55*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,51*1,25	10 м3	101,8	6,55			3,03	0,51	0,24	
 29	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного под трубы	0,93	1141,87	23,44	1061,95	108,88	27,25	10,2	10,91	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=101,8*1,15; ЭММ=23,44*1,25; ЗПм=4,49*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	10 м3	101,8	4,49			5,22	0,35	0,41	
 30	ТЕР22-06-012-02	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125;150 мм	0,3609	505,3895	210,46	182,39	27,65	94,94	6,31	2,62	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=66,63*1,15; ЭММ=210,46*1,25; ЗПм=30,98*1,25; ТЗТ=6,31*1,15; ТЗТм=2,2*1,25	1 км	66,63	30,98			13,98	2,2	0,99	
 30.1	403-9010-579	Блоки бетонные СБ-1 (V=0.036 м3)	3	128,16		384,48		
 			шт.					
 31	ТЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм	0,3609	9760,7455	4763,61	3522,64	1335,42	2148,98	286,52	118,92	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=3217,62*1,15; ЭММ=4763,61*1,25; ЗПм=687,43*1,25; ТЗТ=286,52*1,15; ТЗТм=43,94*1,25	1 км	3217,62	687,43			310,12	43,94	19,82	
 31.1	530-9100-070	Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 17  Дн= 160 мм	364,509	373,16		136020,18		
 			м					
 32	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	0,0155	5575,657	2352,03	86,42	40,67	45,57	200,68	3,58	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=2281,73*1,15; ЭММ=2352,03*1,25; ЗПм=336,97*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,41*1,25	1 км	2281,73	336,97			6,53	21,41	0,41	
 32.1	530-9100-063	Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 17  Дн= 50 мм	15,655	41,6		651,25		
 			м					
 33	ТЕР22-03-006-05	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм	2	99,189	4,8	198,38	70,98	12	2,78	6,39	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=30,86*1,15; ЭММ=4,8*1,25; ЗПм=0,8*1,25; ТЗТ=2,78*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	1 задвижка	30,86	0,8			2	0,07	0,18	
 33.1	300-9144-063	Задвижки МЗВ (30ч39р) Ду=150 мм, 1 МПа, t=75° С	2	5391,73		10783,46		
 			шт.					
 34	ТЕР22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм	2	34,9135	0,69	69,83	25,16	1,73	1,01	2,32	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=10,94*1,15; ЭММ=0,69*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,01*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 задвижка	10,94	0,12			0,3	0,01	0,03	
 34.1	300-9144-060	Задвижки МЗВ (30ч39р) Ду= 50 мм 1 МПа фланцевые клиновые с невыдвижным шпинделем (вода до +75°С)	2	2014,56		4029,12		
 			шт.					
 35	ТЕР22-03-011-03	Установка: гидрантов пожарных	3	98,16	4,33	294,48	71,24	16,24	1,98	6,83	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=20,65*1,15; ЭММ=4,33*1,25; ЗПм=0,66*1,25; ТЗТ=1,98*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	1 шт.	20,65	0,66			2,48	0,05	0,19	
 35.1	300-1113-005	Гидранты Н-1,5 м стальные	3	5424,65		16273,95		
 			шт.					
 36	ТЕР22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых	0,6196	19808,6865	3083,82	12273,46	1251,94	2388,42	151,5	107,95	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	V=0,3796+0,24; ЗП=1757,01*1,15; ЭММ=3083,82*1,25; ЗПм=440*1,25; ТЗТ=151,5*1,15; ТЗТм=30,11*1,25	10 м3	1757,01	440			340,78	30,11	23,32	
 36.1	103-9200-001	Люки чугунные  дождеприемные 'Плавающие', тип ДК, ГОСТ 26008-83	5	4755,51		23777,55		
 			шт.					
 36.2	445-3410-507	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное КО-6	5	594,96		2974,8		
 			шт.					
 36.3	445-3410-503	Элементы смотровых колодцев Д=1 м: кольцо с крышкой ПК10-1-2	4	3708,73		14834,92		
 			шт.					
 36.4	445-3410-501	Элементы смотровых колодцев Д=1 м: кольцо КС10-9, ГОСТ 8020-90	4	1861,65		7446,6		
 			шт.					
 36.5	445-3410-504	Элементы смотровых колодцев Д=1 м: кольцо с днищем ДК-10	4	3238,95		12955,8		
 			шт.					
 36.6	445-3410-502	Элементы смотровых колодцев Д=1,5 м: кольцо КС15-9	1	4019,05		4019,05		
 			шт.					
 36.7	440-9149-501	Элементы смотровых колодцев Д=1,5 м: плита днища ПН-15	1	4022,17		4022,17		
 			шт.					
 36.8	445-3410-505	Элементы смотровых колодцев Д=1,5 м: плита перекрытия 1ПП15-2	1	4070,7		4070,7		
 			шт.					
 36.9	201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,43	64170,69		27593,4		
 			т					
 37	ТЕР22-03-002-03	Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин	0,1	858,6815	588,91	85,86	12,25	73,61	9,6	1,1	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=106,56*1,15; ЭММ=588,91*1,25; ЗПм=82,55*1,25; ТЗТ=9,6*1,15; ТЗТм=5,23*1,25	10 шт	106,56	82,55			10,32	5,23	0,65	
 37.1	300-9911-170	Крестовины сварные равнопроходные, Р=1,0 МПа, Дн=160 мм	1	1457,73		1457,73		
 			шт.					
 38	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	0,4	633,53	434,42	253,41	36,2	217,21	7,09	3,26	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=78,7*1,15; ЭММ=434,42*1,25; ЗПм=60,9*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,86*1,25	10 шт	78,7	60,9			30,45	3,86	1,93	
 38.1	300-9911-054	Тройники сварные Р=1,0 МПа, р/п Дн=160 мм	4	993,18		3972,72		
 			шт.					
 39	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	7,1	430,047	295,02	3053,33	435,03	2618,3	4,8	39,19	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=53,28*1,15; ЭММ=295,02*1,25; ЗПм=41,35*1,25; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,62*1,25	10 шт	53,28	41,35			366,98	2,62	23,25	
 39.1	300-9911-161	Отводы сварные 30 град. Р=1,0 МПа, Дн= 160 мм	1	665,91		665,91		
 			шт.					
 39.2	300-9911-152	Отводы сварные 45 град. Р=1,0 МПа, Дн= 160 мм	3	649,99		1949,97		
 			шт.					
 39.3	300-9911-016	Отводы сварные 90 град. Р=1,0 МПа, Дн= 160 мм	2	783,75		1567,5		
 			шт.					
 39.4	300-9911-221	Переходы с патрубками Р=0,63(1,0) МПа, Дн= 160/ 63 мм	2	887,7		1775,4		
 			шт.					
 39.5	300-9911-1862	Втулки под фланец с патрубком Р=0,63(1,0) МПа Дн= 63 мм	6	221,4		1328,4		
 			шт.					
 39.6	300-9911-1867	Втулки под фланец с патрубком Р=0,63(1,0) МПа Дн= 160 мм	8	597,84		4782,72		
 			шт.					
 39.7	300-9508-004	Фланцы плоские прижимные Ду 50/Дтрубы 63 мм с покрытием ГОСТ 8965-75 (для соединения трубопровода из полиэтилена)	6	312,29		1873,74		
 			шт.					
 39.8	300-9508-007	Фланцы плоские прижимные Ду 150/Дтрубы 160-180 мм	8	708,96		5671,68		
 			шт.					
 39.9	300-9911-1206	Муфты эл/св. ПЭ100, PN16 Дн=160 мм	33	665,42		21958,86		
 			шт.					
 39.10	300-9911-1200	Муфты эл/св. ПЭ100, PN16 Дн= 63 мм	2	155,55		311,1		
 			шт.					
 40	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм(под гидранты)	0,057	22865,5965	12657,26	1303,34	330,2	901,83	353,8	23,19	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=5037,41*1,15; ЭММ=12657,26*1,25; ЗПм=1655,11*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=105,35*1,25	1 т	5037,41	1655,11			117,93	105,35	7,51	
 40.1	534-0299	Переходы концентрические Дн219х 6-133х4 мм	3	615,44		1846,32		
 			шт.					
 40.2	533-0557-001	Фланец 1  - 200-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80	3	1006,2		3018,6		
 			шт.					
 40.3	533-0556-001	Фланец 1  - 150-16 Ст 20 ГОСТ 12821-80	3	635,33		1905,99		
 			шт.					
 41	ТЕР22-03-014-05	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм-присоединение в ВНС	1	113,8595	72,22	113,86	17,51	90,28	1,04	1,2	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=15,23*1,15; ЭММ=72,22*1,25; ЗПм=9,44*1,25; ТЗТ=1,04*1,15; ТЗТм=0,6*1,25	1 фланец	15,23	9,44			11,8	0,6	0,75	
 41.1	300-9508-046	Фланец 1 -150-10 Ст09Г2С ГОСТ 12820-80	1	495,57		495,57		
 			шт.					
 42	ТЕР22-06-001-01	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	0,0155	707,937	0	10,97	10,54	0	56,7	1,01	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=591,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=56,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 км	591,38	0			0	0	0	
 43	ТЕР22-06-001-05	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм	0,3609	1033,3265	0	372,93	280,94	0	64,9	26,94	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=676,91*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=64,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 км	676,91	0			0	0	0	
 44	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	2	26,817	0	53,63	45,95	0	1,8	4,14	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=19,98*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 сальник	19,98	0			0	0	0	
 45	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 150 мм	1	36,98	0	36,98	30,13	0	2,36	2,71	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=26,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,36*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 сальник	26,2	0			0	0	0	
 ИТОГО:	27500,74	5617,46	10437,14	493,29	
 			1471,33	96,9	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	33137,4	33137,4	0	8679,38	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,128	43084,51	0	43084,51	0	0	0	0	
 Материалы	2,897	33159,47	0	0	0	33159,47	0	0	
 Итого		109381,38	33137,4	43084,51	8679,38	33159,47	493,29	96,9	
 Накладные расходы 1,222*0,8	1,1	45998,45	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль  0,89*0,85	0,76	31780,75	0	0	0	0	0	0	
 Итого		187160,58	33137,4	43084,51	8679,38	33159,47	493,29	96,9	
 Итого по неучтенным материалам		324419,64	0	0	0	324419,64	0	0	
 Итого по перевозке		3884,53	0	0	0	3884,53	0	0	
 Итого		515464,75	33137,4	43084,51	8679,38	361463,64	493,29	96,9	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №6 Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 46	ТЕР27-06-007-01	Нарезка швов в бетоне: затвердевшем	3,6	6148,2265	4829,95	22133,62	351,32	21734,78	8,5	35,19	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=84,86*1,15; ЭММ=4829,95*1,25; ЗПм=290,12*1,25; ТЗТ=8,5*1,15; ТЗТм=18,61*1,25	100 м	84,86	290,12			1305,54	18,61	83,75	
 47	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	0,25	4683,2	2673,75	1170,8	502,36	668,44	179,8	44,95	
 	(0) 		100 м3	2009,45	558,74			139,69	45,63	11,41	
 48	ССЦ10.2006 Табл2.8	Расстояние перевозки - от 20 до 21 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3	49,5	192,96	0	9551,52	0	0		
 		V=25*1,98	тонн							
 49	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорожной конструкции : из песка	0,84	2522,944	1867,98	2119,27	148,82	1961,38	15,72	15,19	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1867,98*1,25; ЗПм=205,94*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	100 м3	154,06	205,94			216,24	13,88	14,57	
 49.1	408-9040-009	Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км)	92,4	467,46		43193,3		
 			м3					
 49.2			0,84	8000		6720		
 								
 50	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,05	2633,6265	1953,07	2765,31	186,03	2563,4	15,72	18,98	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=154,06*1,15; ЭММ=1953,07*1,25; ЗПм=218,97*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=14,81*1,25	100 м3	154,06	218,97			287,4	14,81	19,44	
 50.1	[408-0200]	Смесь песчано-гравийная природная	132,3	107		14156,1		
 			м3					
 ИТОГО:	42345,1	1188,53	26928	114,31	
 			1948,87	129,17	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	7011,14	7011,14	0	11496,38	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,514	121552,99	0	121552,99	0	0	0	0	
 Материалы	3,894	55406,05	0	0	0	55406,05	0	0	
 Итого		183970,18	7011,14	121552,99	11496,38	55406,05	114,31	129,17	
 Накладные расходы 1,335*0,9	1,2015	22236,79	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль 0,95*0,85	0,81	14991,09	0	0	0	0	0	0	
 Итого		221198,06	7011,14	121552,99	11496,38	55406,05	114,31	129,17	
 Итого по неучтенным материалам		49913,3	0	0	0	49913,3	0	0	
 Итого по погрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке		9551,52	0	0	0	9551,52	0	0	
 Итого		280662,88	7011,14	121552,99	11496,38	114870,87	114,31	129,17	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №7 Сооружение временного водоснабжения	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 51	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	0,002	15106,652	1786,22	30,21	18,7	8,93	318	1,46	
 	(0) ОУ; кол-во промывок	ЗП=4066,14*1,15*2; ЭММ=1786,22*1,25*2; ЗПм=288,82*1,25*2; Мат=644,49*2; ТЗТ=318*1,15*2; ТЗТм=18,69*1,25*2	1 км	4066,14	288,82			1,44	18,69	0,09	
 51.1	103-9067-023	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 50х50х3,0мм	2,008	98,41		197,61		
 			м					
 52	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм	0,011	7553,326	1786,22	83,09	51,44	24,56	318	4,02	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=4066,14*1,15; ЭММ=1786,22*1,25; ЗПм=288,82*1,25; ТЗТ=318*1,15; ТЗТм=18,69*1,25	1 км	4066,14	288,82			3,97	18,69	0,26	
 52.1	103-9067-023	Трубы прямоугольные профильные стальные черные 50х50х3,0мм	11,044	98,41		1086,84		
 			м					
 53	ТЕР22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм-присоединение КНС,котельной	1	39,438	25,46	39,44	6,23	31,83	0,37	0,43	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=5,42*1,15; ЭММ=25,46*1,25; ЗПм=3,32*1,25; ТЗТ=0,37*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	1 фланец	5,42	3,32			4,15	0,21	0,26	
 53.1	300-9508-041	Фланец 1 - 50-10 Ст09Г2С ГОСТ 12820-80	1	159,1		159,1		
 			шт.					
 54	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1	4,0805	0	4,08	3,07	0	0,22	0,25	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=2,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,22*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 комплект	2,67	0			0	0	0	
 54.1	300-9340-041	Манометры МП2-У (Д=60 мм, 2,5-250 кгс/см2) технические показывающие деформационные	1	156,11		156,11		
 			шт.					
 55	ТЕР22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм	1	34,9135	0,69	34,91	12,58	0,86	1,01	1,16	
 	(0) сб.ОУ п.2.16.	ЗП=10,94*1,15; ЭММ=0,69*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,01*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 задвижка	10,94	0,12			0,15	0,01	0,01	
 55.1	300-9144-060	Задвижки МЗВ (30ч39р) Ду= 50 мм 1 МПа, t=75°С чугунные фланцевые клиновые с невыдвижным шпинделем	1	2014,56		2014,56		
 			шт.					
 56	ТЕР22-01-011-01	Разборка стальных водопроводных труб  диаметром: 50 мм	0,015	3511,416	1786,22	52,68	36,6	16,08	318	2,86	
 	(0) сб.ОУр п.1.15.г.	ЗП=4066,14*0,6; ЭММ=1786,22*0,6; ЗПм=288,82*0,6; Мат=644,49*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=18,69*0,6	1 км	4066,14	288,82			2,6	18,69	0,17	
 ИТОГО:	244,41	128,62	82,26	10,18	
 			12,31	0,79	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Зарплата	5,899	758,73	758,73	0	72,62	0	0	0	
 Машины и механизмы	4,128	339,57	0	339,57	0	0	0	0	
 Материалы	2,897	97,14	0	0	0	97,14	0	0	
 Итого		1195,44	758,73	339,57	72,62	97,14	10,18	0,79	
 Накладные расходы 1,22*0,9	1,1	914,48	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль 0,89*0,85	0,76	631,82	0	0	0	0	0	0	
 Итого		2741,74	758,73	339,57	72,62	97,14	10,18	0,79	
 Итого по неучтенным материалам		3614,22	0	0	0	3614,22	0	0	
 Итого		6355,96	758,73	339,57	72,62	3711,36	10,18	0,79	
 Коэффициент на демонтажные работы	0,6	3813,58	0	0	0	0	0	0	
 Итого		3813,58	0	0	0	0	0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Итого		1330610,05	113448,57	280342,8	67005,12	681614,68	1752,89	813,59	
 Коэффициент  на удаленность объекта от границ города до 35 км(ОУ п1.8.2)	2,2%	29273,42	0	0	0	0	0	0	
 Итого		1359883,47	113448,57	280342,8	67005,12	681614,68	1752,89	813,59	
 Независимая  экспертиза	0,3%	3991,83	0	0	0	0	0	0	
 Итого		1363875,3	113448,57	280342,8	67005,12	681614,68	1752,89	813,59	
 НДС	18%	245497,55	0	0	0	0	0	0	
 Итого		1609372,85	113448,57	280342,8	67005,12	681614,68	1752,89	813,59	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ