СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

	
	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 ТЕР, Новое строительство, НР и СП по сборникам с НДС. Индексация в каждой строке. Версия 4.0	
 Основание: Устройство пандуса 	Сметная стоимость	115,000 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	21,60 чел-ч	
 			
 Смета составлена в базе ТСНБ РК в редакции 2014г, индексация 2 кв. 2019г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	0,09	3 525,34	820,39	568	142	74	17,3	1,56	
 	(0) 	V=9/100; НР=0,99 (1,16*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	100 отверстий	1 574	225,99			20	16,4	1,48	
 2	ТЕР09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	0,09	1 526,09	3,09	342	137	0	11,9	1,07	
 	(0) 	V=9/100; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8)	100 шт. болтов	1 523	0			0	0	0	
 3	ТЕР09-03-030-01	Монтаж пандуса и поручней	0,15	11 503,58	840,56	4 100	1 582	126	39,13	5,87	
 	(0) 	НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8)	1 т конструкций	10 548	75,94			11	4,72	0,71	
 4	Цена поставщика	Металлический пандус с перилами 3,5х1,5м	1	59 831		59 831		
 			шт.					
 5	ТЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,01	17 550,5511	4 605,92	335	104	46	441,28	4,41	
 	(0) 	V=1/100; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	100 м3 бетона и железобетона в деле	10 365	553,63			6	34,58	0,35	
 5.1	401-9021	Бетон	1,02	645		658		
 			м3					
 6	ТЕР13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа	6,2	48,5	0	713	301	0	0,9	5,58	
 	(0) 	НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	1 м2 очищаемой поверхности	48,5	0			0	0	0	
 7	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	0,062	2 712,44004	10,29	375	151	1	5,31	0,33	
 	(0) 	V=6,2/100; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 430	0,12			0	0,01	0	
 8	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской или эмалью	0,062	3 200,75	6,97	405	151	0	3,83	0,24	
 	(0) 	V=6,2/100; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 430	0,12			0	0,01	0	
 ИТОГО: 	6 838	2 568	247	19,06	
 			37	2,54	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2568*18,56	18,56	47 662,08	
 Машины и механизмы	247*8,03	8,03	1 983,41	
 Материалы	209*5,03	5,03	1 051,27	
 Итого по неучтенным материалам		60 489	
 Итого		111 185,76	
 Итого накладных расходов в базовом уровне		2 153	
 Итого сметной прибыли в базовом уровне		1 661	
 	
 Итого: без НДС		114 999,76	
 Итого по смете		114 999,76