Стройка:	Ленинск-Кузнецкий	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	101.297	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.084	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.120	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области (эталон)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	Затр. труда	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Рабочих 
ч.-час	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Механизаторов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	
	Раздел 1.  Монтаж опорных конструкций	
	
1.	Е51-4-2 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м, 100 ям	0.03	5 249.35	5 249.35		157.48	157.48		17.133	5.531	2 698.10	2 698.10		16.65	
									5.589	17.133					
	
2.	Е08-01-002-01 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.04	60.68	25.98	34.41	2.43	1.04	1.38	17.133	5.531	25.51	17.82	7.63	0.11	
				0.29	4.59		0.01	0.18	5.589	17.133		0.06	3.08	0.02	
	Вычт.ресурсы:  С408-0141:[ М-(219.78=183.15*1.2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
3.	С408-0200 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	0.048	155.20			7.45					41.64				
				155.20			7.45		5.589			41.64			
	
4.	Е06-01-005-01 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.003	13 908.32	4 483.40	4 620.78	41.72	13.45	13.86	17.133	5.531	387.64	230.44	76.66	1.32	
				4 804.14	535.99		14.41	1.61	5.589	17.133		80.54	27.58	0.10	
	Вычт.ресурсы:  С401-0023:[ М-(53714.22=526.61*102) ]	
	
5.	С401-0026 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3	0.306	585.03			179.02					1 000.54				
				585.03			179.02		5.589			1 000.54			
	
6.	Е09-03-014-01 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.8368	2 012.84	764.83	925.33	1 684.35	640.01	774.32	17.133	5.531	16 757.19	10 965.29	4 282.76	60.90	
				322.68	74.25		270.02	62.13	5.589	17.133		1 509.14	1 064.47	4.00	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
7.	С201-0779 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0.8368	12 309.59			10 300.66					57 570.39				
				12 309.59			10 300.66		5.589			57 570.39			
	
8.	Е13-03-002-03 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	682.83	78.45	13.73	40.97	4.71	0.82	17.133	5.531	283.31	80.70	4.54	0.37	
				590.65	0.16		35.44	0.01	5.589	17.133		198.07	0.17	0.00	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	Е13-03-004-05 
(Постановление № 248 от 16.06.2010) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	763.29	30.96	9.71	45.80	1.86	0.58	17.133	5.531	277.42	31.87	3.21	0.17	
				722.62	0.16		43.36	0.01	5.589	17.133		242.34	0.17	0.00	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	12 459.88	818.55	790.96			79 041.74	14 024.22	4 374.80		
			10 850.37	63.94				60 642.72	1 095.47		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	474.87	178.54	16.64			4 714.16	3 058.93	92.04		
			279.69	1.81				1 563.19	31.00		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	186.47					1 042.18				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1; %=109.8 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 4; %=81 - по стр. 8, 9)	118.17					2 381.81				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=55.25 - по стр. 4; %=59.5 - по стр. 8, 9)	67.15					1 438.10				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	660.19					8 534.07				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11 985.01	640.01	774.32			74 327.58	10 965.29	4 282.76		
			10 570.68	62.13				59 079.53	1 064.47		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6)	483.42					9 744.11				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 6)	405.84					8 691.50				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 874.27					92 763.19				
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	13 534.46					101 297.26				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	601.59					12 125.92				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	472.99					10 129.60				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	12 459.88	818.55	790.96			79 041.74	14 024.22	4 374.80		
			10 850.37	63.94				60 642.72	1 095.47		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	474.87	178.54	16.64			4 714.16	3 058.93	92.04		
			279.69	1.81				1 563.19	31.00		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	186.47					1 042.18				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1; %=109.8 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 4; %=81 - по стр. 8, 9)	118.17					2 381.81				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=55.25 - по стр. 4; %=59.5 - по стр. 8, 9)	67.15					1 438.10				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	660.19					8 534.07				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11 985.01	640.01	774.32			74 327.58	10 965.29	4 282.76		
			10 570.68	62.13				59 079.53	1 064.47		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6)	483.42					9 744.11				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 6)	405.84					8 691.50				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12 874.27					92 763.19				
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	13 534.46					101 297.26				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	601.59					12 125.92				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	472.99					10 129.60				

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)