Стройка:		
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Общестроительные работы	
Основание: 	
Сметная стоимость:		тыс. руб.	
монтажных работ:		тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:		тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:		тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2009 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование	Объем	Единица измерения	Базисная	Индекс	Текущая	%	Значение	Всего	
				оплата основных рабочих	эксплуатация машин	к оплате труда	к механизмам	оплата основных рабочих	эксплуатация машин	накладных расходов		
				оплата труда механизаторов	стоимость материалов		к материалам	оплата труда механизаторов	стоимость материалов	сметной прибыли		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8	
	
	Раздел 1.  ФУHДАМЕHТЫ	
	
11.	Е06-01-001-22 
Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	0.72	100 м3	5 050.29	3 606.69	7.8	3.24	39 392	11 686	116	50 142	63 890	
				491.60	4 270.60		3	3 834	12 812	65	28 097		
	
12.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	73.08	м3									415 531	
					34 406.06		5 685.98		415 531				
	Объем: 72*1.015												
	
13.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200). 
Надбавка на требования по морозостойкости: 398,01руб/м3 * (2 * 1,0)% = 7,96руб/м3	73.08	м3									415 531	
					581.72		5 685.98		415 531				
	Объем: 72*1.015												

Справочно: 73,08 м3 * 5685,98 руб/м3 (текущая цена бетона из индексов) = 415531руб
                      73,08 м3 * 7,96  = 581,72