Объект:	Ремонт улично-дорожной сети Ковалевского сельского поселения	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на Ямочный ремонт	
Hормативная трудоемкость:	0.010	тыс.чел.ч	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
		Раздел 1.  ул. Первомайская от ул.Мичурина до конца населенного пункта  в с.Ковалевском	
	
1.	1.	Е68-15-2Т; 
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2	0.12						74.76	8.9712	
									7.644	0.91728	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
2.	2.	Х311-01-148-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, т	1.08								

3.	3.	Х402-1-5; 
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом на расстояние 5 км, т	1.08								

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1								8.9712	
										0.91728	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								8.9712	
										0.91728	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ								8.9712	
										0.91728	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								8.9712	
										0.91728	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)