ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
Наименование стройки: 	
Локальная смета № 	
на  Наружные сети ХВС	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: Дефектная ведомость	
Сметная стоимость	67,67	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	176,72	чел.час.		
Средства на оплату труда	15,677	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел   1 наружные сети ХВС	
1	ТЕРр 66-10-1	Очистка камер от сухого ила и грязи:  при наличии труб с отключенным теплоносителем	2	40,51	0	783,46	783,46	0	5,24	10,48	
		Ед.изм: м3 ила, грязи									
				40,51	0			0			
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=74,00*0,70%) = 405,83  СП(=50,00*0,90%) = 352,56  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			405,83					
	Сметная прибыль			352,56					
	Сметная стоимость по позиции			1541,85					
2	ТЕР 22-01-011-02
(Демонтаж МДС 81-36.2004 п.3.3.1. г))	Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:  75 мм	0,05	3833,5	2821,87	1409,9	1034,87	375,03	345	17,25	
		Ед.изм: км трубопровода									
				3567,3	284,03			82,4			
пЗП = =(0,60)  пЭМ = =(0,60)  пМР = =(0,00)  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=130,00*0,70%) = 1016,72  СП(=75,65*0,90%) = 760,75  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			1016,72					
	Сметная прибыль			760,75					
	
1 из 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная стоимость по позиции			3187,37					
3	ТЕР 22-05-003-01
МДС35 п.4.7.	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:  32 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	1,1	2236,6	43,73	15182,48	9931,97	266,37	84,4	106,77	
				811,93	0			0			
		Ед.изм: 100 м трубы, уложенной в футляр									
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=130,00*0,70%) = 9038,09  СП(=75,65*0,90%) = 6762,68  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			9038,09					
	Сметная прибыль			6762,68					
	Сметная стоимость по позиции			30983,25					
4	ТЕР 22-01-021-01
МДС35 п.4.7.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:  50 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,11	22750,75	2485,13	10782,19	2280,54	1513,75	200,68	25,39	
				1864,32	269,12			357,83			
		Ед.изм: км трубопровода									
4.1	530-0044	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм  Ед.изм: 10 м	-11,11	173	-	-6976,97	-	-	-	-	
4.2	530-0042	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм  Ед.изм: 10 м	11,11	87	-	3508,65	-	-	-	-	
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=130,00*0,70%) = 2400,92  СП(=75,65*0,90%) = 1796,47  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			2400,92					
	Сметная прибыль			1796,47					
	Сметная стоимость по позиции			11511,26					
	
2 из 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	ТЕР 24-02-005-01
МДС35 п.4.7.	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода:  32 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	7	104,94	10,79	3151,99	656,22	418,25	0,76	6,12	
				8,43	0			0			
		Ед.изм: отвод									
5.1	300-0911	Муфты, диаметром 50 мм  Ед.изм: шт.	8,05	17,92	-	1394,96	-	-	-	-	
5.2	532-0001	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 40 дюйм и наружным диаметром 45 мм  Ед.изм: шт.	8,05	32,91	-	2561,83	-	-	-	-	
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=130,00*0,70%) = 597,16  СП(=75,65*0,90%) = 446,82  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			597,16					
	Сметная прибыль			446,82					
	Сметная стоимость по позиции			8152,76					
6	ТЕР 22-06-005-01
МДС35 п.4.7.	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:  50 мм
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	2	115,73	64,27	1184,46	345,4	711,79	1,46	3,36	
				15,53	4,7			113,62			
		Ед.изм: врезка									
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=130,00*0,70%) = 417,71  СП(=75,65*0,90%) = 312,55  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			417,71					
	Сметная прибыль			312,55					
	Сметная стоимость по позиции			1914,72					
7	ТЕР 16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:  до 25 мм	4	317,39	4,17	4943,89	515,6	73,89	1,47	5,88	
		Ед.изм: шт.									
				13,33	0			0			
7.1	300-1666	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25мм  Ед.изм: шт.	-4	220	-	-3194,4	-	-	-	-	
	
3 из 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.2	300-1267	Вентили проходные фланцевые 15кЧ19п1 для воды, давлением 1,6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм  Ед.изм: шт.	2	56,63	-	411,13	-	-	-	-	
7.3	300-1266	Вентили проходные муфтовые 15б1бк для воды и пара, давлением 1,6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм  Ед.изм: шт.	2	41,19	-	796,61	-	-	-	-	
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=115,20*0,70%) = 415,78  СП(=70,55*0,90%) = 327,41  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			415,78					
	Сметная прибыль			327,41					
	Сметная стоимость по позиции			3700,43					
8	ТЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:  до 50 мм	1	438,01	5,13	1674,6	128,9	22,73	1,47	1,47	
		Ед.изм: шт.									
				13,33	0			0			
8.1	300-0966	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 150мм  Ед.изм: шт.	-2	41,5	-	-301,29	-	-	-	-	
8.2	300-0931	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 0.1 и 0.25 мпа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 40 мм  Ед.изм: шт.	2	29,12	-	211,41	-	-	-	-	
пЗП = 1  пЭМ = 1  пМР = 1  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,63  НР(=115,20*0,70%) = 103,94  СП(=70,55*0,90%) = 81,85  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			103,94					
	Сметная прибыль			81,85					
	Сметная стоимость по позиции			1770,51					
		Прямые затраты по разделу				39112,97					
		Накладные расходы по разделу				14396,15					
		Сметная прибыль по разделу				10841,09					
		Итого по разделу				62762,15					
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				62762,15					
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (1,1,1,1) (НР =74,00*0,70%)(СП =50,00*0,90%)	
	Оплата труда	783,46								
	Машины и механизмы	0								
	Материалы	0								
	Итого	783,46								
	Накладные расходы	405,83								
	Сметная прибыль	352,56								
	Итого	758,39								
	
4 из 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6) (НР =130,00*0,70%)(СП =75,65*0,90%)	
	Оплата труда	14802,86								
	Машины и механизмы	3285,19								
	Материалы	14176,83								
	Итого	31711,03								
	Накладные расходы	13470,59								
	Сметная прибыль	10079,26								
	Итого	23549,85								
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7,7,7,7,8,8,8,8) (НР =115,20*0,70%)(СП =70,55*0,90%)	
	Оплата труда	644,51								
	Машины и механизмы	96,62								
	Материалы	5877,37								
	Итого	6618,49								
	Накладные расходы	519,72								
	Сметная прибыль	409,26								
	Итого	928,98								
	Временные здания и сооружения				0					
	Итого				62762,15					
	Зимнее удорожание				0					
	Итого				62762,15					
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения				4912,14					
	Итого				67674,29					
	Всего по смете				67674,29					
	
5 из 5