Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
Согласовано:	Генеральный директор		Утверждаю:	

Стройка:		
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
	
Основание:		
Сметная стоимость	634	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	0	 тыс. руб.	
	строительных работ	634	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	9	тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	99	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах  2012 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ	
1	ФЕР-46-06-009-01 	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых
(100 м3 строительного объема, включая подвал)	45,6	2828,4	2548,27	128975,04	12773,93	116201,11	25,21	1149,65	
			100М3	280,13	430,8			19644,48			
2	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	1 756,495	3,02	3,02	5304,61		5304,61			
			ТОННА		0,32			562,08			
3	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	1 756,495	21,03		36939,09					
			Т								
4	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	850,65	15,96		13576,37					
			М3								
Итого: Раздел 1. КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ	184795,11	12773,93	121505,72		1149,65	
	20206,56			
							
		Прямые затраты			184795,11		
		Накладные расходы			36222,33		
		Сметная прибыль			23030,14		
		Итоги по разделу 1 КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ:					
		Итого			244047,58		
	
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	1295892,65		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			13576,37		
		Эксплуатация машин			121505,72		
		Накладные расходы			36222,33		
		Сметная прибыль			23030,14		
		Итоги по разделу 1 КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ			1295892,65		
Раздел 2. СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ	
5	ФЕР-46-06-009-01 	РАЗБОРКА ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ	32,364	2828,4	2548,27	91538,34	9066,13	82472,21	32,84	1062,83	
			100М3	280,13	430,8			13942,41			
6	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	409,03	3,02	3,02	1235,27		1235,27			
			ТОННА		0,32			130,89			
7	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	409,03	21,03		8601,9					
			Т								
8	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	210,16	15,96		3354,15					
			М3								
Итого: Раздел 2. СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ	104729,66	9066,13	83707,48		1062,83	
	14073,3			
							
		Прямые затраты			104729,66		
		Накладные расходы			25440,28		
		Сметная прибыль			16184,51		
		Итоги по разделу 2 СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ:					
		Итого			146354,45		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	777142,13		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			3354,15		
		Эксплуатация машин			83707,48		
		Накладные расходы			25440,28		
		Сметная прибыль			16184,51		
		 Итого по разделу 2 СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ			777142,13		
Раздел 3. ТП	
9	ФЕР-46-06-009-02 	РАЗБОРКА ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ КИРПИЧНЫХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ	1,5	2745,31	2548,27	4117,97	295,56	3822,41	23,1	34,65	
			100М3	197,04	430,8			646,2			
10	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	63,2754	3,02	3,02	191,09		191,09			
			ТОННА		0,32			20,25			
11	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	63,2754	21,03		1330,68					
			Т								
12	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	29,172	15,96		465,59					
			М3								
Итого: Раздел 3. ТП	6105,33	295,56	4013,5		34,65	
	666,45			

		Прямые затраты			6105,33		
		Накладные расходы			1056,19		
		Сметная прибыль			671,38		
		Итоги по разделу 3 Т/П:					
		Итого			7832,9		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	41592,7		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			465,59		
		Эксплуатация машин			4013,5		
		Накладные расходы			1056,19		
		Сметная прибыль			671,38		
		Итоги по разделу 3 Т/П			41592,7		
Раздел 4. Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	
13	ФЕР-46-04-003-03 
Изм.и доп.вып.2 2007г	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	39,8	2700,95	2425,77	107497,81	10952,16	96545,65	32,26	1283,95	
			М3	275,18	159,85			6362,03			
14	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	87,56	3,02	3,02	264,43		264,43			
			ТОННА		0,32			28,02			
15	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	87,56	21,03		1841,39					
			Т								
16	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	39,8	15,96		635,21					
			М3								
Итого: Раздел 4. Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	110238,84	10952,16	96810,08		1283,95	
	6390,05			
							
		Прямые затраты			110238,84		
		Накладные расходы			19073,63		
		Сметная прибыль			12136,74		
		Итоги по разделу 4 Ж/Б КОНСТРУКЦИИ:					
		Итого			141449,21		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	751095,31		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			635,21		
		Эксплуатация машин			96810,08		
		Накладные расходы			19073,63		
		Сметная прибыль			12136,74		
		Итоги по разделу 4 Ж/Б КОНСТРУКЦИИ			751095,31		
Раздел 5. БОРОВ/ТРУБА	
17	ФЕР-46-06-009-01 	РАЗБОРКА ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ	3,067	2828,4	2548,27	8674,7	859,16	7815,54	32,84	100,72	
			100М3	280,13	430,8			1321,26			
18	ФЕР-09-06-033-01 	Демонтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
(1 т конструкций)	54,6	317,47	87,34	17333,86	12565,1	4768,76	20,71	1130,86	
			Т	230,13	3,12			170,35			
19	ФСЦП-01-114-1 	Металлические конструкции массой до 1 тонны: погрузка
(тонна)	27,3	15,74	13,38	429,7	64,43	365,27	0,21	5,8	
			Т	2,36	1,76			48,05			
	
20	СПГ-310-1040-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 40 КМ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БОРТОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 15 Т (КОД 400004), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 3,599 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	27,3	25,06		684,14					
			Т								
21	СПГ-311-1-114-2 	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 1 ТОННЫ - РАЗГРУЗКА	27,3	15,74	13,38	429,7	64,43	365,27	0,3	8,27	
			ТОННА	2,36	1,76			48,05			
22	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	99,48	3,02	3,02	300,43		300,43			
			ТОННА		0,32			31,83			
23	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	99,48	21,03		2092,06					
			Т								
24	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	53,4	15,96		852,26					
			М3								
Итого: Раздел 5. БОРОВ/ТРУБА	30796,85	13553,12	13615,27		1245,65	
	1619,54			
							
		Прямые затраты			30796,85		
		Накладные расходы			14117,16		
		Сметная прибыль			12505,5		
		Итоги по разделу 5 БОРОВ/ТРУБА:					
		Итого			57419,51		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	304897,6		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			852,26		
		Эксплуатация машин			13615,27		
		Накладные расходы			14117,16		
		Сметная прибыль			12505,5		
		Итоги по разделу 5 БОРОВ/ТРУБА			304897,6		
Раздел 6. Утилизация боя железобетона	
25	ФЕР-46-04-003-03 
Изм.и доп.вып.2 2007г	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	9	2700,95	2425,77	24308,55	2476,62	21831,93	32,26	290,34	
			М3	275,18	159,85			1438,65			
26	СПГ-311-1-148-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА	189,2	3,02	3,02	571,38		571,38			
			ТОННА		0,32			60,54			
27	СПГ-310-3035-1 	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА (КОД 400052), НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРОБЕГА 2,125 ЧАС - ГРУЗ 1 КЛАССА	189,2	21,03		3978,88					
			Т								
28	ДР-ДОГОВОР-НАЯ Р-АСЦ 	ПЕРЕДАЧА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.     ЦЕНА = 100/1,18/5,31=15,96
(М3)	86	15,96		1372,56					
			М3								
Итого: Раздел 6. Утилизация боя железобетона	30231,37	2476,62	22403,31		290,34	
	1499,19			
							
		Прямые затраты			30231,37		
		Накладные расходы			4367,34		
		Сметная прибыль			2777,01		
		Итоги по разделу 6 Утилизация боя железобетона:					
		Итого			37375,72		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	198465,07		
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			1372,56		
		Эксплуатация машин			22403,31		
		Накладные расходы			4367,34		
		Сметная прибыль			2777,01		
		Итоги по разделу 6 Утилизация боя железобетона:			198465,07		
Итого по смете:	466897,16	49117,52	342055,36		5067,07	
	44455,09			
							
		Прямые затраты			466897,16		
		Накладные расходы			100276,93		
		Сметная прибыль			67305,28		
		Итоги по смете:					
		Итого			634479,37		
		Всего с учетом индекса СМР=5,31		5,31	3369085,45		
		Справочно, в ценах 2001 г.:					
		Материалы 			20256,14		
		Эксплуатация машин			342055,36		
		Накладные расходы			100276,93		
		Сметная прибыль			67305,28		
		НДС		18 %	606435,38		
		Всего по смете			3975520,83		
	
Составил: 	Генеральный директор		
	
Проверил: