Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.08

                                                              Форма № 4
 
        __________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                    ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
                       (локальная смета)

      на строительство колясочной дома ребенка 
      ___________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     
     Основание: опись работ
      ___________________________________________________________________
 
     Сметная стоимость:     286.074
      ___________________________________________________________________
 
     Средства на оплату труда:      34.909 тыс.руб.
      ___________________________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по 2008  г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ТЕР1-02057-2    Разработка грунта вручную в      100 м3        0.290000   1381.38       401  16262.07      4716
         (=  4)        траншеях глубиной до 2 м без
                       креплений с откосами, группа
                       грунтов: 2
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      51.360000                         91.83   4716.39
                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                   321                3773
                       Сметная прибыль   - 0.4500       руб.                                   180                2122
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 ТЕР8-01002-1    Устройство основания под         1 м3         11.600000     35.19       408    202.16      2345
         (= 15)        фундаменты: песчаного
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.060000                         91.83   1107.47
                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.780000                        113.50    315.52
              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        5.602800                         11.85     66.39
              050101   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        2.801400                        418.37   1172.02
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 
                       мз/мин
            411-0001   Вода                             м3            2.900000                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.2200       руб.                                   149                1736
                       Сметная прибыль   - 0.8000       руб.                                    98                1138
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 408-0122        Песок природный для              м3           12.760000     78.25       998    359.27      4584
         (= 15)        строительных работ средний
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 ТЕР6-01001-20   Устройство ленточных             100 м3        0.012000   9860.85       118  67250.00       807
         (=  9)        фундаментов:  бетонных
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.660000                        101.99    475.27
                 1.1   Средний разряд работы 3.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.310000                        147.29     45.66
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.293940                        490.56    144.20
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.005382                        522.64      2.81
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.003726                        383.99      1.43
              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        0.231564                          7.57      1.75
              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.010212                         12.20      0.12
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.008970                        323.54      2.90
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.000300                       8702.12      2.61
                       комовая,сорт 1
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000336                      22186.26      7.45
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1668   Рогожа                           м2            1.058400                         19.85     21.01
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000216                      28176.27      6.09
            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002640                       4572.92     12.07
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 44
                       мм и более III сорта
            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            0.537600                        240.89    129.50
            411-0001   Вода                             м3            0.003396                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                    46                 547
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    29                 339
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 401-0003        Бетон тяжелый, класс в 7,5       м3            1.218000    543.50       662   3074.33      3745
         (=  9)        (м100)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 ТЕР6-01001-22   Устройство ленточных             100 м3        0.048000  14870.89       714  94666.67      4544
         (=  9)        фундаментов:  железобетонных
                       при ширине поверху до 1000 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.620000                        104.53   2573.53
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.690000                        141.69    239.45
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        1.504200                        490.56    737.90
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.069000                        522.64     36.06
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.014904                        383.99      5.72
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        6.831552                         31.05    212.12
                       дуговой (постоянного тока)
              111100   Вибратор глубинный               маш.-ч        1.182384                          7.57      8.95
              331532   Пилы электрические цепные        маш.-ч        0.044712                         12.20      0.55
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.103224                        323.54     33.40
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.001200                       8702.12     10.44
                       комовая,сорт 1
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.001454                      22186.26     32.26
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.006240                      33362.31    208.18
            101-1668   Рогожа                           м2            4.233600                         19.85     84.04
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000624                      28176.27     17.58
            102-0053   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.006720                       3897.11     26.19
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 25
                       мм III сорта
            102-0061   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.022560                       4572.92    103.17
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной 44
                       мм и более III сорта
            203-0511   Щиты из досок толщиной 25 мм     м2            1.881600                        240.89    453.26
            411-0001   Вода                             м3            0.013584                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                   251                2954
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   155                1828
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 204-0024        Горячекатаная арматурная сталь   т             0.204800   7779.52      1593  26238.20      5374
         (=  9)        периодического профиля класса
                       а-III диаметром 16-18 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 401-0005        Бетон тяжелый, класс в 12,5      м3            4.872000    573.94      2796   3712.33     18086
         (=  9)        (м150)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 204-0030        Проволока арматурная из          т             0.030100   6140.93       185  27239.68       820
         (=  9)        низкоуглеродистой стали вр-I
                       диаметром 5 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 204-0034        Надбавки к ценам заготовок за    т             0.030100   2191.82        66  25304.06       762
         (=  9)        сборку и сварку каркасов и
                       сеток плоских диаметром 5-6 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 204-0039        Надбавки к ценам заготовок за    т             0.204800    988.91       203  12840.28      2630
         (=  9)        сборку и сварку каркасов и
                       сеток плоских диаметром 16-18 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ТЕР6-01015-7    Установка закладных деталей      1 т           0.073320   2288.63       168  26745.77      1961
         (=  9)        весом:  до 4 кг
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.200000                        107.07   1948.67
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.030000                         63.67      1.91
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.012648                        522.64      6.61
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.017707                        323.54      5.73
                       грузоподъемностью до 5 т
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                   173                2049
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   107                1268
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 204-0064        Детали закладные и накладные     т             0.073320  11680.00       856  43866.96      3216
         (=  9)        изготовленные с применением
                       сварки, гнутья, сверления
                       (пробивки) отверстий (при
                       наличии одной из этих операций
                       или всего перечня в любых
                       сочетаниях) поставляемые
                       отдельно
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 ТЕР6-01036-1    Устройство засыпки фундаментных  100 м3        0.071000   5549.41       394  41239.44      2928
         (=  9)        балок:  песком
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.040000                        105.80   1697.03
                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.120000                        129.00    402.48
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        1.032056                        383.99    396.30
              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.757712                        384.84    291.60
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин
              070148   Бульдозеры при работе на других  маш.-ч        1.329262                        394.96    525.01
                       видах строительства (кроме
                       водохозяйственного) 59 (80) квт 
                       (л.с.)
              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        1.515424                         11.85     17.96
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                   189                2204
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                   117                1364
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 408-0122        Песок природный для              м3            7.455000     78.25       583    359.27      2678
         (=  9)        строительных работ средний
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 Е311-144-1      Погрузка грунт растительного     т            50.000000      4.20       210     39.66      1983
         (= 86)        слоя (земля,перегной)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.000000                        136.15    408.46
              060248   Экскаваторы одноковшовые         маш.-ч        2.702500                        733.81   1983.12
                       дизельные на гусеничном ходу
                       при работе на других видах
                       строительства (кроме
                       водохозяйственного) 0,65 м3
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 Е310-3021-1     Перевозка до 21км                т            50.000000     22.17      1109    233.14     11657
         (= 86)        автомобилем-самосвалом
                       грузоподъемностью 13т, класс
                       груза: 1
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
          310-1156-4   Перевозка от 156 км до 160 км    т            50.000000                        233.13  11656.50
                       борт.а/м грузоподъем.16 т,
                       кл.груза: 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 ТЕР9-01001-1    Монтаж каркасов одноэтажных      1 т           0.941800    972.82       916   6329.37      5961
         (= 18)        зданий
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      24.260000                        113.42   2751.57
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        3.270000                        145.05    474.31
              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.108307                        568.20     61.54
                       монтаже технологического
                       оборудования 32 т
              021143   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.303260                        617.15    187.16
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 16 
                       т
              021244   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        1.299684                        643.90    836.87
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 25 
                       т
              021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        1.191377                        883.41   1052.47
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 40 
                       т
              040801   Выпрямители сварочные            маш.-ч        0.389905                        203.83     79.47
                       многопостовые с количеством
                       постов до 30
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.227445                        323.54     73.59
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.140799                        522.64     73.59
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        3.270871                          2.92      9.55
                       резки
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.216614                         13.57      2.94
                       электрические
            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.004709                      38742.06    182.44
                       элементы зданий и сооружений с
                       преобладанием горячекатаных
                       профилей, средняя масса
                       сборочной единицы свыше 0.1 до
                       0.5 т
            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.004144                      39485.19    163.63
                       шайбами
            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.002449                      33362.31     81.70
            101-0324   Кислород технический             м3            2.354500                         16.44     38.71
                       газообразный
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.753440                          9.66      7.28
            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.034847                       6175.42    215.19
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм, I сорт
            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.047090                         52.49      2.47
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000028                      22186.26      0.62
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000009                      28176.27      0.25
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.001827                      35300.00     64.49
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000094                     358665.49     33.71
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000292                      36909.94     10.78
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000565                      47807.77     27.01
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.017612                        234.75      4.13
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                   248                2903
                       Сметная прибыль   - 0.8500       руб.                                   234                2742
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 201-0760        Отдельные конструктивные         т             0.941800  13167.00     12401  55308.54     52090
         (= 18)        элементы зданий и сооружений с
                       преобладанием гнутых профилей,
                       средняя масса сборочной единицы 
                       до 0.1 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 ТЕР13-03002-4   Огрунтовка металлических         100 м2        0.440000    398.01       175   1254.55       552
         (= 22)        поверхностей за один раз: 
                       грунтовкой гф-021
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.690000                        125.27    336.98
                 1.1   Средний разряд работы 4.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         57.00      0.57
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005060                        323.54      1.64
                       грузоподъемностью до 5 т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.005060                        383.99      1.94
              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.005060                          4.53      0.02
                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)
              340101   Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        0.566720                         16.85      9.55
                       давления для окраски
                       поверхностей конструкций
                       мощностью 1 квт
            113-0077   Ксилол нефтяной марки а          т             0.000880                       8167.20      7.19
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.005280                      36909.94    194.88
                       красно-коричневая
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                    26                 304
                       Сметная прибыль   - 0.7000       руб.                                    20                 237
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических            100 м2        0.440000    809.87       356   1400.00       616
         (= 22)        огрунтованных поверхностей: 
                       эмалью пф-115
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.940000                        107.07    207.72
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         57.00      0.57
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.005060                        323.54      1.64
                       грузоподъемностью до 5 т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.005060                        383.99      1.94
              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.005060                          4.53      0.02
                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)
              340101   Агрегат окрасочный высокого      маш.-ч        0.328900                         16.85      5.54
                       давления для окраски
                       поверхностей конструкций
                       мощностью 1 квт
            113-0246   Эмаль пф-115 серая               т             0.008360                      45698.52    382.04
            101-1292   Уайт-спирит                      т             0.000616                      26771.19     16.49
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                    16                 188
                       Сметная прибыль   - 0.7000       руб.                                    13                 146
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 ТЕР9-04006-2    Монтаж ограждающих конструкций   100 м2        0.537000   4928.47      2647  30275.61     16258
         (= 18)        стен:  из профилированного
                       листа при высоте здания до 30 м
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      65.010000                        107.07   6960.62
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       10.440000                        148.58   1551.15
              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.549620                        568.20    312.29
                       монтаже технологического
                       оборудования 32 т
              030204   Домкраты гидравлические          маш.-ч        0.611375                          1.70      1.04
                       грузоподъемностью до 100 т
              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.111159                         59.74      6.64
                       номинальным сварочным током
                       315-500 а
              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.012351                         34.78      0.43
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.308775                        323.54     99.90
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.209967                        522.64    109.74
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        2.074968                          2.92      6.06
                       резки
              021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        3.019820                        883.41   2667.74
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 40 
                       т
              021202   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        3.581790                        524.18   1877.50
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       25 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        1.488296                          3.74      5.57
              021246   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        1.383312                       1460.89   2020.87
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов)
                       50-63 т
            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.010203                      38742.06    395.29
                       элементы зданий и сооружений с
                       преобладанием горячекатаных
                       профилей, средняя масса
                       сборочной единицы свыше 0.1 до
                       0.5 т
            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.003759                      39485.19    148.42
                       шайбами
            101-0324   Кислород технический             м3            1.600260                         16.44     26.31
                       газообразный
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.484911                          9.66      4.68
            201-9360   Конструкции стальные             т             0.031039                      44087.62   1368.44
                       нащельников и деталей обрамления
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000081                     358665.49     29.05
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000021                      22186.26      0.47
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.001595                      35300.00     56.30
            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.001826                      33362.31     60.92
            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000698                       6175.42      4.31
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм, I сорт
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000252                      36909.94      9.30
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000048                      47807.77      2.29
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000011                      28176.27      0.31
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.008592                        234.75      2.02
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000016                      22186.26      0.35
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000005                      28176.27      0.14
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.001042                      35300.00     36.78
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000054                     358665.49     19.37
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000166                      36909.94      6.13
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000322                      47807.77     15.39
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.010042                        234.75      2.36
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                   656                7661
                       Сметная прибыль   - 0.8500       руб.                                   620                7235
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 101-3858-33     Профилированный настил           т             0.317900   9969.42      3169  47155.36     14991
         (= 18)        оцинкованный, С21-1000-0,7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 101-2911-33     Крепежные детали для крепления   т             0.001772   9979.26        18  47201.90        84
         (= 18)        профилированного настила к
                       несущим конструкциям
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 201-0296        Элементы фасонные (доборные)     т             0.031038  19924.81       618  43300.00      1344
         (= 18)        изготавливаются из оцинкованной 
                       стали
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 ТЕР9-04002-1    Монтаж кровельного покрытия из:  100 м2        0.309000   1125.45       348   7669.90      2370
         (= 18)        профилированного листа при
                       высоте здания до 25 м
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      12.620000                        103.26   1303.14
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.040000                        143.20    148.93
              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.014214                        568.20      8.08
                       монтаже технологического
                       оборудования 32 т
              021245   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        0.838626                        883.41    740.85
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 40 
                       т
              030204   Домкраты гидравлические          маш.-ч        0.351797                          1.70      0.60
                       грузоподъемностью до 100 т
              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.063963                         59.74      3.82
                       номинальным сварочным током
                       315-500 а
              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.007107                         34.78      0.25
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.856394                          3.74      3.20
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.113712                        323.54     36.79
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.074624                        522.64     39.00
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.596988                          2.92      1.74
                       резки
            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.003399                      38742.06    131.68
                       элементы зданий и сооружений с
                       преобладанием горячекатаных
                       профилей, средняя масса
                       сборочной единицы свыше 0.1 до
                       0.5 т
            101-0324   Кислород технический             м3            0.432600                         16.44      7.11
                       газообразный
            101-1513   Электроды диаметром 4 мм э42     т             0.000188                      33362.31      6.27
            101-1714   Болты строительные с гайками и   т             0.000680                      39485.19     26.85
                       шайбами
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.129780                          9.66      1.25
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000046                     358665.49     16.50
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000918                      35300.00     32.41
            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000402                       6175.42      2.48
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм, I сорт
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000145                      36909.94      5.35
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000028                      47807.77      1.34
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.004944                        234.75      1.16
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000012                      22186.26      0.27
                       диаметром 6.3-6.5 мм
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                   111                1307
                       Сметная прибыль   - 0.8500       руб.                                   105                1234
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 101-3844-33     Профилированный лист             т             0.207700   9907.82      2058  46863.99      9734
         (= 18)        оцинкованный, НС35-1000-0,8
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 101-2911-33     Крепежные детали для крепления   т             0.000927   9979.26         9  47201.90        44
         (= 18)        профилированного настила к
                       несущим конструкциям
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 ТЕР12-01010-01  Устройство мелких покрытий       100 м2        0.126000   9684.23      1220  38531.75      4855
         (= 21)        (брандмауэры, парапеты, свесы и 
                       т.п.) из листовой оцинкованной
                       стали
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.340000                        100.72   1645.76
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.040000                        109.50      4.38
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010143                        323.54      3.28
                       грузоподъемностью до 5 т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028980                        490.56     14.22
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
            101-1875   Сталь оцинкованная листовая      т             0.071820                      43300.00   3109.81
                       толщина листа 0.7 мм
            101-0195   Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т             0.000504                      28176.27     14.20
            101-0795   Проволока канатная оцинкованная  т             0.001512                      44176.28     66.79
                       диаметром 3 мм
                       Накладные расходы - 1.2000       руб.                                   167                1980
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    90                1073
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 ТЕР9-04011-1    Монтаж каркасов двери            1 т           0.022620   3917.15        89  20512.82       464
         (= 18)        Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.210000                        118.50    143.39
                 1.1   Средний разряд работы 4.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.230000                        154.04     35.43
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004942                        323.54      1.60
                       грузоподъемностью до 5 т
              020403   Краны козловые при работе на     маш.-ч        0.010925                        568.20      6.21
                       монтаже технологического
                       оборудования 32 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.003122                        522.64      1.63
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              021247   Краны на гусеничном ходу при     маш.-ч        0.105873                       2278.68    241.25
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов)
                       100 т
              030204   Домкраты гидравлические          маш.-ч        0.002601                          1.70      0.00
                       грузоподъемностью до 100 т
              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.008844                          4.53      0.04
                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)
              030404   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.002341                         19.39      0.05
                       усилием до 31,39 (3,2) кн (т)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.058269                          2.92      0.17
                       резки
              041000   Преобразователи сварочные с      маш.-ч        0.390455                         59.74     23.33
                       номинальным сварочным током
                       315-500 а
              041400   Печи электрические для сушки     маш.-ч        0.052286                         34.78      1.82
                       сварочных материалов с
                       регулированием температуры в
                       пределах 80-500 гр. с
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.004682                          3.74      0.02
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.004422                         13.57      0.06
                       электрические
            102-0023   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.000023                       6175.42      0.14
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм, I сорт
            201-0756   Отдельные конструктивные         т             0.000588                      38742.06     22.78
                       элементы зданий и сооружений с
                       преобладанием горячекатаных
                       профилей, средняя масса
                       сборочной единицы свыше 0.1 до
                       0.5 т
            113-0021   Грунтовка гф-021                 т             0.000007                      36909.94      0.26
                       красно-коричневая
            113-0156   Растворитель марки р-4           т             0.000014                      47807.77      0.67
            537-0097   Канат двойной свивки типа тк     10 м          0.000423                        234.75      0.10
                       оцинкованный из проволок марки
                       в, маркировочная группа 1770
                       н/мм2, диаметром 5.5 мм
            542-0042   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.013346                          9.66      0.13
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000002                     358665.49      0.72
            101-1805   Гвозди строительные              т                                           28176.27          
            101-9412   Шлифкруги                        шт.           0.000905                         52.49      0.05
            101-0324   Кислород технический             м3            0.044109                         16.44      0.73
                       газообразный
            101-1019   Швеллеры N 40, сталь марки ст0   т             0.000044                      35300.00      1.55
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.000001                      22186.26      0.02
                       диаметром 6.3-6.5 мм
            101-1515   Электроды диаметром 4 мм э46     т             0.000520                      33362.31     17.35
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                    14                 160
                       Сметная прибыль   - 0.8500       руб.                                    13                 151
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 201-0778        Прочие индивидуальные сварные    т             0.022620  13360.00       302  61691.37      1395
         (= 18)        конструкции, масса сборочной
                       единицы до 0.1 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 101-1714        Болты строительные с гайками и   т             0.000226   9040.00         2  39485.19         9
         (= 18)        шайбами
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 ТЕР9-05001-1    Облицовка двери стальным         100 м2        0.020000    469.77         9   4100.00        82
         (= 18)        профилированным листом
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.750000                        104.53     78.40
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         42.00      0.42
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.096830                          3.74      0.36
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.004370                        323.54      1.41
                       грузоподъемностью до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002760                        522.64      1.44
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            101-1810   Винты самонарезающие для         т             0.000006                     115411.77      0.69
                       крепления профилированного
                       настила и панелей к несущим
                       конструкциям
            101-1811   Заклепки комбинированные для     т             0.000006                      14095.11      0.08
                       соединения профилированного
                       стального настила и
                       разнообразных листовых деталей
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                     6                  70
                       Сметная прибыль   - 0.8500       руб.                                     6                  66
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 101-3858-33     Профилированный настил           т             0.011800   9969.42       118  47155.36       556
         (= 18)        оцинкованный, С21-1000-0,7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 ТЕР11-01002-01  Устройство подстилающих слоев:   1 м3          2.130000     67.60       144    538.50      1147
         (= 20)        песчаных (полов)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.350000                        101.99    851.62
                 1.1   Средний разряд работы 3.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.750000                        110.36     82.77
              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.538890                        384.84    207.39
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин
              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        1.077780                         11.85     12.77
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.195960                        383.99     75.25
            411-0001   Вода                             м3            0.234300                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.2300       руб.                                    97                1150
                       Сметная прибыль   - 0.7500       руб.                                    59                 701
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 408-0122        Песок природный для              м3            2.390000     78.25       187    359.27       859
         (= 20)        строительных работ средний
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 ТЕР11-01002-04  Устройство подстилающих слоев:   1 м3          2.130000    110.34       235    789.20      1681
         (= 20)        щебеночных (полов)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       9.140000                        104.53    955.40
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.340000                        113.24    151.74
              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        1.126770                        384.84    433.63
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин
              331101   Трамбовки пневматические         маш.-ч        2.278035                         11.85     26.99
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.220455                        383.99     84.65
            408-0022   Щебень из природного камня для   м3            0.191700                        833.05    159.70
                       строительных работ марка 400,
                       фракция 10-20 мм
            408-9215   Клинец марки 300                 м3            0.195960                        107.32     21.03
                       Накладные расходы - 1.2300       руб.                                   117                1362
                       Сметная прибыль   - 0.7500       руб.                                    71                 830
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 408-0021        Щебень из природного камня для   м3            0.380000     77.11        29    854.28       325
         (= 20)        строительных работ марка 400,
                       фракция 5(3)-10 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 408-0027        Щебень из природного камня для   м3            2.130000     61.90       132    640.12      1363
         (= 20)        строительных работ марка 300,
                       фракция 20-40 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 408-0140-33     Каменная мелочь м 300            м3            0.392000     22.73         9    107.51        42
         (= 20)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41 ТЕР11-01019-01  Устройство покрытий              100 м2        0.252000    303.07        76   3408.73       859
         (= 20)        асфальтобетонных: литых
                       толщиной 25 мм (полов)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.610000                        107.07    814.80
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.220000                        101.41     22.31
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028980                        323.54      9.38
                       грузоподъемностью до 5 т
              340302   Агрегаты для подачи грунтовки    маш.-ч        0.188370                        135.02     25.43
            102-0085   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.002520                       3668.96      9.25
                       бруски обрезные длиной 2-3.75
                       м, шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм III сорта
                       Накладные расходы - 1.2300       руб.                                    87                1030
                       Сметная прибыль   - 0.7500       руб.                                    53                 628
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42 410-0013        Смеси асфальтобетонные           т             1.383480    322.00       445   1855.81      2567
         (= 20)        дорожные, аэродромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип д
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43 101-1968        Грунтовка битумная               т             0.017388   7963.65       138  13268.59       231
         (= 20)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44 ТЕР11-01019-02  Устройство покрытий              100 м2        0.756000     31.08        23    366.40       277
         (= 20)        асфальтобетонных: литых на 5 мм 
                       изменения толщины добавлять или 
                       исключать к норме 11-01-019-01
                       (полов)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.590000                        107.07    277.31
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                       Накладные расходы - 1.2300       руб.                                    28                 341
                       Сметная прибыль   - 0.7500       руб.                                    17                 208
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 410-0013        Смеси асфальтобетонные           т             0.831600    322.00       268   1855.81      1543
         (= 20)        дорожные, аэродромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип д
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    46 ТЕР27-04001-1   Устройство подстилающих и        100 м3        0.027000   2622.14        71  13074.07       353
         (= 44)        выравнивающих слоев оснований:	 
                       из песка (отмостки)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.490000                         94.54     46.32
                 1.1   Средний разряд работы 2.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.430000                        143.56     61.73
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.133205                        383.99     51.15
              120202   Автогрейдеры среднего типа 99    маш.-ч        0.054959                        738.50     40.59
                       (135) квт (л.с.)
              120911   Катки дорожные самоходные на     маш.-ч        0.219834                        926.31    203.63
                       пневмоколесном ходу 30 т
              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.022977                        504.34     11.59
            411-0001   Вода                             м3            0.135000                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.4200       руб.                                    14                 153
                       Сметная прибыль   - 0.9500       руб.                                    10                 103
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    47 408-0122        Песок природный для              м3            2.970000     78.25       232    359.27      1067
         (= 44)        строительных работ средний
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48 ТЕР27-07002-1   Устройство оснований толщиной    100 м2        0.270000    574.78       155   4474.07      1208
         (= 44)        12 см под тротуары из
                       кирпичного или известнякового
                       щебня (отмистки)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.150000                         99.88    814.02
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.990000                        122.91    121.68
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.357075                        383.99    137.11
              120906   Катки дорожные самоходные        маш.-ч        0.459540                        374.82    172.24
                       гладкие 8 т
              121601   Машины поливомоечные, 6000 л     маш.-ч        0.167670                        504.34     84.56
            411-0001   Вода                             м3            0.540000                          0.00          
                       Накладные расходы - 1.4200       руб.                                   114                1329
                       Сметная прибыль   - 0.9500       руб.                                    76                 889
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    49 408-0027        Щебень из природного камня для   м3            4.698000     61.90       291    640.12      3007
         (= 44)        строительных работ марка 300,
                       фракция 20-40 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50 ТЕР27-07002-2   При изменении толщины оснований  100 м2       -0.540000     15.59        -8    105.56       -57
         (= 44)        на каждый 1 см добавлять или
                       исключать к норме 27-07-002-1
                       (отмостки)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      -0.330000                         99.88    -32.96
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       -0.060000                        116.50     -6.99
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч       -0.062100                        383.99    -23.85
                       Накладные расходы - 1.4200       руб.                                    -6                 -57
                       Сметная прибыль   - 0.9500       руб.                                    -4                 -38
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51 408-0027        Щебень из природного камня для   м3           -0.810000     61.90       -50    640.12      -519
         (= 44)        строительных работ марка 300,
                       фракция 20-40 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52 ТЕР27-07001-1   Устройство асфальтобетонных      100 м2        0.270000    412.48       111   3037.04       820
         (= 44)        покрытий дорожек и тротуаров
                       однослойных из литой
                       мелкозернистой
                       асфальто-бетонной смеси
                       толщиной 3 см (отмостки)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.700000                        109.61    515.17
                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                         99.50      1.99
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.006210                        323.54      2.01
                       грузоподъемностью до 5 т
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.009315                        383.99      3.58
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.006210                        522.64      3.25
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              122801   Виброплита с двигателем          маш.-ч        0.263925                        227.14     59.95
                       внутреннего сгорания
            101-9010   Битум                            т             0.016200                      11490.12    186.14
            408-9040   Песок для строительных работ     м3            0.135000                        370.12     49.97
                       природный
                       Накладные расходы - 1.4200       руб.                                    62                 734
                       Сметная прибыль   - 0.9500       руб.                                    42                 491
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53 410-0013        Смеси асфальтобетонные           т             1.927800    322.00       621   1855.81      3578
         (= 44)        дорожные, аэродромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип д
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54 ТЕР27-07001-2   При изменении толщины покрытия   100 м2        0.540000     34.44        19    329.63       178
         (= 44)        на 0,5 см добавлять к норме
                       07-001-1 (отмостки)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.440000                        109.61    157.84
                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      
              122801   Виброплита с двигателем          маш.-ч        0.086940                        227.14     19.75
                       внутреннего сгорания
                       Накладные расходы - 1.4200       руб.                                    20                 224
                       Сметная прибыль   - 0.9500       руб.                                    13                 150
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55 410-0013        Смеси асфальтобетонные           т             0.653400    322.00       210   1855.81      1213
         (= 44)        дорожные, аэродромные и
                       асфальтобетон (горячие и теплые 
                       для плотного асфальтобетона
                       мелко и крупнозернистые,
                       песчаные), марка III, тип д
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    56 ТЕР15-02016-1   Оштукатуривание поверхностей     100 м2        0.042000   1775.32        75  16309.52       685
         (= 30)        цементно-известковым или
                       цементным раствором по камню и
                       бетону:  простое стен (цоколь)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.640000                        107.07    389.73
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.290000                        114.48     33.20
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.029946                        157.81      4.73
              111500   Растворонасосы 1 м3/ч            маш.-ч        0.263235                        127.71     33.62
            402-0083   Раствор готовый отделочный       м3            0.063420                       3670.02    232.75
                       тяжелый, цементно-известковый
                       1:1:6
            101-0874   Сетка тканая с квадратными       м2            0.116340                        196.45     22.85
                       ячейками N 05 без покрытия
            101-0219   Гипс                             т             0.000252                       3370.93      0.85
            101-0179   Гвозди строительные с плоской    т             0.000003                      23865.26      0.07
                       головкой 1.6х50 мм
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                    38                 444
                       Сметная прибыль   - 0.5500       руб.                                    20                 233
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    57 ТЕР15-04005-1   Окраска поливинилацетатными      100 м2        0.042000    185.09         8   1904.76        80
         (= 29)        водоэмульсионными составами
                       простая по штукатурке и сборным 
                       конструкциям, подготовленным
                       под окраску:  стен (цоколь)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.730000                        105.80     77.23
                 1.1   Средний разряд работы 3.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.06
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.003864                        323.54      1.25
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.000483                        157.81      0.08
            101-1712   Шпатлевка клеевая                т             0.000210                       8991.53      1.89
            101-1757   Ветошь                           кг            0.004200                          6.68      0.03
            101-1596   Шкурка шлифовальная двухслойная  м2            0.000013                         91.38      0.00
                       с зернистостью 40/25
                       Накладные расходы - 1.0500       руб.                                     7                  81
                       Сметная прибыль   - 0.5500       руб.                                     4                  42
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    58 101-0335        Краски водно-дисперсионные       т             0.002184  34514.74        75  52573.70       115
         (= 29)        акрилатные вд-ак-111 буковая
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                 39415              206863
       индекс к прямым затратам                                                                       5.2483
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                  2613               30812
          индекс к основной зарплате                                                                 11.7918
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                  4789               29627
          индекс к эксплуатации машин                                                                 6.1865
        -з/п машинистов                                 руб.                                   351                4097
         индекс к зарплате машинистов                                                                11.6724
        - материалы                                     руб.                                 32013              146424
          индекс к  материалам                                                                        4.5739
 
       Накладные расходы                                руб.                                  2951   11.7340     34627
       Сметная прибыль                                  руб.                                  2148   11.7225     25180
       Всего :                                          руб.                                 44514    5.9907    266670
 
       ВСЕГО:                                                                                                   266670
 
       Индекс на осн з/п                                                1.0000                                   30812
       [2_1_6]
 
       Индекс на  экспл. машин                                          1.0000                                   25530
       [2_1_7]
 
       Индекс на з/п  машинистов                                        1.0000                                    4097
       [2_1_8]
 
       Индекс к стоимости материалов                                    1.0000                                  146424
       [2_1_9]
 
       ИТОГО:                                                                                                   206863
 
       Накладные расходы при УСН (к=0,7)                                0.7000                                   24239
       [3_2_10]
       ИТОГО:                                                                                                   231102
 
       Сметная прибыль при УСН (к=0,9)                                  0.9000                                   22662
       [4_2_11]
       ИТОГО:                                                                                                   253764
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: эксплуатация машин          0.1800                                    4595
       [8_2_3]
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: материалы                   0.1800                                   26356
       [8_2_5]
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: (накл.расх*0,7)*0,          0.0308                                     747
       [8_3_10]
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: (см.приб.*0,9)*0,1          0.0270                                     612
       [8_4_11]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                          286074
 
 К ОПЛАТЕ: Двести восемьдесят шесть тысяч семьдесят четыре  руб.

       Составил Комарова Т.В.___________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]