СМЕТА N кровля  

Устройство кровли  (335,8 м2)

Сметная стоимость	1792309 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	273403 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	Старая кровля													
1	Установка кобылки
145.26*13.26+35.35*4.9+1091.19*8.33
(индекс 10010020 10-01002-01. Установка стропил (расц. 10-01-002-1))	ТЕР 10-01-002-01	0.313
м3	1271.8
11188.98	145.26
1926.15	35.35
173.22	3.23
42.83	398
3502	45
603	11
54	1
13	24.09	7.54	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		616						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		308						
И Т О Г О		4427						
2	Установка элементов каркаса: из брусьев
136.8*13.26+33.57*4.97+1324.77*6.27
(индекс 10010100 10-01010-01. Установка элементов каркаса: из брусьев (расц. 10-01-010-1))	ТЕР 10-01-010-01	0.757
м3	1495.14
10287.12	136.8
1813.97	33.57
166.84	2.59
34.34	1132
7787	104
1373	25
126	2
26	22.5	17.03	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		1399						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		700						
И Т О Г О		9886						
3	Устройство лобовой доски,
420.24*13.26+94.14*4.98+3397.29*5.33
(индекс 10010080 10-01008-04. Устройство фронтонов (расц. 10-01-008-4))	ТЕР 10-01-008-04	0.0625
100 м2	3911.67
24148.76	420.24
5572.38	94.14
468.82	7.56
100.25	244
1509	26
348	6
29	0.47
6	68	4.25	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		355						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		177						
И Т О Г О		2041						
4	Устройство обрешётки из досок
196.98*13.26+137.82*5.6+3342.52*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 10-01-083-05	3.36
100 м2	3677.32
19327.57	196.98
2611.95	137.82
771.79	14.18
188.03	12356
64941	662
8776	463
2593	48
632	31.07	104.4	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		9408						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		4704						
И Т О Г О		79052						
5	Устройство: карнизов
883.74*13.26+81.11*4.98+2660.2*5.91
(индекс 10010081 10-01008-05. Устройство карнизов (расц. 10-01-008-5))	ТЕР 10-01-008-05	0.07
100 м2	3625.05
27844.1	883.74
11718.39	81.11
403.93	6.48
85.92	254
1949	62
820	6
28	0.45
6	143	10.01	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		826						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		413						
И Т О Г О		3188						
6	Установка столбика-подкладки
136.8*13.26+33.57*4.97+1324.77*6.27
(индекс 10010100 10-01010-01. Установка элементов каркаса: из брусьев (расц. 10-01-010-1))	ТЕР 10-01-010-01	0.428
м3	1495.14
10287.12	136.8
1813.97	33.57
166.84	2.59
34.34	640
4403	59
776	14
71	1
15	22.5	9.63	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		791						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		396						
И Т О Г О		5590						
7	Защита деревянных конструкций в местах соприкосновения с кирпичной кладкой двумяслоями рубероида
(56.15*13.26+26.12*6.1+629.03*4.86)*2
(индекс 12010152 12-01015-03а. Устройство пароизоляции с приготовлением мастики: прокладочной в один слой (рубероид) (расц. 12-01015-3а))	ТЕР 12-01-015-03А	0.078
100 м2	1422.6
7921.93	112.3
1489.1	52.24
318.66	4.22
55.96	111
618	9
116	4
25	0.33
4	17.94	1.4	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		123						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		63						
И Т О Г О		804						
8	Огнезащита деревянных конструкций "Эндотерм"
53.21*13.26+20.18*5.04+2120.25*2.3
(индекс 10010871 10-01087-01а. Огнезащита деревянных конструкций (ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов): огнезащитным составом "Вупротек-1" (расц.10-01087-1а))	ТЕР 10-01-087-01А	1.2347
10 м3	2193.64
5683.85	53.21
705.56	20.18
101.71	1.41
18.7	2708
7018	66
871	25
126	2
23	8.5	10.49	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		894						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		447						
И Т О Г О		8359						
9	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой бикрост
56.15*13.26+26.12*6.1+2130.53*4.86
(индекс 12010152 12-01015-03а. Устройство пароизоляции с приготовлением мастики: прокладочной в один слой (рубероид) (расц. 12-01015-3а))	ТЕР 12-01-015-03А	3.358
100 м2	2212.8
11258.26	56.15
744.55	26.12
159.33	2.11
27.98	7431
37805	189
2500	88
535	7
94	8.97	30.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		2646						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		1349						
И Т О Г О		41800						
10	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
229.98*13.26+991.17*5.6+4976.71*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 26-01-021-01	33.58
м3	6197.86
32338.99	229.98
3049.53	991.17
5550.55	131.25
1740.38	208124
1085943	7723
102403	33283
186388	4407
58442	32.03	1075.57	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85)		136718						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56% (70%*0.8)		90073						
И Т О Г О		1312735						
11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой изоспан
56.15*13.26+26.12*6.1+439.83*4.86
(индекс 12010152 12-01015-03а. Устройство пароизоляции с приготовлением мастики: прокладочной в один слой (рубероид) (расц. 12-01015-3а))	ТЕР 12-01-015-03А	3.358
100 м2	522.1
3041.45	56.15
744.55	26.12
159.33	2.11
27.98	1753
10213	189
2500	88
535	7
94	8.97	30.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		2646						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		1349						
И Т О Г О		14208						
12	Устройство кружало №1, №2
99.29*13.26+32.86*4.92+798.46*9.43
(индекс 10010820 10-01082-01. Укладка по фермам прогонов: из досок (расц. 10-01-082-1))	ТЕР 10-01-082-01	0.228
м3	930.61
9007.73	99.29
1316.59	32.86
161.67	3.16
41.9	212
2054	23
300	7
37	1
10	14.39	3.28	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100% (118%*0.85)		310						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 50% (63%*0.8)		155						
И Т О Г О		2518						
13	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
56.15*13.26+26.12*6.1+431.03*4.86
(индекс 12010152 12-01015-03а. Устройство пароизоляции с приготовлением мастики: прокладочной в один слой (рубероид) (расц. 12-01015-3а))	ТЕР 12-01-015-03А	3.358
100 м2	513.3
2998.69	56.15
744.55	26.12
159.33	2.11
27.98	1724
10070	189
2500	88
535	7
94	8.97	30.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 102% (120%*0.85)		2646						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8)		1349						
И Т О Г О		14065						
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	237087
1237812	9343
123889	34109
191083	4484
59459		1333.96	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-6,8,12 (ТЕР 10) - 100% (118%*0.85) (от 14599.26); 7,9,11,13 (ТЕР 12) - 102% (120%*0.85) (от 7903.08); 10 (ТЕР 26) - 85% (100%*0.85) (от 160845.26))		159379						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-6,8,12 (ТЕР 10) - 50% (63%*0.8) (от 14599.26); 7,9,11,13 (ТЕР 12) - 52% (65%*0.8) (от 7903.08); 10 (ТЕР 26) - 56% (70%*0.8) (от 160845.26))		101483						
И Т О Г О		1498674						
Зимнее удорожание 1.35%		20232						
И Т О Г О с зимним удорожанием		1518906						
Налог на добавленную стоимость 18%		273403						
				ИТОГО	1792309						

(Один миллион семьсот девяносто две тысячи триста девять руб. 00 коп.)