Заказчик: БРОФ "Брянский Кафедральный собор"
Подрядчик: 
Объект: Храмный комплекс "Брянский Кафедральный Собор в г. Брянске".

СМЕТА N плиты  

Монтаж  плит для колоколов и купола

Сметная стоимость	261958 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	39960 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	Монтаж плит под стоянку крана для монтажа купола													
1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2
950.13*13.26+7588.47*5.6+4533.34*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 27-06-001-03	0.531
100 м3	13071.94
76718.19	950.13
12598.72	7588.47
42495.43	597.37
7921.13	6941
40737	505
6690	4029
22565	317
4206	139.52	74.09	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		13151						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		8281						
И Т О Г О		62170						
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
91.18*13.26+1592.9*4.69+5655*4.85
(индекс 27040010 27-04001-01. Устройство оснований:из песка (расц. 27-04-001-1))	ТЕР 27-04-001-01	0.486
100 м3	7339.08
36106.5	91.18
1209.05	1592.9
7470.7	139.39
1848.31	3567
17548	44
588	774
3631	68
898	15.72	7.64	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		1793						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		1129						
И Т О Г О		20470						
3	Перевозка грузов (кроме массовых навалочных грузов,перевозимых автомобилями-самосвалами): расстояние перевозки, км:10, класс груза 1 перевозка плит
15.28*6.55	С310-010-1	132
т	15.28
100.08	0
0	15.28
100.08	0
0	2017
13211	0
0	2017
13211	0
0	0	0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	71496	7277	39407	5104		81.73	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		14945						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		9410						
И Т О Г О		95851						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Монтаж плит под стоянку крана для монтажа купола	71496	7277	39407	5104		81.73	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		14945						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		9410						
И Т О Г О		95851						
	Демонтажные работы													
4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2 # общие положения 3.1а
(950.13*13.26+7588.47*5.6)*0.8
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 27-06-001-03	0.531
100 м3	6830.88
44075.32	760.1
10078.98	6070.78
33996.35	477.9
6336.9	3627
23404	404
5352	3224
18052	254
3365	139.52	74.09	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		10521						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		6625						
И Т О Г О		40550						
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	23404	5352	18052	3365		74.09	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		10521						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		6625						
И Т О Г О		40550						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Демонтажные работы	23404	5352	18052	3365		74.09	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		10521						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		6625						
И Т О Г О		40550						
	Монтаж плит под колокола													
5	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2
950.13*13.26+7588.47*5.6+4533.34*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 27-06-001-03	0.531
100 м3	13071.94
76718.19	950.13
12598.72	7588.47
42495.43	597.37
7921.13	6941
40737	505
6690	4029
22565	317
4206	139.52	74.09	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		13151						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		8281						
И Т О Г О		62170						
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
91.18*13.26+1592.9*4.69+5655*4.85
(индекс 27040010 27-04001-01. Устройство оснований:из песка (расц. 27-04-001-1))	ТЕР 27-04-001-01	0.486
100 м3	7339.08
36106.5	91.18
1209.05	1592.9
7470.7	139.39
1848.31	3567
17548	44
588	774
3631	68
898	15.72	7.64	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		1793						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		1129						
И Т О Г О		20470						
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	58285	7277	26196	5104		81.73	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		14945						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		9410						
И Т О Г О		82640						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Монтаж плит под колокола	58285	7277	26196	5104		81.73	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 120.7% (142%*0.85)		14945						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 76% (95%*0.8)		9410						
И Т О Г О		82640						
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	26660
153185	1501
19907	14848
83655	1024
13573		237.55	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-2,4,5-6 (ТЕР 27) - 120.7% (142%*0.85) (от 33480.44))		40411						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-2,4,5-6 (ТЕР 27) - 76% (95%*0.8) (от 33480.44))		25445						
И Т О Г О		219041						
Зимнее удорожание 1.35%		2957						
И Т О Г О с зимним удорожанием		221998						
Налог на добавленную стоимость 18%		39960						
				ИТОГО	261958						

(Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П