ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 			
			Заказчик	 	
	/		/			/		/	
"		"			г.		''		"			г.	
Наименование стройки: с. Боровское, наружные тепловые сети	
	
Локальная смета № 	
	
 теплотрасса	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: Акт обследования технического состояния от 06 июня 2011 года	
	Сметная стоимость	200,6	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	420,46	чел.час	
	Средства на оплату труда	20,46	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на  2 квартал 2011 года	
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы		
												машинистов	
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.			
												на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
 Раздел   1 Тепловые сети	
1	ФЕР 15-04-030-03
МДС35 п.4.7.	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,720	837,52	2,93	474,96	5307,61	1530,56	13,55	1757,73	40,59	33,61	
					359,63	0,12				0,56		0,01	0,01	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  кЗП=5,14  кЭМ=5,14  кМР=5,14  НР(=105,00*(0,90)*(0,94)%)=1362,7  СП(=55,00*(0,85)*(0,90)%)=643,07  кЗИМ=0%	
2	ФЕР 26-01-009-01
МДС35 п.4.7.	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	1 м3 изоляции	12,200	1562,09	57,15	1320,96	119023,95	13267,57	4479,7	82834,76	18,85	264,47	
					183,98									
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  кЗП=5,14  кЭМ=5,14  кМР=5,14  НР(=100,00*(0,90)*(0,94)%)=11277,43  СП(=70,00*(0,85)*(0,90)%)=7164,49  кЗИМ=0%	
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ФЕР 26-01-054-01
МДС35 п.4.7.	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,140	1731,54	50,59	1404,64	24499,57	3495,19	695,59	15450,48	31,98	78,7	
					276,31									
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  кЗП=5,14  кЭМ=5,14  кМР=5,14  НР(=100,00*(0,90)*(0,94)%)=2970,91  СП(=70,00*(0,85)*(0,90)%)=1887,4  кЗИМ=0%	
4	ФЕР 01-01-033-02
МДС35 п.4.7.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	1000 м3 грунта	0,450	544,53	544,53	0	1982,92	0	1574,37	0	0	0	
						119,75				346,23		8,87	4,99	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  кЗП=5,14  кЭМ=5,14  кМР=5,14  НР(=95,00*(0,90)*(0,94)%)=276,98  СП(=50,00*(0,85)*(0,90)%)=131,57  кЗИМ=0%	
5	ФЕР 22-04-002-03
МДС35 п.4.7.	Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,25, пЗПМ = 1,25, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	10 м3 конструкций колодца	0,330	12005,76	577,83	10553,8	26000,25	1705,1	1225,14	17901,36	97,45	36,98	
					874,13	54,6				115,77		4,13	1,70	
	101-2535	Люки чугунные легкий	шт.	1	375	-	375	1927,5	-	-	1927,5	-	-	
пЗП=1,15  пЭМ=1,25  кЗП=5,14  кЭМ=5,14  кМР=5,14  НР(=130,00*(0,90)*(0,94)%)=2002,96  СП(=89,00*(0,85)*(0,90)%)=1238,19  кЗИМ=0%	
	Прямые затраты по разделу		0				145931,1						
	Накладные расходы по разделу		0				17890,98						
	Сметная прибыль по разделу		0				11064,72						
	Итого по разделу		0				176814,3						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (4)  НР (80 =95,00*(0,90)*(0,94)%)  СП (38 =50,00*(0,85)*(0,90)%)	
	Зарплата					346,23						
	Машины и механизмы					1574,37						
	Материалы					0						
	Итого					1574,37						
	Накладные расходы					276,98						
	Сметная прибыль					131,57						
	Итого					1982,92						
	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (5)  НР (110 =130,00*(0,90)*(0,94)%)  СП (68 =89,00*(0,85)*(0,90)%)	
	Зарплата					1820,87						
	Машины и механизмы					1225,14						
	Материалы					17901,36						
	Итого					20831,60						
	Накладные расходы					2002,96						
	Сметная прибыль					1238,19						
	Итого					26000,25						
Отделочные работы (1)  НР (89 =105,00*(0,90)*(0,94)%)  СП (42 =55,00*(0,85)*(0,90)%)	
	Зарплата					1531,11						
	Машины и механизмы					13,55						
	Материалы					1757,73						
	Итого					3301,84						
	Накладные расходы					1362,7						
	Сметная прибыль					643,07						
	Итого					5307,61						
Теплоизоляционные работы (2,3)  НР (85 =100,00*(0,90)*(0,94)%)  СП (54 =70,00*(0,85)*(0,90)%)	
	Зарплата					16762,76						
	Машины и механизмы					5175,29						
	Материалы					98285,24						
	Итого					120223,29						
	Накладные расходы					14248,35						
	Сметная прибыль					9051,89						
	Итого					143523,52						
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)					176814,3						
	Накладные расходы по смете					17890,98						
	Сметная прибыль по смете					11064,72						
	Итого					176814,3						
	Расчет НДС при УСН (0,1712)					23781,65						
	Всего по смете					200595,95						
	
Составил	/			
Проверил	/			
		
3 из 3