Сметная стоимость	261218 руб. 
Налог на добавленную стоимость не берется 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	
1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
45.2*(1+122/100+80/100)+35.16+92.88+3.78*(122/100+80/100)
(индекс 08020150)	ТЕР 08-02-015-07	148.82
1 м3	272.18	136.5	50.43	40506	20315	6369	
	Плиты теплоизоляционные Изофлор t=120мм Ц:620,53/1,18/4,78=110,02
110.02	пр-лист	300.6164
м2	110.02			33074			
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125
753.4	4040034	59.528
1000 шт.	753.4			44848			
2	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
(индекс 001)	ТССЦ 4020012	-37.205
м3	323.37	0	0	-12031	0	0	
3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(индекс 001)	ТССЦ 4020004	37.205
м3	369.56	0	0	13749	0	0	
4	Кладка из кирпича полукруглых и косых эркеров
98.25*(1+122/100+80/100)+38.39+131.19+4.18*(122/100+80/100)
(индекс 001)	ТЕР 08-02-003-07	8.19
1 м3	474.74	296.71	55.28	3888	2430	384	
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125
753.4	4040034	3.44799
1000 шт.	753.4			2598			
5	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
(индекс 001)	ТССЦ 4020013	-1.9656
м3	376.6	0	0	-740	0	0	
6	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(индекс 001)	ТССЦ 4020004	1.9656
м3	369.56	0	0	726	0	0	
7	Утепление кладки эркеров плитами Изофлор
71.2*(1+100/100+70/100)+57.19
(индекс 26010390)	ТЕР 26-01-039-01	2.52
1 м3	249.43	192.24	57.19	629	484	144	
	Плиты теплоизоляционные Изофлор t=120 мм (2,57/0,12=21,42 м2) Ц:620,53/1,18/4,78=110,02
74.34	пр-лист	21.42
м3	74.34			1592			
8	Устройство шва из раствора под утеплитель
236.08*(1+122/100+80/100)+35.74+1223.86
(индекс 08010030)	ТЕР 08-01-003-01	0.472
100 м2	1972.56	712.96	35.74	931	337	17	
9	Стекло жидкое калийное
(индекс 08010030)	ТССЦ 1130368	-0.0236
т	1554.62	0	0	-37	0	0	
10	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
(индекс 08010030)	ТССЦ 4020001	-1.4632
м3	369.56	0	0	-541	0	0	
11	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(индекс 001)	ТССЦ 4020004	1.4632
м3	369.56	0	0	541	0	0	
12	Армирование кладки наружных стен и других конструкций
367.08*(1+122/100+80/100)+46.27+10145.79+2.29*(122/100+80/100)
(индекс 08020070)	ТЕР 08-02-007-01	1.923
1 т	11305.27	1108.58	55.52	21740	2132	98	
13	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
31.36*(1+122/100+80/100)+32.31+89.61+3.98*(122/100+80/100)
(индекс 0802001Ж)	ТЕР 08-02-001-07	146.6
1 м3	224.67	94.71	48.39	32936	13884	5915	
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125
753.4	4040034	51.587
1000 шт.	753.4			38866			
14	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
(индекс 0802001Ж)	ТССЦ 4020013	-34.3044
м3	376.6	0	0	-12919	0	0	
15	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
(индекс 001)	ТССЦ 4020004	34.3044
м3	369.56	0	0	12678	0	0	
16	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	ТССЦ 4040136	6.32
1000 шт.	2152.83	0	0	13606	0	0	
17	Армирование кладки внутренних стен и других конструкций
367.08*(1+122/100+80/100)+46.27+10145.79+2.29*(122/100+80/100)
(индекс 08020070)	ТЕР 08-02-007-01	0.272
1 т	11305.27	1108.58	55.52	3075	302	14	
18	Укладка перемычек массой до 0,3 т
111.65*(1+155/100+100/100)+733.39+92.39+90.44*(155/100+100/100)
(индекс 07050071)	ТЕР 07-05-007-10	1.25
100 шт.	1452.76	396.36	1194.63	1816	495	1205	
19	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
(индекс 001)	ТССЦ 4030471	27
шт.	23.23	0	0	627	0	0	
20	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)
(индекс 001)	ТССЦ 4032420	30
шт.	55.91	0	0	1677	0	0	
21	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
(индекс 001)	ТССЦ 4030476	51
шт.	95.17	0	0	4854	0	0	
22	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
(индекс 001)	ТССЦ 4030475	9
шт.	71.53	0	0	644	0	0	
23	Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)
(индекс 001)	ТССЦ 4032422	4
шт.	101.55	0	0	406	0	0	
24	Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(индекс 001)	ТССЦ 4030468	4
шт.	269.49	0	0	1078	0	0	
25	Изготовление металлической перемычки
885.3*(1+66/100+50/100)+1667.97+7128.25+12.42*(66/100+50/100)
(индекс 001)	ТЕРм 38-01-006-08	0.774
1 т	10722.88	1912.25	1696.78	8300	1480	1302	
26	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм
(индекс 001)	ТССЦ 1011139	-0.82044
т	6548.4	0	0	-5373	0	0	
27	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм
(индекс 001)	ТССЦ 1013709	0.82044
т	6957.44	0	0	5708	0	0	
28	Монтаж металлических перемычек
401.2*(1+90/100+85/100)+418.65+424.26+42.44*(90/100+85/100)
(индекс 001)	ТЕР 09-03-014-01	0.774
1 т	2020.48	1103.3	567.19	1564	854	382	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2
(25.2*(1+90/100+70/100)+4.74+426.09+0.07*(90/100+70/100))*2
(индекс 13030041)	ТЕР 13-03-004-26	0.203
100 м2	992.92	131.04	9.7	202	27	2	
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	261218	42739	15831	

(Двести шестьдесят одна тысяча двести восемнадцать руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П