ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт системы отопления	
Сметная стоимость:	319.594	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.374	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	53.495	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 09.2011 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
1.	Е68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.1	97 236.91	61 530.53	9 723.69	3 570.64	6 153.05	279.8525	27.98525	
			35 706.38	8 430.60			843.06	51.7375	5.17375	
	
2.	Х403-2-10 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км (класс груза 2), т, т	11	165.84	165.84	1 824.21		1 824.21			

3.	Е01-01-003-14 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.116	30 916.05	29 131.25	3 586.26	207.04	3 379.23	15.6055	1.810238	
			1 784.80	7 415.19			860.16	36.875	4.2775	
	
4.	Е01-02-057-02 
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.105	20 254.93		2 126.77	2 126.77		177.1	18.5955	
			20 254.93							
	
5.	Е66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.21	2 831.86		594.69	594.69		22.195	4.66095	
			2 831.86							
	
6.	Е66-16-18 
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до 100 мм, 100 м трубопровода	0.7	7 640.60	2 191.68	5 348.42	3 765.33	1 534.18	40.365	28.2555	
			5 379.04	511.27			357.89	2.825	1.9775	
	
7.	Е07-01-006-04 
Применительно: Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, 100 сборных конструкций	0.23	45 818.81	26 431.02	10 538.33	4 459.19	6 079.13	135.864	31.24872	
			19 387.79	4 026.63			926.12	20.024	4.60552	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
	
8.	Е66-12-5 
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м, м3 ила, грязи	5	558.80		2 794.00	2 794.00		4.968	24.84	
			558.80							
	
9.	Е24-01-002-03 
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм, км трубопровода	0.07	481 782.89	78 205.65	33 724.80	5 865.30	5 474.40	543.95	38.0765	
			83 790.06	16 327.34			1 142.91	97.175	6.80225	
	
10.	Е22-06-005-02 
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм, врезка	2	1 156.15	673.28	2 312.30	791.13	1 346.55	2.392	4.784	
			395.57	119.90			239.80	0.6625	1.325	
	
11.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, м3 изоляции	2.8	8 936.85	474.01	25 023.18	9 349.77	1 327.22	21.6775	60.697	
			3 339.20							
	
12.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.21	14 279.61	390.92	2 998.72	1 043.79	82.09	36.777	7.72317	
			4 970.41							
	
13.	Е07-01-006-04 
Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, 100 сборных конструкций	0.23	279 012.55	41 713.96	64 172.89	6 410.09	9 594.21	195.3045	44.920035	
			27 869.95	6 291.60			1 447.07	31.2875	7.196125	
	
15.	Е01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.105	11 727.96		1 231.44	1 231.44		111.78	11.7369	
			11 727.96							
	
16.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.116	7 241.58	7 241.58	840.02		840.02			
				2 006.62			232.77	11.0875	1.28615	
	
17.	Е01-02-005-02 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	1.16	6 275.61	3 983.01	7 279.71	2 659.42	4 620.29	17.204	19.95664	
			2 292.61	729.95			846.74	4.5375	5.2635	
	
18.	Е27-06-024-10 
Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см, 1000 м2 покрытия и основания	0.04	370 655.05	33 183.36	14 826.20	366.12	1 327.33	71.737	2.86948	
			9 152.92	8 333.95			333.36	44.3625	1.7745	
	
19.	Е27-06-024-11 
На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10, 1000 м2 покрытия и основания	0.04	260 657.62	8 089.85	10 426.30	20.54	323.59	4.025	0.161	
			513.55	2 415.33			96.61	13.125	0.525	
	
20.	Е27-06-020-06 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.04	260 989.89	19 983.41	10 439.60	268.06	799.34	44.045	1.7618	
			6 701.45	4 679.11			187.16	23.8125	0.9525	
	
21.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.04	317 829.38	20 032.20	12 713.18	268.06	801.29	44.045	1.7618	
			6 701.45	4 685.89			187.44	23.85	0.954	
	
22.	Е27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.04	145 637.85	90.65	5 825.51	2.52	3.63	0.414	0.01656	
			62.99							
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				228 350.22	45 793.90	45 509.76		331.86104	
							7 701.09		42.113295	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				228 350.22	45 793.90	45 509.76		331.86104	
							7 701.09		42.113295	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92.65 - по стр. 1; %=85 - по стр. 3, 16, 17; %=71.4 - по стр. 4, 15; %=66.3 - по стр. 5, 8; %=91.8 - по стр. 6; %=116.45 - по стр. 7, 9, 10, 13; %=89.25 - по стр. 11, 12; %=126.65 - по стр. 18-22)				52 853.65					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 3, 5, 8, 16, 17; %=45 - по стр. 4, 15; %=68 - по стр. 6; %=85 - по стр. 7, 13; %=89 - по стр. 9, 10; %=70 - по стр. 11, 12; %=95 - по стр. 18-22)				38 390.42					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				319 594.29					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				319 594.29					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				52 853.65					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				38 390.42					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)