"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 			
			Заказчик	 	
	/		/			/		/	
"		"			г.		''		"			г.	
Наименование стройки: 	
	
Локальная смета 	
	
 Котельная	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
	Сметная стоимость	44,14	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	85,72	чел.час	
	Средства на оплату труда	4,27	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на  3 квартал 2011 года	
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы		
												машинистов	
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.			
												на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1 Замена теплоизоляции	
1	ФЕРр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,44	158,72	0,00	0,00	714,95	366,64	0,00	0,00	19,10	8,40	
					158,72									
кЗП=5,25  кЭМ=5,25  кМР=5,25  НР(=74,00*(0,94)*(0,85)%)=216,32  СП(=50,00*(0,90)*(0,80)%)=131,99  кЗИМ=0,00%	
2	ФЕР 26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	1,60	1 562,09	57,15	1 320,96	15 022,42	1 545,43	480,06	11 096,06	18,85	30,16	
					183,98									
кЗП=5,25  кЭМ=5,25  кМР=5,25  НР(=100,00*(0,94)*(0,85)%)=1 236,34  СП(=70,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)%)=664,53  кЗИМ=0,00%	
	
1 из 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	ФЕР 26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,44	8 692,28	76,46	7 596,54	22 975,25	2 354,54	176,62	17 548,01	107,18	47,16	
					1 019,28									
кЗП=5,25  кЭМ=5,25  кМР=5,25  НР(=100,00*(0,94)*(0,85)%)=1 883,63  СП(=70,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)%)=1 012,45  кЗИМ=0,00%	
	Прямые затраты по разделу		0				33 567,36						
	Накладные расходы по разделу		0				3 336,29						
	Сметная прибыль по разделу		0				1 808,98						
	Итого по разделу		0				38 712,62						
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (1)  НР (59 =74,00*(0,94)*(0,85)%)  СП (36 =50,00*(0,90)*(0,80)%)	
	Зарплата					366,64						
	Машины и механизмы					0,00						
	Материалы					0,00						
	Итого					366,64						
	Накладные расходы					216,32						
	Сметная прибыль					131,99						
	Итого					714,95						
Теплоизоляционные работы (2,3)  НР (80 =100,00*(0,94)*(0,85)%)  СП (43 =70,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)%)	
	Зарплата					3 899,97						
	Машины и механизмы					656,68						
	Материалы					28 644,07						
	Итого					33200,72						
	Накладные расходы					3 119,98						
	Сметная прибыль					1 676,99						
	Итого					37997,67						
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)					38 712,62						
	Накладные расходы по смете					3 336,29						
	Сметная прибыль по смете					1 808,98						
	Итого					38 712,62						
	Расчет НДС при УСН (0,1712)					5 425,79						
	Всего по смете					44 138,41						
	
Составил	/			
Проверил	/			
		
2 из 2